کنکشن قائم کریں
اسکرین شاٹ لیں
لاگز صاف کریں
ٹاسک روکیں
ایڈریس
سائز
منتقلی کی رفتار
تخمینی باقی وقت
باکس وال پیپر دکھائیں
ڈیوائس کی معلومات
جڑیں
مرکزی
پارٹیشنز
فلیش میموری کی معلومات
پروڈکٹ کا نام
مینوفیکচারر آئی ڈی
کل خام ڈیوائس کی صلاحیت
منطقی اکائیوں کی تعداد
تفصیلات کا ورژن
تیاری کی تاریخ
LUN
پارٹیشن کا نام
فائل کا نام
بلاک ایڈریس
سائز
قسم
حیثیت
اینڈرائیڈ پارٹیشن کے کام
پڑھیں
لکھیں
مٹائیں
گراف
جگہ کی تقسیم
UFS
کنکشن کے پیرامیٹرز
انتباہ: UFS 4.x VCC 2.90 سے زیادہ پر خراب ہو سکتا ہے
سگنل بوسٹر (ISP)
یہ صرف UFS 4.x HS-LSS کے لیے ہے
B-سیریز A-سیریز سے تھوڑی تیز ہے
خام رسائی
پڑھیں
لکھیں
مٹائیں
منطقی اکائی
سائز
پیڈنگ بائٹ لکھیں
مٹانے کے اختیارات
ایک LUN مٹائیں
پورا ڈیوائس صاف کریں
حسب ضرورت ایڈریس
شروعاتی ایڈریس
آخری ایڈریس
ایڈریس کی قسم
سیکٹر
بائٹ
SCSI اختیارات
تفصیلات
ڈیوائس
ترتیب
سائز
اکائی
انٹرکنیکٹ
سٹرنگ
جیومیٹری
پاور
صحت
FBO
FBO تفصیلات کا ورژن
تجویز کردہ LBA رینج کا سائز
زیادہ سے زیادہ LBA رینج کا سائز
کم سے کم LBA رینج کا سائز
LBA رینجز کی زیادہ سے زیادہ تعداد
الائنمنٹ کی ضرورت
اوصاف
فلیگز
eMMC
کنکشن کے پیرامیٹرز
ISP کے لیے، سست CLOCK استعمال کریں (6.5 Mhz وغیرہ)
جڑیں
روکیں
خام رسائی
پڑھیں
لکھیں
مٹائیں
پارٹیشن
سائز
مٹانے کے اختیارات
مٹائیں
ضائع کریں
محفوظ مٹائیں
ٹرم کریں
محفوظ ٹرم
صاف کریں (محفوظ ڈیٹا ہٹانا)
حسب ضرورت ایڈریس
ابتدائی
آخری
ایڈریس کی قسم
سیکٹر
بائٹ
لکھنے کی پیڈنگ
بائٹ
فرم ویئر مٹانا چھوڑ دیں
کنکشن کے کام
eMMC کی حیثیت چیک کریں
eMMC صحت کی رپورٹ چیک کریں
RPMB اختیارات
کاؤنٹر
محفوظ لکھنے کے تحفظ کی ترتیب
محفوظ لکھنے کا تحفظ فعال کریں
RPMB کلید استعمال کریں
بے ترتیب کلید بنائیں
RPMB کلید لکھیں
RPMB کلید پڑھیں
RPMB کلید کی جانچ کریں
پارٹیشنز
eMMC پر لکھیں
تبدیلیاں ری سیٹ کریں
فائل میں محفوظ کریں
فائل کھولیں
بہتر کردہ علاقے کا آغاز
صحت کی جانچ
وینڈر کی صحت کی رپورٹ
فراہمی
ہارڈ ویئر
باکس کی ظاہری شکل
LCD تھیم
LCD چمک
RGB چمک
RGB تھیم
ترتیبات پڑھیں
ترتیبات محفوظ کریں
رنگ چننے والا
بوٹ لوگو
وال پیپر تبدیل کریں
باکس کی خصوصیات
وولٹیج کیلیبریٹ کریں
میموری کی معلومات
USB دوبارہ شروع کریں
باکس فرم ویئر لکھیں
فعال بزر اطلاعات
نقلی موڈ
کیلیبریشن ٹرم
باکس کی معلومات
باکس کی قسم
F64 سیریل نمبر
بلوٹوتھ LE MAC ایڈریس
ایکٹیویشن فائل کا ورژن
سپورٹ لنک
سافٹ ویئر
پارٹیشن ٹیبل فونٹ کا سائز
سافٹ ویئر لاگ فونٹ کا سائز
صوتی اثرات فعال کریں
اشارے دکھائیں
UFS 4.x کی شناخت کو ترجیح دیں
پیش رفت بار کا فیصد دکھائیں
پارٹیشن فہرست گرڈ دکھائیں
ڈسک پر نہ لکھیں (صرف میموری ٹیسٹ کے لیے)
رفتار کا گیج دکھائیں
اینڈرائیڈ کی معلومات پڑھیں
اینڈرائیڈ سیکیورٹی پارٹیشن کا بیک اپ
UFS ڈیبگ کنکشن دکھائیں
اینڈرائیڈ پارٹیشن تجزیہ کار
RPMB معلومات پڑھیں
سست پڑھیں/لکھیں (خراب eMMC IC کے لیے)
UFS S.M.A.R.T. رپورٹ پڑھیں
BLE سے جڑیں
بصری تھیمز
اسکن تھیم
JEDEC لاگز متن کا رنگ
رنگ سیٹ کریں
WriteBooster بفر کی ترتیب:
محفوظ بوٹ لوڈر کی تصدیق ہو رہی ہے...
ڈیوائس کی قسم:
UFS ڈیوائس کلاس:
UFS ماس اسٹوریج سب کلاس:
UFS ڈیوائس کے ذریعے تعاون یافتہ پروٹوکول:
بوٹ فعال:
مختصر بوٹ فعال:
بوٹ ترتیب آئی ڈی:
سیکیورٹی LU کے لیے سپورٹ:
تفصیلات کا ورژن:
تیاری کی تاریخ:
معروف منطقی اکائیوں کی تعداد:
جزوی ابتدا میں تفصیل کنندہ تک رسائی کو فعال کریں:
ابتدائی پاور موڈ:
اعلی ترجیحی LUN:
محفوظ ہٹانے کی قسم:
پس منظر کے آپریشنز کی تکمیل میں تاخیر:
ابتدائی فعال ICC سطح:
یونٹ تفصیل کنندہ 0 بیس آفسیٹ:
یونٹ تفصیل کنندہ ترتیب پیرامیٹر کی لمبائی:
UFS ڈیوائس کی RTT صلاحیت:
RTC اپ ڈیٹ:
UFS خصوصیات کی سپورٹ:
فیلڈ فرم ویئر اپ ڈیٹ کا ٹائم آؤٹ:
قطار کی گہرائی:
ڈیوائس کا ورژن:
محفوظ لکھنے کے تحفظ والے علاقوں کی تعداد:
PSA زیادہ سے زیادہ ڈیٹا سائز:
PSA حالت کا ٹائم آؤٹ:
WriteBooster صارف کی جگہ استعمال کرتا ہے:
WriteBooster بفر کی قسم:
مشترکہ کے لیے WriteBooster بفر کا سائز
UM CPort ترتیب:
متحد میموری کا کم از کم رقبہ
HPB تفصیلات کا ورژن:
HPB کنٹرول موڈ:
منطقی اکائیوں کی تعداد:
بوٹ ترتیب کی لمبائی:
منطقی اکائی کی ترتیب کی لمبائی:
RPMB علاقہ فعال کریں:
RPMB علاقہ 1 کا سائز:
RPMB علاقہ 2 کا سائز:
RPMB علاقہ 3 کا سائز:
منطقی اکائی فعال کریں:
بوٹ LUN آئی ڈی:
منطقی اکائی لکھنے کا تحفظ:
میموری کی قسم:
تخصیص اکائیوں کی تعداد:
ڈیٹا کی وشوسنییتا:
منطقی بلاک کا سائز:
فراہمی کی قسم:
سیاق و سباق کی صلاحیتیں:
WriteBooster بفر کا سائز:
HPB زیادہ سے زیادہ علاقے:
HPB پن کردہ علاقے کا شروعاتی آفسیٹ:
HPB پن کردہ علاقے:
اکائی کا انڈیکس:
منطقی اکائی کی قطار کی گہرائی:
منطقی اکائی کی قطار کی ترجیح:
ڈیٹا کی قسم کی سپورٹ:
منطقی بلاک کی گنتی:
مٹانے والے بلاک کا سائز:
پیداواری حالت سے آگاہی کی حساسیت:
RPMB علاقہ 0 کا سائز:
جسمانی میموری وسائل کی گنتی:
بڑی اکائی کی تفصیل:
فعال HPB علاقوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد:
پن کردہ HPB علاقوں کی تعداد:
منطقی اکائی WriteBooster بفر کا سائز:
MIPI Unipro ریلیز ورژن نمبر:
MIPI M-PHY ریلیز ورژن نمبر:
مینوفیکچرر کا نام:
پروڈکٹ کا نام:
OEM آئی ڈی:
سیریل نمبر:
پروڈکٹ کی نظرثانی کی سطح:
کل سیکٹر کی گنتی:
مقامی بلاک کا سائز:
سیگمنٹ کا سائز:
تخصیص اکائی کا سائز:
کم از کم قابل رسائی بلاک کا سائز:
بہترین پڑھنے والے بلاک کا سائز:
بہترین لکھنے والے بلاک کا سائز:
زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ان پٹ بفر کا سائز:
زیادہ سے زیادہ ڈیٹا آؤٹ پٹ بفر کا سائز:
ایک فیز کے خاتمے میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا سائز:
آؤٹ آف آرڈر ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے سپورٹ:
تعاون یافتہ منطقی اکائیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد:
RPMB فریمز کی زیادہ سے زیادہ تعداد:
متحرک صلاحیت کے وسائل کی پالیسی:
تعاون یافتہ زیادہ سے زیادہ دستیاب سیاق و سباق کی تعداد:
سسٹم ڈیٹا ٹیگ اکائی کا سائز:
سسٹم ڈیٹا ٹیگ وسائل کا سائز:
تعاون یافتہ محفوظ ہٹانے کی اقسام:
تعاون یافتہ میموری کی اقسام:
تعاون یافتہ میموری کی اقسام کی تعداد:
بہتر کردہ میموری کی قسم 1:
بہتر کردہ میموری کی قسم 1 زیادہ سے زیادہ تخصیص اکائیاں:
بہتر کردہ میموری کی قسم 1 صلاحیت ایڈجسٹمنٹ فیکٹر:
سسٹم کوڈ میموری زیادہ سے زیادہ تخصیص اکائیاں:
سسٹم کوڈ میموری صلاحیت ایڈجسٹمنٹ فیکٹر:
غیر مستقل میموری زیادہ سے زیادہ تخصیص اکائیاں:
غیر مستقل میموری صلاحیت ایڈجسٹمنٹ فیکٹر:
بہتر کردہ میموری کی قسم 1 زیادہ سے زیادہ تخصیص اکائیاں:
بہتر کردہ میموری کی قسم 2 زیادہ سے زیادہ تخصیص اکائیاں:
بہتر کردہ میموری کی قسم 2 صلاحیت ایڈجسٹمنٹ فیکٹر:
بہتر کردہ میموری کی قسم 3 زیادہ سے زیادہ تخصیص اکائیاں:
بہتر کردہ میموری کی قسم 3 صلاحیت ایڈجسٹمنٹ فیکٹر:
بہتر کردہ میموری کی قسم 4 زیادہ سے زیادہ تخصیص اکائیاں:
بہتر کردہ میموری کی قسم 4 صلاحیت ایڈجسٹمنٹ فیکٹر:
بہترین منطقی بلاک کا سائز:
UFS ڈیوائس زیادہ سے زیادہ WriteBooster بفر کا سائز:
UFS ڈیوائس زیادہ سے زیادہ WriteBooster بفر کی گنتی:
WriteBooster صلاحیت ایڈجسٹمنٹ فیکٹر:
WriteBooster صارف کی جگہ کی کھپت کا موڈ:
زیادہ سے زیادہ زونڈ منطقی اکائیاں:
زونڈ منطقی اکائی کم از کم مٹانے والے بائٹس:
زونڈ منطقی اکائی کا سائز:
HPB علاقے کا سائز:
HPB زیادہ سے زیادہ LU کی تعداد:
HPB ذیلی علاقے کا سائز:
HPB زیادہ سے زیادہ فعال علاقے:
زیادہ سے زیادہ VCC کرنٹ:
زیادہ سے زیادہ VCCQ کرنٹ:
زیادہ سے زیادہ VCCQ2 کرنٹ:
زندگی کے اختتام سے پہلے کی معلومات:
وینڈر کے طریقہ کار A کے ذریعے زندگی کا دورانیہ:
وینڈر کے طریقہ کار B کے ذریعے زندگی کا دورانیہ:
کل ریفریش کی گنتی:
ریفریش کی پیشرفت:
وینڈر کی ملکیتی صحت کی رپورٹ:
ڈیوائس کی ابتدا:
مستقل لکھنے کا تحفظ:
پاور آن پر لکھنے کا تحفظ:
پس منظر کے آپریشنز:
صاف کرنے کا آپریشن:
صاف کرنے کی خرابی کی حیثیت:
آؤٹ آف آرڈر ڈیٹا کی خصوصیت:
ڈیوائس کی زندگی کا موڈ:
صاف کرنا فعال کریں:
ریفریش فعال کریں:
جسمانی وسائل کو ہٹانا:
ریئل ٹائم گھڑی:
UM کی ابتدا:
فیلڈ فرم ویئر اپ ڈیٹ کا آپریشن:
UM معطل کرنے کا حکم:
UM معطل کی حیثیت:
WriteBooster کی خصوصیت:
WriteBooster بفر فلش آپریشن:
ہائبرنیشن کے دوران WriteBooster بفر فلش:
میزبان کارکردگی بوسٹر کو ری سیٹ کریں:
میزبان کارکردگی بوسٹر کو فعال کریں:
بوٹ LUN:
موجودہ پاور موڈ:
فعال ICC سطح:
پاور آن پر ری سیٹ ڈیوائس کی حالت:
پس منظر کے آپریشن کی حیثیت:
صاف کرنے کے آپریشن کی حیثیت:
زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ان پٹ سائز:
زیادہ سے زیادہ ڈیٹا آؤٹ پٹ سائز:
آؤٹ آف آرڈر ڈیٹا ٹرانسفر کی خصوصیت:
متحرک صلاحیت کی ضرورت:
حوالہ جاتی گھڑی کی فریکوئنسی کی قدر:
کنفیگریشن تفصیل کنندہ لاک:
استثنائی واقعہ کنٹرول:
استثنائی واقعہ کی حیثیت:
متحد میموری کا رقبہ:
UM زیادہ سے زیادہ UMPIU درخواستیں:
زیادہ سے زیادہ HPB کمانڈ ڈیٹا سائز:
ٹائم بیس لائن سے گزرے ہوئے سیکنڈز:
سیاق و سباق کی ترتیب:
صحیح طریقے سے پروگرام کیے گئے بلاکس:
ڈیوائس FFU کی حیثیت:
پیداواری حالت سے آگاہی کی حیثیت:
پیداواری حالت سے آگاہی کا ڈیٹا سائز:
حوالہ جاتی گھڑی گیٹنگ کا انتظار کا وقت:
تقریباً پیکیج کیس کی سطح کا درجہ حرارت:
اعلی درجہ حرارت کی حد:
کم درجہ حرarat کی حد:
تھروٹلنگ کی حیثیت:
WriteBooster بفر فلش کی حیثیت:
دستیاب WriteBooster بفر کا سائز:
WriteBooster بفر کی زندگی کا دورانیہ:
موجودہ WriteBooster بفر کا سائز:
EXT_IID کی حیثیت:
میزبان اشارہ کیشے کا سائز:
ریفریش آپریشن کی حیثیت:
ریفریش فریکوئنسی:
ریفریش آپریشن اکائی:
ریفریش کا طریقہ:
1 جنوری 1970 (UTC) سے ٹائم اسٹیمپ:
FBO آپریشن کنٹرول:
FBO آپٹیمائزیشن کی سطح:
FBO کی موجودہ حالت:
F64 سیریل نمبر:
بلوٹوتھ LE MAC ایڈریس:
باکس کی قسم:
ڈیبگ کی سطح:
ایکٹیویشن فائل کا ورژن:
ٹائم اسٹیمپ:
جڑیں
یہاں کلک کریں
منقطع کریں
باکس وال پیپر چھپائیں
باکس وال پیپر دکھائیں
BLE منسلک ہے
غلط پن
SD کارڈ
eMMC
UFS
ڈیوائسز تلاش کی جا رہی ہیں...
eMMC پر لکھیں
پارٹیشنز پہلے ہی ترتیب دی جا چکی ہیں
صرف پڑھیں / سیٹ کریں
ایک بار پڑھیں / لکھیں
پڑھیں / پاور آن پر ری سیٹ کریں
پڑھیں / غیر مستحکم
صرف لکھیں / غیر مستحکم
پڑھیں
پڑھیں / مستقل
صرف پڑھیں
صاف کریں
سیٹ کریں
زبان
آلات
آلات
تشخیصی آلات
عمومی ترتیبات
آن لائن سپورٹ
صارف کے علاقے کو مکمل منطقی طور پر مٹائیں
کنکشن کے کام
بوٹ پارٹیشن
صارف کے علاقے کا پارٹیشن
عمومی مقصد کا پارٹیشن
متن کاپی ہو گیا
اگلا صفحہ
پچھلا صفحہ
ایمپلیٹیوڈ ایڈجسٹ کریں
فعال کریں
سگنل ایمپلیٹیوڈ
الٹ دیں
اسے اس کے لیے استعمال کریں
صرف اس کے لیے استعمال کریں
میموری تک رسائی
غلام کا پتہ
رجسٹر کریں
شناخت شدہ غلام
SDATA اور SCLK کو تبدیل کریں
اسکیننگ کے بعد VIO کو پاور ڈاؤن کریں
SDA اور SCL کو تبدیل کریں
اسکیننگ کے بعد VDD کو پاور ڈاؤن کریں
اسکیننگ شروع کریں
پن آؤٹ دکھائیں
منتخب کردہ قدر بنائے گی

کیا آپ واقعی جاری رکھنا چاہتے ہیں؟
قدر درکار ہے
براہ کرم ایک ہیکساڈیسیمل قدر درج کریں
قدر لکھنے کے لیے یہاں کلک کریں
FBO تفصیلات کا ورژن:
تجویز کردہ LBA رینج کا سائز:
زیادہ سے زیادہ LBA رینج کا سائز:
کم سے کم LBA رینج کا سائز:
LBA رینجز کی زیادہ سے زیادہ تعداد:
الائنمنٹ کی ضرورت:
قدر تبدیل کرنے کے لیے یہاں کلک کریں
قدر پڑھنے کے لیے یہاں کلک کریں
IC کو محفوظ طریقے سے پاور ڈاؤن کرنے کے لیے یہاں کلک کریں
ڈیوائس UFS-PowerDown موڈ میں داخل ہو گئی ہے
ڈیوائس EMMC_POWER_OFF موڈ میں داخل ہو گئی ہے
اب آپ اسے ساکٹ سے محفوظ طریقے سے ہٹا سکتے ہیں
RPMB لکھنے کی جانچ کریں
RPMB صاف کریں
RPMB اختیارات
اندراج
محفوظ لکھنے کے تحفظ کی ترتیب
منطقی بلاک ایڈریس
منطقی بلاکس کی تعداد
لکھنے کے تحفظ کی قسم
بوٹ ترتیب
بوٹ پارٹیشن
بوٹ بس کی چوڑائی
بوٹ موڈ
بوٹ کی تصدیق
بوٹ کے بعد بس کی چوڑائی ری سیٹ کریں
مستقل بوٹ ترتیب کا تحفظ
لکھنے کے تحفظ کی ترتیب
بوٹ ایریا 1 WP کی حیثیت
بوٹ ایریا 2 WP کی حیثیت
عارضی لکھنے کا تحفظ
مستقل لکھنے کا تحفظ
محفوظ WP سپورٹ
محفوظ WP کی حیثیت
تیز RPMB پڑھیں
لکھنے کی وشوسنییتا کی ترتیبات
RPMB ری سیٹ کریں
جدید کام
کاؤنٹر ری سیٹ کریں
CSD انلاک کریں
مکمل فیکٹری ری سیٹ
سگنل ری سیٹ کریں
متحرک صلاحیت کا انتظام
محفوظ خراب بلاک کا انتظام
متحرک صلاحیت کی ضرورت کی حیثیت
فیکٹری ری سیٹ
حسب ضرورت WP علاقہ
متحرک صلاحیت کا انتظام کریں
eMMC WP- گروپس اسکین کریں
لکھنے کا تحفظ ہٹائیں
خودکار دوبارہ کنکشن کا لوپ
تفریقی وولٹیج سوئنگ کو ایڈجسٹ کرتا ہے
S.M.A.R.T. معلومات پڑھیں
لکھنے کے تحفظ کی معلومات
B_PWR_WP_EN
غیر چیک شدہ: بوٹ علاقہ پاور آن پر لکھنے سے محفوظ نہیں ہے۔
چیک شدہ: بوٹ کے علاقے میں پاور آن پیریڈ لکھنے کے تحفظ کو فعال کریں۔ اگر B_PWR_WP_DIS (بٹ 6) سیٹ ہے تو یہ بٹ صفر ہونا چاہیے۔ پڑھنے پر، یہ بٹ صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ آیا پاور آن تحفظ خاص طور پر بوٹ کے علاقے کے لیے سیٹ کیا گیا ہے۔ پاور آن تحفظ کیسے لاگو کیا گیا ہے یہ بٹ 7 اور 1 کی ترتیب پر منحصر ہے۔ بوٹ کے علاقے کے تحفظ کی تصدیق کے لیے BOOT_WP_STATUS[174] پڑھیں۔
B_PWR_WP_SEC_SEL
غیر چیک شدہ: B_PWR_WP_EN (بٹ 0) صرف بوٹ کے علاقے پر لاگو ہوتا ہے، اگر B_SEC_WP_SEL (بٹ 7) سیٹ ہے۔
چیک شدہ: B_PWR_WP_EN (بٹ 0) صرف بوٹ کے علاقے پر لاگو ہوتا ہے، اگر B_SEC_WP_SEL (بٹ 7) سیٹ ہے۔
B_PERM_WP_EN
غیر چیک شدہ: بوٹ علاقہ مستقل طور پر لکھنے سے محفوظ نہیں ہے۔
چیک شدہ: بوٹ علاقہ مستقل طور پر لکھنے سے محفوظ ہے۔ اگر B_PERM_WP_DIS سیٹ ہے تو یہ بٹ صفر ہونا چاہیے۔ پڑھنے پر، یہ بٹ صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ آیا مستقل تحفظ خاص طور पर بوٹ کے علاقے کے لیے سیٹ کیا گیا ہے۔ مستقل تحفظ کیسے لاگو کیا گیا ہے یہ بٹ 7 اور 3 کی ترتیب پر منحصر ہے۔ بوٹ کے علاقے کے تحفظ کی تصدیق کے لیے BOOT_WP_STATUS[174] پڑھیں۔ اگر پورا ڈیوائس CSD[13] کا استعمال کرتے ہوئے مستقل طور پر محفوظ ہے تو یہ بٹ صفر ہو سکتا ہے۔
B_PERM_WP_SEC_SEL
غیر چیک شدہ: B_PERM_WP_EN (بٹ 2) صرف بوٹ کے علاقے پر لاگو ہوتا ہے، اگر B_SEC_WP_SEL (بٹ 7) سیٹ ہے۔
چیک شدہ: B_PERM_WP_EN (بٹ 2) صرف بوٹ کے علاقے پر لاگو ہوتا ہے، اگر B_SEC_WP_SEL (بٹ 7) سیٹ ہے۔
B_PERM_WP_DIS
غیر چیک شدہ: ماسٹر کو B_PERM_WP_EN (بٹ 2) سیٹ کرنے کی اجازت ہے۔
چیک شدہ: B_PERM_WP_EN (بٹ 2) کے استعمال کو مستقل طور پر غیر فعال کریں۔ اگر B_PERM_WP_EN سیٹ ہے تو یہ بٹ صفر ہونا چاہیے۔ اس بٹ کا CSD[13] کی ترتیب پر کوئی اثر نہیں ہے۔
B_PWR_WP_DIS
غیر چیک شدہ: ماسٹر کو B_PWR_WP_EN (بٹ 0) سیٹ کرنے کی اجازت ہے۔
چیک شدہ: B_PWR_WP_EN (بٹ 0) کے استعمال کو غیر فعال کریں۔ اگر PWR_WP_EN سیٹ ہے تو یہ بٹ صفر ہونا چاہیے۔
B_SEC_WP_SEL
غیر چیک شدہ: B_PERM_WP_EN (بٹ 2) اور B_PWR_WP_EN (بٹ 0) دونوں بوٹ پارٹیشنز پر لاگو ہوتے ہیں اور B_PERM_WP_SEC_SEL (بٹ 3) اور B_PWR_WP_SEC_SEL (بٹ 1) کا کوئی اثر نہیں ہے۔
چیک شدہ: B_PERM_WP_EN (بٹ 2) اور B_PWR_WP_EN (بٹ 0) صرف B_PERM_WP_SEC_SEL (بٹ 3) اور B_PWR_WP_SEC_SEL (بٹ 1) کے ذریعے منتخب کردہ بوٹ پارٹیشن پر لاگو ہوتے ہیں۔
نوٹ: ایک بار جب کسی ڈیوائس کو بوٹ پارٹیشنز پر علیحدہ طور پر تحفظ فعال کرنے کے لیے سیٹ کر دیا جاتا ہے، تو اسے پاور سائیکل کے لیے واپس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بٹ مستقل طور پر محفوظ اور پاور آن پر محفوظ بوٹ پارٹیشنز کے مرکب کو فعال کرتا ہے۔
US_PWR_WP_EN
غیر چیک شدہ: CMD28 جاری ہونے پر پاور آن لکھنے کا تحفظ لاگو نہیں ہوتا ہے۔
چیک شدہ: CMD28 کے ذریعے اشارہ کردہ تحفظ گروپ پر پاور آن پیریڈ تحفظ لاگو کریں۔ اگر US_PWR_WP_DIS سیٹ ہے تو یہ بٹ سیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر US_PERM_WP_EN سیٹ ہے تو اس بٹ کا کوئی اثر نہیں ہے۔
US_PERM_WP_EN
غیر چیک شدہ: CMD28 جاری ہونے پر مستقل لکھنے کا تحفظ لاگو نہیں ہوتا ہے۔
چیک شدہ: CMD28 کے ذریعے اشارہ کردہ تحفظ گروپ پر مستقل لکھنے کا تحفظ لاگو کریں۔ اگر US_PERM_WP_DIS سیٹ ہے تو یہ بٹ سیٹ نہیں کیا جا سکتا۔
US_PWR_WP_DIS
غیر چیک شدہ: پاور آن لکھنے کا تحفظ لکھنے کے تحفظ والے گروپوں پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔
چیک شدہ: صارف کے علاقے کے تمام پارٹیشنز میں لکھنے کے تحفظ والے گروپوں کے لیے پاور آن پیریڈ لکھنے کے تحفظ کے استعمال کو اس وقت سے غیر فعال کریں جب تک کہ پاور ہٹا نہ دی جائے یا ہارڈ ویئر ری سیٹ نہ ہو۔ اس بٹ کو سیٹ کرنے سے پہلے سے محفوظ علاقوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
US_PERM_WP_DIS
غیر چیک شدہ: مستقل لکھنے کا تحفظ لکھنے کے تحفظ والے گروپوں پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔
چیک شدہ: صارف کے علاقے کے تمام پارٹیشنز میں لکھنے کے تحفظ والے گروپوں کے لیے مستقل لکھنے کے تحفظ کے استعمال کو اس وقت سے مستقل طور پر غیر فعال کریں۔ اس بٹ کو سیٹ کرنے سے پہلے سے محفوظ علاقوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
CD_PERM_WP_DIS
غیر چیک شدہ: میزبان کو PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) سیٹ کرنے کی اجازت ہے۔
چیک شدہ: PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) کے استعمال کو غیر فعال کریں۔
PERM_PSWD_DIS
غیر چیک شدہ: پاس ورڈ کے تحفظ کی خصوصیات فعال ہیں۔
چیک شدہ: پاس ورڈ کے تحفظ کی خصوصیات (مٹانا (زبردستی مٹانا)، لاک کرنا، انلاک کرنا، پاس ورڈ صاف کرنا، پاس ورڈ سیٹ کرنا) مستقل طور پر غیر فعال ہیں۔
استعمال کریں
PERM_WRITE_PROTECT اور TMP_WRITE_PROTECT کی قدروں کو تبدیل کرنے کے لیے
exFAT کے طور پر فارمیٹ کریں
موجودہ فائل کو اوور رائٹ کریں؟
آپریشن منسوخ ہو گیا...
خام فلیش ڈمپ فائل محفوظ کریں
آؤٹ پٹ ڈائرکٹری منتخب کریں
خام رجسٹر ڈمپ فائل محفوظ کریں
ایک بٹ میپ فائل کھولیں
فلیش فائل منتخب کریں
خام فلیش ڈمپ فائل لکھیں
EXT_CSD فائل لکھیں
بائنری FFU فائل منتخب کریں
مرمت کریں
eMMC کو مکمل فیکٹری ری سیٹ کریں؟
پھر بھی جاری رکھیں؟
یہ ڈیٹا، بوٹ، RPMB اور دیگر تمام ترتیبات کو مٹا دے گا۔
کیا آپ واقعی مٹانا چاہتے ہیں؟
کیا آپ واقعی لکھنا چاہتے ہیں؟
لکھنے سے پہلے پارٹیشن مٹائیں؟
سپر پارٹیشن کی معلومات پڑھیں
صارف کا ڈیٹا لکھیں؟
کیا آپ واقعی مٹانا چاہتے ہیں
کیا آپ فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں
کیا آپ واقعی پورا ڈیوائس مٹانا چاہتے ہیں؟
CSD انلاک/ری سیٹ کریں؟
تمام eMMC / eMCP اس خصوصیت کی حمایت نہیں کرتے۔
صارف کے علاقے اور GPPx لکھنے کے تحفظات کو ہٹائیں؟
CID رجسٹر لکھیں؟
محفوظ WP ترتیب لکھیں؟
ایک کامیاب لکھائی RPMB کاؤنٹر میں 2 کا اضافہ کرے گی۔
کیا آپ واقعی یقینی ہیں؟؟؟
RPMB کلید لکھیں؟
ایک کامیاب لکھائی RPMB کاؤنٹر میں 1 کا اضافہ کرے گی۔
RPMB لکھنے کی جانچ کریں؟
دیگر پارٹیشنز کے لیے XML لوڈ کریں؟
تلاش کریں...
پارٹیشن تلاش کریں
اگلا تلاش کریں
پرانا بیک اپ لوڈ کریں
مزید پرانے بیک اپ نہیں ملے!
نیا بیک اپ لوڈ کریں
مزید نئے بیک اپ نہیں ملے!
ترتیب یہاں سے لوڈ کی گئی
ٹائم اسٹیمپ
ترتیب دیں
اگر ملے تو GPT کی خرابیاں مرمت کریں؟
فائلیں کھولیں
پیک کی ہوئی فائلیں منتخب کریں
چیک سم اور ہیش کی تصدیق کریں؟
ملک / فراہم کنندہ کا ویرینٹ کوڈ منتخب کریں
FRP انلاک کریں
FRP پارٹیشن فارمیٹ کریں؟
صارف کا ڈیٹا مٹائیں
صارف کا ڈیٹا مٹائیں؟
کیا آپ 100% یقینی ہیں؟
صارف کا ڈیٹا ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔
کیا آپ واقعی جاری رکھنا چاہتے ہیں؟
ڈیوائس کو فیکٹری فارمیٹ کریں؟
ڈیوائس کو فیکٹری فارمیٹ کریں
خالی چیک
فائل کو ڈی کمپریس کیا جا رہا ہے
برائے مہربانی انتظار کریں...
اینڈرائیڈ کی معلومات پڑھی جا رہی ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ میں ان خصوصیات کو صرف
تجرباتی مقاصد کے لیے اپنی ملکیت کے آلات پر استعمال کر سکتا ہوں۔

اکاؤنٹ ہٹائیں
کیا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ آپ کا آلہ ہے؟
فائل کھولی جا رہی ہے
چیک سم کی تصدیق ہو رہی ہے
UFS فراہمی کو لاگو کرنے کے لیے لکھیں بٹن پر کلک کریں
فیکٹری فراہمی
انتباہ:
UFS فراہمی کی ترتیبات میں تبدیلیاں UFS IC کے اندر موجود تمام ڈیٹا کو مٹا دیں گی۔
آگے بڑھنے سے پہلے تمام اہم پارٹیشنز کا بیک اپ یقینی بنائیں۔
موجودہ UFS فراہمی یہاں محفوظ کی گئی:
مستقل اوصاف لاگو کیے جا رہے ہیں:
F64 باکس رجسٹر کریں
براہ کرم تمام ضروری معلومات درج کریں
ضروری ہے
وہی نہیں ہے
پہلا نام
آخری نام
ای میل ایڈریس
ملک
موبائل نمبر
پیغام رسانی کی خدمت
صارف کا نام
OTP تصدیق کا طریقہ
موبائل نمبر کے ذریعے
ای میل ایڈریس کے ذریعے
پیغام رسانی کی خدمت کے ذریعے
اکاؤنٹ کا پاس ورڈ بنائیں
پاس ورڈ کی تصدیق کریں
صارف کی معلومات
F64 باکس آن لائن رجسٹریشن
جمع کرائیں
براہ کرم ٹائمر ختم ہونے سے پہلے OTP درج کریں
بھیجا گیا
OTP جمع کرائیں
نیا OTP کی درخواست کریں
آن لائن رجسٹریشن کا کام
صارف کی معلومات جمع کر دی گئی
OTP کی درخواست کی جا رہی ہے...
OTP کی تصدیق ہو رہی ہے...
باکس کامیابی سے رجسٹر ہو گیا!
باکس کی رجسٹریشن ناکام!
سرور کی خرابی
پارٹیشن کی بہتر کردہ خصوصیت
ڈیوائس کا SoC قسم منتخب کریں
ایک MTK پری لوڈر کھولیں
پری لوڈر کے ذریعے تعاون یافتہ eMMC / UFS چیک کریں
ابھی تک تعاون یافتہ نہیں ہے
دیگر SIN فائلیں بھی کھولیں؟
ترتیب منتخب کریں
استعمال شدہ میموری
RFFE اسکیننگ جاری ہے...
I2C اسکیننگ جاری ہے...
I3C اسکیننگ جاری ہے...
SPI اسکیننگ جاری ہے...
UART اسکیننگ جاری ہے...
منسوخ کرنے کے لیے STOP پر کلک کریں
عمومی سیٹ اپ
کیا آپ واقعی USB کو دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں؟
تمام چل رہے کام منسوخ ہو جائیں گے۔
USB دوبارہ شروع کرنے کے ساتھ جاری رکھیں؟
کیا آپ واقعی چاہتے ہیں
موجودہ کام کو روکیں؟
براہ کرم ایک منتخب کریں
CSD رجسٹر لکھیں؟
خرابی
مستقل طور پر لکھنے سے محفوظ کریں
پورا
اگر آپ 100% یقینی ہیں، تو 3 بار ہاں پر کلک کریں...
اس کا جواب دیں
RPMB ڈیٹا لکھیں؟
یہ RPMB ڈیٹا لکھائی شامل کرے گی
لکھنے کے کاؤنٹر میں
OTP آئٹمز شامل کریں؟
لکھنے کے تحفظ والے آئٹمز شامل کریں؟
پارٹیشن کی ترتیبات کے آئٹمز شامل کریں؟
دریافت شروع کرنے میں خرابی
فرم ویئر اپ ڈیٹ کو مستقل طور پر غیر فعال کریں؟
کیا آپ واقعی سیٹ کرنا چاہتے ہیں
مستقل لکھنے کا تحفظ؟
کیا آپ واقعی باہر نکلنا چاہتے ہیں؟
ایک فعال کام چل رہا ہے! پھر بھی باہر نکلیں؟
RPMB کلید کی جانچ کریں؟
RPMB لکھنے کی جانچ کریں؟
ایک کامیاب جانچ کاؤنٹر میں 1 کا اضافہ کرے گی۔
مستقل طور پر لاک کریں
کنفیگریشن تفصیل کنندہ؟
تھیم لاگو کرنے کے لیے ایپلیکیشن دوبارہ شروع کریں؟
eMMC کو محفوظ طریقے سے منقطع کریں؟
پارٹیشن کی ترتیبات کو حتمی شکل دیں؟
یہ طریقہ کار ایک وقتی قابل پروگرام (OTP) ہے
کیا آپ واقعی تبدیلیاں لاگو کرنا چاہتے ہیں؟
منتخب کردہ کچھ اختیارات OTP ہو سکتے ہیں
کیا آپ واقعی بوٹ کنفیگریشن رجسٹر کے
بوٹ موڈ سے متعلق بٹس کی تبدیلی کو مستقل طور پر غیر فعال کرنا چاہتے ہیں؟
RPMB ڈیٹا اور کلید کو ری سیٹ کریں؟
RPMB کلید پڑھیں؟
eMMC فراہمی کو فیکٹری ری سیٹ کریں؟
یہ تمام ڈیٹا کو یہاں سے مٹا دے گا
اور EXT_CSD ترتیبات کو بھی ری سیٹ کرے گا۔
RPMB کاؤنٹر ری سیٹ کریں؟
چھوڑ دیں
صارف پارٹیشن سے بائٹس؟
اصل
ایڈجسٹ کیا گیا
یہ طریقہ کار صارف پارٹیشن کو چھوٹا کر دے گا
ساکٹ کی معلومات
ساکٹ کی قسم
سیریل نمبر
تیاری کی تاریخ
فعال کردہ خصوصیات
باکس وولٹیج دکھائیں
UFS تفریقی وولٹیج سوئنگ
میں نے EULA پڑھ لیا ہے
میں EULA سے متفق ہوں
سپورٹ
سوشل میڈیا
صارف کا دستورالعمل
آن لائن دکان
نمایاں لوازمات
ایکٹیویشنز
فعال کریں
MoviNand FFU کے لیے CTRL کلید دبائے رکھیں
یہ RPMB کے علاوہ تمام ڈیٹا کو مٹا دے گا
پارٹیشن کی ترتیب کو انلاک کریں
پارٹیشنز تبدیل کرنے سے تمام ڈیٹا (RPMB کے علاوہ) مٹ جائے گا!
پارٹیشن کی ترتیب لاک ہے
NTAG® معلومات
پروگرامنگ کی تاریخ
صارف کی میموری
لاک کی حیثیت
سرخ
سبز
نیلا
انتخاب کو الٹ دیں
غیر فعال کریں
بیک اپ فائل منتخب کریں
بفر سائز کا ضرب
کھولی ہوئی فائلوں کو اوور رائٹ کریں؟
ڈیوائس استثنا کی سطح:
HID آپریشنز:
دستیاب HID سائز:
HID سائز:
HID پیشرفت کا تناسب:
HID حالت:
WriteBooster بفر کا سائز تبدیل کرنے کا اشارہ:
WriteBooster بفر کا سائز تبدیل کرنا فعال کریں:
WriteBooster سائز تبدیل کرنے کے آپریشن کی حیثیت:
WriteBooster بفر جزوی فلش موڈ:
WriteBooster زیادہ سے زیادہ جزوی فلش FIFO سائز:
WriteBooster موجودہ جزوی فلش FIFO سائز:
WriteBooster موجودہ پن کردہ بفر کی تخصیص کا سائز:
WriteBooster دستیاب پن کردہ بفر کا سائز:
WriteBooster مجموعی لکھی ہوئی سائز:
WriteBooster جزوی فلش پن کردہ بفر کا سائز:
WriteBooster جزوی فلش کم از کم غیر پن کردہ سائز:
پن کردہ ڈیٹا کا ان پن فعال کریں:
صلاحیت ایڈجسٹمنٹ فیکٹر کی نمائندگی کی شکل:
پچھلا CID بحال کریں
لکھنے کے تحفظ والے گروپس کو ہٹائیں
اور ممکنہ طور پر تمام ڈیٹا کو مٹا دیں؟
کیا آپ نے پہلے ہی اہم ڈیٹا کا بیک اپ لے لیا ہے؟
کیا آپ اپنے تمام ڈیٹا کو الوداع کہنے کے لیے تیار ہیں؟
لکھنے کے تحفظ کی حیثیت چیک کرنے کے لیے UFS کو دوبارہ اسکین کریں
خرابی: پہلے bConfigDescrLock (OTP) کو انلاک کریں
یہ خصوصیت اس eMMC کے ذریعے تعاون یافتہ نہیں ہے
ورک ڈائرکٹری فولڈر پر سیٹ ہے
پارٹیشن کو 0xFF سے مٹانے کے لیے ہاں پر کلک کریں (نیا طریقہ)
پارٹیشن کو 0x00 سے مٹانے کے لیے نہیں پر کلک کریں (پرانا طریقہ)
RPMB کاؤنٹر سیٹ کریں
کیا آپ کے پاس پہلے ہی مکمل RPMB ڈیٹا بیک اپ ہے؟
مطلوبہ کاؤنٹر کی قدر درج کریں
ایک RPMB بائنری بیک اپ فائل منتخب کریں
RPMB ڈیٹا خالی ہے!
دیگر پارٹیشنز کے لیے GPT لوڈ کریں؟
بوٹ سلاٹس تبدیل کریں؟
بوٹ A یا B منتخب کریں
مناسب طریقہ کار منتخب کریں
اینڈرائیڈ 14 اور 15 کے لیے نئی سیکیورٹی
FRP نئی سیکیورٹی (2024, 2025)
FRP پرانی سیکیورٹی
پارٹیشن کی ترتیب
حوالہ جاتی گھڑی
کنفیگریشن تفصیل کنندہ (OTP)
RPMB پڑھنے کا سائز منتخب کریں
تمام LUNs مٹائیں
(سست UFS ٹھیک کریں)
یہ RPMB یا لکھنے سے محفوظ علاقوں کو نہیں مٹائے گا
تمام پارٹیشنز مٹائیں
OEM انلاک کریں
OEM انلاک فعال کریں سیٹ کریں؟
لکھنے سے پہلے مٹائیں
بیک اپ
صارف کا ڈیٹا چھوڑ دیں
سلاٹ A اور B پر لکھیں
حسب ضرورت واٹر مارک درج کریں
سست پڑھیں/لکھیں (خراب UFS IC کے لیے)
ڈیٹا پارٹیشن کا سائز تبدیل کریں؟
پارٹیشن فارمیٹ کریں
فارمیٹ کرنے کے لیے پارٹیشنز منتخب کریں
تمام ڈیٹا چلا جائے گا
اینڈرائیڈ سلاٹ A سیٹ کریں
eMMC اسپارس فائل بھرنا چھوڑ دیں
پارٹیشن کی معلومات
پارٹیشن کی قسم GUID
منفرد پارٹیشن GUID
پارٹیشن کا نام
پہلا LBA
آخری LBA
فلیگز
تبدیلیاں لاگو کریں
پارٹیشن حذف کریں
BIN کو SPARSE میں تبدیل کریں
SPARSE کو BIN میں تبدیل کریں
خالی جگہ کو ٹرم کریں
متعدد اسپارس فائلیں منتخب کریں
فائل کو اسپارس کیا جا رہا ہے
فائل کو ان اسپارس کیا جا رہا ہے
بائنری فائلیں منتخب کریں
اسپارس فائلیں منتخب کریں
ترجیح
باقی کوششیں
کامیاب
صرف پڑھیں
سایہ کاپی
پوشیدہ
کوئی ڈرائیو لیٹر نہیں
بنیادی کنکشن کے کام
کنکشن کے بعد کے کام
خودکار FRP ہٹانا
MTK بوٹ کی حیثیت پڑھیں
MOTO بوٹ کی حیثیت پڑھیں
فائل لوڈنگ آپشنز
GPT پارٹیشنز
واحد RAW امیج
کے جی کی معلومات چیک کریں
کے جی کی معلومات اپ ڈیٹ کریں
کے جی کی حیثیت
کے جی آر پی ایم بی کا ورژن
حیثیت کی معلومات مٹا دیں
لاک اسکرین کی معلومات مٹا دیں
سرور لاگز مٹا دیں
میٹا ڈیٹا مٹا دیں
محفوظ ڈیٹا مٹا دیں
محفوظ ٹوکن مٹا دیں
سرٹیفیکیٹ مٹا دیں
زیادہ تر ممالک میں کے جی کی حیثیت تبدیل کرنا غیر قانونی ہے
ریم ٹریننگ ری سیٹ
ریم ٹریننگ ری سیٹ؟
RPMB ڈیٹا مٹا دیں۔
یہ تمام LUNS اور RPMB ڈیٹا کو مٹا دے گا۔
فائل ٹولز
سکرپٹ
سکرپٹنگ ٹول
سکرپٹ چلائیں
WriteBooster استعمال کریں؟
F64 باکس کو دوبارہ جوڑیں
براہ کرم صرف 1 F64 باکس منسلک کریں!
F64 باکس کا انتظار ہے...
باکس کا پتہ چلا...
اسکرپਟ لاک کریں
اسکرپਟ کو F64 باکس سیریل نمبر سے لاک کریں
ایک F64 اسکرپਟ فائل منتخب کریں
بڑی UFS ٹرانسفر کی رفتار دکھائیں
لاگز سے معلومات چھپائیں
کیا Android Verified Boot چیک کریں؟
ڈیٹا بلاکس کی ہیشنگ ہو رہی ہے
فرم ویئر اَن پیکنگ ٹولز
ڈویلپر ٹولز
ہیش اپ ڈیٹ کریں
Android پارٹیشن سائن کریں
ایک Android پارٹیشن امیج منتخب کریں
یہ بیک اپ بنائے بغیر HASHES کو اپ ڈیٹ کرے گا۔
یہ بیک اپ بنائے بغیر PRIVATE Key کو اپ ڈیٹ کرے گا۔
ایک Android پارٹیشن امیج منتخب کریں
پرائیویٹ کی اپ ڈیٹ ہو رہی ہے
ایک PEM کی فائل منتخب کریں
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹولز صرف ڈویلپرز کے لیے ہیں۔
Android ڈویلپر
یہ بوٹ فائلوں کو اَن پیک اور ڈیکمپریس کرے گا۔
ایک Android بوٹ فائل منتخب کریں
Android بوٹ اَن پیک کریں
ایک کرنل فائل منتخب کریں
فائل کمپریس ہو رہی ہے
Android بوٹ پیک کریں
یہ فائلوں کو پیک اور اوور رائٹ کرے گا۔
کیا آپ واقعی اس پارٹیشن کو منتقل کرنا چاہتے ہیں؟
اس سے صارف کا ڈیٹا ختم ہو جائے گا
پارٹیشن منتقل کریں
خالی سائز
صاف کیا جا رہا ہے
متعدد فائلیں لوڈ ہو گئیں
فائل لوڈ ہو گئی
صفائی کامیاب رہی
سیکٹر اوور فلو
صفائی ناکام ہو گئی
صفائی کامیاب رہی
منتخب نہیں کیا گیا
سیکٹر اوور فلو
فارمیٹ کامیاب رہا
فارمیٹ ناکام ہو گیا
پڑھا جا رہا ہے
بیک اپ کامیاب رہا
بیک اپ ناکام ہو گیا
خالی ہونے کی جانچ ہو رہی ہے
شروع کیا جا رہا ہے...
شروع کیا جا رہا ہے
فارمیٹنگ ہو رہی ہے
کامیاب
پارٹیشن خالی ہے
خالی نہیں ہے
چھوٹا سائز
زیرو رائٹ
PGPT رائٹ کامیاب رہا
PGPT رائٹ ناکام ہو گیا
SGPT رائٹ کامیاب رہا
SGPT رائٹ ناکام ہو گیا
GPT کنفیگر کیا جا رہا ہے...
کام چھوڑ دیا گیا
MBR رائٹ کامیاب رہا
MBR رائٹ ناکام ہو گیا
پڑھنا کامیاب رہا
پڑھنا ناکام ہو گیا
PT رائٹ کامیاب رہا
PT رائٹ ناکام ہو گیا
PT بیک اپ ناکام ہو گیا
partinfo رائٹ کامیاب رہا
partinfo رائٹ ناکام ہو گیا
PT کی مرمت ہو رہی ہے...
partinfo کی مرمت ہو رہی ہے...
partinfo بیک اپ ناکام ہو گیا
MPT رائٹ کامیاب رہا
MPT رائٹ ناکام ہو گیا
MPT کی مرمت ہو رہی ہے...
MBR کی مرمت ہو رہی ہے...
MPT بیک اپ ناکام ہو گیا
MBR بیک اپ ناکام ہو گیا
لکھنا کامیاب رہا
لکھنا ناکام ہو گیا
MBR کی دوبارہ پارٹیشن ہو رہی ہے...
ڈی کمپریس ہو رہا ہے
ڈی کمپریس ہو رہا ہے...
ڈی کمپریشن مکمل
ڈی کمپریشن ناکام
لکھا جا رہا ہے
صاف کیا جا رہا ہے...
لکھا جا رہا ہے...
ناکارہ فائل
خالی
تصدیق ہو رہی ہے
تصدیق شدہ
غیر تصدیق شدہ
خراب شدہ
AVB فوٹر کی جانچ ہو رہی ہے
صرف صفائی
فائل لوڈ ہو گئی
MBR اپ ڈیٹ ہو رہا ہے...
GPT اپ ڈیٹ ہو رہا ہے...
OEM انلاک
OEM انلاک ناکام رہا
OEM انلاک کامیاب رہا
پیچنگ ہو رہی ہے
فائل شامل کریں
ماؤس کا بایاں بٹن
سنگل کلک + ہولڈ : تصویر کو ڈریگ کریں
ڈبل کلک : نئی تصویر لوڈ کریں
درمیان والا اسکرول وہیل
اوپر اسکرول کریں : زوم ان (+ SHIFT کلید : تیزی سے، + CTRL کلید : آہستہ)
نیچے اسکرول کریں : زوم آؤٹ (+ SHIFT کلید : تیزی سے، + CTRL کلید : آہستہ)
ماؤس کا دایاں بٹن
گھڑی کی سمت میں گھمائیں (+ SHIFT کلید : گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں)
ایچ ای ایکس (HEX) پارٹیشن ویو
کیا آپ واقعی پارٹیشن کو ایچ ای ایکس (HEX) میں دیکھنا چاہتے ہیں؟
آفسیٹ پر جائیں
آفسیٹ درج کریں
زیادہ سے زیادہ
Hex
اعشاریہ
ٹیکسٹ سٹرنگ
Hex ویلیوز
تلاش کریں
اس سے تبدیل کریں
آپشنز
ٹیکسٹ انکوڈنگ
حروف کے چھوٹے بڑے کا فرق
تبدیل کرنے سے پہلے پوچھیں
تلاش کی سمت
تمام
آگے
پیچھے
ٹھیک ہے
تمام تبدیل کریں
منسوخ کریں
تلاش کریں
ویلیو نہیں ملی
پچھلا کوئی میچ نہیں ملا
پیٹرن خالی نہیں ہو سکتا
تبدیل کریں
سٹرنگز کی لمبائی برابر ہونی چاہیے
پیٹرن کی لمبائی مطابقت نہیں رکھتی
پیٹرن خالی نہیں ہو سکتا
کیا اس میچ کو تبدیل کرنا ہے؟
تبدیلی میں خرابی
منسوخ کریں
کلپ بورڈ کی حد
مقام دیکھنے کے لیے کلک کریں
کاپی کریں
تحریر کاپی کریں
پیسٹ کریں
انتخاب بھریں
سب منتخب کریں
تلاش کریں
تبدیل کریں
دوبارہ تلاش کریں
دوبارہ تلاش کریں (الٹ)
جائیں
انتخاب بھریں
پیٹرن بھریں
براہ کرم درست ہیکس (hex) پیٹرن درج کریں
پیٹرن بہت لمبا ہے (زیادہ سے زیادہ 32768 بائٹس)
پیٹرن انتخاب کے سائز سے زیادہ ہے
اس انتخاب کے لیے زیادہ سے زیادہ اجازت یافتہ بائٹس
کم از کم حد 0 اور 255 کے درمیان ہونی چاہیے
زیادہ سے زیادہ حد 0 اور 255 کے درمیان ہونی چاہیے
کم از کم قدر زیادہ سے زیادہ قدر سے بڑی نہیں ہو سکتی
رینڈم بائٹس
رینج (اعشاریہ)
غلطی
کاپی کرنے کے لیے انتخاب بہت بڑا ہے
زیادہ سے زیادہ
کم از کم
اوسط