Buat Koneksi
Ambil Screenshot
Hapus Log
Hentikan Tugas
Alamat
Ukuran
Kecepatan Transfer
Perkiraan Waktu Tersisa
Tampilkan Wallpaper Kotak
Informasi Perangkat
Hubungkan
UTAMA
Partisi
Informasi Memori Flash
Nama Produk
ID Pabrikan
Kapasitas Perangkat Mentah Total
Jumlah Unit Logis
Versi Spesifikasi
Tanggal Pembuatan
LUN
Nama Partisi
Nama File
Alamat Blok
Ukuran
Jenis
Status
Tugas Partisi Android
Baca
Tulis
Hapus
Grafik
Alokasi Ruang
UFS
Parameter Koneksi
Peringatan: UFS 4.x dapat rusak di atas VCC 2.90
Penguat Sinyal (ISP)
Ini hanya untuk UFS 4.x HS-LSS
Seri-B sedikit lebih cepat dari seri-A
Akses RAW
Baca
Tulis
Hapus
Unit Logis
Ukuran
Tulis Byte Pengisi
Opsi Hapus
Hapus LUN Tunggal
Hapus Seluruh Perangkat
Alamat Kustom
Alamat Mulai
Alamat Akhir
Jenis Alamat
Sektor
Byte
Opsi SCSI
Deskriptor
Perangkat
Konfigurasi
Ukuran
Unit
Interkoneksi
String
Geometri
Daya
Kesehatan
FBO
Versi Spesifikasi FBO
Ukuran Rentang LBA yang Direkomendasikan
Ukuran Rentang LBA Maksimum
Ukuran Rentang LBA Minimum
Jumlah Maksimum Rentang LBA
Persyaratan Penjajaran
Atribut
Bendera
eMMC
Parameter Koneksi
Untuk ISP, gunakan CLOCK lambat (6.5 Mhz dll.)
Hubungkan
Hentikan
Akses RAW
Baca
Tulis
Hapus
Partisi
Ukuran
Opsi Hapus
Hapus
Buang
Hapus Aman
Potong
Potong Aman
Sanitasi (Penghapusan Data Aman)
Alamat Kustom
Awal
Akhir
Jenis Alamat
Sektor
Byte
Pengisi Tulisan
Byte
Lewati Penghapusan Firmware
Tugas Koneksi
Periksa Status eMMC
Periksa Laporan Kesehatan eMMC
Opsi RPMB
PENGHITUNG
Konfigurasi Perlindungan Tulis Aman
Aktifkan Perlindungan Tulis Aman
Gunakan Kunci RPMB
Hasilkan Kunci Acak
Tulis Kunci RPMB
Baca Kunci RPMB
Uji Kunci RPMB
Partisi
Tulis ke eMMC
Atur Ulang Perubahan
Simpan ke File
Buka File
Mulai Area yang Ditingkatkan
Pemeriksaan Kesehatan
Laporan Kesehatan Vendor
Penyediaan
Perangkat Keras
Tampilan Kotak
Tema LCD
Kecerahan LCD
Kecerahan RGB
Tema RGB
Baca Pengaturan
Simpan Pengaturan
Pemilih Warna
Logo Boot
Ubah Wallpaper
Fitur Kotak
Kalibrasi Tegangan
Info Memori
Mulai Ulang USB
Tulis Firmware Kotak
Notifikasi Buzzer Aktif
Mode Simulasi
Pemotongan Kalibrasi
Informasi Kotak
Jenis Kotak
Nomor Seri F64
Alamat MAC Bluetooth LE
Versi File Aktivasi
Tautan Dukungan
Perangkat Lunak
Ukuran Font Tabel Partisi
Ukuran Font Log Perangkat Lunak
Aktifkan Efek Suara
Tampilkan Petunjuk
Prioritaskan Deteksi UFS 4.x
Tampilkan Persentase Bilah Kemajuan
Tampilkan Daftar Partisi Grid
Jangan Tulis ke Disk (Hanya untuk Tes Memori)
Tampilkan Pengukur Kecepatan
Baca Informasi Android
Cadangan Partisi Keamanan Android
Tampilkan Koneksi Debug UFS
Penganalisis Partisi Android
Baca Informasi RPMB
Baca/Tulis Lambat (Untuk IC eMMC Buruk)
Baca Laporan S.M.A.R.T. UFS
Hubungkan BLE
Tema Visual
Tema Kulit
Warna Teks Log JEDEC
Atur warna
Konfigurasi buffer WriteBooster:
Memverifikasi Bootloader Aman...
Jenis perangkat:
Kelas Perangkat UFS:
Subkelas Penyimpanan Massal UFS:
Protokol yang didukung oleh Perangkat UFS:
Boot Aktif:
Boot Singkat Aktif:
ID Urutan Boot:
Dukungan untuk LU keamanan:
Versi spesifikasi:
Tanggal Pembuatan:
Jumlah Unit Logis Terkenal:
Akses Deskriptor Aktif dalam Inisialisasi Parsial:
Mode Daya Awal:
LUN Prioritas Tinggi:
Jenis Penghapusan Aman:
Latensi Penghentian Operasi Latar Belakang:
Tingkat ICC Aktif Awal:
Offset Dasar Deskriptor Unit 0:
Panjang Parameter Konfigurasi Deskriptor Unit:
Kemampuan RTT Perangkat UFS:
Pembaruan RTC:
Dukungan Fitur UFS:
Batas Waktu Pembaruan Firmware Lapangan:
Kedalaman Antrian:
Versi Perangkat:
Jumlah Area Perlindungan Tulis Aman:
Ukuran Data PSA Maksimum:
Batas Waktu Status PSA:
WriteBooster menggunakan Ruang Pengguna:
Jenis Buffer WriteBooster:
Ukuran buffer WriteBooster untuk bersama
Konfigurasi UM CPort:
Ukuran Area Minimum Memori Terpadu
Versi Spesifikasi HPB:
Mode Kontrol HPB:
Jumlah Unit Logis:
Panjang Konfigurasi Boot:
Panjang Konfigurasi Unit Logis:
Aktifkan Wilayah RPMB:
Ukuran Wilayah RPMB 1:
Ukuran Wilayah RPMB 2:
Ukuran Wilayah RPMB 3:
Aktifkan Unit Logis:
ID LUN Boot:
Perlindungan Tulis Unit Logis:
Jenis Memori:
Jumlah Unit Alokasi:
Keandalan Data:
Ukuran Blok Logis:
Jenis Penyediaan:
Kemampuan Konteks:
Ukuran Buffer WriteBooster:
Wilayah HPB Maksimum:
Offset Mulai Wilayah Tersemat HPB:
Wilayah Tersemat HPB:
Indeks Unit:
Kedalaman Antrian Unit Logis:
Prioritas Antrian Unit Logis:
Dukungan Jenis Data:
Jumlah Blok Logis:
Ukuran Blok Hapus:
Sensitivitas Kesadaran Status Produksi:
Ukuran Wilayah RPMB 0:
Jumlah Sumber Daya Memori Fisik:
Granularitas Unit Besar:
Jumlah Maksimum Wilayah HPB Aktif:
Jumlah Wilayah HPB Tersemat:
Ukuran Buffer WriteBooster Unit Logis:
Nomor Versi Rilis MIPI Unipro:
Nomor Versi Rilis MIPI M-PHY:
Nama Pabrikan:
Nama Produk:
ID OEM:
Nomor Seri:
Tingkat Revisi Produk:
Jumlah Sektor Total:
Ukuran Blok Asli:
Ukuran Segmen:
Ukuran Unit Alokasi:
Ukuran Blok Beralamat Minimum:
Ukuran Blok Baca Optimal:
Ukuran Blok Tulis Optimal:
Ukuran Buffer Data-in Maksimum:
Ukuran Buffer Data-out Maksimum:
Ukuran Data Maksimum dalam Runtuhnya Fase:
Dukungan untuk Transfer Data di Luar Urutan:
Jumlah Maksimum Unit Logis yang Didukung:
Jumlah Maksimum Frame RPMB:
Kebijakan Sumber Daya Kapasitas Dinamis:
Jumlah Maksimum Konteks yang Didukung:
Ukuran Unit Tag Data Sistem:
Ukuran Sumber Daya Tag Data Sistem:
Jenis Penghapusan Aman yang Didukung:
Jenis Memori yang Didukung:
Jumlah Jenis Memori yang Didukung:
Jenis Memori yang Ditingkatkan 1:
Jenis Memori yang Ditingkatkan 1 Unit Alokasi Maksimum:
Jenis Memori yang Ditingkatkan 1 Faktor Penyesuaian Kapasitas:
Memori Kode Sistem Unit Alokasi Maksimum:
Memori Kode Sistem Faktor Penyesuaian Kapasitas:
Memori Non-Persisten Unit Alokasi Maksimum:
Memori Non-Persisten Faktor Penyesuaian Kapasitas:
Jenis Memori yang Ditingkatkan 1 Unit Alokasi Maksimum:
Jenis Memori yang Ditingkatkan 2 Unit Alokasi Maksimum:
Jenis Memori yang Ditingkatkan 2 Faktor Penyesuaian Kapasitas:
Jenis Memori yang Ditingkatkan 3 Unit Alokasi Maksimum:
Jenis Memori yang Ditingkatkan 3 Faktor Penyesuaian Kapasitas:
Jenis Memori yang Ditingkatkan 4 Unit Alokasi Maksimum:
Jenis Memori yang Ditingkatkan 4 Faktor Penyesuaian Kapasitas:
Ukuran Blok Logis Optimal:
Ukuran Buffer WriteBooster Maksimum Perangkat UFS:
Jumlah Buffer WriteBooster Maksimum Perangkat UFS:
Faktor Penyesuaian Kapasitas WriteBooster:
Mode Konsumsi Ruang Pengguna WriteBooster:
Unit logis berzona maksimum:
Byte Hapus Minimum Unit Logis Berzona:
Ukuran Unit Logis Berzona:
Ukuran Wilayah HPB:
Jumlah maksimum LU HPB:
Ukuran Sub-Wilayah HPB:
Wilayah Aktif Maksimum HPB:
Arus VCC Maksimum:
Arus VCCQ Maksimum:
Arus VCCQ2 Maksimum:
Informasi Pra Akhir Masa Pakai:
Masa Pakai melalui Metode Vendor A:
Masa Pakai melalui Metode Vendor B:
Jumlah Penyegaran Total:
Kemajuan Penyegaran:
Laporan Kesehatan Milik Vendor:
Inisialisasi Perangkat:
Perlindungan Tulis Permanen:
Perlindungan Tulis Saat Dinyalakan:
Operasi Latar Belakang:
Operasi Pembersihan:
Status Kesalahan Pembersihan:
Fitur Data di Luar Urutan:
Mode Masa Pakai Perangkat:
Aktifkan Pembersihan:
Aktifkan Penyegaran:
Penghapusan Sumber Daya Fisik:
Jam Waktu Nyata:
Inisialisasi UM:
Operasi Pembaruan Firmware Lapangan:
Perintah Penangguhan UM:
Status Penangguhan UM:
Fitur WriteBooster:
Operasi Flush Buffer WriteBooster:
Flush Buffer WriteBooster Selama Hibernasi:
Atur Ulang Peningkat Kinerja Host:
Aktifkan Peningkat Kinerja Host:
LUN Boot:
Mode Daya Saat Ini:
Tingkat ICC Aktif:
Status Perangkat Saat Direset Daya:
Status Operasi Latar Belakang:
Status Operasi Pembersihan:
Ukuran Data Masuk Maksimum:
Ukuran Data Keluar Maksimum:
Fitur Transfer Data di Luar Urutan:
Kapasitas Dinamis Diperlukan:
Nilai Frekuensi Jam Referensi:
Kunci Deskriptor Konfigurasi:
Kontrol Acara Pengecualian:
Status Acara Pengecualian:
Ukuran Area Memori Terpadu:
Permintaan UMPIU Maksimum UM:
Ukuran Data Perintah HPB Maksimum:
Detik Berlalu dari DASAR WAKTU:
Konfigurasi Konteks:
Blok yang Diprogram dengan Benar:
Status FFU Perangkat:
Status Kesadaran Status Produksi:
Ukuran Data Kesadaran Status Produksi:
Waktu Tunggu Gating Jam Referensi:
Suhu Permukaan Casing Paket Kasar:
Batas Suhu Tinggi:
Batas Suhu Rendah:
Status Pembatasan:
Status Flush Buffer WriteBooster:
Ukuran Buffer WriteBooster yang Tersedia:
Masa Pakai Buffer WriteBooster:
Ukuran Buffer WriteBooster Saat Ini:
Status EXT_IID:
Ukuran Cache Petunjuk Host:
Status Operasi Penyegaran:
Frekuensi Penyegaran:
Unit Operasi Penyegaran:
Metode Penyegaran:
Stempel Waktu Sejak 1 Januari 1970 (UTC):
Kontrol Operasi FBO:
Tingkat Optimasi FBO:
Status FBO Saat Ini:
Nomor Seri F64:
Alamat MAC Bluetooth LE:
Jenis Kotak:
Tingkat Debug:
Versi File Aktivasi:
Stempel Waktu:
Hubungkan
Klik ini
Putuskan sambungan
Sembunyikan Wallpaper Kotak
Tampilkan Wallpaper Kotak
BLE Terhubung
PIN Salah
Kartu SD
eMMC
UFS
Mencari Perangkat...
Tulis ke eMMC
Partisi Sudah Dikonfigurasi
Baca / Atur saja
Baca / Tulis sekali
Baca / Atur ulang saat dinyalakan
Baca / Volatil
Tulis saja / Volatil
Baca
Baca / Persisten
Hanya baca
Hapus
Atur
Bahasa
Alat
Alat
Alat Diagnostik
Pengaturan Umum
Dukungan Online
Hapus Logis Area Pengguna Penuh
Tugas Koneksi
Partisi Boot
Partisi Area Pengguna
Partisi Tujuan Umum
Teks Disalin
Halaman Berikutnya
Halaman Sebelumnya
Sesuaikan Amplitudo
Aktifkan
Amplitudo Sinyal
Balikkan
Gunakan ini untuk
Gunakan hanya untuk
Akses Memori
Alamat Slave
Daftar
Slave yang Terdeteksi
Tukar SDATA dan SCLK
Matikan VIO setelah Memindai
Tukar SDA dan SCL
Matikan VDD setelah Memindai
Mulai Memindai
Tampilkan Pinout
Nilai yang dipilih akan membuat

Apakah Anda yakin ingin melanjutkan?
Nilai Diperlukan
Silakan Masukkan Nilai Heksadesimal
klik di sini untuk menulis nilai
Versi Spesifikasi FBO:
Ukuran Rentang LBA yang Direkomendasikan:
Ukuran Rentang LBA Maksimum:
Ukuran Rentang LBA Minimum:
Jumlah Maksimum Rentang LBA:
Persyaratan Penjajaran:
klik di sini untuk mengubah nilai
klik di sini untuk membaca nilai
Klik di sini untuk Mematikan IC dengan aman
Perangkat telah memasuki Mode UFS-PowerDown
Perangkat telah memasuki Mode EMMC_POWER_OFF
Sekarang Anda dapat melepasnya dari Soket dengan aman
Uji Tulis RPMB
Bersihkan RPMB
Opsi RPMB
Entri
Konfigurasi Perlindungan Tulis Aman
Alamat Blok Logis
Jumlah Blok Logis
Jenis Perlindungan Tulis
Konfigurasi Boot
Partisi Boot
Lebar Bus Boot
Mode Boot
Pengakuan Boot
Atur Ulang Lebar Bus setelah Boot
Perlindungan Konfigurasi Boot Permanen
Konfigurasi Perlindungan Tulis
Status WP Area Boot 1
Status WP Area Boot 2
Perlindungan Tulis Sementara
Perlindungan Tulis Permanen
Dukungan WP Aman
Status WP Aman
Baca RPMB Cepat
Pengaturan Keandalan Tulis
Atur Ulang RPMB
Tugas Lanjutan
Atur Ulang Penghitung
Buka Kunci CSD
Reset Pabrik Penuh
Atur Ulang Sinyal
Manajemen Kapasitas Dinamis
Manajemen Blok Buruk Aman
Status Kebutuhan Kapasitas Dinamis
Reset Pabrik
Area WP Kustom
Kelola Kapasitas Dinamis
Pindai Grup WP eMMC
Hapus Perlindungan Tulis
Loop Koneksi Ulang Otomatis
Menyesuaikan Ayunan Tegangan Diferensial
Baca Informasi S.M.A.R.T.
Informasi Perlindungan Tulis
B_PWR_WP_EN
Tidak dicentang: Wilayah boot tidak dilindungi tulis saat dinyalakan.
Dicentang: Aktifkan perlindungan tulis Periode Saat Dinyalakan ke area boot. Bit ini harus nol jika B_PWR_WP_DIS (bit 6) diatur. Saat dibaca, bit ini hanya menunjukkan jika perlindungan saat dinyalakan telah diatur secara khusus untuk wilayah boot. Bagaimana perlindungan saat dinyalakan telah diterapkan tergantung pada pengaturan bit 7 dan 1. Untuk memverifikasi perlindungan wilayah boot, baca BOOT_WP_STATUS[174].
B_PWR_WP_SEC_SEL
Tidak dicentang: B_PWR_WP_EN (bit 0) hanya berlaku untuk area boot, jika B_SEC_WP_SEL (bit 7) diatur.
Dicentang: B_PWR_WP_EN (bit 0) hanya berlaku untuk area boot, jika B_SEC_WP_SEL (bit 7) diatur.
B_PERM_WP_EN
Tidak dicentang: Wilayah boot tidak dilindungi tulis secara permanen.
Dicentang: Wilayah boot dilindungi tulis secara permanen. Bit ini harus nol jika B_PERM_WP_DIS diatur. Saat dibaca, bit ini hanya menunjukkan jika perlindungan permanen telah diatur secara khusus untuk wilayah boot. Bagaimana perlindungan permanen telah diterapkan tergantung pada pengaturan bit 7 dan 3. Untuk memverifikasi perlindungan wilayah boot, baca BOOT_WP_STATUS[174]. Bit ini mungkin nol jika seluruh perangkat dilindungi secara permanen menggunakan CSD[13].
B_PERM_WP_SEC_SEL
Tidak dicentang: B_PERM_WP_EN (bit 2) hanya berlaku untuk area boot, jika B_SEC_WP_SEL (bit 7) diatur.
Dicentang: B_PERM_WP_EN (bit 2) hanya berlaku untuk area boot, jika B_SEC_WP_SEL (bit 7) diatur.
B_PERM_WP_DIS
Tidak dicentang: Master diizinkan untuk mengatur B_PERM_WP_EN (bit 2).
Dicentang: Nonaktifkan secara permanen penggunaan B_PERM_WP_EN (bit 2). Bit ini harus nol jika B_PERM_WP_EN diatur. Bit ini tidak berdampak pada pengaturan CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
Tidak dicentang: Master diizinkan untuk mengatur B_PWR_WP_EN (bit 0).
Dicentang: Nonaktifkan penggunaan B_PWR_WP_EN (bit 0). Bit ini harus nol jika PWR_WP_EN diatur.
B_SEC_WP_SEL
Tidak dicentang: B_PERM_WP_EN (bit 2) dan B_PWR_WP_EN (bit 0) berlaku untuk kedua partisi boot dan B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) dan B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) tidak berdampak.
Dicentang: B_PERM_WP_EN (bit 2) dan B_PWR_WP_EN (bit 0) hanya berlaku untuk partisi boot yang dipilih oleh B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) dan B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) masing-masing.
CATATAN: Setelah perangkat diatur untuk mengaktifkan perlindungan pada partisi boot secara terpisah, ini tidak dapat dibatalkan untuk siklus daya. Bit ini memungkinkan campuran partisi boot yang dilindungi secara permanen dan dilindungi saat dinyalakan.
US_PWR_WP_EN
Tidak dicentang: Perlindungan tulis saat dinyalakan tidak diterapkan saat perintah CMD28 dikeluarkan.
Dicentang: Terapkan perlindungan Periode Saat Dinyalakan ke grup perlindungan yang ditunjukkan oleh CMD28. Bit ini tidak dapat diatur jika US_PWR_WP_DIS diatur. Bit ini tidak berdampak jika US_PERM_WP_EN diatur.
US_PERM_WP_EN
Tidak dicentang: Perlindungan tulis permanen tidak diterapkan saat perintah CMD28 dikeluarkan.
Dicentang: Terapkan perlindungan tulis permanen ke grup perlindungan yang ditunjukkan oleh CMD28. Bit ini tidak dapat diatur jika US_PERM_WP_DIS diatur.
US_PWR_WP_DIS
Tidak dicentang: Perlindungan tulis saat dinyalakan dapat diterapkan pada grup perlindungan tulis.
Dicentang: Nonaktifkan penggunaan perlindungan tulis periode saat dinyalakan untuk grup perlindungan tulis di semua partisi di area pengguna dari titik bit ini diatur hingga daya dilepas atau reset perangkat keras terjadi. Mengatur bit ini tidak berdampak pada area yang sudah dilindungi.
US_PERM_WP_DIS
Tidak dicentang: Perlindungan tulis permanen dapat diterapkan pada grup perlindungan tulis.
Dicentang: Nonaktifkan secara permanen penggunaan perlindungan tulis permanen untuk grup perlindungan tulis di semua partisi di area pengguna dari titik bit ini diatur ke depan. Mengatur bit ini tidak berdampak pada area yang sudah dilindungi.
CD_PERM_WP_DIS
Tidak dicentang: Host diizinkan untuk mengatur PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
Dicentang: Nonaktifkan penggunaan PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
PERM_PSWD_DIS
Tidak dicentang: Fitur perlindungan kata sandi diaktifkan.
Dicentang: Fitur perlindungan kata sandi (HAPUS (Memaksa hapus), KUNCI, BUKA KUNCI, HAPUS KATA SANDI, ATUR KATA SANDI) dinonaktifkan secara permanen.
Menggunakan
untuk mengubah nilai PERM_WRITE_PROTECT dan TMP_WRITE_PROTECT
Format sebagai exFAT
Timpa File yang Ada?
Operasi Dibatalkan...
Simpan File Dump Flash RAW
Pilih Direktori Output
Simpan File Dump Register RAW
Buka File BitMap
Pilih File Flash
Tulis File Dump Flash RAW
Tulis File EXT_CSD
Pilih File FFU Biner
Memperbaiki
Reset Pabrik Penuh eMMC?
Lanjutkan?
Ini akan menghapus DATA, BOOT, RPMB, dan semua Pengaturan lainnya.
Apakah Anda yakin ingin Menghapus?
Apakah Anda yakin ingin Menulis?
Hapus Partisi sebelum Menulis?
Baca Informasi Partisi Super
Tulis Data Pengguna?
Apakah Anda yakin ingin Menghapus
Apakah Anda ingin Memformat
Apakah Anda yakin ingin Menghapus Seluruh Perangkat?
Buka Kunci/Atur Ulang CSD?
Tidak semua eMMC / eMCP Mendukung fitur ini.
Hapus Perlindungan Tulis Area PENGGUNA dan GPPx?
Tulis Register CID?
Tulis Konfigurasi WP Aman?
Penulisan yang berhasil akan menambahkan 2 ke Penghitung RPMB.
APAKAH ANDA YAKIN ???
Tulis Kunci RPMB?
Penulisan yang berhasil akan menambahkan 1 ke Penghitung RPMB.
Uji Tulis RPMB?
Muat XML untuk Partisi lain?
Cari...
Cari Partisi
Cari Berikutnya
Muat Cadangan Lama
Tidak Ditemukan Cadangan Lama Lagi!
Muat Cadangan Baru
Tidak Ditemukan Cadangan Baru Lagi!
Konfigurasi Dimuat dari
Stempel Waktu
Konfigurasikan
Perbaiki Kesalahan GPT jika ditemukan?
Buka Kemasan File
Pilih File yang Dikemas
Verifikasi Checksum dan Hash?
Pilih Kode Varian Negara / Penyedia
Buka Kunci FRP
Format Partisi FRP?
Hapus Data Pengguna
Hapus Data Pengguna?
Apakah Anda 100% Yakin?
Data Pengguna akan hilang selamanya.
Apakah Anda yakin ingin melanjutkan?
Format Perangkat Pabrik?
Format Perangkat Pabrik
Periksa Kosong
Mendekompresi File
Mohon tunggu...
Membaca Informasi Android
Saya mengerti bahwa saya hanya dapat menggunakan fitur-fitur ini untuk
tujuan eksperimental pada perangkat yang saya miliki.

Hapus Akun
Apakah Anda mengonfirmasi bahwa ini adalah perangkat Anda?
Membuka Kemasan File
Memverifikasi Checksum
Klik tombol Tulis untuk menerapkan Penyediaan UFS
Penyediaan Pabrik
Peringatan:
Perubahan dalam pengaturan Penyediaan UFS akan MENGHAPUS SEMUA DATA di dalam IC UFS.
Pastikan Anda telah membuat cadangan semua partisi penting sebelum melanjutkan.
Penyediaan UFS Saat Ini disimpan ke:
Menerapkan Atribut Persisten:
Daftarkan Kotak F64
Silakan masukkan semua informasi yang diperlukan
diperlukan
tidak sama dengan
Nama Depan
Nama Belakang
Alamat Email
Negara
Nomor Ponsel
Layanan Pesan
Nama Pengguna
Metode Verifikasi OTP
melalui Nomor Ponsel
melalui Alamat Email
melalui Layanan Pesan
Buat Kata Sandi Akun
Verifikasi Kata Sandi
Informasi Pengguna
Pendaftaran Online Kotak F64
Kirim
Silakan masukkan OTP sebelum timer selesai
dikirim ke
Kirim OTP
Minta OTP baru
Tugas Pendaftaran Online
Informasi Pengguna Dikirim
Meminta OTP...
Memverifikasi OTP...
Kotak Berhasil Didaftarkan!
Pendaftaran Kotak GAGAL!
Kesalahan Server
ATRIBUT PARTISI DITINGKATKAN
Pilih Jenis SoC Perangkat
Buka Preloader MTK
Periksa eMMC / UFS yang Didukung Preloader
Belum didukung
Buka kemasan file SIN lain juga?
Pilih Konfigurasi
Memori yang Digunakan
Pemindaian RFFE sedang berlangsung...
Pemindaian I2C sedang berlangsung...
Pemindaian I3C sedang berlangsung...
Pemindaian SPI sedang berlangsung...
Pemindaian UART sedang berlangsung...
Klik HENTIKAN untuk Membatalkan
Pengaturan Umum
Apakah Anda yakin ingin MEMULAI ULANG USB?
Semua Tugas yang Berjalan akan DIBATALKAN.
Lanjutkan dengan MEMULAI ULANG USB?
Apakah Anda yakin ingin
MENGHENTIKAN tugas saat ini?
Silakan pilih
Tulis Register CSD?
KESALAHAN
PERLINDUNGAN TULIS SECARA PERMANEN
seluruh
Jika Anda 100% yakin, klik YA 3 kali...
Jawab ini
Tulis Data RPMB?
Penulisan Data RPMB ini akan menambahkan
ke Penghitung Tulis
Sertakan Item OTP?
Sertakan Item Perlindungan Tulis?
Sertakan Item Pengaturan Partisi?
Kesalahan memulai penemuan
Nonaktifkan Pembaruan Firmware Secara Permanen?
Apakah Anda yakin ingin Mengatur
Perlindungan Tulis Permanen?
Apakah Anda yakin ingin keluar?
Tugas Aktif Sedang Berjalan! Tetap keluar?
Uji Kunci RPMB?
Uji Tulis RPMB?
Tes yang berhasil akan menambahkan 1 ke Penghitung.
KUNCI SECARA PERMANEN
deskriptor konfigurasi?
Mulai ulang Aplikasi untuk menerapkan Tema?
Putuskan Sambungan eMMC dengan Aman?
Selesaikan Pengaturan Partisi?
Prosedur ini Hanya Dapat Diprogram Sekali (OTP)
Apakah Anda yakin ingin menerapkan perubahan?
Beberapa opsi yang dipilih mungkin OTP
Apakah Anda yakin ingin menonaktifkan perubahan secara permanen
dari bit register konfigurasi boot yang berkaitan dengan mode boot?
Atur Ulang Data dan Kunci RPMB?
Baca Kunci RPMB?
Reset Pabrik Penyediaan eMMC?
Ini akan MENGHAPUS semua DATA dari
dan juga MENGATUR ULANG pengaturan EXT_CSD.
Atur Ulang Penghitung RPMB?
Lepaskan
byte dari Partisi PENGGUNA?
Asli
Disesuaikan
Prosedur ini akan membuat Partisi PENGGUNA Lebih Kecil
Informasi Soket
Jenis Soket
Nomor Seri
Tanggal Pembuatan
Fitur yang Diaktifkan
Tampilkan Tegangan Kotak
Ayunan Tegangan Diferensial UFS
Saya telah membaca EULA
Saya setuju dengan EULA
Dukungan
Media Sosial
Panduan Pengguna
Toko Online
Aksesori Unggulan
Aktivasi
Aktifkan
Tahan tombol CTRL untuk MoviNand FFU
Ini akan menghapus semua DATA kecuali RPMB
Buka Kunci Konfigurasi Partisi
Mengubah Partisi akan MENGHAPUS semua Data (Kecuali RPMB)!
Konfigurasi Partisi Terkunci
Informasi NTAG®
Tanggal Pemrograman
Memori Pengguna
Status Kunci
Merah
Hijau
Biru
Balikkan Pilihan
Nonaktifkan
Pilih File Cadangan
Pengganda Ukuran Buffer
Timpa File yang Dibuka Kemasannya?
Tingkat Pengecualian Perangkat:
Operasi HID:
Ukuran HID yang Tersedia:
Ukuran HID:
Rasio Kemajuan HID:
Status HID:
Info Petunjuk Ubah Ukuran Buffer WriteBooster:
Aktifkan Ubah Ukuran Buffer WriteBooster:
Status Operasi Ubah Ukuran WriteBooster:
Mode Flush Parsial Buffer WriteBooster:
Ukuran FIFO Flush Parsial Maksimum WriteBooster:
Ukuran FIFO Flush Parsial Saat Ini WriteBooster:
Ukuran Alokasi Buffer Tersemat Saat Ini WriteBooster:
Ukuran Buffer Tersemat yang Tersedia WriteBooster:
Ukuran Tertulis Kumulatif WriteBooster:
Ukuran Buffer Tersemat Flush Parsial WriteBooster:
Ukuran Non-Tersemat Minimum Flush Parsial WriteBooster:
Aktifkan Pelepasan Sematan Data Tersemat:
Format Representasi Faktor Penyesuaian Kapasitas:
Pulihkan CID Sebelumnya
Hapus Grup Perlindungan Tulis
dan mungkin MENGHAPUS SEMUA DATA?
Apakah Anda sudah Mencadangkan Data Penting?
Apakah Anda siap mengucapkan selamat tinggal pada Semua Data Anda?
Pindai Ulang UFS untuk memeriksa Status Perlindungan Tulis
KESALAHAN: Buka Kunci bConfigDescrLock (OTP) Terlebih Dahulu
Fitur tidak didukung oleh eMMC ini
Direktori Kerja diatur ke Folder
Klik YA untuk Menghapus Partisi dengan 0xFF (Metode Baru)
Klik TIDAK untuk Menghapus Partisi dengan 0x00 (Metode Lama)
Atur Penghitung RPMB
Apakah Anda sudah memiliki Cadangan Data RPMB Penuh?
Masukkan Nilai Penghitung yang Diinginkan
Pilih File Cadangan Biner RPMB
Data RPMB KOSONG!
Muat GPT untuk Partisi lain?
Ubah Slot Boot?
Pilih Boot A atau B
Pilih Prosedur yang Tepat
Keamanan Baru untuk Android 14 dan 15
Keamanan FRP Baru (2024, 2025)
Keamanan FRP Lama
Konfigurasi Partisi
Jam Referensi
Deskriptor Konfigurasi (OTP)
Pilih Ukuran Baca RPMB
Hapus semua LUN
(Perbaiki UFS Lambat)
Ini tidak akan menghapus RPMB atau Area yang Dilindungi Tulis
Hapus semua Partisi
Buka Kunci OEM
Atur Aktifkan Buka Kunci OEM?
Hapus sebelum Tulis
Cadangan
Lewati Data Pengguna
Tulis ke Slot A dan B
Masukkan Watermark Kustom
Baca/Tulis Lambat (Untuk IC UFS Buruk)
Ubah Ukuran Partisi Data?
Format Partisi
Pilih Partisi untuk Diformat
SEMUA DATA AKAN HILANG
Atur Slot Android A
Lewati PENGISIAN File Jarang eMMC
Informasi Partisi
GUID Jenis Partisi
GUID Partisi Unik
Nama Partisi
LBA Pertama
LBA Terakhir
Bendera
Terapkan Perubahan
Hapus Partisi
Konversi BIN ke JARANG
Konversi JARANG ke BIN
Potong Ruang Kosong
Pilih Beberapa File Jarang
Mengjarangkan File
Membatalkan Pengjarangan File
Pilih File Biner
Pilih File Jarang
Prioritas
Sisa Percobaan
Berhasil
Hanya baca
Salinan bayangan
Tersembunyi
Tidak ada huruf drive
Tugas Koneksi Utama
Tugas Pasca Koneksi
Penghapusan FRP Otomatis
Baca Status Boot MTK
Baca Status Boot MOTO
Opsi Pemuatan Berkas
Partisi GPT
Citra Mentah Tunggal
Periksa Info KG
Perbarui Info KG
Status KG
Versi KG RPMB
Hapus Info Status
Hapus Info Layar Kunci
Hapus Log Server
Hapus Metadata
Hapus Data Aman
Hapus Token Aman
Hapus Sertifikat
Mengubah Status KG Ilegal di Sebagian Besar Negara
Setel Ulang Pelatihan RAM
Setel Ulang Pelatihan RAM?
Hapus Data RPMB
Ini akan MENGHAPUS SEMUA LUNS dan Data RPMB
Alat Berkas
Skrip
Alat Skrip
Jalankan Skrip
Gunakan WriteBooster?
Sambungkan Kembali Kotak F64
Harap sambungkan hanya 1 Kotak F64!
Menunggu Kotak F64...
Kotak Terdeteksi...
Kunci Skrip
Kunci Skrip ke Nomor Seri Kotak F64
Pilih Berkas Skrip F64
Tampilkan Kecepatan Transfer UFS yang Lebih Besar
Sembunyikan Informasi dari Log
Periksa Android Verified Boot?
Hashing Blok Data
Alat Pembongkar Firmware
Alat Pengembang
Perbarui Hash
Tanda Tangani Partisi Android
Pilih Gambar Partisi Android
Ini akan memperbarui HASHES tanpa membuat cadangan.
Ini akan memperbarui Kunci PRIBADI tanpa membuat cadangan.
Pilih Gambar Partisi Android
Memperbarui Kunci Pribadi
Pilih File Kunci PEM
Saya mengerti bahwa alat ini hanya untuk pengembang.
Pengembang Android
Ini akan membongkar dan mendekompresi file boot.
Pilih File Boot Android
Bongkar Boot Android
Pilih File Kernel
Mengompresi File
Kemas Boot Android
Ini akan mengemas dan menimpa file.
Apakah Anda yakin ingin memindahkan partisi ini?
Ini akan MENGHAPUS DATA PENGGUNA
Pindahkan Partisi
Ukuran Kosong
Menghapus
Multi-Berkas Dimuat
Berkas Dimuat
Hapus Berhasil
Sektor Meluap
Hapus Gagal
Hapus Berhasil
Tidak Dipilih
Sektor Meluap
Format Berhasil
Format Gagal
Membaca
Cadangan Berhasil
Cadangan Gagal
Memeriksa Kekosongan
Menginisialisasi...
Menginisialisasi
Memformat
Berhasil
Partisi Kosong
Tidak Kosong
Ukuran Kecil
Tulis Nol
Tulis PGPT Berhasil
Tulis PGPT GAGAL
Tulis SGPT Berhasil
Tulis SGPT GAGAL
Mengonfigurasi GPT...
Tugas Dilewati
Tulis MBR Berhasil
Tulis MBR GAGAL
Baca Berhasil
Baca Gagal
Tulis PT Berhasil
Tulis PT GAGAL
Cadangan PT GAGAL
Tulis partinfo Berhasil
Tulis partinfo GAGAL
Memperbaiki PT...
Memperbaiki partinfo...
Cadangan partinfo GAGAL
Tulis MPT Berhasil
Tulis MPT GAGAL
Memperbaiki MPT...
Memperbaiki MBR...
Cadangan MPT GAGAL
Cadangan MBR GAGAL
Tulis Berhasil
Tulis Gagal
Mempartisi Ulang MBR...
Mendekompresi
Mendekompresi...
Dekompresi OK
Dekompresi Gagal
Menulis
Menghapus...
Menulis...
Berkas Tidak Valid
Kosong
Memverifikasi
Terverifikasi
Tidak Terverifikasi
Korup
Memeriksa Footer AVB
Hanya Hapus
Berkas Dimuat
Memperbarui MBR...
Memperbarui GPT...
Buka Kunci OEM
Buka Kunci OEM Gagal
Buka Kunci OEM Berhasil
Menambal
tambah berkas
Tombol Kiri Mouse
Klik Sekali + Tahan : Seret Gambar
Klik Dua Kali : Muat Gambar Baru
Roda Gulir Tengah
Gulir ke Atas : Perbesar (+ TOMBOL SHIFT : Lebih Cepat, + TOMBOL CTRL : Lebih Lambat)
Gulir ke Bawah : Perkecil (+ TOMBOL SHIFT : Lebih Cepat, + TOMBOL CTRL : Lebih Lambat)
Tombol Kanan Mouse
Putar Searah Jarum Jam (+ TOMBOL SHIFT : Putar Berlawanan Arah Jarum Jam)
Tampilan HEX Partisi
Apakah Anda yakin ingin melihat Tampilan HEX Partisi?
Pergi ke Offset
Masukkan Offset
Maksimum
Hex
Desimal
String-teks
Hex-values
Cari
Ganti dengan
Opsi
Pengodean teks
Peka huruf besar-kecil
Konfirmasi sebelum mengganti
Arah pencarian
Semua
Maju
Mundur
OK
Ganti semua
Batal
Temukan
Nilai tidak ditemukan
Tidak ada kecocokan sebelumnya yang ditemukan
Pola tidak boleh kosong
Ganti
String harus memiliki panjang yang sama
Ketidakcocokan panjang pola
Pola tidak boleh kosong
Ganti kecocokan ini?
Kesalahan Penggantian
Urungkan
Batas Papan Klip
Klik untuk menampilkan lokasi
Salin
Salin Teks
Tempel
Isi pilihan
Pilih semua
Cari
Ganti
Cari lagi
Cari lagi (terbalik)
Buka ke
Isi pilihan
Isi pola
Silakan masukkan pola hex yang valid
Pola terlalu panjang (Maks 32768 byte)
Pola melebihi ukuran pilihan
Byte maksimum yang diperbolehkan untuk pilihan ini
Rentang minimum harus antara 0 dan 255
Rentang maksimum harus antara 0 dan 255
Nilai minimum tidak boleh lebih besar dari nilai maksimum
Byte acak
Rentang (desimal)
Kesalahan
Pilihan terlalu besar untuk disalin
Maksimum
Minimum
Rata-rata