Établir la connexion
Faire une capture d'écran
Effacer les journaux
Arrêter la tâche
Adresse
Taille
Vitesse de transfert
Temps restant estimé
Afficher le fond d'écran du boîtier
Informations sur l'appareil
Connecter
PRINCIPAL
Partitions
Informations sur la mémoire flash
Nom du produit
ID du fabricant
Capacité brute totale de l'appareil
Nombre d'unités logiques
Version des spécifications
Date de fabrication
LUN
Nom de la partition
Nom du fichier
Adresse de bloc
Taille
Type
Statut
Tâches de partition Android
Lire
Écrire
Effacer
Graphique
Allocation d'espace
UFS
Paramètres de connexion
Avertissement : UFS 4.x peut être endommagé au-dessus de VCC 2.90
Amplificateur de signal (ISP)
Ceci est uniquement pour UFS 4.x HS-LSS
La série B est légèrement plus rapide que la série A
Accès RAW
Lire
Écrire
Effacer
Unité logique
Taille
Écrire l'octet de remplissage
Options d'effacement
Effacer une seule LUN
Nettoyer l'appareil entier
Adresse personnalisée
Adresse de début
Adresse de fin
Type d'adresse
Secteur
Octet
Options SCSI
Descripteurs
Appareil
Configuration
Taille
Unité
Interconnexion
Chaîne
Géométrie
Alimentation
Santé
FBO
Version des spécifications FBO
Taille de plage LBA recommandée
Taille maximale de la plage LBA
Taille minimale de la plage LBA
Nombre maximal de plages LBA
Exigence d'alignement
Attributs
Drapeaux
eMMC
Paramètres de connexion
Pour ISP, utilisez une horloge lente (6.5 Mhz, etc.)
Connecter
Arrêter
Accès RAW
Lire
Écrire
Effacer
Partition
Taille
Options d'effacement
Effacer
Rejeter
Effacement sécurisé
Trim
Trim sécurisé
Assainir (Suppression sécurisée des données)
Adresse personnalisée
Début
Fin
Type d'adresse
Secteur
Octet
Remplissage d'écriture
Octet
Ignorer l'effacement du firmware
Tâches de connexion
Vérifier l'état de l'eMMC
Vérifier le rapport de santé de l'eMMC
Options RPMB
Compteur
Configuration de la protection en écriture sécurisée
Activer la protection en écriture sécurisée
Utiliser la clé RPMB
Générer une clé aléatoire
Écrire la clé RPMB
Lire la clé RPMB
Tester la clé RPMB
Partitions
Écrire sur l'eMMC
Réinitialiser les modifications
Enregistrer dans un fichier
Ouvrir un fichier
Début de la zone améliorée
Vérification de la santé
Rapport de santé du fournisseur
Provisionnement
Matériel
Apparence du boîtier
Thème LCD
Luminosité LCD
Luminosité RVB
Thème RVB
Lire les paramètres
Enregistrer les paramètres
Sélecteur de couleur
Logo de démarrage
Changer le fond d'écran
Fonctionnalités du boîtier
Calibrer la tension
Informations mémoire
Redémarrer l'USB
Écrire le firmware du boîtier
Notifications par buzzer actif
Mode simulation
Ajustement du calibrage
Informations sur le boîtier
Type de boîtier
Numéro de série F64
Adresse MAC Bluetooth LE
Version du fichier d'activation
Lien de support
Logiciel
Taille de police de la table des partitions
Taille de police du journal logiciel
Activer les effets sonores
Afficher les astuces
Prioriser la détection UFS 4.x
Afficher le pourcentage de la barre de progression
Afficher la grille de la liste des partitions
Ne pas écrire sur le disque (Pour test mémoire uniquement)
Afficher la jauge de vitesse
Lire les informations Android
Sauvegarde de la partition de sécurité Android
Afficher la connexion de débogage UFS
Analyseur de partition Android
Lire les informations RPMB
Lecture/Écriture lente (Pour CI eMMC défectueux)
Lire le rapport S.M.A.R.T. UFS
Connecter BLE
Thèmes visuels
Thème de l'interface
Couleur du texte des journaux JEDEC
Définir la couleur
Configuration du tampon WriteBooster :
Vérification du bootloader sécurisé...
Type d'appareil :
Classe d'appareil UFS :
Sous-classe de stockage de masse UFS :
Protocole pris en charge par l'appareil UFS :
Démarrage activé :
Démarrage court activé :
ID de séquence de démarrage :
Prise en charge de la LU de sécurité :
Version des spécifications :
Date de fabrication :
Nombre d'unités logiques bien connues :
Accès aux descripteurs activé en initialisation partielle :
Mode d'alimentation initial :
LUN haute priorité :
Type de suppression sécurisée :
Latence de terminaison des opérations en arrière-plan :
Niveau ICC actif initial :
Décalage de base du descripteur d'unité 0 :
Longueur du paramètre de configuration du descripteur d'unité :
Capacité RTT de l'appareil UFS :
Mise à jour RTC :
Prise en charge des fonctionnalités UFS :
Délai de mise à jour du firmware sur le terrain :
Profondeur de la file d'attente :
Version de l'appareil :
Nombre de zones de protection en écriture sécurisée :
Taille maximale des données PSA :
Délai d'attente de l'état PSA :
WriteBooster utilise l'espace utilisateur :
Type de tampon WriteBooster :
Taille du tampon WriteBooster pour le partage
Configuration du port UM CPort :
Taille minimale de la zone de mémoire unifiée
Version des spécifications HPB :
Mode de contrôle HPB :
Nombre d'unités logiques :
Longueur de la configuration de démarrage :
Longueur de la configuration de l'unité logique :
Activation de la région RPMB :
Taille de la région RPMB 1 :
Taille de la région RPMB 2 :
Taille de la région RPMB 3 :
Activation de l'unité logique :
ID de la LUN de démarrage :
Protection en écriture de l'unité logique :
Type de mémoire :
Nombre d'unités d'allocation :
Fiabilité des données :
Taille du bloc logique :
Type de provisionnement :
Capacités de contexte :
Taille du tampon WriteBooster :
Régions HPB maximales :
Décalage de début de la région épinglée HPB :
Régions épinglées HPB :
Index de l'unité :
Profondeur de la file d'attente de l'unité logique :
Priorité de la file d'attente de l'unité logique :
Prise en charge du type de données :
Nombre de blocs logiques :
Taille du bloc d'effacement :
Sensibilité de la conscience de l'état de production :
Taille de la région RPMB 0 :
Nombre de ressources mémoire physiques :
Granularité de la grande unité :
Nombre maximal de régions HPB actives :
Nombre de régions HPB épinglées :
Taille du tampon WriteBooster de l'unité logique :
Numéro de version de la version MIPI Unipro :
Numéro de version de la version MIPI M-PHY :
Nom du fabricant :
Nom du produit :
ID OEM :
Numéro de série :
Niveau de révision du produit :
Nombre total de secteurs :
Taille de bloc native :
Taille du segment :
Taille de l'unité d'allocation :
Taille de bloc adressable minimale :
Taille de bloc de lecture optimale :
Taille de bloc d'écriture optimale :
Taille maximale du tampon de données entrantes :
Taille maximale du tampon de données sortantes :
Taille maximale des données dans un effondrement de phase :
Prise en charge du transfert de données dans le désordre :
Nombre maximal d'unités logiques prises en charge :
Nombre maximal de trames RPMB :
Politique de ressources de capacité dynamique :
Nombre maximal de contextes disponibles pris en charge :
Taille de l'unité de balise de données système :
Taille de la ressource de balise de données système :
Types de suppression sécurisée pris en charge :
Types de mémoire pris en charge :
Nombre de types de mémoire pris en charge :
Type de mémoire amélioré 1 :
Unités d'allocation maximales du type de mémoire amélioré 1 :
Facteur d'ajustement de capacité du type de mémoire amélioré 1 :
Unités d'allocation maximales de la mémoire de code système :
Facteur d'ajustement de capacité de la mémoire de code système :
Unités d'allocation maximales de la mémoire non persistante :
Facteur d'ajustement de capacité de la mémoire non persistante :
Unités d'allocation maximales du type de mémoire amélioré 1 :
Unités d'allocation maximales du type de mémoire amélioré 2 :
Facteur d'ajustement de capacité du type de mémoire amélioré 2 :
Unités d'allocation maximales du type de mémoire amélioré 3 :
Facteur d'ajustement de capacité du type de mémoire amélioré 3 :
Unités d'allocation maximales du type de mémoire amélioré 4 :
Facteur d'ajustement de capacité du type de mémoire amélioré 4 :
Taille de bloc logique optimale :
Taille maximale du tampon WriteBooster de l'appareil UFS :
Nombre maximal de tampons WriteBooster de l'appareil UFS :
Facteur d'ajustement de capacité WriteBooster :
Mode de consommation de l'espace utilisateur WriteBooster :
Unités logiques zonées maximales :
Octets d'effacement minimum de l'unité logique zonée :
Taille de l'unité logique zonée :
Taille de la région HPB :
Nombre maximal de LU HPB :
Taille de la sous-région HPB :
Régions actives maximales HPB :
Courant VCC maximal :
Courant VCCQ maximal :
Courant VCCQ2 maximal :
Informations de pré-fin de vie :
Durée de vie via la méthode du vendeur A :
Durée de vie via la méthode du vendeur B :
Nombre total de rafraîchissements :
Progression du rafraîchissement :
Rapport de santé propriétaire du vendeur :
Initialisation de l'appareil :
Protection en écriture permanente :
Protection en écriture à la mise sous tension :
Opérations en arrière-plan :
Opération de purge :
Statut d'erreur de purge :
Fonctionnalité de données dans le désordre :
Mode de durée de vie de l'appareil :
Activer la purge :
Activer le rafraîchissement :
Suppression des ressources physiques :
Horloge en temps réel :
Initialisation UM :
Opération de mise à jour du firmware sur le terrain :
Commande de suspension UM :
Statut de suspension UM :
Fonctionnalité WriteBooster :
Opération de vidage WriteBooster :
Vidage WriteBooster pendant l'hibernation :
Réinitialisation de l'amplificateur de performance de l'hôte :
Activation de l'amplificateur de performance de l'hôte :
LUN de démarrage :
Mode d'alimentation actuel :
Niveau ICC actif :
État de l'appareil à la réinitialisation à la mise sous tension :
Statut des opérations en arrière-plan :
Statut de l'opération de purge :
Taille maximale des données entrantes :
Taille maximale des données sortantes :
Fonctionnalité de transfert de données dans le désordre :
Capacité dynamique requise :
Valeur de la fréquence de l'horloge de référence :
Verrouillage du descripteur de configuration :
Contrôle des événements d'exception :
Statut des événements d'exception :
Taille de la zone de mémoire unifiée :
Demandes UMPIU maximales UM :
Taille maximale des données de commande HPB :
Secondes écoulées depuis la LIGNE DE BASE TEMPORELLE :
Configuration du contexte :
Blocs correctement programmés :
Statut FFU de l'appareil :
Statut de la conscience de l'état de production :
Taille des données de la conscience de l'état de production :
Temps d'attente du blocage de l'horloge de référence :
Température de surface approximative du boîtier :
Limite de température haute :
Limite de température basse :
Statut de limitation :
Statut de vidage du tampon WriteBooster :
Taille disponible du tampon WriteBooster :
Durée de vie du tampon WriteBooster :
Taille actuelle du tampon WriteBooster :
Statut EXT_IID :
Taille du cache d'indices de l'hôte :
Statut de l'opération de rafraîchissement :
Fréquence de rafraîchissement :
Unité d'opération de rafraîchissement :
Méthode de rafraîchissement :
Horodatage depuis le 1er janvier 1970 (UTC) :
Contrôle de l'opération FBO :
Niveau d'optimisation FBO :
État actuel FBO :
Numéro de série F64 :
Adresse MAC Bluetooth LE :
Type de boîtier :
Niveau de débogage :
Version du fichier d'activation :
Horodatage :
Connecter
Cliquez ici
Déconnecter
Masquer le fond d'écran du boîtier
Afficher le fond d'écran du boîtier
BLE Connecté
PIN incorrect
Carte SD
eMMC
UFS
Recherche d'appareils...
Écrire sur l'eMMC
Partitions déjà configurées
Lire / Définir uniquement
Lire / Écrire une fois
Lire / Réinitialisation à la mise sous tension
Lire / Volatil
Écrire uniquement / Volatil
Lire
Lire / Permanent
Lecture seule
Effacer
Définir
Langue
Outils
Outils
Outils de diagnostic
Paramètres généraux
Support en ligne
Effacement logique complet de la zone utilisateur
Tâches de connexion
Partition de démarrage
Partition de la zone utilisateur
Partition à usage général
Texte copié
Page suivante
Page précédente
Ajuster l'amplitude
Activer
Amplitude du signal
Inverser
Utiliser ceci pour
Utiliser uniquement pour
Accès mémoire
Adresse esclave
Registre
Esclaves détectés
Échanger SDATA et SCLK
Mettre VIO hors tension après le balayage
Échanger SDA et SCL
Mettre VDD hors tension après le balayage
Démarrer le balayage
Afficher le brochage
La valeur sélectionnée créera

Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?
Valeur requise
Veuillez entrer une valeur hexadécimale
cliquez ici pour écrire la valeur
Version des spécifications FBO :
Taille de plage LBA recommandée :
Taille maximale de la plage LBA :
Taille minimale de la plage LBA :
Nombre maximal de plages LBA :
Exigence d'alignement :
cliquez ici pour changer la valeur
cliquez ici pour lire la valeur
Cliquez ici pour mettre le CI hors tension en toute sécurité
L'appareil est entré en mode UFS-PowerDown
L'appareil est entré en mode EMMC_POWER_OFF
Vous pouvez maintenant le retirer en toute sécurité de la prise
Tester l'écriture RPMB
Purger le RPMB
Options RPMB
Entrée
Configuration de la protection en écriture sécurisée
Adresse de bloc logique
Nombre de blocs logiques
Type de protection en écriture
Configuration de démarrage
Partition de démarrage
Largeur du bus de démarrage
Mode de démarrage
Accusé de réception de démarrage
Réinitialiser la largeur du bus après le démarrage
Protection de la configuration de démarrage permanente
Configuration de la protection en écriture
Statut WP de la zone de démarrage 1
Statut WP de la zone de démarrage 2
Protection en écriture temporaire
Protection en écriture permanente
Prise en charge WP sécurisée
Statut WP sécurisé
Lecture RPMB rapide
Paramètres de fiabilité d'écriture
Réinitialiser le RPMB
Tâches avancées
Réinitialiser le compteur
Déverrouiller le CSD
Réinitialisation d'usine complète
Réinitialiser le signal
Gestion de la capacité dynamique
Gestion sécurisée des blocs défectueux
Statut de besoin de capacité dynamique
Réinitialisation d'usine
Zone WP personnalisée
Gérer la capacité dynamique
Scanner les groupes WP de l'eMMC
Supprimer la protection en écriture
Boucle de reconnexion automatique
Ajuste l'oscillation de la tension différentielle
Lire les informations S.M.A.R.T.
Informations sur la protection en écriture
B_PWR_WP_EN
Non coché : La région de démarrage n'est pas protégée en écriture à la mise sous tension.
Coché : Activer la protection en écriture pendant la période de mise sous tension de la zone de démarrage. Ce bit doit être à zéro si B_PWR_WP_DIS (bit 6) est défini. Lorsqu'il est lu, ce bit indique seulement si la protection à la mise sous tension a été définie spécifiquement pour une région de démarrage. La manière dont la protection à la mise sous tension a été appliquée dépend du réglage des bits 7 et 1. Pour vérifier la protection de la région de démarrage, lire BOOT_WP_STATUS[174].
B_PWR_WP_SEC_SEL
Non coché : B_PWR_WP_EN (bit 0) s'applique uniquement à la zone de démarrage, si B_SEC_WP_SEL (bit 7) est défini.
Coché : B_PWR_WP_EN (bit 0) s'applique uniquement à la zone de démarrage, si B_SEC_WP_SEL (bit 7) est défini.
B_PERM_WP_EN
Non coché : La région de démarrage n'est pas protégée en écriture de façon permanente.
Coché : La région de démarrage est protégée en écriture de façon permanente. Ce bit doit être à zéro si B_PERM_WP_DIS est défini. Lorsqu'il est lu, ce bit indique seulement si une protection permanente a été définie spécifiquement pour une région de démarrage. La manière dont la protection permanente a été appliquée dépend du réglage des bits 7 et 3. Pour vérifier la protection de la région de démarrage, lire BOOT_WP_STATUS[174]. Ce bit peut être à zéro si l'ensemble de l'appareil est protégé de façon permanente en utilisant CSD[13].
B_PERM_WP_SEC_SEL
Non coché : B_PERM_WP_EN (bit 2) s'applique uniquement à la zone de démarrage, si B_SEC_WP_SEL (bit 7) est défini.
Coché : B_PERM_WP_EN (bit 2) s'applique uniquement à la zone de démarrage, si B_SEC_WP_SEL (bit 7) est défini.
B_PERM_WP_DIS
Non coché : Le maître est autorisé à définir B_PERM_WP_EN (bit 2).
Coché : Désactiver de façon permanente l'utilisation de B_PERM_WP_EN (bit 2). Ce bit doit être à zéro si B_PERM_WP_EN est défini. Ce bit n'a aucun impact sur le réglage de CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
Non coché : Le maître est autorisé à définir B_PWR_WP_EN (bit 0).
Coché : Désactiver l'utilisation de B_PWR_WP_EN (bit 0). Ce bit doit être à zéro si PWR_WP_EN est défini.
B_SEC_WP_SEL
Non coché : B_PERM_WP_EN (bit 2) et B_PWR_WP_EN (bit 0) s'appliquent aux deux partitions de démarrage et B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) et B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) n'ont aucun impact.
Coché : B_PERM_WP_EN (bit 2) et B_PWR_WP_EN (bit 0) s'appliquent uniquement à la partition de démarrage sélectionnée respectivement par B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) et B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1).
NOTE : Une fois qu'un appareil a été configuré pour activer la protection sur les partitions de démarrage séparément, cela ne peut pas être annulé pour un cycle d'alimentation. Ce bit permet un mélange de partitions de démarrage protégées en permanence et protégées à la mise sous tension.
US_PWR_WP_EN
Non coché : La protection en écriture à la mise sous tension n'est pas appliquée lorsque CMD28 est émise.
Coché : Appliquer la protection pendant la période de mise sous tension au groupe de protection indiqué par CMD28. Ce bit ne peut pas être défini si US_PWR_WP_DIS est défini. Ce bit n'a aucun impact si US_PERM_WP_EN est défini.
US_PERM_WP_EN
Non coché : La protection en écriture permanente n'est pas appliquée lorsque CMD28 est émise.
Coché : Appliquer la protection en écriture permanente au groupe de protection indiqué par CMD28. Ce bit ne peut pas être défini si US_PERM_WP_DIS est défini.
US_PWR_WP_DIS
Non coché : La protection en écriture à la mise sous tension peut être appliquée aux groupes de protection en écriture.
Coché : Désactiver l'utilisation de la protection en écriture pendant la période de mise sous tension pour les groupes de protection en écriture dans toutes les partitions de la zone utilisateur à partir du moment où ce bit est défini jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée ou qu'une réinitialisation matérielle se produise. La définition de ce bit n'a pas d'impact sur les zones déjà protégées.
US_PERM_WP_DIS
Non coché : La protection en écriture permanente peut être appliquée aux groupes de protection en écriture.
Coché : Désactiver de façon permanente l'utilisation de la protection en écriture permanente pour les groupes de protection en écriture dans toutes les partitions de la zone utilisateur à partir du moment où ce bit est défini. La définition de ce bit n'a pas d'impact sur les zones déjà protégées.
CD_PERM_WP_DIS
Non coché : L'hôte est autorisé à définir PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
Coché : Désactiver l'utilisation de PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
PERM_PSWD_DIS
Non coché : Les fonctions de protection par mot de passe sont activées.
Coché : Les fonctions de protection par mot de passe (ERASE (Forcer l'effacement), LOCK, UNLOCK, CLR_PWD, SET_PWD) sont désactivées de façon permanente.
Utiliser
pour modifier les valeurs PERM_WRITE_PROTECT et TMP_WRITE_PROTECT
Formater en exFAT
Remplacer le fichier existant ?
Opération annulée...
Enregistrer le fichier de vidage flash RAW
Sélectionner le répertoire de sortie
Enregistrer le fichier de vidage des registres RAW
Ouvrir un fichier BitMap
Sélectionner le fichier flash
Écrire le fichier de vidage flash RAW
Écrire le fichier EXT_CSD
Sélectionner le fichier FFU binaire
Réparer
Réinitialisation d'usine complète de l'eMMC ?
Continuer quand même ?
Cela effacera les DONNÉES, le BOOT, le RPMB et tous les autres paramètres.
Êtes-vous sûr de vouloir effacer ?
Êtes-vous sûr de vouloir écrire ?
Effacer la partition avant d'écrire ?
Lire les informations de la super partition
Écrire les données utilisateur ?
Êtes-vous sûr de vouloir effacer
Voulez-vous formater
Êtes-vous sûr de vouloir effacer l'appareil entier ?
Déverrouiller/Réinitialiser le CSD ?
Tous les eMMC / eMCP ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.
Supprimer les protections en écriture de la zone UTILISATEUR et GPPx ?
Écrire le registre CID ?
Écrire la configuration WP sécurisée ?
Une écriture réussie ajoutera 2 au compteur RPMB.
ÊTES-VOUS VRAIMENT SÛR ???
Écrire la clé RPMB ?
Une écriture réussie ajoutera 1 au compteur RPMB.
Tester l'écriture RPMB ?
Charger le XML pour les autres partitions ?
Rechercher...
Rechercher la partition
Rechercher le suivant
Charger une ancienne sauvegarde
Plus aucune ancienne sauvegarde trouvée !
Charger une nouvelle sauvegarde
Plus aucune nouvelle sauvegarde trouvée !
Configuration chargée depuis
Horodatage
Configurer
Réparer les erreurs GPT si trouvées ?
Décompresser les fichiers
Sélectionner les fichiers compressés
Vérifier les sommes de contrôle et le hachage ?
Sélectionner le code de variante pays / fournisseur
Déverrouillage FRP
Formater la partition FRP ?
Effacer les données utilisateur
Effacer les données utilisateur ?
Êtes-vous sûr à 100 % ?
Les données utilisateur seront perdues à jamais.
Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?
Formatage d'usine de l'appareil ?
Formatage d'usine de l'appareil
Vérification à vide
Décompression du fichier
Veuillez patienter...
Lecture des informations Android
Je comprends que je ne peux utiliser ces fonctionnalités qu'à des
fins expérimentales sur des appareils que je possède.

Supprimer le compte
Confirmez-vous que c'est votre appareil ?
Décompression du fichier
Vérification de la somme de contrôle
Cliquez sur le bouton Écrire pour appliquer le provisionnement UFS
Provisionnement d'usine
Avertissement :
Les modifications des paramètres de provisionnement UFS effaceront TOUTES LES DONNÉES à l'intérieur du CI UFS.
Assurez-vous d'avoir fait une sauvegarde de toutes les partitions importantes avant de continuer.
Le provisionnement UFS actuel est enregistré dans :
Application des attributs persistants :
Enregistrer le boîtier F64
Veuillez saisir toutes les informations requises
est requis
n'est pas le même que
Prénom
Nom de famille
Adresse e-mail
Pays
Numéro de portable
Service de messagerie
Nom d'utilisateur
Méthode de vérification OTP
via le numéro de portable
via l'adresse e-mail
via le service de messagerie
Créer un mot de passe de compte
Vérifier le mot de passe
Informations utilisateur
Enregistrement en ligne du boîtier F64
Soumettre
Veuillez saisir l'OTP avant la fin du temps imparti
envoyé à
Soumettre l'OTP
Demander un nouvel OTP
Tâche d'enregistrement en ligne
Informations utilisateur soumises
Demande d'OTP en cours...
Vérification de l'OTP en cours...
Boîtier enregistré avec succès !
L'enregistrement du boîtier a ÉCHOUÉ !
Erreur de serveur
ATTRIBUT DE PARTITION AMÉLIORÉ
Sélectionner le type de SoC de l'appareil
Ouvrir un préchargeur MTK
Vérifier l'eMMC / UFS pris en charge par le préchargeur
Pas encore pris en charge
Décompresser également les autres fichiers SIN ?
Choisir la configuration
Mémoire utilisée
Balayage RFFE en cours...
Balayage I2C en cours...
Balayage I3C en cours...
Balayage SPI en cours...
Balayage UART en cours...
Cliquez sur ARRÊTER pour annuler
Configuration commune
Êtes-vous sûr de vouloir REDÉMARRER l'USB ?
Toutes les tâches en cours seront ANNULÉES.
Continuer avec le REDÉMARRAGE de l'USB ?
Êtes-vous sûr de vouloir
ARRÊTER la tâche en cours ?
Veuillez sélectionner un
Écrire le registre CSD ?
ERREUR
PROTÉGER EN ÉCRITURE DE FAÇON PERMANENTE
l'ensemble
Si vous êtes sûr à 100 %, cliquez sur OUI 3 fois...
Répondez à ceci
Écrire des données RPMB ?
Cette écriture de données RPMB ajoutera
au compteur d'écriture
Inclure les éléments OTP ?
Inclure les éléments de protection en écriture ?
Inclure les éléments des paramètres de partition ?
Erreur lors du démarrage de la découverte
Désactiver de façon permanente la mise à jour du firmware ?
Êtes-vous sûr de vouloir définir
la protection en écriture permanente ?
Êtes-vous sûr de vouloir quitter ?
Une tâche active est en cours ! Quitter quand même ?
Tester la clé RPMB ?
Tester l'écriture RPMB ?
Un test réussi ajoutera 1 au compteur.
VERROUILLER DE FAÇON PERMANENTE
le descripteur de configuration ?
Redémarrer l'application pour appliquer le thème ?
Déconnecter l'eMMC en toute sécurité ?
Finaliser les paramètres de la partition ?
Cette procédure est programmable une seule fois (OTP)
Êtes-vous sûr de vouloir appliquer les modifications ?
Certaines options sélectionnées peuvent être OTP
Êtes-vous sûr de vouloir désactiver de façon permanente le changement
des bits du registre de configuration de démarrage relatifs au mode de démarrage ?
Réinitialiser les données et la clé RPMB ?
Lire la clé RPMB ?
Réinitialisation d'usine du provisionnement eMMC ?
Cela effacera toutes les DONNÉES de
et réinitialisera également les paramètres EXT_CSD.
Réinitialiser le compteur RPMB ?
Libérer
octets de la partition UTILISATEUR ?
Original
Ajusté
Cette procédure rendra la partition UTILISATEUR plus petite
Informations sur la prise
Type de prise
Numéro de série
Date de fabrication
Fonctionnalités activées
Afficher les tensions du boîtier
Oscillation de la tension différentielle UFS
J'ai lu le CLUF
J'accepte le CLUF
Support
Réseaux sociaux
Manuel de l'utilisateur
Boutique en ligne
Accessoires en vedette
Activations
Activer
Maintenez la touche CTRL enfoncée pour le FFU MoviNand
Cela effacera toutes les DONNÉES sauf le RPMB
Déverrouiller la configuration de la partition
La modification des partitions effacera toutes les données (sauf le RPMB) !
La configuration de la partition est verrouillée
Informations NTAG®
Date de programmation
Mémoire utilisateur
État de verrouillage
Rouge
Vert
Bleu
Inverser la sélection
Désactiver
Sélectionner le fichier de sauvegarde
Multiplicateur de taille de tampon
Remplacer les fichiers décompressés ?
Niveau d'exception de l'appareil :
Opérations HID :
Taille disponible HID :
Taille HID :
Ratio de progression HID :
État HID :
Informations sur l'indice de redimensionnement du tampon WriteBooster :
Activer le redimensionnement du tampon WriteBooster :
Statut de l'opération de redimensionnement WriteBooster :
Mode de vidage partiel du tampon WriteBooster :
Taille maximale du FIFO de vidage partiel WriteBooster :
Taille actuelle du FIFO de vidage partiel WriteBooster :
Taille actuelle de l'allocation du tampon épinglé WriteBooster :
Taille disponible du tampon épinglé WriteBooster :
Taille cumulative écrite WriteBooster :
Taille du tampon épinglé de vidage partiel WriteBooster :
Taille minimale non épinglée de vidage partiel WriteBooster :
Activer le désépinglage des données épinglées :
Format de représentation du facteur d'ajustement de capacité :
Restaurer le CID précédent
Supprimer les groupes de protection en écriture
et possiblement EFFACER TOUTES LES DONNÉES ?
Avez-vous déjà sauvegardé les données importantes ?
Êtes-vous prêt à dire adieu à toutes vos données ?
Réanalyser l'UFS pour vérifier l'état de la protection en écriture
ERREUR : Déverrouillez d'abord bConfigDescrLock (OTP)
Fonctionnalité non prise en charge par cet eMMC
Répertoire de travail défini sur le dossier
Cliquez sur OUI pour effacer la partition avec 0xFF (Nouvelle méthode)
Cliquez sur NON pour effacer la partition avec 0x00 (Ancienne méthode)
Définir le compteur RPMB
Avez-vous déjà une sauvegarde complète des données RPMB ?
Entrez la valeur de compteur souhaitée
Sélectionnez un fichier de sauvegarde binaire RPMB
Les données RPMB sont VIDES !
Charger le GPT pour les autres partitions ?
Changer les slots de démarrage ?
Sélectionner le démarrage A ou B
Sélectionner la procédure appropriée
Nouvelle sécurité pour Android 14 et 15
Nouvelle sécurité FRP (2024, 2025)
Ancienne sécurité FRP
Configuration de la partition
Horloge de référence
Descripteur de configuration (OTP)
Sélectionner la taille de lecture RPMB
Effacer toutes les LUN
(Réparer l'UFS lent)
Cela n'effacera pas le RPMB ou les zones protégées en écriture
Effacer toutes les partitions
Déverrouillage OEM
Définir l'activation du déverrouillage OEM ?
Effacer avant d'écrire
Sauvegarde
Ignorer les données utilisateur
Écrire sur les slots A et B
Entrer un filigrane personnalisé
Lecture/Écriture lente (Pour CI UFS défectueux)
Redimensionner la partition de données ?
Formater la partition
Sélectionner les partitions à formater
TOUTES LES DONNÉES SERONT PERDUES
Définir le slot Android A
Ignorer le remplissage du fichier sparse eMMC
Informations sur la partition
GUID du type de partition
GUID de partition unique
Nom de la partition
Premier LBA
Dernier LBA
Drapeaux
Appliquer les modifications
Supprimer la partition
Convertir BIN en SPARSE
Convertir SPARSE en BIN
Rogner l'espace vide
Sélectionner plusieurs fichiers sparse
Mise en sparse du fichier
Annulation de la mise en sparse du fichier
Sélectionner les fichiers binaires
Sélectionner les fichiers sparse
Priorité
Tentatives restantes
Réussi
Lecture seule
Copie fantôme
Caché
Pas de lettre de lecteur
Tâches de connexion primaires
Tâches post-connexion
Suppression automatique du FRP
Lire l'état de démarrage MTK
Lire l'état de démarrage MOTO
Options de chargement de fichier
Partitions GPT
Image brute unique
Vérifier les informations KG
Mettre à jour les informations KG
Statut KG
Version KG RPMB
Effacer les informations de statut
Effacer les informations de l'écran de verrouillage
Effacer les journaux du serveur
Effacer les métadonnées
Effacer les données sécurisées
Effacer le jeton sécurisé
Effacer le certificat
Modifier le statut KG est illégal dans la plupart des pays
Réinitialiser l'entraînement de la RAM
Réinitialiser l'entraînement de la RAM ?
Effacer les données RPMB
Ceci effacera toutes les LUNS et les données RPMB
Outils de Fichier
Script
Outil de Scripting
Exécuter le Script
Utiliser WriteBooster ?
Reconnecter le boîtier F64
Veuillez connecter 1 seul boîtier F64 !
En attente du boîtier F64...
Boîtier détecté...
Verrouiller le script
Verrouiller le script au numéro de série du boîtier F64
Sélectionner un fichier de script F64
Afficher une vitesse de transfert UFS plus élevée
Masquer les informations des journaux
Vérifier le démarrage vérifié d'Android ?
Hachage des blocs de données
Outils de décompression du firmware
Outils de développement
Mettre à jour le hachage
Signer la partition Android
Sélectionner une image de partition Android
Ceci mettra à jour les HACHAGES sans faire de sauvegarde.
Ceci mettra à jour la clé PRIVÉE sans faire de sauvegarde.
Sélectionner une image de partition Android
Mise à jour de la clé privée
Sélectionner un fichier de clé PEM
Je comprends que ces outils sont réservés aux développeurs.
Développeur Android
Ceci décompressera les fichiers de démarrage.
Sélectionner un fichier de démarrage Android
Décompresser le démarrage Android
Sélectionner un fichier noyau
Compression du fichier
Compresser le démarrage Android
Ceci compressera et écrasera les fichiers.
Êtes-vous sûr de vouloir déplacer cette partition ?
Ceci EFFACERA LES DONNÉES UTILISATEUR
Déplacer la partition
Taille vide
Effacement en cours
Multi-fichiers chargés
Fichier chargé
Effacement réussi
Dépassement de secteur
Échec de l'effacement
Effacement réussi
Non sélectionné
Dépassement de secteur
Formatage réussi
Échec du formatage
Lecture en cours
Sauvegarde réussie
Échec de la sauvegarde
Vérification du vide
Initialisation...
Initialisation
Formatage en cours
Succès
La partition est vide
Non vide
Petite taille
Écriture de zéros
Écriture PGPT réussie
ÉCHEC de l'écriture PGPT
Écriture SGPT réussie
ÉCHEC de l'écriture SGPT
Configuration du GPT...
Tâche sautée
Écriture MBR réussie
ÉCHEC de l'écriture MBR
Lecture réussie
Échec de la lecture
Écriture PT réussie
ÉCHEC de l'écriture PT
ÉCHEC de la sauvegarde PT
Écriture partinfo réussie
ÉCHEC de l'écriture partinfo
Réparation du PT...
Réparation de partinfo...
ÉCHEC de la sauvegarde partinfo
Écriture MPT réussie
ÉCHEC de l'écriture MPT
Réparation du MPT...
Réparation du MBR...
ÉCHEC de la sauvegarde MPT
ÉCHEC de la sauvegarde MBR
Écriture réussie
Échec de l'écriture
Repartitionnement du MBR...
Décompression
Décompression...
Décompression OK
Échec de la décompression
Écriture en cours
Effacement en cours...
Écriture en cours...
Fichier invalide
Vide
Vérification en cours
Vérifié
Non vérifié
Corrompu
Vérification du pied de page AVB
Effacement uniquement
Fichier chargé
Mise à jour du MBR...
Mise à jour du GPT...
Déverrouillage OEM
Échec du déverrouillage OEM
Succès du déverrouillage OEM
Patch en cours
Ajouter un fichier
Bouton gauche de la souris
Clic simple + Maintenir : Faire glisser l'image
Double-clic : Charger une nouvelle image
Molette de défilement centrale
Faire défiler vers le haut : Zoom avant (+ TOUCHE SHIFT : Plus rapide, + TOUCHE CTRL : Plus lent)
Faire défiler vers le bas : Zoom arrière (+ TOUCHE SHIFT : Plus rapide, + TOUCHE CTRL : Plus lent)
Bouton droit de la souris
Rotation horaire (+ TOUCHE SHIFT : Rotation antihoraire)
Affichage de partition HEX
Êtes-vous sûr de vouloir afficher la partition en HEX ?
Aller à l'offset
Entrer l'offset
Maximum
Hex
Décimal
Chaîne de texte
Valeurs Hex
Rechercher
Remplacer par
Options
Encodage du texte
Sensible à la casse
Confirmer avant de remplacer
Direction de la recherche
Tout
Suivant
Précédent
OK
Remplacer tout
Annuler
Trouver
Valeur non trouvée
Aucune occurrence précédente trouvée
Le motif ne peut pas être vide
Remplacer
Les chaînes doivent avoir la même longueur
Incohérence de la longueur du motif
Le motif ne peut pas être vide
Remplacer cette occurrence ?
Erreur de remplacement
Annuler
Limite du presse-papiers
Cliquer pour révéler l'emplacement
Copier
Copier le texte
Coller
Remplir la sélection
Tout sélectionner
Rechercher
Remplacer
Rechercher à nouveau
Rechercher à nouveau (inversé)
Aller à
Remplir la sélection
Remplir le motif
Veuillez saisir un motif hexadécimal valide
Le motif est trop long (Max 32768 octets)
Le motif dépasse la taille de la sélection
Octets maximum autorisés pour cette sélection
La plage minimale doit être comprise entre 0 et 255
La plage maximale doit être comprise entre 0 et 255
La valeur minimale ne peut pas être supérieure à la valeur maximale
Octets aléatoires
Plage (décimal)
Erreur
Sélection trop volumineuse pour être copiée
Maximum
Minimum
Moyenne