إنشاء اتصال
أخذ لقطة شاشة
مسح السجلات
إيقاف المهمة
العنوان
الحجم
سرعة النقل
الوقت المتبقي المقدر
إظهار خلفية الصندوق
معلومات الجهاز
اتصال
الرئيسية
الأقسام
معلومات ذاكرة الفلاش
اسم المنتج
معرف الشركة المصنعة
السعة الخام الإجمالية للجهاز
عدد الوحدات المنطقية
إصدار المواصفات
تاريخ التصنيع
LUN
اسم القسم
اسم الملف
عنوان البلوك
الحجم
النوع
الحالة
مهام أقسام أندرويد
قراءة
كتابة
مسح
رسم بياني
تخصيص المساحة
UFS
معلمات الاتصال
تحذير: يمكن أن يتلف UFS 4.x فوق VCC 2.90
مكبر الإشارة (ISP)
هذا مخصص لـ UFS 4.x HS-LSS فقط
السلسلة B أسرع قليلاً من السلسلة A
وصول خام
قراءة
كتابة
مسح
وحدة منطقية
الحجم
كتابة بايت الحشو
خيارات المسح
مسح LUN واحد
مسح الجهاز بأكمله
عنوان مخصص
عنوان البداية
عنوان النهاية
نوع العنوان
قطاع
بايت
خيارات SCSI
الواصفات
الجهاز
التكوين
الحجم
وحدة
التوصيل البيني
سلسلة
الهندسة
الطاقة
الصحة
FBO
إصدار مواصفات FBO
حجم نطاق LBA الموصى به
أقصى حجم لنطاق LBA
أدنى حجم لنطاق LBA
العدد الأقصى لنطاقات LBA
متطلبات المحاذاة
السمات
الأعلام
eMMC
معلمات الاتصال
لـ ISP، استخدم CLOCK بطيء (6.5 ميجاهرتز إلخ)
اتصال
إيقاف
وصول خام
قراءة
كتابة
مسح
القسم
الحجم
خيارات المسح
مسح
تجاهل
مسح آمن
تقليم (Trim)
تقليم آمن (Secure Trim)
تعقيم (إزالة آمنة للبيانات)
عنوان مخصص
البداية
النهاية
نوع العنوان
قطاع
بايت
حشو الكتابة
بايت
تخطي مسح البرامج الثابتة
مهام الاتصال
التحقق من حالة eMMC
التحقق من تقرير صحة eMMC
خيارات RPMB
عداد
تكوين الحماية من الكتابة الآمنة
تمكين الحماية من الكتابة الآمنة
استخدام مفتاح RPMB
إنشاء مفتاح عشوائي
كتابة مفتاح RPMB
قراءة مفتاح RPMB
اختبار مفتاح RPMB
الأقسام
الكتابة على eMMC
إعادة تعيين التغييرات
حفظ في ملف
فتح ملف
بداية المنطقة المحسنة
فحص الصحة
تقرير صحة البائع
التزويد
الأجهزة
مظهر الصندوق
سمة LCD
سطوع LCD
سطوع RGB
سمة RGB
قراءة الإعدادات
حفظ الإعدادات
منتقي الألوان
شعار الإقلاع
تغيير الخلفية
ميزات الصندوق
معايرة الجهد
معلومات الذاكرة
إعادة تشغيل USB
كتابة برامج الصندوق الثابتة
إشعارات الجرس النشط
وضع المحاكاة
تقليم المعايرة
معلومات الصندوق
نوع الصندوق
الرقم التسلسلي F64
عنوان MAC لـ Bluetooth LE
إصدار ملف التنشيط
رابط الدعم
البرنامج
حجم خط جدول الأقسام
حجم خط سجل البرنامج
تمكين المؤثرات الصوتية
إظهار التلميحات
إعطاء الأولوية لكشف UFS 4.x
إظهار نسبة شريط التقدم
إظهار شبكة قائمة الأقسام
لا تكتب على القرص (لاختبار الذاكرة فقط)
إظهار مقياس السرعة
قراءة معلومات أندرويد
نسخ احتياطي لقسم أمان أندرويد
إظهار اتصال تصحيح UFS
محلل أقسام أندرويد
قراءة معلومات RPMB
قراءة/كتابة بطيئة (لـ IC eMMC السيئة)
قراءة تقرير S.M.A.R.T. لـ UFS
اتصال BLE
السمات المرئية
سمة الواجهة
لون نص سجلات JEDEC
ضبط اللون
تكوين مخزن WriteBooster المؤقت:
التحقق من محمل الإقلاع الآمن...
نوع الجهاز:
فئة جهاز UFS:
فئة التخزين الضخمة لـ UFS:
البروتوكول المدعوم من جهاز UFS:
تمكين الإقلاع:
تمكين الإقلاع القصير:
معرف تسلسل الإقلاع:
دعم LU الأمني:
إصدار المواصفات:
تاريخ التصنيع:
عدد الوحدات المنطقية المعروفة:
تمكين الوصول إلى الواصف في التهيئة الجزئية:
وضع الطاقة الأولي:
LUN ذو أولوية عالية:
نوع الإزالة الآمنة:
كمون إنهاء العمليات في الخلفية:
مستوى ICC النشط الأولي:
إزاحة قاعدة واصف الوحدة 0:
طول معلمة تكوين واصف الوحدة:
قدرة RTT لجهاز UFS:
تحديث RTC:
دعم ميزات UFS:
مهلة تحديث البرامج الثابتة في الميدان:
عمق قائمة الانتظار:
إصدار الجهاز:
عدد مناطق الحماية من الكتابة الآمنة:
أقصى حجم لبيانات PSA:
مهلة حالة PSA:
WriteBooster يستخدم مساحة المستخدم:
نوع مخزن WriteBooster المؤقت:
حجم مخزن WriteBooster المؤقت للمشاركة
تكوين منفذ UM CPort:
أدنى حجم لمنطقة الذاكرة الموحدة
إصدار مواصفات HPB:
وضع التحكم HPB:
عدد الوحدات المنطقية:
طول تكوين الإقلاع:
طول تكوين الوحدة المنطقية:
تمكين منطقة RPMB:
حجم منطقة RPMB 1:
حجم منطقة RPMB 2:
حجم منطقة RPMB 3:
تمكين الوحدة المنطقية:
معرف LUN الإقلاع:
حماية الكتابة للوحدة المنطقية:
نوع الذاكرة:
عدد وحدات التخصيص:
موثوقية البيانات:
حجم البلوك المنطقي:
نوع التزويد:
قدرات السياق:
حجم مخزن WriteBooster المؤقت:
أقصى عدد من مناطق HPB:
إزاحة بداية المنطقة المثبتة لـ HPB:
المناطق المثبتة لـ HPB:
فهرس الوحدة:
عمق قائمة انتظار الوحدة المنطقية:
أولوية قائمة انتظار الوحدة المنطقية:
دعم نوع البيانات:
عدد البلوكات المنطقية:
حجم بلوك المسح:
حساسية الوعي بحالة الإنتاج:
حجم منطقة RPMB 0:
عدد موارد الذاكرة الفعلية:
حبيبية الوحدة الكبيرة:
العدد الأقصى للمناطق النشطة لـ HPB:
عدد المناطق المثبتة لـ HPB:
حجم مخزن WriteBooster المؤقت للوحدة المنطقية:
رقم إصدار MIPI Unipro:
رقم إصدار MIPI M-PHY:
اسم الشركة المصنعة:
اسم المنتج:
معرف OEM:
الرقم التسلسلي:
مستوى مراجعة المنتج:
إجمالي عدد القطاعات:
حجم البلوك الأصلي:
حجم المقطع:
حجم وحدة التخصيص:
أدنى حجم للبلوك القابل للعنونة:
حجم بلوك القراءة الأمثل:
حجم بلوك الكتابة الأمثل:
أقصى حجم لمخزن البيانات الواردة المؤقت:
أقصى حجم لمخزن البيانات الصادرة المؤقت:
أقصى حجم للبيانات في انهيار المرحلة:
دعم نقل البيانات خارج الترتيب:
العدد الأقصى للوحدات المنطقية المدعومة:
العدد الأقصى لإطارات RPMB:
سياسة موارد السعة الديناميكية:
العدد الأقصى للسياقات المتاحة المدعومة:
حجم وحدة علامة بيانات النظام:
حجم مورد علامة بيانات النظام:
أنواع الإزالة الآمنة المدعومة:
أنواع الذاكرة المدعومة:
عدد أنواع الذاكرة المدعومة:
نوع الذاكرة المحسن 1:
أقصى عدد لوحدات التخصيص لنوع الذاكرة المحسن 1:
عامل تعديل السعة لنوع الذاكرة المحسن 1:
أقصى عدد لوحدات التخصيص لذاكرة كود النظام:
عامل تعديل السعة لذاكرة كود النظام:
أقصى عدد لوحدات التخصيص للذاكرة غير المستمرة:
عامل تعديل السعة للذاكرة غير المستمرة:
أقصى عدد لوحدات التخصيص لنوع الذاكرة المحسن 1:
أقصى عدد لوحدات التخصيص لنوع الذاكرة المحسن 2:
عامل تعديل السعة لنوع الذاكرة المحسن 2:
أقصى عدد لوحدات التخصيص لنوع الذاكرة المحسن 3:
عامل تعديل السعة لنوع الذاكرة المحسن 3:
أقصى عدد لوحدات التخصيص لنوع الذاكرة المحسن 4:
عامل تعديل السعة لنوع الذاكرة المحسن 4:
حجم البلوك المنطقي الأمثل:
أقصى حجم لمخزن WriteBooster المؤقت لجهاز UFS:
أقصى عدد لمخازن WriteBooster المؤقتة لجهاز UFS:
عامل تعديل السعة لـ WriteBooster:
وضع استهلاك مساحة المستخدم لـ WriteBooster:
أقصى عدد للوحدات المنطقية المناطقية:
أدنى عدد من البايتات للمسح للوحدة المنطقية المناطقية:
حجم الوحدة المنطقية المناطقية:
حجم منطقة HPB:
أقصى عدد لـ LU في HPB:
حجم المنطقة الفرعية لـ HPB:
أقصى عدد للمناطق النشطة لـ HPB:
أقصى تيار VCC:
أقصى تيار VCCQ:
أقصى تيار VCCQ2:
معلومات ما قبل نهاية العمر:
العمر الافتراضي عبر طريقة البائع أ:
العمر الافتراضي عبر طريقة البائع ب:
إجمالي عدد مرات التحديث:
تقدم التحديث:
تقرير صحة خاص بالبائع:
تهيئة الجهاز:
حماية دائمة من الكتابة:
حماية من الكتابة عند التشغيل:
عمليات الخلفية:
عملية التطهير (Purge):
حالة خطأ التطهير:
ميزة البيانات خارج الترتيب:
وضع عمر الجهاز:
تمكين التطهير:
تمكين التحديث:
إزالة الموارد المادية:
ساعة الوقت الحقيقي:
تهيئة UM:
عملية تحديث البرامج الثابتة في الميدان:
أمر تعليق UM:
حالة تعليق UM:
ميزة WriteBooster:
عملية تفريغ مخزن WriteBooster المؤقت:
تفريغ مخزن WriteBooster المؤقت أثناء السبات:
إعادة تعيين Host Performance Booster:
تمكين Host Performance Booster:
LUN الإقلاع:
وضع الطاقة الحالي:
مستوى ICC النشط:
حالة الجهاز عند إعادة التشغيل بالطاقة:
حالة عمليات الخلفية:
حالة عملية التطهير:
أقصى حجم للبيانات الواردة:
أقصى حجم للبيانات الصادرة:
ميزة نقل البيانات خارج الترتيب:
السعة الديناميكية المطلوبة:
قيمة تردد الساعة المرجعية:
قفل واصف التكوين:
التحكم في أحداث الاستثناء:
حالة أحداث الاستثناء:
حجم منطقة الذاكرة الموحدة:
أقصى عدد لطلبات UMPIU في UM:
أقصى حجم لبيانات أمر HPB:
الثواني المنقضية منذ خط الأساس الزمني:
تكوين السياق:
البلوكات المبرمجة بشكل صحيح:
حالة FFU للجهاز:
حالة الوعي بحالة الإنتاج:
حجم بيانات الوعي بحالة الإنتاج:
وقت انتظار بوابات الساعة المرجعية:
درجة حرارة سطح الحزمة التقريبية:
الحد الأعلى لدرجة الحرارة:
الحد الأدنى لدرجة الحرارة:
حالة التقييد (Throttling):
حالة تفريغ مخزن WriteBooster المؤقت:
حجم مخزن WriteBooster المؤقت المتاح:
عمر مخزن WriteBooster المؤقت:
الحجم الحالي لمخزن WriteBooster المؤقت:
حالة EXT_IID:
حجم ذاكرة التخزين المؤقت لتلميحات المضيف:
حالة عملية التحديث:
تردد التحديث:
وحدة عملية التحديث:
طريقة التحديث:
الطابع الزمني منذ 1 يناير 1970 (UTC):
التحكم في عملية FBO:
مستوى تحسين FBO:
الحالة الحالية لـ FBO:
الرقم التسلسلي F64:
عنوان MAC لـ Bluetooth LE:
نوع الصندوق:
مستوى التصحيح:
إصدار ملف التنشيط:
الطابع الزمني:
اتصال
انقر هنا
قطع الاتصال
إخفاء خلفية الصندوق
إظهار خلفية الصندوق
متصل بـ BLE
رمز PIN خاطئ
بطاقة SD
eMMC
UFS
جاري البحث عن الأجهزة...
الكتابة على eMMC
الأقسام مكونة بالفعل
قراءة / ضبط فقط
قراءة / كتابة مرة واحدة
قراءة / إعادة التشغيل بالطاقة
قراءة / متطاير
كتابة فقط / متطاير
قراءة
قراءة / دائم
قراءة فقط
مسح
ضبط
اللغة
أدوات
أدوات
أدوات التشخيص
الإعدادات العامة
الدعم عبر الإنترنت
مسح منطقي كامل لمنطقة المستخدم
مهام الاتصال
قسم الإقلاع
قسم منطقة المستخدم
قسم للأغراض العامة
تم نسخ النص
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
تعديل السعة
تمكين
سعة الإشارة
عكس
استخدم هذا لـ
استخدم فقط لـ
الوصول إلى الذاكرة
عنوان التابع
سجل
العبيد المكتشفون
تبديل SDATA و SCLK
إيقاف تشغيل VIO بعد المسح
تبديل SDA و SCL
إيقاف تشغيل VDD بعد المسح
بدء المسح
إظهار مخطط الدبابيس
القيمة المحددة ستجعل

هل أنت متأكد أنك تريد المتابعة؟
القيمة مطلوبة
الرجاء إدخال قيمة ست عشرية
انقر هنا لكتابة القيمة
إصدار مواصفات FBO:
حجم نطاق LBA الموصى به:
أقصى حجم لنطاق LBA:
أدنى حجم لنطاق LBA:
العدد الأقصى لنطاقات LBA:
متطلبات المحاذاة:
انقر هنا لتغيير القيمة
انقر هنا لقراءة القيمة
انقر هنا لإيقاف تشغيل IC بأمان
دخل الجهاز في وضع UFS-PowerDown
دخل الجهاز في وضع EMMC_POWER_OFF
يمكنك الآن إزالته بأمان من المقبس
اختبار كتابة RPMB
تطهير RPMB
خيارات RPMB
إدخال
تكوين الحماية من الكتابة الآمنة
عنوان البلوك المنطقي
عدد البلوكات المنطقية
نوع الحماية من الكتابة
تكوين الإقلاع
قسم الإقلاع
عرض ناقل الإقلاع
وضع الإقلاع
إقرار الإقلاع
إعادة تعيين عرض الناقل بعد الإقلاع
حماية دائمة لتكوين الإقلاع
تكوين الحماية من الكتابة
حالة WP لمنطقة الإقلاع 1
حالة WP لمنطقة الإقلاع 2
حماية مؤقتة من الكتابة
حماية دائمة من الكتابة
دعم WP الآمن
حالة WP الآمن
قراءة سريعة لـ RPMB
إعدادات موثوقية الكتابة
إعادة تعيين RPMB
مهام متقدمة
إعادة تعيين العداد
إلغاء قفل CSD
إعادة ضبط المصنع بالكامل
إعادة تعيين الإشارة
إدارة السعة الديناميكية
إدارة آمنة للبلوكات السيئة
حالة الحاجة إلى السعة الديناميكية
إعادة ضبط المصنع
منطقة WP المخصصة
إدارة السعة الديناميكية
مسح مجموعات WP لـ eMMC
إزالة الحماية من الكتابة
حلقة إعادة الاتصال التلقائي
تعديل تأرجح الجهد التفاضلي
قراءة معلومات S.M.A.R.T.
معلومات الحماية من الكتابة
B_PWR_WP_EN
غير محدد: منطقة الإقلاع غير محمية من الكتابة عند التشغيل.
محدد: تمكين حماية الكتابة لفترة التشغيل لمنطقة الإقلاع. يجب أن يكون هذا البت صفرًا إذا تم تعيين B_PWR_WP_DIS (بت 6). عند القراءة، يشير هذا البت فقط إلى ما إذا كانت حماية التشغيل قد تم تعيينها خصيصًا لمنطقة الإقلاع. تعتمد كيفية تطبيق حماية التشغيل على إعداد البتات 7 و 1. للتحقق من حماية منطقة الإقلاع، اقرأ BOOT_WP_STATUS[174].
B_PWR_WP_SEC_SEL
غير محدد: B_PWR_WP_EN (بت 0) ينطبق فقط على منطقة الإقلاع، إذا تم تعيين B_SEC_WP_SEL (بت 7).
محدد: B_PWR_WP_EN (بت 0) ينطبق فقط على منطقة الإقلاع، إذا تم تعيين B_SEC_WP_SEL (بت 7).
B_PERM_WP_EN
غير محدد: منطقة الإقلاع غير محمية من الكتابة بشكل دائم.
محدد: منطقة الإقلاع محمية من الكتابة بشكل دائم. يجب أن يكون هذا البت صفرًا إذا تم تعيين B_PERM_WP_DIS. عند القراءة، يشير هذا البت فقط إلى ما إذا كانت الحماية الدائمة قد تم تعيينها خصيصًا لمنطقة الإقلاع. تعتمد كيفية تطبيق الحماية الدائمة على إعداد البتات 7 و 3. للتحقق من حماية منطقة الإقلاع، اقرأ BOOT_WP_STATUS[174]. قد يكون هذا البت صفرًا إذا كان الجهاز بأكمله محميًا بشكل دائم باستخدام CSD[13].
B_PERM_WP_SEC_SEL
غير محدد: B_PERM_WP_EN (بت 2) ينطبق فقط على منطقة الإقلاع، إذا تم تعيين B_SEC_WP_SEL (بت 7).
محدد: B_PERM_WP_EN (بت 2) ينطبق فقط على منطقة الإقلاع، إذا تم تعيين B_SEC_WP_SEL (بت 7).
B_PERM_WP_DIS
غير محدد: يُسمح للمضيف بتعيين B_PERM_WP_EN (بت 2).
محدد: تعطيل استخدام B_PERM_WP_EN (بت 2) بشكل دائم. يجب أن يكون هذا البت صفرًا إذا تم تعيين B_PERM_WP_EN. لا يؤثر هذا البت على إعداد CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
غير محدد: يُسمح للمضيف بتعيين B_PWR_WP_EN (بت 0).
محدد: تعطيل استخدام B_PWR_WP_EN (بت 0). يجب أن يكون هذا البت صفرًا إذا تم تعيين PWR_WP_EN.
B_SEC_WP_SEL
غير محدد: B_PERM_WP_EN (بت 2) و B_PWR_WP_EN (بت 0) ينطبقان على كلا قسمي الإقلاع وليس لـ B_PERM_WP_SEC_SEL (بت 3) و B_PWR_WP_SEC_SEL (بت 1) أي تأثير.
محدد: B_PERM_WP_EN (بت 2) و B_PWR_WP_EN (بت 0) ينطبقان فقط على قسم الإقلاع المحدد بواسطة B_PERM_WP_SEC_SEL (بت 3) و B_PWR_WP_SEC_SEL (بت 1) على التوالي.
ملاحظة: بمجرد تعيين جهاز لتمكين الحماية على أقسام الإقلاع بشكل منفصل، لا يمكن عكس ذلك لدورة طاقة. يتيح هذا البت مزيجًا من أقسام الإقلاع المحمية بشكل دائم والمحمية عند التشغيل.
US_PWR_WP_EN
غير محدد: لا يتم تطبيق حماية الكتابة عند التشغيل عند إصدار CMD28.
محدد: تطبيق حماية فترة التشغيل على مجموعة الحماية المشار إليها بواسطة CMD28. لا يمكن تعيين هذا البت إذا تم تعيين US_PWR_WP_DIS. لا يؤثر هذا البت إذا تم تعيين US_PERM_WP_EN.
US_PERM_WP_EN
غير محدد: لا يتم تطبيق حماية الكتابة الدائمة عند إصدار CMD28.
محدد: تطبيق حماية الكتابة الدائمة على مجموعة الحماية المشار إليها بواسطة CMD28. لا يمكن تعيين هذا البت إذا تم تعيين US_PERM_WP_DIS.
US_PWR_WP_DIS
غير محدد: يمكن تطبيق حماية الكتابة عند التشغيل على مجموعات حماية الكتابة.
محدد: تعطيل استخدام حماية الكتابة لفترة التشغيل لمجموعات حماية الكتابة داخل جميع الأقسام في منطقة المستخدم من النقطة التي يتم فيها تعيين هذا البت حتى يتم إزالة الطاقة أو حدوث إعادة تعيين للأجهزة. لا يؤثر تعيين هذا البت على المناطق المحمية بالفعل.
US_PERM_WP_DIS
غير محدد: يمكن تطبيق حماية الكتابة الدائمة على مجموعات حماية الكتابة.
محدد: تعطيل استخدام حماية الكتابة الدائمة لمجموعات حماية الكتابة داخل جميع الأقسام في منطقة المستخدم من النقطة التي يتم فيها تعيين هذا البت فصاعدًا. لا يؤثر تعيين هذا البت على المناطق المحمية بالفعل.
CD_PERM_WP_DIS
غير محدد: يُسمح للمضيف بتعيين PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
محدد: تعطيل استخدام PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
PERM_PSWD_DIS
غير محدد: ميزات حماية كلمة المرور ممكّنة.
محدد: ميزات حماية كلمة المرور (مسح (فرض المسح)، قفل، إلغاء القفل، مسح كلمة المرور، تعيين كلمة المرور) معطلة بشكل دائم.
استخدام
لتعديل قيم PERM_WRITE_PROTECT و TMP_WRITE_PROTECT
تنسيق كـ exFAT
الكتابة فوق الملف الموجود؟
تم إلغاء العملية...
حفظ ملف تفريغ الفلاش الخام
تحديد دليل الإخراج
حفظ ملف تفريغ السجل الخام
فتح ملف نقطي
تحديد ملف الفلاش
كتابة ملف تفريغ الفلاش الخام
كتابة ملف EXT_CSD
تحديد ملف FFU الثنائي
إصلاح
إعادة ضبط المصنع بالكامل لـ eMMC؟
المتابعة على أي حال؟
سيؤدي هذا إلى مسح البيانات، والإقلاع، و RPMB وجميع الإعدادات الأخرى.
هل أنت متأكد أنك تريد المسح؟
هل أنت متأكد أنك تريد الكتابة؟
مسح القسم قبل الكتابة؟
قراءة معلومات القسم الفائق
كتابة بيانات المستخدم؟
هل أنت متأكد أنك تريد المسح
هل تريد التنسيق
هل أنت متأكد أنك تريد مسح الجهاز بأكمله؟
إلغاء قفل/إعادة تعيين CSD؟
لا تدعم جميع eMMC / eMCP هذه الميزة.
إزالة حماية الكتابة لمنطقة المستخدم و GPPx؟
كتابة سجل CID؟
كتابة تكوين WP الآمن؟
ستضيف الكتابة الناجحة 2 إلى عداد RPMB.
هل أنت متأكد تمامًا؟؟؟
كتابة مفتاح RPMB؟
ستضيف الكتابة الناجحة 1 إلى عداد RPMB.
اختبار كتابة RPMB؟
تحميل XML للأقسام الأخرى؟
بحث...
بحث عن قسم
بحث عن التالي
تحميل نسخة احتياطية أقدم
لم يتم العثور على نسخ احتياطية أقدم!
تحميل نسخة احتياطية أحدث
لم يتم العثور على نسخ احتياطية أحدث!
تم تحميل التكوين من
طابع زمني
تكوين
إصلاح أخطاء GPT إذا وجدت؟
فك ضغط الملفات
تحديد الملفات المضغوطة
التحقق من المجموع الاختباري والتجزئة؟
تحديد رمز متغير البلد / المزود
إلغاء قفل FRP
تنسيق قسم FRP؟
مسح بيانات المستخدم
مسح بيانات المستخدم؟
هل أنت متأكد 100%؟
سيتم فقدان بيانات المستخدم إلى الأبد.
هل أنت متأكد أنك تريد المتابعة؟
تنسيق المصنع للجهاز؟
تنسيق المصنع للجهاز
فحص الفراغ
جاري فك ضغط الملف
الرجاء الانتظار...
جاري قراءة معلومات أندرويد
أفهم أنه لا يمكنني استخدام هذه الميزات إلا
لأغراض تجريبية على الأجهزة التي أملكها.

إزالة الحساب
هل تؤكد أن هذا هو جهازك؟
جاري فك ضغط الملف
التحقق من المجموع الاختباري
انقر فوق زر الكتابة لتطبيق تزويد UFS
تزويد المصنع
تحذير:
ستؤدي التغييرات في إعدادات تزويد UFS إلى مسح جميع البيانات داخل شريحة UFS.
تأكد من أنك قمت بعمل نسخة احتياطية من جميع الأقسام المهمة قبل المتابعة.
تم حفظ تزويد UFS الحالي في:
جاري تطبيق السمات الدائمة:
تسجيل صندوق F64
الرجاء إدخال جميع المعلومات المطلوبة
مطلوب
ليس هو نفسه
الاسم الأول
الاسم الأخير
عنوان البريد الإلكتروني
البلد
رقم الجوال
خدمة الرسائل
اسم المستخدم
طريقة التحقق من OTP
عبر رقم الجوال
عبر عنوان البريد الإلكتروني
عبر خدمة الرسائل
إنشاء كلمة مرور الحساب
التحقق من كلمة المرور
معلومات المستخدم
تسجيل صندوق F64 عبر الإنترنت
إرسال
الرجاء إدخال OTP قبل انتهاء الموقت
أرسلت إلى
إرسال OTP
طلب OTP جديد
مهمة التسجيل عبر الإنترنت
تم إرسال معلومات المستخدم
جاري طلب OTP...
جاري التحقق من OTP...
تم تسجيل الصندوق بنجاح!
فشل تسجيل الصندوق!
خطأ في الخادم
سمة القسم المحسنة
تحديد نوع SoC للجهاز
فتح محمل تمهيد MTK
التحقق من دعم eMMC / UFS لمحمل التمهيد
غير مدعوم بعد
فك ضغط ملفات SIN الأخرى أيضًا؟
اختيار التكوين
الذاكرة المستخدمة
جاري مسح RFFE...
جاري مسح I2C...
جاري مسح I3C...
جاري مسح SPI...
جاري مسح UART...
انقر فوق إيقاف للإلغاء
الإعداد العام
هل أنت متأكد أنك تريد إعادة تشغيل USB؟
سيتم إلغاء جميع المهام قيد التشغيل.
المتابعة مع إعادة تشغيل USB؟
هل أنت متأكد أنك تريد
إيقاف المهمة الحالية؟
الرجاء تحديد
كتابة سجل CSD؟
خطأ
حماية دائمة من الكتابة
الكل
إذا كنت متأكدًا 100%، فانقر فوق نعم 3 مرات...
أجب على هذا
كتابة بيانات RPMB؟
ستضيف كتابة بيانات RPMB هذه
إلى عداد الكتابة
تضمين عناصر OTP؟
تضمين عناصر حماية الكتابة؟
تضمين عناصر إعدادات القسم؟
خطأ في بدء الاكتشاف
تعطيل تحديث البرامج الثابتة بشكل دائم؟
هل أنت متأكد أنك تريد تعيين
حماية دائمة من الكتابة؟
هل أنت متأكد أنك تريد الخروج؟
هناك مهمة نشطة قيد التشغيل! الخروج على أي حال؟
اختبار مفتاح RPMB؟
اختبار كتابة RPMB؟
سيضيف الاختبار الناجح 1 إلى العداد.
قفل دائم
لواصف التكوين؟
إعادة تشغيل التطبيق لتطبيق السمة؟
قطع اتصال eMMC بأمان؟
إنهاء إعدادات القسم؟
هذا الإجراء قابل للبرمجة مرة واحدة (OTP)
هل أنت متأكد أنك تريد تطبيق التغييرات؟
قد تكون بعض الخيارات المحددة OTP
هل أنت متأكد أنك تريد تعطيل تغيير
بتات سجل تكوين الإقلاع المتعلقة بوضع الإقلاع بشكل دائم؟
إعادة تعيين بيانات ومفتاح RPMB؟
قراءة مفتاح RPMB؟
إعادة ضبط تزويد eMMC إلى إعدادات المصنع؟
سيؤدي هذا إلى مسح جميع البيانات من
وإعادة تعيين إعدادات EXT_CSD أيضًا.
إعادة تعيين عداد RPMB؟
تحرير
بايت من قسم المستخدم؟
الأصلي
المعدل
سيجعل هذا الإجراء قسم المستخدم أصغر
معلومات المقبس
نوع المقبس
الرقم التسلسلي
تاريخ التصنيع
الميزات المنشطة
إظهار فولتية الصندوق
تأرجح الجهد التفاضلي لـ UFS
لقد قرأت اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي
أوافق على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي
الدعم
وسائل التواصل الاجتماعي
دليل المستخدم
متجر إلكتروني
الملحقات المميزة
التنشيطات
تمكين
اضغط باستمرار على مفتاح CTRL لـ MoviNand FFU
سيؤدي هذا إلى مسح جميع البيانات باستثناء RPMB
إلغاء قفل تكوين القسم
سيؤدي تغيير الأقسام إلى مسح جميع البيانات (باستثناء RPMB)!
تكوين القسم مقفل
معلومات NTAG®
تاريخ البرمجة
ذاكرة المستخدم
حالة القفل
أحمر
أخضر
أزرق
عكس التحديد
تعطيل
تحديد ملف النسخ الاحتياطي
مضاعف حجم المخزن المؤقت
الكتابة فوق الملفات غير المضغوطة؟
مستوى استثناء الجهاز:
عمليات HID:
الحجم المتاح لـ HID:
حجم HID:
نسبة تقدم HID:
حالة HID:
معلومات تلميح تغيير حجم مخزن WriteBooster المؤقت:
تمكين تغيير حجم مخزن WriteBooster المؤقت:
حالة عملية تغيير حجم WriteBooster:
وضع التفريغ الجزئي لمخزن WriteBooster المؤقت:
أقصى حجم لـ FIFO التفريغ الجزئي لـ WriteBooster:
الحجم الحالي لـ FIFO التفريغ الجزئي لـ WriteBooster:
الحجم الحالي لتخصيص المخزن المؤقت المثبت لـ WriteBooster:
الحجم المتاح للمخزن المؤقت المثبت لـ WriteBooster:
الحجم المكتوب التراكمي لـ WriteBooster:
حجم المخزن المؤقت المثبت للتفريغ الجزئي لـ WriteBooster:
أدنى حجم غير مثبت للتفريغ الجزئي لـ WriteBooster:
تمكين إلغاء تثبيت البيانات المثبتة:
تنسيق تمثيل عامل ضبط السعة:
استعادة CID السابق
إزالة مجموعات الحماية من الكتابة
وربما مسح جميع البيانات؟
هل قمت بالفعل بنسخ البيانات المهمة احتياطيًا؟
هل أنت مستعد لتوديع جميع بياناتك؟
إعادة مسح UFS للتحقق من حالة الحماية من الكتابة
خطأ: قم بإلغاء قفل bConfigDescrLock (OTP) أولاً
الميزة غير مدعومة من قبل هذا eMMC
تم تعيين دليل العمل إلى المجلد
انقر فوق نعم لمسح القسم بـ 0xFF (طريقة جديدة)
انقر فوق لا لمسح القسم بـ 0x00 (طريقة قديمة)
تعيين عداد RPMB
هل لديك بالفعل نسخة احتياطية كاملة لبيانات RPMB؟
أدخل قيمة العداد المطلوبة
حدد ملف نسخ احتياطي ثنائي لـ RPMB
بيانات RPMB فارغة!
تحميل GPT للأقسام الأخرى؟
تغيير فتحات الإقلاع؟
تحديد الإقلاع أ أو ب
تحديد الإجراء المناسب
أمان جديد لأندرويد 14 و 15
أمان FRP جديد (2024، 2025)
أمان FRP قديم
تكوين القسم
الساعة المرجعية
واصف التكوين (OTP)
تحديد حجم قراءة RPMB
مسح جميع LUNs
(إصلاح UFS البطيء)
لن يؤدي هذا إلى مسح RPMB أو المناطق المحمية من الكتابة
مسح جميع الأقسام
إلغاء قفل OEM
تعيين تمكين إلغاء قفل OEM؟
مسح قبل الكتابة
نسخ احتياطي
تخطي بيانات المستخدم
الكتابة على الفتحة أ و ب
إدخال علامة مائية مخصصة
قراءة/كتابة بطيئة (لـ IC UFS السيئة)
تغيير حجم قسم البيانات؟
تنسيق القسم
تحديد الأقسام للتنسيق
سيتم فقدان جميع البيانات
تعيين فتحة أندرويد أ
تخطي ملء ملف eMMC المتفرق
معلومات القسم
GUID نوع القسم
GUID القسم الفريد
اسم القسم
أول LBA
آخر LBA
الأعلام
تطبيق التغييرات
حذف القسم
تحويل BIN إلى SPARSE
تحويل SPARSE إلى BIN
تقليم المساحة الفارغة
تحديد ملفات متفرقة متعددة
جاري تحويل الملف إلى متفرق
جاري استعادة الملف من متفرق
تحديد الملفات الثنائية
تحديد الملفات المتفرقة
الأولوية
المحاولات المتبقية
ناجح
قراءة فقط
نسخة ظل
مخفي
لا يوجد حرف محرك أقراص
مهام الاتصال الأولية
مهام ما بعد الاتصال
إزالة FRP التلقائية
قراءة حالة إقلاع MTK
قراءة حالة إقلاع MOTO
خيارات تحميل الملف
أقسام GPT
صورة خام فردية
تحقق من معلومات KG
تحديث معلومات KG
حالة KG
إصدار KG RPMB
مسح معلومات الحالة
مسح معلومات شاشة القفل
مسح سجلات الخادم
مسح البيانات الوصفية
مسح البيانات الآمنة
مسح الرمز الآمن
مسح الشهادة
تغيير حالة KG غير قانوني في معظم البلدان
إعادة تعيين تدريب RAM
إعادة تعيين تدريب RAM؟
مسح بيانات RPMB
سيؤدي هذا إلى مسح جميع وحدات LUNS وبيانات RPMB
أدوات الملفات
نص برمجي
أداة كتابة النصوص البرمجية
تشغيل النص البرمجي
استخدام WriteBooster؟
إعادة توصيل صندوق F64
يرجى توصيل صندوق F64 واحد فقط!
في انتظار صندوق F64...
تم اكتشاف الصندوق...
قفل النص البرمجي
قفل النص البرمجي بالرقم التسلسلي لصندوق F64
حدد ملف برنامج F64 النصي
إظهار سرعة نقل UFS الأكبر
إخفاء المعلومات من السجلات
تحقق من التمهيد الموثق لنظام أندرويد؟
تجزئة كتل البيانات
أدوات فك حزم البرامج الثابتة
أدوات المطور
تحديث التجزئة
توقيع قسم أندرويد
حدد صورة قسم أندرويد
سيؤدي هذا إلى تحديث التجزئة دون عمل نسخة احتياطية.
سيؤدي هذا إلى تحديث المفتاح الخاص دون عمل نسخة احتياطية.
حدد صورة قسم أندرويد
جارٍ تحديث المفتاح الخاص
حدد ملف مفتاح PEM
أفهم أن هذه الأدوات للمطورين فقط.
مطور أندرويد
سيؤدي هذا إلى فك ضغط ملفات التمهيد.
حدد ملف تمهيد أندرويد
فك حزم تمهيد أندرويد
حدد ملف النواة
جارٍ ضغط الملف
حزم تمهيد أندرويد
سيؤدي هذا إلى حزم الملفات والكتابة فوقها.
هل أنت متأكد من نقل هذا القسم؟
سيؤدي هذا إلى مسح بيانات المستخدم
نقل القسم
حجم فارغ
جاري المسح
تم تحميل ملفات متعددة
تم تحميل الملف
نجح المسح
تجاوز سعة القطاع
فشل المسح
نجح المسح
غير محدد
تجاوز سعة القطاع
نجحت التهيئة
فشلت التهيئة
جاري القراءة
نجح النسخ الاحتياطي
فشل النسخ الاحتياطي
فحص الفراغ
جاري التهيئة...
جاري البدء
جاري التهيئة
تم بنجاح
القسم فارغ
غير فارغ
حجم صغير
كتابة صفرية
نجحت كتابة PGPT
فشلت كتابة PGPT
نجحت كتابة SGPT
فشلت كتابة SGPT
تكوين GPT...
تم تخطي المهمة
نجحت كتابة MBR
فشلت كتابة MBR
نجحت القراءة
فشلت القراءة
نجحت كتابة PT
فشلت كتابة PT
فشل النسخ الاحتياطي لـ PT
نجحت كتابة partinfo
فشلت كتابة partinfo
إصلاح PT...
إصلاح partinfo...
فشل النسخ الاحتياطي لـ partinfo
نجحت كتابة MPT
فشلت كتابة MPT
إصلاح MPT...
إصلاح MBR...
فشل النسخ الاحتياطي لـ MPT
فشل النسخ الاحتياطي لـ MBR
نجحت الكتابة
فشلت الكتابة
إعادة تقسيم MBR...
جاري فك الضغط
جاري فك الضغط...
نجح فك الضغط
فشل فك الضغط
جاري الكتابة
جاري المسح...
جاري الكتابة...
ملف غير صالح
فارغ
جاري التحقق
تم التحقق
لم يتم التحقق
تالف
فحص تذييل AVB
مسح فقط
تم تحميل الملف
تحديث MBR...
تحديث GPT...
إلغاء قفل OEM
فشل إلغاء قفل OEM
نجح إلغاء قفل OEM
جاري التصحيح
إضافة ملف
زر الفأرة الأيسر
نقرة واحدة + استمرار : سحب الصورة
نقرة مزدوجة : تحميل صورة جديدة
عجلة التمرير الوسطى
تمرير للأعلى : تكبير (+ مفتاح SHIFT : أسرع، + مفتاح CTRL : أبطأ)
تمرير للأسفل : تصغير (+ مفتاح SHIFT : أسرع، + مفتاح CTRL : أبطأ)
زر الفأرة الأيمن
تدوير باتجاه عقارب الساعة (+ مفتاح SHIFT : تدوير عكس عقارب الساعة)
عرض التقسيم بنظام HEX
هل أنت متأكد من أنك تريد عرض التقسيم بنظام HEX؟
الانتقال إلى الإزاحة
أدخل الإزاحة
الحد الأقصى
Hex
عشري
سلسلة نصية
قيم Hex
البحث عن
استبدال بـ
خيارات
ترميز النص
حساس لحالة الأحرف
تنبيه عند الاستبدال
اتجاه البحث
الكل
للأمام
للخلف
موافق
استبدال الكل
إلغاء الأمر
بحث
القيمة غير موجودة
لم يتم العثور على تكرار سابق
لا يمكن أن يكون النمط فارغاً
استبدال
يجب أن تكون السلاسل بنفس الطول
عدم تطابق في طول النمط
لا يمكن أن يكون النمط فارغاً
هل تريد استبدال هذا التكرار؟
خطأ في الاستبدال
تراجع
حد الحافظة
انقر لإظهار الموقع
نسخ
نسخ النص
لصق
تعبئة التحديد
تحديد الكل
بحث
استبدال
بحث مرة أخرى
بحث مرة أخرى (عكسي)
انتقال إلى
تعبئة التحديد
تعبئة النمط
يرجى إدخال نمط سداسي عشري صالح
النمط طويل جداً (الحد الأقصى 32768 بايت)
النمط يتجاوز حجم التحديد
الحد الأقصى المسموح به للبايت لهذا التحديد
يجب أن يكون الحد الأدنى للنطاق بين 0 و 255
يجب أن يكون الحد الأقصى للنطاق بين 0 و 255
لا يمكن أن تكون القيمة الدنيا أكبر من القيمة القصوى
بايت عشوائية
النطاق (عشري)
خطأ
التحديد كبير جداً للنسخ
أقصى
أدنى
متوسط