Thiết lập kết nối
Chụp ảnh màn hình
Xóa nhật ký
Dừng tác vụ
Địa chỉ
Kích thước
Tốc độ truyền
Thời gian ước tính còn lại
Hiển thị hình nền hộp
Thông tin thiết bị
Kết nối
CHÍNH
Phân vùng
Thông tin bộ nhớ Flash
Tên sản phẩm
ID nhà sản xuất
Tổng dung lượng thô của thiết bị
Số lượng đơn vị logic
Phiên bản đặc tả
Ngày sản xuất
LUN
Tên phân vùng
Tên tệp
Địa chỉ khối
Kích thước
Loại
Trạng thái
Tác vụ phân vùng Android
Đọc
Ghi
Xóa
Đồ thị
Phân bổ không gian
UFS
Thông số kết nối
Cảnh báo: UFS 4.x có thể bị hỏng trên VCC 2.90
Bộ khuếch đại tín hiệu (ISP)
Chỉ dành cho UFS 4.x HS-LSS
Dòng B nhanh hơn một chút so với dòng A
Truy cập THÔ
Đọc
Ghi
Xóa
Đơn vị logic
Kích thước
Ghi byte đệm
Tùy chọn xóa
Xóa một LUN
Xóa toàn bộ thiết bị
Địa chỉ tùy chỉnh
Địa chỉ bắt đầu
Địa chỉ kết thúc
Loại địa chỉ
Khu vực
Byte
Tùy chọn SCSI
Bộ mô tả
Thiết bị
Cấu hình
Kích thước
Đơn vị
Kết nối liên thông
Chuỗi
Hình học
Nguồn
Sức khỏe
FBO
Phiên bản đặc tả FBO
Kích thước dải LBA được đề xuất
Kích thước dải LBA tối đa
Kích thước dải LBA tối thiểu
Số lượng dải LBA tối đa
Yêu cầu căn chỉnh
Thuộc tính
Cờ
eMMC
Thông số kết nối
Đối với ISP, sử dụng CLOCK chậm (6.5 Mhz, v.v.)
Kết nối
Dừng
Truy cập THÔ
Đọc
Ghi
Xóa
Phân vùng
Kích thước
Tùy chọn xóa
Xóa
Loại bỏ
Xóa an toàn
Cắt tỉa
Cắt tỉa an toàn
Làm sạch (Xóa dữ liệu an toàn)
Địa chỉ tùy chỉnh
Bắt đầu
Kết thúc
Loại địa chỉ
Khu vực
Byte
Đệm ghi
Byte
Bỏ qua xóa phần mềm điều khiển
Tác vụ kết nối
Kiểm tra trạng thái eMMC
Kiểm tra báo cáo sức khỏe eMMC
Tùy chọn RPMB
BỘ ĐẾM
Cấu hình bảo vệ ghi an toàn
Bật bảo vệ ghi an toàn
Sử dụng khóa RPMB
Tạo khóa ngẫu nhiên
Ghi khóa RPMB
Đọc khóa RPMB
Kiểm tra khóa RPMB
Phân vùng
Ghi vào eMMC
Đặt lại thay đổi
Lưu vào tệp
Mở tệp
Bắt đầu khu vực nâng cao
Kiểm tra sức khỏe
Báo cáo sức khỏe của nhà cung cấp
Cung cấp
Phần cứng
Giao diện hộp
Chủ đề LCD
Độ sáng LCD
Độ sáng RGB
Chủ đề RGB
Đọc cài đặt
Lưu cài đặt
Bộ chọn màu
Logo khởi động
Thay đổi hình nền
Tính năng hộp
Hiệu chỉnh điện áp
Thông tin bộ nhớ
Khởi động lại USB
Ghi phần mềm điều khiển hộp
Thông báo chuông báo động
Chế độ mô phỏng
Cắt tỉa hiệu chỉnh
Thông tin hộp
Loại hộp
Số sê-ri F64
Địa chỉ MAC Bluetooth LE
Phiên bản tệp kích hoạt
Liên kết hỗ trợ
Phần mềm
Kích thước phông chữ bảng phân vùng
Kích thước phông chữ nhật ký phần mềm
Bật hiệu ứng âm thanh
Hiển thị gợi ý
Ưu tiên phát hiện UFS 4.x
Hiển thị phần trăm thanh tiến trình
Hiển thị lưới danh sách phân vùng
Không ghi vào đĩa (Chỉ để kiểm tra bộ nhớ)
Hiển thị đồng hồ tốc độ
Đọc thông tin Android
Sao lưu phân vùng bảo mật Android
Hiển thị kết nối gỡ lỗi UFS
Trình phân tích phân vùng Android
Đọc thông tin RPMB
Đọc/ghi chậm (Đối với IC eMMC bị lỗi)
Đọc báo cáo S.M.A.R.T. UFS
Kết nối BLE
Chủ đề trực quan
Chủ đề giao diện
Màu văn bản nhật ký JEDEC
Đặt màu
Cấu hình bộ đệm WriteBooster:
Đang xác minh bộ nạp khởi động an toàn...
Loại thiết bị:
Lớp thiết bị UFS:
Lớp con lưu trữ khối UFS:
Giao thức được hỗ trợ bởi thiết bị UFS:
Bật khởi động:
Bật khởi động ngắn:
ID chuỗi khởi động:
Hỗ trợ LU bảo mật:
Phiên bản đặc tả:
Ngày sản xuất:
Số lượng đơn vị logic nổi tiếng:
Bật truy cập bộ mô tả trong khởi tạo một phần:
Chế độ nguồn ban đầu:
LUN ưu tiên cao:
Loại xóa an toàn:
Độ trễ chấm dứt hoạt động nền:
Mức ICC hoạt động ban đầu:
Độ lệch cơ sở của bộ mô tả đơn vị 0:
Độ dài tham số cấu hình bộ mô tả đơn vị:
Khả năng RTT của thiết bị UFS:
Cập nhật RTC:
Hỗ trợ tính năng UFS:
Thời gian chờ cập nhật phần mềm điều khiển tại chỗ:
Độ sâu hàng đợi:
Phiên bản thiết bị:
Số lượng vùng bảo vệ ghi an toàn:
Kích thước dữ liệu PSA tối đa:
Thời gian chờ trạng thái PSA:
WriteBooster sử dụng không gian người dùng:
Loại bộ đệm WriteBooster:
Kích thước bộ đệm WriteBooster cho chia sẻ
Cấu hình UM CPort:
Kích thước vùng tối thiểu của bộ nhớ hợp nhất
Phiên bản đặc tả HPB:
Chế độ điều khiển HPB:
Số lượng đơn vị logic:
Độ dài cấu hình khởi động:
Độ dài cấu hình đơn vị logic:
Bật vùng RPMB:
Kích thước vùng RPMB 1:
Kích thước vùng RPMB 2:
Kích thước vùng RPMB 3:
Bật đơn vị logic:
ID LUN khởi động:
Bảo vệ ghi đơn vị logic:
Loại bộ nhớ:
Số lượng đơn vị cấp phát:
Độ tin cậy dữ liệu:
Kích thước khối logic:
Loại cung cấp:
Khả năng ngữ cảnh:
Kích thước bộ đệm WriteBooster:
Số vùng HPB tối đa:
Độ lệch bắt đầu vùng ghim HPB:
Số vùng ghim HPB:
Chỉ số đơn vị:
Độ sâu hàng đợi đơn vị logic:
Ưu tiên hàng đợi đơn vị logic:
Hỗ trợ loại dữ liệu:
Số lượng khối logic:
Kích thước khối xóa:
Độ nhạy nhận biết trạng thái sản xuất:
Kích thước vùng RPMB 0:
Số lượng tài nguyên bộ nhớ vật lý:
Mức độ chi tiết của đơn vị lớn:
Số lượng vùng HPB hoạt động tối đa:
Số lượng vùng HPB được ghim:
Kích thước bộ đệm WriteBooster đơn vị logic:
Số phiên bản phát hành MIPI Unipro:
Số phiên bản phát hành MIPI M-PHY:
Tên nhà sản xuất:
Tên sản phẩm:
ID OEM:
Số sê-ri:
Cấp độ sửa đổi sản phẩm:
Tổng số khu vực:
Kích thước khối gốc:
Kích thước phân đoạn:
Kích thước đơn vị cấp phát:
Kích thước khối có thể định địa chỉ tối thiểu:
Kích thước khối đọc tối ưu:
Kích thước khối ghi tối ưu:
Kích thước bộ đệm dữ liệu vào tối đa:
Kích thước bộ đệm dữ liệu ra tối đa:
Kích thước dữ liệu tối đa trong một lần thu gọn pha:
Hỗ trợ truyền dữ liệu không theo thứ tự:
Số lượng đơn vị logic được hỗ trợ tối đa:
Số lượng khung RPMB tối đa:
Chính sách tài nguyên dung lượng động:
Số lượng ngữ cảnh khả dụng được hỗ trợ tối đa:
Kích thước đơn vị thẻ dữ liệu hệ thống:
Kích thước tài nguyên thẻ dữ liệu hệ thống:
Các loại xóa an toàn được hỗ trợ:
Các loại bộ nhớ được hỗ trợ:
Số lượng loại bộ nhớ được hỗ trợ:
Loại bộ nhớ nâng cao 1:
Loại bộ nhớ nâng cao 1 số đơn vị cấp phát tối đa:
Loại bộ nhớ nâng cao 1 hệ số điều chỉnh dung lượng:
Bộ nhớ mã hệ thống số đơn vị cấp phát tối đa:
Bộ nhớ mã hệ thống hệ số điều chỉnh dung lượng:
Bộ nhớ không bền vững số đơn vị cấp phát tối đa:
Bộ nhớ không bền vững hệ số điều chỉnh dung lượng:
Loại bộ nhớ nâng cao 1 số đơn vị cấp phát tối đa:
Loại bộ nhớ nâng cao 2 số đơn vị cấp phát tối đa:
Loại bộ nhớ nâng cao 2 hệ số điều chỉnh dung lượng:
Loại bộ nhớ nâng cao 3 số đơn vị cấp phát tối đa:
Loại bộ nhớ nâng cao 3 hệ số điều chỉnh dung lượng:
Loại bộ nhớ nâng cao 4 số đơn vị cấp phát tối đa:
Loại bộ nhớ nâng cao 4 hệ số điều chỉnh dung lượng:
Kích thước khối logic tối ưu:
Thiết bị UFS kích thước bộ đệm WriteBooster tối đa:
Thiết bị UFS số lượng bộ đệm WriteBooster tối đa:
Hệ số điều chỉnh dung lượng WriteBooster:
Chế độ tiêu thụ không gian người dùng WriteBooster:
Số đơn vị logic được phân vùng tối đa:
Đơn vị logic được phân vùng số byte xóa tối thiểu:
Kích thước đơn vị logic được phân vùng:
Kích thước vùng HPB:
Số LU HPB tối đa:
Kích thước vùng con HPB:
Số vùng hoạt động HPB tối đa:
Dòng điện VCC tối đa:
Dòng điện VCCQ tối đa:
Dòng điện VCCQ2 tối đa:
Thông tin trước khi hết tuổi thọ:
Tuổi thọ qua phương pháp của nhà cung cấp A:
Tuổi thọ qua phương pháp của nhà cung cấp B:
Tổng số lần làm mới:
Tiến trình làm mới:
Báo cáo sức khỏe độc quyền của nhà cung cấp:
Khởi tạo thiết bị:
Bảo vệ ghi vĩnh viễn:
Bảo vệ ghi khi bật nguồn:
Hoạt động nền:
Thao tác thanh lọc:
Trạng thái lỗi thanh lọc:
Tính năng dữ liệu không theo thứ tự:
Chế độ tuổi thọ thiết bị:
Bật thanh lọc:
Bật làm mới:
Xóa tài nguyên vật lý:
Đồng hồ thời gian thực:
Khởi tạo UM:
Thao tác cập nhật phần mềm điều khiển tại chỗ:
Lệnh tạm dừng UM:
Trạng thái tạm dừng UM:
Tính năng WriteBooster:
Thao tác xóa bộ đệm WriteBooster:
Xóa bộ đệm WriteBooster trong khi ngủ đông:
Đặt lại bộ tăng hiệu suất máy chủ:
Bật bộ tăng hiệu suất máy chủ:
LUN khởi động:
Chế độ nguồn hiện tại:
Mức ICC hoạt động:
Trạng thái thiết bị khi đặt lại nguồn:
Trạng thái hoạt động nền:
Trạng thái thao tác thanh lọc:
Kích thước dữ liệu vào tối đa:
Kích thước dữ liệu ra tối đa:
Tính năng truyền dữ liệu không theo thứ tự:
Cần dung lượng động:
Giá trị tần số đồng hồ tham chiếu:
Khóa bộ mô tả cấu hình:
Điều khiển sự kiện ngoại lệ:
Trạng thái sự kiện ngoại lệ:
Kích thước vùng bộ nhớ hợp nhất:
Số yêu cầu UMPIU tối đa của UM:
Kích thước dữ liệu lệnh HPB tối đa:
Số giây đã trôi qua kể từ MỐC THỜI GIAN:
Cấu hình ngữ cảnh:
Các khối được lập trình chính xác:
Trạng thái FFU thiết bị:
Trạng thái nhận biết trạng thái sản xuất:
Kích thước dữ liệu nhận biết trạng thái sản xuất:
Thời gian chờ cổng đồng hồ tham chiếu:
Nhiệt độ bề mặt vỏ máy gần đúng:
Giới hạn nhiệt độ cao:
Giới hạn nhiệt độ thấp:
Trạng thái điều tiết:
Trạng thái xóa bộ đệm WriteBooster:
Kích thước bộ đệm WriteBooster khả dụng:
Tuổi thọ bộ đệm WriteBooster:
Kích thước bộ đệm WriteBooster hiện tại:
Trạng thái EXT_IID:
Kích thước bộ đệm gợi ý của máy chủ:
Trạng thái thao tác làm mới:
Tần suất làm mới:
Đơn vị thao tác làm mới:
Phương pháp làm mới:
Dấu thời gian kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970 (UTC):
Điều khiển thao tác FBO:
Mức tối ưu hóa FBO:
Trạng thái FBO hiện tại:
Số sê-ri F64:
Địa chỉ MAC Bluetooth LE:
Loại hộp:
Mức độ gỡ lỗi:
Phiên bản tệp kích hoạt:
Dấu thời gian:
Kết nối
Nhấp vào đây
Ngắt kết nối
Ẩn hình nền hộp
Hiển thị hình nền hộp
Đã kết nối BLE
Sai mã PIN
Thẻ SD
eMMC
UFS
Đang tìm kiếm thiết bị...
Ghi vào eMMC
Phân vùng đã được cấu hình
Chỉ đọc / đặt
Đọc / ghi một lần
Đọc / đặt lại khi bật nguồn
Đọc / tạm thời
Chỉ ghi / tạm thời
Đọc
Đọc / bền vững
Chỉ đọc
Xóa
Đặt
Ngôn ngữ
Công cụ
Công cụ
Công cụ chẩn đoán
Cài đặt chung
Hỗ trợ trực tuyến
Xóa logic toàn bộ vùng người dùng
Tác vụ kết nối
Phân vùng khởi động
Phân vùng vùng người dùng
Phân vùng mục đích chung
Đã sao chép văn bản
Trang tiếp theo
Trang trước
Điều chỉnh biên độ
Bật
Biên độ tín hiệu
Đảo ngược
Sử dụng cho
Chỉ sử dụng cho
Truy cập bộ nhớ
Địa chỉ phụ
Đăng ký
Các phụ đã phát hiện
Hoán đổi SDATA và SCLK
Tắt nguồn VIO sau khi quét
Hoán đổi SDA và SCL
Tắt nguồn VDD sau khi quét
Bắt đầu quét
Hiển thị sơ đồ chân
Giá trị đã chọn sẽ tạo ra

Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục không?
Yêu cầu giá trị
Vui lòng nhập giá trị thập lục phân
nhấp vào đây để ghi giá trị
Phiên bản đặc tả FBO:
Kích thước dải LBA được đề xuất:
Kích thước dải LBA tối đa:
Kích thước dải LBA tối thiểu:
Số lượng dải LBA tối đa:
Yêu cầu căn chỉnh:
nhấp vào đây để thay đổi giá trị
nhấp vào đây để đọc giá trị
Nhấp vào đây để tắt nguồn IC an toàn
Thiết bị đã vào chế độ UFS-PowerDown
Thiết bị đã vào chế độ EMMC_POWER_OFF
Bây giờ bạn có thể tháo nó ra khỏi ổ cắm một cách an toàn
Kiểm tra ghi RPMB
Thanh lọc RPMB
Tùy chọn RPMB
Mục
Cấu hình bảo vệ ghi an toàn
Địa chỉ khối logic
Số lượng khối logic
Loại bảo vệ ghi
Cấu hình khởi động
Phân vùng khởi động
Độ rộng bus khởi động
Chế độ khởi động
Xác nhận khởi động
Đặt lại độ rộng bus sau khi khởi động
Bảo vệ cấu hình khởi động vĩnh viễn
Cấu hình bảo vệ ghi
Trạng thái WP vùng khởi động 1
Trạng thái WP vùng khởi động 2
Bảo vệ ghi tạm thời
Bảo vệ ghi vĩnh viễn
Hỗ trợ WP an toàn
Trạng thái WP an toàn
Đọc RPMB nhanh
Cài đặt độ tin cậy ghi
Đặt lại RPMB
Tác vụ nâng cao
Đặt lại bộ đếm
Mở khóa CSD
Đặt lại toàn bộ về cài đặt gốc
Đặt lại tín hiệu
Quản lý dung lượng động
Quản lý khối lỗi an toàn
Trạng thái cần dung lượng động
Đặt lại về cài đặt gốc
Vùng WP tùy chỉnh
Quản lý dung lượng động
Quét nhóm WP eMMC
Xóa bảo vệ ghi
Vòng lặp kết nối lại tự động
Điều chỉnh dao động điện áp vi sai
Đọc thông tin S.M.A.R.T.
Thông tin bảo vệ ghi
B_PWR_WP_EN
Chưa chọn: Vùng khởi động không được bảo vệ ghi khi bật nguồn.
Đã chọn: Bật bảo vệ ghi trong thời gian bật nguồn cho vùng khởi động. Bit này phải bằng 0 nếu B_PWR_WP_DIS (bit 6) được đặt. Khi đọc, bit này chỉ cho biết liệu bảo vệ khi bật nguồn đã được đặt riêng cho vùng khởi động hay chưa. Cách áp dụng bảo vệ khi bật nguồn phụ thuộc vào cài đặt của bit 7 và 1. Để xác minh bảo vệ vùng khởi động, hãy đọc BOOT_WP_STATUS[174].
B_PWR_WP_SEC_SEL
Chưa chọn: B_PWR_WP_EN (bit 0) chỉ áp dụng cho vùng khởi động, nếu B_SEC_WP_SEL (bit 7) được đặt.
Đã chọn: B_PWR_WP_EN (bit 0) chỉ áp dụng cho vùng khởi động, nếu B_SEC_WP_SEL (bit 7) được đặt.
B_PERM_WP_EN
Chưa chọn: Vùng khởi động không được bảo vệ ghi vĩnh viễn.
Đã chọn: Vùng khởi động được bảo vệ ghi vĩnh viễn. Bit này phải bằng 0 nếu B_PERM_WP_DIS được đặt. Khi đọc, bit này chỉ cho biết liệu bảo vệ vĩnh viễn đã được đặt riêng cho vùng khởi động hay chưa. Cách áp dụng bảo vệ vĩnh viễn phụ thuộc vào cài đặt của bit 7 và 3. Để xác minh bảo vệ vùng khởi động, hãy đọc BOOT_WP_STATUS[174]. Bit này có thể bằng 0 nếu toàn bộ thiết bị được bảo vệ vĩnh viễn bằng CSD[13].
B_PERM_WP_SEC_SEL
Chưa chọn: B_PERM_WP_EN (bit 2) chỉ áp dụng cho vùng khởi động, nếu B_SEC_WP_SEL (bit 7) được đặt.
Đã chọn: B_PERM_WP_EN (bit 2) chỉ áp dụng cho vùng khởi động, nếu B_SEC_WP_SEL (bit 7) được đặt.
B_PERM_WP_DIS
Chưa chọn: Chủ được phép đặt B_PERM_WP_EN (bit 2).
Đã chọn: Vô hiệu hóa vĩnh viễn việc sử dụng B_PERM_WP_EN (bit 2). Bit này phải bằng 0 nếu B_PERM_WP_EN được đặt. Bit này không ảnh hưởng đến cài đặt của CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
Chưa chọn: Chủ được phép đặt B_PWR_WP_EN (bit 0).
Đã chọn: Vô hiệu hóa việc sử dụng B_PWR_WP_EN (bit 0). Bit này phải bằng 0 nếu PWR_WP_EN được đặt.
B_SEC_WP_SEL
Chưa chọn: B_PERM_WP_EN (bit 2) và B_PWR_WP_EN (bit 0) áp dụng cho cả hai phân vùng khởi động và B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) và B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) không có tác dụng.
Đã chọn: B_PERM_WP_EN (bit 2) và B_PWR_WP_EN (bit 0) chỉ áp dụng cho phân vùng khởi động được chọn bởi B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) và B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) tương ứng.
LƯU Ý: Sau khi thiết bị được đặt để bật bảo vệ trên các phân vùng khởi động riêng biệt, điều này không thể hoàn tác trong một chu kỳ nguồn. Bit này cho phép kết hợp các phân vùng khởi động được bảo vệ vĩnh viễn và được bảo vệ khi bật nguồn.
US_PWR_WP_EN
Chưa chọn: Bảo vệ ghi khi bật nguồn không được áp dụng khi lệnh CMD28 được ban hành.
Đã chọn: Áp dụng bảo vệ trong thời gian bật nguồn cho nhóm bảo vệ được chỉ định bởi CMD28. Bit này không thể được đặt nếu US_PWR_WP_DIS được đặt. Bit này không có tác dụng nếu US_PERM_WP_EN được đặt.
US_PERM_WP_EN
Chưa chọn: Bảo vệ ghi vĩnh viễn không được áp dụng khi lệnh CMD28 được ban hành.
Đã chọn: Áp dụng bảo vệ ghi vĩnh viễn cho nhóm bảo vệ được chỉ định bởi CMD28. Bit này không thể được đặt nếu US_PERM_WP_DIS được đặt.
US_PWR_WP_DIS
Chưa chọn: Bảo vệ ghi khi bật nguồn có thể được áp dụng cho các nhóm bảo vệ ghi.
Đã chọn: Vô hiệu hóa việc sử dụng bảo vệ ghi trong thời gian bật nguồn cho các nhóm bảo vệ ghi trong tất cả các phân vùng trong vùng người dùng kể từ thời điểm bit này được đặt cho đến khi nguồn bị ngắt hoặc xảy ra đặt lại phần cứng. Việc đặt bit này không ảnh hưởng đến các vùng đã được bảo vệ.
US_PERM_WP_DIS
Chưa chọn: Bảo vệ ghi vĩnh viễn có thể được áp dụng cho các nhóm bảo vệ ghi.
Đã chọn: Vô hiệu hóa vĩnh viễn việc sử dụng bảo vệ ghi vĩnh viễn cho các nhóm bảo vệ ghi trong tất cả các phân vùng trong vùng người dùng kể từ thời điểm bit này được đặt trở đi. Việc đặt bit này không ảnh hưởng đến các vùng đã được bảo vệ.
CD_PERM_WP_DIS
Chưa chọn: Máy chủ được phép đặt PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
Đã chọn: Vô hiệu hóa việc sử dụng PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
PERM_PSWD_DIS
Chưa chọn: Các tính năng bảo vệ bằng mật khẩu được bật.
Đã chọn: Các tính năng bảo vệ bằng mật khẩu (XÓA (Buộc xóa), KHÓA, MỞ KHÓA, XÓA MẬT KHẨU, ĐẶT MẬT KHẨU) bị vô hiệu hóa vĩnh viễn.
Sử dụng
để sửa đổi các giá trị PERM_WRITE_PROTECT và TMP_WRITE_PROTECT
Định dạng là exFAT
Ghi đè tệp hiện có?
Thao tác đã bị hủy...
Lưu tệp kết xuất Flash THÔ
Chọn thư mục đầu ra
Lưu tệp kết xuất thanh ghi THÔ
Mở tệp BitMap
Chọn tệp Flash
Ghi tệp kết xuất Flash THÔ
Ghi tệp EXT_CSD
Chọn tệp FFU nhị phân
Sửa chữa
Đặt lại toàn bộ eMMC về cài đặt gốc?
Vẫn tiếp tục?
Điều này sẽ xóa DỮ LIỆU, BOOT, RPMB và tất cả các cài đặt khác.
Bạn có chắc chắn muốn xóa không?
Bạn có chắc chắn muốn ghi không?
Xóa phân vùng trước khi ghi?
Đọc thông tin siêu phân vùng
Ghi dữ liệu người dùng?
Bạn có chắc chắn muốn xóa
Bạn có muốn định dạng
Bạn có chắc chắn muốn xóa toàn bộ thiết bị không?
Mở khóa/Đặt lại CSD?
Không phải tất cả eMMC / eMCP đều hỗ trợ tính năng này.
Xóa bảo vệ ghi vùng NGƯỜI DÙNG và GPPx?
Ghi thanh ghi CID?
Ghi cấu hình WP an toàn?
Ghi thành công sẽ cộng thêm 2 vào bộ đếm RPMB.
BẠN CÓ CHẮC KHÔNG ???
Ghi khóa RPMB?
Ghi thành công sẽ cộng thêm 1 vào bộ đếm RPMB.
Kiểm tra ghi RPMB?
Tải XML cho các phân vùng khác?
Tìm kiếm...
Tìm kiếm phân vùng
Tìm kiếm tiếp theo
Tải sao lưu cũ hơn
Không tìm thấy sao lưu cũ hơn!
Tải sao lưu mới hơn
Không tìm thấy sao lưu mới hơn!
Cấu hình được tải từ
Dấu thời gian
Cấu hình
Sửa lỗi GPT nếu tìm thấy?
Giải nén tệp
Chọn tệp đã đóng gói
Xác minh tổng kiểm tra và hàm băm?
Chọn mã biến thể quốc gia / nhà cung cấp
Mở khóa FRP
Định dạng phân vùng FRP?
Xóa dữ liệu người dùng
Xóa dữ liệu người dùng?
Bạn có chắc chắn 100% không?
Dữ liệu người dùng sẽ bị mất vĩnh viễn.
Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục không?
Định dạng thiết bị về cài đặt gốc?
Định dạng thiết bị về cài đặt gốc
Kiểm tra trống
Đang giải nén tệp
Vui lòng đợi...
Đang đọc thông tin Android
Tôi hiểu rằng tôi chỉ có thể sử dụng các tính năng này cho
mục đích thử nghiệm trên các thiết bị mà tôi sở hữu.

Xóa tài khoản
Bạn có xác nhận đây là thiết bị của mình không?
Đang giải nén tệp
Đang xác minh tổng kiểm tra
Nhấp vào nút Ghi để áp dụng Cung cấp UFS
Cung cấp gốc
Cảnh báo:
Thay đổi trong cài đặt Cung cấp UFS sẽ XÓA TẤT CẢ DỮ LIỆU bên trong IC UFS.
Hãy đảm bảo bạn đã sao lưu tất cả các phân vùng quan trọng trước khi tiếp tục.
Cung cấp UFS hiện tại đã được lưu vào:
Đang áp dụng thuộc tính bền vững:
Đăng ký hộp F64
Vui lòng nhập tất cả thông tin bắt buộc
là bắt buộc
không giống như
Tên
Họ
Địa chỉ email
Quốc gia
Số điện thoại di động
Dịch vụ tin nhắn
Tên người dùng
Phương thức xác minh OTP
qua số điện thoại di động
qua địa chỉ email
qua dịch vụ tin nhắn
Tạo mật khẩu tài khoản
Xác minh mật khẩu
Thông tin người dùng
Đăng ký trực tuyến hộp F64
Gửi
Vui lòng nhập OTP trước khi hết giờ
đã gửi đến
Gửi OTP
Yêu cầu OTP mới
Tác vụ đăng ký trực tuyến
Thông tin người dùng đã được gửi
Đang yêu cầu OTP...
Đang xác minh OTP...
Hộp đã được đăng ký thành công!
Đăng ký hộp THẤT BẠI!
Lỗi máy chủ
THUỘC TÍNH PHÂN VÙNG NÂNG CAO
Chọn loại SoC của thiết bị
Mở bộ nạp khởi động MTK
Kiểm tra eMMC / UFS được hỗ trợ bởi bộ nạp khởi động
Chưa được hỗ trợ
Giải nén cả các tệp SIN khác?
Chọn cấu hình
Bộ nhớ đã sử dụng
Đang quét RFFE...
Đang quét I2C...
Đang quét I3C...
Đang quét SPI...
Đang quét UART...
Nhấp vào DỪNG để hủy
Thiết lập chung
Bạn có chắc chắn muốn KHỞI ĐỘNG LẠI USB không?
Tất cả các tác vụ đang chạy sẽ bị HỦY.
Tiếp tục KHỞI ĐỘNG LẠI USB?
Bạn có chắc chắn muốn
DỪNG tác vụ hiện tại không?
Vui lòng chọn một
Ghi thanh ghi CSD?
LỖI
BẢO VỆ GHI VĨNH VIỄN
toàn bộ
Nếu bạn chắc chắn 100%, hãy nhấp vào CÓ 3 lần...
Trả lời câu này
Ghi dữ liệu RPMB?
Ghi dữ liệu RPMB này sẽ cộng thêm
vào bộ đếm ghi
Bao gồm các mục OTP?
Bao gồm các mục bảo vệ ghi?
Bao gồm các mục cài đặt phân vùng?
Lỗi khi bắt đầu khám phá
Vô hiệu hóa cập nhật phần mềm điều khiển vĩnh viễn?
Bạn có chắc chắn muốn đặt
Bảo vệ ghi vĩnh viễn không?
Bạn có chắc chắn muốn thoát không?
Một tác vụ đang hoạt động! Vẫn thoát?
Kiểm tra khóa RPMB?
Kiểm tra ghi RPMB?
Kiểm tra thành công sẽ cộng thêm 1 vào bộ đếm.
KHÓA VĨNH VIỄN
bộ mô tả cấu hình?
Khởi động lại ứng dụng để áp dụng chủ đề?
Ngắt kết nối eMMC an toàn?
Hoàn tất cài đặt phân vùng?
Thủ tục này chỉ có thể lập trình một lần (OTP)
Bạn có chắc chắn muốn áp dụng các thay đổi không?
Một số tùy chọn đã chọn có thể là OTP
Bạn có chắc chắn muốn vô hiệu hóa vĩnh viễn việc thay đổi
các bit thanh ghi cấu hình khởi động liên quan đến chế độ khởi động không?
Đặt lại dữ liệu và khóa RPMB?
Đọc khóa RPMB?
Đặt lại Cung cấp eMMC về cài đặt gốc?
Điều này sẽ XÓA tất cả DỮ LIỆU từ
và cũng ĐẶT LẠI cài đặt EXT_CSD.
Đặt lại bộ đếm RPMB?
Giải phóng
byte từ phân vùng NGƯỜI DÙNG?
Gốc
Đã điều chỉnh
Thủ tục này sẽ làm cho phân vùng NGƯỜI DÙNG nhỏ hơn
Thông tin ổ cắm
Loại ổ cắm
Số sê-ri
Ngày sản xuất
Các tính năng đã kích hoạt
Hiển thị điện áp hộp
Dao động điện áp vi sai UFS
Tôi đã đọc EULA
Tôi đồng ý với EULA
Hỗ trợ
Mạng xã hội
Hướng dẫn sử dụng
Cửa hàng trực tuyến
Phụ kiện nổi bật
Kích hoạt
Bật
Giữ phím CTRL cho MoviNand FFU
Điều này sẽ xóa tất cả DỮ LIỆU ngoại trừ RPMB
Mở khóa cấu hình phân vùng
Thay đổi phân vùng sẽ XÓA tất cả dữ liệu (Ngoại trừ RPMB)!
Cấu hình phân vùng bị khóa
Thông tin NTAG®
Ngày lập trình
Bộ nhớ người dùng
Trạng thái khóa
Đỏ
Xanh lá
Xanh dương
Đảo ngược lựa chọn
Tắt
Chọn tệp sao lưu
Hệ số nhân kích thước bộ đệm
Ghi đè tệp đã giải nén?
Mức ngoại lệ thiết bị:
Thao tác HID:
Kích thước HID khả dụng:
Kích thước HID:
Tỷ lệ tiến trình HID:
Trạng thái HID:
Thông tin gợi ý thay đổi kích thước bộ đệm WriteBooster:
Bật thay đổi kích thước bộ đệm WriteBooster:
Trạng thái hoạt động thay đổi kích thước WriteBooster:
Chế độ xóa một phần bộ đệm WriteBooster:
Kích thước FIFO xóa một phần tối đa của WriteBooster:
Kích thước FIFO xóa một phần hiện tại của WriteBooster:
Kích thước cấp phát bộ đệm ghim hiện tại của WriteBooster:
Kích thước bộ đệm ghim khả dụng của WriteBooster:
Kích thước ghi tích lũy của WriteBooster:
Kích thước bộ đệm ghim xóa một phần của WriteBooster:
Kích thước không ghim tối thiểu xóa một phần của WriteBooster:
Bật bỏ ghim dữ liệu đã ghim:
Định dạng biểu diễn hệ số điều chỉnh dung lượng:
Khôi phục CID trước đó
Xóa nhóm bảo vệ ghi
và có thể XÓA TẤT CẢ DỮ LIỆU?
Bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng chưa?
Bạn đã sẵn sàng nói lời tạm biệt với tất cả dữ liệu của mình chưa?
Quét lại UFS để kiểm tra trạng thái bảo vệ ghi
LỖI: Trước tiên hãy mở khóa bConfigDescrLock (OTP)
Tính năng này không được hỗ trợ bởi eMMC này
Thư mục làm việc được đặt thành thư mục
Nhấp vào CÓ để xóa phân vùng bằng 0xFF (Phương pháp mới)
Nhấp vào KHÔNG để xóa phân vùng bằng 0x00 (Phương pháp cũ)
Đặt bộ đếm RPMB
Bạn đã có bản sao lưu dữ liệu RPMB đầy đủ chưa?
Nhập giá trị bộ đếm mong muốn
Chọn tệp sao lưu nhị phân RPMB
Dữ liệu RPMB TRỐNG!
Tải GPT cho các phân vùng khác?
Thay đổi khe khởi động?
Chọn khởi động A hoặc B
Chọn thủ tục phù hợp
Bảo mật mới cho Android 14 và 15
Bảo mật FRP mới (2024, 2025)
Bảo mật FRP cũ
Cấu hình phân vùng
Đồng hồ tham chiếu
Bộ mô tả cấu hình (OTP)
Chọn kích thước đọc RPMB
Xóa tất cả các LUN
(Sửa lỗi UFS chậm)
Điều này sẽ không xóa RPMB hoặc các vùng được bảo vệ ghi
Xóa tất cả các phân vùng
Mở khóa OEM
Đặt bật mở khóa OEM?
Xóa trước khi ghi
Sao lưu
Bỏ qua dữ liệu người dùng
Ghi vào khe A và B
Nhập hình mờ tùy chỉnh
Đọc/ghi chậm (Đối với IC UFS bị lỗi)
Thay đổi kích thước phân vùng dữ liệu?
Định dạng phân vùng
Chọn phân vùng để định dạng
TẤT CẢ DỮ LIỆU SẼ BỊ MẤT
Đặt khe Android A
Bỏ qua ĐIỀN tệp thưa eMMC
Thông tin phân vùng
GUID loại phân vùng
GUID phân vùng duy nhất
Tên phân vùng
LBA đầu tiên
LBA cuối cùng
Cờ
Áp dụng thay đổi
Xóa phân vùng
Chuyển đổi BIN sang SPARSE
Chuyển đổi SPARSE sang BIN
Cắt khoảng trống
Chọn nhiều tệp thưa
Đang phân tích tệp
Đang giải phân tích tệp
Chọn tệp nhị phân
Chọn tệp thưa
Ưu tiên
Số lần thử còn lại
Thành công
Chỉ đọc
Bản sao bóng
Ẩn
Không có ký tự ổ đĩa
Tác vụ kết nối chính
Tác vụ sau kết nối
Xóa FRP tự động
Đọc trạng thái khởi động MTK
Đọc trạng thái khởi động MOTO
Tùy chọn tải tệp
Phân vùng GPT
Ảnh thô đơn
Kiểm tra thông tin KG
Cập nhật thông tin KG
Trạng thái KG
Phiên bản KG RPMB
Xóa thông tin trạng thái
Xóa thông tin màn hình khóa
Xóa nhật ký máy chủ
Xóa siêu dữ liệu
Xóa dữ liệu an toàn
Xóa mã thông báo an toàn
Xóa chứng chỉ
Thay đổi trạng thái KG là bất hợp pháp ở hầu hết các quốc gia
Đặt lại Huấn luyện RAM
Đặt lại Huấn luyện RAM?
Xóa dữ liệu RPMB
Thao tác này sẽ XÓA TẤT CẢ LUNS và dữ liệu RPMB
Công cụ Tệp
Tập lệnh
Công cụ Tạo Tập Lệnh
Chạy Tập Lệnh
Sử dụng WriteBooster?
Kết nối lại Hộp F64
Vui lòng chỉ kết nối 1 Hộp F64!
Đang chờ Hộp F64...
Đã phát hiện hộp...
Khóa Tập lệnh
Khóa Tập lệnh vào Số sê-ri Hộp F64
Chọn một Tệp Tập lệnh F64
Hiển thị Tốc độ Truyền UFS Lớn hơn
Ẩn Thông tin khỏi Nhật ký (Logs)
Kiểm tra Android Verified Boot?
Đang băm các khối dữ liệu
Công cụ giải nén phần mềm
Công cụ nhà phát triển
Cập nhật Hash
Ký phân vùng Android
Chọn tệp hình ảnh phân vùng Android
Việc này sẽ cập nhật HASH mà không cần sao lưu.
Việc này sẽ cập nhật Khóa RIÊNG TƯ mà không cần sao lưu.
Chọn tệp hình ảnh phân vùng Android
Đang cập nhật Khóa riêng tư
Chọn tệp khóa PEM
Tôi hiểu rằng các công cụ này chỉ dành cho nhà phát triển.
Nhà phát triển Android
Việc này sẽ giải nén và giải mã các tệp khởi động.
Chọn tệp khởi động Android
Giải nén khởi động Android
Chọn tệp Kernel
Đang nén tệp
Đóng gói khởi động Android
Việc này sẽ đóng gói và ghi đè các tệp.
Bạn có chắc chắn muốn di chuyển phân vùng này không?
Hành động này sẽ XÓA DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG
Di chuyển phân vùng
Dung lượng trống
Đang xóa
Đã tải nhiều tệp
Đã tải tệp
Xóa thành công
Tràn phân đoạn
Xóa thất bại
Xóa thành công
Chưa chọn
Tràn phân đoạn
Định dạng thành công
Định dạng thất bại
Đang đọc
Sao lưu thành công
Sao lưu thất bại
Đang kiểm tra trống
Đang khởi tạo...
Đang khởi tạo
Đang định dạng
Thành công
Phân vùng trống
Không trống
Kích thước nhỏ
Ghi số không
Ghi PGPT thành công
Ghi PGPT THẤT BẠI
Ghi SGPT thành công
Ghi SGPT THẤT BẠI
Đang cấu hình GPT...
Đã bỏ qua tác vụ
Ghi MBR thành công
Ghi MBR THẤT BẠI
Đọc thành công
Đọc thất bại
Ghi PT thành công
Ghi PT THẤT BẠI
Sao lưu PT THẤT BẠI
Ghi partinfo thành công
Ghi partinfo THẤT BẠI
Đang sửa lỗi PT...
Đang sửa lỗi partinfo...
Sao lưu partinfo THẤT BẠI
Ghi MPT thành công
Ghi MPT THẤT BẠI
Đang sửa lỗi MPT...
Đang sửa lỗi MBR...
Sao lưu MPT THẤT BẠI
Sao lưu MBR THẤT BẠI
Ghi thành công
Ghi thất bại
Đang phân vùng lại MBR...
Đang giải nén
Đang giải nén...
Giải nén hoàn tất
Giải nén thất bại
Đang ghi
Đang xóa...
Đang ghi...
Tệp không hợp lệ
Trống
Đang xác minh
Đã xác minh
Chưa xác minh
Bị hỏng
Đang kiểm tra AVB Footer
Chỉ xóa
Đã tải tệp
Đang cập nhật MBR...
Đang cập nhật GPT...
Mở khóa OEM
Mở khóa OEM thất bại
Mở khóa OEM thành công
Đang vá (Patching)
Thêm tệp
Nút Chuột Trái
Nhấp đơn + Giữ : Kéo hình ảnh
Nhấp đúp : Tải hình ảnh mới
Bánh lăn giữa
Lăn lên : Phóng to (+ PHÍM SHIFT : Nhanh hơn, + PHÍM CTRL : Chậm hơn)
Lăn xuống : Thu nhỏ (+ PHÍM SHIFT : Nhanh hơn, + PHÍM CTRL : Chậm hơn)
Nút Chuột Phải
Xoay theo chiều kim đồng hồ (+ PHÍM SHIFT : Xoay ngược chiều kim đồng hồ)
Xem phân vùng HEX
Bạn có chắc chắn muốn xem phân vùng ở định dạng HEX không?
Đi tới Offset
Nhập Offset
Tối đa
Hex
Thập phân
Chuỗi văn bản
Giá trị Hex
Tìm kiếm
Thay thế bằng
Tùy chọn
Mã hóa văn bản
Phân biệt chữ hoa chữ thường
Xác nhận trước khi thay thế
Hướng tìm kiếm
Tất cả
Tiến
Lùi
OK
Thay thế tất cả
Hủy
Tìm
Không tìm thấy giá trị
Không tìm thấy kết quả khớp trước đó
Mẫu không được để trống
Thay thế
Các chuỗi phải có cùng độ dài
Độ dài mẫu không khớp
Mẫu không được để trống
Thay thế kết quả khớp này?
Lỗi thay thế
Hoàn tác
Giới hạn bộ nhớ tạm
Nhấp để hiển thị vị trí
Sao chép
Sao chép văn bản
Dán
Lấp đầy vùng chọn
Chọn tất cả
Tìm kiếm
Thay thế
Tìm tiếp
Tìm tiếp (ngược lại)
Đi tới
Lấp đầy vùng chọn
Lấp đầy theo mẫu
Vui lòng nhập một mẫu hex hợp lệ
Mẫu quá dài (Tối đa 32768 byte)
Mẫu vượt quá kích thước vùng chọn
Số byte tối đa được phép cho vùng chọn này
Phạm vi tối thiểu phải từ 0 đến 255
Phạm vi tối đa phải từ 0 đến 255
Giá trị tối thiểu không được lớn hơn giá trị tối đa
Byte ngẫu nhiên
Phạm vi (thập phân)
Lỗi
Vùng chọn quá lớn để sao chép
Tối đa
Tối thiểu
Trung bình