បង្កើតការតភ្ជាប់
ថតអេក្រង់
សម្អាតកំណត់ហេតុ
បញ្ឈប់ភារកិច្ច
អាសយដ្ឋាន
ទំហំ
ល្បឿនផ្ទេរ
ពេលវេលាប៉ាន់ស្មានដែលនៅសល់
បង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពប្រអប់
ព័ត៌មានឧបករណ៍
ភ្ជាប់
មេ
ភាគថាស
ព័ត៌មានអង្គចងចាំភ្លើង
ឈ្មោះ​ផលិតផល
លេខសម្គាល់អ្នកផលិត
សមត្ថភាពឧបករណ៍ឆៅសរុប
ចំនួនឯកតាតក្កវិជ្ជា
កំណែជាក់លាក់
កាលបរិច្ឆេទផលិត
LUN
ឈ្មោះភាគថាស
ឈ្មោះ​ឯកសារ
អាសយដ្ឋានប្លុក
ទំហំ
ប្រភេទ
ស្ថានភាព
ភារកិច្ចភាគថាស Android
អាន
សរសេរ
លុប
ក្រាហ្វ
ការបែងចែកទំហំ
UFS
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតភ្ជាប់
ការព្រមាន៖ UFS 4.x អាចខូចខាតលើសពី VCC 2.90
ឧបករណ៍ជំរុញសញ្ញា (ISP)
នេះសម្រាប់តែ UFS 4.x HS-LSS ប៉ុណ្ណោះ
ស៊េរី B លឿនជាងស៊េរី A បន្តិច
ការចូលប្រើ RAW
អាន
សរសេរ
លុប
ឯកតាតក្កវិជ្ជា
ទំហំ
សរសេរបៃបំពេញ
ជម្រើសលុប
លុប LUN តែមួយ
ជូតឧបករណ៍ទាំងមូល
អាសយដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន
អាសយដ្ឋានចាប់ផ្តើម
អាសយដ្ឋានបញ្ចប់
ប្រភេទអាសយដ្ឋាន
វិស័យ
បៃ
ជម្រើស SCSI
អ្នកពិពណ៌នា
ឧបករណ៍
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
ទំហំ
ឯកតា
ការតភ្ជាប់គ្នា
ខ្សែអក្សរ
ធរណីមាត្រ
ថាមពល
សុខភាព
FBO
កំណែជាក់លាក់ FBO
ទំហំជួរ LBA ដែលបានណែនាំ
ទំហំជួរ LBA អតិបរមា
ទំហំជួរ LBA អប្បបរមា
ចំនួនជួរ LBA អតិបរមា
តម្រូវការតម្រឹម
គុណលក្ខណៈ
ទង់
eMMC
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតភ្ជាប់
សម្រាប់ ISP សូមប្រើ CLOCK យឺត (6.5 Mhz ។ល។)
ភ្ជាប់
បញ្ឈប់
ការចូលប្រើ RAW
អាន
សរសេរ
លុប
ភាគថាស
ទំហំ
ជម្រើសលុប
លុប
បោះបង់
លុបដោយសុវត្ថិភាព
កាត់
កាត់ដោយសុវត្ថិភាព
អនាម័យ (ការដកទិន្នន័យដោយសុវត្ថិភាព)
អាសយដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន
ការចាប់ផ្តើម
ការបញ្ចប់
ប្រភេទអាសយដ្ឋាន
វិស័យ
បៃ
ការបំពេញការសរសេរ
បៃ
រំលងការលុបកម្មវិធីបង្កប់
ភារកិច្ចតភ្ជាប់
ពិនិត្យស្ថានភាព eMMC
ពិនិត្យរបាយការណ៍សុខភាព eMMC
ជម្រើស RPMB
បញ្ជរ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការពារការសរសេរដោយសុវត្ថិភាព
បើកការការពារការសរសេរដោយសុវត្ថិភាព
ប្រើគ្រាប់ចុច RPMB
បង្កើតគ្រាប់ចុចចៃដន្យ
សរសេរគ្រាប់ចុច RPMB
អានគ្រាប់ចុច RPMB
សាកល្បងគ្រាប់ចុច RPMB
ភាគថាស
សរសេរទៅ eMMC
កំណត់ការផ្លាស់ប្តូរឡើងវិញ
រក្សាទុកទៅឯកសារ
បើកឯកសារ
ការចាប់ផ្តើមតំបន់ប្រសើរឡើង
ការពិនិត្យសុខភាព
របាយការណ៍សុខភាពអ្នកលក់
ការផ្តល់
ផ្នែករឹង
រូបរាងប្រអប់
ស្បែក LCD
ពន្លឺ LCD
ពន្លឺ RGB
ស្បែក RGB
អានការកំណត់
រក្សាទុកការកំណត់
អ្នករើសពណ៌
និមិត្តសញ្ញាចាប់ផ្ដើម
ផ្លាស់ប្តូរផ្ទាំងរូបភាព
លក្ខណៈពិសេសប្រអប់
ក្រិតតាមខ្នាតវ៉ុល
ព័ត៌មានអង្គចងចាំ
ចាប់ផ្តើម USB ឡើងវិញ
សរសេរកម្មវិធីបង្កប់ប្រអប់
ការជូនដំណឹង Buzzer សកម្ម
របៀបក្លែងធ្វើ
ការកាត់ក្រិតតាមខ្នាត
ព័ត៌មានប្រអប់
ប្រភេទប្រអប់
លេខស៊េរី F64
អាសយដ្ឋាន MAC របស់ Bluetooth LE
កំណែឯកសារធ្វើឱ្យសកម្ម
តំណគាំទ្រ
កម្មវិធី
ទំហំពុម្ពអក្សរតារាងភាគថាស
ទំហំពុម្ពអក្សរកំណត់ហេតុកម្មវិធី
បើកបែបផែនសំឡេង
បង្ហាញព័ត៌មានជំនួយ
ផ្តល់អាទិភាពដល់ការរកឃើញ UFS 4.x
បង្ហាញភាគរយរបារវឌ្ឍនភាព
បង្ហាញក្រឡាចត្រង្គបញ្ជីភាគថាស
កុំសរសេរទៅថាស (សម្រាប់តែការធ្វើតេស្តអង្គចងចាំប៉ុណ្ណោះ)
បង្ហាញរង្វាស់ល្បឿន
អានព័ត៌មាន Android
ការបម្រុងទុកភាគថាសសុវត្ថិភាព Android
បង្ហាញការតភ្ជាប់បំបាត់កំហុស UFS
អ្នកវិភាគភាគថាស Android
អានព័ត៌មាន RPMB UFS
អាន/សរសេរយឺត (សម្រាប់ IC eMMC មិនល្អ)
អានរបាយការណ៍ S.M.A.R.T. UFS
ភ្ជាប់ BLE
ស្បែកមើលឃើញ
ស្បែកស្បែក
ពណ៌អត្ថបទកំណត់ហេតុ JEDEC
កំណត់ពណ៌
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster៖
កំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព...
ប្រភេទឧបករណ៍៖
ថ្នាក់ឧបករណ៍ UFS៖
ថ្នាក់រងឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្ននន័យ UFS៖
ពិធីការដែលគាំទ្រដោយឧបករណ៍ UFS៖
បើកដំណើរការចាប់ផ្ដើម៖
បើកដំណើរការចាប់ផ្ដើមខ្លី៖
លេខសម្គាល់លំដាប់ចាប់ផ្ដើម៖
ការគាំទ្រសម្រាប់ LU សុវត្ថិភាព៖
កំណែជាក់លាក់៖
កាលបរិច្ឆេទផលិត៖
ចំនួនឯកតាតក្កវិជ្ជាដែលគេស្គាល់៖
បើកដំណើរការចូលប្រើអ្នកពិពណ៌នាក្នុងការចាប់ផ្តើមផ្នែកខ្លះ៖
របៀបថាមពលដំបូង៖
LUN អាទិភាពខ្ពស់៖
ប្រភេទការដកចេញដោយសុវត្ថិភាព៖
ភាពយឺតយ៉ាវនៃការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការផ្ទៃខាងក្រោយ៖
កម្រិត ICC សកម្មដំបូង៖
អុហ្វសិតមូលដ្ឋានអ្នកពិពណ៌នាឯកតា 0៖
ប្រវែងប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអ្នកពិពណ៌នាឯកតា៖
សមត្ថភាព RTT របស់ឧបករណ៍ UFS៖
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព RTC៖
ការគាំទ្រលក្ខណៈពិសេស UFS៖
ពេលវេលារង់ចាំការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់វាល៖
ជម្រៅជួរ៖
កំណែឧបករណ៍៖
ចំនួនតំបន់ការពារការសរសេរដោយសុវត្ថិភាព៖
ទំហំទិន្នន័យ PSA អតិបរមា៖
ពេលវេលារង់ចាំស្ថានភាព PSA៖
WriteBooster ប្រើទំហំអ្នកប្រើប្រាស់៖
ប្រភេទសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster៖
ទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster សម្រាប់ចែករំលែក
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ UM CPort៖
ទំហំតំបន់អង្គចងចាំរួមអប្បបរមា
កំណែជាក់លាក់ HPB៖
របៀបត្រួតពិនិត្យ HPB៖
ចំនួនឯកតាតក្កវិជ្ជា៖
ប្រវែងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចាប់ផ្ដើម៖
ប្រវែងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឯកតាតក្កវិជ្ជា៖
បើកដំណើរការតំបន់ RPMB៖
ទំហំតំបន់ RPMB 1៖
ទំហំតំបន់ RPMB 2៖
ទំហំតំបន់ RPMB 3៖
បើកដំណើរការឯកតាតក្កវិជ្ជា៖
លេខសម្គាល់ LUN ចាប់ផ្ដើម៖
ការការពារការសរសេរឯកតាតក្កវិជ្ជា៖
ប្រភេទអង្គចងចាំ៖
ចំនួនឯកតាจัดสรร៖
ភាពជឿជាក់ទិន្នន័យ៖
ទំហំប្លុកតក្កវិជ្ជា៖
ប្រភេទការផ្តល់៖
សមត្ថភាពបរិបទ៖
ទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster៖
តំបន់ HPB អតិបរមា៖
អុហ្វសិតចាប់ផ្តើមតំបន់ដែលបានខ្ទាស់ HPB៖
តំបន់ដែលបានខ្ទាស់ HPB៖
សន្ទស្សន៍ឯកតា៖
ជម្រៅជួរឯកតាតក្កវិជ្ជា៖
អាទិភាពជួរឯកតាតក្កវិជ្ជា៖
ការគាំទ្រប្រភេទទិន្នន័យ៖
ចំនួនប្លុកតក្កវិជ្ជា៖
ទំហំប្លុកលុប៖
ភាពប្រែប្រួលនៃការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពផលិតកម្ម៖
ទំហំតំបន់ RPMB 0៖
ចំនួនធនធានអង្គចងចាំរូបវន្ត៖
ភាពល្អិតល្អន់នៃឯកតាធំ៖
ចំនួនតំបន់ HPB សកម្មអតិបរមា៖
ចំនួនតំបន់ HPB ដែលបានខ្ទាស់៖
ទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster ឯកតាតក្កវិជ្ជា៖
លេខកំណែចេញផ្សាយ MIPI Unipro៖
លេខកំណែចេញផ្សាយ MIPI M-PHY៖
ឈ្មោះអ្នកផលិត៖
ឈ្មោះ​ផលិតផល:
លេខសម្គាល់ OEM៖
លេខ​សម្គាល់:
កម្រិតការកែសម្រួលផលិតផល៖
ចំនួនវិស័យសរុប៖
ទំហំប្លុកដើម៖
ទំហំផ្នែក៖
ទំហំឯកតាจัดสรร៖
ទំហំប្លុកដែលអាចអាសយដ្ឋានបានអប្បបរមា៖
ទំហំប្លុកអានល្អបំផុត៖
ទំហំប្លុកសរសេរល្អបំផុត៖
ទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្នបញ្ចូលទិន្នន័យអតិបរមា៖
ទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្នបញ្ចេញទិន្នន័យអតិបរមា៖
ទំហំទិន្នន័យអតិបរមាក្នុងការដួលរលំដំណាក់កាល៖
ការគាំទ្រសម្រាប់ការផ្ទេរទិន្នន័យក្រៅលំដាប់៖
ចំនួនឯកតាតក្កវិជ្ជាដែលគាំទ្រអតិបរមា៖
ចំនួនស៊ុម RPMB អតិបរមា៖
គោលនយោបាយធនធានសមត្ថភាពថាមវន្ត៖
ចំនួនបរិបទដែលមានអតិបរមាដែលគាំទ្រ៖
ទំហំឯកតាស្លាកទិន្នន័យប្រព័ន្ធ៖
ទំហំធនធានស្លាកទិន្នន័យប្រព័ន្ធ៖
ប្រភេទការដកចេញដោយសុវត្ថិភាពដែលគាំទ្រ៖
ប្រភេទអង្គចងចាំដែលគាំទ្រ៖
ចំនួនប្រភេទអង្គចងចាំដែលគាំទ្រ៖
ប្រភេទអង្គចងចាំប្រសើរឡើង 1៖
ប្រភេទអង្គចងចាំប្រសើរឡើង 1 ឯកតាจัดสรรអតិបរមា៖
ប្រភេទអង្គចងចាំប្រសើរឡើង 1 កត្តាកែតម្រូវសមត្ថភាព៖
អង្គចងចាំកូដប្រព័ន្ធ ឯកតាจัดสรรអតិបរមា៖
អង្គចងចាំកូដប្រព័ន្ធ កត្តាកែតម្រូវសមត្ថភាព៖
អង្គចងចាំមិនស្ថិតស្ថេរ ឯកតាจัดสรรអតិបរមា៖
អង្គចងចាំមិនស្ថិតស្ថេរ កត្តាកែតម្រូវសមត្ថភាព៖
ប្រភេទអង្គចងចាំប្រសើរឡើង 1 ឯកតាจัดสรรអតិបរមា៖
ប្រភេទអង្គចងចាំប្រសើរឡើង 2 ឯកតាจัดสรรអតិបរមា៖
ប្រភេទអង្គចងចាំប្រសើរឡើង 2 កត្តាកែតម្រូវសមត្ថភាព៖
ប្រភេទអង្គចងចាំប្រសើរឡើង 3 ឯកតាจัดสรรអតិបរមា៖
ប្រភេទអង្គចងចាំប្រសើរឡើង 3 កត្តាកែតម្រូវសមត្ថភាព៖
ប្រភេទអង្គចងចាំប្រសើរឡើង 4 ឯកតាจัดสรรអតិបរមា៖
ប្រភេទអង្គចងចាំប្រសើរឡើង 4 កត្តាកែតម្រូវសមត្ថភាព៖
ទំហំប្លុកតក្កវិជ្ជាល្អបំផុត៖
ទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster អតិបរមារបស់ឧបករណ៍ UFS៖
ចំនួនសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster អតិបរមារបស់ឧបករណ៍ UFS៖
កត្តាកែតម្រូវសមត្ថភាព WriteBooster៖
របៀបប្រើប្រាស់ទំហំអ្នកប្រើប្រាស់ WriteBooster៖
ឯកតាតក្កវិជ្ជាដែលបានកំណត់តំបន់អតិបរមា៖
ឯកតាតក្កវិជ្ជាដែលបានកំណត់តំបន់ បៃលុបអប្បបរមា៖
ទំហំឯកតាតក្កវិជ្ជាដែលបានកំណត់តំបន់៖
ទំហំតំបន់ HPB៖
ចំនួន LU HPB អតិបរមា៖
ទំហំតំបន់រង HPB៖
តំបន់សកម្ម HPB អតិបរមា៖
ចរន្ត VCC អតិបរមា៖
ចរន្ត VCCQ អតិបរមា៖
ចរន្ត VCCQ2 អតិបរមា៖
ព័ត៌មានមុនពេលបញ្ចប់អាយុកាល៖
អាយុកាលតាមវិធីសាស្ត្រអ្នកលក់ A៖
អាយុកាលតាមវិធីសាស្ត្រអ្នកលក់ B៖
ចំនួនការធ្វើឱ្យស្រស់សរុប៖
វឌ្ឍនភាពការធ្វើឱ្យស្រស់៖
របាយការណ៍សុខភាពកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកលក់៖
ការចាប់ផ្តើមឧបករណ៍៖
ការការពារការសរសេរជាអចិន្ត្រៃយ៍៖
ការការពារការសរសេរនៅពេលបើកថាមពល៖
ប្រតិបត្តិការផ្ទៃខាងក្រោយ៖
ប្រតិបត្តិការសម្អាត៖
ស្ថានភាពកំហុសសម្អាត៖
លក្ខណៈពិសេសទិន្នន័យក្រៅលំដាប់៖
របៀបអាយុកាលឧបករណ៍៖
បើកដំណើរការសម្អាត៖
បើកដំណើរការធ្វើឱ្យស្រស់៖
ការដកធនធានរូបវន្តចេញ៖
នាឡិកាពេលវេលាពិត៖
ការចាប់ផ្តើម UM៖
ប្រតិបត្តិការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់វាល៖
ពាក្យបញ្ជាផ្អាក UM៖
ស្ថានភាពផ្អាក UM៖
លក្ខណៈពិសេស WriteBooster៖
ប្រតិបត្តិការសម្អាតសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster៖
សម្អាតសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster កំឡុងពេល Hibernate៖
កំណត់ឡើងវិញនូវ Host Performace Booster៖
បើកដំណើរការ Host Performance Booster៖
LUN ចាប់ផ្ដើម៖
របៀបថាមពលបច្ចុប្បន្ន៖
កម្រិត ICC សកម្ម៖
ស្ថានភាពឧបករណ៍កំណត់ឡើងវិញនៅពេលបើកថាមពល៖
ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការផ្ទៃខាងក្រោយ៖
ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការសម្អាត៖
ទំហំទិន្នន័យចូលអតិបរមា៖
ទំហំទិន្នន័យចេញអតិបរមា៖
លក្ខណៈពិសេសការផ្ទេរទិន្នន័យក្រៅលំដាប់៖
ត្រូវការសមត្ថភាពថាមវន្ត៖
តម្លៃប្រេកង់នាឡិកាយោង៖
ការចាក់សោអ្នកពិពណ៌នាកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ៖
ការត្រួតពិនិត្យព្រឹត្តិការណ៍លើកលែង៖
ស្ថានភាពព្រឹត្តិការណ៍លើកលែង៖
ទំហំតំបន់អង្គចងចាំរួម៖
សំណើ UMPIU អតិបរមារបស់ UM៖
ទំហំទិន្នន័យពាក្យបញ្ជា HPB អតិបរមា៖
វិនាទីដែលបានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីមូលដ្ឋានពេលវេលា៖
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបរិបទ៖
ប្លុកដែលបានកម្មវិធីត្រឹមត្រូវ៖
ស្ថានភាព FFU ឧបករណ៍៖
ស្ថានភាពការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពផលិតកម្ម៖
ទំហំទិន្នន័យការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពផលិតកម្ម៖
ពេលវេលារង់ចាំការបើកនាឡិកាយោង៖
សីតុណ្ហភាពផ្ទៃប្រអប់ប្រហាក់ប្រហែល៖
ព្រំដែនសីតុណ្ហភាពខ្ពស់៖
ព្រំដែនសីតុណ្ហភាពទាប៖
ស្ថានភាពការកាត់បន្ថយ៖
ស្ថានភាពសម្អាតសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster៖
ទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster ដែលមាន៖
អាយុកាលសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster៖
ទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster បច្ចុប្បន្ន៖
ស្ថានភាព EXT_IID៖
ទំហំឃ្លាំងសម្ងាត់ព័ត៌មានជំនួយម៉ាស៊ីន៖
ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការធ្វើឱ្យស្រស់៖
ប្រេកង់ធ្វើឱ្យស្រស់៖
ឯកតាប្រតិបត្តិការធ្វើឱ្យស្រស់៖
វិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យស្រស់៖
ត្រាពេលវេលាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 1970 (UTC)៖
ការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ FBO៖
កម្រិតប្រសិទ្ធភាព FBO៖
ស្ថានភាព FBO បច្ចុប្បន្ន៖
លេខស៊េរី F64៖
អាសយដ្ឋាន MAC របស់ Bluetooth LE៖
ប្រភេទប្រអប់៖
កម្រិតបំបាត់កំហុស៖
កំណែឯកសារធ្វើឱ្យសកម្ម៖
ត្រាពេលវេលា៖
ភ្ជាប់
ចុចទីនេះ
ផ្តាច់
លាក់ផ្ទាំងរូបភាពប្រអប់
បង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពប្រអប់
បានភ្ជាប់ BLE
លេខសម្ងាត់ខុស
កាត SD
eMMC
UFS
កំពុងស្វែងរកឧបករណ៍...
សរសេរទៅ eMMC
ភាគថាសត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរួចហើយ
អាន / កំណត់តែប៉ុណ្ណោះ
អាន / សរសេរម្តង
អាន / កំណត់ឡើងវិញនៅពេលបើកថាមពល
អាន / ងាយនឹងបង្កជាហេតុ
សរសេរតែប៉ុណ្ណោះ / ងាយនឹងបង្កជាហេតុ
អាន
អាន / ស្ថិតស្ថេរ
អានតែប៉ុណ្ណោះ
សម្អាត
កំណត់
ភាសា
ឧបករណ៍
ឧបករណ៍
ឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យ
ការកំណត់ទូទៅ
ការគាំទ្រតាមអ៊ីនធឺណិត
ការលុបតក្កវិជ្ជាពេញលេញនៃតំបន់អ្នកប្រើប្រាស់
ភារកិច្ចតភ្ជាប់
ភាគថាសចាប់ផ្ដើម
ភាគថាសតំបន់អ្នកប្រើប្រាស់
ភាគថាសគោលបំណងទូទៅ
អត្ថបទបានចម្លង
ទំព័របន្ទាប់
ទំព័រមុន
កែតម្រូវអំព្លីទីត
បើកដំណើរការ
អំព្លីទីតសញ្ញា
បញ្ច្រាស
ប្រើនេះសម្រាប់
ប្រើសម្រាប់តែ
ការចូលប្រើអង្គចងចាំ
អាសយដ្ឋានទាសករ
ចុះឈ្មោះ
ទាសករដែលបានរកឃើញ
ប្តូរ SDATA និង SCLK
បិទថាមពល VIO បន្ទាប់ពីស្កេន
ប្តូរ SDA និង SCL
បិទថាមពល VDD បន្ទាប់ពីស្កេន
ចាប់ផ្តើមស្កេន
បង្ហាញ Pinout
តម្លៃដែលបានជ្រើសរើសនឹងធ្វើ

តើអ្នកប្រាកដថាអ្នកចង់បន្តទេ?
ត្រូវការតម្លៃ
សូមបញ្ចូលតម្លៃគោលដប់ប្រាំមួយ
ចុចទីនេះដើម្បីសរសេរតម្លៃ
កំណែជាក់លាក់ FBO៖
ទំហំជួរ LBA ដែលបានណែនាំ៖
ទំហំជួរ LBA អតិបរមា៖
ទំហំជួរ LBA អប្បបរមា៖
ចំនួនជួរ LBA អតិបរមា៖
តម្រូវការតម្រឹម៖
ចុចទីនេះដើម្បីផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ
ចុចទីនេះដើម្បីអានតម្លៃ
ចុចទីនេះដើម្បីបិទថាមពល IC ដោយសុវត្ថិភាព
ឧបករណ៍បានចូលរបៀប UFS-PowerDown
ឧបករណ៍បានចូលរបៀប EMMC_POWER_OFF
ឥឡូវនេះអ្នកអាចដកវាចេញពីរន្ធដោយសុវត្ថិភាព
សាកល្បងសរសេរ RPMB
សម្អាត RPMB
ជម្រើស RPMB
ធាតុ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការពារការសរសេរដោយសុវត្ថិភាព
អាសយដ្ឋានប្លុកតក្កវិជ្ជា
ចំនួនប្លុកតក្កវិជ្ជា
ប្រភេទការការពារការសរសេរ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចាប់ផ្ដើម
ភាគថាសចាប់ផ្ដើម
ទទឹងឡានក្រុងចាប់ផ្ដើម
របៀបចាប់ផ្ដើម
ការទទួលស្គាល់ចាប់ផ្ដើម
កំណត់ទទឹងឡានក្រុងឡើងវិញបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើម
ការការពារការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចាប់ផ្ដើមជាអចិន្ត្រៃយ៍
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការពារការសរសេរ
ស្ថានភាព WP តំបន់ចាប់ផ្ដើម 1
ស្ថានភាព WP តំបន់ចាប់ផ្ដើម 2
ការការពារការសរសេរជាបណ្តោះអាសន្ន
ការការពារការសរសេរជាអចិន្ត្រៃយ៍
ការគាំទ្រ WP សុវត្ថិភាព
ស្ថានភាព WP សុវត្ថិភាព
ការអាន RPMB លឿន
ការកំណត់ភាពជឿជាក់នៃការសរសេរ
កំណត់ RPMB ឡើងវិញ
ភារកិច្ចកម្រិតខ្ពស់
កំណត់បញ្ជរឡើងវិញ
ដោះសោ CSD
ការកំណត់ឡើងវិញពីរោងចក្រពេញលេញ
កំណត់សញ្ញាឡើងវិញ
ការគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពថាមវន្ត
ការគ្រប់គ្រងប្លុកមិនល្អដោយសុវត្ថិភាព
ស្ថានភាពត្រូវការសមត្ថភាពថាមវន្ត
ការកំណត់ឡើងវិញពីរោងចក្រ
តំបន់ WP ផ្ទាល់ខ្លួន
គ្រប់គ្រងសមត្ថភាពថាមវន្ត
ស្កេនក្រុម WP eMMC
ដកការការពារការសរសេរចេញ
រង្វិលជុំតភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ
កែតម្រូវការយោលវ៉ុលឌីផេរ៉ង់ស្យែល
អានព័ត៌មាន S.M.A.R.T.
ព័ត៌មានការពារការសរសេរ
B_PWR_WP_EN
មិនបានធីក៖ តំបន់ចាប់ផ្ដើមមិនត្រូវបានការពារការសរសេរនៅពេលបើកថាមពលទេ។
បានធីក៖ បើកការការពារការសរសេររយៈពេលបើកថាមពលទៅតំបន់ចាប់ផ្ដើម។ ប៊ីតនេះត្រូវតែសូន្យប្រសិនបើ B_PWR_WP_DIS (ប៊ីត 6) ត្រូវបានកំណត់។ នៅពេលអាន ប៊ីតនេះគ្រាន់តែបង្ហាញថាតើការការពារនៅពេលបើកថាមពលត្រូវបានកំណត់ជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ចាប់ផ្ដើមដែរឬទេ។ របៀបដែលការការពារនៅពេលបើកថាមពលត្រូវបានអនុវត្តអាស្រ័យលើការកំណត់ប៊ីត 7 និង 1។ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការការពារតំបន់ចាប់ផ្ដើម សូមអាន BOOT_WP_STATUS[174]។
B_PWR_WP_SEC_SEL
មិនបានធីក៖ B_PWR_WP_EN (ប៊ីត 0) អនុវត្តចំពោះតែតំបន់ចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើ B_SEC_WP_SEL (ប៊ីត 7) ត្រូវបានកំណត់។
បានធីក៖ B_PWR_WP_EN (ប៊ីត 0) អនុវត្តចំពោះតែតំបន់ចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើ B_SEC_WP_SEL (ប៊ីត 7) ត្រូវបានកំណត់។
B_PERM_WP_EN
មិនបានធីក៖ តំបន់ចាប់ផ្ដើមមិនត្រូវបានការពារការសរសេរជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេ។
បានធីក៖ តំបន់ចាប់ផ្ដើមត្រូវបានការពារការសរសេរជាអចិន្ត្រៃយ៍។ ប៊ីតនេះត្រូវតែសូន្យប្រសិនបើ B_PERM_WP_DIS ត្រូវបានកំណត់។ នៅពេលអាន ប៊ីតនេះគ្រាន់តែបង្ហាញថាតើការការពារជាអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានកំណត់ជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ចាប់ផ្ដើមដែរឬទេ។ របៀបដែលការការពារជាអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានអនុវត្តអាស្រ័យលើការកំណត់ប៊ីត 7 និង 3។ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការការពារតំបន់ចាប់ផ្ដើម សូមអាន BOOT_WP_STATUS[174]។ ប៊ីតនេះអាចជាសូន្យប្រសិនបើឧបករណ៍ទាំងមូលត្រូវបានការពារជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយប្រើ CSD[13]។
B_PERM_WP_SEC_SEL
មិនបានធីក៖ B_PERM_WP_EN (ប៊ីត 2) អនុវត្តចំពោះតែតំបន់ចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើ B_SEC_WP_SEL (ប៊ីត 7) ត្រូវបានកំណត់។
បានធីក៖ B_PERM_WP_EN (ប៊ីត 2) អនុវត្តចំពោះតែតំបន់ចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើ B_SEC_WP_SEL (ប៊ីត 7) ត្រូវបានកំណត់។
B_PERM_WP_DIS
មិនបានធីក៖ ម៉ាស្ទ័រត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់ B_PERM_WP_EN (ប៊ីត 2)។
បានធីក៖ បិទការប្រើប្រាស់ B_PERM_WP_EN (ប៊ីត 2) ជាអចិន្ត្រៃយ៍។ ប៊ីតនេះត្រូវតែសូន្យប្រសិនបើ B_PERM_WP_EN ត្រូវបានកំណត់។ ប៊ីតនេះមិនមានផលប៉ះពាល់លើការកំណត់ CSD[13] ទេ។
B_PWR_WP_DIS
មិនបានធីក៖ ម៉ាស្ទ័រត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់ B_PWR_WP_EN (ប៊ីត 0)។
បានធីក៖ បិទការប្រើប្រាស់ B_PWR_WP_EN (ប៊ីត 0)។ ប៊ីតនេះត្រូវតែសូន្យប្រសិនបើ PWR_WP_EN ត្រូវបានកំណត់។
B_SEC_WP_SEL
មិនបានធីក៖ B_PERM_WP_EN (ប៊ីត 2) និង B_PWR_WP_EN (ប៊ីត 0) អនុវត្តចំពោះភាគថាសចាប់ផ្ដើមទាំងពីរ ហើយ B_PERM_WP_SEC_SEL (ប៊ីត 3) និង B_PWR_WP_SEC_SEL (ប៊ីត 1) មិនមានផលប៉ះពាល់ទេ។
បានធីក៖ B_PERM_WP_EN (ប៊ីត 2) និង B_PWR_WP_EN (ប៊ីត 0) អនុវត្តចំពោះតែភាគថាសចាប់ផ្ដើមដែលបានជ្រើសរើសដោយ B_PERM_WP_SEC_SEL (ប៊ីត 3) និង B_PWR_WP_SEC_SEL (ប៊ីត 1) រៀងគ្នា។
ចំណាំ៖ នៅពេលដែលឧបករណ៍ត្រូវបានកំណត់ឱ្យបើកការការពារនៅលើភាគថាសចាប់ផ្ដើមដោយឡែកពីគ្នា វាមិនអាចត្រឡប់វិញបានសម្រាប់វដ្តថាមពលទេ។ ប៊ីតនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការលាយបញ្ចូលគ្នានៃភាគថាសចាប់ផ្ដើមដែលបានការពារជាអចិន្ត្រៃយ៍ និងការពារនៅពេលបើកថាមពល។
US_PWR_WP_EN
មិនបានធីក៖ ការការពារការសរសេរនៅពេលបើកថាមពលមិនត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដែលពាក្យបញ្ជា CMD28 ត្រូវបានចេញ។
បានធីក៖ អនុវត្តការការពាររយៈពេលបើកថាមពលទៅក្រុមការពារដែលបានបង្ហាញដោយ CMD28។ ប៊ីតនេះមិនអាចកំណត់បានទេប្រសិនបើ US_PWR_WP_DIS ត្រូវបានកំណត់។ ប៊ីតនេះមិនមានផលប៉ះពាល់ទេប្រសិនបើ US_PERM_WP_EN ត្រូវបានកំណត់។
US_PERM_WP_EN
មិនបានធីក៖ ការការពារការសរសេរជាអចិន្ត្រៃយ៍មិនត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដែលពាក្យបញ្ជា CMD28 ត្រូវបានចេញ។
បានធីក៖ អនុវត្តការការពារការសរសេរជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅក្រុមការពារដែលបានបង្ហាញដោយ CMD28។ ប៊ីតនេះមិនអាចកំណត់បានទេប្រសិនបើ US_PERM_WP_DIS ត្រូវបានកំណត់។
US_PWR_WP_DIS
មិនបានធីក៖ ការការពារការសរសេរនៅពេលបើកថាមពលអាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះក្រុមការពារការសរសេរ។
បានធីក៖ បិទការប្រើប្រាស់ការការពារការសរសេររយៈពេលបើកថាមពលសម្រាប់ក្រុមការពារការសរសេរនៅក្នុងភាគថាសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ពីពេលដែលប៊ីតនេះត្រូវបានកំណត់រហូតដល់ថាមពលត្រូវបានដកចេញ ឬការកំណត់ឡើងវិញផ្នែករឹងកើតឡើង។ ការកំណត់ប៊ីតនេះមិនប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដែលបានការពាររួចហើយទេ។
US_PERM_WP_DIS
មិនបានធីក៖ ការការពារការសរសេរជាអចិន្ត្រៃយ៍អាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះក្រុមការពារការសរសេរ។
បានធីក៖ បិទការប្រើប្រាស់ការការពារការសរសេរជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ក្រុមការពារការសរសេរនៅក្នុងភាគថាសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ពីពេលដែលប៊ីតនេះត្រូវបានកំណត់ទៅមុខ។ ការកំណត់ប៊ីតនេះមិនប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដែលបានការពាររួចហើយទេ។
CD_PERM_WP_DIS
មិនបានធីក៖ ម៉ាស៊ីនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់ PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13])។
បានធីក៖ បិទការប្រើប្រាស់ PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13])។
PERM_PSWD_DIS
មិនបានធីក៖ លក្ខណៈពិសេសការការពារពាក្យសម្ងាត់ត្រូវបានបើក។
បានធីក៖ លក្ខណៈពិសេសការការពារពាក្យសម្ងាត់ (លុប (បង្ខំឱ្យលុប), ចាក់សោ, ដោះសោ, សម្អាតពាក្យសម្ងាត់, កំណត់ពាក្យសម្ងាត់) ត្រូវបានបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍។
ប្រើ
ដើម្បីកែប្រែតម្លៃ PERM_WRITE_PROTECT និង TMP_WRITE_PROTECT
ធ្វើទ្រង់ទ្រាយជា exFAT
សរសេរជាន់លើឯកសារដែលមានស្រាប់?
ប្រតិបត្តិការត្រូវបានលុបចោល...
រក្សាទុកឯកសារចាក់សំរាម Flash RAW
ជ្រើសរើសថតទិសដៅ
រក្សាទុកឯកសារចាក់សំរាមចុះឈ្មោះ RAW
បើកឯកសារ BitMap
ជ្រើសរើសឯកសារ Flash
សរសេរឯកសារចាក់សំរាម Flash RAW
សរសេរឯកសារ EXT_CSD
ជ្រើសរើសឯកសារ FFU គោលពីរ
ជួសជុល
កំណត់ឡើងវិញពីរោងចក្រពេញលេញ eMMC?
បន្តយ៉ាងណាក៏ដោយ?
វានឹងលុបទិន្នន័យ, BOOT, RPMB និងការកំណត់ផ្សេងទៀតទាំងអស់។
តើអ្នកប្រាកដថាអ្នកចង់លុបទេ?
តើអ្នកប្រាកដថាអ្នកចង់សរសេរទេ?
លុបភាគថាសមុនពេលសរសេរ?
អានព័ត៌មានភាគថាស Super
សរសេរទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់?
តើអ្នកប្រាកដថាអ្នកចង់លុប
តើអ្នកចង់ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ
តើអ្នកប្រាកដថាអ្នកចង់លុបឧបករណ៍ទាំងមូលទេ?
ដោះសោ/កំណត់ឡើងវិញ CSD?
មិនមែន eMMC / eMCP ទាំងអស់គាំទ្រលក្ខណៈពិសេសនេះទេ។
ដកការការពារការសរសេរតំបន់អ្នកប្រើប្រាស់ និង GPPx ចេញ?
សរសេរចុះឈ្មោះ CID?
សរសេរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ WP សុវត្ថិភាព?
ការសរសេរដោយជោគជ័យនឹងបន្ថែម 2 ទៅបញ្ជរ RPMB។
តើអ្នកប្រាកដទេ ???
សរសេរគ្រាប់ចុច RPMB?
ការសរសេរដោយជោគជ័យនឹងបន្ថែម 1 ទៅបញ្ជរ RPMB។
សាកល្បងសរសេរ RPMB?
ផ្ទុក XML សម្រាប់ភាគថាសផ្សេងទៀត?
ស្វែងរក...
ស្វែងរកភាគថាស
ស្វែងរកបន្ទាប់
ផ្ទុកការបម្រុងទុកចាស់ជាង
រកមិនឃើញការបម្រុងទុកចាស់ជាងទៀតទេ!
ផ្ទុកការបម្រុងទុកថ្មីជាង
រកមិនឃើញការបម្រុងទុកថ្មីជាងទៀតទេ!
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានផ្ទុកពី
ត្រាពេលវេលា
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
ជួសជុលកំហុស GPT ប្រសិនបើរកឃើញ?
ពន្លាឯកសារ
ជ្រើសរើសឯកសារដែលបានខ្ចប់
ផ្ទៀងផ្ទាត់ Checksums និង Hash?
ជ្រើសរើសលេខកូដបំរែបំរួលប្រទេស / អ្នកផ្តល់សេវា
ដោះសោ FRP
ធ្វើទ្រង់ទ្រាយភាគថាស FRP?
លុបទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់
លុបទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់?
តើអ្នកប្រាកដ 100% ទេ?
ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់នឹងបាត់បង់ជារៀងរហូត។
តើអ្នកប្រាកដថាអ្នកចង់បន្តទេ?
ធ្វើទ្រង់ទ្រាយឧបករណ៍ពីរោងចក្រ?
ធ្វើទ្រង់ទ្រាយឧបករណ៍ពីរោងចក្រ
ពិនិត្យទទេ
កំពុងពន្លាឯកសារ
សូម​រង់ចាំ...
កំពុងអានព័ត៌មាន Android
ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសទាំងនេះសម្រាប់តែ
គោលបំណងពិសោធន៍នៅលើឧបករណ៍ដែលខ្ញុំជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះ។

ដកគណនីចេញ
តើអ្នកបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍នេះជារបស់អ្នកទេ?
កំពុងពន្លាឯកសារ
កំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ Checksum
ចុចប៊ូតុងសរសេរដើម្បីអនុវត្តការផ្តល់ UFS
ការផ្តល់ពីរោងចក្រ
ការព្រមាន៖
ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការកំណត់ការផ្តល់ UFS នឹងលុបទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុង IC UFS។
ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានបម្រុងទុកភាគថាសសំខាន់ៗទាំងអស់មុនពេលបន្ត។
ការផ្តល់ UFS បច្ចុប្បន្នបានរក្សាទុកទៅ៖
កំពុងអនុវត្តគុណលក្ខណៈស្ថិតស្ថេរ៖
ចុះឈ្មោះប្រអប់ F64
សូមបញ្ចូលព័ត៌មានដែលត្រូវការទាំងអស់
គឺ​ត្រូវការ
មិនដូចគ្នាទេ
ឈ្មោះ​ដើម
នាមត្រកូល
អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល
ប្រទេស
លេខទូរសព្ទ
សេវាកម្មផ្ញើសារ
ឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់
វិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទាត់ OTP
តាមរយៈលេខទូរសព្ទ
តាមរយៈអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល
តាមរយៈសេវាកម្មផ្ញើសារ
បង្កើតពាក្យសម្ងាត់គណនី
ផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសម្ងាត់
ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់
ការចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតប្រអប់ F64
ដាក់ស្នើ
សូមបញ្ចូល OTP មុនពេលកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងបញ្ចប់
បានផ្ញើទៅ
ដាក់ស្នើ OTP
ស្នើសុំ OTP ថ្មី
ភារកិច្ចចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិត
ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់បានដាក់ស្នើ
កំពុងស្នើសុំ OTP...
កំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ OTP...
ប្រអប់បានចុះឈ្មោះដោយជោគជ័យ!
ការចុះឈ្មោះប្រអប់បានបរាជ័យ!
កំហុសម៉ាស៊ីនមេ
គុណលក្ខណៈភាគថាសប្រសើរឡើង
ជ្រើសរើសប្រភេទ SoC របស់ឧបករណ៍
បើក Preloader MTK
ពិនិត្យ eMMC / UFS ដែលគាំទ្រដោយ Preloader
មិនទាន់គាំទ្រនៅឡើយទេ
ពន្លាឯកសារ SIN ផ្សេងទៀតផងដែរ?
ជ្រើសរើសការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
អង្គចងចាំដែលបានប្រើ
កំពុងស្កេន RFFE...
កំពុងស្កេន I2C...
កំពុងស្កេន I3C...
កំពុងស្កេន SPI...
កំពុងស្កេន UART...
ចុចបញ្ឈប់ដើម្បីបោះបង់
ការរៀបចំទូទៅ
តើអ្នកប្រាកដថាអ្នកចង់ចាប់ផ្តើម USB ឡើងវិញទេ?
ភារកិច្ចដែលកំពុងដំណើរការទាំងអស់នឹងត្រូវបានលុបចោល។
បន្តជាមួយការចាប់ផ្តើម USB ឡើងវិញ?
តើអ្នកប្រាកដថាអ្នកចង់
បញ្ឈប់ភារកិច្ចបច្ចុប្បន្នទេ?
សូមជ្រើសរើស
សរសេរចុះឈ្មោះ CSD?
កំហុស
ការពារការសរសេរជាអចិន្ត្រៃយ៍
ទាំងមូល
ប្រសិនបើអ្នកប្រាកដ 100% សូមចុចបាទ 3 ដង...
ឆ្លើយសំណួរនេះ
សរសេរទិន្នន័យ RPMB?
ការសរសេរទិន្នន័យ RPMB នេះនឹងបន្ថែម
ទៅបញ្ជរសរសេរ
រួមបញ្ចូលធាតុ OTP?
រួមបញ្ចូលធាតុការពារការសរសេរ?
រួមបញ្ចូលធាតុការកំណត់ភាគថាស?
កំហុសក្នុងការចាប់ផ្តើមការរកឃើញ
បិទការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍?
តើអ្នកប្រាកដថាអ្នកចង់កំណត់
ការការពារការសរសេរជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេ?
តើអ្នកប្រាកដថាអ្នកចង់ចេញទេ?
ភារកិច្ចសកម្មកំពុងដំណើរការ! ចេញយ៉ាងណាក៏ដោយ?
សាកល្បងគ្រាប់ចុច RPMB?
សាកល្បងសរសេរ RPMB?
ការសាកល្បងដោយជោគជ័យនឹងបន្ថែម 1 ទៅបញ្ជរ។
ចាក់សោជាអចិន្ត្រៃយ៍
អ្នកពិពណ៌នាកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ?
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីឡើងវិញដើម្បីអនុវត្តស្បែក?
ផ្តាច់ eMMC ដោយសុវត្ថិភាព?
បញ្ចប់ការកំណត់ភាគថាស?
នីតិវិធីនេះអាចកម្មវិធីបានម្តង (OTP)
តើអ្នកប្រាកដថាអ្នកចង់អនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរទេ?
ជម្រើសមួយចំនួនដែលបានជ្រើសរើសអាចជា OTP
តើអ្នកប្រាកដថាអ្នកចង់បិទការផ្លាស់ប្តូរជាអចិន្ត្រៃយ៍
នៃប៊ីតចុះឈ្មោះកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចាប់ផ្ដើមដែលទាក់ទងនឹងរបៀបចាប់ផ្ដើមទេ?
កំណត់ទិន្នន័យ និងគ្រាប់ចុច RPMB ឡើងវិញ?
អានគ្រាប់ចុច RPMB?
កំណត់ឡើងវិញនូវការផ្តល់ eMMC ពីរោងចក្រ?
វានឹងលុបទិន្នន័យទាំងអស់ពី
ហើយក៏កំណត់ឡើងវិញនូវការកំណត់ EXT_CSD ផងដែរ។
កំណត់បញ្ជរ RPMB ឡើងវិញ?
ចេញផ្សាយ
បៃពីភាគថាសអ្នកប្រើប្រាស់?
ដើម
បានកែតម្រូវ
នីតិវិធីនេះនឹងធ្វើឱ្យភាគថាសអ្នកប្រើប្រាស់តូចជាង
ព័ត៌មានរន្ធ
ប្រភេទរន្ធ
លេខ​សម្គាល់
កាលបរិច្ឆេទផលិត
លក្ខណៈពិសេសដែលបានបើក
បង្ហាញវ៉ុលប្រអប់
ការយោលវ៉ុលឌីផេរ៉ង់ស្យែល UFS
ខ្ញុំបានអាន EULA
ខ្ញុំយល់ព្រមនឹង EULA
ការគាំទ្រ
បណ្ដាញសង្គម
សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
ហាង​អន​ឡា​ញ
គ្រឿងបន្លាស់ពិសេស
ការធ្វើឱ្យសកម្ម
បើកដំណើរការ
សង្កត់គ្រាប់ចុច CTRL សម្រាប់ MoviNand FFU
វានឹងលុបទិន្នន័យទាំងអស់លើកលែងតែ RPMB
ដោះសោការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធភាគថាស
ការផ្លាស់ប្តូរភាគថាសនឹងលុបទិន្នន័យទាំងអស់ (លើកលែងតែ RPMB)!
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធភាគថាសត្រូវបានចាក់សោ
ព័ត៌មាន NTAG®
កាលបរិច្ឆេទកម្មវិធី
អង្គចងចាំអ្នកប្រើប្រាស់
ស្ថានភាពចាក់សោ
ក្រហម
បៃតង
ខៀវ
បញ្ច្រាសការជ្រើសរើស
បិទ
ជ្រើសរើសឯកសារបម្រុងទុក
មេគុណទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្ន
សរសេរជាន់លើឯកសារដែលបានពន្លា?
កម្រិតលើកលែងឧបករណ៍៖
ប្រតិបត្តិការ HID៖
ទំហំ HID ដែលមាន៖
ទំហំ HID៖
សមាមាត្រវឌ្ឍនភាព HID៖
ស្ថានភាព HID៖
ព័ត៌មានជំនួយការផ្លាស់ប្តូរទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster៖
បើកដំណើរការការផ្លាស់ប្តូរទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster៖
ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរទំហំ WriteBooster៖
របៀបសម្អាតផ្នែកខ្លះនៃសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster៖
ទំហំ FIFO សម្អាតផ្នែកខ្លះអតិបរមារបស់ WriteBooster៖
ទំហំ FIFO សម្អាតផ្នែកខ្លះបច្ចុប្បន្នរបស់ WriteBooster៖
ទំហំจัดสรรសតិបណ្ដោះអាសន្នដែលបានខ្ទាស់បច្ចុប្បន្នរបស់ WriteBooster៖
ទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្នដែលបានខ្ទាស់ដែលមានរបស់ WriteBooster៖
ទំហំសរសេរសរុបរបស់ WriteBooster៖
ទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្នដែលបានខ្ទាស់សម្អាតផ្នែកខ្លះរបស់ WriteBooster៖
ទំហំមិនខ្ទាស់អប្បបរមាសម្អាតផ្នែកខ្លះរបស់ WriteBooster៖
បើកដំណើរការដកខ្ទាស់ទិន្នន័យដែលបានខ្ទាស់៖
ទម្រង់តំណាងកត្តាកែតម្រូវសមត្ថភាព៖
ស្តារ CID មុន
ដកក្រុមការពារការសរសេរចេញ
ហើយប្រហែលជាលុបទិន្នន័យទាំងអស់?
តើអ្នកបានបម្រុងទុកទិន្នន័យសំខាន់ៗរួចហើយឬនៅ?
តើអ្នកត្រៀមខ្លួននិយាយលាទៅកាន់ទិន្នន័យទាំងអស់របស់អ្នកហើយឬនៅ?
ស្កេន UFS ឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពការពារការសរសេរ
កំហុស៖ ដោះសោ bConfigDescrLock (OTP) ជាមុន
លក្ខណៈពិសេសនេះមិនត្រូវបានគាំទ្រដោយ eMMC នេះទេ
ថតការងារត្រូវបានកំណត់ទៅថត
ចុចបាទដើម្បីលុបភាគថាសដោយប្រើ 0xFF (វិធីសាស្ត្រថ្មី)
ចុចទេដើម្បីលុបភាគថាសដោយប្រើ 0x00 (វិធីសាស្ត្រចាស់)
កំណត់បញ្ជរ RPMB
តើអ្នកមានការបម្រុងទុកទិន្នន័យ RPMB ពេញលេញរួចហើយឬនៅ?
បញ្ចូលតម្លៃបញ្ជរដែលចង់បាន
ជ្រើសរើសឯកសារបម្រុងទុកគោលពីរ RPMB
ទិន្នន័យ RPMB ទទេ!
ផ្ទុក GPT សម្រាប់ភាគថាសផ្សេងទៀត?
ផ្លាស់ប្តូររន្ធចាប់ផ្ដើម?
ជ្រើសរើសចាប់ផ្ដើម A ឬ B
ជ្រើសរើសនីតិវិធីត្រឹមត្រូវ
សុវត្ថិភាពថ្មីសម្រាប់ Android 14 និង 15
សុវត្ថិភាព FRP ថ្មី (2024, 2025)
សុវត្ថិភាព FRP ចាស់
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធភាគថាស
នាឡិកាយោង
អ្នកពិពណ៌នាកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ (OTP)
ជ្រើសរើសទំហំអាន RPMB
លុប LUN ទាំងអស់
(ជួសជុល UFS យឺត)
វានឹងមិនលុប RPMB ឬតំបន់ដែលបានការពារការសរសេរទេ
លុបភាគថាសទាំងអស់
ដោះសោ OEM
កំណត់បើកដំណើរការដោះសោ OEM?
លុបមុនពេលសរសេរ
ការបម្រុងទុក
រំលងទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់
សរសេរទៅរន្ធ A និង B
បញ្ចូល Watermark ផ្ទាល់ខ្លួន
អាន/សរសេរយឺត (សម្រាប់ IC UFS មិនល្អ)
ផ្លាស់ប្តូរទំហំភាគថាសទិន្នន័យ?
ធ្វើទ្រង់ទ្រាយភាគថាស
ជ្រើសរើសភាគថាសដើម្បីធ្វើទ្រង់ទ្រាយ
ទិន្នន័យទាំងអស់នឹងបាត់បង់
កំណត់រន្ធ Android A
រំលងការបំពេញឯកសារ Sparse eMMC
ព័ត៌មានភាគថាស
GUID ប្រភេទភាគថាស
GUID ភាគថាសតែមួយគត់
ឈ្មោះភាគថាស
LBA ដំបូង
LBA ចុងក្រោយ
ទង់
អនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរ
លុបភាគថាស
បម្លែង BIN ទៅជា SPARSE
បម្លែង SPARSE ទៅជា BIN
កាត់ទំហំទទេ
ជ្រើសរើសឯកសារ Sparse ច្រើន
កំពុងធ្វើឱ្យឯកសារ Sparse
កំពុងដកការធ្វើឱ្យ Sparse ឯកសារ
ជ្រើសរើសឯកសារគោលពីរ
ជ្រើសរើសឯកសារ Sparse
អាទិភាព
ការសាកល្បងដែលនៅសល់
ជោគជ័យ
អានតែប៉ុណ្ណោះ
ច្បាប់ចម្លងស្រមោល
លាក់
គ្មានអក្សរដ្រាយ
ភារកិច្ចតភ្ជាប់ចម្បង
ភារកិច្ចក្រោយការតភ្ជាប់
ការដក FRP ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
អានស្ថានភាពចាប់ផ្ដើម MTK
អានស្ថានភាពចាប់ផ្ដើម MOTO
ជម្រើសផ្ទុកឯកសារ
ភាគបែងចែក GPT
រូបភាព RAW តែមួយ
ពិនិត្យព័ត៌មាន KG
អាប់ដេតព័ត៌មាន KG
ស្ថានភាព KG
កំណែ KG RPMB
លុបព័ត៌មានស្ថានភាព
លុបព័ត៌មានអេក្រង់ចាក់សោ
លុបកំណត់ហេតុម៉ាស៊ីនមេ
លុបមេតាទិន្នន័យ
លុបទិន្នន័យសុវត្ថិភាព
លុបថូខឹនសុវត្ថិភាព
លុបវិញ្ញាបនបត្រ
ការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព KG គឺខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើន
កំណត់ការបណ្តុះបណ្តាល RAM ឡើងវិញ
កំណត់ការបណ្តុះបណ្តាល RAM ឡើងវិញ?
លុបទិន្នន័យ RPMB
វា​នឹង​លុប​ LUNS និង​ទិន្នន័យ RPMB ទាំងអស់
ឧបករណ៍ឯកសារ
ស្គ្រីប
ឧបករណ៍ស្គ្រីប
ដំណើរការស្គ្រីប
ប្រើ WriteBooster?
ភ្ជាប់ F64 Box ឡើងវិញ
សូមភ្ជាប់ F64 Box តែ 1 ប៉ុណ្ណោះ!
កំពុងរង់ចាំ F64 Box...
បានរកឃើញ Box...
ចាក់សោស្គ្រីប
ចាក់សោស្គ្រីបទៅលេខស៊េរី F64 Box
ជ្រើសរើសឯកសារស្គ្រីប F64
បង្ហាញល្បឿនផ្ទេរ UFS ធំជាងមុន
លាក់ព័ត៌មានពីកំណត់ហេតុ
ពិនិត្យមើល Android Verified Boot ទេ?
កំពុង Hash Data Blocks
ឧបករណ៍ពន្លា Firmware
ឧបករណ៍អ្នកអភិវឌ្ឍន៍
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Hash
ចុះហត្ថលេខាលើ Android Partition
ជ្រើសរើសរូបភាព Android Partition
វានឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព HASHES ដោយមិនបង្កើតការបម្រុងទុក។
វានឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព PRIVATE Key ដោយមិនបង្កើតការបម្រុងទុក។
ជ្រើសរើសរូបភាព Android Partition
កំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Private Key
ជ្រើសរើសឯកសារ PEM Key
ខ្ញុំយល់ថាឧបករណ៍ទាំងនេះគឺសម្រាប់តែអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុណ្ណោះ។
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Android
វានឹងពន្លា និងពន្លាឯកសារ boot។
ជ្រើសរើសឯកសារ Android Boot
ពន្លា Android Boot
ជ្រើសរើសឯកសារ Kernel
កំពុងបង្ហាប់ឯកសារ
វេចខ្ចប់ Android Boot
វានឹងវេចខ្ចប់ និងសរសេរជាន់លើឯកសារ។
តើអ្នកពិតជាចង់ផ្លាស់ទី Partition នេះមែនទេ?
វានឹងលុបទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់
ផ្លាស់ទី Partition
ទំហំទំនេរ
កំពុងលុប
បានផ្ទុកឯកសារច្រើន
បានផ្ទុកឯកសារ
លុបបានជោគជ័យ
លើសទំហំ Sector
លុបមិនបានជោគជ័យ
លុបបានជោគជ័យ
មិនបានជ្រើសរើស
លើសទំហំ Sector
Format បានជោគជ័យ
Format មិនបានជោគជ័យ
កំពុងអាន
Backup បានជោគជ័យ
Backup មិនបានជោគជ័យ
កំពុងពិនិត្យភាពទទេ
កំពុងចាប់ផ្ដើម...
កំពុងចាប់ផ្ដើម
កំពុង Format
ជោគជ័យ
Partition គឺទទេ
មិនទទេ
ទំហំតូច
សរសេរចូលសូន្យ
សរសេរ PGPT ជោគជ័យ
សរសេរ PGPT បរាជ័យ
សរសេរ SGPT ជោគជ័យ
សរសេរ SGPT បរាជ័យ
កំពុងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ GPT...
បានរំលងភារកិច្ច
សរសេរ MBR ជោគជ័យ
សរសេរ MBR បរាជ័យ
អានបានជោគជ័យ
អានបរាជ័យ
សរសេរ PT ជោគជ័យ
សរសេរ PT បរាជ័យ
Backup PT បរាជ័យ
សរសេរ partinfo ជោគជ័យ
សរសេរ partinfo បរាជ័យ
កំពុងជួសជុល PT...
កំពុងជួសជុល partinfo...
Backup partinfo បរាជ័យ
សរសេរ MPT ជោគជ័យ
សរសេរ MPT បរាជ័យ
កំពុងជួសជុល MPT...
កំពុងជួសជុល MBR...
Backup MPT បរាជ័យ
Backup MBR បរាជ័យ
សរសេរបានជោគជ័យ
សរសេរមិនបានជោគជ័យ
កំពុងបែងចែក MBR ឡើងវិញ...
កំពុងពន្លាឯកសារ
កំពុងពន្លាឯកសារ...
ពន្លាឯកសាររួចរាល់
ពន្លាឯកសារបរាជ័យ
កំពុងសរសេរ
កំពុងលុប...
កំពុងសរសេរ...
ឯកសារមិនត្រឹមត្រូវ
ទទេ
កំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
មិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់
ខូច
កំពុងពិនិត្យ AVB Footer
លុបតែប៉ុណ្ណោះ
បានផ្ទុកឯកសារ
កំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព MBR...
កំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព GPT...
OEM Unlock
OEM Unlock បរាជ័យ
OEM Unlock ជោគជ័យ
កំពុង Patch
បន្ថែមឯកសារ
ប៊ូតុងខាងឆ្វេងនៃកណ្តុរ
ចុចម្តង + ជាប់ : អូសរូបភាព
ចុចពីរដងជាប់គ្នា : ផ្ទុករូបភាពថ្មី
កង់រមៀលកណ្តាល
រមៀលឡើងលើ : ពង្រីក (+ គ្រាប់ចុច SHIFT : លឿនជាងមុន, + គ្រាប់ចុច CTRL : យឺតជាងមុន)
រមៀលចុះក្រោម : បង្រួម (+ គ្រាប់ចុច SHIFT : លឿនជាងមុន, + គ្រាប់ចុច CTRL : យឺតជាងមុន)
ប៊ូតុងខាងស្តាំនៃកណ្តុរ
បង្វិលស្របទ្រនិចនាឡិកា (+ គ្រាប់ចុច SHIFT : បង្វិលច្រាសទ្រនិចនាឡិកា)
ការបង្ហាញភាគថាសជា HEX
តើអ្នកប្រាកដជាចង់បង្ហាញភាគថាសជា HEX ឬ?
ទៅកាន់អុហ្វសិត (Offset)
បញ្ចូលអុហ្វសិត
អតិបរមា
Hex
គោលដប់
ខ្សែអក្សរ
តម្លៃ Hex
ស្វែងរក
ជំនួសដោយ
ជម្រើស
ការកំណត់កូដអត្ថបទ
ប្រកាន់តួអក្សរតូចធំ
សួរមុនពេលជំនួស
ទិសដៅស្វែងរក
ទាំងអស់
ទៅមុខ
ថយក្រោយ
យល់ព្រម
ជំនួសទាំងអស់
បោះបង់
ស្វែងរក
រកមិនឃើញតម្លៃ
រកមិនឃើញការផ្គូផ្គងមុននេះទេ
លំនាំមិនអាចទទេបានទេ
ជំនួស
ខ្សែអក្សរត្រូវតែមានប្រវែងស្មើគ្នា
ប្រវែងលំនាំមិនត្រូវគ្នា
លំនាំមិនអាចទទេបានទេ
ជំនួសការផ្គូផ្គងនេះឬ?
កំហុសក្នុងការជំនួស
មិនធ្វើវិញ
ដែនកំណត់ کلپប៊ត
ចុចដើម្បីបង្ហាញទីតាំង
ចម្លង
ចម្លងអត្ថបទ
បិទភ្ជាប់
បំពេញការជ្រើសរើស
ជ្រើសរើសទាំងអស់
ស្វែងរក
ជំនួស
ស្វែងរកម្តងទៀត
ស្វែងរកម្តងទៀត (បញ្ច្រាស)
ទៅកាន់
បំពេញការជ្រើសរើស
បំពេញលំនាំ
សូមបញ្ចូលលំនាំ hex ដែលត្រឹមត្រូវ
លំនាំវែងពេក (អតិបរមា ៣២៧៦៨ បៃ)
លំនាំលើសពីទំហំជ្រើសរើស
ចំនួនបៃអតិបរមាដែលអនុញ្ញាតសម្រាប់ការជ្រើសរើសនេះ
ជួរអប្បបរមាត្រូវតែនៅចន្លោះ ០ និង ២៥៥
ជួរអតិបរមាត្រូវតែនៅចន្លោះ ០ និង ២៥៥
តម្លៃអប្បបរមាមិនអាចធំជាងតម្លៃអតិបរមាបានទេ
បៃចៃដន្យ
ជួរ (ទសភាគ)
កំហុស
ការជ្រើសរើសធំពេកមិនអាចចម្លងបានទេ
អតិបរមា
អប្បបរមា
មធ្យម