Встановити з'єднання
Зробити знімок екрана
Очистити журнали
Зупинити завдання
Адреса
Розмір
Швидкість передачі
Приблизний час, що залишився
Показати шпалери коробки
Інформація про пристрій
Підключити
ГОЛОВНА
Розділи
Інформація про флеш-пам'ять
Назва продукту
Ідентифікатор виробника
Загальна ємність пристрою
Кількість логічних одиниць
Версія специфікації
Дата виготовлення
LUN
Назва розділу
Назва файлу
Адреса блоку
Розмір
Тип
Статус
Завдання для розділів Android
Читати
Записати
Стерти
Графік
Розподіл простору
UFS
Параметри підключення
Попередження: UFS 4.x може бути пошкоджено при напрузі вище 2.90 В
Підсилювач сигналу (ISP)
Це лише для UFS 4.x HS-LSS
Серія B трохи швидша за серію A
ПРЯМИЙ ДОСТУП
Читати
Записати
Стерти
Логічна одиниця
Розмір
Записати байт заповнення
Опції стирання
Стерти один LUN
Стерти весь пристрій
Користувацька адреса
Початкова адреса
Кінцева адреса
Тип адреси
Сектор
Байт
Опції SCSI
Дескриптори
Пристрій
Конфігурація
Розмір
Одиниця
З'єднання
Рядок
Геометрія
Живлення
Здоров'я
FBO
Версія специфікації FBO
Рекомендований розмір діапазону LBA
Максимальний розмір діапазону LBA
Мінімальний розмір діапазону LBA
Максимальна кількість діапазонів LBA
Вимога до вирівнювання
Атрибути
Прапорці
eMMC
Параметри підключення
Для ISP використовуйте повільний CLOCK (6.5 МГц тощо)
Підключити
Зупинити
ПРЯМИЙ ДОСТУП
Читати
Записати
Стерти
Розділ
Розмір
Опції стирання
Стерти
Відкинути
Безпечне стирання
Обрізати (Trim)
Безпечне обрізання (Secure Trim)
Санірувати (Безпечне видалення даних)
Користувацька адреса
Початкова
Кінцева
Тип адреси
Сектор
Байт
Заповнення при записі
Байт
Пропустити стирання прошивки
Завдання підключення
Перевірити статус eMMC
Перевірити звіт про здоров'я eMMC
Опції RPMB
ЛІЧИЛЬНИК
Конфігурація захисту від запису
Увімкнути захист від запису
Використовувати ключ RPMB
Згенерувати випадковий ключ
Записати ключ RPMB
Прочитати ключ RPMB
Перевірити ключ RPMB
Розділи
Записати в eMMC
Скинути зміни
Зберегти у файл
Відкрити файл
Початок розширеної області
Перевірка здоров'я
Звіт про здоров'я від постачальника
Налаштування
Апаратне забезпечення
Зовнішній вигляд коробки
Тема LCD
Яскравість LCD
Яскравість RGB
Тема RGB
Прочитати налаштування
Зберегти налаштування
Вибір кольору
Логотип завантаження
Змінити шпалери
Функції коробки
Калібрувати напругу
Інформація про пам'ять
Перезапустити USB
Записати прошивку коробки
Сповіщення активного зумера
Режим симуляції
Калібрувальне обрізання
Інформація про коробку
Тип коробки
Серійний номер F64
MAC-адреса Bluetooth LE
Версія файлу активації
Посилання на підтримку
Програмне забезпечення
Розмір шрифту таблиці розділів
Розмір шрифту журналу програмного забезпечення
Увімкнути звукові ефекти
Показувати підказки
Пріоритезувати виявлення UFS 4.x
Показувати відсоток прогрес-бару
Показувати сітку списку розділів
Не записувати на диск (Лише для тесту пам'яті)
Показувати індикатор швидкості
Прочитати інформацію про Android
Резервне копіювання розділу безпеки Android
Показати з'єднання для налагодження UFS
Аналізатор розділів Android
Прочитати інформацію RPMB
Повільне читання/запис (для поганих мікросхем eMMC)
Прочитати звіт S.M.A.R.T. UFS
Підключити BLE
Візуальні теми
Тема оформлення
Колір тексту логів JEDEC
Встановити колір
Конфігурація буфера WriteBooster:
Перевірка безпечного завантажувача...
Тип пристрою:
Клас пристрою UFS:
Підклас масового сховища UFS:
Протокол, що підтримується пристроєм UFS:
Завантаження увімкнено:
Коротке завантаження увімкнено:
Ідентифікатор послідовності завантаження:
Підтримка безпечного LU:
Версія специфікації:
Дата виготовлення:
Кількість відомих логічних одиниць:
Увімкнути доступ до дескриптора при частковій ініціалізації:
Початковий режим живлення:
Високопріоритетний LUN:
Тип безпечного видалення:
Затримка завершення фонових операцій:
Початковий активний рівень ICC:
Базове зміщення дескриптора одиниці 0:
Довжина параметра конфігурації дескриптора одиниці:
Можливість RTT пристрою UFS:
Оновлення RTC:
Підтримка функцій UFS:
Тайм-аут оновлення прошивки в польових умовах:
Глибина черги:
Версія пристрою:
Кількість областей із захистом від запису:
Максимальний розмір даних PSA:
Тайм-аут стану PSA:
WriteBooster використовує простір користувача:
Тип буфера WriteBooster:
Розмір буфера WriteBooster для спільного використання
Конфігурація UM CPort:
Мінімальний розмір області об'єднаної пам'яті
Версія специфікації HPB:
Режим керування HPB:
Кількість логічних одиниць:
Довжина конфігурації завантаження:
Довжина конфігурації логічної одиниці:
Увімкнути регіон RPMB:
Розмір регіону RPMB 1:
Розмір регіону RPMB 2:
Розмір регіону RPMB 3:
Увімкнути логічну одиницю:
Ідентифікатор LUN завантаження:
Захист від запису логічної одиниці:
Тип пам'яті:
Кількість одиниць виділення:
Надійність даних:
Розмір логічного блоку:
Тип налаштування:
Можливості контексту:
Розмір буфера WriteBooster:
Максимальна кількість регіонів HPB:
Початкове зміщення закріпленого регіону HPB:
Закріплені регіони HPB:
Індекс одиниці:
Глибина черги логічної одиниці:
Пріоритет черги логічної одиниці:
Підтримка типів даних:
Кількість логічних блоків:
Розмір блоку стирання:
Чутливість до стану виробництва:
Розмір регіону RPMB 0:
Кількість ресурсів фізичної пам'яті:
Гранулярність великої одиниці:
Максимальна кількість активних регіонів HPB:
Кількість закріплених регіонів HPB:
Розмір буфера WriteBooster логічної одиниці:
Номер версії випуску MIPI Unipro:
Номер версії випуску MIPI M-PHY:
Назва виробника:
Назва продукту:
Ідентифікатор OEM:
Серійний номер:
Рівень ревізії продукту:
Загальна кількість секторів:
Власний розмір блоку:
Розмір сегмента:
Розмір одиниці виділення:
Мінімальний розмір блоку, що адресується:
Оптимальний розмір блоку для читання:
Оптимальний розмір блоку для запису:
Максимальний розмір буфера для вхідних даних:
Максимальний розмір буфера для вихідних даних:
Максимальний розмір даних у фазовому колапсі:
Підтримка передачі даних не по порядку:
Максимальна кількість підтримуваних логічних одиниць:
Максимальна кількість кадрів RPMB:
Політика ресурсів динамічної ємності:
Максимальна кількість підтримуваних доступних контекстів:
Розмір одиниці тегу системних даних:
Розмір ресурсу тегу системних даних:
Підтримувані типи безпечного видалення:
Підтримувані типи пам'яті:
Кількість підтримуваних типів пам'яті:
Розширений тип пам'яті 1:
Розширений тип пам'яті 1, максимальна кількість одиниць виділення:
Розширений тип пам'яті 1, коефіцієнт корекції ємності:
Системна кодова пам'ять, максимальна кількість одиниць виділення:
Системна кодова пам'ять, коефіцієнт корекції ємності:
Непостійна пам'ять, максимальна кількість одиниць виділення:
Непостійна пам'ять, коефіцієнт корекції ємності:
Розширений тип пам'яті 1, максимальна кількість одиниць виділення:
Розширений тип пам'яті 2, максимальна кількість одиниць виділення:
Розширений тип пам'яті 2, коефіцієнт корекції ємності:
Розширений тип пам'яті 3, максимальна кількість одиниць виділення:
Розширений тип пам'яті 3, коефіцієнт корекції ємності:
Розширений тип пам'яті 4, максимальна кількість одиниць виділення:
Розширений тип пам'яті 4, коефіцієнт корекції ємності:
Оптимальний розмір логічного блоку:
Максимальний розмір буфера WriteBooster пристрою UFS:
Максимальна кількість буферів WriteBooster пристрою UFS:
Коефіцієнт корекції ємності WriteBooster:
Режим споживання простору користувача WriteBooster:
Максимальна кількість зонованих логічних одиниць:
Мінімальна кількість байтів для стирання зонованої логічної одиниці:
Розмір зонованої логічної одиниці:
Розмір регіону HPB:
Максимальна кількість LU HPB:
Розмір підрегіону HPB:
Максимальна кількість активних регіонів HPB:
Максимальний струм VCC:
Максимальний струм VCCQ:
Максимальний струм VCCQ2:
Інформація перед закінченням терміну служби:
Термін служби за методом постачальника A:
Термін служби за методом постачальника B:
Загальна кількість оновлень:
Прогрес оновлення:
Власний звіт про здоров'я від постачальника:
Ініціалізація пристрою:
Постійний захист від запису:
Захист від запису при ввімкненні:
Фонові операції:
Операція очищення:
Статус помилки очищення:
Функція передачі даних не по порядку:
Режим терміну служби пристрою:
Увімкнути очищення:
Увімкнути оновлення:
Видалення фізичного ресурсу:
Годинник реального часу:
Ініціалізація UM:
Операція оновлення прошивки в польових умовах:
Команда призупинення UM:
Статус призупинення UM:
Функція WriteBooster:
Операція очищення буфера WriteBooster:
Очищення буфера WriteBooster під час глибокого сну:
Скидання Host Performace Booster:
Увімкнення Host Performance Booster:
LUN завантаження:
Поточний режим живлення:
Активний рівень ICC:
Стан пристрою після скидання живлення:
Статус фонової операції:
Статус операції очищення:
Максимальний розмір вхідних даних:
Максимальний розмір вихідних даних:
Функція передачі даних не по порядку:
Потрібна динамічна ємність:
Значення частоти опорного годинника:
Блокування дескриптора конфігурації:
Керування подіями винятків:
Статус події винятку:
Розмір області об'єднаної пам'яті:
Максимальна кількість запитів UMPIU UM:
Максимальний розмір даних команди HPB:
Кількість секунд, що минули з ЧАСОВОЇ БАЗИ:
Конфігурація контексту:
Правильно запрограмовані блоки:
Статус FFU пристрою:
Статус обізнаності про стан виробництва:
Розмір даних обізнаності про стан виробництва:
Час очікування стробування опорного годинника:
Приблизна температура поверхні корпусу:
Верхня межа температури:
Нижня межа температури:
Статус дроселювання:
Статус очищення буфера WriteBooster:
Доступний розмір буфера WriteBooster:
Термін служби буфера WriteBooster:
Поточний розмір буфера WriteBooster:
Статус EXT_IID:
Розмір кешу підказок хоста:
Статус операції оновлення:
Частота оновлення:
Одиниця операції оновлення:
Метод оновлення:
Часова мітка з 1 січня 1970 року (UTC):
Керування операцією FBO:
Рівень оптимізації FBO:
Поточний стан FBO:
Серійний номер F64:
MAC-адреса Bluetooth LE:
Тип коробки:
Рівень налагодження:
Версія файлу активації:
Часова мітка:
Підключити
Натисніть тут
Відключити
Сховати шпалери коробки
Показати шпалери коробки
BLE підключено
Неправильний PIN-код
SD-карта
eMMC
UFS
Пошук пристроїв...
Записати в eMMC
Розділи вже налаштовано
Лише читання / налаштування
Читати / записувати один раз
Читати / скидати при ввімкненні
Читати / летючий
Лише запис / летючий
Читати
Читати / постійний
Лише читання
Очистити
Встановити
Мова
Інструменти
Інструменти
Діагностичні інструменти
Загальні налаштування
Онлайн-підтримка
Повне логічне стирання області користувача
Завдання підключення
Завантажувальний розділ
Розділ області користувача
Розділ загального призначення
Текст скопійовано
Наступна сторінка
Попередня сторінка
Налаштувати амплітуду
Увімкнути
Амплітуда сигналу
Інвертувати
Використовуйте це для
Використовуйте лише для
Доступ до пам'яті
Адреса підлеглого пристрою
Реєстр
Виявлені підлеглі пристрої
Поміняти місцями SDATA та SCLK
Вимкнути живлення VIO після сканування
Поміняти місцями SDA та SCL
Вимкнути живлення VDD після сканування
Почати сканування
Показати розпіновку
Вибране значення зробить

Ви впевнені, що хочете продовжити?
Потрібне значення
Будь ласка, введіть шістнадцяткове значення
натисніть тут, щоб записати значення
Версія специфікації FBO:
Рекомендований розмір діапазону LBA:
Максимальний розмір діапазону LBA:
Мінімальний розмір діапазону LBA:
Максимальна кількість діапазонів LBA:
Вимога до вирівнювання:
натисніть тут, щоб змінити значення
натисніть тут, щоб прочитати значення
Натисніть тут, щоб безпечно вимкнути живлення мікросхеми
Пристрій увійшов у режим UFS-PowerDown
Пристрій увійшов у режим EMMC_POWER_OFF
Тепер ви можете безпечно вийняти його з роз'єму
Перевірити запис RPMB
Очистити RPMB
Опції RPMB
Запис
Конфігурація захисту від запису
Адреса логічного блоку
Кількість логічних блоків
Тип захисту від запису
Конфігурація завантаження
Завантажувальний розділ
Ширина завантажувальної шини
Режим завантаження
Підтвердження завантаження
Скинути ширину шини після завантаження
Постійний захист конфігурації завантаження
Конфігурація захисту від запису
Статус WP завантажувальної області 1
Статус WP завантажувальної області 2
Тимчасовий захист від запису
Постійний захист від запису
Підтримка безпечного WP
Статус безпечного WP
Швидке читання RPMB
Налаштування надійності запису
Скинути RPMB
Розширені завдання
Скинути лічильник
Розблокувати CSD
Повне заводське скидання
Скинути сигнал
Керування динамічною ємністю
Керування безпечними пошкодженими блоками
Статус потреби в динамічній ємності
Заводське скидання
Користувацька область WP
Керувати динамічною ємністю
Сканувати групи WP eMMC
Зняти захист від запису
Цикл автоматичного перепідключення
Налаштовує коливання диференційної напруги
Прочитати інформацію S.M.A.R.T.
Інформація про захист від запису
B_PWR_WP_EN
Не вибрано: Завантажувальна область не захищена від запису при ввімкненні.
Вибрано: Увімкнути захист від запису завантажувальної області на період ввімкнення. Цей біт має бути нульовим, якщо встановлено B_PWR_WP_DIS (біт 6). При читанні цей біт лише вказує, чи було встановлено захист при ввімкненні спеціально для завантажувальної області. Спосіб застосування захисту при ввімкненні залежить від налаштування бітів 7 та 1. Для перевірки захисту завантажувальної області прочитайте BOOT_WP_STATUS[174].
B_PWR_WP_SEC_SEL
Не вибрано: B_PWR_WP_EN (біт 0) застосовується лише до завантажувальної області, якщо встановлено B_SEC_WP_SEL (біт 7).
Вибрано: B_PWR_WP_EN (біт 0) застосовується лише до завантажувальної області, якщо встановлено B_SEC_WP_SEL (біт 7).
B_PERM_WP_EN
Не вибрано: Завантажувальна область не захищена від запису постійно.
Вибрано: Завантажувальна область захищена від запису постійно. Цей біт має бути нульовим, якщо встановлено B_PERM_WP_DIS. При читанні цей біт лише вказує, чи було встановлено постійний захист спеціально для завантажувальної області. Спосіб застосування постійного захисту залежить від налаштування бітів 7 та 3. Для перевірки захисту завантажувальної області прочитайте BOOT_WP_STATUS[174]. Цей біт може бути нульовим, якщо весь пристрій постійно захищено за допомогою CSD[13].
B_PERM_WP_SEC_SEL
Не вибрано: B_PERM_WP_EN (біт 2) застосовується лише до завантажувальної області, якщо встановлено B_SEC_WP_SEL (біт 7).
Вибрано: B_PERM_WP_EN (біт 2) застосовується лише до завантажувальної області, якщо встановлено B_SEC_WP_SEL (біт 7).
B_PERM_WP_DIS
Не вибрано: Майстру дозволено встановлювати B_PERM_WP_EN (біт 2).
Вибрано: Назавжди вимкнути використання B_PERM_WP_EN (біт 2). Цей біт має бути нульовим, якщо встановлено B_PERM_WP_EN. Цей біт не впливає на налаштування CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
Не вибрано: Майстру дозволено встановлювати B_PWR_WP_EN (біт 0).
Вибрано: Вимкнути використання B_PWR_WP_EN (біт 0). Цей біт має бути нульовим, якщо встановлено PWR_WP_EN.
B_SEC_WP_SEL
Не вибрано: B_PERM_WP_EN (біт 2) та B_PWR_WP_EN (біт 0) застосовуються до обох завантажувальних розділів, а B_PERM_WP_SEC_SEL (біт 3) та B_PWR_WP_SEC_SEL (біт 1) не мають впливу.
Вибрано: B_PERM_WP_EN (біт 2) та B_PWR_WP_EN (біт 0) застосовуються лише до завантажувального розділу, вибраного B_PERM_WP_SEC_SEL (біт 3) та B_PWR_WP_SEC_SEL (біт 1) відповідно.
ПРИМІТКА: Після того, як пристрій налаштовано на увімкнення захисту на завантажувальних розділах окремо, це неможливо скасувати до наступного циклу живлення. Цей біт дозволяє поєднувати постійно захищені та захищені при ввімкненні завантажувальні розділи.
US_PWR_WP_EN
Не вибрано: Захист від запису при ввімкненні не застосовується при видачі команди CMD28.
Вибрано: Застосувати захист на період ввімкнення до групи захисту, вказаної командою CMD28. Цей біт не може бути встановлений, якщо встановлено US_PWR_WP_DIS. Цей біт не має впливу, якщо встановлено US_PERM_WP_EN.
US_PERM_WP_EN
Не вибрано: Постійний захист від запису не застосовується при видачі команди CMD28.
Вибрано: Застосувати постійний захист від запису до групи захисту, вказаної командою CMD28. Цей біт не може бути встановлений, якщо встановлено US_PERM_WP_DIS.
US_PWR_WP_DIS
Не вибрано: Захист від запису при ввімкненні може бути застосований до груп захисту від запису.
Вибрано: Вимкнути використання захисту від запису на період ввімкнення для груп захисту від запису у всіх розділах області користувача з моменту встановлення цього біта до вимкнення живлення або апаратного скидання. Встановлення цього біта не впливає на вже захищені області.
US_PERM_WP_DIS
Не вибрано: Постійний захист від запису може бути застосований до груп захисту від запису.
Вибрано: Назавжди вимкнути використання постійного захисту від запису для груп захисту від запису у всіх розділах області користувача з моменту встановлення цього біта. Встановлення цього біта не впливає на вже захищені області.
CD_PERM_WP_DIS
Не вибрано: Хосту дозволено встановлювати PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
Вибрано: Вимкнути використання PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
PERM_PSWD_DIS
Не вибрано: Функції захисту паролем увімкнено.
Вибрано: Функції захисту паролем (СТИРАННЯ (Примусове стирання), БЛОКУВАННЯ, РОЗБЛОКУВАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ПАРОЛЮ, ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРОЛЮ) назавжди вимкнено.
Використовуйте
для зміни значень PERM_WRITE_PROTECT та TMP_WRITE_PROTECT
Форматувати як exFAT
Перезаписати існуючий файл?
Операцію скасовано...
Зберегти файл дампу RAW Flash
Вибрати вихідний каталог
Зберегти файл дампу RAW Register
Відкрити файл BitMap
Вибрати файл Flash
Записати файл дампу RAW Flash
Записати файл EXT_CSD
Вибрати бінарний файл FFU
Відремонтувати
Повністю скинути eMMC до заводських налаштувань?
Все одно продовжити?
Це зітре ДАНІ, BOOT, RPMB та всі інші налаштування.
Ви впевнені, що хочете стерти?
Ви впевнені, що хочете записати?
Стерти розділ перед записом?
Прочитати інформацію про суперрозділ
Записати дані користувача?
Ви впевнені, що хочете стерти
Ви хочете відформатувати
Ви впевнені, що хочете стерти весь пристрій?
Розблокувати/скинути CSD?
Не всі eMMC / eMCP підтримують цю функцію.
Видалити захист від запису для області КОРИСТУВАЧА та GPPx?
Записати регістр CID?
Записати конфігурацію безпечного WP?
Успішний запис додасть 2 до лічильника RPMB.
ВИ ВПЕВНЕНІ ???
Записати ключ RPMB?
Успішний запис додасть 1 до лічильника RPMB.
Перевірити запис RPMB?
Завантажити XML для інших розділів?
Пошук...
Шукати розділ
Шукати далі
Завантажити старішу резервну копію
Більше старих резервних копій не знайдено!
Завантажити новішу резервну копію
Більше нових резервних копій не знайдено!
Конфігурацію завантажено з
Часова мітка
Налаштувати
Відремонтувати помилки GPT, якщо знайдено?
Розпакувати файли
Вибрати запаковані файли
Перевірити контрольні суми та хеш?
Вибрати код варіанту країни / постачальника
Розблокування FRP
Відформатувати розділ FRP?
Стерти дані користувача
Стерти дані користувача?
Ви на 100% впевнені?
Дані користувача будуть втрачені назавжди.
Ви впевнені, що хочете продовжити?
Відформатувати пристрій до заводських налаштувань?
Відформатувати пристрій до заводських налаштувань
Перевірка на порожнечу
Розпакування файлу
Будь ласка, зачекайте...
Читання інформації про Android
Я розумію, що можу використовувати ці функції лише
для експериментальних цілей на пристроях, якими я володію.

Видалити обліковий запис
Ви підтверджуєте, що це ваш пристрій?
Розпакування файлу
Перевірка контрольної суми
Натисніть кнопку "Записати", щоб застосувати налаштування UFS
Заводське налаштування
Попередження:
Зміни в налаштуваннях UFS призведуть до СТИРАННЯ ВСІХ ДАНИХ всередині мікросхеми UFS.
Переконайтеся, що ви зробили резервну копію всіх важливих розділів перед тим, як продовжити.
Поточні налаштування UFS збережено в:
Застосування постійних атрибутів:
Зареєструвати коробку F64
Будь ласка, введіть всю необхідну інформацію
є обов'язковим
не те саме, що
Ім'я
Прізвище
Адреса електронної пошти
Країна
Номер мобільного телефону
Служба повідомлень
Ім'я користувача
Метод верифікації OTP
через номер мобільного телефону
через адресу електронної пошти
через службу повідомлень
Створити пароль для облікового запису
Перевірити пароль
Інформація про користувача
Онлайн-реєстрація коробки F64
Надіслати
Будь ласка, введіть OTP до закінчення таймера
надіслано
Надіслати OTP
Запросити новий OTP
Завдання онлайн-реєстрації
Інформацію про користувача надіслано
Запит OTP...
Перевірка OTP...
Коробку успішно зареєстровано!
Реєстрація коробки НЕ ВДАЛАСЯ!
Помилка сервера
РОЗШИРЕНИЙ АТРИБУТ РОЗДІЛУ
Виберіть тип SoC пристрою
Відкрити передзавантажувач MTK
Перевірити підтримувані eMMC / UFS передзавантажувачем
Ще не підтримується
Розпакувати також інші файли SIN?
Виберіть конфігурацію
Використана пам'ять
Сканування RFFE в процесі...
Сканування I2C в процесі...
Сканування I3C в процесі...
Сканування SPI в процесі...
Сканування UART в процесі...
Натисніть СТОП, щоб скасувати
Загальне налаштування
Ви впевнені, що хочете ПЕРЕЗАПУСТИТИ USB?
Всі запущені завдання будуть СКАСОВАНІ.
Продовжити ПЕРЕЗАПУСК USB?
Ви впевнені, що хочете
ЗУПИНИТИ поточне завдання?
Будь ласка, виберіть
Записати регістр CSD?
ПОМИЛКА
НАЗАВЖДИ ЗАХИСТИТИ ВІД ЗАПИСУ
весь
Якщо ви на 100% впевнені, натисніть ТАК 3 рази...
Дайте відповідь
Записати дані RPMB?
Цей запис даних RPMB додасть
до лічильника записів
Включити елементи OTP?
Включити елементи захисту від запису?
Включити елементи налаштувань розділів?
Помилка при початку виявлення
Назавжди вимкнути оновлення прошивки?
Ви впевнені, що хочете встановити
Постійний захист від запису?
Ви впевнені, що хочете вийти?
Виконується активне завдання! Все одно вийти?
Перевірити ключ RPMB?
Перевірити запис RPMB?
Успішна перевірка додасть 1 до лічильника.
НАЗАВЖДИ ЗАБЛОКУВАТИ
дескриптор конфігурації?
Перезапустити програму, щоб застосувати тему?
Безпечно від'єднати eMMC?
Завершити налаштування розділів?
Ця процедура є одноразово програмованою (OTP)
Ви впевнені, що хочете застосувати зміни?
Деякі вибрані опції можуть бути OTP
Ви впевнені, що хочете назавжди вимкнути зміну
бітів реєстру конфігурації завантаження, що стосуються режиму завантаження?
Скинути дані та ключ RPMB?
Прочитати ключ RPMB?
Скинути налаштування eMMC до заводських?
Це зітре всі ДАНІ з
а також скине налаштування EXT_CSD.
Скинути лічильник RPMB?
Звільнити
байтів з розділу КОРИСТУВАЧА?
Оригінал
Налаштовано
Ця процедура зробить розділ КОРИСТУВАЧА меншим
Інформація про роз'єм
Тип роз'єму
Серійний номер
Дата виготовлення
Активовані функції
Показати напругу коробки
Коливання диференційної напруги UFS
Я прочитав EULA
Я погоджуюся з EULA
Підтримка
Соціальні мережі
Посібник користувача
Онлайн-магазин
Рекомендовані аксесуари
Активації
Увімкнути
Утримуйте клавішу CTRL для MoviNand FFU
Це зітре всі ДАНІ, крім RPMB
Розблокувати конфігурацію розділу
Зміна розділів зітре всі дані (крім RPMB)!
Конфігурацію розділу заблоковано
Інформація про NTAG®
Дата програмування
Пам'ять користувача
Статус блокування
Червоний
Зелений
Синій
Інвертувати вибір
Вимкнути
Вибрати файл резервної копії
Множник розміру буфера
Перезаписати розпаковані файли?
Рівень винятків пристрою:
Операції HID:
Доступний розмір HID:
Розмір HID:
Коефіцієнт прогресу HID:
Стан HID:
Інформація про підказку щодо зміни розміру буфера WriteBooster:
Увімкнути зміну розміру буфера WriteBooster:
Статус операції зміни розміру WriteBooster:
Режим часткового очищення буфера WriteBooster:
Максимальний розмір FIFO для часткового очищення WriteBooster:
Поточний розмір FIFO для часткового очищення WriteBooster:
Поточний розмір виділеного закріпленого буфера WriteBooster:
Доступний розмір закріпленого буфера WriteBooster:
Сукупний записаний розмір WriteBooster:
Розмір закріпленого буфера для часткового очищення WriteBooster:
Мінімальний розмір незакріпленого буфера для часткового очищення WriteBooster:
Увімкнути відкріплення закріплених даних:
Формат представлення коефіцієнта корекції ємності:
Відновити попередній CID
Видалити групи захисту від запису
і, можливо, СТЕРТИ ВСІ ДАНІ?
Ви вже зробили резервну копію важливих даних?
Ви готові попрощатися з усіма своїми даними?
Пересканувати UFS, щоб перевірити статус захисту від запису
ПОМИЛКА: Спочатку розблокуйте bConfigDescrLock (OTP)
Ця функція не підтримується цим eMMC
Робочий каталог встановлено на Папку
Натисніть ТАК, щоб стерти розділ з 0xFF (Новий метод)
Натисніть НІ, щоб стерти розділ з 0x00 (Старий метод)
Встановити лічильник RPMB
У вас вже є повна резервна копія даних RPMB?
Введіть бажане значення лічильника
Виберіть бінарний файл резервної копії RPMB
Дані RPMB ПОРОЖНІ!
Завантажити GPT для інших розділів?
Змінити завантажувальні слоти?
Виберіть завантаження A або B
Виберіть правильну процедуру
Нова безпека для Android 14 та 15
Нова безпека FRP (2024, 2025)
Стара безпека FRP
Конфігурація розділу
Опорний годинник
Дескриптор конфігурації (OTP)
Виберіть розмір для читання RPMB
Стерти всі LUN
(Виправити повільний UFS)
Це не зітре RPMB або області із захистом від запису
Стерти всі розділи
Розблокування OEM
Встановити увімкнення розблокування OEM?
Стерти перед записом
Резервне копіювання
Пропустити дані користувача
Записати в слот A та B
Введіть власний водяний знак
Повільне читання/запис (для поганих мікросхем UFS)
Змінити розмір розділу даних?
Відформатувати розділ
Виберіть розділи для форматування
ВСІ ДАНІ БУДУТЬ ВТРАЧЕНІ
Встановити слот Android A
Пропустити заповнення розрідженого файлу eMMC
Інформація про розділ
GUID типу розділу
Унікальний GUID розділу
Назва розділу
Перший LBA
Останній LBA
Прапорці
Застосувати зміни
Видалити розділ
Перетворити BIN у SPARSE
Перетворити SPARSE у BIN
Обрізати порожній простір
Вибрати декілька розріджених файлів
Розрідження файлу
Скасування розрідження файлу
Вибрати бінарні файли
Вибрати розріджені файли
Пріоритет
Залишилося спроб
Успішно
Лише читання
Тіньова копія
Прихований
Немає літери диска
Основні завдання підключення
Завдання після підключення
Автоматичне видалення FRP
Прочитати статус завантаження MTK
Прочитати статус завантаження MOTO
Опції завантаження файлів
Розділи GPT
Одиночний RAW-образ
Перевірити інформацію про KG
Оновити інформацію про KG
Статус KG
Версія KG RPMB
Стерти інформацію про статус
Стерти інформацію про блокування екрана
Стерти логи сервера
Стерти метадані
Стерти безпечні дані
Стерти безпечний токен
Стерти сертифікат
Зміна статусу KG є незаконною у більшості країн
Скидання тренування ОЗП
Скинути тренування ОЗП?
Стерти дані RPMB
Це зітре всі LUNS та дані RPMB
Інструменти файлів
Скрипт
Інструмент для сценаріїв
Запустити скрипт
Використовувати WriteBooster?
Перепідключити F64 Box
Будь ласка, підключіть лише 1 F64 Box!
Очікування F64 Box...
Box виявлено...
Заблокувати скрипт
Заблокувати скрипт за серійним номером F64 Box
Виберіть файл скрипта F64
Показати більшу швидкість передачі UFS
Приховати інформацію з журналів
Перевірити Android Verified Boot?
Хешування блоків даних
Інструменти розпакування прошивки
Інструменти розробника
Оновити хеш
Підписати розділ Android
Виберіть образ розділу Android
Це оновить ХЕШІ без створення резервної копії.
Це оновить ПРИВАТНИЙ ключ без створення резервної копії.
Виберіть образ розділу Android
Оновлення приватного ключа
Виберіть файл ключа PEM
Я розумію, що ці інструменти лише для розробників.
Розробник Android
Це розпакує та декомпресує завантажувальні файли.
Виберіть файл завантаження Android
Розпакувати Android Boot
Виберіть файл ядра
Стиснення файлу
Упакувати Android Boot
Це упакує та перезапише файли.
Ви впевнені, що хочете перемістити цей розділ?
Це ПРИЗВЕДЕ ДО ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА
Перемістити розділ
Порожній розмір
Стирання
Завантажено кілька файлів
Файл завантажено
Стирання успішне
Переповнення сектора
Помилка стирання
Стирання успішне
Не вибрано
Переповнення сектора
Форматування успішне
Помилка форматування
Читання
Резервне копіювання успішне
Помилка резервного копіювання
Перевірка на порожнечу
Ініціалізація...
Ініціалізація
Форматування
Успішно
Розділ порожній
Не порожній
Малий розмір
Запис нулями
Запис PGPT успішний
Запис PGPT НЕ ВДАВСЯ
Запис SGPT успішний
Запис SGPT НЕ ВДАВСЯ
Налаштування GPT...
Завдання пропущено
Запис MBR успішний
Запис MBR НЕ ВДАВСЯ
Читання успішне
Помилка читання
Запис PT успішний
Запис PT НЕ ВДАВСЯ
Помилка резервного копіювання PT
Запис partinfo успішний
Запис partinfo НЕ ВДАВСЯ
Відновлення PT...
Відновлення partinfo...
Помилка резервного копіювання partinfo
Запис MPT успішний
Запис MPT НЕ ВДАВСЯ
Відновлення MPT...
Відновлення MBR...
Помилка резервного копіювання MPT
Помилка резервного копіювання MBR
Запис успішний
Помилка запису
Перерозмітка MBR...
Розпакування
Розпакування...
Розпакування завершено
Помилка розпакування
Запис
Стирання...
Запис...
Неправильний файл
Порожньо
Перевірка
Перевірено
Не перевірено
Пошкоджено
Перевірка футера AVB
Тільки стирання
Файл завантажено
Оновлення MBR...
Оновлення GPT...
Розблокування OEM
Помилка розблокування OEM
Розблокування OEM успішне
Патчинг
Додати файл
Ліва кнопка миші
Один клік + утримування : Перетягнути зображення
Подвійний клік : Завантажити нове зображення
Середнє коліщатко прокручування
Прокручування вгору : Збільшити (+ КЛАВІША SHIFT : Швидше, + КЛАВІША CTRL : Повільніше)
Прокручування вниз : Зменшити (+ КЛАВІША SHIFT : Швидше, + КЛАВІША CTRL : Повільніше)
Права кнопка миші
Поворот за годинниковою стрілкою (+ КЛАВІША SHIFT : Поворот проти годинникової стрілки)
Перегляд розділу в HEX
Ви впевнені, що хочете переглянути розділ у HEX?
Перейти до зміщення
Введіть зміщення
Максимум
Hex
Десятковий
Текстовий рядок
Значення Hex
Шукати
Замінити на
Опції
Кодування тексту
Враховувати регістр
Підтверджувати перед заміною
Напрямок пошуку
Все
Вперед
Назад
OK
Замінити все
Скасувати
Знайти
Значення не знайдено
Попередніх збігів не знайдено
Шаблон не може бути порожнім
Замінити
Рядки повинні мати однакову довжину
Невідповідність довжини шаблону
Шаблон не може бути порожнім
Замінити цей збіг?
Помилка заміни
Скасувати
Ліміт буфера обміну
Натисніть, щоб показати розташування
Копіювати
Копіювати текст
Вставити
Заповнити виділення
Виділити все
Знайти
Замінити
Знайти знову
Знайти знову (у зворотному напрямку)
Перейти до
Заповнити виділення
Заповнити шаблоном
Будь ласка, введіть коректний HEX-шаблон
Шаблон занадто довгий (макс. 32768 байт)
Шаблон перевищує розмір виділення
Максимально допустима кількість байтів для цього виділення
Мінімальний діапазон має бути від 0 до 255
Максимальний діапазон має бути від 0 до 255
Мінімальне значення не може бути більшим за максимальне
Випадкові байти
Діапазон (десятковий)
Помилка
Виділення занадто велике для копіювання
Максимум
Мінімум
Середнє