연결 설정
스크린샷 찍기
로그 지우기
작업 중지
주소
크기
전송 속도
남은 예상 시간
박스 배경화면 표시
장치 정보
연결
메인
파티션
플래시 메모리 정보
제품명
제조사 ID
총 원시 장치 용량
논리 단위 수
사양 버전
제조일
LUN
파티션 이름
파일 이름
블록 주소
크기
유형
상태
Android 파티션 작업
읽기
쓰기
지우기
그래프
공간 할당
UFS
연결 매개변수
경고: UFS 4.x는 VCC 2.90V 이상에서 손상될 수 있습니다
신호 부스터 (ISP)
이것은 UFS 4.x HS-LSS 전용입니다
B-시리즈는 A-시리즈보다 약간 빠릅니다
RAW 액세스
읽기
쓰기
지우기
논리 단위
크기
쓰기 패딩 바이트
지우기 옵션
단일 LUN 지우기
전체 장치 지우기
사용자 지정 주소
시작 주소
끝 주소
주소 유형
섹터
바이트
SCSI 옵션
디스크립터
장치
구성
크기
단위
상호 연결
문자열
지오메트리
전원
상태
FBO
FBO 사양 버전
권장 LBA 범위 크기
최대 LBA 범위 크기
최소 L-BA 범위 크기
최대 LBA 범위 수
정렬 요구 사항
속성
플래그
eMMC
연결 매개변수
ISP의 경우 느린 CLOCK(6.5Mhz 등)을 사용하십시오
연결
중지
RAW 액세스
읽기
쓰기
지우기
파티션
크기
지우기 옵션
지우기
폐기
보안 지우기
트림
보안 트림
삭제 (보안 데이터 제거)
사용자 지정 주소
시작
끝
주소 유형
섹터
바이트
쓰기 패딩
바이트
펌웨어 지우기 건너뛰기
연결 작업
eMMC 상태 확인
eMMC 상태 보고서 확인
RPMB 옵션
카운터
보안 쓰기 방지 구성
보안 쓰기 방지 활성화
RPMB 키 사용
임의 키 생성
RPMB 키 쓰기
RPMB 키 읽기
RPMB 키 테스트
파티션
eMMC에 쓰기
변경 사항 재설정
파일에 저장
파일 열기
고급 영역 시작
상태 확인
공급업체 상태 보고서
프로비저닝
하드웨어
박스 외관
LCD 테마
LCD 밝기
RGB 밝기
RGB 테마
설정 읽기
설정 저장
색상 선택기
부팅 로고
배경화면 변경
박스 기능
전압 보정
메모리 정보
USB 다시 시작
박스 펌웨어 쓰기
활성 부저 알림
시뮬레이션 모드
보정 트림
박스 정보
박스 유형
F64 일련번호
블루투스 LE MAC 주소
활성화 파일 버전
지원 링크
소프트웨어
파티션 테이블 글꼴 크기
소프트웨어 로그 글꼴 크기
사운드 효과 활성화
힌트 표시
UFS 4.x 감지 우선 순위 지정
진행률 표시줄 백분율 표시
파티션 목록 그리드 표시
디스크에 쓰지 않음 (메모리 테스트 전용)
속도 게이지 표시
Android 정보 읽기
Android 보안 파티션 백업
UFS 디버그 연결 표시
Android 파티션 분석기
RPMB 정보 읽기
느린 읽기/쓰기 (불량 eMMC IC용)
UFS S.M.A.R.T. 보고서 읽기
BLE 연결
시각적 테마
스킨 테마
JEDEC 로그 텍스트 색상
색상 설정
WriteBooster 버퍼 구성:
보안 부트로더 확인 중...
장치 유형:
UFS 장치 클래스:
UFS 대용량 저장소 하위 클래스:
UFS 장치에서 지원하는 프로토콜:
부팅 활성화:
단축 부팅 활성화:
부팅 시퀀스 ID:
보안 LU 지원:
사양 버전:
제조일:
잘 알려진 논리 단위 수:
부분 초기화에서 디스크립터 액세스 활성화:
초기 전원 모드:
높은 우선 순위 LUN:
보안 제거 유형:
백그라운드 작업 종료 지연 시간:
초기 활성 ICC 수준:
단위 디스크립터 0 기본 오프셋:
단위 디스크립터 구성 매개변수 길이:
UFS 장치의 RTT 기능:
RTC 업데이트:
UFS 기능 지원:
필드 펌웨어 업데이트 시간 초과:
큐 깊이:
장치 버전:
보안 쓰기 방지 영역 수:
PSA 최대 데이터 크기:
PSA 상태 시간 초과:
WriteBooster가 사용자 공간 사용:
WriteBooster 버퍼 유형:
공유용 WriteBooster 버퍼 크기
UM CPort 구성:
통합 메모리 최소 영역 크기
HPB 사양 버전:
HPB 제어 모드:
논리 단위 수:
부팅 구성 길이:
논리 단위 구성 길이:
RPMB 영역 활성화:
RPMB 영역 1 크기:
RPMB 영역 2 크기:
RPMB 영역 3 크기:
논리 단위 활성화:
부팅 LUN ID:
논리 단위 쓰기 방지:
메모리 유형:
할당 단위 수:
데이터 신뢰성:
논리 블록 크기:
프로비저닝 유형:
컨텍스트 기능:
WriteBooster 버퍼 크기:
HPB 최대 영역:
HPB 고정 영역 시작 오프셋:
HPB 고정 영역:
단위 인덱스:
논리 단위 큐 깊이:
논리 단위 큐 우선 순위:
데이터 유형 지원:
논리 블록 수:
지우기 블록 크기:
생산 상태 인식 민감도:
RPMB 영역 0 크기:
물리적 메모리 리소스 수:
대형 단위의 세분성:
활성 HPB 영역의 최대 수:
HPB 고정 영역 수:
논리 단위 WriteBooster 버퍼 크기:
MIPI Unipro 릴리스 버전 번호:
MIPI M-PHY 릴리스 버전 번호:
제조사 이름:
제품명:
OEM ID:
일련번호:
제품 수정 수준:
총 섹터 수:
기본 블록 크기:
세그먼트 크기:
할당 단위 크기:
최소 주소 지정 가능 블록 크기:
최적 읽기 블록 크기:
최적 쓰기 블록 크기:
최대 데이터 입력 버퍼 크기:
최대 데이터 출력 버퍼 크기:
단계 축소 시 최대 데이터 크기:
순서가 맞지 않는 데이터 전송 지원:
지원되는 최대 논리 단위 수:
최대 RPMB 프레임 수:
동적 용량 리소스 정책:
지원되는 최대 사용 가능 컨텍스트:
시스템 데이터 태그 단위 크기:
시스템 데이터 태그 리소스 크기:
지원되는 보안 제거 유형:
지원되는 메모리 유형:
지원되는 메모리 유형 수:
향상된 메모리 유형 1:
향상된 메모리 유형 1 최대 할당 단위:
향상된 메모리 유형 1 용량 조정 계수:
시스템 코드 메모리 최대 할당 단위:
시스템 코드 메모리 용량 조정 계수:
비영구 메모리 최대 할당 단위:
비영구 메모리 용량 조정 계수:
향상된 메모리 유형 1 최대 할당 단위:
향상된 메모리 유형 2 최대 할당 단위:
향상된 메모리 유형 2 용량 조정 계수:
향상된 메모리 유형 3 최대 할당 단위:
향상된 메모리 유형 3 용량 조정 계수:
향상된 메모리 유형 4 최대 할당 단위:
향상된 메모리 유형 4 용량 조정 계수:
최적 논리 블록 크기:
UFS 장치 최대 WriteBooster 버퍼 크기:
UFS 장치 최대 WriteBooster 버퍼 수:
WriteBooster 용량 조정 계수:
WriteBooster 사용자 공간 소비 모드:
최대 구역화된 논리 단위:
구역화된 논리 단위 최소 지우기 바이트:
구역화된 논리 단위 크기:
HPB 영역 크기:
HPB 최대 LU 수:
HPB 하위 영역 크기:
HPB 최대 활성 영역:
최대 VCC 전류:
최대 VCCQ 전류:
최대 VCCQ2 전류:
수명 종료 전 정보:
공급업체 방법 A를 통한 수명:
공급업체 방법 B를 통한 수명:
총 새로 고침 횟수:
새로 고침 진행률:
공급업체 독점 상태 보고서:
장치 초기화:
영구 쓰기 방지:
전원 켜기 쓰기 방지:
백그라운드 작업:
제거 작업:
제거 오류 상태:
순서가 맞지 않는 데이터 기능:
장치 수명 모드:
제거 활성화:
새로 고침 활성화:
물리적 리소스 제거:
실시간 시계:
UM 초기화:
필드 펌웨어 업데이트 작업:
UM 일시 중단 명령:
UM 일시 중단 상태:
WriteBooster 기능:
WriteBooster 플러시 작업:
최대 절전 모드 중 WriteBooster 플러시:
호스트 성능 부스터 재설정:
호스트 성능 부스터 활성화:
부팅 LUN:
현재 전원 모드:
활성 ICC 수준:
전원 켜기 재설정 장치 상태:
백그라운드 작업 상태:
제거 작업 상태:
최대 데이터 입력 크기:
최대 데이터 출력 크기:
순서가 맞지 않는 데이터 전송 기능:
필요한 동적 용량:
참조 클록 주파수 값:
구성 디스크립터 잠금:
예외 이벤트 제어:
예외 이벤트 상태:
통합 메모리 영역 크기:
UM 최대 UMPIU 요청:
최대 HPB 명령 데이터 크기:
TIME BASELINE에서 경과한 시간(초):
컨텍스트 구성:
올바르게 프로그래밍된 블록:
장치 FFU 상태:
생산 상태 인식 상태:
생산 상태 인식 데이터 크기:
참조 클록 게이팅 대기 시간:
대략적인 패키지 케이스 표면 온도:
고온 경계:
저온 경계:
조절 상태:
WriteBooster 버퍼 플러시 상태:
사용 가능한 WriteBooster 버퍼 크기:
WriteBooster 버퍼 수명:
현재 WriteBooster 버퍼 크기:
EXT_IID 상태:
호스트 힌트 캐시 크기:
새로 고침 작업 상태:
새로 고침 빈도:
새로 고침 작업 단위:
새로 고침 방법:
1970년 1월 1일 이후의 타임스탬프(UTC):
FBO 작업 제어:
FBO 최적화 수준:
FBO 현재 상태:
F64 일련번호:
블루투스 LE MAC 주소:
박스 유형:
디버그 수준:
활성화 파일 버전:
타임스탬프:
연결
이것을 클릭하십시오
연결 끊기
박스 배경화면 숨기기
박스 배경화면 표시
BLE 연결됨
잘못된 PIN
SD 카드
eMMC
UFS
장치 검색 중...
eMMC에 쓰기
파티션이 이미 구성됨
읽기/설정만
읽기/한 번 쓰기
읽기/전원 켜기 재설정
읽기/휘발성
쓰기만/휘발성
읽기
읽기/영구
읽기 전용
지우기
설정
언어
도구
도구
진단 도구
일반 설정
온라인 지원
전체 사용자 영역 논리적 지우기
연결 작업
부팅 파티션
사용자 영역 파티션
범용 파티션
텍스트가 복사됨
다음 페이지
이전 페이지
진폭 조정
활성화
신호 진폭
반전
이것을 위해 사용
전용으로만 사용
메모리 액세스
슬레이브 주소
레지스터
감지된 슬레이브
SDATA와 SCLK 교체
스캔 후 VIO 전원 끄기
SDA와 SCL 교체
스캔 후 VDD 전원 끄기
스캔 시작
핀아웃 표시
선택한 값은 다음과 같이 설정됩니다

계속하시겠습니까?
값이 필요합니다
16진수 값을 입력하십시오
값을 쓰려면 여기를 클릭하십시오
FBO 사양 버전:
권장 LBA 범위 크기:
최대 LBA 범위 크기:
최소 LBA 범위 크기:
최대 LBA 범위 수:
정렬 요구 사항:
값을 변경하려면 여기를 클릭하십시오
값을 읽으려면 여기를 클릭하십시오
IC를 안전하게 전원 끄려면 여기를 클릭하십시오
장치가 UFS-PowerDown 모드로 전환되었습니다
장치가 EMMC_POWER_OFF 모드로 전환되었습니다
이제 소켓에서 안전하게 제거할 수 있습니다
RPMB 쓰기 테스트
RPMB 제거
RPMB 옵션
항목
보안 쓰기 방지 구성
논리 블록 주소
논리 블록 수
쓰기 방지 유형
부팅 구성
부팅 파티션
부팅 버스 폭
부팅 모드
부팅 확인
부팅 후 버스 폭 재설정
영구 부팅 구성 보호
쓰기 방지 구성
부팅 영역 1 WP 상태
부팅 영역 2 WP 상태
임시 쓰기 방지
영구 쓰기 방지
보안 WP 지원
보안 WP 상태
빠른 RPMB 읽기
쓰기 신뢰성 설정
RPMB 재설정
고급 작업
카운터 재설정
CSD 잠금 해제
전체 공장 초기화
재설정 신호
동적 용량 관리
보안 불량 블록 관리
필요한 동적 용량 상태
공장 초기화
사용자 지정 WP 영역
동적 용량 관리
eMMC WP 그룹 스캔
쓰기 방지 제거
자동 재연결 루프
차동 전압 스윙 조정
S.M.A.R.T. 정보 읽기
쓰기 방지 정보
B_PWR_WP_EN
선택 안 함: 부팅 영역이 전원 켜기 쓰기 방지되지 않음.
선택됨: 부팅 영역에 대한 전원 켜기 기간 쓰기 방지를 활성화합니다. B_PWR_WP_DIS(비트 6)가 설정된 경우 이 비트는 0이어야 합니다. 읽을 때 이 비트는 전원 켜기 보호가 부팅 영역에 대해 특별히 설정되었는지 여부만 나타냅니다. 전원 켜기 보호가 적용된 방식은 비트 7과 1의 설정에 따라 다릅니다. 부팅 영역 보호를 확인하려면 BOOT_WP_STATUS[174]를 읽으십시오.
B_PWR_WP_SEC_SEL
선택 안 함: B_SEC_WP_SEL(비트 7)이 설정된 경우 B_PWR_WP_EN(비트 0)은 부팅 영역에만 적용됩니다.
선택됨: B_SEC_WP_SEL(비트 7)이 설정된 경우 B_PWR_WP_EN(비트 0)은 부팅 영역에만 적용됩니다.
B_PERM_WP_EN
선택 안 함: 부팅 영역이 영구적으로 쓰기 방지되지 않음.
선택됨: 부팅 영역을 영구적으로 쓰기 방지합니다. B_PERM_WP_DIS가 설정된 경우 이 비트는 0이어야 합니다. 읽을 때 이 비트는 영구 보호가 부팅 영역에 대해 특별히 설정되었는지 여부만 나타냅니다. 영구 보호가 적용된 방식은 비트 7과 3의 설정에 따라 다릅니다. 부팅 영역 보호를 확인하려면 BOOT_WP_STATUS[174]를 읽으십시오. CSD[13]를 사용하여 전체 장치가 영구적으로 보호된 경우 이 비트는 0일 수 있습니다.
B_PERM_WP_SEC_SEL
선택 안 함: B_SEC_WP_SEL(비트 7)이 설정된 경우 B_PERM_WP_EN(비트 2)은 부팅 영역에만 적용됩니다.
선택됨: B_SEC_WP_SEL(비트 7)이 설정된 경우 B_PERM_WP_EN(비트 2)은 부팅 영역에만 적용됩니다.
B_PERM_WP_DIS
선택 안 함: 마스터가 B_PERM_WP_EN(비트 2)을 설정할 수 있습니다.
선택됨: B_PERM_WP_EN(비트 2)의 사용을 영구적으로 비활성화합니다. B_PERM_WP_EN이 설정된 경우 이 비트는 0이어야 합니다. 이 비트는 CSD[13] 설정에 영향을 미치지 않습니다.
B_PWR_WP_DIS
선택 안 함: 마스터가 B_PWR_WP_EN(비트 0)을 설정할 수 있습니다.
선택됨: B_PWR_WP_EN(비트 0)의 사용을 비활성화합니다. PWR_WP_EN이 설정된 경우 이 비트는 0이어야 합니다.
B_SEC_WP_SEL
선택 안 함: B_PERM_WP_EN(비트 2) 및 B_PWR_WP_EN(비트 0)은 두 부팅 파티션 모두에 적용되며 B_PERM_WP_SEC_SEL(비트 3) 및 B_PWR_WP_SEC_SEL(비트 1)은 영향을 미치지 않습니다.
선택됨: B_PERM_WP_EN(비트 2) 및 B_PWR_WP_EN(비트 0)은 각각 B_PERM_WP_SEC_SEL(비트 3) 및 B_PWR_WP_SEC_SEL(비트 1)에 의해 선택된 부팅 파티션에만 적용됩니다.
참고: 장치가 부팅 파티션에서 개별적으로 보호를 활성화하도록 설정되면 전원 주기가 끝날 때까지 되돌릴 수 없습니다. 이 비트는 영구적으로 보호된 부팅 파티션과 전원 켜기 보호된 부팅 파티션의 혼합을 가능하게 합니다.
US_PWR_WP_EN
선택 안 함: CMD28이 실행될 때 전원 켜기 쓰기 방지가 적용되지 않습니다.
선택됨: CMD28에 의해 표시된 보호 그룹에 전원 켜기 기간 보호를 적용합니다. US_PWR_WP_DIS가 설정된 경우 이 비트를 설정할 수 없습니다. US_PERM_WP_EN이 설정된 경우 이 비트는 영향을 미치지 않습니다.
US_PERM_WP_EN
선택 안 함: CMD28이 실행될 때 영구 쓰기 방지가 적용되지 않습니다.
선택됨: CMD28에 의해 표시된 보호 그룹에 영구 쓰기 방지를 적용합니다. US_PERM_WP_DIS가 설정된 경우 이 비트를 설정할 수 없습니다.
US_PWR_WP_DIS
선택 안 함: 전원 켜기 쓰기 방지를 쓰기 방지 그룹에 적용할 수 있습니다.
선택됨: 이 비트가 설정된 시점부터 전원이 제거되거나 하드웨어 재설정이 발생할 때까지 사용자 영역의 모든 파티션 내 쓰기 방지 그룹에 대한 전원 켜기 기간 쓰기 방지 사용을 비활성화합니다. 이 비트를 설정해도 이미 보호된 영역에는 영향을 미치지 않습니다.
US_PERM_WP_DIS
선택 안 함: 영구 쓰기 방지를 쓰기 방지 그룹에 적용할 수 있습니다.
선택됨: 이 비트가 설정된 시점부터 사용자 영역의 모든 파티션 내 쓰기 방지 그룹에 대한 영구 쓰기 방지 사용을 영구적으로 비활성화합니다. 이 비트를 설정해도 이미 보호된 영역에는 영향을 미치지 않습니다.
CD_PERM_WP_DIS
선택 안 함: 호스트가 PERM_WRITE_PROTECT(CSD[13])를 설정할 수 있습니다.
선택됨: PERM_WRITE_PROTECT(CSD[13])의 사용을 비활성화합니다.
PERM_PSWD_DIS
선택 안 함: 암호 보호 기능이 활성화되었습니다.
선택됨: 암호 보호 기능(ERASE(강제 지우기), LOCK, UNLOCK, CLR_PWD, SET_PWD)이 영구적으로 비활성화되었습니다.
사용
PERM_WRITE_PROTECT 및 TMP_WRITE_PROTECT 값을 수정하려면
exFAT로 포맷
기존 파일을 덮어쓰시겠습니까?
작업이 취소되었습니다...
RAW 플래시 덤프 파일 저장
출력 디렉터리 선택
RAW 레지스터 덤프 파일 저장
비트맵 파일 열기
플래시 파일 선택
RAW 플래시 덤프 파일 쓰기
EXT_CSD 파일 쓰기
이진 FFU 파일 선택
수리
eMMC를 전체 공장 초기화하시겠습니까?
그래도 계속하시겠습니까?
이렇게 하면 DATA, BOOT, RPMB 및 기타 모든 설정이 지워집니다.
지우시겠습니까?
쓰시겠습니까?
쓰기 전에 파티션 지우기
슈퍼 파티션 정보 읽기
사용자 데이터를 쓰시겠습니까?
지우시겠습니까
포맷하시겠습니까
전체 장치를 지우시겠습니까?
CSD 잠금 해제/재설정하시겠습니까?
모든 eMMC / eMCP가 이 기능을 지원하는 것은 아닙니다.
USER 영역 및 GPPx 쓰기 방지를 제거하시겠습니까?
CID 레지스터를 쓰시겠습니까?
보안 WP 구성을 쓰시겠습니까?
쓰기가 성공하면 RPMB 카운터에 2가 추가됩니다.
정말로 확실하십니까 ???
RPMB 키를 쓰시겠습니까?
쓰기가 성공하면 RPMB 카운터에 1이 추가됩니다.
RPMB 쓰기를 테스트하시겠습니까?
다른 파티션에 대한 XML을 로드하시겠습니까?
검색...
파티션 검색
다음 검색
이전 백업 로드
더 이상 이전 백업을 찾을 수 없습니다!
최신 백업 로드
더 이상 최신 백업을 찾을 수 없습니다!
구성 로드 위치
타임 스탬프
구성
GPT 오류가 발견되면 복구하시겠습니까?
파일 압축 풀기
압축 파일 선택
체크섬 및 해시를 확인하시겠습니까?
국가/공급업체 변형 코드 선택
FRP 잠금 해제
FRP 파티션을 포맷하시겠습니까?
사용자 데이터 지우기
사용자 데이터를 지우시겠습니까?
100% 확실하십니까?
사용자 데이터가 영구적으로 손실됩니다.
계속하시겠습니까?
장치를 공장 초기화하시겠습니까?
장치 공장 초기화
빈 공간 확인
파일 압축 해제 중
기다려 주십시오...
Android 정보 읽는 중
이러한 기능은 다음과 같은 경우에만 사용할 수 있음을 이해합니다.
본인 소유의 장치에서 실험 목적으로 사용합니다.

계정 제거
이 장치가 본인의 장치임을 확인하십니까?
파일 압축 푸는 중
체크섬 확인 중
UFS 프로비저닝을 적용하려면 쓰기 버튼을 클릭하십시오
공장 프로비저닝
경고:
UFS 프로비저닝 설정을 변경하면 UFS IC 내부의 모든 데이터가 지워집니다.
계속하기 전에 모든 중요 파티션의 백업을 만들었는지 확인하십시오.
현재 UFS 프로비저닝 저장 위치:
영구 속성 적용 중:
F64 박스 등록
필요한 모든 정보를 입력하십시오
필수 항목입니다
와(과) 같지 않음
이름
성
이메일 주소
국가
휴대폰 번호
메시지 서비스
사용자 이름
OTP 확인 방법
휴대폰 번호를 통해
이메일 주소를 통해
메시지 서비스를 통해
계정 암호 만들기
암호 확인
사용자 정보
F64 박스 온라인 등록
제출
타이머가 끝나기 전에 OTP를 입력하십시오
(으)로 전송됨
OTP 제출
새 OTP 요청
온라인 등록 작업
사용자 정보가 제출되었습니다
OTP 요청 중...
OTP 확인 중...
박스가 성공적으로 등록되었습니다!
박스 등록에 실패했습니다!
서버 오류
파티션 속성 향상
장치의 SoC 유형 선택
MTK 프리로더 열기
프리로더 지원 eMMC/UFS 확인
아직 지원되지 않음
다른 SIN 파일도 압축을 푸시겠습니까?
구성 선택
사용된 메모리
RFFE 스캔 진행 중...
I2C 스캔 진행 중...
I3C 스캔 진행 중...
SPI 스캔 진행 중...
UART 스캔 진행 중...
취소하려면 중지를 클릭하십시오
일반 설정
USB를 다시 시작하시겠습니까?
실행 중인 모든 작업이 취소됩니다.
USB 다시 시작을 계속하시겠습니까?
정말로 원하십니까
현재 작업을 중지하시겠습니까?
를 선택하십시오
CSD 레지스터를 쓰시겠습니까?
오류
영구적으로 쓰기 방지
전체를
100% 확실하다면 예를 3번 클릭하십시오...
이에 답하십시오
RPMB 데이터를 쓰시겠습니까?
이 RPMB 데이터 쓰기는 다음을 추가합니다
쓰기 카운터에
OTP 항목을 포함하시겠습니까?
쓰기 방지 항목을 포함하시겠습니까?
파티션 설정 항목을 포함하시겠습니까?
검색 시작 중 오류
펌웨어 업데이트를 영구적으로 비활성화하시겠습니까?
설정하시겠습니까
영구 쓰기 방지?
종료하시겠습니까?
활성 작업이 실행 중입니다! 그래도 종료하시겠습니까?
RPMB 키를 테스트하시겠습니까?
RPMB 쓰기를 테스트하시겠습니까?
테스트가 성공하면 카운터에 1이 추가됩니다.
영구적으로 잠금
구성 디스크립터를?
테마를 적용하려면 응용 프로그램을 다시 시작하시겠습니까?
eMMC를 안전하게 연결 해제하시겠습니까?
파티션 설정을 완료하시겠습니까?
이 절차는 일회성 프로그래밍(OTP)입니다
변경 사항을 적용하시겠습니까?
선택한 일부 옵션은 OTP일 수 있습니다
변경 사항을 영구적으로 비활성화하시겠습니까?
부팅 모드와 관련된 부팅 구성 레지스터 비트의?
RPMB 데이터 및 키를 재설정하시겠습니까?
RPMB 키를 읽으시겠습니까?
eMMC 프로비저닝을 공장 초기화하시겠습니까?
이렇게 하면 다음에서 모든 데이터가 지워집니다
또한 EXT_CSD 설정을 재설정합니다.
RPMB 카운터를 재설정하시겠습니까?
해제
사용자 파티션에서 바이트?
원본
조정됨
이 절차는 사용자 파티션을 더 작게 만듭니다
소켓 정보
소켓 유형
일련번호
제조일
활성화된 기능
박스 전압 표시
UFS 차동 전압 스윙
EULA를 읽었습니다
EULA에 동의합니다
지원
소셜 미디어
사용 설명서
온라인 상점
추천 액세서리
활성화
활성화
MoviNand FFU의 경우 CTRL 키를 누르고 계십시오
이렇게 하면 RPMB를 제외한 모든 데이터가 지워집니다
파티션 구성 잠금 해제
파티션을 변경하면 모든 데이터가 지워집니다(RPMB 제외)!
파티션 구성이 잠겨 있습니다
NTAG® 정보
프로그래밍 날짜
사용자 메모리
잠금 상태
빨간색
녹색
파란색
선택 반전
비활성화
백업 파일 선택
버퍼 크기 승수
압축 해제된 파일을 덮어쓰시겠습니까?
장치 예외 수준:
HID 작업:
HID 사용 가능 크기:
HID 크기:
HID 진행률:
HID 상태:
WriteBooster 버퍼 크기 조정 힌트 정보:
WriteBooster 버퍼 크기 조정 활성화:
WriteBooster 크기 조정 작업 상태:
WriteBooster 버퍼 부분 플러시 모드:
WriteBooster 최대 부분 플러시 FIFO 크기:
WriteBooster 현재 부분 플러시 FIFO 크기:
WriteBooster 현재 고정 버퍼 할당 크기:
WriteBooster 사용 가능 고정 버퍼 크기:
WriteBooster 누적 쓰기 크기:
WriteBooster 부분 플러시 고정 버퍼 크기:
WriteBooster 부분 플러시 최소 비고정 크기:
고정된 데이터의 고정 해제 활성화:
용량 조정 계수 표현 형식:
이전 CID 복원
쓰기 방지 그룹 제거
그리고 모든 데이터가 지워질 수 있습니까?
중요한 데이터를 이미 백업했습니까?
모든 데이터와 작별할 준비가 되셨습니까?
쓰기 방지 상태를 확인하기 위해 UFS 다시 스캔
오류: 먼저 bConfigDescrLock(OTP) 잠금 해제
이 eMMC에서 지원되지 않는 기능입니다
작업 디렉터리가 폴더로 설정됨
0xFF로 파티션을 지우려면 예를 클릭하십시오(새 방법)
0x00으로 파티션을 지우려면 아니요를 클릭하십시오(이전 방법)
RPMB 카운터 설정
전체 RPMB 데이터 백업이 이미 있습니까?
원하는 카운터 값 입력
RPMB 이진 백업 파일 선택
RPMB 데이터가 비어 있습니다!
다른 파티션에 대한 GPT를 로드하시겠습니까?
부팅 슬롯을 변경하시겠습니까?
부팅 A 또는 B 선택
적절한 절차 선택
Android 14 및 15용 새 보안
FRP 새 보안(2024, 2025)
FRP 이전 보안
파티션 구성
참조 클록
구성 디스크립터(OTP)
RPMB 읽기 크기 선택
모든 LUN 지우기
(느린 UFS 수정)
이렇게 해도 RPMB 또는 쓰기 방지 영역은 지워지지 않습니다
모든 파티션 지우기
OEM 잠금 해제
OEM 잠금 해제 활성화를 설정하시겠습니까?
쓰기 전에 지우기
백업
사용자 데이터 건너뛰기
슬롯 A 및 B에 쓰기
사용자 지정 워터마크 입력
느린 읽기/쓰기(불량 UFS IC용)
데이터 파티션 크기를 조정하시겠습니까?
파티션 포맷
포맷할 파티션 선택
모든 데이터가 사라집니다
Android 슬롯 A 설정
eMMC 스파스 파일 채우기 건너뛰기
파티션 정보
파티션 유형 GUID
고유한 파티션 GUID
파티션 이름
첫 번째 LBA
마지막 LBA
플래그
변경 사항 적용
파티션 삭제
BIN을 SPARSE로 변환
SPARSE를 BIN으로 변환
빈 공간 다듬기
여러 스파스 파일 선택
파일 스파스화 중
파일 언스파스화 중
이진 파일 선택
스파스 파일 선택
우선 순위
남은 시도 횟수
성공
읽기 전용
섀도 복사본
숨김
드라이브 문자 없음
기본 연결 작업
연결 후 작업
자동 FRP 제거
MTK 부팅 상태 읽기
MOTO 부팅 상태 읽기
파일 로딩 옵션:
GPT 파티션
단일 RAW 이미지
KG 정보 확인
KG 정보 업데이트
KG 상태
KG RPMB 버전
지우기 상태 정보
잠금 화면 정보 지우기
서버 로그 지우기
메타데이터 지우기
보안 데이터 지우기
보안 토큰 지우기
인증서 지우기
KG 상태 변경은 대부분의 국가에서 불법입니다
RAM 교육 재설정
RAM 교육을 재설정하시겠습니까?
RPMB 데이터 지우기
이렇게 하면 모든 LUN과 RPMB 데이터가 지워집니다
파일 도구
스크립트
스크립팅 도구
스크립트 실행
WriteBooster를 사용하시겠습니까?
F64 박스 재연결
F64 박스를 1개만 연결해주세요!
F64 박스 대기 중...
박스 감지됨...
스크립트 잠금
스크립트를 F64 박스 일련번호에 잠금
F64 스크립트 파일 선택
더 큰 UFS 전송 속도 표시
로그에서 정보 숨기기
Android Verified Boot를 확인하시겠습니까?
데이터 블록 해싱 중
펌웨어 언패킹 도구
개발자 도구
해시 업데이트
Android 파티션 서명
Android 파티션 이미지 선택
백업 없이 해시를 업데이트합니다.
백업 없이 개인 키를 업데이트합니다.
Android 파티션 이미지 선택
개인 키 업데이트 중
PEM 키 파일 선택
이 도구는 개발자 전용임을 이해합니다.
Android 개발자
부트 파일을 언팩하고 압축을 풉니다.
Android 부트 파일 선택
Android 부트 언팩
커널 파일 선택
파일 압축 중
Android 부트 팩
파일을 팩하고 덮어씁니다.
이 파티션을 이동하시겠습니까?
사용자 데이터가 삭제됩니다
파티션 이동
빈 용량
지우는 중
다중 파일 로드됨
파일 로드됨
지우기 성공
섹터 오버플로
지우기 실패
지우기 성공
선택되지 않음
섹터 오버플로
포맷 성공
포맷 실패
읽는 중
백업 성공
백업 실패
공백 확인 중
초기화 중...
초기화 중
포맷 중
성공
파티션이 비어 있음
비어 있지 않음
작은 크기
제로 쓰기
PGPT 쓰기 성공
PGPT 쓰기 실패
SGPT 쓰기 성공
SGPT 쓰기 실패
GPT 구성 중...
작업 건너뜀
MBR 쓰기 성공
MBR 쓰기 실패
읽기 성공
읽기 실패
PT 쓰기 성공
PT 쓰기 실패
PT 백업 실패
partinfo 쓰기 성공
partinfo 쓰기 실패
PT 복구 중...
partinfo 복구 중...
partinfo 백업 실패
MPT 쓰기 성공
MPT 쓰기 실패
MPT 복구 중...
MBR 복구 중...
MPT 백업 실패
MBR 백업 실패
쓰기 성공
쓰기 실패
MBR 재분할 중...
압축 해제 중
압축 해제 중...
압축 해제 완료
압축 해제 실패
쓰는 중
지우는 중...
쓰는 중...
유효하지 않은 파일
비어 있음
확인 중
확인됨
확인되지 않음
손상됨
AVB 푸터 확인 중
지우기만 수행
파일 로드됨
MBR 업데이트 중...
GPT 업데이트 중...
OEM 잠금 해제
OEM 잠금 해제 실패
OEM 잠금 해제 성공
패치 중
파일 추가
마우스 왼쪽 버튼
클릭 후 유지 : 이미지 드래그
더블 클릭 : 새 이미지 불러오기
중앙 스크롤 휠
위로 스크롤 : 확대 (+ SHIFT 키 : 빠르게, + CTRL 키 : 느리게)
아래로 스크롤 : 축소 (+ SHIFT 키 : 빠르게, + CTRL 키 : 느리게)
마우스 오른쪽 버튼
시계 방향 회전 (+ SHIFT 키 : 반시계 방향 회전)
HEX 파티션 보기
파티션을 HEX 보기로 보시겠습니까?
오프셋으로 이동
오프셋 입력
최대
Hex
10진수
텍스트 문자열
Hex 값
찾기
바꿀 내용
옵션
텍스트 인코딩
대소문자 구분
바꿀 때 확인
검색 방향
모두
앞으로
뒤로
확인
모두 바꾸기
취소
찾기
값을 찾을 수 없음
이전 일치 항목을 찾을 수 없음
패턴은 비워 둘 수 없음
바꾸기
문자열의 길이는 동일해야 함
패턴 길이 불일치
패턴은 비워 둘 수 없음
이 항목을 바꾸시겠습니까?
바꾸기 오류
실행 취소
클립보드 제한
클릭하여 위치 표시
복사
텍스트 복사
붙여넣기
선택 영역 채우기
모두 선택
찾기
바꾸기
다음 찾기
이전 찾기
이동
선택 영역 채우기
패턴 채우기
유효한 16진수 패턴을 입력하십시오
패턴이 너무 깁니다 (최대 32768바이트)
패턴이 선택 영역 크기를 초과합니다
이 선택 영역에 허용되는 최대 바이트
최소 범위는 0에서 255 사이여야 합니다
최대 범위는 0에서 255 사이여야 합니다
최소값은 최대값보다 클 수 없습니다
랜덤 바이트
범위 (10진수)
오류
복사하기에 선택 영역이 너무 큽니다
최대
최소
평균