Установить соединение
Сделать снимок экрана
Очистить журналы
Остановить задачу
Адрес
Размер
Скорость передачи
Оставшееся время
Показать обои коробки
Информация об устройстве
Подключить
ГЛАВНОЕ
Разделы
Информация о флэш-памяти
Название продукта
ID производителя
Общая сырая емкость устройства
Количество логических юнитов
Версия спецификации
Дата изготовления
LUN
Имя раздела
Имя файла
Адрес блока
Размер
Тип
Статус
Задачи с разделами Android
Читать
Записать
Стереть
График
Распределение пространства
UFS
Параметры подключения
Предупреждение: UFS 4.x может быть поврежден при напряжении выше 2.90 В
Усилитель сигнала (ISP)
Это только для UFS 4.x HS-LSS
Серия B немного быстрее серии A
Прямой доступ (RAW)
Читать
Записать
Стереть
Логический юнит
Размер
Записать байт заполнения
Опции стирания
Стереть один LUN
Стереть все устройство
Пользовательский адрес
Начальный адрес
Конечный адрес
Тип адреса
Сектор
Байт
Опции SCSI
Дескрипторы
Устройство
Конфигурация
Размер
Юнит
Соединение
Строка
Геометрия
Питание
Состояние
FBO
Версия спецификации FBO
Рекомендуемый размер диапазона LBA
Максимальный размер диапазона LBA
Минимальный размер диапазона LBA
Максимальное количество диапазонов LBA
Требование к выравниванию
Атрибуты
Флаги
eMMC
Параметры подключения
Для ISP используйте медленный CLOCK (6.5 МГц и т.д.)
Подключить
Остановить
Прямой доступ (RAW)
Читать
Записать
Стереть
Раздел
Размер
Опции стирания
Стереть
Отбросить
Безопасное стирание
Trim
Безопасный Trim
Санитизировать (безопасное удаление данных)
Пользовательский адрес
Начальный
Конечный
Тип адреса
Сектор
Байт
Заполнение при записи
Байт
Пропустить стирание прошивки
Задачи подключения
Проверить статус eMMC
Проверить отчет о состоянии eMMC
Опции RPMB
Счетчик
Конфигурация безопасной защиты от записи
Включить безопасную защиту от записи
Использовать ключ RPMB
Сгенерировать случайный ключ
Записать ключ RPMB
Прочитать ключ RPMB
Протестировать ключ RPMB
Разделы
Записать на eMMC
Сбросить изменения
Сохранить в файл
Открыть файл
Начало расширенной области
Проверка состояния
Отчет о состоянии от производителя
Инициализация
Аппаратное обеспечение
Внешний вид коробки
Тема ЖК-дисплея
Яркость ЖК-дисплея
Яркость RGB
Тема RGB
Прочитать настройки
Сохранить настройки
Выбор цвета
Логотип загрузки
Сменить обои
Функции коробки
Калибровать напряжение
Информация о памяти
Перезапустить USB
Записать прошивку коробки
Уведомления активного зуммера
Режим симуляции
Подстройка калибровки
Информация о коробке
Тип коробки
Серийный номер F64
MAC-адрес Bluetooth LE
Версия файла активации
Ссылка на поддержку
Программное обеспечение
Размер шрифта таблицы разделов
Размер шрифта журнала ПО
Включить звуковые эффекты
Показывать подсказки
Приоритет обнаружения UFS 4.x
Показывать процент прогресс-бара
Показывать сетку списка разделов
Не записывать на диск (Только для теста памяти)
Показывать индикатор скорости
Читать информацию Android
Резервное копирование раздела безопасности Android
Показывать отладочное соединение UFS
Анализатор разделов Android
Читать информацию RPMB
Медленное чтение/запись (для плохих микросхем eMMC)
Читать отчет S.M.A.R.T. UFS
Подключить BLE
Визуальные темы
Тема интерфейса
Цвет текста логов JEDEC
Установить цвет
Конфигурация буфера WriteBooster:
Проверка безопасного загрузчика...
Тип устройства:
Класс устройства UFS:
Подкласс накопителя UFS:
Протокол, поддерживаемый устройством UFS:
Загрузка включена:
Короткая загрузка включена:
ID последовательности загрузки:
Поддержка защищенного LU:
Версия спецификации:
Дата изготовления:
Количество известных логических юнитов:
Доступ к дескрипторам включен в частичной инициализации:
Начальный режим питания:
Высокоприоритетный LUN:
Тип безопасного удаления:
Задержка завершения фоновых операций:
Начальный активный уровень ICC:
Базовое смещение дескриптора юнита 0:
Длина параметра конфигурации дескриптора юнита:
Возможность RTT устройства UFS:
Обновление RTC:
Поддержка функций UFS:
Тайм-аут обновления прошивки в полевых условиях:
Глубина очереди:
Версия устройства:
Количество зон с защитой от записи:
Максимальный размер данных PSA:
Тайм-аут состояния PSA:
WriteBooster использует пространство пользователя:
Тип буфера WriteBooster:
Размер буфера WriteBooster для общего доступа
Конфигурация порта UM CPort:
Минимальный размер области единой памяти
Версия спецификации HPB:
Режим управления HPB:
Количество логических юнитов:
Длина конфигурации загрузки:
Длина конфигурации логического юнита:
Включение региона RPMB:
Размер региона RPMB 1:
Размер региона RPMB 2:
Размер региона RPMB 3:
Включение логического юнита:
ID загрузочного LUN:
Защита от записи логического юнита:
Тип памяти:
Количество единиц аллокации:
Надежность данных:
Размер логического блока:
Тип инициализации:
Возможности контекста:
Размер буфера WriteBooster:
Максимальное количество регионов HPB:
Начальное смещение закрепленного региона HPB:
Закрепленные регионы HPB:
Индекс юнита:
Глубина очереди логического юнита:
Приоритет очереди логического юнита:
Поддержка типов данных:
Количество логических блоков:
Размер блока стирания:
Чувствительность осведомленности о состоянии производства:
Размер региона RPMB 0:
Количество ресурсов физической памяти:
Гранулярность большой единицы:
Максимальное количество активных регионов HPB:
Количество закрепленных регионов HPB:
Размер буфера WriteBooster логического юнита:
Номер версии релиза MIPI Unipro:
Номер версии релиза MIPI M-PHY:
Имя производителя:
Название продукта:
ID OEM:
Серийный номер:
Уровень ревизии продукта:
Общее количество секторов:
Нативный размер блока:
Размер сегмента:
Размер единицы аллокации:
Минимальный адресуемый размер блока:
Оптимальный размер блока чтения:
Оптимальный размер блока записи:
Максимальный размер буфера входящих данных:
Максимальный размер буфера исходящих данных:
Максимальный размер данных при коллапсе фазы:
Поддержка передачи данных вне очереди:
Максимальное количество поддерживаемых логических юнитов:
Максимальное количество кадров RPMB:
Политика ресурсов динамической емкости:
Максимальное количество поддерживаемых доступных контекстов:
Размер единицы тега системных данных:
Размер ресурса тега системных данных:
Поддерживаемые типы безопасного удаления:
Поддерживаемые типы памяти:
Количество поддерживаемых типов памяти:
Улучшенный тип памяти 1:
Максимальное количество единиц аллокации улучшенного типа памяти 1:
Коэффициент коррекции емкости улучшенного типа памяти 1:
Максимальное количество единиц аллокации памяти системного кода:
Коэффициент коррекции емкости памяти системного кода:
Максимальное количество единиц аллокации непостоянной памяти:
Коэффициент коррекции емкости непостоянной памяти:
Максимальное количество единиц аллокации улучшенного типа памяти 1:
Максимальное количество единиц аллокации улучшенного типа памяти 2:
Коэффициент коррекции емкости улучшенного типа памяти 2:
Максимальное количество единиц аллокации улучшенного типа памяти 3:
Коэффициент коррекции емкости улучшенного типа памяти 3:
Максимальное количество единиц аллокации улучшенного типа памяти 4:
Коэффициент коррекции емкости улучшенного типа памяти 4:
Оптимальный размер логического блока:
Максимальный размер буфера WriteBooster устройства UFS:
Максимальное количество буферов WriteBooster устройства UFS:
Коэффициент коррекции емкости WriteBooster:
Режим потребления пользовательского пространства WriteBooster:
Максимальное количество зонированных логических юнитов:
Минимальное количество байтов для стирания зонированного логического юнита:
Размер зонированного логического юнита:
Размер региона HPB:
Максимальное количество LU в HPB:
Размер субрегиона HPB:
Максимальное количество активных регионов HPB:
Максимальный ток VCC:
Максимальный ток VCCQ:
Максимальный ток VCCQ2:
Информация о состоянии до окончания срока службы:
Срок службы по методу производителя A:
Срок службы по методу производителя B:
Общее количество обновлений:
Прогресс обновления:
Проприетарный отчет о состоянии от производителя:
Инициализация устройства:
Постоянная защита от записи:
Защита от записи при включении:
Фоновые операции:
Операция очистки (Purge):
Статус ошибки очистки:
Функция данных вне очереди:
Режим срока службы устройства:
Включить очистку:
Включить обновление:
Удаление физических ресурсов:
Часы реального времени:
Инициализация UM:
Операция обновления прошивки в полевых условиях:
Команда приостановки UM:
Статус приостановки UM:
Функция WriteBooster:
Операция сброса буфера WriteBooster:
Сброс буфера WriteBooster во время гибернации:
Сброс Host Performance Booster:
Включение Host Performance Booster:
Загрузочный LUN:
Текущий режим питания:
Активный уровень ICC:
Состояние устройства после сброса при включении:
Статус фоновых операций:
Статус операции очистки:
Максимальный размер входящих данных:
Максимальный размер исходящих данных:
Функция передачи данных вне очереди:
Требуется динамическая емкость:
Значение частоты опорного тактового сигнала:
Блокировка дескриптора конфигурации:
Управление событиями исключений:
Статус событий исключений:
Размер области единой памяти:
Максимальное количество запросов UMPIU в UM:
Максимальный размер данных команды HPB:
Секунд прошло с ВРЕМЕННОЙ БАЗЫ:
Конфигурация контекста:
Правильно запрограммированные блоки:
Статус FFU устройства:
Статус осведомленности о состоянии производства:
Размер данных осведомленности о состоянии производства:
Время ожидания блокировки опорного тактового сигнала:
Приблизительная температура поверхности корпуса:
Верхний предел температуры:
Нижний предел температуры:
Статус троттлинга:
Статус сброса буфера WriteBooster:
Доступный размер буфера WriteBooster:
Срок службы буфера WriteBooster:
Текущий размер буфера WriteBooster:
Статус EXT_IID:
Размер кэша подсказок хоста:
Статус операции обновления:
Частота обновления:
Единица операции обновления:
Метод обновления:
Временная метка с 1 января 1970 г. (UTC):
Управление операцией FBO:
Уровень оптимизации FBO:
Текущее состояние FBO:
Серийный номер F64:
MAC-адрес Bluetooth LE:
Тип коробки:
Уровень отладки:
Версия файла активации:
Временная метка:
Подключить
Нажмите здесь
Отключить
Скрыть обои коробки
Показать обои коробки
BLE подключено
Неверный PIN
SD-карта
eMMC
UFS
Поиск устройств...
Записать на eMMC
Разделы уже сконфигурированы
Только чтение / установка
Чтение / запись один раз
Чтение / сброс при включении
Чтение / энергозависимый
Только запись / энергозависимый
Читать
Чтение / постоянный
Только чтение
Очистить
Установить
Язык
Инструменты
Инструменты
Инструменты диагностики
Общие настройки
Онлайн-поддержка
Полное логическое стирание области пользователя
Задачи подключения
Загрузочный раздел
Раздел пользовательской области
Раздел общего назначения
Текст скопирован
Следующая страница
Предыдущая страница
Настроить амплитуду
Включить
Амплитуда сигнала
Инвертировать
Использовать для этого
Использовать только для
Доступ к памяти
Адрес ведомого
Регистр
Обнаруженные ведомые
Поменять местами SDATA и SCLK
Отключить VIO после сканирования
Поменять местами SDA и SCL
Отключить VDD после сканирования
Начать сканирование
Показать распиновку
Выбранное значение создаст

Вы уверены, что хотите продолжить?
Требуется значение
Пожалуйста, введите шестнадцатеричное значение
нажмите здесь, чтобы записать значение
Версия спецификации FBO:
Рекомендуемый размер диапазона LBA:
Максимальный размер диапазона LBA:
Минимальный размер диапазона LBA:
Максимальное количество диапазонов LBA:
Требование к выравниванию:
нажмите здесь, чтобы изменить значение
нажмите здесь, чтобы прочитать значение
Нажмите здесь, чтобы безопасно отключить питание микросхемы
Устройство перешло в режим UFS-PowerDown
Устройство перешло в режим EMMC_POWER_OFF
Теперь вы можете безопасно извлечь его из сокета
Протестировать запись RPMB
Очистить RPMB
Опции RPMB
Запись
Конфигурация безопасной защиты от записи
Адрес логического блока
Количество логических блоков
Тип защиты от записи
Конфигурация загрузки
Загрузочный раздел
Ширина загрузочной шины
Режим загрузки
Подтверждение загрузки
Сбросить ширину шины после загрузки
Постоянная защита конфигурации загрузки
Конфигурация защиты от записи
Статус WP загрузочной области 1
Статус WP загрузочной области 2
Временная защита от записи
Постоянная защита от записи
Поддержка безопасного WP
Статус безопасного WP
Быстрое чтение RPMB
Настройки надежности записи
Сбросить RPMB
Расширенные задачи
Сбросить счетчик
Разблокировать CSD
Полный сброс к заводским настройкам
Сбросить сигнал
Управление динамической емкостью
Безопасное управление плохими блоками
Статус потребности в динамической емкости
Сброс к заводским настройкам
Пользовательская область WP
Управлять динамической емкостью
Сканировать WP-группы eMMC
Удалить защиту от записи
Цикл автоматического переподключения
Регулирует размах дифференциального напряжения
Читать информацию S.M.A.R.T.
Информация о защите от записи
B_PWR_WP_EN
Не отмечено: Загрузочная область не защищена от записи при включении.
Отмечено: Включить защиту от записи на период включения питания для загрузочной области. Этот бит должен быть равен нулю, если установлен B_PWR_WP_DIS (бит 6). При чтении этот бит только указывает, была ли защита при включении установлена специально для загрузочной области. Способ применения защиты при включении зависит от настроек битов 7 и 1. Для проверки защиты загрузочной области прочтите BOOT_WP_STATUS[174].
B_PWR_WP_SEC_SEL
Не отмечено: B_PWR_WP_EN (бит 0) применяется только к загрузочной области, если установлен B_SEC_WP_SEL (бит 7).
Отмечено: B_PWR_WP_EN (бит 0) применяется только к загрузочной области, если установлен B_SEC_WP_SEL (бит 7).
B_PERM_WP_EN
Не отмечено: Загрузочная область не защищена от записи постоянно.
Отмечено: Загрузочная область постоянно защищена от записи. Этот бит должен быть равен нулю, если установлен B_PERM_WP_DIS. При чтении этот бит только указывает, была ли постоянная защита установлена специально для загрузочной области. Способ применения постоянной защиты зависит от настроек битов 7 и 3. Для проверки защиты загрузочной области прочтите BOOT_WP_STATUS[174]. Этот бит может быть равен нулю, если все устройство постоянно защищено с помощью CSD[13].
B_PERM_WP_SEC_SEL
Не отмечено: B_PERM_WP_EN (бит 2) применяется только к загрузочной области, если установлен B_SEC_WP_SEL (бит 7).
Отмечено: B_PERM_WP_EN (бит 2) применяется только к загрузочной области, если установлен B_SEC_WP_SEL (бит 7).
B_PERM_WP_DIS
Не отмечено: Мастеру разрешено устанавливать B_PERM_WP_EN (бит 2).
Отмечено: Постоянно отключить использование B_PERM_WP_EN (бит 2). Этот бит должен быть равен нулю, если установлен B_PERM_WP_EN. Этот бит не влияет на настройку CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
Не отмечено: Мастеру разрешено устанавливать B_PWR_WP_EN (бит 0).
Отмечено: Отключить использование B_PWR_WP_EN (бит 0). Этот бит должен быть равен нулю, если установлен PWR_WP_EN.
B_SEC_WP_SEL
Не отмечено: B_PERM_WP_EN (бит 2) и B_PWR_WP_EN (бит 0) применяются к обоим загрузочным разделам, и B_PERM_WP_SEC_SEL (бит 3) и B_PWR_WP_SEC_SEL (бит 1) не имеют никакого влияния.
Отмечено: B_PERM_WP_EN (бит 2) и B_PWR_WP_EN (бит 0) применяются только к загрузочному разделу, выбранному соответственно B_PERM_WP_SEC_SEL (бит 3) и B_PWR_WP_SEC_SEL (бит 1).
ПРИМЕЧАНИЕ: После того как устройство было настроено на включение защиты на загрузочных разделах отдельно, это нельзя отменить до следующего цикла питания. Этот бит позволяет смешивать постоянно защищенные и защищенные при включении загрузочные разделы.
US_PWR_WP_EN
Не отмечено: Защита от записи при включении не применяется при выполнении команды CMD28.
Отмечено: Применить защиту на период включения питания к группе защиты, указанной командой CMD28. Этот бит нельзя установить, если установлен US_PWR_WP_DIS. Этот бит не влияет, если установлен US_PERM_WP_EN.
US_PERM_WP_EN
Не отмечено: Постоянная защита от записи не применяется при выполнении команды CMD28.
Отмечено: Применить постоянную защиту от записи к группе защиты, указанной командой CMD28. Этот бит нельзя установить, если установлен US_PERM_WP_DIS.
US_PWR_WP_DIS
Не отмечено: Защита от записи при включении может применяться к группам защиты от записи.
Отмечено: Отключить использование защиты от записи на период включения питания для групп защиты от записи во всех разделах пользовательской области с момента установки этого бита до отключения питания или аппаратного сброса. Установка этого бита не влияет на уже защищенные области.
US_PERM_WP_DIS
Не отмечено: Постоянная защита от записи может применяться к группам защиты от записи.
Отмечено: Постоянно отключить использование постоянной защиты от записи для групп защиты от записи во всех разделах пользовательской области с момента установки этого бита. Установка этого бита не влияет на уже защищенные области.
CD_PERM_WP_DIS
Не отмечено: Хосту разрешено устанавливать PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
Отмечено: Отключить использование PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
PERM_PSWD_DIS
Не отмечено: Функции защиты паролем включены.
Отмечено: Функции защиты паролем (ERASE (Принудительное стирание), LOCK, UNLOCK, CLR_PWD, SET_PWD) постоянно отключены.
Использовать
для изменения значений PERM_WRITE_PROTECT и TMP_WRITE_PROTECT
Форматировать в exFAT
Перезаписать существующий файл?
Операция отменена...
Сохранить файл сырого дампа флэш-памяти
Выбрать выходной каталог
Сохранить файл сырого дампа регистров
Открыть файл BitMap
Выбрать файл флэш-памяти
Записать файл сырого дампа флэш-памяти
Записать файл EXT_CSD
Выбрать двоичный файл FFU
Ремонт
Полный сброс eMMC к заводским настройкам?
Все равно продолжить?
Это сотрет ДАННЫЕ, BOOT, RPMB и все остальные настройки.
Вы уверены, что хотите стереть?
Вы уверены, что хотите записать?
Стереть раздел перед записью?
Читать информацию о супер-разделе
Записать пользовательские данные?
Вы уверены, что хотите стереть
Вы хотите отформатировать
Вы уверены, что хотите стереть все устройство?
Разблокировать/сбросить CSD?
Не все eMMC / eMCP поддерживают эту функцию.
Удалить защиту от записи пользовательской области и GPPx?
Записать регистр CID?
Записать конфигурацию безопасного WP?
Успешная запись добавит 2 к счетчику RPMB.
ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УВЕРЕНЫ ???
Записать ключ RPMB?
Успешная запись добавит 1 к счетчику RPMB.
Протестировать запись RPMB?
Загрузить XML для других разделов?
Поиск...
Найти раздел
Найти следующий
Загрузить старую резервную копию
Больше старых резервных копий не найдено!
Загрузить новую резервную копию
Больше новых резервных копий не найдено!
Конфигурация загружена из
Временная метка
Настроить
Исправить ошибки GPT, если они найдены?
Распаковать файлы
Выбрать упакованные файлы
Проверить контрольные суммы и хэш?
Выбрать код варианта страны / провайдера
Разблокировка FRP
Отформатировать раздел FRP?
Стереть пользовательские данные
Стереть пользовательские данные?
Вы уверены на 100%?
Пользовательские данные будут потеряны навсегда.
Вы уверены, что хотите продолжить?
Форматировать устройство до заводских настроек?
Форматирование устройства до заводских настроек
Проверка на пустоту
Распаковка файла
Пожалуйста, подождите...
Чтение информации Android
Я понимаю, что могу использовать эти функции только в
экспериментальных целях на устройствах, которыми я владею.

Удалить аккаунт
Вы подтверждаете, что это ваше устройство?
Распаковка файла
Проверка контрольной суммы
Нажмите кнопку "Записать", чтобы применить инициализацию UFS
Заводская инициализация
Предупреждение:
Изменения в настройках инициализации UFS сотрут ВСЕ ДАННЫЕ внутри микросхемы UFS.
Убедитесь, что вы сделали резервную копию всех важных разделов перед продолжением.
Текущая инициализация UFS сохранена в:
Применение постоянных атрибутов:
Зарегистрировать коробку F64
Пожалуйста, введите всю необходимую информацию
требуется
не то же самое, что
Имя
Фамилия
Адрес электронной почты
Страна
Номер мобильного телефона
Служба сообщений
Имя пользователя
Метод верификации OTP
через мобильный номер
через адрес электронной почты
через службу сообщений
Создать пароль учетной записи
Подтвердить пароль
Информация о пользователе
Онлайн-регистрация коробки F64
Отправить
Пожалуйста, введите OTP до окончания таймера
отправлено на
Отправить OTP
Запросить новый OTP
Задача онлайн-регистрации
Информация о пользователе отправлена
Запрос OTP...
Проверка OTP...
Коробка успешно зарегистрирована!
Регистрация коробки НЕ УДАЛАСЬ!
Ошибка сервера
РАСШИРЕННЫЙ АТРИБУТ РАЗДЕЛА
Выбрать тип SoC устройства
Открыть прелоадер MTK
Проверить поддерживаемый eMMC / UFS прелоадером
Пока не поддерживается
Распаковать также другие файлы SIN?
Выбрать конфигурацию
Используемая память
Сканирование RFFE в процессе...
Сканирование I2C в процессе...
Сканирование I3C в процессе...
Сканирование SPI в процессе...
Сканирование UART в процессе...
Нажмите СТОП, чтобы отменить
Общая настройка
Вы уверены, что хотите ПЕРЕЗАПУСТИТЬ USB?
Все выполняемые задачи будут ОТМЕНЕНЫ.
Продолжить с ПЕРЕЗАПУСКОМ USB?
Вы уверены, что хотите
ОСТАНОВИТЬ текущую задачу?
Пожалуйста, выберите
Записать регистр CSD?
ОШИБКА
ПОСТОЯННО ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАПИСИ
весь
Если вы уверены на 100%, нажмите ДА 3 раза...
Ответьте на это
Записать данные RPMB?
Эта запись данных RPMB добавит
к счетчику записи
Включить элементы OTP?
Включить элементы защиты от записи?
Включить элементы настроек разделов?
Ошибка при начале обнаружения
Постоянно отключить обновление прошивки?
Вы уверены, что хотите установить
постоянную защиту от записи?
Вы уверены, что хотите выйти?
Выполняется активная задача! Все равно выйти?
Протестировать ключ RPMB?
Протестировать запись RPMB?
Успешный тест добавит 1 к счетчику.
ПОСТОЯННО ЗАБЛОКИРОВАТЬ
дескриптор конфигурации?
Перезапустить приложение, чтобы применить тему?
Безопасно отключить eMMC?
Завершить настройки разделов?
Эта процедура одноразово программируемая (OTP)
Вы уверены, что хотите применить изменения?
Некоторые выбранные опции могут быть OTP
Вы уверены, что хотите постоянно отключить изменение
битов регистра конфигурации загрузки, относящихся к режиму загрузки?
Сбросить данные и ключ RPMB?
Прочитать ключ RPMB?
Сбросить инициализацию eMMC к заводским настройкам?
Это сотрет все ДАННЫЕ из
а также сбросит настройки EXT_CSD.
Сбросить счетчик RPMB?
Освободить
байтов из раздела USER?
Оригинал
Скорректировано
Эта процедура сделает раздел USER меньше
Информация о сокете
Тип сокета
Серийный номер
Дата изготовления
Активированные функции
Показать напряжения коробки
Размах дифференциального напряжения UFS
Я прочитал EULA
Я согласен с EULA
Поддержка
Социальные сети
Руководство пользователя
Интернет-магазин
Рекомендуемые аксессуары
Активации
Включить
Удерживайте клавишу CTRL для FFU MoviNand
Это сотрет все ДАННЫЄ, кроме RPMB
Разблокировать конфигурацию разделов
Изменение разделов сотрет все данные (кроме RPMB)!
Конфигурация разделов заблокирована
Информация NTAG®
Дата программирования
Пользовательская память
Статус блокировки
Красный
Зеленый
Синий
Инвертировать выбор
Отключить
Выбрать файл резервной копии
Множитель размера буфера
Перезаписать распакованные файлы?
Уровень исключения устройства:
Операции HID:
Доступный размер HID:
Размер HID:
Коэффициент выполнения HID:
Состояние HID:
Информация о подсказке по изменению размера буфера WriteBooster:
Включить изменение размера буфера WriteBooster:
Статус операции изменения размера WriteBooster:
Режим частичной очистки буфера WriteBooster:
Максимальный размер FIFO частичной очистки WriteBooster:
Текущий размер FIFO частичной очистки WriteBooster:
Текущий размер выделенного закрепленного буфера WriteBooster:
Доступный размер закрепленного буфера WriteBooster:
Суммарный записанный размер WriteBooster:
Размер закрепленного буфера частичной очистки WriteBooster:
Минимальный размер незакрепленной области при частичной очистке WriteBooster:
Включить открепление закрепленных данных:
Формат представления коэффициента коррекции емкости:
Восстановить предыдущий CID
Удалить группы защиты от записи
и, возможно, СТЕРЕТЬ ВСЕ ДАННЫЕ?
Вы уже сделали резервную копию важных данных?
Вы готовы попрощаться со всеми своими данными?
Пересканировать UFS, чтобы проверить статус защиты от записи
ОШИБКА: Сначала разблокируйте bConfigDescrLock (OTP)
Функция не поддерживается этим eMMC
Рабочий каталог установлен в папку
Нажмите ДА, чтобы стереть раздел с помощью 0xFF (Новый метод)
Нажмите НЕТ, чтобы стереть раздел с помощью 0x00 (Старый метод)
Установить счетчик RPMB
У вас уже есть полная резервная копия данных RPMB?
Введите желаемое значение счетчика
Выберите двоичный файл резервной копии RPMB
Данные RPMB ПУСТЫ!
Загрузить GPT для других разделов?
Изменить загрузочные слоты?
Выбрать загрузку A или B
Выбрать соответствующую процедуру
Новая безопасность для Android 14 и 15
Новая безопасность FRP (2024, 2025)
Старая безопасность FRP
Конфигурация раздела
Опорный тактовый сигнал
Дескриптор конфигурации (OTP)
Выбрать размер чтения RPMB
Стереть все LUN
(Исправить медленный UFS)
Это не сотрет RPMB или защищенные от записи области
Стереть все разделы
Разблокировка OEM
Установить включение разблокировки OEM?
Стереть перед записью
Резервное копирование
Пропустить пользовательские данные
Записать в слоты A и B
Ввести пользовательский водяной знак
Медленное чтение/запись (для плохих микросхем UFS)
Изменить размер раздела данных?
Отформатировать раздел
Выбрать разделы для форматирования
ВСЕ ДАННЫЕ БУДУТ ПОТЕРЯНЫ
Установить слот Android A
Пропустить заполнение разреженного файла eMMC
Информация о разделе
GUID типа раздела
Уникальный GUID раздела
Имя раздела
Первый LBA
Последний LBA
Флаги
Применить изменения
Удалить раздел
Конвертировать BIN в SPARSE
Конвертировать SPARSE в BIN
Обрезать пустое пространство
Выбрать несколько разреженных файлов
Преобразование файла в разреженный
Восстановление файла из разреженного
Выбрать двоичные файлы
Выбрать разреженные файлы
Приоритет
Оставшиеся попытки
Успешно
Только чтение
Теневая копия
Скрытый
Нет буквы диска
Основные задачи подключения
Задачи после подключения
Автоматическое удаление FRP
Читать статус загрузки MTK
Читать статус загрузки MOTO
Опции загрузки файлов
Разделы GPT
Одиночный RAW-образ
Проверить информацию о KG
Обновить информацию о KG
Статус KG
Версия KG RPMB
Стереть информацию о статусе
Стереть информацию о блокировке экрана
Стереть логи сервера
Стереть метаданные
Стереть безопасные данные
Стереть безопасный токен
Стереть сертификат
Изменение статуса KG является незаконным в большинстве стран
Сброс тренировки ОЗУ
Сбросить тренировку ОЗУ?
Стереть данные RPMB
Это сотрет все LUNS и данные RPMB
Файловые инструменты
Сценарий
Инструмент для создания сценариев
Запустить сценарий
Использовать WriteBooster?
Переподключить F64 Box
Пожалуйста, подключите только один F64 Box!
Ожидание F64 Box...
Коробка обнаружена...
Заблокировать скрипт
Привязать скрипт к серийному номеру F64 Box
Выберите файл скрипта F64
Показать более высокую скорость передачи UFS
Скрыть информацию из журналов
Проверить Android Verified Boot?
Хеширование блоков данных
Инструменты распаковки прошивки
Инструменты разработчика
Обновить хеш
Подписать раздел Android
Выберите образ раздела Android
Это обновит ХЕШИ без создания резервной копии.
Это обновит ПРИВАТНЫЙ ключ без создания резервной копии.
Выберите образ раздела Android
Обновление приватного ключа
Выберите файл ключа PEM
Я понимаю, что эти инструменты только для разработчиков.
Разработчик Android
Это распакует и декомпрессирует загрузочные файлы.
Выберите загрузочный файл Android
Распаковать Android Boot
Выберите файл ядра
Сжатие файла
Упаковать Android Boot
Это упакует и перезапишет файлы.
Вы уверены, что хотите переместить этот раздел?
Это ПРИВЕДЕТ К УДАЛЕНИЮ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Переместить раздел
Пустой размер
Стирание
Загружено несколько файлов
Файл загружен
Стирание выполнено успешно
Переполнение сектора
Ошибка стирания
Стирание выполнено успешно
Не выбрано
Переполнение сектора
Форматирование успешно
Ошибка форматирования
Чтение
Резервное копирование успешно
Ошибка резервного копирования
Проверка на пустоту
Инициализация...
Инициализация
Форматирование
Успешно
Раздел пуст
Не пуст
Малый размер
Запись нулями
Запись PGPT успешна
Запись PGPT НЕ УДАЛАСЬ
Запись SGPT успешна
Запись SGPT НЕ УДАЛАСЬ
Настройка GPT...
Задача пропущена
Запись MBR успешна
Запись MBR НЕ УДАЛАСЬ
Чтение успешно
Ошибка чтения
Запись PT успешна
Запись PT НЕ УДАЛАСЬ
Ошибка резервного копирования PT
Запись partinfo успешна
Запись partinfo НЕ УДАЛАСЬ
Восстановление PT...
Восстановление partinfo...
Ошибка резервного копирования partinfo
Запись MPT успешна
Запись MPT НЕ УДАЛАСЬ
Восстановление MPT...
Восстановление MBR...
Ошибка резервного копирования MPT
Ошибка резервного копирования MBR
Запись успешна
Ошибка записи
Переразметка MBR...
Распаковка
Распаковка...
Распаковка завершена
Ошибка распаковки
Запись
Стирание...
Запись...
Неверный файл
Пусто
Проверка
Проверено
Не проверено
Повреждено
Проверка футера AVB
Только стирание
Файл загружен
Обновление MBR...
Обновление GPT...
Разблокировка OEM
Ошибка разблокировки OEM
Разблокировка OEM успешна
Патчинг
Добавить файл
Левая кнопка мыши
Один клик + удерживание : Перетащить изображение
Двойной клик : Загрузить новое изображение
Среднее колесико прокрутки
Прокрутка вверх : Увеличить (+ КЛАВИША SHIFT : Быстрее, + КЛАВИША CTRL : Медленнее)
Прокрутка вниз : Уменьшить (+ КЛАВИША SHIFT : Быстрее, + КЛАВИША CTRL : Медленнее)
Правая кнопка мыши
Поворот по часовой стрелке (+ КЛАВИША SHIFT : Поворот против часовой стрелки)
Просмотр раздела в HEX
Вы уверены, что хотите просмотреть раздел в HEX?
Перейти к смещению
Введите смещение
Максимум
Hex
Десятичный
Текстовая строка
Значения Hex
Искать
Заменить на
Опции
Кодировка текста
Учитывать регистр
Подтверждать при замене
Направление поиска
Все
Вперед
Назад
OK
Заменить все
Отмена
Найти
Значение не найдено
Предыдущее совпадение не найдено
Шаблон не может быть пустым
Заменить
Строки должны быть одинаковой длины
Несоответствие длины шаблона
Шаблон не может быть пустым
Заменить это совпадение?
Ошибка замены
Отменить
Лимит буфера обмена
Нажмите, чтобы показать расположение
Копировать
Копировать текст
Вставить
Заполнить выделение
Выделить все
Найти
Заменить
Найти далее
Найти далее (в обратном направлении)
Перейти к
Заполнить выделение
Заполнить шаблоном
Пожалуйста, введите корректный HEX-шаблон
Шаблон слишком длинный (макс. 32768 байт)
Шаблон превышает размер выделения
Максимально допустимое количество байт для этого выделения
Минимальный диапазон должен быть от 0 до 255
Максимальный диапазон должен быть от 0 до 255
Минимальное значение не может быть больше максимального
Случайные байты
Диапазон (десятичный)
Ошибка
Выделение слишком велико для копирования
Максимум
Минимум
Среднее