कनेक्शन स्थापित करें
स्क्रीनशॉट लें
लॉग साफ़ करें
कार्य रोकें
पता
आकार
ट्रांसफर स्पीड
अनुमानित समय शेष
बॉक्स वॉलपेपर दिखाएं
डिवाइस की जानकारी
कनेक्ट करें
मुख्य
पार्टिशन्स
फ्लैश मेमोरी जानकारी
उत्पाद का नाम
निर्माता आईडी
कुल रॉ डिवाइस क्षमता
लॉजिकल यूनिट्स की संख्या
विनिर्देश संस्करण
निर्माण की तारीख
LUN
पार्टिशन का नाम
फ़ाइल का नाम
ब्लॉक पता
आकार
प्रकार
स्थिति
एंड्रॉइड पार्टिशन कार्य
पढ़ें
लिखें
मिटाएँ
ग्राफ़
स्पेस आवंटन
UFS
कनेक्शन पैरामीटर्स
चेतावनी: UFS 4.x VCC 2.90 से ऊपर क्षतिग्रस्त हो सकता है
सिग्नल बूस्टर (ISP)
यह केवल UFS 4.x HS-LSS के लिए है
B-सीरीज़ A-सीरीज़ से थोड़ी तेज़ है
रॉ एक्सेस
पढ़ें
लिखें
मिटाएँ
लॉजिकल यूनिट
आकार
पैडिंग बाइट लिखें
मिटाने के विकल्प
एकल LUN मिटाएँ
पूरा डिवाइस साफ़ करें
कस्टम पता
प्रारंभ पता
अंत पता
पता प्रकार
सेक्टर
बाइट
SCSI विकल्प
डिस्क्रिप्टर्स
डिवाइस
कॉन्फ़िगरेशन
आकार
यूनिट
इंटरकनेक्ट
स्ट्रिंग
ज्यामिति
पावर
स्वास्थ्य
FBO
FBO विनिर्देश संस्करण
अनुशंसित LBA रेंज आकार
अधिकतम LBA रेंज आकार
न्यूनतम LBA रेंज आकार
LBA रेंज की अधिकतम संख्या
संरेखण आवश्यकता
विशेषताएँ
फ्लैग्स
eMMC
कनेक्शन पैरामीटर्स
ISP के लिए, धीमे CLOCK का उपयोग करें (6.5 Mhz आदि)
कनेक्ट करें
रोकें
रॉ एक्सेस
पढ़ें
लिखें
मिटाएँ
पार्टिशन
आकार
मिटाने के विकल्प
मिटाएँ
डिस्कार्ड करें
सुरक्षित मिटाएँ
ट्रिम करें
सुरक्षित ट्रिम करें
सैनिटाइज़ करें (सुरक्षित डेटा हटाना)
कस्टम पता
प्रारंभिक
अंतिम
पता प्रकार
सेक्टर
बाइट
पैडिंग लिखें
बाइट
फर्मवेयर मिटाना छोड़ें
कनेक्शन कार्य
eMMC स्थिति जांचें
eMMC स्वास्थ्य रिपोर्ट जांचें
RPMB विकल्प
काउंटर
सुरक्षित लेखन सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन
सुरक्षित लेखन सुरक्षा सक्षम करें
RPMB कुंजी का उपयोग करें
यादृच्छिक कुंजी उत्पन्न करें
RPMB कुंजी लिखें
RPMB कुंजी पढ़ें
RPMB कुंजी का परीक्षण करें
पार्टिशन्स
eMMC पर लिखें
बदलाव रीसेट करें
फ़ाइल में सहेजें
फ़ाइल खोलें
उन्नत क्षेत्र प्रारंभ
स्वास्थ्य जांच
विक्रेता स्वास्थ्य रिपोर्ट
प्रावधान
हार्डवेयर
बॉक्स प्रकटन
एलसीडी थीम
एलसीडी चमक
आरजीबी चमक
आरजीबी थीम
सेटिंग्स पढ़ें
सेटिंग्स सहेजें
रंग पिकर
बूट लोगो
वॉलपेपर बदलें
बॉक्स सुविधाएँ
वोल्टेज कैलिब्रेट करें
मेमोरी जानकारी
यूएसबी पुनरारंभ करें
बॉक्स फर्मवेयर लिखें
सक्रिय बजर सूचनाएं
सिमुलेशन मोड
कैलिब्रेशन ट्रिम
बॉक्स जानकारी
बॉक्स प्रकार
F64 सीरियल नंबर
ब्लूटूथ LE मैक पता
सक्रियण फ़ाइल संस्करण
समर्थन लिंक
सॉफ्टवेयर
पार्टिशन तालिका फ़ॉन्ट आकार
सॉफ्टवेयर लॉग फ़ॉन्ट आकार
ध्वनि प्रभाव सक्षम करें
संकेत दिखाएं
UFS 4.x पहचान को प्राथमिकता दें
प्रगति बार प्रतिशत दिखाएं
पार्टिशन सूची ग्रिड दिखाएं
डिस्क पर न लिखें (केवल मेमोरी टेस्ट के लिए)
स्पीड गेज दिखाएं
एंड्रॉइड जानकारी पढ़ें
एंड्रॉइड सुरक्षा पार्टिशन बैकअप
UFS डीबग कनेक्शन दिखाएं
एंड्रॉइड पार्टिशन विश्लेषक
RPMB जानकारी पढ़ें
धीमा पढ़ें/लिखें (खराब eMMC आईसी के लिए)
UFS S.M.A.R.T. रिपोर्ट पढ़ें
BLE कनेक्ट करें
विज़ुअल थीम्स
स्किन थीम
JEDEC लॉग्स टेक्स्ट रंग
रंग सेट करें
राइटबूस्टर बफर कॉन्फ़िगरेशन:
सुरक्षित बूटलोडर सत्यापित हो रहा है...
डिवाइस का प्रकार:
UFS डिवाइस क्लास:
UFS मास स्टोरेज सबक्लास:
UFS डिवाइस द्वारा समर्थित प्रोटोकॉल:
बूट सक्षम:
शॉर्ट बूट सक्षम:
बूट अनुक्रम आईडी:
सुरक्षा LU के लिए समर्थन:
विनिर्देश संस्करण:
निर्माण की तारीख:
प्रसिद्ध लॉजिकल यूनिट्स की संख्या:
आंशिक आरंभीकरण में डिस्क्रिप्टर एक्सेस सक्षम:
प्रारंभिक पावर मोड:
उच्च प्राथमिकता LUN:
सुरक्षित निष्कासन प्रकार:
पृष्ठभूमि संचालन समाप्ति विलंबता:
प्रारंभिक सक्रिय आईसीसी स्तर:
यूनिट डिस्क्रिप्टर 0 बेस ऑफ़सेट:
यूनिट डिस्क्रिप्टर कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर लंबाई:
UFS डिवाइस की RTT क्षमता:
आरटीसी अपडेट:
UFS सुविधाएँ समर्थन:
फील्ड फर्मवेयर अपडेट टाइमआउट:
कतार गहराई:
डिवाइस संस्करण:
सुरक्षित लेखन सुरक्षा क्षेत्रों की संख्या:
पीएसए अधिकतम डेटा आकार:
पीएसए स्थिति टाइमआउट:
राइटबूस्टर उपयोगकर्ता स्थान का उपयोग करता है:
राइटबूस्टर बफर प्रकार:
साझा के लिए राइटबूस्टर बफर आकार
यूएम सीपीोर्ट कॉन्फ़िगरेशन:
एकीकृत मेमोरी न्यूनतम क्षेत्र आकार
HPB विनिर्देश संस्करण:
HPB नियंत्रण मोड:
लॉजिकल यूनिट्स की संख्या:
बूट कॉन्फ़िग लंबाई:
लॉजिकल यूनिट कॉन्फ़िगरेशन लंबाई:
RPMB क्षेत्र सक्षम:
RPMB क्षेत्र 1 आकार:
RPMB क्षेत्र 2 आकार:
RPMB क्षेत्र 3 आकार:
लॉजिकल यूनिट सक्षम:
बूट LUN आईडी:
लॉजिकल यूनिट लेखन सुरक्षा:
मेमोरी प्रकार:
आवंटन इकाइयों की संख्या:
डेटा विश्वसनीयता:
लॉजिकल ब्लॉक आकार:
प्रावधान प्रकार:
संदर्भ क्षमताएं:
राइटबूस्टर बफर आकार:
HPB अधिकतम क्षेत्र:
HPB पिन किए गए क्षेत्र प्रारंभ ऑफ़सेट:
HPB पिन किए गए क्षेत्र:
यूनिट सूचकांक:
लॉजिकल यूनिट कतार गहराई:
लॉजिकल यूनिट कतार प्राथमिकता:
डेटा प्रकार समर्थन:
लॉजिकल ब्लॉक गणना:
ब्लॉक मिटाएँ आकार:
उत्पादन स्थिति जागरूकता संवेदनशीलता:
RPMB क्षेत्र 0 आकार:
भौतिक मेमोरी संसाधन गणना:
बड़ी इकाई की ग्रैन्युलैरिटी:
सक्रिय HPB क्षेत्रों की अधिकतम संख्या:
HPB पिन किए गए क्षेत्रों की संख्या:
लॉजिकल यूनिट राइटबूस्टर बफर आकार:
MIPI यूनिप्रो रिलीज संस्करण संख्या:
MIPI एम-पीएचवाई रिलीज संस्करण संख्या:
निर्माता का नाम:
उत्पाद का नाम:
OEM आईडी:
सीरियल नंबर:
उत्पाद संशोधन स्तर:
कुल सेक्टर गणना:
देशी ब्लॉक आकार:
खंड आकार:
आवंटन इकाई आकार:
न्यूनतम पता करने योग्य ब्लॉक आकार:
इष्टतम पठन ब्लॉक आकार:
इष्टतम लेखन ब्लॉक आकार:
अधिकतम डेटा-इन बफर आकार:
अधिकतम डेटा-आउट बफर आकार:
एक चरण पतन में अधिकतम डेटा आकार:
आउट-ऑफ-ऑर्डर डेटा ट्रांसफर के लिए समर्थन:
समर्थित लॉजिकल यूनिट्स की अधिकतम संख्या:
RPMB फ्रेम की अधिकतम संख्या:
गतिशील क्षमता संसाधन नीति:
समर्थित अधिकतम उपलब्ध संदर्भ:
सिस्टम डेटा टैग इकाई आकार:
सिस्टम डेटा टैग संसाधन आकार:
समर्थित सुरक्षित निष्कासन प्रकार:
समर्थित मेमोरी प्रकार:
समर्थित मेमोरी प्रकारों की संख्या:
उन्नत मेमोरी प्रकार 1:
उन्नत मेमोरी प्रकार 1 अधिकतम आवंटन इकाइयाँ:
उन्नत मेमोरी प्रकार 1 क्षमता समायोजन कारक:
सिस्टम कोड मेमोरी अधिकतम आवंटन इकाइयाँ:
सिस्टम कोड मेमोरी क्षमता समायोजन कारक:
गैर-स्थायी मेमोरी अधिकतम आवंटन इकाइयाँ:
गैर-स्थायी मेमोरी क्षमता समायोजन कारक:
उन्नत मेमोरी प्रकार 1 अधिकतम आवंटन इकाइयाँ:
उन्नत मेमोरी प्रकार 2 अधिकतम आवंटन इकाइयाँ:
उन्नत मेमोरी प्रकार 2 क्षमता समायोजन कारक:
उन्नत मेमोरी प्रकार 3 अधिकतम आवंटन इकाइयाँ:
उन्नत मेमोरी प्रकार 3 क्षमता समायोजन कारक:
उन्नत मेमोरी प्रकार 4 अधिकतम आवंटन इकाइयाँ:
उन्नत मेमोरी प्रकार 4 क्षमता समायोजन कारक:
इष्टतम लॉजिकल ब्लॉक आकार:
UFS डिवाइस अधिकतम राइटबूस्टर बफर आकार:
UFS डिवाइस अधिकतम राइटबूस्टर बफर गणना:
राइटबूस्टर क्षमता समायोजन कारक:
राइटबूस्टर उपयोगकर्ता स्थान खपत मोड:
अधिकतम ज़ोन्ड लॉजिकल यूनिट्स:
ज़ोन्ड लॉजिकल यूनिट न्यूनतम बाइट्स मिटाएँ:
ज़ोन्ड लॉजिकल यूनिट आकार:
HPB क्षेत्र आकार:
HPB अधिकतम LU की संख्या:
HPB उप-क्षेत्र आकार:
HPB अधिकतम सक्रिय क्षेत्र:
अधिकतम VCC करंट:
अधिकतम VCCQ करंट:
अधिकतम VCCQ2 करंट:
जीवन समाप्ति से पहले की जानकारी:
विक्रेता विधि ए के माध्यम से जीवन काल:
विक्रेता विधि बी के माध्यम से जीवन काल:
कुल रिफ्रेश गणना:
रिफ्रेश प्रगति:
विक्रेता मालिकाना स्वास्थ्य रिपोर्ट:
डिवाइस आरंभीकरण:
स्थायी लेखन सुरक्षा:
पावर ऑन लेखन सुरक्षा:
पृष्ठभूमि संचालन:
पर्ज ऑपरेशन:
पर्ज त्रुटि स्थिति:
आउट ऑफ ऑर्डर डेटा सुविधा:
डिवाइस जीवन काल मोड:
पर्ज सक्षम:
रिफ्रेश सक्षम:
भौतिक संसाधन निष्कासन:
वास्तविक समय घड़ी:
यूएम आरंभीकरण:
फील्ड फर्मवेयर अपडेट ऑपरेशन:
यूएम सस्पेंड कमांड:
यूएम सस्पेंड स्थिति:
राइटबूस्टर सुविधा:
राइटबूस्टर फ्लश ऑपरेशन:
हाइबरनेट के दौरान राइटबूस्टर फ्लश:
होस्ट परफॉर्मेंस बूस्टर रीसेट:
होस्ट परफॉर्मेंस बूस्टर सक्षम:
बूट LUN:
वर्तमान पावर मोड:
सक्रिय आईसीसी स्तर:
पावर ऑन रीसेट डिवाइस स्थिति:
पृष्ठभूमि संचालन स्थिति:
पर्ज ऑपरेशन स्थिति:
अधिकतम डेटा इन आकार:
अधिकतम डेटा आउट आकार:
आउट ऑफ ऑर्डर डेटा ट्रांसफर सुविधा:
गतिशील क्षमता की आवश्यकता:
संदर्भ घड़ी आवृत्ति मान:
कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्टर लॉक:
अपवाद घटना नियंत्रण:
अपवाद घटना स्थिति:
एकीकृत मेमोरी क्षेत्र आकार:
यूएम अधिकतम यूएमपीआईयू अनुरोध:
अधिकतम HPB कमांड डेटा आकार:
टाइम बेसलाइन से सेकंड बीत गए:
संदर्भ कॉन्फ़िगरेशन:
सही ढंग से प्रोग्राम किए गए ब्लॉक:
डिवाइस एफएफयू स्थिति:
उत्पादन स्थिति जागरूकता स्थिति:
उत्पादन स्थिति जागरूकता डेटा आकार:
संदर्भ घड़ी गेटिंग प्रतीक्षा समय:
लगभग पैकेज केस सतह तापमान:
उच्च तापमान सीमा:
कम तापमान सीमा:
थ्रॉटलिंग स्थिति:
राइटबूस्टर बफर फ्लश स्थिति:
उपलब्ध राइटबूस्टर बफर आकार:
राइटबूस्टर बफर जीवन काल:
वर्तमान राइटबूस्टर बफर आकार:
EXT_IID स्थिति:
होस्ट हिंट कैश आकार:
रिफ्रेश ऑपरेशन स्थिति:
रिफ्रेश आवृत्ति:
रिफ्रेश ऑपरेशन यूनिट:
रिफ्रेश विधि:
1 जनवरी, 1970 (UTC) से टाइमस्टैम्प:
FBO ऑपरेशन नियंत्रण:
FBO अनुकूलन स्तर:
FBO वर्तमान स्थिति:
F64 सीरियल नंबर:
ब्लूटूथ LE मैक पता:
बॉक्स प्रकार:
डीबग स्तर:
सक्रियण फ़ाइल संस्करण:
टाइमस्टैम्प:
कनेक्ट करें
इसे क्लिक करें
डिस्कनेक्ट करें
बॉक्स वॉलपेपर छिपाएँ
बॉक्स वॉलपेपर दिखाएं
BLE कनेक्टेड
गलत पिन
एसडी कार्ड
eMMC
UFS
डिवाइस खोजे जा रहे हैं...
eMMC पर लिखें
पार्टिशन्स पहले से ही कॉन्फ़िगर हैं
केवल पढ़ें/सेट करें
एक बार पढ़ें/लिखें
पढ़ें/पावर ऑन रीसेट
पढ़ें/अस्थिर
केवल लिखें/अस्थिर
पढ़ें
पढ़ें/स्थायी
केवल पढ़ें
साफ़ करें
सेट करें
भाषा
उपकरण
उपकरण
नैदानिक उपकरण
सामान्य सेटिंग्स
ऑनलाइन समर्थन
पूर्ण उपयोगकर्ता क्षेत्र लॉजिकल मिटाना
कनेक्शन कार्य
बूट पार्टिशन
उपयोगकर्ता क्षेत्र पार्टिशन
सामान्य प्रयोजन पार्टिशन
टेक्स्ट कॉपी किया गया
अगला पृष्ठ
पिछला पृष्ठ
आयाम समायोजित करें
सक्षम करें
सिग्नल आयाम
उलटा करें
इसके लिए उपयोग करें
केवल इसके लिए उपयोग करें
मेमोरी एक्सेस
स्लेव पता
रजिस्टर
पहचाने गए स्लेव्स
SDATA और SCLK स्वैप करें
स्कैनिंग के बाद VIO पावर डाउन करें
SDA और SCL स्वैप करें
स्कैनिंग के बाद VDD पावर डाउन करें
स्कैनिंग प्रारंभ करें
पिनआउट दिखाएं
चयनित मान बनाएगा

क्या आप निश्चित रूप से जारी रखना चाहते हैं?
मान आवश्यक
कृपया एक हेक्साडेसिमल मान दर्ज करें
मान लिखने के लिए यहां क्लिक करें
FBO विनिर्देश संस्करण:
अनुशंसित LBA रेंज आकार:
अधिकतम LBA रेंज आकार:
न्यूनतम LBA रेंज आकार:
LBA रेंज की अधिकतम संख्या:
संरेखण आवश्यकता:
मान बदलने के लिए यहां क्लिक करें
मान पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
आईसी को सुरक्षित रूप से पावर डाउन करने के लिए यहां क्लिक करें
डिवाइस UFS-पावरडाउन मोड में प्रवेश कर गया है
डिवाइस EMMC_POWER_OFF मोड में प्रवेश कर गया है
अब आप इसे सॉकेट से सुरक्षित रूप से हटा सकते हैं
RPMB लिखने का परीक्षण करें
RPMB पर्ज करें
RPMB विकल्प
प्रविष्टि
सुरक्षित लेखन सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन
लॉजिकल ब्लॉक पता
लॉजिकल ब्लॉक्स की संख्या
लेखन सुरक्षा प्रकार
बूट कॉन्फ़िगरेशन
बूट पार्टिशन
बूट बस चौड़ाई
बूट मोड
बूट पावती
बूट के बाद बस चौड़ाई रीसेट करें
स्थायी बूट कॉन्फ़िगरेशन सुरक्षा
लेखन सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन
बूट क्षेत्र 1 WP स्थिति
बूट क्षेत्र 2 WP स्थिति
अस्थायी लेखन सुरक्षा
स्थायी लेखन सुरक्षा
सुरक्षित WP समर्थन
सुरक्षित WP स्थिति
तेज़ RPMB पठन
लेखन विश्वसनीयता सेटिंग्स
RPMB रीसेट करें
उन्नत कार्य
काउंटर रीसेट करें
CSD अनलॉक करें
पूर्ण फ़ैक्टरी रीसेट
सिग्नल रीसेट करें
गतिशील क्षमता प्रबंधन
सुरक्षित खराब ब्लॉक प्रबंधन
गतिशील क्षमता आवश्यक स्थिति
फ़ैक्टरी रीसेट
कस्टम WP क्षेत्र
गतिशील क्षमता प्रबंधित करें
eMMC WP-समूह स्कैन करें
लेखन सुरक्षा हटाएँ
स्वचालित पुन: कनेक्शन लूप
डिफरेंशियल वोल्टेज स्विंग समायोजित करता है
S.M.A.R.T. जानकारी पढ़ें
लेखन सुरक्षा जानकारी
B_PWR_WP_EN
अनचेक किया गया: बूट क्षेत्र पावर-ऑन लेखन संरक्षित नहीं है।
चेक किया गया: बूट क्षेत्र में पावर-ऑन अवधि लेखन सुरक्षा सक्षम करें। यदि B_PWR_WP_DIS (बिट 6) सेट है तो यह बिट शून्य होना चाहिए। पढ़ने पर, यह बिट केवल यह इंगित करता है कि क्या पावर-ऑन सुरक्षा विशेष रूप से बूट क्षेत्र के लिए सेट की गई है। पावर-ऑन सुरक्षा कैसे लागू की गई है यह बिट 7 और 1 की सेटिंग पर निर्भर करता है। बूट क्षेत्र सुरक्षा को सत्यापित करने के लिए BOOT_WP_STATUS[174] पढ़ें।
B_PWR_WP_SEC_SEL
अनचेक किया गया: B_PWR_WP_EN (बिट 0) केवल बूट क्षेत्र पर लागू होता है, यदि B_SEC_WP_SEL (बिट 7) सेट है।
चेक किया गया: B_PWR_WP_EN (बिट 0) केवल बूट क्षेत्र पर लागू होता है, यदि B_SEC_WP_SEL (बिट 7) सेट है।
B_PERM_WP_EN
अनचेक किया गया: बूट क्षेत्र स्थायी रूप से लेखन संरक्षित नहीं है।
चेक किया गया: बूट क्षेत्र स्थायी रूप से लेखन संरक्षित है। यदि B_PERM_WP_DIS सेट है तो यह बिट शून्य होना चाहिए। पढ़ने पर, यह बिट केवल यह इंगित करता है कि क्या स्थायी सुरक्षा विशेष रूप से बूट क्षेत्र के लिए सेट की गई है। स्थायी सुरक्षा कैसे लागू की गई है यह बिट 7 और 3 की सेटिंग पर निर्भर करता है। बूट क्षेत्र सुरक्षा को सत्यापित करने के लिए BOOT_WP_STATUS[174] पढ़ें। यदि पूरा डिवाइस CSD[13] का उपयोग करके स्थायी रूप से संरक्षित है तो यह बिट शून्य हो सकता है।
B_PERM_WP_SEC_SEL
अनचेक किया गया: B_PERM_WP_EN (बिट 2) केवल बूट क्षेत्र पर लागू होता है, यदि B_SEC_WP_SEL (बिट 7) सेट है।
चेक किया गया: B_PERM_WP_EN (बिट 2) केवल बूट क्षेत्र पर लागू होता है, यदि B_SEC_WP_SEL (बिट 7) सेट है।
B_PERM_WP_DIS
अनचेक किया गया: मास्टर को B_PERM_WP_EN (बिट 2) सेट करने की अनुमति है।
चेक किया गया: B_PERM_WP_EN (बिट 2) के उपयोग को स्थायी रूप से अक्षम करें। यदि B_PERM_WP_EN सेट है तो यह बिट शून्य होना चाहिए। इस बिट का CSD[13] की सेटिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
B_PWR_WP_DIS
अनचेक किया गया: मास्टर को B_PWR_WP_EN (बिट 0) सेट करने की अनुमति है।
चेक किया गया: B_PWR_WP_EN (बिट 0) के उपयोग को अक्षम करें। यदि PWR_WP_EN सेट है तो यह बिट शून्य होना चाहिए।
B_SEC_WP_SEL
अनचेक किया गया: B_PERM_WP_EN (बिट 2) और B_PWR_WP_EN (बिट 0) दोनों बूट पार्टिशन्स पर लागू होते हैं और B_PERM_WP_SEC_SEL (बिट 3) और B_PWR_WP_SEC_SEL (बिट 1) का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
चेक किया गया: B_PERM_WP_EN (बिट 2) और B_PWR_WP_EN (बिट 0) केवल क्रमशः B_PERM_WP_SEC_SEL (बिट 3) और B_PWR_WP_SEC_SEL (बिट 1) द्वारा चयनित बूट पार्टिशन पर लागू होते हैं।
नोट: एक बार जब किसी डिवाइस को बूट पार्टिशन्स पर अलग से सुरक्षा सक्षम करने के लिए सेट कर दिया जाता है, तो इसे पावर चक्र के लिए उलटा नहीं किया जा सकता है। यह बिट स्थायी रूप से संरक्षित और पावर-ऑन संरक्षित बूट पार्टिशन्स के मिश्रण को सक्षम करता है।
US_PWR_WP_EN
अनचेक किया गया: जब CMD28 जारी किया जाता है तो पावर-ऑन लेखन सुरक्षा लागू नहीं होती है।
चेक किया गया: CMD28 द्वारा इंगित सुरक्षा समूह पर पावर-ऑन अवधि सुरक्षा लागू करें। यदि US_PWR_WP_DIS सेट है तो यह बिट सेट नहीं किया जा सकता है। यदि US_PERM_WP_EN सेट है तो इस बिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
US_PERM_WP_EN
अनचेक किया गया: जब CMD28 जारी किया जाता है तो स्थायी लेखन सुरक्षा लागू नहीं होती है।
चेक किया गया: CMD28 द्वारा इंगित सुरक्षा समूह पर स्थायी लेखन सुरक्षा लागू करें। यदि US_PERM_WP_DIS सेट है तो यह बिट सेट नहीं किया जा सकता है।
US_PWR_WP_DIS
अनचेक किया गया: लेखन सुरक्षा समूहों पर पावर-ऑन लेखन सुरक्षा लागू की जा सकती है।
चेक किया गया: इस बिट को सेट करने के बिंदु से पावर हटा दिए जाने या हार्डवेयर रीसेट होने तक उपयोगकर्ता क्षेत्र के सभी पार्टिशन्स के भीतर लेखन सुरक्षा समूहों के लिए पावर-ऑन अवधि लेखन सुरक्षा के उपयोग को अक्षम करें। इस बिट को सेट करने से उन क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो पहले से ही संरक्षित हैं।
US_PERM_WP_DIS
अनचेक किया गया: लेखन सुरक्षा समूहों पर स्थायी लेखन सुरक्षा लागू की जा सकती है।
चेक किया गया: इस बिट को सेट करने के बिंदु से आगे उपयोगकर्ता क्षेत्र के सभी पार्टिशन्स के भीतर लेखन सुरक्षा समूहों के लिए स्थायी लेखन सुरक्षा के उपयोग को स्थायी रूप से अक्षम करें। इस बिट को सेट करने से उन क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो पहले से ही संरक्षित हैं।
CD_PERM_WP_DIS
अनचेक किया गया: होस्ट को PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) सेट करने की अनुमति है।
चेक किया गया: PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) के उपयोग को अक्षम करें।
PERM_PSWD_DIS
अनचेक किया गया: पासवर्ड सुरक्षा सुविधाएँ सक्षम हैं।
चेक किया गया: पासवर्ड सुरक्षा सुविधाएँ (मिटाना (मजबूरन मिटाना), लॉक, अनलॉक, सीएलआर_पीडब्ल्यूडी, सेट_पीडब्ल्यूडी) स्थायी रूप से अक्षम हैं।
उपयोग करें
PERM_WRITE_PROTECT और TMP_WRITE_PROTECT मानों को संशोधित करने के लिए
exFAT के रूप में प्रारूपित करें
मौजूदा फ़ाइल को ओवरराइट करें?
ऑपरेशन रद्द किया गया...
रॉ फ्लैश डंप फ़ाइल सहेजें
आउटपुट डायरेक्टरी चुनें
रॉ रजिस्टर डंप फ़ाइल सहेजें
एक बिटमैप फ़ाइल खोलें
फ्लैश फ़ाइल चुनें
रॉ फ्लैश डंप फ़ाइल लिखें
EXT_CSD फ़ाइल लिखें
बाइनरी FFU फ़ाइल चुनें
मरम्मत करें
पूर्ण फ़ैक्टरी रीसेट eMMC?
वैसे भी जारी रखें?
यह डेटा, बूट, आरपीएमबी और अन्य सभी सेटिंग्स को मिटा देगा।
क्या आप निश्चित रूप से मिटाना चाहते हैं?
क्या आप निश्चित रूप से लिखना चाहते हैं?
लिखने से पहले पार्टिशन मिटाएँ?
सुपर पार्टिशन जानकारी पढ़ें
उपयोगकर्ता डेटा लिखें?
क्या आप निश्चित रूप से मिटाना चाहते हैं
क्या आप प्रारूपित करना चाहते हैं
क्या आप निश्चित रूप से पूरा डिवाइस मिटाना चाहते हैं?
CSD अनलॉक/रीसेट करें?
सभी eMMC/eMCP इस सुविधा का समर्थन नहीं करते हैं।
उपयोगकर्ता क्षेत्र और GPPx लेखन सुरक्षा हटाएँ?
CID रजिस्टर लिखें?
सुरक्षित WP कॉन्फ़िगरेशन लिखें?
एक सफल लेखन RPMB काउंटर में 2 जोड़ देगा।
क्या आप वाकई निश्चित हैं???
RPMB कुंजी लिखें?
एक सफल लेखन RPMB काउंटर में 1 जोड़ देगा।
RPMB लिखने का परीक्षण करें?
अन्य पार्टिशन्स के लिए XML लोड करें?
खोजें...
पार्टिशन खोजें
अगला खोजें
पुराना बैकअप लोड करें
कोई और पुराना बैकअप नहीं मिला!
नया बैकअप लोड करें
कोई और नया बैकअप नहीं मिला!
से कॉन्फ़िगरेशन लोड किया गया
समय टिकट
कॉन्फ़िगर करें
GPT त्रुटियाँ मिलने पर सुधार करें?
फ़ाइलें अनपैक करें
पैक की गई फ़ाइलें चुनें
चेकसम और हैश सत्यापित करें?
देश/प्रदाता संस्करण कोड चुनें
FRP अनलॉक
FRP पार्टिशन प्रारूपित करें?
उपयोगकर्ता डेटा मिटाएँ
उपयोगकर्ता डेटा मिटाएँ?
क्या आप 100% निश्चित हैं?
उपयोगकर्ता डेटा हमेशा के लिए खो जाएगा।
क्या आप निश्चित रूप से जारी रखना चाहते हैं?
डिवाइस को फ़ैक्टरी प्रारूपित करें?
डिवाइस को फ़ैक्टरी प्रारूपित करें
खाली जांच
फ़ाइल डीकंप्रेस हो रही है
कृपया प्रतीक्षा करें...
एंड्रॉइड जानकारी पढ़ी जा रही है
मैं समझता हूं कि मैं इन सुविधाओं का उपयोग केवल
मेरे स्वामित्व वाले उपकरणों पर प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए कर सकता हूं।

खाता हटाएँ
क्या आप पुष्टि करते हैं कि यह आपका डिवाइस है?
फ़ाइल अनपैक हो रही है
चेकसम सत्यापित हो रहा है
UFS प्रावधान लागू करने के लिए लिखें बटन पर क्लिक करें
फ़ैक्टरी प्रावधान
चेतावनी:
UFS प्रावधान सेटिंग्स में बदलाव UFS आईसी के अंदर सभी डेटा को मिटा देगा।
आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने सभी महत्वपूर्ण पार्टिशन्स का बैकअप बना लिया है।
वर्तमान UFS प्रावधान इसमें सहेजा गया है:
स्थायी विशेषताएँ लागू हो रही हैं:
F64 बॉक्स पंजीकृत करें
कृपया सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें
आवश्यक है
के समान नहीं है
पहला नाम
अंतिम नाम
ईमेल पता
देश
मोबाइल नंबर
संदेश सेवा
उपयोगकर्ता नाम
ओटीपी सत्यापन विधि
मोबाइल नंबर के माध्यम से
ईमेल पते के माध्यम से
संदेश सेवा के माध्यम से
खाता पासवर्ड बनाएँ
पासवर्ड सत्यापित करें
उपयोगकर्ता जानकारी
F64 बॉक्स ऑनलाइन पंजीकरण
जमा करें
कृपया टाइमर समाप्त होने से पहले ओटीपी दर्ज करें
को भेजा गया
ओटीपी जमा करें
नए ओटीपी का अनुरोध करें
ऑनलाइन पंजीकरण कार्य
उपयोगकर्ता जानकारी जमा की गई
ओटीपी का अनुरोध किया जा रहा है...
ओटीपी सत्यापित हो रहा है...
बॉक्स सफलतापूर्वक पंजीकृत हुआ!
बॉक्स पंजीकरण विफल!
सर्वर त्रुटि
पार्टिशन विशेषता उन्नत
डिवाइस का एसओसी प्रकार चुनें
एक एमटीके प्रीलोडर खोलें
प्रीलोडर समर्थित eMMC/UFS जांचें
अभी तक समर्थित नहीं है
अन्य SIN फ़ाइलों को भी अनपैक करें?
कॉन्फ़िगरेशन चुनें
मेमोरी प्रयुक्त
RFFE स्कैनिंग प्रगति पर है...
I2C स्कैनिंग प्रगति पर है...
I3C स्कैनिंग प्रगति पर है...
SPI स्कैनिंग प्रगति पर है...
UART स्कैनिंग प्रगति पर है...
रद्द करने के लिए रोकें पर क्लिक करें
सामान्य सेटअप
क्या आप निश्चित रूप से यूएसबी को पुनरारंभ करना चाहते हैं?
सभी चल रहे कार्य रद्द कर दिए जाएंगे।
यूएसबी पुनरारंभ के साथ जारी रखें?
क्या आप निश्चित रूप से
वर्तमान कार्य को रोकना चाहते हैं?
कृपया एक चुनें
CSD रजिस्टर लिखें?
त्रुटि
स्थायी रूप से लिखें संरक्षित
पूरे
यदि आप 100% निश्चित हैं, तो हाँ 3 बार क्लिक करें...
इसका उत्तर दें
RPMB डेटा लिखें?
यह RPMB डेटा लेखन
लेखन काउंटर में जोड़ देगा
ओटीपी आइटम शामिल करें?
लेखन सुरक्षा आइटम शामिल करें?
पार्टिशन सेटिंग्स आइटम शामिल करें?
खोज शुरू करने में त्रुटि
फर्मवेयर अपडेट को स्थायी रूप से अक्षम करें?
क्या आप निश्चित रूप से सेट करना चाहते हैं
स्थायी लेखन सुरक्षा?
क्या आप निश्चित रूप से बाहर निकलना चाहते हैं?
एक सक्रिय कार्य चल रहा है! वैसे भी बाहर निकलें?
RPMB कुंजी का परीक्षण करें?
RPMB लिखने का परीक्षण करें?
एक सफल परीक्षण काउंटर में 1 जोड़ देगा।
स्थायी रूप से लॉक करें
कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्टर?
थीम लागू करने के लिए एप्लिकेशन पुनरारंभ करें?
eMMC को सुरक्षित रूप से डिस्कनेक्ट करें?
पार्टिशन सेटिंग्स को अंतिम रूप दें?
यह प्रक्रिया एक बार प्रोग्राम करने योग्य (ओटीपी) है
क्या आप निश्चित रूप से बदलाव लागू करना चाहते हैं?
चयनित कुछ विकल्प ओटीपी हो सकते हैं
क्या आप निश्चित रूप से बूट मोड से संबंधित बूट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर 
बिट्स के परिवर्तन को स्थायी रूप से अक्षम करना चाहते हैं?
RPMB डेटा और कुंजी रीसेट करें?
RPMB कुंजी पढ़ें?
eMMC प्रावधान को फ़ैक्टरी रीसेट करें?
यह सभी डेटा मिटा देगा
और EXT_CSD सेटिंग्स को भी रीसेट करेगा।
RPMB काउंटर रीसेट करें?
जारी करें
उपयोगकर्ता पार्टिशन से बाइट्स?
मूल
समायोजित
यह प्रक्रिया उपयोगकर्ता पार्टिशन को छोटा कर देगी
सॉकेट जानकारी
सॉकेट प्रकार
सीरियल नंबर
निर्माण की तारीख
सक्रिय सुविधाएँ
बॉक्स वोल्टेज दिखाएं
UFS डिफरेंशियल वोल्टेज स्विंग
मैंने EULA पढ़ लिया है
मैं EULA से सहमत हूं
समर्थन
सोशल मीडिया
उपयोगकर्ता पुस्तिका
ऑनलाइन दुकान
विशेष रुप से प्रदर्शित सहायक उपकरण
सक्रियण
सक्षम करें
मूवीनंद एफएफयू के लिए CTRL कुंजी दबाए रखें
यह RPMB को छोड़कर सभी डेटा मिटा देगा
पार्टिशन कॉन्फ़िगरेशन अनलॉक करें
पार्टिशन्स बदलने से सभी डेटा मिट जाएगा (RPMB को छोड़कर)!
पार्टिशन कॉन्फ़िगरेशन लॉक है
NTAG® जानकारी
प्रोग्रामिंग तिथि
उपयोगकर्ता मेमोरी
लॉक स्थिति
लाल
हरा
नीला
चयन उलटा करें
अक्षम करें
बैकअप फ़ाइल चुनें
बफर आकार गुणक
अनपैक की गई फ़ाइलों को ओवरराइट करें?
डिवाइस अपवाद स्तर:
HID संचालन:
HID उपलब्ध आकार:
HID आकार:
HID प्रगति अनुपात:
HID स्थिति:
राइटबूस्टर बफर आकार बदलने का संकेत जानकारी:
राइटबूस्टर बफर आकार बदलना सक्षम करें:
राइटबूस्टर आकार बदलने की स्थिति:
राइटबूस्टर बफर आंशिक फ्लश मोड:
राइटबूस्टर अधिकतम आंशिक फ्लश FIFO आकार:
राइटबूस्टर वर्तमान आंशिक फ्लश FIFO आकार:
राइटबूस्टर वर्तमान पिन किए गए बफर आवंटन आकार:
राइटबूस्टर उपलब्ध पिन किए गए बफर आकार:
राइटबूस्टर संचयी लिखित आकार:
राइटबूस्टर आंशिक फ्लश पिन किए गए बफर आकार:
राइटबूस्टर आंशिक फ्लश न्यूनतम गैर-पिन आकार:
पिन किए गए डेटा का अनपिन सक्षम करें:
क्षमता समायोजन कारक प्रतिनिधित्व प्रारूप:
पिछला CID पुनर्स्थापित करें
लेखन सुरक्षा समूह हटाएँ
और संभवतः सभी डेटा मिटाएँ?
क्या आपने पहले ही महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप ले लिया है?
क्या आप अपने सभी डेटा को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं?
लेखन सुरक्षा स्थिति जांचने के लिए UFS को फिर से स्कैन करें
त्रुटि: पहले bConfigDescrLock (OTP) अनलॉक करें
यह सुविधा इस eMMC द्वारा समर्थित नहीं है
कार्य डायरेक्टरी फ़ोल्डर पर सेट है
पार्टिशन को 0xFF (नई विधि) से मिटाने के लिए हाँ पर क्लिक करें
पार्टिशन को 0x00 (पुरानी विधि) से मिटाने के लिए नहीं पर क्लिक करें
RPMB काउंटर सेट करें
क्या आपके पास पहले से ही पूर्ण RPMB डेटा बैकअप है?
वांछित काउंटर मान दर्ज करें
एक RPMB बाइनरी बैकअप फ़ाइल चुनें
RPMB डेटा खाली है!
अन्य पार्टिशन्स के लिए GPT लोड करें?
बूट स्लॉट बदलें?
बूट ए या बी चुनें
उचित प्रक्रिया चुनें
एंड्रॉइड 14 और 15 के लिए नई सुरक्षा
FRP नई सुरक्षा (2024, 2025)
FRP पुरानी सुरक्षा
पार्टिशन कॉन्फ़िगरेशन
संदर्भ घड़ी
कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्टर (OTP)
RPMB पठन आकार चुनें
सभी LUNs मिटाएँ
(धीमा UFS ठीक करें)
यह RPMB या लेखन संरक्षित क्षेत्रों को नहीं मिटाएगा
सभी पार्टिशन्स मिटाएँ
OEM अनलॉक
OEM अनलॉक सक्षम करें सेट करें?
लिखने से पहले मिटाएँ
बैकअप
उपयोगकर्ता डेटा छोड़ें
स्लॉट ए और बी पर लिखें
कस्टम वॉटरमार्क दर्ज करें
धीमा पढ़ें/लिखें (खराब UFS आईसी के लिए)
डेटा पार्टिशन का आकार बदलें?
पार्टिशन प्रारूपित करें
प्रारूपित करने के लिए पार्टिशन्स चुनें
सभी डेटा चला जाएगा
एंड्रॉइड स्लॉट ए सेट करें
eMMC स्पार्स फ़ाइल भरण छोड़ें
पार्टिशन जानकारी
पार्टिशन प्रकार GUID
अद्वितीय पार्टिशन GUID
पार्टिशन का नाम
पहला LBA
अंतिम LBA
फ्लैग्स
बदलाव लागू करें
पार्टिशन हटाएँ
BIN को SPARSE में बदलें
SPARSE को BIN में बदलें
खाली स्थान ट्रिम करें
कई स्पार्स फ़ाइलें चुनें
फ़ाइल को स्पार्स किया जा रहा है
फ़ाइल को अनस्पार्स किया जा रहा है
बाइनरी फ़ाइलें चुनें
स्पार्स फ़ाइलें चुनें
प्राथमिकता
बचे हुए प्रयास
सफल
केवल पढ़ें
छाया प्रति
छिपा हुआ
कोई ड्राइव अक्षर नहीं
प्राथमिक कनेक्शन कार्य
कनेक्शन के बाद के कार्य
स्वचालित FRP निष्कासन
MTK बूट स्थिति पढ़ें
MOTO बूट स्थिति पढ़ें
फ़ाइल लोडिंग विकल्प
GPT पार्टीशन
एकल RAW इमेज
केजी जानकारी जांचें
केजी जानकारी अपडेट करें
केजी स्थिति
केजी आरपीएमबी संस्करण
स्थिति जानकारी मिटाएं
लॉक स्क्रीन जानकारी मिटाएं
सर्वर लॉग मिटाएं
मेटाडेटा मिटाएं
सुरक्षित डेटा मिटाएं
सुरक्षित टोकन मिटाएं
प्रमाणपत्र मिटाएं
अधिकांश देशों में केजी स्थिति बदलना अवैध है
रैम ट्रेनिंग रीसेट
रैम ट्रेनिंग रीसेट?
RPMB डेटा मिटाएँ
यह सभी LUNS और RPMB डेटा मिटा देगा
फ़ाइल उपकरण
स्क्रिप्ट
स्क्रिप्टिंग उपकरण
स्क्रिप्ट चलाएँ
WriteBooster का उपयोग करें?
F64 बॉक्स को फिर से कनेक्ट करें
कृपया केवल 1 F64 बॉक्स कनेक्ट करें!
F64 बॉक्स का इंतजार है...
बॉक्स का पता चल गया...
स्क्रिप्ट लॉक करें
F64 बॉक्स सीरियल नंबर पर स्क्रिप्ट लॉक करें
एक F64 स्क्रिप्ट फ़ाइल चुनें
बड़ी UFS ट्रांसफर स्पीड दिखाएं
लॉग से जानकारी छुपाएं
Android Verified Boot की जाँच करें?
डेटा ब्लॉक्स की हैशिंग हो रही है
फर्मवेयर अनपैकिंग टूल्स
डेवलपर टूल्स
हैश अपडेट करें
Android पार्टीशन को साइन करें
एक Android पार्टीशन इमेज चुनें
यह बैकअप बनाए बिना HASHES को अपडेट करेगा।
यह बैकअप बनाए बिना PRIVATE Key को अपडेट करेगा।
एक Android पार्टीशन इमेज चुनें
प्राइवेट की अपडेट हो रही है
एक PEM की फाइल चुनें
मैं समझता हूँ कि ये टूल्स केवल डेवलपर्स के लिए हैं।
Android डेवलपर
यह बूट फाइलों को अनपैक और डिकम्प्रेस करेगा।
एक Android बूट फाइल चुनें
Android बूट अनपैक करें
एक कर्नेल फाइल चुनें
फाइल कंप्रेस हो रही है
Android बूट पैक करें
यह फाइलों को पैक और ओवरराइट करेगा।
क्या आप वाकई इस पार्टीशन को स्थानांतरित करना चाहते हैं?
इससे उपयोगकर्ता का डेटा मिट जाएगा
पार्टीशन स्थानांतरित करें
खाली आकार
मिटाया जा रहा है
मल्टी-फाइल लोड हुई
फ़ाइल लोड हुई
मिटाना सफल रहा
सेक्टर ओवरफ़्लो
मिटाना विफल रहा
मिटाना सफल रहा
चयनित नहीं है
सेक्टर ओवरफ़्लो
फ़ॉर्मेट सफल रहा
फ़ॉर्मेट विफल रहा
पढ़ा जा रहा है
बैकअप सफल रहा
बैकअप विफल रहा
खाली होने की जाँच की जा रही है
आरंभ किया जा रहा है...
आरंभ किया जा रहा है
फ़ॉर्मेटिंग
सफल
पार्टीशन खाली है
खाली नहीं है
छोटा आकार
ज़ीरो राइट
PGPT राइट सफल रहा
PGPT राइट विफल रहा
SGPT राइट सफल रहा
SGPT राइट विफल रहा
GPT कॉन्फ़िगर किया जा रहा है...
कार्य छोड़ दिया गया
MBR राइट सफल रहा
MBR राइट विफल रहा
पढ़ना सफल रहा
पढ़ना विफल रहा
PT राइट सफल रहा
PT राइट विफल रहा
PT बैकअप विफल रहा
partinfo राइट सफल रहा
partinfo राइट विफल रहा
PT की मरम्मत की जा रही है...
partinfo की मरम्मत की जा रही है...
partinfo बैकअप विफल रहा
MPT राइट सफल रहा
MPT राइट विफल रहा
MPT की मरम्मत की जा रही है...
MBR की मरम्मत की जा रही है...
MPT बैकअप विफल रहा
MBR बैकअप विफल रहा
राइट सफल रहा
राइट विफल रहा
MBR को फिर से पार्टीशन किया जा रहा है...
डिकम्प्रेस किया जा रहा है
डिकम्प्रेस किया जा रहा है...
डिकम्प्रेस ठीक है
डिकम्प्रेस विफल रहा
लिखा जा रहा है
मिटाया जा रहा है...
लिखा जा रहा है...
अमान्य फ़ाइल
खाली
सत्यापित किया जा रहा है
सत्यापित
सत्यापित नहीं
दूषित
AVB फ़ुटर की जाँच की जा रही है
केवल मिटाना
फ़ाइल लोड हुई
MBR अपडेट किया जा रहा है...
GPT अपडेट किया जा रहा है...
OEM अनलॉक
OEM अनलॉक विफल रहा
OEM अनलॉक सफल रहा
पैचिंग
फ़ाइल जोड़ें
माउस का बायां बटन
सिंगल क्लिक + होल्ड : इमेज को ड्रैग करें
डबल क्लिक : नई इमेज लोड करें
बीच का स्क्रॉल व्हील
ऊपर स्क्रॉल करें : ज़ूम इन (+ SHIFT की : तेज़ी से, + CTRL की : धीरे)
नीचे स्क्रॉल करें : ज़ूम आउट (+ SHIFT की : तेज़ी से, + CTRL की : धीरे)
माउस का दायां बटन
घड़ी की दिशा में घुमाएँ (+ SHIFT की : घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएँ)
HEX व्यू विभाजन
क्या आप वाकई HEX व्यू विभाजन करना चाहते हैं?
ऑफसेट पर जाएं
ऑफसेट दर्ज करें
अधिकतम
Hex
दशमलव
टेक्स्ट-स्ट्रिंग
Hex-मान
खोजें
इसके साथ बदलें
विकल्प
टेक्स्ट एन्कोडिंग
अक्षर के आकार के प्रति संवेदनशील
बदलने पर पूछें
खोज की दिशा
सभी
आगे
पीछे
ठीक है
सभी बदलें
रद्द करें
ढूंढें
मान नहीं मिला
पिछला कोई मिलान नहीं मिला
पैटर्न खाली नहीं हो सकता
बदलें
स्ट्रिंग्स की लंबाई समान होनी चाहिए
पैटर्न की लंबाई का बेमेल
पैटर्न खाली नहीं हो सकता
क्या इस मिलान को बदलें?
बदलने में त्रुटि
पूर्ववत करें
क्लिपबोर्ड सीमा
स्थान देखने के लिए क्लिक करें
कॉपी करें
टेक्स्ट कॉपी करें
पेस्ट करें
चयन भरें
सभी चुनें
खोजें
बदलें
फिर से खोजें
फिर से खोजें (उल्टा)
यहाँ जाएं
चयन भरें
पैटर्न भरें
कृपया एक मान्य हेक्स (hex) पैटर्न दर्ज करें
पैटर्न बहुत लंबा है (अधिकतम 32768 बाइट्स)
पैटर्न चयन के आकार से अधिक है
इस चयन के लिए अधिकतम अनुमत बाइट्स
न्यूनतम सीमा 0 और 255 के बीच होनी चाहिए
अधिकतम सीमा 0 और 255 के बीच होनी चाहिए
न्यूनतम मान अधिकतम मान से अधिक नहीं हो सकता
रैंडम बाइट्स
रेंज (दशमलव)
त्रुटि
कॉपी करने के लिए चयन बहुत बड़ा है
अधिकतम
न्यूनतम
औसत