இணைப்பை ஏற்படுத்துங்கள்
ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கவும்
பதிவுகளை அழிக்கவும்
பணியை நிறுத்தவும்
முகவரி
அளவு
பரிமாற்ற வேகம்
மதிப்பிடப்பட்ட மீதமுள்ள நேரம்
பெட்டி வால்பேப்பரைக் காட்டு
சாதனத் தகவல்
இணைக்கவும்
முக்கிய
பிரிவுகள்
ஃப்ளாஷ் நினைவகத் தகவல்
தயாரிப்பு பெயர்
உற்பத்தியாளர் ஐடி
மொத்த மூல சாதனத் திறன்
தருக்க அலகுகளின் எண்ணிக்கை
விவரக்குறிப்பு பதிப்பு
உற்பத்தி தேதி
LUN
பிரிவு பெயர்
கோப்பு பெயர்
தொகுதி முகவரி
அளவு
வகை
நிலை
ஆண்ட்ராய்டு பிரிவு பணிகள்
படிக்கவும்
எழுதவும்
அழிக்கவும்
வரைபடம்
இட ஒதுக்கீடு
UFS
இணைப்பு அளவுருக்கள்
எச்சரிக்கை: UFS 4.x VCC 2.90 க்கு மேல் சேதமடையலாம்
சிக்னல் பூஸ்டர் (ISP)
இது UFS 4.x HS-LSS க்கு மட்டுமே
B-தொடர் A-தொடரை விட சற்று வேகமானது
மூல அணுகல்
படிக்கவும்
எழுதவும்
அழிக்கவும்
தருக்க அலகு
அளவு
பேடிங் பைட்டை எழுதவும்
அழிக்கும் விருப்பங்கள்
ஒற்றை LUN ஐ அழிக்கவும்
முழு சாதனத்தையும் துடைக்கவும்
தனிப்பயன் முகவரி
தொடக்க முகவரி
இறுதி முகவரி
முகவரி வகை
துறை
பைட்
SCSI விருப்பங்கள்
விவரிப்பாளர்கள்
சாதனம்
உள்ளமைவு
அளவு
அலகு
இடை இணைப்பு
சரம்
வடிவியல்
சக்தி
ஆரோக்கியம்
FBO
FBO விவரக்குறிப்பு பதிப்பு
பரிந்துரைக்கப்பட்ட LBA வரம்பு அளவு
அதிகபட்ச LBA வரம்பு அளவு
குறைந்தபட்ச LBA வரம்பு அளவு
LBA வரம்புகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை
சீரமைப்பு தேவை
பண்புக்கூறுகள்
கொடி
eMMC
இணைப்பு அளவுருக்கள்
ISP க்கு, மெதுவான CLOCK ஐப் பயன்படுத்தவும் (6.5 Mhz போன்றவை)
இணைக்கவும்
நிறுத்தவும்
மூல அணுகல்
படிக்கவும்
எழுதவும்
அழிக்கவும்
பிரிவு
அளவு
அழிக்கும் விருப்பங்கள்
அழிக்கவும்
நிராகரிக்கவும்
பாதுகாப்பாக அழிக்கவும்
ட்ரிம் செய்யவும்
பாதுப்பாக ட்ரிம் செய்யவும்
சுத்திகரிக்கவும் (பாதுப்பான தரவு நீக்கம்)
தனிப்பயன் முகவரி
தொடக்க
இறுதி
முகவரி வகை
துறை
பைட்
எழுதும் பேடிங்
பைட்
நிலைபொருள் அழிப்பதைத் தவிர்க்கவும்
இணைப்பு பணிகள்
eMMC நிலையை சரிபார்க்கவும்
eMMC சுகாதார அறிக்கையை சரிபார்க்கவும்
RPMB விருப்பங்கள்
கவுண்டர்
பாதுப்பான எழுத்து பாதுகாப்பு உள்ளமைவு
பாதுப்பான எழுத்து பாதுகாப்பை இயக்கவும்
RPMB விசையைப் பயன்படுத்தவும்
சீரற்ற விசையை உருவாக்கவும்
RPMB விசையை எழுதவும்
RPMB விசையைப் படிக்கவும்
RPMB விசையை சோதிக்கவும்
பிரிவுகள்
eMMC க்கு எழுதவும்
மாற்றங்களை மீட்டமைக்கவும்
கோப்பில் சேமிக்கவும்
கோப்பைத் திறக்கவும்
மேம்படுத்தப்பட்ட பகுதி தொடக்கம்
சுகாதார சோதனை
விற்பனையாளர் சுகாதார அறிக்கை
ஒதுக்கீடு
வன்பொருள்
பெட்டியின் தோற்றம்
LCD தீம்
LCD பிரகாசம்
RGB பிரகாசம்
RGB தீம்
அமைப்புகளைப் படிக்கவும்
அமைப்புகளைச் சேமிக்கவும்
வண்ணத் தேர்வி
துவக்க லோகோ
வால்பேப்பரை மாற்றவும்
பெட்டியின் அம்சங்கள்
மின்னழுத்தத்தை அளவீடு செய்யவும்
நினைவகத் தகவல்
USB ஐ மறுதொடக்கம் செய்யவும்
பெட்டி நிலைபொருளை எழுதவும்
செயலில் உள்ள பஸர் அறிவிப்புகள்
உருவகப்படுத்துதல் முறை
அளவீட்டு ட்ரிம்
பெட்டியின் தகவல்
பெட்டியின் வகை
F64 வரிசை எண்
புளூடூத் LE MAC முகவரி
செயல்படுத்தல் கோப்பு பதிப்பு
ஆதரவு இணைப்பு
மென்பொருள்
பிரிவு அட்டவணை எழுத்துரு அளவு
மென்பொருள் பதிவு எழுத்துரு அளவு
ஒலி விளைவுகளை இயக்கவும்
குறிப்புகளைக் காட்டு
UFS 4.x கண்டறிதலுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும்
முன்னேற்றப் பட்டி சதவீதத்தைக் காட்டு
பிரிவு பட்டியல் கட்டத்தைக் காட்டு
வட்டில் எழுத வேண்டாம் (நினைவக சோதனைக்கு மட்டும்)
வேக அளவைக் காட்டு
ஆண்ட்ராய்டு தகவலைப் படிக்கவும்
ஆண்ட்ராய்டு பாதுகாப்பு பிரிவு காப்புப்பிரதி
UFS பிழைத்திருத்த இணைப்பைக் காட்டு
ஆண்ட்ராய்டு பிரிவு பகுப்பாய்வி
UFS RPMB தகவலைப் படிக்கவும்
மெதுவாகப் படிக்கவும்/எழுதவும் (மோசமான eMMC IC க்கு)
UFS S.M.A.R.T. அறிக்கையைப் படிக்கவும்
BLE ஐ இணைக்கவும்
காட்சி தீம்கள்
தோல் தீம்
JEDEC பதிவுகள் உரை நிறம்
நிறத்தை அமைக்கவும்
WriteBooster இடையக உள்ளமைவு:
பாதுப்பான துவக்க ஏற்றி சரிபார்க்கப்படுகிறது...
சாதன வகை:
UFS சாதன வகுப்பு:
UFS மாஸ் ஸ்டோரேஜ் துணைப்பிரிவு:
UFS சாதனம் ஆதரிக்கும் நெறிமுறை:
துவக்கம் இயக்கப்பட்டது:
குறுகிய துவக்கம் இயக்கப்பட்டது:
துவக்க வரிசை ஐடி:
பாதுகாப்பு LU க்கான ஆதரவு:
விவரக்குறிப்பு பதிப்பு:
உற்பத்தி தேதி:
நன்கு அறியப்பட்ட தருக்க அலகுகளின் எண்ணிக்கை:
பகுதி துவக்கத்தில் விவரிப்பாளர் அணுகலை இயக்கவும்:
ஆரம்ப சக்தி முறை:
உயர் முன்னுரிமை LUN:
பாதுப்பான அகற்றும் வகை:
பின்னணி செயல்பாடுகள் நிறுத்த தாமதம்:
ஆரம்ப செயலில் உள்ள ICC நிலை:
அலகு விவரிப்பாளர் 0 அடிப்படை ஆஃப்செட்:
அலகு விவரிப்பாளர் உள்ளமைவு அளவுரு நீளம்:
UFS சாதனத்தின் RTT திறன்:
RTC புதுப்பிப்பு:
UFS அம்சங்கள் ஆதரவு:
புல நிலைபொருள் புதுப்பிப்பு நேரம் முடிந்தது:
வரிசை ஆழம்:
சாதன பதிப்பு:
பாதுப்பான எழுத்து பாதுகாப்பு பகுதிகளின் எண்ணிக்கை:
PSA அதிகபட்ச தரவு அளவு:
PSA நிலை நேரம் முடிந்தது:
WriteBooster பயனர் இடத்தை பயன்படுத்துகிறது:
WriteBooster இடையக வகை:
பகிரப்பட்டதற்கான WriteBooster இடையக அளவு
UM CPort உள்ளமைவு:
ஒருங்கிணைந்த நினைவக குறைந்தபட்ச பகுதி அளவு
HPB விவரக்குறிப்பு பதிப்பு:
HPB கட்டுப்பாட்டு முறை:
தருக்க அலகுகளின் எண்ணிக்கை:
துவக்க உள்ளமைவு நீளம்:
தருக்க அலகு உள்ளமைவு நீளம்:
RPMB பகுதியை இயக்கவும்:
RPMB பகுதி 1 அளவு:
RPMB பகுதி 2 அளவு:
RPMB பகுதி 3 அளவு:
தருக்க அலகு இயக்கவும்:
துவக்க LUN ஐடி:
தருக்க அலகு எழுத்து பாதுகாப்பு:
நினைவக வகை:
ஒதுக்கீட்டு அலகுகளின் எண்ணிக்கை:
தரவு நம்பகத்தன்மை:
தருக்க தொகுதி அளவு:
ஒதுக்கீட்டு வகை:
சூழல் திறன்கள்:
WriteBooster இடையக அளவு:
HPB அதிகபட்ச பகுதிகள்:
HPB பொருத்தப்பட்ட பகுதி தொடக்க ஆஃப்செட்:
HPB பொருத்தப்பட்ட பகுதிகள்:
அலகு குறியீட்டெண்:
தருக்க அலகு வரிசை ஆழம்:
தருக்க அலகு வரிசை முன்னுரிமை:
தரவு வகை ஆதரவு:
தருக்க தொகுதி எண்ணிக்கை:
அழிக்கும் தொகுதி அளவு:
உற்பத்தி நிலை விழிப்புணர்வு உணர்திறன்:
RPMB பகுதி 0 அளவு:
இயற்பியல் நினைவக வளங்களின் எண்ணிக்கை:
பெரிய அலகின் நுணுக்கம்:
செயலில் உள்ள HPB பகுதிகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை:
பொருத்தப்பட்ட HPB பகுதிகளின் எண்ணிக்கை:
தருக்க அலகு WriteBooster இடையக அளவு:
MIPI Unipro வெளியீட்டு பதிப்பு எண்:
MIPI M-PHY வெளியீட்டு பதிப்பு எண்:
உற்பத்தியாளர் பெயர்:
தயாரிப்பு பெயர்:
OEM ஐடி:
வரிசை எண்:
தயாரிப்பு திருத்த நிலை:
மொத்த துறை எண்ணிக்கை:
சொந்த தொகுதி அளவு:
பிரிவு அளவு:
ஒதுக்கீட்டு அலகு அளவு:
குறைந்தபட்ச முகவரியிடக்கூடிய தொகுதி அளவு:
உகந்த வாசிப்பு தொகுதி அளவு:
உகந்த எழுதும் தொகுதி அளவு:
அதிகபட்ச தரவு-உள்ளே இடையக அளவு:
அதிகபட்ச தரவு-வெளியே இடையக அளவு:
ஒரு கட்ட சரிவில் அதிகபட்ச தரவு அளவு:
ஒழுங்கற்ற தரவு பரிமாற்றத்திற்கான ஆதரவு:
ஆதரிக்கப்படும் தருக்க அலகுகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை:
RPMB பிரேம்களின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை:
டைனமிக் திறன் வளக் கொள்கை:
ஆதரிக்கப்படும் அதிகபட்ச கிடைக்கக்கூடிய சூழல்களின் எண்ணிக்கை:
கணினி தரவு குறிச்சொல் அலகு அளவு:
கணினி தரவு குறிச்சொல் வள அளவு:
ஆதரிக்கப்படும் பாதுகாப்பான அகற்றும் வகைகள்:
ஆதரிக்கப்படும் நினைவக வகைகள்:
ஆதரிக்கப்படும் நினைவக வகைகளின் எண்ணிக்கை:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 1:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 1 அதிகபட்ச ஒதுக்கீட்டு அலகுகள்:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 1 திறன் சரிசெய்தல் காரணி:
கணினி குறியீடு நினைவக அதிகபட்ச ஒதுக்கீட்டு அலகுகள்:
கணினி குறியீடு நினைவக திறன் சரிசெய்தல் காரணி:
நிலையற்ற நினைவக அதிகபட்ச ஒதுக்கீட்டு அலகுகள்:
நிலையற்ற நினைவக திறன் சரிசெய்தல் காரணி:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 1 அதிகபட்ச ஒதுக்கீட்டு அலகுகள்:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 2 அதிகபட்ச ஒதுக்கீட்டு அலகுகள்:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 2 திறன் சரிசெய்தல் காரணி:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 3 அதிகபட்ச ஒதுக்கீட்டு அலகுகள்:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 3 திறன் சரிசெய்தல் காரணி:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 4 அதிகபட்ச ஒதுக்கீட்டு அலகுகள்:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 4 திறன் சரிசெய்தல் காரணி:
உகந்த தருக்க தொகுதி அளவு:
UFS சாதனம் அதிகபட்ச WriteBooster இடையக அளவு:
UFS சாதனம் அதிகபட்ச WriteBooster இடையக எண்ணிக்கை:
WriteBooster திறன் சரிசெய்தல் காரணி:
WriteBooster பயனர் இட நுகர்வு முறை:
அதிகபட்ச மண்டலப்படுத்தப்பட்ட தருக்க அலகுகள்:
மண்டலப்படுத்தப்பட்ட தருக்க அலகு குறைந்தபட்ச அழிக்கும் பைட்டுகள்:
மண்டலப்படுத்தப்பட்ட தருக்க அலகு அளவு:
HPB பகுதி அளவு:
HPB அதிகபட்ச LU எண்ணிக்கை:
HPB துணைப் பகுதி அளவு:
HPB அதிகபட்ச செயலில் உள்ள பகுதிகள்:
அதிகபட்ச VCC மின்னோட்டம்:
அதிகபட்ச VCCQ மின்னோட்டம்:
அதிகபட்ச VCCQ2 மின்னோட்டம்:
வாழ்க்கை முடிவுக்கு முந்தைய தகவல்:
விற்பனையாளர் முறை A வழியாக ஆயுட்காலம்:
விற்பனையாளர் முறை B வழியாக ஆயுட்காலம்:
மொத்த புதுப்பிப்பு எண்ணிக்கை:
புதுப்பிப்பு முன்னேற்றம்:
விற்பனையாளரின் தனியுரிம சுகாதார அறிக்கை:
சாதன துவக்கம்:
நிரந்தர எழுத்து பாதுகாப்பு:
பவர் ஆன் எழுத்து பாதுகாப்பு:
பின்னணி செயல்பாடுகள்:
சுத்திகரிப்பு செயல்பாடு:
சுத்திகரிப்பு பிழை நிலை:
ஒழுங்கற்ற தரவு அம்சம்:
சாதன ஆயுட்கால முறை:
சுத்திகரிப்பை இயக்கவும்:
புதுப்பிப்பை இயக்கவும்:
இயற்பியல் வளத்தை அகற்றுதல்:
நிகழ்நேர கடிகாரம்:
UM துவக்கம்:
புல நிலைபொருள் புதுப்பிப்பு செயல்பாடு:
UM இடைநிறுத்த கட்டளை:
UM இடைநிறுத்த நிலை:
WriteBooster அம்சம்:
WriteBooster இடையக சுத்திகரிப்பு செயல்பாடு:
ஹைபர்னேட் போது WriteBooster இடையக சுத்திகரிப்பு:
ஹோஸ்ட் செயல்திறன் பூஸ்டர் மீட்டமைப்பு:
ஹோஸ்ட் செயல்திறன் பூஸ்டரை இயக்கவும்:
துவக்க LUN:
தற்போதைய சக்தி முறை:
செயலில் உள்ள ICC நிலை:
பவர் ஆன் மீட்டமைப்பில் சாதன நிலை:
பின்னணி செயல்பாட்டு நிலை:
சுத்திகரிப்பு செயல்பாட்டு நிலை:
அதிகபட்ச தரவு உள்ளே அளவு:
அதிகபட்ச தரவு வெளியே அளவு:
ஒழுங்கற்ற தரவு பரிமாற்ற அம்சம்:
டைனமிக் திறன் தேவை:
குறிப்பு கடிகார அதிர்வெண் மதிப்பு:
உள்ளமைவு விவரிப்பாளர் பூட்டு:
விதிவிலக்கு நிகழ்வு கட்டுப்பாடு:
விதிவிலக்கு நிகழ்வு நிலை:
ஒருங்கிணைந்த நினைவக பகுதி அளவு:
UM அதிகபட்ச UMPIU கோரிக்கைகள்:
அதிகபட்ச HPB கட்டளை தரவு அளவு:
நேர அடிப்படையிலிருந்து கடந்த வினாடிகள்:
சூழல் உள்ளமைவு:
சரியாக நிரலாக்கப்பட்ட தொகுதிகள்:
சாதன FFU நிலை:
உற்பத்தி நிலை விழிப்புணர்வு நிலை:
உற்பத்தி நிலை விழிப்புணர்வு தரவு அளவு:
குறிப்பு கடிகார கேட்டிங் காத்திருப்பு நேரம்:
தோராயமான தொகுப்பு உறை மேற்பரப்பு வெப்பநிலை:
உயர் வெப்பநிலை எல்லை:
குறைந்த வெப்பநிலை எல்லை:
தடுப்பு நிலை:
WriteBooster இடையக சுத்திகரிப்பு நிலை:
கிடைக்கக்கூடிய WriteBooster இடையக அளவு:
WriteBooster இடையக ஆயுட்காலம்:
தற்போதைய WriteBooster இடையக அளவு:
EXT_IID நிலை:
ஹோஸ்ட் குறிப்பு கேச் அளவு:
புதுப்பிப்பு செயல்பாட்டு நிலை:
புதுப்பிப்பு அதிர்வெண்:
புதுப்பிப்பு செயல்பாட்டு அலகு:
புதுப்பிப்பு முறை:
ஜனவரி 1, 1970 (UTC) முதல் நேரமுத்திரை:
FBO செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாடு:
FBO தேர்வுமுறை நிலை:
FBO தற்போதைய நிலை:
F64 வரிசை எண்:
புளூடூத் LE MAC முகவரி:
பெட்டி வகை:
பிழைத்திருத்த நிலை:
செயல்படுத்தல் கோப்பு பதிப்பு:
நேரமுத்திரை:
இணைக்கவும்
இங்கே கிளிக் செய்யவும்
துண்டிக்கவும்
பெட்டி வால்பேப்பரை மறைக்கவும்
பெட்டி வால்பேப்பரைக் காட்டு
BLE இணைக்கப்பட்டுள்ளது
தவறான PIN
SD அட்டை
eMMC
UFS
சாதனங்களைத் தேடுகிறது...
eMMC க்கு எழுதவும்
பிரிவுகள் ஏற்கனவே உள்ளமைக்கப்பட்டுள்ளன
படிக்கவும் / அமைக்கவும் மட்டும்
ஒருமுறை படிக்கவும் / எழுதவும்
படிக்கவும் / பவர் ஆன் மீட்டமைப்பு
படிக்கவும் / நிலையற்றது
எழுதவும் மட்டும் / நிலையற்றது
படிக்கவும்
படிக்கவும் / நிலையானது
படிக்கவும் மட்டும்
அழிக்கவும்
அமைக்கவும்
மொழி
கருவிகள்
கருவிகள்
நோய் கண்டறியும் கருவிகள்
பொது அமைப்புகள்
ஆன்லைன் ஆதரவு
முழு பயனர் பகுதியின் தருக்க அழிப்பு
இணைப்பு பணிகள்
துவக்கப் பிரிவு
பயனர் பகுதி பிரிவு
பொது நோக்கு பிரிவு
உரை நகலெடுக்கப்பட்டது
அடுத்த பக்கம்
முந்தைய பக்கம்
வீச்சை சரிசெய்யவும்
இயக்கவும்
சிக்னல் வீச்சு
தலைகீழாக மாற்றவும்
இதற்கு இதைப் பயன்படுத்தவும்
இதற்கு மட்டும் பயன்படுத்தவும்
நினைவக அணுகல்
அடிமை முகவரி
பதிவு செய்யவும்
கண்டறியப்பட்ட அடிமைகள்
SDATA மற்றும் SCLK ஐ மாற்றவும்
ஸ்கேன் செய்த பிறகு VIO ஐ அணைக்கவும்
SDA மற்றும் SCL ஐ மாற்றவும்
ஸ்கேன் செய்த பிறகு VDD ஐ அணைக்கவும்
ஸ்கேன் செய்யத் தொடங்கு
பின்அவுட்டைக் காட்டு
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மதிப்பு உருவாக்கும்

நீங்கள் தொடர விரும்புகிறீர்களா?
மதிப்பு தேவை
தயவுசெய்து ஒரு ஹெக்ஸாடெசிமல் மதிப்பை உள்ளிடவும்
மதிப்பை எழுத இங்கே கிளிக் செய்யவும்
FBO விவரக்குறிப்பு பதிப்பு:
பரிந்துரைக்கப்பட்ட LBA வரம்பு அளவு:
அதிகபட்ச LBA வரம்பு அளவு:
குறைந்தபட்ச LBA வரம்பு அளவு:
LBA வரம்புகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை:
சீரமைப்பு தேவை:
மதிப்பை மாற்ற இங்கே கிளிக் செய்யவும்
மதிப்பைப் படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்
IC ஐ பாதுகாப்பாக அணைக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்
சாதனம் UFS-PowerDown பயன்முறைக்குள் நுழைந்துள்ளது
சாதனம் EMMC_POWER_OFF பயன்முறைக்குள் நுழைந்துள்ளது
இப்போது நீங்கள் அதை சாக்கெட்டிலிருந்து பாதுகாப்பாக அகற்றலாம்
RPMB எழுத சோதிக்கவும்
RPMB ஐ சுத்திகரிக்கவும்
RPMB விருப்பங்கள்
நுழைவு
பாதுப்பான எழுத்து பாதுகாப்பு உள்ளமைவு
தருக்க தொகுதி முகவரி
தருக்க தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை
எழுத்து பாதுகாப்பு வகை
துவக்க உள்ளமைவு
துவக்கப் பிரிவு
துவக்க பஸ் அகலம்
துவக்க முறை
துவக்க ஒப்புதல்
துவக்கத்திற்குப் பிறகு பஸ் அகலத்தை மீட்டமைக்கவும்
நிரந்தர துவக்க உள்ளமைவு பாதுகாப்பு
எழுத்து பாதுகாப்பு உள்ளமைவு
துவக்க பகுதி 1 WP நிலை
துவக்க பகுதி 2 WP நிலை
தற்காலிக எழுத்து பாதுகாப்பு
நிரந்தர எழுத்து பாதுகாப்பு
பாதுப்பான WP ஆதரவு
பாதுப்பான WP நிலை
வேகமான RPMB வாசிப்பு
எழுதும் நம்பகத்தன்மை அமைப்புகள்
RPMB ஐ மீட்டமைக்கவும்
மேம்பட்ட பணிகள்
கவுண்டரை மீட்டமைக்கவும்
CSD ஐ திறக்கவும்
முழு தொழிற்சாலை மீட்டமைப்பு
சிக்னலை மீட்டமைக்கவும்
டைனமிக் திறன் மேலாண்மை
பாதுப்பான மோசமான தொகுதி மேலாண்மை
டைனமிக் திறன் தேவை நிலை
தொழிற்சாலை மீட்டமைப்பு
தனிப்பயன் WP பகுதி
டைனமிக் திறனை நிர்வகிக்கவும்
eMMC WP-குழுக்களை ஸ்கேன் செய்யவும்
எழுத்து பாதுகாப்பை அகற்றவும்
தானியங்கி மீண்டும் இணைப்பு வளையம்
வேறுபட்ட மின்னழுத்த ஊசலாட்டத்தை சரிசெய்கிறது
S.M.A.R.T. தகவலைப் படிக்கவும்
எழுத்து பாதுகாப்பு தகவல்
B_PWR_WP_EN
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: துவக்கப் பகுதி பவர்-ஆன் எழுத்து பாதுகாக்கப்பட்டதல்ல.
தேர்வு செய்யப்பட்டது: துவக்கப் பகுதிக்கு பவர்-ஆன் கால எழுத்து பாதுகாப்பை இயக்கவும். B_PWR_WP_DIS (பிட் 6) அமைக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த பிட் பூஜ்ஜியமாக இருக்க வேண்டும். படிக்கும்போது, இந்த பிட் பவர்-ஆன் பாதுகாப்பு குறிப்பாக ஒரு துவக்கப் பகுதிக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைக் குறிக்கிறது. பவர்-ஆன் பாதுகாப்பு எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது பிட்கள் 7 மற்றும் 1 இன் அமைப்பைப் பொறுத்தது. துவக்கப் பகுதி பாதுகாப்பை சரிபார்க்க BOOT_WP_STATUS[174] ஐப் படிக்கவும்.
B_PWR_WP_SEC_SEL
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: B_PWR_WP_EN (பிட் 0) துவக்கப் பகுதிக்கு மட்டுமே பொருந்தும், B_SEC_WP_SEL (பிட் 7) அமைக்கப்பட்டிருந்தால்.
தேர்வு செய்யப்பட்டது: B_PWR_WP_EN (பிட் 0) துவக்கப் பகுதிக்கு மட்டுமே பொருந்தும், B_SEC_WP_SEL (பிட் 7) அமைக்கப்பட்டிருந்தால்.
B_PERM_WP_EN
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: துவக்கப் பகுதி நிரந்தரமாக எழுத்து பாதுகாக்கப்பட்டதல்ல.
தேர்வு செய்யப்பட்டது: துவக்கப் பகுதி நிரந்தரமாக எழுத்து பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. B_PERM_WP_DIS அமைக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த பிட் பூஜ்ஜியமாக இருக்க வேண்டும். படிக்கும்போது, இந்த பிட் நிரந்தர பாதுகாப்பு குறிப்பாக ஒரு துவக்கப் பகுதிக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைக் குறிக்கிறது. நிரந்தர பாதுகாப்பு எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது பிட்கள் 7 மற்றும் 3 இன் அமைப்பைப் பொறுத்தது. துவக்கப் பகுதி பாதுகாப்பை சரிபார்க்க BOOT_WP_STATUS[174] ஐப் படிக்கவும். முழு சாதனமும் CSD[13] ஐப் பயன்படுத்தி நிரந்தரமாக பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த பிட் பூஜ்ஜியமாக இருக்கலாம்.
B_PERM_WP_SEC_SEL
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: B_PERM_WP_EN (பிட் 2) துவக்கப் பகுதிக்கு மட்டுமே பொருந்தும், B_SEC_WP_SEL (பிட் 7) அமைக்கப்பட்டிருந்தால்.
தேர்வு செய்யப்பட்டது: B_PERM_WP_EN (பிட் 2) துவக்கப் பகுதிக்கு மட்டுமே பொருந்தும், B_SEC_WP_SEL (பிட் 7) அமைக்கப்பட்டிருந்தால்.
B_PERM_WP_DIS
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: மாஸ்டர் B_PERM_WP_EN (பிட் 2) ஐ அமைக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது.
தேர்வு செய்யப்பட்டது: B_PERM_WP_EN (பிட் 2) இன் பயன்பாட்டை நிரந்தரமாக முடக்கவும். B_PERM_WP_EN அமைக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த பிட் பூஜ்ஜியமாக இருக்க வேண்டும். இந்த பிட் CSD[13] இன் அமைப்பில் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது.
B_PWR_WP_DIS
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: மாஸ்டர் B_PWR_WP_EN (பிட் 0) ஐ அமைக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது.
தேர்வு செய்யப்பட்டது: B_PWR_WP_EN (பிட் 0) இன் பயன்பாட்டை முடக்கவும். PWR_WP_EN அமைக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த பிட் பூஜ்ஜியமாக இருக்க வேண்டும்.
B_SEC_WP_SEL
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: B_PERM_WP_EN (பிட் 2) மற்றும் B_PWR_WP_EN (பிட் 0) இரண்டு துவக்கப் பிரிவுகளுக்கும் பொருந்தும் மற்றும் B_PERM_WP_SEC_SEL (பிட் 3) மற்றும் B_PWR_WP_SEC_SEL (பிட் 1) எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது.
தேர்வு செய்யப்பட்டது: B_PERM_WP_EN (பிட் 2) மற்றும் B_PWR_WP_EN (பிட் 0) முறையே B_PERM_WP_SEC_SEL (பிட் 3) மற்றும் B_PWR_WP_SEC_SEL (பிட் 1) ஆல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துவக்கப் பிரிவுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
குறிப்பு: ஒரு சாதனம் துவக்கப் பிரிவுகளில் தனித்தனியாக பாதுகாப்பை இயக்க அமைக்கப்பட்டவுடன், இது ஒரு பவர் சுழற்சிக்கு மாற்றியமைக்கப்பட முடியாது. இந்த பிட் நிரந்தரமாக பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் பவர்-ஆன் பாதுகாக்கப்பட்ட துவக்கப் பிரிவுகளின் கலவையை செயல்படுத்துகிறது.
US_PWR_WP_EN
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: CMD28 வழங்கப்படும்போது பவர்-ஆன் எழுத்து பாதுகாப்பு பயன்படுத்தப்படாது.
தேர்வு செய்யப்பட்டது: CMD28 ஆல் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட பாதுகாப்பு குழுவிற்கு பவர்-ஆன் கால பாதுகாப்பைப் பயன்படுத்தவும். US_PWR_WP_DIS அமைக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த பிட் அமைக்கப்பட முடியாது. US_PERM_WP_EN அமைக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த பிட் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது.
US_PERM_WP_EN
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: CMD28 வழங்கப்படும்போது நிரந்தர எழுத்து பாதுகாப்பு பயன்படுத்தப்படாது.
தேர்வு செய்யப்பட்டது: CMD28 ஆல் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட பாதுகாப்பு குழுவிற்கு நிரந்தர எழுத்து பாதுகாப்பைப் பயன்படுத்தவும். US_PERM_WP_DIS அமைக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த பிட் அமைக்கப்பட முடியாது.
US_PWR_WP_DIS
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: பவர்-ஆன் எழுத்து பாதுகாப்பு எழுத்து பாதுகாப்பு குழுக்களுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம்.
தேர்வு செய்யப்பட்டது: இந்த பிட் அமைக்கப்பட்டதிலிருந்து மின்சாரம் அகற்றப்படும் வரை அல்லது வன்பொருள் மீட்டமைப்பு ஏற்படும் வரை பயனர் பகுதியில் உள்ள அனைத்து பிரிவுகளிலும் உள்ள எழுத்து பாதுகாப்பு குழுக்களுக்கு பவர்-ஆன் கால எழுத்து பாதுகாப்பு பயன்பாட்டை முடக்கவும். இந்த பிட்டை அமைப்பது ஏற்கனவே பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளை பாதிக்காது.
US_PERM_WP_DIS
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: நிரந்தர எழுத்து பாதுகாப்பு எழுத்து பாதுகாப்பு குழுக்களுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம்.
தேர்வு செய்யப்பட்டது: இந்த பிட் அமைக்கப்பட்டதிலிருந்து பயனர் பகுதியில் உள்ள அனைத்து பிரிவுகளிலும் உள்ள எழுத்து பாதுகாப்பு குழுக்களுக்கு நிரந்தர எழுத்து பாதுகாப்பு பயன்பாட்டை நிரந்தரமாக முடக்கவும். இந்த பிட்டை அமைப்பது ஏற்கனவே பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளை பாதிக்காது.
CD_PERM_WP_DIS
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: ஹோஸ்ட் PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) ஐ அமைக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது.
தேர்வு செய்யப்பட்டது: PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) இன் பயன்பாட்டை முடக்கவும்.
PERM_PSWD_DIS
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: கடவுச்சொல் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளன.
தேர்வு செய்யப்பட்டது: கடவுச்சொல் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் (அழித்தல் (கட்டாயமாக அழித்தல்), பூட்டுதல், திறத்தல், கடவுச்சொல்லை அழித்தல், கடவுச்சொல்லை அமைத்தல்) நிரந்தரமாக முடக்கப்பட்டுள்ளன.
பயன்படுத்தவும்
PERM_WRITE_PROTECT மற்றும் TMP_WRITE_PROTECT மதிப்புகளை மாற்றியமைக்க
exFAT ஆக வடிவமைக்கவும்
இருக்கும் கோப்பை மேலெழுதவா?
செயல்பாடு ரத்து செய்யப்பட்டது...
மூல ஃப்ளாஷ் டம்ப் கோப்பை சேமிக்கவும்
வெளியீட்டு கோப்பகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
மூல பதிவு டம்ப் கோப்பை சேமிக்கவும்
ஒரு பிட்மேப் கோப்பைத் திறக்கவும்
ஃப்ளாஷ் கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
மூல ஃப்ளாஷ் டம்ப் கோப்பை எழுதவும்
EXT_CSD கோப்பை எழுதவும்
பைனரி FFU கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரிசெய்யவும்
eMMC ஐ முழு தொழிற்சாலை மீட்டமைக்கவா?
எப்படியும் தொடரவா?
இது தரவு, துவக்கம், RPMB மற்றும் பிற அனைத்து அமைப்புகளையும் அழிக்கும்.
நீங்கள் அழிக்க விரும்புகிறீர்களா?
நீங்கள் எழுத விரும்புகிறீர்களா?
எழுதுவதற்கு முன் பிரிவை அழிக்கவா?
சூப்பர் பிரிவு தகவலைப் படிக்கவும்
பயனர் தரவை எழுதவா?
நீங்கள் அழிக்க விரும்புகிறீர்களா
நீங்கள் வடிவமைக்க விரும்புகிறீர்களா
நீங்கள் முழு சாதனத்தையும் அழிக்க விரும்புகிறீர்களா?
CSD ஐ திறக்கவா/மீட்டமைக்கவா?
அனைத்து eMMC / eMCP களும் இந்த அம்சத்தை ஆதரிக்காது.
பயனர் பகுதி மற்றும் GPPx எழுத்து பாதுகாப்புகளை அகற்றவா?
CID பதிவேட்டை எழுதவா?
பாதுப்பான WP உள்ளமைவை எழுதவா?
ஒரு வெற்றிகரமான எழுத்து RPMB கவுண்டருக்கு 2 ஐச் சேர்க்கும்.
நீங்கள் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா ???
RPMB விசையை எழுதவா?
ஒரு வெற்றிகரமான எழுத்து RPMB கவுண்டருக்கு 1 ஐச் சேர்க்கும்.
RPMB எழுத சோதிக்கவா?
பிற பிரிவுகளுக்கு XML ஐ ஏற்றவா?
தேடவும்...
பிரிவைத் தேடவும்
அடுத்து தேடவும்
பழைய காப்புப்பிரதியை ஏற்றவும்
மேலும் பழைய காப்புப்பிரதிகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை!
புதிய காப்புப்பிரதியை ஏற்றவும்
மேலும் புதிய காப்புப்பிரதிகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை!
இலிருந்து உள்ளமைவு ஏற்றப்பட்டது
நேரமுத்திரை
உள்ளமைக்கவும்
கண்டறியப்பட்டால் GPT பிழைகளை சரிசெய்யவா?
கோப்புகளை அவிழ்க்கவும்
தொகுக்கப்பட்ட கோப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரிபார்ப்புத்தொகைகள் மற்றும் ஹாஷை சரிபார்க்கவா?
நாடு / வழங்குநர் மாறுபாடு குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
FRP ஐ திறக்கவும்
FRP பிரிவை வடிவமைக்கவா?
பயனர் தரவை அழிக்கவும்
பயனர் தரவை அழிக்கவா?
நீங்கள் 100% உறுதியாக இருக்கிறீர்களா?
பயனர் தரவு என்றென்றும் இழக்கப்படும்.
நீங்கள் தொடர விரும்புகிறீர்களா?
சாதனத்தை தொழிற்சாலை வடிவமைக்கவா?
சாதனத்தை தொழிற்சாலை வடிவமைக்கவும்
வெற்று சோதனை
கோப்பை சுருக்குகிறது
தயவுசெய்து காத்திருக்கவும்...
ஆண்ட்ராய்டு தகவலைப் படிக்கிறது
நான் இந்த அம்சங்களை மட்டும் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை நான் புரிந்துகொள்கிறேன்
எனக்குச் சொந்தமான சாதனங்களில் சோதனை நோக்கங்களுக்காக.

கணக்கை அகற்றவும்
இது உங்கள் சாதனம் என்பதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்துகிறீர்களா?
கோப்பை அவிழ்க்கிறது
சரிபார்ப்புத்தொகையை சரிபார்க்கிறது
UFS ஒதுக்கீட்டைப் பயன்படுத்த எழுதவும் பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்
தொழிற்சாலை ஒதுக்கீடு
எச்சரிக்கை:
UFS ஒதுக்கீட்டு அமைப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் UFS ic க்குள் உள்ள அனைத்து தரவுகளையும் அழிக்கும்.
தொடர்வதற்கு முன் அனைத்து முக்கியமான பிரிவுகளின் காப்புப்பிரதியை நீங்கள் உருவாக்கியுள்ளீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
தற்போதைய UFS ஒதுக்கீடு இதில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது:
நிலையான பண்புக்கூறுகளைப் பயன்படுத்துகிறது:
F64 பெட்டியைப் பதிவு செய்யவும்
தயவுசெய்து தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் உள்ளிடவும்
தேவை
ஒரே மாதிரியாக இல்லை
முதல் பெயர்
கடைசி பெயர்
மின்னஞ்சல் முகவரி
நாடு
கைபேசி எண்
செய்தி சேவை
பயனர் பெயர்
OTP சரிபார்ப்பு முறை
கைபேசி எண் வழியாக
மின்னஞ்சல் முகவரி வழியாக
செய்தி சேவை வழியாக
கணக்கு கடவுச்சொல்லை உருவாக்கவும்
கடவுச்சொல்லை சரிபார்க்கவும்
பயனர் தகவல்
F64 பெட்டி ஆன்லைன் பதிவு
சமர்ப்பிக்கவும்
நேரம் முடிவதற்குள் OTP ஐ உள்ளிடவும்
அனுப்பப்பட்டது
OTP ஐ சமர்ப்பிக்கவும்
புதிய OTP ஐக் கோரவும்
ஆன்லைன் பதிவு பணி
பயனர் தகவல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது
OTP ஐக் கோருகிறது...
OTP ஐ சரிபார்க்கிறது...
பெட்டி வெற்றிகரமாக பதிவு செய்யப்பட்டது!
பெட்டி பதிவு தோல்வியுற்றது!
சேவையகப் பிழை
பிரிவு பண்புக்கூறு மேம்படுத்தப்பட்டது
சாதனத்தின் SoC வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஒரு MTK ப்ரீலோடரைத் திறக்கவும்
ப்ரீலோடரால் ஆதரிக்கப்படும் eMMC / UFS ஐ சரிபார்க்கவும்
இன்னும் ஆதரிக்கப்படவில்லை
பிற SIN கோப்புகளையும் அவிழ்க்கவா?
உள்ளமைவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
பயன்படுத்தப்பட்ட நினைவகம்
RFFE ஸ்கேனிங் செயலில் உள்ளது...
I2C ஸ்கேனிங் செயலில் உள்ளது...
I3C ஸ்கேனிங் செயலில் உள்ளது...
SPI ஸ்கேனிங் செயலில் உள்ளது...
UART ஸ்கேனிங் செயலில் உள்ளது...
ரத்து செய்ய STOP ஐக் கிளிக் செய்யவும்
பொது அமைப்பு
நீங்கள் USB ஐ மறுதொடக்கம் செய்ய விரும்புகிறீர்களா?
அனைத்து இயங்கும் பணிகளும் ரத்து செய்யப்படும்.
USB மறுதொடக்கம் தொடரவா?
நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா
தற்போதைய பணியை நிறுத்தவா?
தயவுசெய்து ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
CSD பதிவேட்டை எழுதவா?
பிழை
நிரந்தரமாக எழுத்து பாதுகாக்க
முழு
நீங்கள் 100% உறுதியாக இருந்தால், ஆம் என்பதை 3 முறை கிளிக் செய்யவும்...
இதற்கு பதிலளிக்கவும்
RPMB தரவை எழுதவா?
இந்த RPMB தரவு எழுத்து சேர்க்கும்
எழுதும் கவுண்டருக்கு
OTP உருப்படிகளைச் சேர்க்கவா?
எழுத்து பாதுகாப்பு உருப்படிகளைச் சேர்க்கவா?
பிரிவு அமைப்புகள் உருப்படிகளைச் சேர்க்கவா?
கண்டுபிடிப்பைத் தொடங்குவதில் பிழை
நிலைபொருள் புதுப்பிப்பை நிரந்தரமாக முடக்கவா?
நீங்கள் அமைக்க விரும்புகிறீர்களா
நிரந்தர எழுத்து பாதுகாப்பு?
நீங்கள் வெளியேற விரும்புகிறீர்களா?
ஒரு செயலில் உள்ள பணி இயங்குகிறது! எப்படியும் வெளியேறவா?
RPMB விசையை சோதிக்கவா?
RPMB எழுத சோதிக்கவா?
ஒரு வெற்றிகரமான சோதனை கவுண்டருக்கு 1 ஐச் சேர்க்கும்.
நிரந்தரமாக பூட்ட
உள்ளமைவு விவரிப்பாளர்?
தீம் பயன்படுத்த பயன்பாட்டை மறுதொடக்கம் செய்யவா?
eMMC ஐ பாதுகாப்பாக துண்டிக்கவா?
பிரிவு அமைப்புகளை இறுதி செய்யவா?
இந்த செயல்முறை ஒரு முறை நிரல்படுத்தக்கூடியது (OTP)
நீங்கள் மாற்றங்களைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்களா?
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில விருப்பங்கள் OTP ஆக இருக்கலாம்
நீங்கள் நிரந்தரமாக மாற்றத்தை முடக்க விரும்புகிறீர்களா
துவக்க பயன்முறை தொடர்பான துவக்க உள்ளமைவு பதிவு பிட்களின்?
RPMB தரவு மற்றும் விசையை மீட்டமைக்கவா?
RPMB விசையைப் படிக்கவா?
eMMC ஒதுக்கீட்டை தொழிற்சாலை மீட்டமைக்கவா?
இது அனைத்து தரவுகளையும் அழிக்கும்
மற்றும் EXT_CSD அமைப்புகளையும் மீட்டமைக்கும்.
RPMB கவுண்டரை மீட்டமைக்கவா?
வெளியிடவும்
பயனர் பிரிவிலிருந்து பைட்டுகள்?
அசல்
சரிசெய்யப்பட்டது
இந்த செயல்முறை பயனர் பிரிவை சிறியதாக்கும்
சாக்கெட் தகவல்
சாக்கெட் வகை
வரிசை எண்
உற்பத்தி தேதி
செயல்படுத்தப்பட்ட அம்சங்கள்
பெட்டி மின்னழுத்தங்களைக் காட்டு
UFS வேறுபட்ட மின்னழுத்த ஊசலாட்டம்
நான் EULA ஐப் படித்தேன்
நான் EULA உடன் உடன்படுகிறேன்
ஆதரவு
சமூக ஊடகம்
பயனர் கையேடு
ஆன்லைன் கடை
சிறப்பு அம்சங்கள் கொண்ட பாகங்கள்
செயல்படுத்தல்கள்
இயக்கவும்
MoviNand FFU க்கு CTRL விசையை அழுத்திப் பிடிக்கவும்
இது RPMB தவிர அனைத்து தரவுகளையும் அழிக்கும்
பிரிவு உள்ளமைவைத் திறக்கவும்
பிரிவுகளை மாற்றுவது அனைத்து தரவுகளையும் அழிக்கும் (RPMB தவிர)!
பிரிவு உள்ளமைவு பூட்டப்பட்டுள்ளது
NTAG® தகவல்
நிரலாக்க தேதி
பயனர் நினைவகம்
பூட்டு நிலை
சிவப்பு
பச்சை
நீலம்
தேர்வை தலைகீழாக மாற்றவும்
முடக்கவும்
காப்புப்பிரதி கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
இடையக அளவு பெருக்கி
அவிழ்க்கப்பட்ட கோப்புகளை மேலெழுதவா?
சாதன விதிவிலக்கு நிலை:
HID செயல்பாடுகள்:
கிடைக்கக்கூடிய HID அளவு:
HID அளவு:
HID முன்னேற்ற விகிதம்:
HID நிலை:
WriteBooster இடையக அளவு மாற்ற குறிப்பு தகவல்:
WriteBooster இடையக அளவு மாற்றத்தை இயக்கவும்:
WriteBooster அளவு மாற்ற செயல்பாட்டு நிலை:
WriteBooster இடையக பகுதி சுத்திகரிப்பு முறை:
WriteBooster அதிகபட்ச பகுதி சுத்திகரிப்பு FIFO அளவு:
WriteBooster தற்போதைய பகுதி சுத்திகரிப்பு FIFO அளவு:
WriteBooster தற்போதைய பொருத்தப்பட்ட இடையக ஒதுக்கீட்டு அளவு:
WriteBooster கிடைக்கக்கூடிய பொருத்தப்பட்ட இடையக அளவு:
WriteBooster ஒட்டுமொத்த எழுதப்பட்ட அளவு:
WriteBooster பகுதி சுத்திகரிப்பு பொருத்தப்பட்ட இடையக அளவு:
WriteBooster பகுதி சுத்திகரிப்பு குறைந்தபட்ச பொருத்தப்படாத அளவு:
பொருத்தப்பட்ட தரவின் பொருத்தப்படாததை இயக்கவும்:
திறன் சரிசெய்தல் காரணி பிரதிநிதித்துவ வடிவம்:
முந்தைய CID ஐ மீட்டெடுக்கவும்
எழுத்து பாதுகாப்பு குழுக்களை அகற்றவும்
மற்றும் ஒருவேளை அனைத்து தரவுகளையும் அழிக்கவா?
நீங்கள் ஏற்கனவே முக்கியமான தரவுகளின் காப்புப்பிரதியை எடுத்துள்ளீர்களா?
உங்கள் எல்லா தரவுகளுக்கும் விடைபெற நீங்கள் தயாரா?
எழுத்து பாதுகாப்பு நிலையை சரிபார்க்க UFS ஐ மீண்டும் ஸ்கேன் செய்யவும்
பிழை: முதலில் bConfigDescrLock (OTP) ஐத் திறக்கவும்
இந்த அம்சம் இந்த eMMC ஆல் ஆதரிக்கப்படவில்லை
பணி கோப்பகம் கோப்புறைக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது
0xFF உடன் பிரிவை அழிக்க ஆம் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும் (புதிய முறை)
0x00 உடன் பிரிவை அழிக்க இல்லை என்பதைக் கிளிக் செய்யவும் (பழைய முறை)
RPMB கவுண்டரை அமைக்கவும்
உங்களிடம் ஏற்கனவே முழு RPMB தரவு காப்புப்பிரதி உள்ளதா?
விரும்பிய கவுண்டர் மதிப்பை உள்ளிடவும்
ஒரு RPMB பைனரி காப்புப்பிரதி கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
RPMB தரவு காலியாக உள்ளது!
பிற பிரிவுகளுக்கு GPT ஐ ஏற்றவா?
துவக்க இடங்களை மாற்றவா?
துவக்க A அல்லது B ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான செயல்முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஆண்ட்ராய்டு 14 மற்றும் 15 க்கான புதிய பாதுகாப்பு
FRP புதிய பாதுகாப்பு (2024, 2025)
FRP பழைய பாதுகாப்பு
பிரிவு உள்ளமைவு
குறிப்பு கடிகாரம்
உள்ளமைவு விவரிப்பாளர் (OTP)
RPMB வாசிப்பு அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
அனைத்து LUN களையும் அழிக்கவும்
(மெதுவான UFS ஐ சரிசெய்யவும்)
இது RPMB அல்லது எழுத்து பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளை அழிக்காது
அனைத்து பிரிவுகளையும் அழிக்கவும்
OEM ஐ திறக்கவும்
OEM திறப்பை இயக்க அமைக்கவா?
எழுதுவதற்கு முன் அழிக்கவும்
காப்புப்பிரதி
பயனர் தரவைத் தவிர்க்கவும்
இடம் A மற்றும் B க்கு எழுதவும்
தனிப்பயன் வாட்டர்மார்க்கை உள்ளிடவும்
மெதுவாகப் படிக்கவும்/எழுதவும் (மோசமான UFS IC க்கு)
தரவுப் பிரிவின் அளவை மாற்றவா?
பிரிவை வடிவமைக்கவும்
வடிவமைக்க வேண்டிய பிரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
அனைத்து தரவுகளும் போய்விடும்
ஆண்ட்ராய்டு இடம் A ஐ அமைக்கவும்
eMMC ஸ்பார்ஸ் கோப்பு நிரப்புதலைத் தவிர்க்கவும்
பிரிவு தகவல்
பிரிவு வகை GUID
தனித்துவமான பிரிவு GUID
பிரிவு பெயர்
முதல் LBA
கடைசி LBA
கொடி
மாற்றங்களைப் பயன்படுத்தவும்
பிரிவை நீக்கவும்
BIN ஐ SPARSE ஆக மாற்றவும்
SPARSE ஐ BIN ஆக மாற்றவும்
வெற்று இடத்தை ட்ரிம் செய்யவும்
பல ஸ்பார்ஸ் கோப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
கோப்பை ஸ்பார்ஸ் செய்கிறது
கோப்பை அன்ஸ்பார்ஸ் செய்கிறது
பைனரி கோப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்பார்ஸ் கோப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
முன்னுரிமை
மீதமுள்ள முயற்சிகள்
வெற்றிகரமாக
படிக்கவும் மட்டும்
நிழல் நகல்
மறைக்கப்பட்டது
டிரைவ் எழுத்து இல்லை
முதன்மை இணைப்பு பணிகள்
இணைப்புக்குப் பிந்தைய பணிகள்
தானியங்கி FRP அகற்றுதல்
MTK துவக்க நிலையைப் படிக்கவும்
MOTO துவக்க நிலையைப் படிக்கவும்
கோப்பு ஏற்றுதல் தேர்வு
GPT பகிர்வுகள்
ஒற்றை RAW பிம்பம்
KG தகவலைச் சரிபார்க்கவும்
KG தகவலைப் புதுப்பிக்கவும்
KG நிலை
KG RPMB பதிப்பு
நிலைத் தகவலை அழி
பூட்டுத் திரைத் தகவலை அழி
சேவையகப் பதிவுகளை அழி
மெட்டாடேட்டாவை அழி
பாதுகாப்பான தரவை அழி
பாதுகாப்பான டோக்கனை அழி
சான்றிதழை அழி
பெரும்பாலான நாடுகளில் KG நிலையை மாற்றுவது சட்டவிரோதமானது
ரேம் பயிற்சியை மீட்டமை
ரேம் பயிற்சியை மீட்டமைக்கவா?
RPMB தரவை அழிக்கவும்
இது அனைத்து LUNS மற்றும் RPMB தரவையும் அழிக்கும்
கோப்பு கருவிகள்
ஸ்கிரிப்ட்
ஸ்கிரிப்டிங் கருவி
ஸ்கிரிப்டை இயக்கவும்
WriteBooster பயன்படுத்தவா?
F64 பெட்டியை மீண்டும் இணைக்கவும்
தயவுசெய்து 1 F64 பெட்டியை மட்டும் இணைக்கவும்!
F64 பெட்டிக்காக காத்திருக்கிறது...
பெட்டி கண்டறியப்பட்டது...
ஸ்கிரிப்டைப் பூட்டவும்
F64 பெட்டி வரிசை எண்ணுடன் ஸ்கிரிப்டைப் பூட்டவும்
ஒரு F64 ஸ்கிரிப்ட் கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
பெரிய UFS பரிமாற்ற வேகத்தைக் காட்டு
பதிவுகளிலிருந்து (Logs) தகவலை மறை
Android Verified Boot-ஐ சரிபார்க்கவா?
தரவுத் தொகுதிகளை ஹேஷிங் செய்கிறது
Firmware Unpacking Tools
டெவலப்பர் கருவிகள்
ஹேஷைப் புதுப்பிக்கவும்
Android பகிர்வில் கையொப்பமிடவும்
Android பகிர்வுப் படத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
இது காப்புப்பிரதி எடுக்காமல் HASHES-ஐப் புதுப்பிக்கும்.
இது காப்புப்பிரதி எடுக்காமல் தனிப்பட்ட விசையைப் புதுப்பிக்கும்.
Android பகிர்வுப் படத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
தனிப்பட்ட விசையைப் புதுப்பிக்கிறது
PEM விசை கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
இந்தக் கருவிகள் டெவலப்பர்களுக்கு மட்டுமே என்பதை நான் புரிந்துகொள்கிறேன்.
Android டெவலப்பர்
இது பூட் கோப்புகளை அன்பேக் செய்து டிகம்ப்ரஸ் செய்யும்.
Android பூட் கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
Android பூட்டை அன்பேக் செய்யவும்
கர்னல் கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
கோப்பை சுருக்குகிறது
Android பூட்டை பேக் செய்யவும்
இது கோப்புகளைப் பேக் செய்து மேலெழுதும்.
இந்த பார்ட்டিশனை (partition) நகர்த்த நீங்கள் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா?
இது பயனர் தரவை (USER DATA) அழித்துவிடும்
பார்ட்டিশனை நகர்த்தவும்
வெற்று அளவு
அழிக்கப்படுகிறது
பல கோப்புகள் ஏற்றப்பட்டன
கோப்பு ஏற்றப்பட்டது
அழித்தல் வெற்றி
செக்டார் ஓவர்ஃப்ளோ
அழித்தல் தோல்வி
அழித்தல் வெற்றி
தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை
செக்டார் ஓவர்ஃப்ளோ
வடிவமைப்பு வெற்றி
வடிவமைப்பு தோல்வி
வாசிக்கப்படுகிறது
காப்புப்பிரதி வெற்றி
காப்புப்பிரதி தோல்வி
வெறுமை சரிபார்க்கப்படுகிறது
துவக்கப்படுகிறது...
துவக்கப்படுகிறது
வடிவமைக்கப்படுகிறது
வெற்றி
பகிர்வு காலியாக உள்ளது
காலியாக இல்லை
சிறிய அளவு
ஜீரோ ரைட்
PGPT எழுதுதல் வெற்றி
PGPT எழுதுதல் தோல்வி
SGPT எழுதுதல் வெற்றி
SGPT எழுதுதல் தோல்வி
GPT கட்டமைக்கப்படுகிறது...
பணி தவிர்க்கப்பட்டது
MBR எழுதுதல் வெற்றி
MBR எழுதுதல் தோல்வி
வாசித்தல் வெற்றி
வாசித்தல் தோல்வி
PT எழுதுதல் வெற்றி
PT எழுதுதல் தோல்வி
PT காப்புப்பிரதி தோல்வி
partinfo எழுதுதல் வெற்றி
partinfo எழுதுதல் தோல்வி
PT சரிசெய்யப்படுகிறது...
partinfo சரிசெய்யப்படுகிறது...
partinfo காப்புப்பிரதி தோல்வி
MPT எழுதுதல் வெற்றி
MPT எழுதுதல் தோல்வி
MPT சரிசெய்யப்படுகிறது...
MBR சரிசெய்யப்படுகிறது...
MPT காப்புப்பிரதி தோல்வி
MBR காப்புப்பிரதி தோல்வி
எழுதுதல் வெற்றி
எழுதுதல் தோல்வி
MBR மறுபகிர்வு செய்யப்படுகிறது...
விரிவாக்கப்படுகிறது
விரிவாக்கப்படுகிறது...
விரிவாக்கம் சரி
விரிவாக்கம் தோல்வி
எழுதப்படுகிறது
அழிக்கப்படுகிறது...
எழுதப்படுகிறது...
செல்லாத கோப்பு
வெற்று
சரிபார்க்கப்படுகிறது
சரிபார்க்கப்பட்டது
சரிபார்க்கப்படவில்லை
சிதைந்தது
AVB அடிக்குறிப்பு சரிபார்க்கப்படுகிறது
அழித்தல் மட்டும்
கோப்பு ஏற்றப்பட்டது
MBR புதுப்பிக்கப்படுகிறது...
GPT புதுப்பிக்கப்படுகிறது...
OEM அன்லாக்
OEM அன்லாக் தோல்வி
OEM அன்லாக் வெற்றி
திருத்தப்படுகிறது
கோப்பைச் சேர்க்கவும்
மவுஸின் இடது பொத்தான்
ஒருமுறை கிளிக் செய்து அழுத்திப் பிடிக்கவும் : படத்தை இழுக்கவும்
இரண்டு முறை கிளிக் செய்யவும் : புதிய படத்தை ஏற்றவும்
மத்திய உருளை (Scroll Wheel)
மேலே உருட்டவும் : பெரிதாக்கவும் (Zoom In) (+ SHIFT விசை : வேகமாக, + CTRL விசை : மெதுவாக)
கீழே உருட்டவும் : சிறிதாக்கவும் (Zoom Out) (+ SHIFT விசை : வேகமாக, + CTRL விசை : மெதுவாக)
மவுஸின் வலது பொத்தான்
கடிகார திசையில் சுழற்றவும் (+ SHIFT விசை : கடிகார எதிர் திசையில் சுழற்றவும்)
HEX வியூ பார்டிஷன்
நிச்சயமாக நீங்கள் பார்டிஷனை HEX வியூ செய்ய விரும்புகிறீர்களா?
ஆஃப்செட்டிற்குச் செல்க
ஆஃப்செட்டை உள்ளிடவும்
அதிகபட்சம்
Hex
தசமம்
உரை-சரம்
Hex-மதிப்புகள்
தேடுக
இதற்கு மாற்றவும்
விருப்பங்கள்
உரை குறியாக்கம்
எழுத்து உணர்திறன்
மாற்றும்போது உறுதிப்படுத்தவும்
தேடல் திசை
அனைத்தும்
முன்னோக்கி
பின்னோக்கி
சரி
அனைத்தையும் மாற்றவும்
ரத்துசெய்
கண்டறி
மதிப்பு கிடைக்கவில்லை
முந்தைய பொருத்தங்கள் எதுவும் இல்லை
மாதிரி காலியாக இருக்கக்கூடாது
மாற்றவும்
சரங்கள் ஒரே நீளத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்
மாதிரி நீளம் பொருந்தவில்லை
மாதிரி காலியாக இருக்கக்கூடாது
இந்த பொருத்தத்தை மாற்றவா?
மாற்றுவதில் பிழை
செயல் 취소
கிளிப்போர்டு வரம்பு
இருப்பிடத்தைக் காட்ட கிளிக் செய்யவும்
நகலெடு
உரையை நகலெடு
ஒட்டு
தேர்வை நிரப்பவும்
அனைத்தையும் தேர்ந்தெடு
தேடு
மாற்று
மீண்டும் தேடு
மீண்டும் தேடு (தலைகீழாக)
இங்கே செல்
தேர்வை நிரப்பவும்
வடிவத்தை நிரப்பவும்
தயவுசெய்து சரியான ஹெக்ஸ் (hex) வடிவத்தை உள்ளிடவும்
வடிவம் மிக நீளமானது (அதிகபட்சம் 32768 பைட்டுகள்)
வடிவம் தேர்வின் அளவை விட அதிகமாக உள்ளது
இந்தத் தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச பைட்டுகள்
குறைந்தபட்ச வரம்பு 0 முதல் 255 வரை இருக்க வேண்டும்
அதிகபட்ச வரம்பு 0 முதல் 255 வரை இருக்க வேண்டும்
குறைந்தபட்ச மதிப்பு அதிகபட்ச மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது
சீரற்ற பைட்டுகள் (Random bytes)
வரம்பு (தசமம்)
பிழை
நகலெடுக்க தேர்வு மிகவும் பெரியது
அதிகபட்சம்
குறைந்தபட்சம்
சராசரி