ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ
ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਵੋ
ਲੌਗ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
ਕੰਮ ਰੋਕੋ
ਪਤਾ
ਆਕਾਰ
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਪੀਡ
ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ
ਬਾਕਸ ਵਾਲਪੇਪਰ ਦਿਖਾਓ
ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
ਮੁੱਖ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ
ਨਿਰਮਾਤਾ ID
ਕੁੱਲ ਰਾਅ ਡਿਵਾਈਸ ਸਮਰੱਥਾ
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ
ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਤੀ
LUN
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ
ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ
ਬਲਾਕ ਪਤਾ
ਆਕਾਰ
ਕਿਸਮ
ਸਥਿਤੀ
ਐਂਡਰਾਇਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਜ
ਪੜ੍ਹੋ
ਲਿਖੋ
ਮਿਟਾਓ
ਗ੍ਰਾਫ
ਸਪੇਸ ਵੰਡ
UFS
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਚੇਤਾਵਨੀ: UFS 4.x VCC 2.90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਿਗਨਲ ਬੂਸਟਰ (ISP)
ਇਹ ਸਿਰਫ UFS 4.x HS-LSS ਲਈ ਹੈ
B-ਸੀਰੀਜ਼ A-ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ
ਰਾਅ ਐਕਸੈਸ
ਪੜ੍ਹੋ
ਲਿਖੋ
ਮਿਟਾਓ
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟ
ਆਕਾਰ
ਰਾਈਟ ਪੈਡਿੰਗ ਬਾਈਟ
ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ
ਇੱਕ LUN ਮਿਟਾਓ
ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਸ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
ਕਸਟਮ ਪਤਾ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ
ਅੰਤ ਪਤਾ
ਪਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਸੈਕਟਰ
ਬਾਈਟ
SCSI ਵਿਕਲਪ
ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ
ਡਿਵਾਈਸ
ਸੰਰਚਨਾ
ਆਕਾਰ
ਯੂਨਿਟ
ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ
ਸਤਰ
ਜਿਓਮੈਟਰੀ
ਪਾਵਰ
ਸਿਹਤ
FBO
FBO ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ
ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ LBA ਰੇਂਜ ਆਕਾਰ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ LBA ਰੇਂਜ ਆਕਾਰ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ LBA ਰੇਂਜ ਆਕਾਰ
LBA ਰੇਂਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ
ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲੋੜ
ਗੁਣ
ਫਲੈਗ
eMMC
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ISP ਲਈ, ਹੌਲੀ CLOCK (6.5 Mhz ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
ਰੋਕੋ
ਰਾਅ ਐਕਸੈਸ
ਪੜ੍ਹੋ
ਲਿਖੋ
ਮਿਟਾਓ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ
ਆਕਾਰ
ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ
ਮਿਟਾਓ
ਖਾਰਜ ਕਰੋ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਟਾਓ
ਟ੍ਰਿਮ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਿਮ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਹਟਾਉਣਾ)
ਕਸਟਮ ਪਤਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਅੰਤ
ਪਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਸੈਕਟਰ
ਬਾਈਟ
ਰਾਈਟ ਪੈਡਿੰਗ
ਬਾਈਟ
ਫਰਮਵੇਅਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਛੱਡੋ
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜ
eMMC ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
eMMC ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
RPMB ਵਿਕਲਪ
ਕਾਊਂਟਰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਰਚਨਾ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ
RPMB ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਬੇਤਰਤੀਬ ਕੁੰਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ
RPMB ਕੁੰਜੀ ਲਿਖੋ
RPMB ਕੁੰਜੀ ਪੜ੍ਹੋ
RPMB ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ
eMMC 'ਤੇ ਲਿਖੋ
ਬਦਲਾਅ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ
ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰੋ
ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ
ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟ
ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ
ਹਾਰਡਵੇਅਰ
ਬਾਕਸ ਦੀ ਦਿੱਖ
LCD ਥੀਮ
LCD ਚਮਕ
RGB ਚਮਕ
RGB ਥੀਮ
ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸੇਵ ਕਰੋ
ਰੰਗ ਚੋਣਕਾਰ
ਬੂਟ ਲੋਗੋ
ਵਾਲਪੇਪਰ ਬਦਲੋ
ਬਾਕਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਵੋਲਟੇਜ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰੋ
ਮੈਮਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
USB ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰੋ
ਬਾਕਸ ਫਰਮਵੇਅਰ ਲਿਖੋ
ਸਰਗਰਮ ਬਜ਼ਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ
ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਮੋਡ
ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਮ
ਬਾਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬਾਕਸ ਦੀ ਕਿਸਮ
F64 ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ
ਬਲੂਟੁੱਥ LE MAC ਪਤਾ
ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਸੰਸਕਰਣ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਿੰਕ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਫੌਂਟ ਆਕਾਰ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲੌਗ ਫੌਂਟ ਆਕਾਰ
ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ
ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਓ
UFS 4.x ਖੋਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ
ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੱਟੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਖਾਓ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਗਰਿੱਡ ਦਿਖਾਓ
ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਨਾ ਲਿਖੋ (ਸਿਰਫ ਮੈਮਰੀ ਟੈਸਟ ਲਈ)
ਸਪੀਡ ਗੇਜ ਦਿਖਾਓ
ਐਂਡਰਾਇਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਐਂਡਰਾਇਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬੈਕਅੱਪ
UFS ਡੀਬੱਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ
ਐਂਡਰਾਇਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
RPMB ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹੋ/ਲਿਖੋ (ਖਰਾਬ eMMC IC ਲਈ)
UFS S.M.A.R.T. ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ
BLE ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਥੀਮ
ਸਕਿਨ ਥੀਮ
JEDEC ਲੌਗ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਰੰਗ
ਰੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰੋ
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਬਫਰ ਸੰਰਚਨਾ:
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੂਟਲੋਡਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...
ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕਿਸਮ:
UFS ਡਿਵਾਈਸ ਕਲਾਸ:
UFS ਮਾਸ ਸਟੋਰੇਜ ਸਬਕਲਾਸ:
UFS ਡਿਵਾਈਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ:
ਬੂਟ ਸਮਰੱਥ:
ਛੋਟਾ ਬੂਟ ਸਮਰੱਥ:
ਬੂਟ ਕ੍ਰਮ ID:
ਸੁਰੱਖਿਆ LU ਲਈ ਸਮਰਥਨ:
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ:
ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਤੀ:
ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
ਅੰਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਐਕਸੈਸ ਸਮਰੱਥ:
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਵਰ ਮੋਡ:
ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ LUN:
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਮ:
ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤੀ ਲੇਟੈਂਸੀ:
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਗਰਮ ICC ਪੱਧਰ:
ਯੂਨਿਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ 0 ਬੇਸ ਆਫਸੈੱਟ:
ਯੂਨਿਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਸੰਰਚਨਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ:
UFS ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ RTT ਸਮਰੱਥਾ:
RTC ਅੱਪਡੇਟ:
UFS ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ:
ਫੀਲਡ ਫਰਮਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਟਾਈਮਆਊਟ:
ਕਤਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ:
ਡਿਵਾਈਸ ਸੰਸਕਰਣ:
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
PSA ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਆਕਾਰ:
PSA ਸਥਿਤੀ ਟਾਈਮਆਊਟ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਬਫਰ ਦੀ ਕਿਸਮ:
ਸਾਂਝੇ ਲਈ ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਬਫਰ ਦਾ ਆਕਾਰ
UM CPort ਸੰਰਚਨਾ:
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਮਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਕਾਰ
HPB ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ:
HPB ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡ:
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
ਬੂਟ ਸੰਰਚਨਾ ਲੰਬਾਈ:
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਸੰਰਚਨਾ ਲੰਬਾਈ:
RPMB ਖੇਤਰ ਸਮਰੱਥ:
RPMB ਖੇਤਰ 1 ਆਕਾਰ:
RPMB ਖੇਤਰ 2 ਆਕਾਰ:
RPMB ਖੇਤਰ 3 ਆਕਾਰ:
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਸਮਰੱਥ:
ਬੂਟ LUN ID:
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ:
ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ:
ਵੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
ਡਾਟਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ:
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਬਲਾਕ ਆਕਾਰ:
ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ:
ਸੰਦਰਭ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਬਫਰ ਆਕਾਰ:
HPB ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ:
HPB ਪਿੰਨ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਫਸੈੱਟ:
HPB ਪਿੰਨ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ:
ਯੂਨਿਟ ਸੂਚਕਾਂਕ:
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕਤਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ:
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕਤਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ:
ਡਾਟਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ:
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਬਲਾਕ ਗਿਣਤੀ:
ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਆਕਾਰ:
ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਿਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ:
RPMB ਖੇਤਰ 0 ਆਕਾਰ:
ਭੌਤਿਕ ਮੈਮਰੀ ਸਰੋਤ ਗਿਣਤੀ:
ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਰਿਟੀ:
ਸਰਗਰਮ HPB ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ:
HPB ਪਿੰਨ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਬਫਰ ਆਕਾਰ:
MIPI Unipro ਰੀਲੀਜ਼ ਸੰਸਕਰਣ ਨੰਬਰ:
MIPI M-PHY ਰੀਲੀਜ਼ ਸੰਸਕਰਣ ਨੰਬਰ:
ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ:
OEM ID:
ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ:
ਉਤਪਾਦ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪੱਧਰ:
ਕੁੱਲ ਸੈਕਟਰ ਗਿਣਤੀ:
ਨੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਆਕਾਰ:
ਖੰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ:
ਵੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਕਾਰ:
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਆਕਾਰ:
ਅਨੁਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਆਕਾਰ:
ਅਨੁਕੂਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਆਕਾਰ:
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ-ਇਨ ਬਫਰ ਆਕਾਰ:
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ-ਆਊਟ ਬਫਰ ਆਕਾਰ:
ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਆਕਾਰ:
ਕ੍ਰਮ-ਰਹਿਤ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ:
ਸਮਰਥਿਤ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ:
RPMB ਫਰੇਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ:
ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸਰੋਤ ਨੀਤੀ:
ਸਮਰਥਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਸੰਦਰਭ:
ਸਿਸਟਮ ਡਾਟਾ ਟੈਗ ਯੂਨਿਟ ਆਕਾਰ:
ਸਿਸਟਮ ਡਾਟਾ ਟੈਗ ਸਰੋਤ ਆਕਾਰ:
ਸਮਰਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ:
ਸਮਰਥਿਤ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸਮਾਂ:
ਸਮਰਥਿਤ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
ਵਧਾਈ ਗਈ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸਮ 1:
ਵਧਾਈ ਗਈ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸਮ 1 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਯੂਨਿਟ:
ਵਧਾਈ ਗਈ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸਮ 1 ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਕ:
ਸਿਸਟਮ ਕੋਡ ਮੈਮਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਯੂਨਿਟ:
ਸਿਸਟਮ ਕੋਡ ਮੈਮਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਕ:
ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਮਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਯੂਨਿਟ:
ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਮਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਕ:
ਵਧਾਈ ਗਈ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸਮ 1 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਯੂਨਿਟ:
ਵਧਾਈ ਗਈ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸਮ 2 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਯੂਨਿਟ:
ਵਧਾਈ ਗਈ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸਮ 2 ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਕ:
ਵਧਾਈ ਗਈ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸਮ 3 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਯੂਨਿਟ:
ਵਧਾਈ ਗਈ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸਮ 3 ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਕ:
ਵਧਾਈ ਗਈ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸਮ 4 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਯੂਨਿਟ:
ਵਧਾਈ ਗਈ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸਮ 4 ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਕ:
ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਬਲਾਕ ਆਕਾਰ:
UFS ਡਿਵਾਈਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਬਫਰ ਆਕਾਰ:
UFS ਡਿਵਾਈਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਬਫਰ ਗਿਣਤੀ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਕ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਸਪੇਸ ਖਪਤ ਮੋਡ:
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਨਡ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟ:
ਜ਼ੋਨਡ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈਟ:
ਜ਼ੋਨਡ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਆਕਾਰ:
HPB ਖੇਤਰ ਆਕਾਰ:
HPB ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ LU ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
HPB ਉਪ-ਖੇਤਰ ਆਕਾਰ:
HPB ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਖੇਤਰ:
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ VCC ਕਰੰਟ:
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ VCCQ ਕਰੰਟ:
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ VCCQ2 ਕਰੰਟ:
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਧੀ A ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ:
ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਧੀ B ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ:
ਕੁੱਲ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਗਿਣਤੀ:
ਰਿਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ:
ਵਿਕਰੇਤਾ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟ:
ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:
ਸਥਾਈ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ:
ਪਾਵਰ ਆਨ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ:
ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ:
ਪਰਜ ਓਪਰੇਸ਼ਨ:
ਪਰਜ ਗਲਤੀ ਸਥਿਤੀ:
ਕ੍ਰਮ-ਰਹਿਤ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:
ਡਿਵਾਈਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਮੋਡ:
ਪਰਜ ਸਮਰੱਥ:
ਰਿਫਰੈਸ਼ ਸਮਰੱਥ:
ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ ਹਟਾਉਣਾ:
ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕਲਾਕ:
UM ਸ਼ੁਰੂਆਤ:
ਫੀਲਡ ਫਰਮਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ:
UM ਸਸਪੈਂਡ ਕਮਾਂਡ:
UM ਸਸਪੈਂਡ ਸਥਿਤੀ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਫਲੱਸ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨ:
ਹਾਈਬਰਨੇਟ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਫਲੱਸ਼:
ਹੋਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੂਸਟਰ ਰੀਸੈਟ:
ਹੋਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੂਸਟਰ ਸਮਰੱਥ:
ਬੂਟ LUN:
ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਵਰ ਮੋਡ:
ਸਰਗਰਮ ICC ਪੱਧਰ:
ਪਾਵਰ ਆਨ ਰੀਸੈਟ ਡਿਵਾਈਸ ਸਥਿਤੀ:
ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ:
ਪਰਜ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ:
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਇਨ ਆਕਾਰ:
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਆਊਟ ਆਕਾਰ:
ਕ੍ਰਮ-ਰਹਿਤ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:
ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ:
ਸੰਦਰਭ ਕਲਾਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੁੱਲ:
ਸੰਰਚਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਲਾਕ:
ਅਪਵਾਦ ਘਟਨਾ ਨਿਯੰਤਰਣ:
ਅਪਵਾਦ ਘਟਨਾ ਸਥਿਤੀ:
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਮਰੀ ਖੇਤਰ ਆਕਾਰ:
UM ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ UMPIU ਬੇਨਤੀਆਂ:
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ HPB ਕਮਾਂਡ ਡਾਟਾ ਆਕਾਰ:
TIME BASELINE ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਸਕਿੰਟ:
ਸੰਦਰਭ ਸੰਰਚਨਾ:
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕ:
ਡਿਵਾਈਸ FFU ਸਥਿਤੀ:
ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਿਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਥਿਤੀ:
ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਿਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਡਾਟਾ ਆਕਾਰ:
ਸੰਦਰਭ ਕਲਾਕ ਗੇਟਿੰਗ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ:
ਮੋਟੇ ਪੈਕੇਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ:
ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ:
ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ:
ਥ੍ਰੋਟਲਿੰਗ ਸਥਿਤੀ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਬਫਰ ਫਲੱਸ਼ ਸਥਿਤੀ:
ਉਪਲਬਧ ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਬਫਰ ਆਕਾਰ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਬਫਰ ਜੀਵਨ ਕਾਲ:
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਬਫਰ ਆਕਾਰ:
EXT_IID ਸਥਿਤੀ:
ਹੋਸਟ ਹਿੰਟ ਕੈਸ਼ ਆਕਾਰ:
ਰਿਫਰੈਸ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ:
ਰਿਫਰੈਸ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ:
ਰਿਫਰੈਸ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ:
ਰਿਫਰੈਸ਼ ਵਿਧੀ:
1 ਜਨਵਰੀ, 1970 (UTC) ਤੋਂ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ:
FBO ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ:
FBO ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪੱਧਰ:
FBO ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ:
F64 ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ:
ਬਲੂਟੁੱਥ LE MAC ਪਤਾ:
ਬਾਕਸ ਦੀ ਕਿਸਮ:
ਡੀਬੱਗ ਪੱਧਰ:
ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਸੰਸਕਰਣ:
ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ:
ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
ਬਾਕਸ ਵਾਲਪੇਪਰ ਛੁਪਾਓ
ਬਾਕਸ ਵਾਲਪੇਪਰ ਦਿਖਾਓ
BLE ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ
ਗਲਤ ਪਿੰਨ
SD ਕਾਰਡ
eMMC
UFS
ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...
eMMC 'ਤੇ ਲਿਖੋ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹੋ / ਸੈੱਟ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ / ਲਿਖੋ
ਪੜ੍ਹੋ / ਪਾਵਰ ਆਨ ਰੀਸੈਟ
ਪੜ੍ਹੋ / ਅਸਥਿਰ
ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖੋ / ਅਸਥਿਰ
ਪੜ੍ਹੋ
ਪੜ੍ਹੋ / ਸਥਾਈ
ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ
ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
ਸੈੱਟ ਕਰੋ
ਭਾਸ਼ਾ
ਟੂਲ
ਟੂਲ
ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੂਲ
ਆਮ ਸੈਟਿੰਗਾਂ
ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਪੂਰਾ ਯੂਜ਼ਰ ਏਰੀਆ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਮਿਟਾਉਣਾ
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜ
ਬੂਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ
ਯੂਜ਼ਰ ਏਰੀਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ
ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ
ਟੈਕਸਟ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ
ਪਿਛਲਾ ਪੰਨਾ
ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ
ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ
ਸਿਗਨਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ
ਉਲਟਾ ਕਰੋ
ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ
ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ
ਮੈਮਰੀ ਐਕਸੈਸ
ਸਲੇਵ ਪਤਾ
ਰਜਿਸਟਰ
ਖੋਜੇ ਗਏ ਸਲੇਵ
SDATA ਅਤੇ SCLK ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰੋ
ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VIO ਪਾਵਰ ਡਾਊਨ ਕਰੋ
SDA ਅਤੇ SCL ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰੋ
ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VDD ਪਾਵਰ ਡਾਊਨ ਕਰੋ
ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਪਿਨਆਊਟ ਦਿਖਾਓ
ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਮੁੱਲ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਮੁੱਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
FBO ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ:
ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ LBA ਰੇਂਜ ਆਕਾਰ:
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ LBA ਰੇਂਜ ਆਕਾਰ:
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ LBA ਰੇਂਜ ਆਕਾਰ:
LBA ਰੇਂਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ:
ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲੋੜ:
ਮੁੱਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਮੁੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
IC ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਡਿਵਾਈਸ UFS-PowerDown ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਡਿਵਾਈਸ EMMC_POWER_OFF ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਾਕਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
RPMB ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
RPMB ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
RPMB ਵਿਕਲਪ
ਇੰਦਰਾਜ਼
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਰਚਨਾ
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਬਲਾਕ ਪਤਾ
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਬੂਟ ਸੰਰਚਨਾ
ਬੂਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ
ਬੂਟ ਬੱਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਬੂਟ ਮੋਡ
ਬੂਟ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਬੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ
ਸਥਾਈ ਬੂਟ ਸੰਰਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਰਚਨਾ
ਬੂਟ ਖੇਤਰ 1 WP ਸਥਿਤੀ
ਬੂਟ ਖੇਤਰ 2 WP ਸਥਿਤੀ
ਅਸਥਾਈ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਥਾਈ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ WP ਸਮਰਥਨ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ WP ਸਥਿਤੀ
ਤੇਜ਼ RPMB ਪੜ੍ਹੋ
ਲਿਖਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ
RPMB ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ
ਉੱਨਤ ਕਾਰਜ
ਕਾਊਂਟਰ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ
CSD ਅਨਲੌਕ ਕਰੋ
ਪੂਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਰੀਸੈਟ
ਰੀਸੈਟ ਸਿਗਨਲ
ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਰਾਬ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਿਤੀ
ਫੈਕਟਰੀ ਰੀਸੈਟ
ਕਸਟਮ WP ਖੇਤਰ
ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ
eMMC WP-ਗਰੁੱਪ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਓ
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੁੜ-ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੂਪ
ਵਿਭਿੰਨ ਵੋਲਟੇਜ ਸਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
S.M.A.R.T. ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ
B_PWR_WP_EN
ਅਣਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਬੂਟ ਖੇਤਰ ਪਾਵਰ-ਆਨ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਬੂਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਾਵਰ-ਆਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ B_PWR_WP_DIS (ਬਿੱਟ 6) ਸੈੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਬਿੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਵਰ-ਆਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੂਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰ-ਆਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਟ 7 ਅਤੇ 1 ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੂਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ BOOT_WP_STATUS[174] ਪੜ੍ਹੋ।
B_PWR_WP_SEC_SEL
ਅਣਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਜੇਕਰ B_SEC_WP_SEL (ਬਿੱਟ 7) ਸੈੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ B_PWR_WP_EN (ਬਿੱਟ 0) ਸਿਰਫ਼ ਬੂਟ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਜੇਕਰ B_SEC_WP_SEL (ਬਿੱਟ 7) ਸੈੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ B_PWR_WP_EN (ਬਿੱਟ 0) ਸਿਰਫ਼ ਬੂਟ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
B_PERM_WP_EN
ਅਣਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਬੂਟ ਖੇਤਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਬੂਟ ਖੇਤਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ B_PERM_WP_DIS ਸੈੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਬਿੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੂਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਟ 7 ਅਤੇ 3 ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੂਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ BOOT_WP_STATUS[174] ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇਕਰ CSD[13] ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਸ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
B_PERM_WP_SEC_SEL
ਅਣਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਜੇਕਰ B_SEC_WP_SEL (ਬਿੱਟ 7) ਸੈੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ B_PERM_WP_EN (ਬਿੱਟ 2) ਸਿਰਫ਼ ਬੂਟ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਜੇਕਰ B_SEC_WP_SEL (ਬਿੱਟ 7) ਸੈੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ B_PERM_WP_EN (ਬਿੱਟ 2) ਸਿਰਫ਼ ਬੂਟ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
B_PERM_WP_DIS
ਅਣਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ B_PERM_WP_EN (ਬਿੱਟ 2) ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: B_PERM_WP_EN (ਬਿੱਟ 2) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ B_PERM_WP_EN ਸੈੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਟ ਦਾ CSD[13] ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
B_PWR_WP_DIS
ਅਣਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ B_PWR_WP_EN (ਬਿੱਟ 0) ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: B_PWR_WP_EN (ਬਿੱਟ 0) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ PWR_WP_EN ਸੈੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
B_SEC_WP_SEL
ਅਣਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: B_PERM_WP_EN (ਬਿੱਟ 2) ਅਤੇ B_PWR_WP_EN (ਬਿੱਟ 0) ਦੋਵਾਂ ਬੂਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ B_PERM_WP_SEC_SEL (ਬਿੱਟ 3) ਅਤੇ B_PWR_WP_SEC_SEL (ਬਿੱਟ 1) ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: B_PERM_WP_EN (ਬਿੱਟ 2) ਅਤੇ B_PWR_WP_EN (ਬਿੱਟ 0) ਕ੍ਰਮਵਾਰ B_PERM_WP_SEC_SEL (ਬਿੱਟ 3) ਅਤੇ B_PWR_WP_SEC_SEL (ਬਿੱਟ 1) ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਰਫ਼ ਬੂਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬੂਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚੱਕਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਟ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਵਰ-ਆਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੂਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
US_PWR_WP_EN
ਅਣਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਜਦੋਂ CMD28 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ-ਆਨ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: CMD28 ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਪਾਵਰ-ਆਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ US_PWR_WP_DIS ਸੈੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਟ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ US_PERM_WP_EN ਸੈੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
US_PERM_WP_EN
ਅਣਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਜਦੋਂ CMD28 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: CMD28 ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ US_PERM_WP_DIS ਸੈੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਟ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
US_PWR_WP_DIS
ਅਣਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਪਾਵਰ-ਆਨ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਰੀਸੈਟ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਯੂਜ਼ਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰ-ਆਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
US_PERM_WP_DIS
ਅਣਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਸਥਾਈ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
CD_PERM_WP_DIS
ਅਣਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਹੋਸਟ ਨੂੰ PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰੋ।
PERM_PSWD_DIS
ਅਣਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ: ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ERASE (ਜਬਰਨ ਮਿਟਾਉਣਾ), LOCK, UNLOCK, CLR_PWD, SET_PWD) ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਵਰਤੋਂ
PERM_WRITE_PROTECT ਅਤੇ TMP_WRITE_PROTECT ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ
exFAT ਵਜੋਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰੋ
ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਟ ਕਰੀਏ?
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ...
ਰਾਅ ਫਲੈਸ਼ ਡੰਪ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰੋ
ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਚੁਣੋ
ਰਾਅ ਰਜਿਸਟਰ ਡੰਪ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਬਿੱਟਮੈਪ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਫਲੈਸ਼ ਫਾਈਲ ਚੁਣੋ
ਰਾਅ ਫਲੈਸ਼ ਡੰਪ ਫਾਈਲ ਲਿਖੋ
EXT_CSD ਫਾਈਲ ਲਿਖੋ
ਬਾਈਨਰੀ FFU ਫਾਈਲ ਚੁਣੋ
ਮੁਰੰਮਤ
eMMC ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਰੀਸੈਟ ਕਰੀਏ?
ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ?
ਇਹ DATA, BOOT, RPMB ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਟਾਈਏ?
ਸੁਪਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਯੂਜ਼ਰਡਾਟਾ ਲਿਖੀਏ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
CSD ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ/ਰੀਸੈਟ ਕਰੀਏ?
ਸਾਰੇ eMMC / eMCP ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
USER ਏਰੀਆ ਅਤੇ GPPx ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ?
CID ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਖੀਏ?
ਸੁਰੱਖਿਅਤ WP ਸੰਰਚਨਾ ਲਿਖੀਏ?
ਇੱਕ ਸਫਲ ਲਿਖਤ RPMB ਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ???
RPMB ਕੁੰਜੀ ਲਿਖੀਏ?
ਇੱਕ ਸਫਲ ਲਿਖਤ RPMB ਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।
RPMB ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ?
ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ XML ਲੋਡ ਕਰੀਏ?
ਖੋਜ...
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਖੋਜੋ
ਅਗਲਾ ਖੋਜੋ
ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰੋ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਅੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ!
ਨਵਾਂ ਬੈਕਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰੋ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬੈਕਅੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ!
ਤੋਂ ਸੰਰਚਨਾ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪ
ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ GPT ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੀਏ?
ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੈਕ ਕਰੋ
ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁਣੋ
ਚੈੱਕਸਮ ਅਤੇ ਹੈਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੀਏ?
ਦੇਸ਼ / ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੋਡ ਚੁਣੋ
FRP ਅਨਲੌਕ
FRP ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰੀਏ?
ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਓ
ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਈਏ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ 100% ਯਕੀਨੀ ਹੋ?
ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰੀਏ?
ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰੋ
ਖਾਲੀ ਜਾਂਚ
ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ...
ਐਂਡਰਾਇਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼
ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਖਾਤਾ ਹਟਾਓ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ?
ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਨਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚੈੱਕਸਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
UFS ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੋ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ
ਚੇਤਾਵਨੀ:
UFS ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ UFS ic ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ UFS ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
ਸਥਾਈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
F64 ਬਾਕਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ
ਆਖਰੀ ਨਾਮ
ਈਮੇਲ ਪਤਾ
ਦੇਸ਼
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
ਸੁਨੇਹਾ ਸੇਵਾ
ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਮ
OTP ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਧੀ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ
ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਰਾਹੀਂ
ਸੁਨੇਹਾ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ
ਖਾਤਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓ
ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ
ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
F64 ਬਾਕਸ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
ਟਾਈਮਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ OTP ਦਰਜ ਕਰੋ
ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
OTP ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
ਨਵਾਂ OTP ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ
ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
OTP ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...
OTP ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...
ਬਾਕਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ!
ਬਾਕਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ!
ਸਰਵਰ ਗਲਤੀ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਗੁਣ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ
ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ SoC ਕਿਸਮ ਚੁਣੋ
ਇੱਕ MTK ਪ੍ਰੀਲੋਡਰ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਪ੍ਰੀਲੋਡਰ ਸਮਰਥਿਤ eMMC / UFS ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੋਰ SIN ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਪੈਕ ਕਰੀਏ?
ਸੰਰਚਨਾ ਚੁਣੋ
ਵਰਤੀ ਗਈ ਮੈਮਰੀ
RFFE ਸਕੈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ...
I2C ਸਕੈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ...
I3C ਸਕੈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ...
SPI ਸਕੈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ...
UART ਸਕੈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ...
ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ STOP 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਆਮ ਸੈੱਟਅੱਪ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ USB ਨੂੰ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
USB ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੁਣੋ
CSD ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਖੀਏ?
ਗਲਤੀ
ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪੂਰੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 100% ਯਕੀਨੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਾਂ 3 ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ...
ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ
RPMB ਡਾਟਾ ਲਿਖੀਏ?
ਇਹ RPMB ਡਾਟਾ ਲਿਖਤ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ
ਲਿਖਣ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ
OTP ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ?
ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ?
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ?
ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ
ਫਰਮਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰੀਏ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਸਥਾਈ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ?
RPMB ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ?
RPMB ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ?
ਇੱਕ ਸਫਲ ਜਾਂਚ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਕ
ਸੰਰਚਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ?
ਥੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ?
eMMC ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ?
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਈਏ?
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਯੋਗ (OTP) ਹੈ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ OTP ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਬੂਟ ਮੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੂਟ ਸੰਰਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਿੱਟਾਂ ਦਾ?
RPMB ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰੀਏ?
RPMB ਕੁੰਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ?
eMMC ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਰੀਸੈਟ ਕਰੀਏ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ EXT_CSD ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸੈਟ ਕਰੇਗਾ।
RPMB ਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰੀਏ?
ਜਾਰੀ ਕਰੋ
USER ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਈਟ?
ਅਸਲੀ
ਵਿਵਸਥਿਤ
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ USER ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ
ਸਾਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਕਟ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ
ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਤੀ
ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਬਾਕਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿਖਾਓ
UFS ਵਿਭਿੰਨ ਵੋਲਟੇਜ ਸਵਿੰਗ
ਮੈਂ EULA ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ
ਮੈਂ EULA ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ
ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਕਾਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼
ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨਾਂ
ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ
MoviNand FFU ਲਈ CTRL ਕੁੰਜੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ
ਇਹ RPMB ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰੋ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ (RPMB ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)!
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੰਰਚਨਾ ਲਾਕ ਹੈ
NTAG® ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮਿਤੀ
ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਮਰੀ
ਲਾਕ ਸਥਿਤੀ
ਲਾਲ
ਹਰਾ
ਨੀਲਾ
ਚੋਣ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰੋ
ਅਸਮਰੱਥ ਕਰੋ
ਬੈਕਅੱਪ ਫਾਈਲ ਚੁਣੋ
ਬਫਰ ਆਕਾਰ ਗੁਣਕ
ਅਨਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਟ ਕਰੀਏ?
ਡਿਵਾਈਸ ਅਪਵਾਦ ਪੱਧਰ:
HID ਓਪਰੇਸ਼ਨ:
HID ਉਪਲਬਧ ਆਕਾਰ:
HID ਆਕਾਰ:
HID ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਨੁਪਾਤ:
HID ਸਥਿਤੀ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਬਫਰ ਮੁੜ-ਆਕਾਰ ਹਿੰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਬਫਰ ਮੁੜ-ਆਕਾਰ ਸਮਰੱਥ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਮੁੜ-ਆਕਾਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਬਫਰ ਅੰਸ਼ਕ ਫਲੱਸ਼ ਮੋਡ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਸ਼ਕ ਫਲੱਸ਼ FIFO ਆਕਾਰ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਫਲੱਸ਼ FIFO ਆਕਾਰ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰਨ ਕੀਤੇ ਬਫਰ ਵੰਡ ਆਕਾਰ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਉਪਲਬਧ ਪਿੰਨ ਕੀਤੇ ਬਫਰ ਆਕਾਰ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਸੰਚਤ ਲਿਖਿਆ ਆਕਾਰ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਅੰਸ਼ਕ ਫਲੱਸ਼ ਪਿੰਨ ਕੀਤੇ ਬਫਰ ਆਕਾਰ:
ਰਾਈਟਬੂਸਟਰ ਅੰਸ਼ਕ ਫਲੱਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੈਰ-ਪਿੰਨ ਆਕਾਰ:
ਪਿੰਨ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਨਪਿਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ:
ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਫਾਰਮੈਟ:
ਪਿਛਲਾ CID ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ
ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ
ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਓ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ UFS ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਕੈਨ ਕਰੋ
ਗਲਤੀ: ਪਹਿਲਾਂ bConfigDescrLock (OTP) ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰੋ
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ eMMC ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਾਰਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲਡਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
0xFF ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ)
0x00 ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ)
RPMB ਕਾਊਂਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ RPMB ਡਾਟਾ ਬੈਕਅੱਪ ਹੈ?
ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਮੁੱਲ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਇੱਕ RPMB ਬਾਈਨਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਫਾਈਲ ਚੁਣੋ
RPMB ਡਾਟਾ ਖਾਲੀ ਹੈ!
ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ GPT ਲੋਡ ਕਰੀਏ?
ਬੂਟ ਸਲਾਟ ਬਦਲੀਏ?
ਬੂਟ A ਜਾਂ B ਚੁਣੋ
ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੁਣੋ
ਐਂਡਰਾਇਡ 14 ਅਤੇ 15 ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ
FRP ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (2024, 2025)
FRP ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੰਰਚਨਾ
ਸੰਦਰਭ ਕਲਾਕ
ਸੰਰਚਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ (OTP)
RPMB ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਚੁਣੋ
ਸਾਰੇ LUN ਮਿਟਾਓ
(ਹੌਲੀ UFS ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ)
ਇਹ RPMB ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏਗਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਿਟਾਓ
OEM ਅਨਲੌਕ
OEM ਅਨਲੌਕ ਸਮਰੱਥ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ?
ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਟਾਓ
ਬੈਕਅੱਪ
ਯੂਜ਼ਰਡਾਟਾ ਛੱਡੋ
ਸਲਾਟ A ਅਤੇ B 'ਤੇ ਲਿਖੋ
ਕਸਟਮ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹੋ/ਲਿਖੋ (ਖਰਾਬ UFS IC ਲਈ)
ਡਾਟਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲੀਏ?
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰੋ
ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੁਣੋ
ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਲਾਟ A ਸੈੱਟ ਕਰੋ
eMMC ਸਪਾਰਸ ਫਾਈਲ ਭਰਨਾ ਛੱਡੋ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸਮ GUID
ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ GUID
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ
ਪਹਿਲਾ LBA
ਆਖਰੀ LBA
ਫਲੈਗ
ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਟਾਓ
BIN ਨੂੰ SPARSE ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ
SPARSE ਨੂੰ BIN ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ
ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰੋ
ਕਈ ਸਪਾਰਸ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁਣੋ
ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪਾਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਨਸਪਾਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁਣੋ
ਸਪਾਰਸ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁਣੋ
ਤਰਜੀਹ
ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਸਫਲ
ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ
ਸ਼ੈਡੋ ਕਾਪੀ
ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ
ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜ
ਪੋਸਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜ
ਆਟੋਮੈਟਿਕ FRP ਹਟਾਉਣਾ
MTK ਬੂਟ ਸਥਿਤੀ ਪੜ੍ਹੋ
MOTO ਬੂਟ ਸਥਿਤੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਫਾਈਲ ਲੋਡਿੰਗ ਵਿਕਲਪ:
GPT ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਇਕਹਿਰੀ ਰਾਅ ਚਿੱਤਰ
KG ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
KG ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ
KG ਸਥਿਤੀ
KG RPMB ਸੰਸਕਰਣ
ਮਿਟਾਉਣ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਾਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਟਾਓ
ਸਰਵਰ ਲੌਗ ਮਿਟਾਓ
ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਮਿਟਾਓ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਮਿਟਾਓ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੋਕਨ ਮਿਟਾਓ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਟਾਓ
KG ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ
RAM ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ
RAM ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰੀਏ?
RPMB ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਓ
ਇਹ ਸਾਰੇ LUN ਅਤੇ RPMB ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਫਾਈਲ ਟੂਲ
ਸਕ੍ਰਿਪਟ
ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਟੂਲ
ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚਲਾਓ
WriteBooster ਵਰਤਣਾ ਹੈ?
F64 ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 1 F64 ਬਾਕਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ!
F64 ਬਾਕਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...
ਬਾਕਸ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ...
ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਾਕ ਕਰੋ
F64 ਬਾਕਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਾਕ ਕਰੋ
ਇੱਕ F64 ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫਾਈਲ ਚੁਣੋ
ਵੱਡੀ UFS ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਪੀਡ ਦਿਖਾਓ
ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਓ
Android Verified Boot ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਡਾਟਾ ਬਲੌਕਸ ਦੀ ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਫਰਮਵੇਅਰ ਅਨਪੈਕਿੰਗ ਟੂਲ
ਡਿਵੈਲਪਰ ਟੂਲ
ਹੈਸ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ
Android ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰੋ
ਇੱਕ Android ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਈਮੇਜ ਚੁਣੋ
ਇਹ ਬੈਕਅਪ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ HASHES ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਬੈਕਅਪ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ PRIVATE Key ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ Android ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਈਮੇਜ ਚੁਣੋ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਇੱਕ PEM ਕੀ ਫਾਇਲ ਚੁਣੋ
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਹਨ।
Android ਡਿਵੈਲਪਰ
ਇਹ ਬੂਟ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੈਕ ਅਤੇ ਡੀਕੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ Android ਬੂਟ ਫਾਇਲ ਚੁਣੋ
Android ਬੂਟ ਅਨਪੈਕ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਫਾਇਲ ਚੁਣੋ
ਫਾਇਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
Android ਬੂਟ ਪੈਕ ਕਰੋ
ਇਹ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਅਤੇ ਓਵਰਰਾਈਟ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰੋ
ਖਾਲੀ ਸਾਈਜ਼
ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮਲਟੀ-ਫਾਈਲ ਲੋਡ ਹੋਈ
ਫਾਈਲ ਲੋਡ ਹੋਈ
ਮਿਟਾਉਣਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ
ਸੈਕਟਰ ਓਵਰਫਲੋ
ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
ਮਿਟਾਉਣਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ
ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ
ਸੈਕਟਰ ਓਵਰਫਲੋ
ਫਾਰਮੈਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ
ਫਾਰਮੈਟ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬੈਕਅੱਪ ਸਫਲ ਰਿਹਾ
ਬੈਕਅੱਪ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ
ਸਫਲ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਹੈ
ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼
ਜ਼ੀਰੋ ਰਾਈਟ
PGPT ਰਾਈਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ
PGPT ਰਾਈਟ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
SGPT ਰਾਈਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ
SGPT ਰਾਈਟ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
GPT ਕੌਂਫਿਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਟਾਸਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
MBR ਰਾਈਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ
MBR ਰਾਈਟ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
PT ਰਾਈਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ
PT ਰਾਈਟ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
PT ਬੈਕਅੱਪ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
partinfo ਰਾਈਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ
partinfo ਰਾਈਟ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
PT ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...
partinfo ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...
partinfo ਬੈਕਅੱਪ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
MPT ਰਾਈਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ
MPT ਰਾਈਟ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
MPT ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...
MBR ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...
MPT ਬੈਕਅੱਪ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
MBR ਬੈਕਅੱਪ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
ਰਾਈਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ
ਰਾਈਟ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
MBR ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...
ਡੀਕੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਡੀਕੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਡੀਕੰਪ੍ਰੈਸ ਠੀਕ ਹੈ
ਡੀਕੰਪ੍ਰੈਸ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਅਵੈਧ ਫਾਈਲ
ਖਾਲੀ
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਖਰਾਬ
AVB ਫੁੱਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਿਰਫ ਮਿਟਾਓ
ਫਾਈਲ ਲੋਡ ਹੋਈ
MBR ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...
GPT ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...
OEM ਅਨਲਾਕ
OEM ਅਨਲਾਕ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
OEM ਅਨਲਾਕ ਸਫਲ ਰਿਹਾ
ਪੈਚਿੰਗ
ਫਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਮਾਊਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਬਟਨ
ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ + ਹੋਲਡ : ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰੋ
ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ : ਨਵਾਂ ਚਿੱਤਰ ਲੋਡ ਕਰੋ
ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਕ੍ਰੋਲ ਵ੍ਹੀਲ
ਉੱਪਰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ : ਜ਼ੂਮ ਇਨ (+ SHIFT ਕੁੰਜੀ : ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, + CTRL ਕੁੰਜੀ : ਹੌਲੀ)
ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ : ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ (+ SHIFT ਕੁੰਜੀ : ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, + CTRL ਕੁੰਜੀ : ਹੌਲੀ)
ਮਾਊਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਬਟਨ
ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਓ (+ SHIFT ਕੁੰਜੀ : ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਓ)
HEX ਵਿਊ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ HEX ਵਿਊ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਔਫਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਓ
ਔਫਸੈੱਟ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਅਧਿਕਤਮ
Hex
ਦਸ਼ਮਲਵ
ਟੈਕਸਟ-ਸਟ੍ਰਿੰਗ
Hex-ਮੁੱਲ
ਲਈ ਖੋਜੋ
ਨਾਲ ਬਦਲੋ
ਵਿਕਲਪ
ਟੈਕਸਟ ਐਨਕੋਡਿੰਗ
ਅੱਖਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪੁੱਛੋ
ਖੋਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਸਾਰੇ
ਅੱਗੇ
ਪਿੱਛੇ
ਠੀਕ ਹੈ
ਸਾਰੇ ਬਦਲੋ
ਰੱਦ ਕਰੋ
ਲੱਭੋ
ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਪੈਟਰਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਬਦਲੋ
ਸਟ੍ਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪੈਟਰਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਕੀ ਇਸ ਮੇਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ?
ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ
ਵਾਪਸ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ ਸੀਮਾ
ਸਥਾਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਟੈਕਸਟ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਪੇਸਟ ਕਰੋ
ਚੋਣ ਭਰੋ
ਸਭ ਚੁਣੋ
ਖੋਜੋ
ਬਦਲੋ
ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਜੋ
ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਜੋ (ਉਲਟ)
ਇੱਥੇ ਜਾਓ
ਚੋਣ ਭਰੋ
ਪੈਟਰਨ ਭਰੋ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਹੈਕਸ (hex) ਪੈਟਰਨ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਪੈਟਰਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 32768 ਬਾਈਟਸ)
ਪੈਟਰਨ ਚੋਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਾਈਟਸ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ 0 ਅਤੇ 255 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 0 ਅਤੇ 255 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਰੈਂਡਮ ਬਾਈਟਸ
ਸੀਮਾ (ਦਸ਼ਮਲਵ)
ਗਲਤੀ
ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ
ਅਧਿਕਤਮ
ਨਿਊਨਤਮ
ਔਸਤ