Verbindung herstellen
Screenshot aufnehmen
Protokolle löschen
Aufgabe beenden
Adresse
Größe
Übertragungsgeschwindigkeit
Geschätzte verbleibende Zeit
Box-Hintergrundbild anzeigen
Geräteinformationen
Verbinden
HAUPTMENÜ
Partitionen
Flash-Speicherinformationen
Produktname
Hersteller-ID
Gesamte Rohkapazität des Geräts
Anzahl der logischen Einheiten
Spezifikationsversion
Herstellungsdatum
LUN
Partitionsname
Dateiname
Blockadresse
Größe
Typ
Status
Android-Partitionsaufgaben
Lesen
Schreiben
Löschen
Grafik
Speicherzuweisung
UFS
Verbindungsparameter
Warnung: UFS 4.x kann bei über 2.90 V VCC beschädigt werden
Signalverstärker (ISP)
Dies ist nur für UFS 4.x HS-LSS
B-Serie ist etwas schneller als A-Serie
RAW-Zugriff
Lesen
Schreiben
Löschen
Logische Einheit
Größe
Auffüll-Byte schreiben
Löschoptionen
Einzelne LUN löschen
Gesamtes Gerät löschen
Benutzerdefinierte Adresse
Startadresse
Endadresse
Adresstyp
Sektor
Byte
SCSI-Optionen
Deskriptoren
Gerät
Konfiguration
Größe
Einheit
Verbindung
Zeichenkette
Geometrie
Stromversorgung
Zustand
FBO
FBO-Spezifikationsversion
Empfohlene LBA-Bereichsgröße
Maximale LBA-Bereichsgröße
Minimale LBA-Bereichsgröße
Maximale Anzahl von LBA-Bereichen
Ausrichtungsanforderung
Attribute
Flags
eMMC
Verbindungsparameter
Für ISP, langsame CLOCK verwenden (6.5 Mhz usw.)
Verbinden
Stopp
RAW-Zugriff
Lesen
Schreiben
Löschen
Partition
Größe
Löschoptionen
Löschen
Verwerfen
Sicheres Löschen
Trimmen
Sicheres Trimmen
Sanieren (Sichere Datenentfernung)
Benutzerdefinierte Adresse
Anfang
Ende
Adresstyp
Sektor
Byte
Schreib-Auffüllung
Byte
Firmware-Löschung überspringen
Verbindungsaufgaben
eMMC-Status prüfen
eMMC-Zustandsbericht prüfen
RPMB-Optionen
ZÄHLER
Konfiguration des sicheren Schreibschutzes
Sicheren Schreibschutz aktivieren
RPMB-Schlüssel verwenden
Zufälligen Schlüssel generieren
RPMB-Schlüssel schreiben
RPMB-Schlüssel lesen
RPMB-Schlüssel testen
Partitionen
Auf eMMC schreiben
Änderungen zurücksetzen
In Datei speichern
Datei öffnen
Start des erweiterten Bereichs
Zustandsprüfung
Zustandsbericht des Herstellers
Provisionierung
Hardware
Erscheinungsbild der Box
LCD-Thema
LCD-Helligkeit
RGB-Helligkeit
RGB-Thema
Einstellungen lesen
Einstellungen speichern
Farbauswahl
Boot-Logo
Hintergrundbild ändern
Box-Funktionen
Spannung kalibrieren
Speicherinformationen
USB neu starten
Box-Firmware schreiben
Aktive Summer-Benachrichtigungen
Simulationsmodus
Kalibrierungstrimmung
Box-Informationen
Box-Typ
F64-Seriennummer
Bluetooth LE MAC-Adresse
Aktivierungsdatei-Version
Support-Link
Software
Schriftgröße der Partitionstabelle
Schriftgröße des Software-Protokolls
Soundeffekte aktivieren
Hinweise anzeigen
UFS 4.x-Erkennung priorisieren
Fortschrittsbalken-Prozentsatz anzeigen
Partitionsliste als Gitter anzeigen
Nicht auf Festplatte schreiben (Nur für Speichertest)
Geschwindigkeitsanzeige anzeigen
Android-Informationen lesen
Sicherung der Android-Sicherheitspartition
UFS-Debug-Verbindung anzeigen
Android-Partitionsanalysator
RPMB-Informationen lesen
Langsames Lesen/Schreiben (für defekte eMMC-ICs)
UFS S.M.A.R.T.-Bericht lesen
BLE verbinden
Visuelle Themen
Skin-Thema
Textfarbe der JEDEC-Protokolle
Farbe einstellen
WriteBooster-Pufferkonfiguration:
Sicherer Bootloader wird überprüft...
Gerätetyp:
UFS-Geräteklasse:
UFS-Massenspeicher-Unterklasse:
Vom UFS-Gerät unterstütztes Protokoll:
Boot aktiviert:
Kurzer Boot aktiviert:
Bootsequenz-ID:
Unterstützung für Sicherheits-LU:
Spezifikationsversion:
Herstellungsdatum:
Anzahl bekannter logischer Einheiten:
Deskriptorzugriff bei Teilinitialisierung aktivieren:
Anfänglicher Stromversorgungsmodus:
Hochpriorisierter LUN:
Typ der sicheren Entfernung:
Latenz bei Beendigung von Hintergrundoperationen:
Anfängliches aktives ICC-Level:
Basis-Offset des Einheiten-Deskriptors 0:
Länge des Konfigurationsparameters des Einheiten-Deskriptors:
RTT-Fähigkeit des UFS-Geräts:
RTC-Update:
Unterstützung von UFS-Funktionen:
Zeitüberschreitung für Feld-Firmware-Update:
Warteschlangentiefe:
Geräteversion:
Anzahl der sicheren Schreibschutzbereiche:
Maximale PSA-Datengröße:
PSA-Status-Zeitüberschreitung:
WriteBooster verwendet Benutzerbereich:
WriteBooster-Puffertyp:
WriteBooster-Puffergröße für den geteilten
UM CPort-Konfiguration:
Mindestbereichsgröße des Unified Memory
HPB-Spezifikationsversion:
HPB-Steuermodus:
Anzahl der logischen Einheiten:
Länge der Boot-Konfiguration:
Länge der logischen Einheitenkonfiguration:
RPMB-Region aktivieren:
Größe der RPMB-Region 1:
Größe der RPMB-Region 2:
Größe der RPMB-Region 3:
Logische Einheit aktivieren:
Boot-LUN-ID:
Schreibschutz für logische Einheit:
Speichertyp:
Anzahl der Zuweisungseinheiten:
Datenzuverlässigkeit:
Größe des logischen Blocks:
Provisionierungstyp:
Kontextfähigkeiten:
WriteBooster-Puffergröße:
Maximale HPB-Regionen:
Start-Offset der gepinnten HPB-Region:
Gepinnte HPB-Regionen:
Einheitenindex:
Warteschlangentiefe der logischen Einheit:
Warteschlangenpriorität der logischen Einheit:
Unterstützung von Datentypen:
Anzahl der logischen Blöcke:
Größe des Löschblocks:
Empfindlichkeit der Produktionszustandserkennung:
Größe der RPMB-Region 0:
Anzahl der physischen Speicherressourcen:
Granularität der großen Einheit:
Maximale Anzahl aktiver HPB-Regionen:
Anzahl der gepinnten HPB-Regionen:
WriteBooster-Puffergröße der logischen Einheit:
MIPI Unipro Release-Versionsnummer:
MIPI M-PHY Release-Versionsnummer:
Herstellername:
Produktname:
OEM-ID:
Seriennummer:
Produktrevisionsstufe:
Gesamtanzahl der Sektoren:
Nativer Blockgröße:
Segmentgröße:
Größe der Zuweisungseinheit:
Minimal adressierbare Blockgröße:
Optimale Leseblockgröße:
Optimale Schreibblockgröße:
Maximale Größe des Dateneingangspuffers:
Maximale Größe des Datenausgangspuffers:
Maximale Datengröße bei einem Phasen-Kollaps:
Unterstützung für außerordentliche Datenübertragung:
Maximal unterstützte Anzahl logischer Einheiten:
Maximale Anzahl von RPMB-Frames:
Ressourcenrichtlinie für dynamische Kapazität:
Maximal unterstützte Anzahl verfügbarer Kontexte:
Einheitengröße des Systemdaten-Tags:
Ressourcengröße des Systemdaten-Tags:
Unterstützte sichere Entfernungsarten:
Unterstützte Speichertypen:
Anzahl der unterstützten Speichertypen:
Erweiterter Speichertyp 1:
Erweiterter Speichertyp 1, maximale Zuweisungseinheiten:
Erweiterter Speichertyp 1, Kapazitätsanpassungsfaktor:
Systemcodespeicher, maximale Zuweisungseinheiten:
Systemcodespeicher, Kapazitätsanpassungsfaktor:
Nicht-persistenter Speicher, maximale Zuweisungseinheiten:
Nicht-persistenter Speicher, Kapazitätsanpassungsfaktor:
Erweiterter Speichertyp 1, maximale Zuweisungseinheiten:
Erweiterter Speichertyp 2, maximale Zuweisungseinheiten:
Erweiterter Speichertyp 2, Kapazitätsanpassungsfaktor:
Erweiterter Speichertyp 3, maximale Zuweisungseinheiten:
Erweiterter Speichertyp 3, Kapazitätsanpassungsfaktor:
Erweiterter Speichertyp 4, maximale Zuweisungseinheiten:
Erweiterter Speichertyp 4, Kapazitätsanpassungsfaktor:
Optimale logische Blockgröße:
UFS-Gerät, maximale WriteBooster-Puffergröße:
UFS-Gerät, maximale WriteBooster-Pufferanzahl:
WriteBooster-Kapazitätsanpassungsfaktor:
WriteBooster-Benutzerbereich-Verbrauchsmodus:
Maximale zonierte logische Einheiten:
Zonierte logische Einheit, minimale Löschbytes:
Zonierte logische Einheit, Größe:
HPB-Regionsgröße:
HPB, maximale Anzahl von LUs:
HPB-Unterregionsgröße:
HPB, maximale aktive Regionen:
Maximaler VCC-Strom:
Maximaler VCCQ-Strom:
Maximaler VCCQ2-Strom:
Informationen vor dem Ende der Lebensdauer:
Lebensdauer nach Herstellermethode A:
Lebensdauer nach Herstellermethode B:
Gesamtanzahl der Aktualisierungen:
Aktualisierungsfortschritt:
Herstellerspezifischer Zustandsbericht:
Geräteinitialisierung:
Permanenter Schreibschutz:
Schreibschutz beim Einschalten:
Hintergrundoperationen:
Bereinigungsoperation:
Fehlerstatus der Bereinigung:
Funktion für außerordentliche Datenübertragung:
Lebensdauermodus des Geräts:
Bereinigung aktivieren:
Aktualisierung aktivieren:
Entfernung physischer Ressourcen:
Echtzeituhr:
UM-Initialisierung:
Feld-Firmware-Update-Operation:
UM-Suspend-Befehl:
UM-Suspend-Status:
WriteBooster-Funktion:
WriteBooster-Puffer-Flush-Operation:
WriteBooster-Puffer-Flush während des Ruhezustands:
Host Performace Booster zurücksetzen:
Host Performance Booster aktivieren:
Boot-LUN:
Aktueller Stromversorgungsmodus:
Aktives ICC-Level:
Gerätezustand nach Power-On-Reset:
Status der Hintergrundoperation:
Status der Bereinigungsoperation:
Maximale Dateneingangsgröße:
Maximale Datenausgangsgröße:
Funktion für außerordentliche Datenübertragung:
Dynamische Kapazität benötigt:
Wert der Referenztaktfrequenz:
Sperre des Konfigurationsdeskriptors:
Steuerung von Ausnahmeereignissen:
Status von Ausnahmeereignissen:
Größe des Unified Memory-Bereichs:
UM, maximale UMPIU-Anfragen:
Maximale HPB-Befehlsdatengröße:
Sekunden seit der ZEITBASIS:
Kontextkonfiguration:
Korrekt programmierte Blöcke:
Geräte-FFU-Status:
Status der Produktionszustandserkennung:
Datengröße der Produktionszustandserkennung:
Wartezeit für Referenztakt-Gating:
Ungefähre Oberflächentemperatur des Gehäuses:
Obere Temperaturgrenze:
Untere Temperaturgrenze:
Drosselungsstatus:
Status des WriteBooster-Puffer-Flush:
Verfügbare WriteBooster-Puffergröße:
Lebensdauer des WriteBooster-Puffers:
Aktuelle WriteBooster-Puffergröße:
EXT_IID-Status:
Größe des Host-Hinweis-Cache:
Status der Aktualisierungsoperation:
Aktualisierungsfrequenz:
Einheit der Aktualisierungsoperation:
Aktualisierungsmethode:
Zeitstempel seit dem 1. Januar 1970 (UTC):
FBO-Operationssteuerung:
FBO-Optimierungsstufe:
Aktueller FBO-Zustand:
F64-Seriennummer:
Bluetooth LE MAC-Adresse:
Box-Typ:
Debug-Level:
Aktivierungsdatei-Version:
Zeitstempel:
Verbinden
Hier klicken
Trennen
Box-Hintergrundbild ausblenden
Box-Hintergrundbild anzeigen
BLE verbunden
Falsche PIN
SD-Karte
eMMC
UFS
Suche Geräte...
Auf eMMC schreiben
Partitionen bereits konfiguriert
Nur lesen / einstellen
Einmal lesen / schreiben
Lesen / bei Einschalten zurücksetzen
Lesen / flüchtig
Nur schreiben / flüchtig
Lesen
Lesen / persistent
Nur lesen
Löschen
Einstellen
Sprache
Werkzeuge
Werkzeuge
Diagnosewerkzeuge
Allgemeine Einstellungen
Online-Support
Vollständiges logisches Löschen des Benutzerbereichs
Verbindungsaufgaben
Boot-Partition
Benutzerbereich-Partition
Allzweck-Partition
Text kopiert
Nächste Seite
Vorherige Seite
Amplitude anpassen
Aktivieren
Signalamplitude
Invertieren
Verwenden für
Nur verwenden für
Speicherzugriff
Slave-Adresse
Register
Erkannte Slaves
SDATA und SCLK tauschen
VIO nach dem Scannen ausschalten
SDA und SCL tauschen
VDD nach dem Scannen ausschalten
Scannen starten
Pinbelegung anzeigen
Ausgewählter Wert wird erstellen

Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten?
Wert erforderlich
Bitte geben Sie einen hexadezimalen Wert ein
Klicken Sie hier, um den Wert zu schreiben
FBO-Spezifikationsversion:
Empfohlene LBA-Bereichsgröße:
Maximale LBA-Bereichsgröße:
Minimale LBA-Bereichsgröße:
Maximale Anzahl von LBA-Bereichen:
Ausrichtungsanforderung:
Klicken Sie hier, um den Wert zu ändern
Klicken Sie hier, um den Wert zu lesen
Klicken Sie hier, um den IC sicher auszuschalten
Das Gerät ist in den UFS-PowerDown-Modus gewechselt
Das Gerät ist in den EMMC_POWER_OFF-Modus gewechselt
Sie können es jetzt sicher aus dem Sockel entfernen
RPMB-Schreibtest
RPMB bereinigen
RPMB-Optionen
Eintrag
Konfiguration des sicheren Schreibschutzes
Logische Blockadresse
Anzahl der logischen Blöcke
Schreibschutztyp
Boot-Konfiguration
Boot-Partition
Boot-Busbreite
Boot-Modus
Boot-Bestätigung
Busbreite nach dem Booten zurücksetzen
Permanenter Schutz der Boot-Konfiguration
Schreibschutzkonfiguration
Boot-Bereich 1 WP-Status
Boot-Bereich 2 WP-Status
Temporärer Schreibschutz
Permanenter Schreibschutz
Unterstützung für sicheren WP
Status des sicheren WP
Schnelles RPMB-Lesen
Einstellungen für die Schreibzuverlässigkeit
RPMB zurücksetzen
Erweiterte Aufgaben
Zähler zurücksetzen
CSD entsperren
Vollständiger Werksreset
Signal zurücksetzen
Dynamische Kapazitätsverwaltung
Sichere Verwaltung fehlerhafter Blöcke
Status des Bedarfs an dynamischer Kapazität
Werksreset
Benutzerdefinierter WP-Bereich
Dynamische Kapazität verwalten
eMMC WP-Gruppen scannen
Schreibschutz entfernen
Automatische Wiederverbindungsschleife
Passt die differentielle Spannungsschwingung an
S.M.A.R.T.-Informationen lesen
Schreibschutzinformationen
B_PWR_WP_EN
Nicht aktiviert: Boot-Region ist nicht beim Einschalten schreibgeschützt.
Aktiviert: Aktivieren Sie den Schreibschutz für die Boot-Region während der Einschaltphase. Dieses Bit muss Null sein, wenn B_PWR_WP_DIS (Bit 6) gesetzt ist. Beim Lesen zeigt dieses Bit nur an, ob der Einschalt-Schutz speziell für eine Boot-Region gesetzt wurde. Wie der Einschalt-Schutz angewendet wurde, hängt von der Einstellung der Bits 7 und 1 ab. Um den Schutz der Boot-Region zu überprüfen, lesen Sie BOOT_WP_STATUS[174].
B_PWR_WP_SEC_SEL
Nicht aktiviert: B_PWR_WP_EN (Bit 0) gilt nur für den Boot-Bereich, wenn B_SEC_WP_SEL (Bit 7) gesetzt ist.
Aktiviert: B_PWR_WP_EN (Bit 0) gilt nur für den Boot-Bereich, wenn B_SEC_WP_SEL (Bit 7) gesetzt ist.
B_PERM_WP_EN
Nicht aktiviert: Boot-Region ist nicht dauerhaft schreibgeschützt.
Aktiviert: Boot-Region ist dauerhaft schreibgeschützt. Dieses Bit muss Null sein, wenn B_PERM_WP_DIS gesetzt ist. Beim Lesen zeigt dieses Bit nur an, ob der dauerhafte Schutz speziell für eine Boot-Region gesetzt wurde. Wie der dauerhafte Schutz angewendet wurde, hängt von der Einstellung der Bits 7 und 3 ab. Um den Schutz der Boot-Region zu überprüfen, lesen Sie BOOT_WP_STATUS[174]. Dieses Bit kann Null sein, wenn das gesamte Gerät mit CSD[13] dauerhaft geschützt ist.
B_PERM_WP_SEC_SEL
Nicht aktiviert: B_PERM_WP_EN (Bit 2) gilt nur für den Boot-Bereich, wenn B_SEC_WP_SEL (Bit 7) gesetzt ist.
Aktiviert: B_PERM_WP_EN (Bit 2) gilt nur für den Boot-Bereich, wenn B_SEC_WP_SEL (Bit 7) gesetzt ist.
B_PERM_WP_DIS
Nicht aktiviert: Dem Master ist es erlaubt, B_PERM_WP_EN (Bit 2) zu setzen.
Aktiviert: Die Verwendung von B_PERM_WP_EN (Bit 2) dauerhaft deaktivieren. Dieses Bit muss Null sein, wenn B_PERM_WP_EN gesetzt ist. Dieses Bit hat keine Auswirkung auf die Einstellung von CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
Nicht aktiviert: Dem Master ist es erlaubt, B_PWR_WP_EN (Bit 0) zu setzen.
Aktiviert: Die Verwendung von B_PWR_WP_EN (Bit 0) deaktivieren. Dieses Bit muss Null sein, wenn PWR_WP_EN gesetzt ist.
B_SEC_WP_SEL
Nicht aktiviert: B_PERM_WP_EN (Bit 2) und B_PWR_WP_EN (Bit 0) gelten für beide Boot-Partitionen und B_PERM_WP_SEC_SEL (Bit 3) und B_PWR_WP_SEC_SEL (Bit 1) haben keine Auswirkung.
Aktiviert: B_PERM_WP_EN (Bit 2) und B_PWR_WP_EN (Bit 0) gelten nur für die durch B_PERM_WP_SEC_SEL (Bit 3) bzw. B_PWR_WP_SEC_SEL (Bit 1) ausgewählte Boot-Partition.
HINWEIS: Sobald ein Gerät so eingestellt wurde, dass der Schutz auf den Boot-Partitionen separat aktiviert wird, kann dies für einen Stromzyklus nicht rückgängig gemacht werden. Dieses Bit ermöglicht eine Mischung aus dauerhaft geschützten und beim Einschalten geschützten Boot-Partitionen.
US_PWR_WP_EN
Nicht aktiviert: Der Schreibschutz beim Einschalten wird nicht angewendet, wenn der Befehl CMD28 ausgegeben wird.
Aktiviert: Wenden Sie den Schreibschutz für die Einschaltphase auf die durch den Befehl CMD28 angegebene Schutzgruppe an. Dieses Bit kann nicht gesetzt werden, wenn US_PWR_WP_DIS gesetzt ist. Dieses Bit hat keine Auswirkung, wenn US_PERM_WP_EN gesetzt ist.
US_PERM_WP_EN
Nicht aktiviert: Der dauerhafte Schreibschutz wird nicht angewendet, wenn der Befehl CMD28 ausgegeben wird.
Aktiviert: Wenden Sie den dauerhaften Schreibschutz auf die durch den Befehl CMD28 angegebene Schutzgruppe an. Dieses Bit kann nicht gesetzt werden, wenn US_PERM_WP_DIS gesetzt ist.
US_PWR_WP_DIS
Nicht aktiviert: Der Schreibschutz beim Einschalten kann auf Schreibschutzgruppen angewendet werden.
Aktiviert: Deaktivieren Sie die Verwendung des Schreibschutzes für die Einschaltphase für Schreibschutzgruppen in allen Partitionen im Benutzerbereich ab dem Zeitpunkt, an dem dieses Bit gesetzt wird, bis die Stromversorgung unterbrochen oder ein Hardware-Reset durchgeführt wird. Das Setzen dieses Bits hat keine Auswirkung auf bereits geschützte Bereiche.
US_PERM_WP_DIS
Nicht aktiviert: Der dauerhafte Schreibschutz kann auf Schreibschutzgruppen angewendet werden.
Aktiviert: Deaktivieren Sie die Verwendung des dauerhaften Schreibschutzes für Schreibschutzgruppen in allen Partitionen im Benutzerbereich ab dem Zeitpunkt, an dem dieses Bit gesetzt wird. Das Setzen dieses Bits hat keine Auswirkung auf bereits geschützte Bereiche.
CD_PERM_WP_DIS
Nicht aktiviert: Dem Host ist es erlaubt, PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) zu setzen.
Aktiviert: Deaktivieren Sie die Verwendung von PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
PERM_PSWD_DIS
Nicht aktiviert: Die Passwortschutzfunktionen sind aktiviert.
Aktiviert: Die Passwortschutzfunktionen (LÖSCHEN (Erzwungenes Löschen), SPERREN, ENTSPERREN, PASSWORT LÖSCHEN, PASSWORT SETZEN) sind dauerhaft deaktiviert.
Verwenden Sie
um die Werte PERM_WRITE_PROTECT und TMP_WRITE_PROTECT zu ändern
Als exFAT formatieren
Vorhandene Datei überschreiben?
Operation abgebrochen...
RAW-Flash-Dump-Datei speichern
Ausgabeverzeichnis auswählen
RAW-Register-Dump-Datei speichern
Eine BitMap-Datei öffnen
Flash-Datei auswählen
RAW-Flash-Dump-Datei schreiben
EXT_CSD-Datei schreiben
Binäre FFU-Datei auswählen
Reparieren
eMMC vollständig auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Trotzdem fortfahren?
Dies löscht DATEN, BOOT, RPMB und alle anderen Einstellungen.
Sind Sie sicher, dass Sie löschen möchten?
Sind Sie sicher, dass Sie schreiben möchten?
Partition vor dem Schreiben löschen?
Super-Partitionsinformationen lesen
Benutzerdaten schreiben?
Sind Sie sicher, dass Sie löschen möchten
Möchten Sie formatieren
Sind Sie sicher, dass Sie das gesamte Gerät löschen möchten?
CSD entsperren/zurücksetzen?
Nicht alle eMMC / eMCP unterstützen diese Funktion.
Schreibschutz für BENUTZER-Bereich und GPPx entfernen?
CID-Register schreiben?
Sichere WP-Konfiguration schreiben?
Ein erfolgreicher Schreibvorgang erhöht den RPMB-Zähler um 2.
SIND SIE SICHER ???
RPMB-Schlüssel schreiben?
Ein erfolgreicher Schreibvorgang erhöht den RPMB-Zähler um 1.
RPMB-Schreibtest?
XML für andere Partitionen laden?
Suchen...
Partition suchen
Weitersuchen
Älteres Backup laden
Keine älteren Backups mehr gefunden!
Neueres Backup laden
Keine neueren Backups mehr gefunden!
Konfiguration geladen von
Zeitstempel
Konfigurieren
GPT-Fehler reparieren, falls gefunden?
Dateien entpacken
Gepackte Dateien auswählen
Prüfsummen und Hash verifizieren?
Länder- / Anbieter-Variantencode auswählen
FRP-Entsperrung
FRP-Partition formatieren?
Benutzerdaten löschen
Benutzerdaten löschen?
Sind Sie 100% sicher?
Benutzerdaten gehen für immer verloren.
Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten?
Gerät auf Werkseinstellungen formatieren?
Gerät auf Werkseinstellungen formatieren
Leerprüfung
Datei wird dekomprimiert
Bitte warten...
Android-Informationen werden gelesen
Ich verstehe, dass ich diese Funktionen nur
für experimentelle Zwecke auf Geräten verwenden darf, die mir gehören.

Konto entfernen
Bestätigen Sie, dass dies Ihr Gerät ist?
Datei wird entpackt
Prüfsumme wird verifiziert
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Schreiben", um die UFS-Provisionierung anzuwenden
Werks-Provisionierung
Warnung:
Änderungen an den UFS-Provisionierungseinstellungen LÖSCHEN ALLE DATEN im UFS-IC.
Stellen Sie sicher, dass Sie eine Sicherungskopie aller wichtigen Partitionen erstellt haben, bevor Sie fortfahren.
Aktuelle UFS-Provisionierung gespeichert unter:
Dauerhafte Attribute werden angewendet:
F64-Box registrieren
Bitte geben Sie alle erforderlichen Informationen ein
ist erforderlich
nicht dasselbe wie
Vorname
Nachname
E-Mail-Addresse
Land
Handynummer
Nachrichtendienst
Benutzername
OTP-Verifizierungsmethode
per Handynummer
per E-Mail-Adresse
per Nachrichtendienst
Konto-Passwort erstellen
Passwort bestätigen
Benutzerinformationen
F64-Box Online-Registrierung
Senden
Bitte geben Sie das OTP ein, bevor der Timer abläuft
gesendet an
OTP senden
Neues OTP anfordern
Online-Registrierungsaufgabe
Benutzerinformationen gesendet
OTP wird angefordert...
OTP wird überprüft...
Box erfolgreich registriert!
Box-Registrierung FEHLGESCHLAGEN!
Serverfehler
PARTITIONSATTRIBUT ERWEITERT
SoC-Typ des Geräts auswählen
Einen MTK-Preloader öffnen
Vom Preloader unterstützte eMMC / UFS prüfen
Noch nicht unterstützt
Auch andere SIN-Dateien entpacken?
Konfiguration wählen
Verwendeter Speicher
RFFE-Scannen läuft...
I2C-Scannen läuft...
I3C-Scannen läuft...
SPI-Scannen läuft...
UART-Scannen läuft...
Klicken Sie auf STOP, um abzubrechen
Allgemeine Einrichtung
Sind Sie sicher, dass Sie den USB NEU STARTEN möchten?
Alle laufenden Aufgaben werden ABGEBROCHEN.
Mit dem USB-NEUSTART fortfahren?
Sind Sie sicher, dass Sie
die aktuelle Aufgabe STOPPEN möchten?
Bitte wählen Sie ein
CSD-Register schreiben?
FEHLER
DAUERHAFT SCHREIBSCHÜTZEN
den gesamten
Wenn Sie 100% sicher sind, klicken Sie 3 Mal auf JA...
Beantworten Sie dies
RPMB-Daten schreiben?
Dieser RPMB-Datenschreibvorgang erhöht
den Schreibzähler um
OTP-Elemente einschließen?
Schreibschutzelemente einschließen?
Partitionseinstellungselemente einschließen?
Fehler beim Start der Erkennung
Firmware-Update dauerhaft deaktivieren?
Sind Sie sicher, dass Sie setzen möchten
Dauerhafter Schreibschutz?
Sind Sie sicher, dass Sie beenden möchten?
Eine aktive Aufgabe läuft! Trotzdem beenden?
RPMB-Schlüssel testen?
RPMB-Schreibtest?
Ein erfolgreicher Test erhöht den Zähler um 1.
DAUERHAFT SPERREN
den Konfigurationsdeskriptor?
Anwendung neu starten, um das Thema anzuwenden?
eMMC sicher trennen?
Partitionseinstellungen abschließen?
Dieses Verfahren ist einmalig programmierbar (OTP)
Sind Sie sicher, dass Sie die Änderungen anwenden möchten?
Einige ausgewählte Optionen können OTP sein
Sind Sie sicher, dass Sie die Änderung
der Boot-Konfigurationsregister-Bits bezüglich des Boot-Modus dauerhaft deaktivieren möchten?
RPMB-Daten und -Schlüssel zurücksetzen?
RPMB-Schlüssel lesen?
eMMC-Provisionierung auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Dies LÖSCHT alle DATEN von
und setzt auch die EXT_CSD-Einstellungen zurück.
RPMB-Zähler zurücksetzen?
Freigeben
Bytes von der BENUTZER-Partition?
Original
Angepasst
Dieses Verfahren verkleinert die BENUTZER-Partition
Sockelinformationen
Sockeltyp
Seriennummer
Herstellungsdatum
Aktivierte Funktionen
Box-Spannungen anzeigen
UFS-Differentialspannungsschwingung
Ich habe die EULA gelesen
Ich stimme der EULA zu
Support
Soziale Medien
Benutzerhandbuch
Online-Shop
Empfohlenes Zubehör
Aktivierungen
Aktivieren
Halten Sie die STRG-Taste für MoviNand FFU gedrückt
Dies löscht alle DATEN außer RPMB
Partitionskonfiguration entsperren
Das Ändern von Partitionen LÖSCHT alle Daten (außer RPMB)!
Partitionskonfiguration ist gesperrt
NTAG®-Informationen
Programmierdatum
Benutzerspeicher
Sperrstatus
Rot
Grün
Blau
Auswahl umkehren
Deaktivieren
Sicherungsdatei auswählen
Puffergrößenmultiplikator
Entpackte Dateien überschreiben?
Geräteausnahmeebene:
HID-Operationen:
Verfügbare HID-Größe:
HID-Größe:
HID-Fortschrittsverhältnis:
HID-Status:
Hinweisinformation zur Größenänderung des WriteBooster-Puffers:
Größenänderung des WriteBooster-Puffers aktivieren:
Status der Größenänderungsoperation des WriteBooster:
Partieller Flush-Modus des WriteBooster-Puffers:
Maximale FIFO-Größe für partiellen Flush des WriteBooster:
Aktuelle FIFO-Größe für partiellen Flush des WriteBooster:
Aktuelle zugewiesene Größe des gepinnten WriteBooster-Puffers:
Verfügbare Größe des gepinnten WriteBooster-Puffers:
Kumulative geschriebene Größe des WriteBooster:
Größe des gepinnten Puffers für partiellen Flush des WriteBooster:
Minimale nicht gepinnte Größe für partiellen Flush des WriteBooster:
Entpinnen von gepinnten Daten aktivieren:
Darstellungsformat des Kapazitätsanpassungsfaktors:
Vorherige CID wiederherstellen
Schreibschutzgruppen entfernen
und möglicherweise ALLE DATEN LÖSCHEN?
Haben Sie bereits wichtige Daten gesichert?
Sind Sie bereit, sich von all Ihren Daten zu verabschieden?
UFS erneut scannen, um den Schreibschutzstatus zu prüfen
FEHLER: Zuerst bConfigDescrLock (OTP) entsperren
Diese Funktion wird von dieser eMMC nicht unterstützt
Arbeitsverzeichnis auf Ordner gesetzt
Klicken Sie auf JA, um die Partition mit 0xFF zu löschen (Neue Methode)
Klicken Sie auf NEIN, um die Partition mit 0x00 zu löschen (Alte Methode)
RPMB-Zähler setzen
Haben Sie bereits eine vollständige RPMB-Datensicherung?
Gewünschten Zählerwert eingeben
Eine binäre RPMB-Sicherungsdatei auswählen
RPMB-Daten sind LEER!
GPT für andere Partitionen laden?
Boot-Slots ändern?
Boot A oder B auswählen
Richtige Vorgehensweise auswählen
Neue Sicherheit für Android 14 und 15
Neue FRP-Sicherheit (2024, 2025)
Alte FRP-Sicherheit
Partitionskonfiguration
Referenztakt
Konfigurationsdeskriptor (OTP)
RPMB-Lesegröße auswählen
Alle LUNs löschen
(Langsames UFS beheben)
Dies löscht nicht RPMB oder schreibgeschützte Bereiche
Alle Partitionen löschen
OEM-Entsperrung
OEM-Entsperrung aktivieren?
Vor dem Schreiben löschen
Sicherung
Benutzerdaten überspringen
Auf Slot A und B schreiben
Benutzerdefiniertes Wasserzeichen eingeben
Langsames Lesen/Schreiben (für defekte UFS-ICs)
Größe der Datenpartition ändern?
Partition formatieren
Zu formatierende Partitionen auswählen
ALLE DATEN GEHEN VERLOREN
Android-Slot A setzen
eMMC Sparse-Datei-FÜLLUNG überspringen
Partitionsinformationen
Partitions-Typ-GUID
Eindeutige Partitions-GUID
Partitionsname
Erster LBA
Letzter LBA
Flags
Änderungen anwenden
Partition löschen
BIN in SPARSE konvertieren
SPARSE in BIN konvertieren
Leeren Speicherplatz trimmen
Mehrere Sparse-Dateien auswählen
Datei wird gesparst
Datei wird entsparst
Binäre Dateien auswählen
Sparse-Dateien auswählen
Priorität
Verbleibende Versuche
Erfolgreich
Nur lesen
Schattenkopie
Versteckt
Kein Laufwerksbuchstabe
Primäre Verbindungsaufgaben
Aufgaben nach der Verbindung
Automatische FRP-Entfernung
MTK-Boot-Status lesen
MOTO-Boot-Status lesen
Dateiladeoptionen
GPT-Partitionen
Einzelnes Raw-Image
KG-Info prüfen
KG-Info aktualisieren
KG-Status
KG RPMB-Version
Statusinfo löschen
Sperrbildschirm-Info löschen
Serverprotokolle löschen
Metadaten löschen
Sichere Daten löschen
Sicheres Token löschen
Zertifikat löschen
Das Ändern des KG-Status ist in den meisten Ländern illegal
RAM-Training zurücksetzen
RAM-Training zurücksetzen?
RPMB-Daten löschen
Dies löscht alle LUNS und RPMB-Daten
Datei-Tools
Skript
Skripting-Tool
Skript ausführen
WriteBooster verwenden?
F64 Box wieder verbinden
Bitte nur eine F64 Box verbinden!
Warte auf F64 Box...
Box erkannt...
Skript sperren
Skript an F64 Box Seriennummer sperren
Eine F64 Skriptdatei auswählen
Größere UFS Übertragungsgeschwindigkeit anzeigen
Informationen aus Protokollen ausblenden
Android Verified Boot prüfen?
Datenblöcke werden gehasht
Firmware-Entpackungstools
Entwicklertools
Hash aktualisieren
Android-Partition signieren
Wählen Sie ein Android-Partitionsimage
Dies aktualisiert die HASHES ohne Backup.
Dies aktualisiert den PRIVATEN Schlüssel ohne Backup.
Wählen Sie ein Android-Partitionsimage
Privater Schlüssel wird aktualisiert
Wählen Sie eine PEM-Schlüsseldatei
Ich verstehe, dass diese Tools nur für Entwickler sind.
Android-Entwickler
Dies entpackt und dekomprimiert Boot-Dateien.
Wählen Sie eine Android-Boot-Datei
Android-Boot entpacken
Wählen Sie eine Kernel-Datei
Datei wird komprimiert
Android-Boot packen
Dies packt und überschreibt Dateien.
Sind Sie sicher, dass Sie diese Partition verschieben möchten?
Dies wird BENUTZERDATEN LÖSCHEN
Partition verschieben
Leere Größe
Löschen
Mehrere Dateien geladen
Datei geladen
Löschen erfolgreich
Sektor-Überlauf
Löschen fehlgeschlagen
Löschen erfolgreich
Nicht ausgewählt
Sektor-Überlauf
Formatierung erfolgreich
Formatierung fehlgeschlagen
Lesen
Backup erfolgreich
Backup fehlgeschlagen
Leerprüfung
Initialisierung...
Initialisierung
Formatierung
Erfolg
Partition ist leer
Nicht leer
Kleine Größe
Null-Schreiben
PGPT-Schreiben erfolgreich
PGPT-Schreiben FEHLGESCHLAGEN
SGPT-Schreiben erfolgreich
SGPT-Schreiben FEHLGESCHLAGEN
GPT wird konfiguriert...
Aufgabe übersprungen
MBR-Schreiben erfolgreich
MBR-Schreiben FEHLGESCHLAGEN
Lesen erfolgreich
Lesen fehlgeschlagen
PT-Schreiben erfolgreich
PT-Schreiben FEHLGESCHLAGEN
PT-Backup FEHLGESCHLAGEN
partinfo-Schreiben erfolgreich
partinfo-Schreiben FEHLGESCHLAGEN
Repariere PT...
Repariere partinfo...
partinfo-Backup FEHLGESCHLAGEN
MPT-Schreiben erfolgreich
MPT-Schreiben FEHLGESCHLAGEN
Repariere MPT...
Repariere MBR...
MPT-Backup FEHLGESCHLAGEN
MBR-Backup FEHLGESCHLAGEN
Schreiben erfolgreich
Schreiben fehlgeschlagen
MBR wird neu partitioniert...
Dekomprimierung
Dekomprimierung...
Dekomprimierung OK
Dekomprimierung fehlgeschlagen
Schreiben
Löschen...
Schreiben...
Ungültige Datei
Leer
Verifizierung
Verifiziert
Nicht verifiziert
Beschädigt
Überprüfe AVB-Footer
Nur Löschen
Datei geladen
MBR wird aktualisiert...
GPT wird aktualisiert...
OEM-Entsperrung
OEM-Entsperrung fehlgeschlagen
OEM-Entsperrung erfolgreich
Patching
Datei hinzufügen
Linke Maustaste
Einfachklick + Halten : Bild ziehen
Doppelklick : Neues Bild laden
Mittleres Scrollrad
Nach oben scrollen : Vergrößern (+ SHIFT-TASTE : Schneller, + CTRL-TASTE : Langsamer)
Nach unten scrollen : Verkleinern (+ SHIFT-TASTE : Schneller, + CTRL-TASTE : Langsamer)
Rechte Maustaste
Im Uhrzeigersinn drehen (+ SHIFT-TASTE : Gegen den Uhrzeigersinn drehen)
Affichage de partition HEX
Êtes-vous sûr de vouloir afficher la partition en HEX ?
Aller à l'offset
Entrer l'offset
Maximum
Hex
Décimal
Chaîne de texte
Valeurs Hex
Rechercher
Remplacer par
Options
Encodage du texte
Sensible à la casse
Confirmer avant de remplacer
Direction de la recherche
Tout
Suivant
Précédent
OK
Remplacer tout
Annuler
Trouver
Valeur non trouvée
Aucune occurrence précédente trouvée
Le motif ne peut pas être vide
Remplacer
Les chaînes doivent avoir la même longueur
Incohérence de la longueur du motif
Le motif ne peut pas être vide
Remplacer cette occurrence ?
Erreur de remplacement
Rückgängig
Zwischenablage-Limit
Klicken, um Position anzuzeigen
Kopieren
Text kopieren
Einfügen
Auswahl füllen
Alles auswählen
Suchen
Ersetzen
Erneut suchen
Erneut suchen (rückwärts)
Gehe zu
Auswahl füllen
Muster füllen
Bitte geben Sie ein gültiges Hex-Muster ein
Muster ist zu lang (Max. 32768 Bytes)
Muster überschreitet Auswahlgröße
Maximal zulässige Bytes für diese Auswahl
Minimaler Bereich muss zwischen 0 und 255 liegen
Maximaler Bereich muss zwischen 0 und 255 liegen
Minimalwert darf nicht größer als der Maximalwert sein
Zufällige Bytes
Bereich (dezimal)
Fehler
Auswahl zu groß zum Kopieren
Maximum
Minimum
Durchschnitt