Stabilește Conexiunea
Fă Captură de Ecran
Curăță Jurnalele
Oprește Sarcina
Adresă
Dimensiune
Viteză de Transfer
Timp Estimat Rămas
Afișează Imaginea de Fundal a Cutiei
Informații Dispozitiv
Conectează
PRINCIPAL
Partiții
Informații Memorie Flash
Nume Produs
ID Producător
Capacitate Brută Totală Dispozitiv
Număr de Unități Logice
Versiune Specificație
Data Fabricației
LUN
Nume Partiție
Nume Fișier
Adresă Bloc
Dimensiune
Tip
Stare
Sarcini Partiție Android
Citește
Scrie
Șterge
Grafic
Alocare Spațiu
UFS
Parametri Conexiune
Avertisment: UFS 4.x poate fi deteriorat peste VCC 2.90
Amplificator de Semnal (ISP)
Acesta este doar pentru UFS 4.x HS-LSS
Seria B este puțin mai rapidă decât seria A
Acces RAW
Citește
Scrie
Șterge
Unitate Logică
Dimensiune
Byte de Umplere la Scriere
Opțiuni de Ștergere
Șterge o Singură LUN
Curăță Întregul Dispozitiv
Adresă Personalizată
Adresă de Început
Adresă de Sfârșit
Tip Adresă
Sector
Byte
Opțiuni SCSI
Descriptori
Dispozitiv
Configurație
Dimensiune
Unitate
Interconectare
Șir de Caractere
Geometrie
Alimentare
Sănătate
FBO
Versiune Specificație FBO
Dimensiune Recomandată Interval LBA
Dimensiune Maximă Interval LBA
Dimensiune Minimă Interval LBA
Număr Maxim de Intervale LBA
Cerință de Aliniere
Atribute
Steaguri
eMMC
Parametri Conexiune
Pentru ISP, folosiți un CLOCK lent (6.5 Mhz etc.)
Conectează
Oprește
Acces RAW
Citește
Scrie
Șterge
Partiție
Dimensiune
Opțiuni de Ștergere
Șterge
Renunță
Ștergere Sigură
Trim
Trim Sigur
Igienizează (Eliminare Sigură a Datelor)
Adresă Personalizată
Început
Sfârșit
Tip Adresă
Sector
Byte
Umplere la Scriere
Byte
Sari peste Ștergerea Firmware-ului
Sarcini de Conexiune
Verifică Starea eMMC
Verifică Raportul de Sănătate eMMC
Opțiuni RPMB
Contor
Configurare Protecție la Scriere Sigură
Activează Protecția la Scriere Sigură
Folosește Cheia RPMB
Generează Cheie Aleatorie
Scrie Cheia RPMB
Citește Cheia RPMB
Testează Cheia RPMB
Partiții
Scrie în eMMC
Resetează Modificările
Salvează în Fișier
Deschide Fișier
Început Zonă Extinsă
Verificare Sănătate
Raport de Sănătate al Furnizorului
Aprovizionare
Hardware
Aspectul Cutiei
Temă LCD
Luminozitate LCD
Luminozitate RGB
Temă RGB
Citește Setările
Salvează Setările
Selector de Culori
Logo de Pornire
Schimbă Imaginea de Fundal
Caracteristici ale Cutiei
Calibrează Tensiunea
Informații Memorie
Repornește USB
Scrie Firmware-ul Cutiei
Notificări Buzzer Activ
Mod Simulare
Ajustare Calibrare
Informații despre Cutie
Tipul Cutiei
Număr de Serie F64
Adresă MAC Bluetooth LE
Versiune Fișier de Activare
Link Suport
Software
Dimensiune Font Tabel Partiții
Dimensiune Font Jurnal Software
Activează Efecte Sonore
Afișează Sugestii
Prioritizează Detecția UFS 4.x
Afișează Procentajul Barei de Progres
Afișează Grila Listei de Partiții
Nu Scrie pe Disc (Doar pentru Testul de Memorie)
Afișează Indicatorul de Viteză
Citește Informațiile Android
Backup Partiție de Securitate Android
Afișează Conexiunea de Depanare UFS
Analizor de Partiții Android
Citește Informațiile RPMB
Citire/Scriere Lentă (Pentru IC eMMC Defect)
Citește Raportul S.M.A.R.T. UFS
Conectează BLE
Teme Vizuale
Temă Skin
Culoare Text Jurnale JEDEC
Setează culoarea
Configurare buffer WriteBooster:
Se verifică Bootloader-ul Securizat...
Tipul dispozitivului:
Clasa Dispozitivului UFS:
Subclasa de Stocare în Masă UFS:
Protocol suportat de Dispozitivul UFS:
Activare Boot:
Activare Boot Scurt:
ID Secvență de Boot:
Suport pentru LU de securitate:
Versiunea specificației:
Data Fabricației:
Numărul de Unități Logice Cunoscute:
Activare Acces Descriptor în Inițializare Parțială:
Mod de Alimentare Inițial:
LUN cu Prioritate Înaltă:
Tip de Eliminare Sigură:
Latența de Terminare a Operațiunilor în Fundal:
Nivel ICC Activ Inițial:
Offset de Bază Descriptor Unitate 0:
Lungime Parametri Config. Descriptor Unitate:
Capacitatea RTT a Dispozitivului UFS:
Actualizare RTC:
Suport Caracteristici UFS:
Timp de Expirare Actualizare Firmware în Teren:
Adâncime Coadă:
Versiune Dispozitiv:
Numărul de Zone Protejate la Scriere Sigură:
Dimensiune Maximă Date PSA:
Timp de Expirare Stare PSA:
WriteBooster folosește Spațiul Utilizatorului:
Tip Buffer WriteBooster:
Dimensiunea bufferului WriteBooster pentru partajat
Configurare CPort UM:
Dimensiune Minimă Zonă de Memorie Unificată
Versiune Specificație HPB:
Mod de Control HPB:
Număr de Unități Logice:
Lungime Configurare Boot:
Lungime Configurare Unitate Logică:
Activare Regiune RPMB:
Dimensiune Regiune 1 RPMB:
Dimensiune Regiune 2 RPMB:
Dimensiune Regiune 3 RPMB:
Activare Unitate Logică:
ID LUN de Boot:
Protecție la Scriere Unitate Logică:
Tip Memorie:
Număr de Unități de Alocare:
Fiabilitate Date:
Dimensiune Bloc Logic:
Tip de Aprovizionare:
Capacități de Context:
Dimensiune Buffer WriteBooster:
Regiuni Maxime HPB:
Offset de Început Regiune Fixată HPB:
Regiuni Fixate HPB:
Index Unitate:
Adâncime Coadă Unitate Logică:
Prioritate Coadă Unitate Logică:
Suport Tip de Date:
Număr Blocuri Logice:
Dimensiune Bloc de Ștergere:
Sensibilitate Conștientizare Stare de Producție:
Dimensiune Regiune 0 RPMB:
Număr Resurse de Memorie Fizică:
Granularitatea Unității Mari:
Număr Maxim de Regiuni HPB Active:
Număr de Regiuni HPB Fixate:
Dimensiune Buffer WriteBooster Unitate Logică:
Număr Versiune Lansare MIPI Unipro:
Număr Versiune Lansare MIPI M-PHY:
Nume Producător:
Nume Produs:
ID OEM:
Număr de Serie:
Nivel Revizuire Produs:
Număr Total de Sectoare:
Dimensiune Bloc Nativ:
Dimensiune Segment:
Dimensiune Unitate de Alocare:
Dimensiune Minimă Bloc Adresabil:
Dimensiune Optimă Bloc de Citire:
Dimensiune Optimă Bloc de Scriere:
Dimensiune Maximă Buffer Date de Intrare:
Dimensiune Maximă Buffer Date de Ieșire:
Dimensiune Maximă Date într-o Prăbușire de Fază:
Suport pentru Transfer de Date în Afara Ordinii:
Număr Maxim de Unități Logice Suportate:
Număr Maxim de Cadre RPMB:
Politică Resurse Capacitate Dinamică:
Număr Maxim de Contexte Disponibile Suportate:
Dimensiune Unitate Etichetă Date de Sistem:
Dimensiune Resursă Etichetă Date de Sistem:
Tipuri de Eliminare Sigură Suportate:
Tipuri de Memorie Suportate:
Număr de Tipuri de Memorie Suportate:
Tip de Memorie Îmbunătățită 1:
Unități de Alocare Maxime Tip de Memorie Îmbunătățită 1:
Factor de Ajustare a Capacității Tip de Memorie Îmbunătățită 1:
Unități de Alocare Maxime Memorie Cod de Sistem:
Factor de Ajustare a Capacității Memorie Cod de Sistem:
Unități de Alocare Maxime Memorie Nepermanentă:
Factor de Ajustare a Capacității Memorie Nepermanentă:
Unități de Alocare Maxime Tip de Memorie Îmbunătățită 1:
Unități de Alocare Maxime Tip de Memorie Îmbunătățită 2:
Factor de Ajustare a Capacității Tip de Memorie Îmbunătățită 2:
Unități de Alocare Maxime Tip de Memorie Îmbunătățită 3:
Factor de Ajustare a Capacității Tip de Memorie Îmbunătățită 3:
Unități de Alocare Maxime Tip de Memorie Îmbunătățită 4:
Factor de Ajustare a Capacității Tip de Memorie Îmbunătățită 4:
Dimensiune Optimă Bloc Logic:
Dimensiune Maximă Buffer WriteBooster Dispozitiv UFS:
Număr Maxim Buffer WriteBooster Dispozitiv UFS:
Factor de Ajustare a Capacității WriteBooster:
Mod de Consum Spațiu Utilizator WriteBooster:
Unități logice zonale maxime:
Număr minim de byți de șters pentru unitatea logică zonală:
Dimensiunea unității logice zonale:
Dimensiune Regiune HPB:
Număr maxim de LU-uri HPB:
Dimensiune Sub-Regiune HPB:
Regiuni Active Maxime HPB:
Curent Maxim VCC:
Curent Maxim VCCQ:
Curent Maxim VCCQ2:
Informații Înainte de Sfârșitul Vieții:
Durata de Viață prin Metoda Furnizorului A:
Durata de Viață prin Metoda Furnizorului B:
Număr Total de Reîmprospătări:
Progres Reîmprospătare:
Raport de Sănătate Proprietar al Furnizorului:
Inițializare Dispozitiv:
Protecție la Scriere Permanentă:
Protecție la Scriere la Pornire:
Operațiuni în Fundal:
Operațiune de Curățare:
Stare Eroare de Curățare:
Caracteristică Date în Afara Ordinii:
Mod Durată de Viață Dispozitiv:
Activează Curățarea:
Activează Reîmprospătarea:
Eliminare Resursă Fizică:
Ceas în Timp Real:
Inițializare UM:
Operațiune de Actualizare Firmware în Teren:
Comandă de Suspendare UM:
Stare de Suspendare UM:
Caracteristică WriteBooster:
Operațiune de Golire WriteBooster:
Golire WriteBooster în Timpul Hibernării:
Resetare Host Performance Booster:
Activare Host Performance Booster:
LUN de Boot:
Mod de Alimentare Curent:
Nivel ICC Activ:
Stare Dispozitiv la Resetarea la Pornire:
Stare Operațiune în Fundal:
Stare Operațiune de Curățare:
Dimensiune Maximă Date de Intrare:
Dimensiune Maximă Date de Ieșire:
Caracteristică Transfer de Date în Afara Ordinii:
Capacitate Dinamică Necesară:
Valoare Frecvență Ceas de Referință:
Blocare Descriptor de Configurație:
Control Eveniment de Excepție:
Stare Eveniment de Excepție:
Dimensiune Zonă de Memorie Unificată:
Cereri Maxime UMPIU UM:
Dimensiune Maximă Date Comandă HPB:
Secunde Trecute de la BAZA DE TIMP:
Configurare Context:
Blocuri Programate Corect:
Stare FFU Dispozitiv:
Stare Conștientizare Stare de Producție:
Dimensiune Date Conștientizare Stare de Producție:
Timp de Așteptare Gating Ceas de Referință:
Temperatură Aproximativă a Suprafeței Carcasei:
Limită de Temperatură Superioară:
Limită de Temperatură Inferioară:
Stare de Limitare (Throttling):
Stare de Golire a Bufferului WriteBooster:
Dimensiune Disponibilă a Bufferului WriteBooster:
Durata de Viață a Bufferului WriteBooster:
Dimensiune Curentă a Bufferului WriteBooster:
Stare EXT_IID:
Dimensiune Cache Sugestii Gazdă:
Stare Operațiune de Reîmprospătare:
Frecvență de Reîmprospătare:
Unitate Operațiune de Reîmprospătare:
Metodă de Reîmprospătare:
Timestamp de la 1 ianuarie 1970 (UTC):
Control Operațiune FBO:
Nivel de Optimizare FBO:
Stare Curentă FBO:
Număr de Serie F64:
Adresă MAC Bluetooth LE:
Tip de Cutie:
Nivel de Depanare:
Versiune Fișier de Activare:
Timestamp:
Conectează
Apasă aici
Deconectează
Ascunde Imaginea de Fundal a Cutiei
Afișează Imaginea de Fundal a Cutiei
BLE Conectat
PIN Greșit
Card SD
eMMC
UFS
Se caută Dispozitive...
Scrie în eMMC
Partițiile sunt deja Configurate
Doar Citire / Setare
Citire / Scriere o singură dată
Citire / Resetare la pornire
Citire / Volatil
Doar Scriere / Volatil
Citește
Citire / Permanent
Doar Citire
Curăță
Setează
Limbă
Instrumente
Instrumente
Instrumente de Diagnostic
Setări Generale
Suport Online
Ștergere Logică Completă a Zonei Utilizatorului
Sarcini de Conexiune
Partiție de Boot
Partiție Zonă Utilizator
Partiție de Uz General
Text Copiat
Pagina Următoare
Pagina Anterioară
Ajustează Amplitudinea
Activează
Amplitudine Semnal
Inversează
Folosește asta pentru
Folosește doar pentru
Acces la Memorie
Adresă Sclav
Registru
Sclavi Detectați
Schimbă SDATA și SCLK
Oprește Alimentarea VIO după Scanare
Schimbă SDA și SCL
Oprește Alimentarea VDD după Scanare
Începe Scanarea
Afișează Schema Pinilor
Valoarea selectată va face

Ești sigur că vrei să continui?
Valoare Necesară
Te rog introdu o Valoare Hexazecimală
apasă aici pentru a scrie valoarea
Versiune Specificație FBO:
Dimensiune Recomandată Interval LBA:
Dimensiune Maximă Interval LBA:
Dimensiune Minimă Interval LBA:
Număr Maxim de Intervale LBA:
Cerință de Aliniere:
apasă aici pentru a schimba valoarea
apasă aici pentru a citi valoarea
Apasă aici pentru a Opri în Siguranță Alimentarea IC-ului
Dispozitivul a intrat în Modul UFS-PowerDown
Dispozitivul a intrat în Modul EMMC_POWER_OFF
Acum îl poți scoate în siguranță din Soclu
Testează Scrierea RPMB
Curăță RPMB
Opțiuni RPMB
Intrare
Configurare Protecție la Scriere Sigură
Adresă Bloc Logic
Număr de Blocuri Logice
Tip de Protecție la Scriere
Configurare Boot
Partiție de Boot
Lățime Magistrală de Boot
Mod de Boot
Confirmare Boot
Resetează lățimea magistralei după Boot
Protecție Permanentă a Configurării de Boot
Configurare Protecție la Scriere
Stare WP Zonă de Boot 1
Stare WP Zonă de Boot 2
Protecție la Scriere Temporară
Protecție la Scriere Permanentă
Suport WP Sigur
Stare WP Sigur
Citire Rapidă RPMB
Setări de Fiabilitate a Scrierii
Resetează RPMB
Sarcini Avansate
Resetează Contorul
Deblochează CSD
Resetare Completă la Setările din Fabrică
Semnal de Resetare
Management Dinamic al Capacității
Management Sigur al Blocurilor Defecte
Stare Capacitate Dinamică Necesară
Resetare la Setările din Fabrică
Zonă WP Personalizată
Gestionează Capacitatea Dinamică
Scanează Grupurile WP ale eMMC
Elimină Protecția la Scriere
Buclă de Reconectare Automată
Ajustează Oscilația Tensiunii Diferențiale
Citește Informațiile S.M.A.R.T.
Informații despre Protecția la Scriere
B_PWR_WP_EN
Nebifat: Regiunea de boot nu este protejată la scriere la pornire.
Bifat: Activează protecția la scriere în perioada de pornire pentru zona de boot. Acest bit trebuie să fie zero dacă B_PWR_WP_DIS (bit 6) este setat. Când este citit, acest bit indică doar dacă protecția la pornire a fost setată special pentru o regiune de boot. Modul în care a fost aplicată protecția la pornire depinde de setarea biților 7 și 1. Pentru a verifica protecția regiunii de boot, citește BOOT_WP_STATUS[174].
B_PWR_WP_SEC_SEL
Nebifat: B_PWR_WP_EN (bit 0) se aplică doar zonei de boot, dacă B_SEC_WP_SEL (bit 7) este setat.
Bifat: B_PWR_WP_EN (bit 0) se aplică doar zonei de boot, dacă B_SEC_WP_SEL (bit 7) este setat.
B_PERM_WP_EN
Nebifat: Regiunea de boot nu este protejată permanent la scriere.
Bifat: Regiunea de boot este protejată permanent la scriere. Acest bit trebuie să fie zero dacă B_PERM_WP_DIS este setat. Când este citit, acest bit indică doar dacă protecția permanentă a fost setată special pentru o regiune de boot. Modul în care a fost aplicată protecția permanentă depinde de setarea biților 7 și 3. Pentru a verifica protecția regiunii de boot, citește BOOT_WP_STATUS[174]. Acest bit poate fi zero dacă întregul dispozitiv este protejat permanent folosind CSD[13].
B_PERM_WP_SEC_SEL
Nebifat: B_PERM_WP_EN (bit 2) se aplică doar zonei de boot, dacă B_SEC_WP_SEL (bit 7) este setat.
Bifat: B_PERM_WP_EN (bit 2) se aplică doar zonei de boot, dacă B_SEC_WP_SEL (bit 7) este setat.
B_PERM_WP_DIS
Nebifat: Masterul are permisiunea de a seta B_PERM_WP_EN (bit 2).
Bifat: Dezactivează permanent utilizarea lui B_PERM_WP_EN (bit 2). Acest bit trebuie să fie zero dacă B_PERM_WP_EN este setat. Acest bit nu are impact asupra setării CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
Nebifat: Masterul are permisiunea de a seta B_PWR_WP_EN (bit 0).
Bifat: Dezactivează utilizarea lui B_PWR_WP_EN (bit 0). Acest bit trebuie să fie zero dacă PWR_WP_EN este setat.
B_SEC_WP_SEL
Nebifat: B_PERM_WP_EN (bit 2) și B_PWR_WP_EN (bit 0) se aplică ambelor partiții de boot, iar B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) și B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) nu au niciun impact.
Bifat: B_PERM_WP_EN (bit 2) și B_PWR_WP_EN (bit 0) se aplică doar partiției de boot selectate de B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) și respectiv B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1).
NOTĂ: Odată ce un dispozitiv a fost setat să activeze protecția pe partițiile de boot separat, acest lucru nu poate fi inversat pentru un ciclu de alimentare. Acest bit permite un amestec de partiții de boot protejate permanent și protejate la pornire.
US_PWR_WP_EN
Nebifat: Protecția la scriere la pornire nu este aplicată când se emite CMD28.
Bifat: Aplică protecția perioadei de pornire grupului de protecție indicat de CMD28. Acest bit nu poate fi setat dacă US_PWR_WP_DIS este setat. Acest bit nu are impact dacă US_PERM_WP_EN este setat.
US_PERM_WP_EN
Nebifat: Protecția la scriere permanentă nu este aplicată când se emite CMD28.
Bifat: Aplică protecția la scriere permanentă grupului de protecție indicat de CMD28. Acest bit nu poate fi setat dacă US_PERM_WP_DIS este setat.
US_PWR_WP_DIS
Nebifat: Protecția la scriere la pornire poate fi aplicată grupurilor de protecție la scriere.
Bifat: Dezactivează utilizarea protecției la scriere în perioada de pornire pentru grupurile de protecție la scriere din toate partițiile din zona utilizatorului din momentul în care acest bit este setat până la întreruperea alimentării sau la o resetare hardware. Setarea acestui bit nu afectează zonele care sunt deja protejate.
US_PERM_WP_DIS
Nebifat: Protecția la scriere permanentă poate fi aplicată grupurilor de protecție la scriere.
Bifat: Dezactivează permanent utilizarea protecției la scriere permanente pentru grupurile de protecție la scriere din toate partițiile din zona utilizatorului din momentul în care acest bit este setat. Setarea acestui bit nu afectează zonele care sunt deja protejate.
CD_PERM_WP_DIS
Nebifat: Gazda are permisiunea de a seta PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
Bifat: Dezactivează utilizarea lui PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
PERM_PSWD_DIS
Nebifat: Caracteristicile de protecție prin parolă sunt activate.
Bifat: Caracteristicile de protecție prin parolă (ȘTERGERE (forțarea ștergerii), BLOCARE, DEBLOCARE, CLR_PWD, SET_PWD) sunt dezactivate permanent.
Folosește
pentru a modifica valorile PERM_WRITE_PROTECT și TMP_WRITE_PROTECT
Formatează ca exFAT
Suprascrii Fișierul Existent?
Operațiune Anulată...
Salvează Fișierul Dump Flash RAW
Selectează Directorul de Ieșire
Salvează Fișierul Dump Registru RAW
Deschide un Fișier BitMap
Selectează Fișierul Flash
Scrie Fișierul Dump Flash RAW
Scrie Fișierul EXT_CSD
Selectează Fișierul FFU Binar
Repară
Resetare Completă la Setările din Fabrică eMMC?
Continui oricum?
Acest lucru va șterge DATELE, BOOT, RPMB și toate celelalte Setări.
Ești sigur că vrei să Ștergi?
Ești sigur că vrei să Scrii?
Ștergi Partiția înainte de a Scrie?
Citește informațiile super partiției
Scrii Userdata?
Ești sigur că vrei să Ștergi
Vrei să Formatezi
Ești sigur că vrei să Ștergi Întregul Dispozitiv?
Deblochezi/Resetezi CSD?
Nu toate eMMC / eMCP suportă această caracteristică.
Elimini Protecțiile la Scriere din Zona USER și GPPx?
Scrii Registrul CID?
Scrii Configurația WP Sigură?
O scriere reușită va adăuga 2 la Contorul RPMB.
EȘTI SIGUR ???
Scrii Cheia RPMB?
O scriere reușită va adăuga 1 la Contorul RPMB.
Testezi Scrierea RPMB?
Încarci XML pentru alte Partiții?
Caută...
Caută Partiție
Caută Următorul
Încarcă Backup Mai Vechi
Nu s-au găsit alte Backup-uri Mai Vechi!
Încarcă Backup Mai Nou
Nu s-au găsit alte Backup-uri Mai Noi!
Configurație Încărcată din
Marcaj de Timp
Configurează
Repari Erorile GPT dacă sunt găsite?
Despachetează Fișiere
Selectează Fișierele Împachetate
Verifici Sumele de Control și Hash-ul?
Selectează Codul de Variantă Țară / Furnizor
Deblocare FRP
Formatezi Partiția FRP?
Șterge Datele Utilizatorului
Ștergi Datele Utilizatorului?
Ești 100% Sigur?
Datele Utilizatorului vor fi pierdute pentru totdeauna.
Ești sigur că vrei să continui?
Formatezi Dispozitivul la Setările din Fabrică?
Formatează Dispozitivul la Setările din Fabrică
Verificare Gol
Se decomprimă Fișierul
Te rog așteaptă...
Se citesc Informațiile Android
Înțeleg că pot folosi aceste caracteristici doar pentru
scopuri experimentale pe dispozitivele pe care le dețin.

Elimină Contul
Confirmi că acesta este dispozitivul tău?
Se despachetează Fișierul
Se verifică Suma de Control
Apasă butonul Scrie pentru a aplica Aprovizionarea UFS
Aprovizionare din Fabrică
Avertisment:
Modificările în setările de Aprovizionare UFS vor ȘTERGE TOATE DATELE din interiorul ic-ului UFS.
Asigură-te că ai făcut un backup al tuturor partițiilor importante înainte de a continua.
Aprovizionarea UFS curentă a fost salvată în:
Se aplică Atributele Permanente:
Înregistrează Cutia F64
Te rog introdu toate informațiile necesare
este Necesar
nu este la fel ca
Prenume
Nume de familie
Adresă de Email
Țară
Număr de Mobil
Serviciu de Mesagerie
Nume de Utilizator
Metodă de Verificare OTP
prin Număr de Mobil
prin Adresă de Email
prin Serviciu de Mesagerie
Creează Parola Contului
Verifică Parola
Informații Utilizator
Înregistrare Online Cutie F64
Trimite
Te rog introdu OTP înainte de expirarea cronometrului
trimis la
Trimite OTP
Solicită un nou OTP
Sarcină de Înregistrare Online
Informații Utilizator Trimise
Se solicită OTP...
Se verifică OTP...
Cutie Înregistrată cu Succes!
Înregistrarea Cutiei a EȘUAT!
Eroare de Server
ATRIBUT PARTIȚIE ÎMBUNĂTĂȚIT
Selectează Tipul de SoC al Dispozitivului
Deschide un Preloader MTK
Verifică eMMC / UFS Suportate de Preloader
Încă nu este suportat
Despachetezi și alte fișiere SIN?
Alege Configurația
Memorie Utilizată
Scanare RFFE în desfășurare...
Scanare I2C în desfășurare...
Scanare I3C în desfășurare...
Scanare SPI în desfășurare...
Scanare UART în desfășurare...
Apasă STOP pentru a Anula
Configurare Comună
Ești sigur că vrei să REPORNEȘTI USB-ul?
Toate Sarcinile în Execuție vor fi ANULATE.
Continui cu REPORNIREA USB-ului?
Ești sigur că vrei să
OPREȘTI sarcina curentă?
Te rog selectează un
Scrii Registrul CSD?
EROARE
PROTEJEAZĂ PERMANENT LA SCRIERE
întregul
Dacă ești 100% sigur, apasă DA de 3 ori...
Răspunde la asta
Scrii Datele RPMB?
Această Scriere de Date RPMB va adăuga
la Contorul de Scriere
Incluzi Elementele OTP?
Incluzi Elementele de Protecție la Scriere?
Incluzi Elementele de Setări ale Partiției?
Eroare la începerea descoperirii
Dezactivezi Permanent Actualizarea Firmware-ului?
Ești sigur că vrei să Setezi
Protecția la Scriere Permanentă?
Ești sigur că vrei să ieși?
O Sarcină Activă este în Execuție! Ieși oricum?
Testezi Cheia RPMB?
Testezi Scrierea RPMB?
Un test reușit va adăuga 1 la Contor.
BLochezi PERMANENT
Descriptorul de Configurație?
Repornești Aplicația pentru a aplica Tema?
Deconectezi în siguranță eMMC?
Finalizezi Setările Partiției?
Această procedură este Programabilă o Singură Dată (OTP)
Ești sigur că vrei să aplici modificările?
Unele opțiuni selectate pot fi OTP
Ești sigur că vrei să dezactivezi Permanent modificarea
biților registrului de configurare a boot-ului referitoare la modul de boot?
Resetezi Datele și Cheia RPMB?
Citești Cheia RPMB?
Resetezi Aprovizionarea eMMC la Setările din Fabrică?
Acest lucru va ȘTERGE toate DATELE din
și va reseta, de asemenea, setările EXT_CSD.
Resetezi Contorul RPMB?
Eliberezi
byți din Partiția USER?
Original
Ajustat
Această procedură va face Partiția USER mai mică
Informații despre Soclu
Tipul Soclului
Număr de Serie
Data Fabricației
Caracteristici Activate
Afișează Tensiunile Cutiei
Oscilația Tensiunii Diferențiale UFS
Am citit EULA
Sunt de acord cu EULA
Suport
Social Media
Manual de Utilizare
Magazin Online
Accesorii Recomandate
Activări
Activează
Ține apăsată tasta CTRL pentru MoviNand FFU
Acest lucru va șterge toate DATELE, cu excepția RPMB
Deblochează Configurația Partiției
Modificarea Partițiilor va ȘTERGE toate Datele (Cu excepția RPMB)!
Configurația Partiției este Blocată
Informații NTAG®
Data Programării
Memorie Utilizator
Stare Blocare
Roșu
Verde
Albastru
Inversează Selecția
Dezactivează
Selectează Fișierul de Backup
Multiplicator Dimensiune Buffer
Suprascrii Fișierele Despachetate?
Nivelul de Excepție al Dispozitivului:
Operațiuni HID:
Dimensiune Disponibilă HID:
Dimensiune HID:
Raport de Progres HID:
Stare HID:
Informații Sugestie Redimensionare Buffer WriteBooster:
Activează Redimensionarea Bufferului WriteBooster:
Stare Operațiune de Redimensionare WriteBooster:
Mod Golire Parțială Buffer WriteBooster:
Dimensiune Maximă FIFO Golire Parțială WriteBooster:
Dimensiune Curentă FIFO Golire Parțială WriteBooster:
Dimensiune Curentă Alocare Buffer Fixat WriteBooster:
Dimensiune Disponibilă Buffer Fixat WriteBooster:
Dimensiune Cumulativă Scrisă WriteBooster:
Dimensiune Buffer Fixat Golire Parțială WriteBooster:
Dimensiune Minimă Ne-fixată Golire Parțială WriteBooster:
Activează Eliberarea Datelor Fixate:
Format de Reprezentare a Factorului de Ajustare a Capacității:
Restaurează CID-ul Anterior
Elimină Grupurile de Protecție la Scriere
și posibil ȘTERGE TOATE DATELE?
Ai făcut deja Backup la Datele Importante?
Ești pregătit să spui Adio Tuturor Datelor Tale?
Rescanează UFS pentru a verifica Starea Protecției la Scriere
EROARE: Deblochează mai întâi bConfigDescrLock (OTP)
Caracteristică nesuportată de acest eMMC
Directorul de Lucru setat la Folder
Apasă DA pentru a Șterge Partiția cu 0xFF (Metodă Nouă)
Apasă NU pentru a Șterge Partiția cu 0x00 (Metodă Veche)
Setează Contorul RPMB
Ai deja un Backup Complet al Datelor RPMB?
Introdu Valoarea Dorită a Contorului
Selectează un Fișier de Backup Binar RPMB
Datele RPMB sunt GOALE!
Încarci GPT pentru alte Partiții?
Schimbi Sloturile de Boot?
Selectează Boot A sau B
Selectează Procedura Corectă
Securitate Nouă pentru Android 14 și 15
Securitate Nouă FRP (2024, 2025)
Securitate Veche FRP
Configurare Partiție
Ceas de Referință
Descriptor de Configurație (OTP)
Selectează Dimensiunea de Citire RPMB
Șterge toate LUN-urile
(Repară UFS Lent)
Acest lucru nu va șterge RPMB sau Zonele Protejate la Scriere
Șterge toate partițiile
Deblocare OEM
Setezi Activarea Deblocării OEM?
Șterge înainte de a Scrie
Backup
Sari peste Userdata
Scrie în Slotul A și B
Introdu Filigran Personalizat
Citire/Scriere Lentă (Pentru IC UFS Defect)
Redimensionezi Partiția de Date?
Formatează Partiția
Selectează Partițiile de Formatat
TOATE DATELE VOR FI PIERDUTE
Setează Slotul Android A
Sari peste UMPLEREA Fișierului Sparse eMMC
Informații Partiție
GUID Tip de Partiție
GUID Unic de Partiție
Nume Partiție
Primul LBA
Ultimul LBA
Steaguri
Aplică Modificările
Șterge Partiția
Convertește BIN în SPARSE
Convertește SPARSE în BIN
Taie Spațiul Gol
Selectează mai multe Fișiere Sparse
Se face fișierul sparse
Se anulează sparseness-ul fișierului
Selectează Fișierele Binare
Selectează Fișierele Sparse
Prioritate
Încercări Rămase
Reușit
Doar Citire
Copie umbră
Ascuns
Fără literă de unitate
Sarcini de Conexiune Primare
Sarcini Post-Conexiune
Eliminare Automată FRP
Citește Starea de Boot MTK
Citește Starea de Boot MOTO
Opțiune de Încărcare a Fișierului:
Partiții GPT
Imagine RAW Unică
Verifică Informațiile KG
Actualizează Informațiile KG
Stare KG
Versiune KG RPMB
Informații Stare Ștergere
Șterge Informațiile Ecranului de Blocare
Șterge Jurnalele Serverului
Șterge Metadatele
Șterge Datele Securizate
Șterge Tokenul Securizat
Șterge Certificatul
Schimbarea Stării KG este Ilegală în majoritatea țărilor
Resetează Antrenamentul RAM
Resetezi Antrenamentul RAM?
Șterge Datele RPMB
Acest lucru va ȘTERGE TOATE LUN-urile și Datele RPMB
Instrumente fișiere
Script
Instrument de scriptare
Rulează scriptul
Utilizați WriteBooster?
Reconectați F64 Box
Vă rugăm să conectați doar 1 F64 Box!
Se așteaptă F64 Box...
Box detectat...
Blocare script
Blochează scriptul la numărul de serie al F64 Box
Selectați un fișier script F64
Afișați viteză mai mare de transfer UFS
Ascunde informațiile din jurnale (Logs)
Verifică Android Verified Boot?
Hășuire blocuri de date
Instrumente de despachetare firmware
Instrumente pentru dezvoltatori
Actualizează Hash
Semnează partiția Android
Selectează o imagine de partiție Android
Aceasta va actualiza HASH-urile fără a face o copie de rezervă.
Aceasta va actualiza cheia PRIVATĂ fără a face o copie de rezervă.
Selectează o imagine de partiție Android
Actualizare cheie privată
Selectează un fișier cheie PEM
Înțeleg că aceste instrumente sunt doar pentru dezvoltatori.
Dezvoltator Android
Aceasta va despacheta și decomprima fișierele de boot.
Selectează un fișier de boot Android
Despachetează Boot Android
Selectează un fișier Kernel
Comprimare fișier
Împachetează Boot Android
Aceasta va împacheta și suprascrie fișierele.
Sigur doriți să mutați această partiție?
Această acțiune va ȘTERGE DATELE UTILIZATORULUI
Mută partiția
Dimensiune gol
Se șterge
Fișiere multiple încărcate
Fișier încărcat
Ștergere reușită
Depășire sector
Ștergere eșuată
Ștergere reușită
Neselectat
Depășire sector
Formatare reușită
Formatare eșuată
Se citește
Backup reușit
Backup eșuat
Verificare spațiu gol
Se inițializează...
Se inițializează
Se formatează
Succes
Partiția este goală
Nu este goală
Dimensiune mică
Scriere cu zero
Scriere PGPT reușită
Scrierea PGPT a EȘUAT
Scriere SGPT reușită
Scrierea SGPT a EȘUAT
Se configurează GPT...
Sarcină sărită
Scriere MBR reușită
Scrierea MBR a EȘUAT
Citire reușită
Citire eșuată
Scriere PT reușită
Scrierea PT a EȘUAT
Backup PT EȘUAT
Scriere partinfo reușită
Scrierea partinfo a EȘUAT
Se repară PT...
Se repară partinfo...
Backup partinfo EȘUAT
Scriere MPT reușită
Scrierea MPT a EȘUAT
Se repară MPT...
Se repară MBR...
Backup MPT EȘUAT
Backup MBR EȘUAT
Scriere reușită
Scriere eșuată
Repartiționare MBR...
Se decompressă
Se decompressă...
Decompresie OK
Decompresie eșuată
Se scrie
Se șterge...
Se scrie...
Fișier invalid
Gol
Se verifică
Verificat
Neverificat
Corupt
Se verifică subsolul AVB
Doar ștergere
Fișier încărcat
Se actualizează MBR...
Se actualizează GPT...
Deblocare OEM
Deblocare OEM eșuată
Deblocare OEM reușită
Se aplică patch-ul
Adaugă fișier
Butonul stâng al mouse-ului
Un singur clic + Menține apăsat : Trage imaginea
Dublu clic : Încarcă o imagine nouă
Rotita de derulare din mijloc
Derulare în sus : Zoom In (+ TASTA SHIFT : Mai rapid, + TASTA CTRL : Mai lent)
Derulare în jos : Zoom Out (+ TASTA SHIFT : Mai rapid, + TASTA CTRL : Mai lent)
Butonul drept al mouse-ului
Rotire în sensul acelor de ceasornic (+ TASTA SHIFT : Rotire în sens invers acelor de ceasornic)
Vizualizare partiție HEX
Sunteți sigur că doriți Vizualizarea partiției în format HEX?
Mergi la Offset
Introduceți Offset
Maxim
Hex
Zecimal
Șir de text
Valori Hex
Caută
Înlocuiește cu
Opțiuni
Codificare text
Sensibil la majuscule
Confirmă înainte de înlocuire
Direcția căutării
Toate
Înainte
Înapoi
OK
Înlocuiește tot
Anulează
Găsește
Valoarea nu a fost găsită
Nu a fost găsită nicio potrivire anterioară
Modelul nu poate fi gol
Înlocuiește
Șirurile trebuie să aibă aceeași lungime
Nepotrivire a lungimii modelului
Modelul nu poate fi gol
Înlocuiți această potrivire?
Eroare de înlocuire
Anulează
Limită clipboard
Faceți clic pentru a afișa locația
Copiază
Copiază textul
Lipește
Umple selecția
Selectează tot
Caută
Înlocuiește
Caută din nou
Caută din nou (invers)
Mergi la
Umple selecția
Umple modelul
Vă rugăm să introduceți un model hex valid
Modelul este prea lung (Max 32768 octeți)
Modelul depășește dimensiunea selecției
Numărul maxim de octeți permis pentru această selecție
Intervalul minim trebuie să fie între 0 și 255
Intervalul maxim trebuie să fie între 0 și 255
Valoarea minimă nu poate fi mai mare decât valoarea maximă
Octeți aleatorii
Interval (zecimal)
Eroare
Selecție prea mare pentru a fi copiată
Maxim
Minim
Medie