เชื่อมต่อ...
จับภาพหน้าจอ
ล้างบันทึก
หยุด
ตำแหน่ง
ขนาด
ความเร็วถ่ายโอน
เวลาที่เหลือ
แสดงวอลล์เปเปอร์
ข้อมูลอุปกรณ์
เชื่อมต่อ
หน้าหลัก
พาร์ติชั่น
ข้อมูลหน่วยความจำ
ชื่อ
ผู้ผลิต
ความจุอ
จำนวนลอจิคัล
ข้อมูลจำเพาะรุ่น
วันที่ผลิต
LUN
ชื่อพาร์ติชัน
ชื่อไฟล์
ตำแหน่งตำแหน่ง
ขนาด
รูปแบบ
สถานะ
คำสั่งพาร์ติชันแอนดรอยด์
อ่าน
เขียน
ลบ
กราฟ
การจัดสรรพื้นที่
UFS
การเชื่อมต่อพารามิเตอร์
คำเตือน: UFS 4.x อาจได้รับความเสียถ้า VCC สูงกว่า 2.90
บูทสัญญาณ (ISP)
สำหรับ UFS 4.x HS-LSS เท่านั้น
B-series เร็วกว่า A-series เล็กน้อย
การเข้าถึงไฟล์ RAW
อ่าน
เขียน
ลบ
หน่วยลอจิคัล
ขนาด
รอเขียนไบต์
ตัวเลือกการลบ
ลบ LUN เดี่ยว
ล้างอุปกรณ์ทั้งหมด
กำหนดตำแหน่งเอง
ตำแหน่งเริ่มต้น
ตำแหน่งสิ้นสุด
รูปแบบตำแหน่ง
เซกเตอร์
ไบต์
ตัวเลือก SCSI
คำอธิบาย
อุปกรณ์
การกำหนดค่า
ขนาด
หน่วย
เชื่อมต่อถึงกัน
สตริง
รูปทรงกายภาพ
พลังงาน
สุขภาพ
FBO
เวอร์ชันของ FBO
ขนาดช่วง LBA ที่แนะนำ
ขนาดช่วง LBA สูงสุด
ขนาดช่วง LBA ขั้นต่ำ
จำนวนช่วง LBA สูงสุด
ข้อกำหนดการจัดตำแหน่ง
คุณสมบัติ
ธง
eMMC
พารามิเตอร์การเชื่อมต่อ
สำหรับ ISP ให้ใช้ CLOCK แบบช้า (6.5 Mhz ฯลฯ)
เชื่อมต่อ
หยุด
การเข้าถึงไฟล์ RAW
อ่าน
เขียน
ลบ
ห้องข้อมูล
ขนาด
ลบตัวเลือก
ลบ
ทิ้ง
ลบอย่างปลอดภัย
ตัดแต่ง
ตัดแต่งอย่างปลอดภัย
ฆ่าเชื้อ (การลบข้อมูลที่ปลอดภัย)
ตำแหน่งที่กำหนดเอง
เริ่มต้น
สุดท้าย
ประเภทตำแหน่ง
เซคเตอร์
ไบต์
รอเขียน
ไบต์
ข้ามการลบเฟิร์มแวร์
งานของเชื่อมต่อ
ตรวจสอบสถานะ eMMC
ตรวจสอบรายงานสุขภาพ eMMC
ตัวเลือก RPMB
เคาน์เตอร์
การกำหนดค่าการป้องกันการเขียนที่ปลอดภัย
เปิดใช้งานการป้องกันการเขียนอย่างปลอดภัย
ใช้คีย์ RPMB
สร้างคีย์สุ่ม
เขียนคีย์ RPMB
อ่านคีย์ RPMB
ทดสอบคีย์ RPMB
พาร์ติชั่น
เขียน eMMC
รีเซ็ตการเปลี่ยนแปลง
บันทึกเป็นไฟล์
เปิดไฟล์
กำหนดพื้นที่ขั้นสูง
ตรวจสุขภาพ
รายงานสุขภาพของความจำ
เตรียม...
ฮาร์ดแวร์
ลักษณะกล่อง
ธีมจอแอลซีดี
ความสว่างของจอแอลซีดี
ความสว่าง RGB
ธีม RGB
อ่านการตั้งค่า
บันทึกการตั้งค่า
ตัวเลือกสี
โลโก้บูต
เปลี่ยนวอลเปเปอร์
คุณสมบัติกล่อง
ปรับเทียบแรงดันไฟฟ้า
ข้อมูลหน่วยความจำ
รีสตาร์ท USB
เขียนเฟิร์มแวร์กล่อง
การแจ้งเตือน Buzzer ที่ใช้งานอยู่
โหมดจำลอง
การปรับเทียบการตัดแต่ง
ข้อมูลกล่อง
ประเภทกล่อง
F64 หมายเลขซีเรียล
ตำแหน่ง MAC ของบลูทูธ
ไฟล์เวอร์ชันการเปิดใช้งาน
ลิงค์สนับสนุน
ซอฟต์แวร์
ขนาดตัวอักษรของตารางพาร์ติชัน
ขนาดแบบอักษรของบันทึกซอฟต์แวร์
เปิดใช้งานเอฟเฟ็กต์เสียง
แสดงคำแนะนำ
จัดลำดับความสำคัญตรวจจับ UFS 4.x
แสดงเปอร์เซ็นต์แถบความคืบหน้า
แสดงตารางรายการพาร์ติชัน
อย่าเขียนลงดิสก์ (สำหรับการทดสอบหน่วยความจำเท่านั้น)
แสดงมาตรวัดความเร็ว
อ่านข้อมูลแอนดรอยด์
เก็บข้อมูลพาร์ติชันสำคัญของแอนดรอยด์
แสดงการเชื่อมต่อ UFS Debug
วิเคราะห์พาร์ติชันแอนดรอยด์
อ่านข้อมูล RPMB
การอ่าน/เขียนช้า (สำหรับ IC eMMC ที่เสีย)
UFS อ่านรายงาน S.M.A.R.T. 
เชื่อมต่อ BLE
ธีมภาพ
ธีมสกิน
สีข้อความบันทึก JEDEC
กำหนดสี
กำหนดค่าบัฟเฟอร์ การเขียนบูสเตอร์:
กำลังตรวจสอบ Secure Bootloader...
ประเภทอุปกรณ์:
คลาสอุปกรณ์ UFS:
คลาสย่อยหน่วยเก็บข้อมูล UFS:
โปรโตคอลที่รองรับ UFS:
เปิดใช้งานบูต:
เปิดใช้งานบูตแบบสั้น:
รหัสลำดับการบูต:
การสนับสนุนด้านความปลอดภัย LU:
รุ่นข้อมูลจำเพาะ:
วันที่ผลิต:
จำนวนหน่วยลอจิคัลที่รู้จัก:
เปิดใช้งานการเข้าถึงตัวอธิบายในการเริ่มต้นบางส่วน:
โหมดพลังงานเริ่มต้น:
LUN ลำดับความสำคัญสูง:
ประเภทการลบอย่างปลอดภัย:
ค่าหน่วงเวลาการสิ้นสุดของกระบวนการเบื้องหลัง:
ระดับ ICC ที่ใช้งานเริ่มต้น:
ตัวอธิบายหน่วย 0 ออฟเซ็ตฐาน:
รายละเอียด. กำหนดค่า. พารามิเตอร์. ความยาว.:
ความสามารถ RTT ของอุปกรณ์ UFS:
RTC อัปเดต :
การสนับสนุนคุณสมบัติ UFS:
หมดเวลาการอัปเดตเฟิร์มแวร์:
ความลึกของคิว:
เวอร์ชันของอุปกรณ์:
จำนวนพื้นที่ป้องกันการเขียน:
ขนาด PSA สูงสุด:
สถานะ PSA หมดเวลา:
เขียนบูสเตอร์โดยใช้พื้นที่ผู้ใช้:
ประเภทบัฟเฟอร์บูสเตอร์การเขียน:
ขนาดบัฟเฟอร์บูสเตอร์การเขียนสำหรับการแชร์
กำหนดค่า UM CPort:
ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำของหน่วยความจำแบบรวม
เวอร์ชันข้อกำหนด HPB:
โหมดควบคุม HPB:
จำนวนหน่วยลอจิคัล:
ความยาวการกำหนดค่าบูต:
ความยาวการกำหนดค่าหน่วยลอจิคัล:
ภูมิภาค RPMB ที่เปิดใช้:
RPMB ภูมิภาค 1 ขนาด:
RPMB ภูมิภาค 2 ขนาด:
RPMB ภูมิภาค 3 ขนาด:
เปิดใช้งานหน่วยลอจิคัล:
บูต LUN ID:
หน่วยลอจิคัลถูกป้องกันการเขียน:
ประเภทหน่วยความจำ:
จำนวนหน่วยการจัดสรร:
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล:
ขนาดบล็อกลอจิคัล:
ประเภทการจัดสรร:
ความสามารถด้านบริบท:
ขนาดบัฟเฟอร์ บูสเตอร์การเขียน:
HPB ภูมิภาคสูงสุด:
HPB จุดเริ่มต้นออฟเซ็ตภูมิภาคที่ปักหมุด:
ภูมิภาคที่ปักหมุด HPB:
ดัชนีหน่วย:
ความลึกของคิวหน่วยลอจิคัล:
ลำดับความสำคัญของคิวหน่วยลอจิคัล:
การสนับสนุนประเภทข้อมูล:
จำนวนบล็อกลอจิคัล:
ขนาดบล็อกที่ลบ:
ความไวต่อการรับรู้สถานะการผลิต:
RPMB ภูมิภาคมีขนาด 0:
จำนวนทรัพยากรหน่วยความจำกายภาพ:
รายละเอียดของหน่วยขนาดใหญ่:
จำนวนภูมิภาค HPB ที่ใช้งานสูงสุด:
จำนวนภูมิภาคที่ปักหมุด HPB:
ขนาดบัฟเฟอร์หน่วยตรรกะบูสเตอร์การเขียน:
MIPI Unipro หมายเลขเวอร์ชันวางจำหน่าย:
MIPI M-PHY หมายเลขเวอร์ชันวางจำหน่าย:
ชื่อผู้ผลิต:
ชื่อสินค้า:
รหัส OEM:
หมายเลขซีเรียล:
ระดับการแก้ไขผลิตภัณฑ์:
จำนวนภาคทั้งหมด:
ขนาดบล็อกดั้งเดิม:
ขนาดกลุ่ม:
ขนาดหน่วยการจัดสรร:
ขนาดบล็อกที่สามารถเข้าถึงได้ขั้นต่ำ:
ขนาดบล็อกที่เหมาะสมสำหรับการอ่าน:
ขนาดบล็อกที่เหมาะสมสำหรับการเขียน:
ขนาดบัฟเฟอร์ข้อมูลเข้าได้สูงสุด:
ขนาดบัฟเฟอร์ข้อมูลออกได้สูงสุด:
ขนาดข้อมูลสูงสุดในเฟสคอลลัปส์:
รองรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบไม่เรียงลำดับ:
จำนวนหน่วยลอจิกสูงสุดที่รองรับ:
จำนวนเฟรม RPMB สูงสุด:
นโยบายการจัดสรรทรัพยากรแบบไดนามิก:
จำนวนคอนเท็กซ์สูงสุดที่รองรับ:
ขนาดหน่วยแท็กข้อมูลระบบ:
ขนาดทรัพยากรแท็กข้อมูลระบบ:
ประเภทการลบข้อมูลที่ปลอดภัยที่รองรับ:
ประเภทหน่วยความจำที่รองรับ:
จำนวนประเภทหน่วยความจำที่รองรับ:
ประเภทหน่วยความจำขั้นสูง 1:
จำนวนหน่วยการจัดสรรสูงสุดของหน่วยความจำขั้นสูง 1:
ตัวปรับขนาดความจุของหน่วยความจำขั้นสูง 1:
จำนวนหน่วยการจัดสรรสูงสุดของหน่วยความจำสำหรับโค้ดระบบ:
ตัวปรับขนาดความจุของหน่วยความจำสำหรับโค้ดระบบ:
จำนวนหน่วยการจัดสรรสูงสุดของหน่วยความจำแบบไม่ถาวร:
ตัวปรับขนาดความจุของหน่วยความจำแบบไม่ถาวร:
จำนวนหน่วยการจัดสรรสูงสุดของหน่วยความจำขั้นสูง 1:
จำนวนหน่วยการจัดสรรสูงสุดของหน่วยความจำขั้นสูง 2:
ตัวปรับขนาดความจุของหน่วยความจำขั้นสูง 2:
จำนวนหน่วยการจัดสรรสูงสุดของหน่วยความจำขั้นสูง 3:
ตัวปรับขนาดความจุของหน่วยความจำขั้นสูง 3:
จำนวนหน่วยการจัดสรรสูงสุดของหน่วยความจำขั้นสูง 4:
ตัวปรับขนาดความจุของหน่วยความจำขั้นสูง 4:
ขนาดบล็อกลอจิกที่เหมาะสม:
ขนาดบัฟเฟอร์ บูสเตอร์การเขียน สูงสุดของอุปกรณ์ UFS:
จำนวนบัฟเฟอร์ บูสเตอร์การเขียน สูงสุดของอุปกรณ์ UFS:
ตัวปรับขนาดความจุของ บูสเตอร์การเขียน:
โหมดการใช้พื้นที่ของ บูสเตอร์การเขียน:
จำนวนหน่วยลอจิกโซนสูงสุด:
จำนวนไบต์ลบขั้นต่ำของหน่วยลอจิกโซน:
ขนาดหน่วยลอจิกโซน:
ขนาดภูมิภาค HPB:
จำนวน LU สูงสุดของ HPB:
ขนาดซับรีเจียนของ HPB:
จำนวนภูมิภาคที่สามารถใช้งานพร้อมกันของ HPB สูงสุด:
กระแสไฟ VCC สูงสุด:
กระแสไฟ VCCQ สูงสุด:
กระแสไฟ VCCQ2 สูงสุด:
ข้อมูลก่อนหมดอายุการใช้งาน:
อายุการใช้งานตามวิธีของผู้ผลิต A:
อายุการใช้งานตามวิธีของผู้ผลิต B:
จำนวนการรีเฟรชทั้งหมด:
ความคืบหน้าการรีเฟรช:
รายงานสุขภาพของอุปกรณ์จากผู้ผลิต:
การเริ่มต้นอุปกรณ์:
การป้องกันการเขียนถาวร:
การป้องกันการเขียนเมื่อเปิดเครื่อง:
การทำงานเบื้องหลัง:
การดำเนินการล้างข้อมูล (Purge):
สถานะข้อผิดพลาดของการล้างข้อมูล (Purge):
คุณสมบัติการถ่ายโอนข้อมูลแบบไม่เรียงลำดับ:
โหมดอายุการใช้งานของอุปกรณ์:
การเปิดใช้งาน Purge:
การเปิดใช้งานการรีเฟรช:
การลบทรัพยากรทางกายภาพ:
นาฬิกาเวลาจริง (RTC):
การเริ่มต้น UM:
การอัปเดตเฟิร์มแวร์ในภาคสนาม:
คำสั่งระงับ UM:
สถานะระงับ UM:
คุณสมบัติ บูสเตอร์การเขียน:
การทำงานของ บูสเตอร์การเขียน Flush:
บูสเตอร์การเขียน Flush ระหว่างโหมดไฮเบอร์เนต:
การรีเซ็ต Host Performance Booster:
การเปิดใช้งาน Host Performance Booster:
Boot LUN:
โหมดพลังงานปัจจุบัน:
ระดับ ICC ที่ใช้งานอยู่:
สถานะอุปกรณ์หลังรีเซ็ตพลังงาน:
สถานะการทำงานเบื้องหลัง:
สถานะการดำเนินการ Purge:
ขนาดข้อมูลเข้าได้สูงสุด:
ขนาดข้อมูลออกได้สูงสุด:
คุณสมบัติการถ่ายโอนข้อมูลแบบไม่เรียงลำดับ:
ความจุที่ต้องการแบบไดนามิก:
ค่าความถี่นาฬิกาอ้างอิง:
การล็อกตัวกำหนดค่าตัวอธิบาย (Configuration Descriptor Lock):
การควบคุมเหตุการณ์ข้อยกเว้น:
สถานะเหตุการณ์ข้อยกเว้น:
ขนาดพื้นที่หน่วยความจำแบบรวม (Unified Memory Area Size):
จำนวนคำขอ UMPIU สูงสุด:
ขนาดข้อมูลคำสั่ง HPB สูงสุด:
วินาทีที่ผ่านมานับจาก TIME BASELINE:
การกำหนดค่าคอนเท็กซ์:
จำนวนบล็อกที่ถูกโปรแกรมอย่างถูกต้อง:
สถานะ FFU ของอุปกรณ์:
สถานะความพร้อมใช้งานในสายการผลิต:
ขนาดข้อมูลความพร้อมใช้งานในสายการผลิต:
เวลารอการปิดการใช้งานนาฬิกาอ้างอิง:
อุณหภูมิพื้นผิวแพ็กเกจโดยประมาณ:
ขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุด:
ขีดจำกัดอุณหภูมิต่ำสุด:
สถานะการจำกัดความร้อน (Throttling):
สถานะการล้างบัฟเฟอร์ บูสเตอร์การเขียน:
ขนาดบัฟเฟอร์ บูสเตอร์การเขียน ที่ใช้ได้:
อายุการใช้งานของบัฟเฟอร์ บูสเตอร์การเขียน:
ขนาดบัฟเฟอร์ บูสเตอร์การเขียน ปัจจุบัน:
สถานะ EXT_IID:
ขนาดแคชคำแนะนำของโฮสต์ (Host Hint Cache Size):
สถานะการดำเนินการรีเฟรช:
ความถี่ในการรีเฟรช:
หน่วยดำเนินการรีเฟรช:
วิธีการรีเฟรช:
เวลานับจากวันที่ 1 มกราคม 1970 (UTC):
การควบคุมการดำเนินการ FBO:
ระดับการปรับแต่ง FBO:
สถานะปัจจุบันของ FBO:
หมายเลขซีเรียล F64:
ตำแหน่ง MAC ของ Bluetooth LE:
ประเภทกล่อง:
ระดับดีบั๊ก:
เวอร์ชันไฟล์เปิดใช้งาน:
เวลาประทับ:
เชื่อมต่อ
คลิกที่นี่
ตัดการเชื่อมต่อ
ซ่อนวอลเปเปอร์กล่อง
แสดงวอลเปเปอร์กล่อง
เชื่อมต่อ BLE
รหัส PIN ไม่ถูกต้อง
การ์ด SD
eMMC
UFS
กำลังค้นหาอุปกรณ์...
เขียนไปยัง eMMC
พาร์ทิชันถูกกำหนดค่าแล้ว
อ่าน / กำหนดค่าเท่านั้น
อ่าน / เขียนครั้งเดียว
อ่าน / รีเซ็ตพลังงาน
อ่าน / ไม่ถาวร
เขียนเท่านั้น / ไม่ถาวร
อ่าน
อ่าน / คงอยู่
อ่านอย่างเดียว
ล้าง
ตั้งค่า
ภาษา
เครื่องมือ
เครื่องมือ
เครื่องมือวิเคราะห์
การตั้งค่าทั่วไป
การสนับสนุนออนไลน์
ลบข้อมูลพื้นที่ผู้ใช้ทั้งหมด
งานเชื่อมต่อ
พาร์ทิชันบูต
พาร์ทิชันพื้นที่ผู้ใช้
พาร์ทิชันวัตถุประสงค์ทั่วไป
คัดลอกข้อความแล้ว
หน้าถัดไป
หน้าก่อนหน้า
ปรับค่าความกว้างของสัญญาณ
เปิดใช้งาน
ความกว้างของสัญญาณ
กลับค่าขั้ว
ใช้สิ่งนี้สำหรับ
ใช้เฉพาะสำหรับ
การเข้าถึงหน่วยความจำ
ตำแหน่งของอุปกรณ์ทาส
รีจิสเตอร์
อุปกรณ์ทาสที่ตรวจพบ
สลับ SDATA และ SCLK
ปิด VIO หลังจากการสแกน
สลับ SDA และ SCL
ปิด VDD หลังจากการสแกน
เริ่มการสแกน
แสดงแผนผังขา
ค่าที่เลือกจะทำให้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อ?
ค่าที่ต้องการ
กรุณากรอกค่าฮีกซะเดซิมอล
คลิกที่นี่เพื่อเขียนค่า
เวอร์ชันสเปคของ FBO:
ขนาดช่วง LBA ที่แนะนำ:
ขนาดช่วง LBA สูงสุด:
ขนาดช่วง LBA ขั้นต่ำ:
จำนวนช่วง LBA สูงสุด:
ข้อกำหนดการจัดตำแหน่ง:
คลิกที่นี่เพื่อเปลี่ยนค่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่านค่า
คลิกที่นี่เพื่อปิด IC อย่างปลอดภัย
อุปกรณ์เข้าสู่โหมด UFS-PowerDown แล้ว
อุปกรณ์เข้าสู่โหมด EMMC_POWER_OFF แล้ว
คุณสามารถนำออกจากซ็อกเก็ตได้อย่างปลอดภัย
ทดสอบการเขียน RPMB
ล้างข้อมูล RPMB
ตัวเลือก RPMB
รายการ
การตั้งค่าการป้องกันการเขียนที่ปลอดภัย
ตำแหน่งบล็อกลอจิก
จำนวนบล็อกลอจิก
ประเภทการป้องกันการเขียน
การกำหนดค่าบูต
พาร์ทิชันบูต
ความกว้างของบัสบูต
โหมดบูต
การรับรองบูต
รีเซ็ตความกว้างของบัสหลังจากบูต
การป้องกันการกำหนดค่าบูตถาวร
การกำหนดค่าการป้องกันการเขียน
สถานะ WP พื้นที่บูต 1
สถานะ WP พื้นที่บูต 2
การป้องกันการเขียนชั่วคราว
การป้องกันการเขียนถาวร
รองรับการป้องกันการเขียนที่ปลอดภัย
สถานะการป้องกันการเขียนที่ปลอดภัย
การอ่าน RPMB แบบเร็ว
การตั้งค่าความน่าเชื่อถือของการเขียน
รีเซ็ต RPMB
คำสั่งขั้นสูง
รีเซ็ตตัวนับ
ปลดล็อก CSD
รีเซ็ตโรงงานเต็มรูปแบบ
รีเซ็ตสัญญาณ
การจัดการความจุแบบไดนามิก
การจัดการบล็อกเสียที่ปลอดภัย
สถานะความจุแบบไดนามิกที่ต้องการ
รีเซ็ตโรงงาน
พื้นที่ WP แบบกำหนดเอง
จัดการความจุแบบไดนามิก
สแกนกลุ่ม WP ของ eMMC
ลบการป้องกันการเขียน
วนลูปเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติ
ปรับแรงดันไฟฟ้าแบบต่าง
อ่านข้อมูล S.M.A.R.T.
ข้อมูลการป้องกันการเขียน
B_PWR_WP_EN
ไม่เลือก: พื้นที่บูตไม่ได้รับการป้องกันการเขียนเมื่อเปิดเครื่อง
เลือก: เปิดใช้งานการป้องกันการเขียนในช่วงเปิดเครื่องสำหรับพื้นที่บูต ค่านี้ต้องเป็นศูนย์หาก B_PWR_WP_DIS (บิต 6) ถูกตั้งค่า ตรวจสอบการป้องกันพื้นที่บูตโดยอ่านค่า BOOT_WP_STATUS[174]
B_PWR_WP_SEC_SEL
ไม่เลือก: B_PWR_WP_EN (บิต 0) ใช้กับพื้นที่บูตเท่านั้น หาก B_SEC_WP_SEL (บิต 7) ถูกตั้งค่า
เลือก: B_PWR_WP_EN (บิต 0) ใช้กับพื้นที่บูตเท่านั้น หาก B_SEC_WP_SEL (บิต 7) ถูกตั้งค่า
B_PERM_WP_EN
ไม่เลือก: พื้นที่บูตไม่ได้รับการป้องกันการเขียนถาวร
เลือก: พื้นที่บูตได้รับการป้องกันการเขียนถาวร ค่านี้ต้องเป็นศูนย์หาก B_PERM_WP_DIS ถูกตั้งค่า
B_PERM_WP_SEC_SEL
ไม่เลือก: B_PERM_WP_EN (บิต 2) ใช้กับพื้นที่บูตเท่านั้น หาก B_SEC_WP_SEL (บิต 7) ถูกตั้งค่า
เลือก: B_PERM_WP_EN (บิต 2) ใช้กับพื้นที่บูตเท่านั้น หาก B_SEC_WP_SEL (บิต 7) ถูกตั้งค่า
B_PERM_WP_DIS
ไม่เลือก: มาสเตอร์ได้รับอนุญาตให้ตั้งค่า B_PERM_WP_EN (บิต 2)
เลือก: ปิดใช้งานการใช้ B_PERM_WP_EN (บิต 2) อย่างถาวร
B_PWR_WP_DIS
ไม่เลือก: มาสเตอร์สามารถตั้งค่า B_PWR_WP_EN (บิต 0) ได้。
เลือก: ปิดใช้งาน B_PWR_WP_EN (บิต 0)。 ค่านี้ต้องเป็นศูนย์หาก PWR_WP_EN ถูกตั้งค่า。
B_SEC_WP_SEL
ไม่เลือก: B_PERM_WP_EN (บิต 2) และ B_PWR_WP_EN (บิต 0) ใช้กับพาร์ทิชันบูตทั้งสอง และ B_PERM_WP_SEC_SEL (บิต 3) และ B_PWR_WP_SEC_SEL (บิต 1) ไม่มีผล。
เลือก: B_PERM_WP_EN (บิต 2) และ B_PWR_WP_EN (บิต 0) ใช้กับพาร์ทิชันบูตที่เลือกโดย B_PERM_WP_SEC_SEL (บิต 3) และ B_PWR_WP_SEC_SEL (บิต 1) ตามลำดับ。
หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าให้แยกการป้องกันพาร์ทิชันบูตแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้จนกว่าจะปิด-เปิดเครื่องใหม่。 ค่านี้ช่วยให้สามารถใช้การป้องกันแบบถาวรและการป้องกันช่วงเปิดเครื่องร่วมกันในพาร์ทิชันบูตได้。
US_PWR_WP_EN
ไม่เลือก: ไม่ใช้การป้องกันการเขียนช่วงเปิดเครื่องเมื่อใช้คำสั่ง CMD28。
เลือก: ใช้การป้องกันช่วงเปิดเครื่องกับกลุ่มการป้องกันที่ระบุโดย CMD28。 ค่านี้ไม่สามารถตั้งค่าได้หาก US_PWR_WP_DIS ถูกตั้งค่า และไม่มีผลหาก US_PERM_WP_EN ถูกตั้งค่า。
US_PERM_WP_EN
ไม่เลือก: ไม่ใช้การป้องกันการเขียนแบบถาวรเมื่อใช้คำสั่ง CMD28。
เลือก: ใช้การป้องกันการเขียนแบบถาวรกับกลุ่มการป้องกันที่ระบุโดย CMD28。 ค่านี้ไม่สามารถตั้งค่าได้หาก US_PERM_WP_DIS ถูกตั้งค่า。
US_PWR_WP_DIS
ไม่เลือก: สามารถใช้การป้องกันการเขียนช่วงเปิดเครื่องกับกลุ่มการป้องกันได้。
เลือก: ปิดใช้งานการป้องกันการเขียนช่วงเปิดเครื่องสำหรับทุกกลุ่มการป้องกันในพื้นที่ผู้ใช้ จนกว่ากำลังไฟจะถูกปิดหรือมีการรีเซ็ตฮาร์ดแวร์。 ค่านี้ไม่มีผลกับพื้นที่ที่ถูกป้องกันไปแล้ว。
US_PERM_WP_DIS
ไม่เลือก: สามารถใช้การป้องกันการเขียนแบบถาวรกับกลุ่มการป้องกันได้。
เลือก: ปิดใช้งานการป้องกันการเขียนแบบถาวรสำหรับทุกกลุ่มการป้องกันในพื้นที่ผู้ใช้ตลอดไป。 ค่านี้ไม่มีผลกับพื้นที่ที่ถูกป้องกันไปแล้ว。
CD_PERM_WP_DIS
ไม่เลือก: โฮสต์สามารถตั้งค่า PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) ได้。
เลือก: ปิดใช้งาน PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13])。
PERM_PSWD_DIS
ไม่เลือก: ฟีเจอร์ป้องกันด้วยรหัสผ่านเปิดใช้งาน。
เลือก: ปิดใช้งานฟีเจอร์ป้องกันด้วยรหัสผ่าน (ERASE (Forcing erase), LOCK, UNLOCK, CLR_PWD, SET_PWD) ถาวร。
ใช้
เพื่อแก้ไขค่าของ PERM_WRITE_PROTECT และ TMP_WRITE_PROTECT
ฟอร์แมตเป็น exFAT
เขียนทับไฟล์ที่มีอยู่?
การดำเนินการถูกยกเลิก...
บันทึกไฟล์ RAW Flash Dump
เลือกไดเรกทอรีสำหรับบันทึกผลลัพธ์
บันทึกไฟล์ RAW Register Dump
เปิดไฟล์ BitMap
เลือกไฟล์ Flash
เขียนไฟล์ RAW Flash Dump
เขียนไฟล์ EXT_CSD
เลือกไฟล์ไบนารี FFU
ซ่อมแซมระบบ
รีเซ็ตโรงงานเต็มรูปแบบสำหรับ eMMC?
ดำเนินการต่อไป?
สิ่งนี้จะลบข้อมูลทั้งหมด รวมถึง DATA, BOOT, RPMB และการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบ?
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเขียน?
ลบพาร์ทิชันก่อนเขียน?
อ่านข้อมูลซุปเปอร์พาร์ทิชัน
เขียน Userdata?
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบ?
คุณต้องการฟอร์แมตหรือไม่?
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์?
ปลดล็อก/รีเซ็ต CSD?
ไม่ใช่ทุก eMMC/eMCP รองรับคุณสมบัตินี้
ลบการป้องกันการเขียนในพื้นที่ผู้ใช้และ GPPx?
เขียนค่าลงทะเบียน CID?
เขียนค่าการกำหนดค่าการป้องกันการเขียนที่ปลอดภัย?
การเขียนที่สำเร็จจะเพิ่ม 2 ให้กับตัวนับ RPMB
คุณแน่ใจหรือไม่ ???
เขียนคีย์ RPMB?
การเขียนที่สำเร็จจะเพิ่ม 1 ให้กับตัวนับ RPMB
ทดสอบการเขียน RPMB?
โหลด XML สำหรับพาร์ทิชันอื่น?
ค้นหา...
ค้นหาพาร์ทิชัน
ค้นหาถัดไป
โหลดการสำรองข้อมูลเก่า
ไม่พบการสำรองข้อมูลที่เก่ากว่า!
โหลดการสำรองข้อมูลใหม่กว่า
ไม่พบการสำรองข้อมูลที่ใหม่กว่า!
กำหนดค่าโหลดจาก
เวลาประทับ
กำหนดค่า
ซ่อมแซมข้อผิดพลาด GPT หากพบ?
แยกไฟล์
เลือกไฟล์ที่บีบอัด
ตรวจสอบค่าเช็คซัมและแฮช?
เลือกประเทศ/รหัสผู้ให้บริการ
ปลดล็อก FRP
ฟอร์แมตพาร์ทิชัน FRP?
ลบข้อมูลผู้ใช้
ลบข้อมูลผู้ใช้?
คุณแน่ใจ 100% หรือไม่?
ล้างรหัส ข้อมูลผู้ใช้จะสูญหายอย่างถาวร
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อ?
คืนค่าโรงงาน ล้างรหัส ข้อมูลผู้ใช้และอีเมลล์?
คืนค่าโรงงาน ล้างรหัส ข้อมูลผู้ใช้และอีเมลล์
ตรวจสอบความว่างเปล่า (Blank Check)
กำลังแยกไฟล์
โปรดรอสักครู่...
กำลังอ่านข้อมูลแอนดรอยด์
ฉันเข้าใจว่าฉันสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้
เพื่อการทดลองบนอุปกรณ์ที่ฉันเป็นเจ้าของเท่านั้น

ลบบัญชี
คุณยืนยันหรือไม่ว่าอุปกรณ์นี้เป็นของคุณ?
กำลังแตกไฟล์
กำลังตรวจสอบค่าเช็คซัม
คลิกปุ่ม "เขียน" เพื่อใช้การตั้งค่า UFS Provisioning
การตั้งค่าค่าโรงงาน (Factory Provision)
 คำเตือน:
การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่า UFS Provisioning จะลบข้อมูลทั้งหมดภายในชิป UFS
โปรดสำรองข้อมูลพาร์ทิชันที่สำคัญทั้งหมดก่อนดำเนินการต่อ
การตั้งค่า UFS Provision ปัจจุบันถูกบันทึกไว้ที่:
กำลังใช้ Persistent Attributes
ลงทะเบียนกล่อง F64
กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด
จำเป็นต้องกรอกข้อมูลนี้
ไม่ตรงกัน
ชื่อจริง
นามสกุล
อีเมล
ประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
บริการข้อความ
ชื่อผู้ใช้
วิธีการยืนยัน OTP
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ผ่านอีเมล
ผ่านบริการข้อความ
สร้างรหัสผ่านบัญชี
ยืนยันรหัสผ่าน
ข้อมูลผู้ใช้
ลงทะเบียนกล่อง F64 ออนไลน์
ส่งข้อมูล
กรุณาใส่รหัส OTP ก่อนหมดเวลา
OTP ถูกส่งไปที่
ส่ง OTP
ขอ OTP ใหม่
กำลังดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์
ข้อมูลผู้ใช้ถูกส่งแล้ว
กำลังขอ OTP...
กำลังตรวจสอบ OTP...
กล่องลงทะเบียนสำเร็จ!
การลงทะเบียนกล่องล้มเหลว!
ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์
คุณสมบัติพาร์ทิชันที่ได้รับการปรับปรุง
เลือกประเภท SoC ของอุปกรณ์
เปิด MTK Preloader
ตรวจสอบว่า Preloader รองรับ eMMC / UFS หรือไม่
ยังไม่รองรับ
ต้องการแตกไฟล์ SIN อื่นๆ ด้วยหรือไม่?
เลือกการตั้งค่า
การใช้งานหน่วยความจำ
กำลังสแกน RFFE...
กำลังสแกน I2C...
กำลังสแกน I3C...
กำลังสแกน SPI...
กำลังสแกน UART...
คลิก STOP เพื่อยกเลิก
การตั้งค่าทั่วไป
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการรีสตาร์ท USB?
งานที่กำลังดำเนินการทั้งหมดจะถูกยกเลิก
ต้องการดำเนินการต่อหรือไม่?
 คุณแน่ใจหรือไม่ว่า
 ต้องการหยุดงานปัจจุบัน?
 โปรดเลือก...
เขียนค่าลงทะเบียน CSD?
ข้อผิดพลาด
ป้องกันการเขียนถาวร
ทั้งระบบ
หากคุณแน่ใจ 100% ให้คลิก "YES" 3 ครั้ง...
ตอบคำถามนี้
เขียนข้อมูล RPMB?
การเขียนข้อมูล RPMB นี้
จะเพิ่มค่าตัวนับการเขียน
รวมถึงรายการ OTP?
รวมถึงรายการการป้องกันการเขียน?
รวมถึงการตั้งค่าพาร์ทิชัน?
ข้อผิดพลาดขณะเริ่มการค้นพบอุปกรณ์
ปิดใช้งานการอัปเดตเฟิร์มแวร์ถาวร?
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการตั้งค่า
การป้องกันการเขียนถาวร?
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการออกจากโปรแกรม?
งานที่กำลังทำงานอยู่! ต้องการออกอยู่ดีหรือไม่?
ทดสอบคีย์ RPMB?
ทดสอบการเขียน RPMB?
การทดสอบที่สำเร็จจะเพิ่ม 1 ให้กับตัวนับ
ล็อคค่าคอนฟิกูเรชัน
ถาวร?
รีสตาร์ทแอปพลิเคชันเพื่อใช้ธีมใหม่?
ตัดการเชื่อมต่อ eMMC อย่างปลอดภัย?
สรุปการตั้งค่าพาร์ทิชัน?
กระบวนการนี้สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว (OTP)
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการใช้การเปลี่ยนแปลง?
ตัวเลือกบางตัวอาจเป็น OTP
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการปิดใช้งาน
การเปลี่ยนแปลงค่าการบูตแบบถาวร?
รีเซ็ตข้อมูลและคีย์ RPMB?
อ่านคีย์ RPMB?
รีเซ็ตค่า eMMC Provisioning เป็นค่าโรงงาน?
สิ่งนี้จะลบข้อมูลทั้งหมด
และรีเซ็ตการตั้งค่า EXT_CSD
รีเซ็ตตัวนับ RPMB?
ปล่อย
ไบต์จากพาร์ทิชัน USER?
ต้นฉบับ
ปรับค่าใหม่
กระบวนการนี้จะทำให้พาร์ทิชัน USER มีขนาดเล็กลง
ข้อมูลซ็อกเก็ต
ประเภทซ็อกเก็ต
หมายเลขซีเรียล
วันที่ผลิต
คุณสมบัติที่เปิดใช้งาน
แสดงแรงดันไฟของกล่อง
ช่วงสวิงของไฟเลี้ยง UFS
ฉันได้อ่านข้อตกลง EULA แล้ว
ฉันยอมรับข้อตกลง EULA
การสนับสนุน
โซเชียลมีเดีย
คู่มือผู้ใช้
ร้านค้าออนไลน์
อุปกรณ์เสริมที่แนะนำ
การเปิดใช้งาน
เปิดใช้งาน
กดปุ่ม CTRL ค้างไว้สำหรับ MoviNand FFU
กระบวนการนี้จะลบข้อมูลทั้งหมด ยกเว้น RPMB
ปลดล็อกการกำหนดค่าพาร์ทิชัน
การเปลี่ยนแปลงพาร์ทิชันจะลบข้อมูลทั้งหมด (ยกเว้น RPMB)!
การกำหนดค่าพาร์ทิชันถูกล็อก
ข้อมูล NTAG®
วันที่โปรแกรม
หน่วยความจำผู้ใช้
สถานะการล็อก
แดง
เขียว
น้ำเงิน
กลับค่าการเลือก
ปิดใช้งาน
เลือกไฟล์สำรองข้อมูล
ตัวคูณขนาดบัฟเฟอร์
เขียนทับไฟล์ที่แตกออกแล้ว?
ระดับข้อยกเว้นของอุปกรณ์:
การดำเนินงาน HID:
ขนาด HID ที่ใช้ได้:
ขนาด HID:
อัตราความคืบหน้าของ HID:
สถานะ HID:
ข้อมูลเกี่ยวกับ บูสเตอร์การเขียน:
คำแนะนำการปรับขนาดบัฟเฟอร์ บูสเตอร์การเขียน:
เปิดใช้งานการปรับขนาดบัฟเฟอร์ บูสเตอร์การเขียน:
โหมดล้างบางส่วนของบัฟเฟอร์ บูสเตอร์การเขียน:
ขนาด FIFO ล้างบางส่วนสูงสุดของ บูสเตอร์การเขียน:
ขนาด FIFO ล้างบางส่วนปัจจุบันของ บูสเตอร์การเขียน:
ขนาดการจัดสรรบัฟเฟอร์ที่ตรึงปัจจุบันของ บูสเตอร์การเขียน:
ขนาดบัฟเฟอร์ที่ตรึงใช้ได้ของ บูสเตอร์การเขียน:
ขนาดที่เขียนสะสมของ บูสเตอร์การเขียน:
ขนาดบัฟเฟอร์ที่ตรึงล้างบางส่วนของ บูสเตอร์การเขียน:
ขนาดขั้นต่ำของบัฟเฟอร์ที่ไม่ตรึงล้างบางส่วนของ บูสเตอร์การเขียน:
เปิดใช้งานการยกเลิกการปักหมุดข้อมูลที่ปักหมุดไว้:
รูปแบบการแสดงตัวปรับปัจจัยความจุ:
กู้คืน CID ก่อนหน้า
ลบกลุ่มการป้องกันการเขียน
และอาจลบข้อมูลทั้งหมดหรือไม่
คุณได้สำรองข้อมูลสำคัญไว้แล้วหรือไม่
คุณพร้อมที่จะบอกลาข้อมูลทั้งหมดของคุณหรือยัง
สแกน UFS อีกครั้งเพื่อตรวจสอบสถานะการป้องกันการเขียน
ข้อผิดพลาด: ปลดล็อก bConfigDescrLock (OTP) ก่อน
คุณสมบัติไม่รองรับโดย eMMC นี้
ไดเร็กทอรีงานถูกตั้งค่าเป็นโฟลเดอร์
คลิกใช่เพื่อลบพาร์ติชั่นด้วย 0xFF (วิธีการใหม่)
คลิกไม่เพื่อลบพาร์ติชั่นด้วย 0x00 (วิธีการเดิม)
ตั้งค่าตัวนับ RPMB
คุณมีข้อมูลสำรอง RPMB เต็มรูปแบบอยู่แล้วหรือไม่
ป้อนค่าตัวนับที่ต้องการ
เลือกไฟล์สำรองข้อมูลไบนารี RPMB
ข้อมูล RPMB ว่างเปล่า!
โหลด GPT สำหรับพาร์ติชั่นอื่นหรือไม่?
เปลี่ยนช่องบูต?
เลือกบูต A หรือ B
เลือกวิธีการดำเนินการที่เหมาะสม
ความปลอดภัยใหม่สำหรับ Android 14 และ 15
ความปลอดภัยใหม่ของ FRP (2024, 2025)
ความปลอดภัยแบบเก่าของ FRP
การกำหนดค่าพาร์ติชั่น
นาฬิกาอ้างอิง
ตัวระบุการกำหนดค่า (OTP)
เลือกขนาดการอ่าน RPMB
ลบ LUN ทั้งหมด
(แก้ไข UFS ที่ช้า)
การดำเนินการนี้จะไม่ลบ RPMB หรือพื้นที่ป้องกันการเขียน
ลบพาร์ติชั่นทั้งหมด
ปลดล็อค OEM
ตั้งค่าให้เปิดใช้งานปลดล็อค OEM หรือไม่
ลบก่อนเขียน
การสำรองข้อมูล
ข้ามข้อมูลผู้ใช้
เขียนลงในช่อง A และ B
ป้อนลายน้ำที่กำหนดเอง
การอ่าน/เขียนช้า (สำหรับ IC UFS ที่เสีย)
ปรับขนาดพาร์ติชั่นข้อมูล?
การจัดรูปแบบพาร์ติชั่น
เลือกพาร์ติชั่นที่จะฟอร์แมต
ข้อมูลทั้งหมดจะหายไป
ตั้งค่าช่อง Android A
ข้ามการเติมไฟล์ eMMC แบบกระจัดกระจาย
ข้อมูลพาร์ติชัน
ประเภทพาร์ติชัน GUID
GUID พาร์ติชันเฉพาะ
ชื่อพาร์ติชัน
LBA แรก
LBA สุดท้าย
แฟล็ก
ใช้การเปลี่ยนแปลง
ลบพาร์ติชัน
แปลง BIN เป็น SPARSE
แปลง SPARSE เป็น BIN
ตัดช่องว่าง
เลือกไฟล์ Sparse หลายไฟล์
แยกไฟล์ Sparse
แยกไฟล์ Unsparse
เลือกไฟล์ไบนารี
เลือกไฟล์ Sparse
ลำดับความสำคัญ
จำนวนครั้งที่พยายามคงเหลือ
สำเร็จ
อ่านอย่างเดียว
สำเนาเงา
ซ่อนไว้
ไม่มีอักษรไดรฟ์
งานการเชื่อมต่อหลัก
งานหลังการเชื่อมต่อ
การลบ FRP อัตโนมัติ
อ่านสถานะการบูต MTK
อ่านสถานะการบูต MOTO
ตัวเลือกการโหลดไฟล์
พาร์ติชัน GPT
อิมเมจ RAW แบบเดี่ยว
ตรวจสอบข้อมูล KG
อัปเดตข้อมูล KG
สถานะ KG
เวอร์ชัน KG RPMB
ลบข้อมูลสถานะ
ลบข้อมูลหน้าจอล็อก
ลบบันทึกเซิร์ฟเวอร์
ลบข้อมูลเมตา
ลบข้อมูลที่ปลอดภัย
ลบโทเค็นที่ปลอดภัย
ลบใบรับรอง
การเปลี่ยนสถานะ KG เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่
รีเซ็ตการฝึก RAM
รีเซ็ตการฝึก RAM?
ลบข้อมูล RPMB
การดำเนินการนี้จะลบ LUNS และข้อมูล RPMB ทั้งหมด
เครื่องมือไฟล์
สคริปต์
เครื่องมือสคริปต์
รันสคริปต์
ใช้ WriteBooster?
เชื่อมต่อ F64 Box ใหม่
กรุณาเชื่อมต่อ F64 Box เพียง 1 ตัวเท่านั้น!
กำลังรอ F64 Box...
ตรวจพบ Box แล้ว...
ล็อกสคริปต์
ล็อกสคริปต์กับหมายเลขซีเรียল F64 Box
เลือกไฟล์สคริปต์ F64
แสดงความเร็วในการถ่ายโอน UFS ที่มากขึ้น
ซ่อนข้อมูลจากบันทึก (Logs)
ตรวจสอบ Android Verified Boot หรือไม่?
กำลังแฮชบล็อกข้อมูล
เครื่องมือแตกไฟล์เฟิร์มแวร์
เครื่องมือนักพัฒนา
อัปเดตแฮช
เซ็นชื่อพาร์ติชัน Android
เลือกอิมเมจพาร์ติชัน Android
สิ่งนี้จะอัปเดต HASH โดยไม่สำรองข้อมูล
สิ่งนี้จะอัปเดตคีย์ส่วนตัวโดยไม่สำรองข้อมูล
เลือกอิมเมจพาร์ติชัน Android
กำลังอัปเดตคีย์ส่วนตัว
เลือกไฟล์คีย์ PEM
ฉันเข้าใจว่าเครื่องมือเหล่านี้สำหรับนักพัฒนาเท่านั้น
นักพัฒนา Android
สิ่งนี้จะแตกไฟล์และคลายการบีบอัดไฟล์บูต
เลือกไฟล์บูต Android
แตกไฟล์บูต Android
เลือกไฟล์เคอร์เนล
กำลังบีบอัดไฟล์
แพ็คไฟล์บูต Android
สิ่งนี้จะแพ็คและเขียนทับไฟล์
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการย้ายพาร์ทิชันนี้?
การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลผู้ใช้
ย้ายพาร์ทิชัน
ขนาดว่าง
กำลังลบ
โหลดหลายไฟล์แล้ว
โหลดไฟล์แล้ว
ลบสำเร็จ
เซกเตอร์ล้น
ลบล้มเหลว
ลบสำเร็จ
ไม่ได้เลือก
เซกเตอร์ล้น
ฟอร์แมตสำเร็จ
ฟอร์แมตล้มเหลว
กำลังอ่าน
สำรองข้อมูลสำเร็จ
สำรองข้อมูลล้มเหลว
กำลังตรวจสอบความว่าง
กำลังเริ่มต้น...
กำลังเริ่มต้น
กำลังฟอร์แมต
สำเร็จ
พาร์ทิชันว่างเปล่า
ไม่ว่าง
ขนาดเล็กเกินไป
เขียนข้อมูลศูนย์
เขียน PGPT สำเร็จ
เขียน PGPT ล้มเหลว
เขียน SGPT สำเร็จ
เขียน SGPT ล้มเหลว
กำลังกำหนดค่า GPT...
ข้ามงานแล้ว
เขียน MBR สำเร็จ
เขียน MBR ล้มเหลว
อ่านสำเร็จ
อ่านล้มเหลว
เขียน PT สำเร็จ
เขียน PT ล้มเหลว
สำรองข้อมูล PT ล้มเหลว
เขียน partinfo สำเร็จ
เขียน partinfo ล้มเหลว
กำลังซ่อมแซม PT...
กำลังซ่อมแซม partinfo...
สำรองข้อมูล partinfo ล้มเหลว
เขียน MPT สำเร็จ
เขียน MPT ล้มเหลว
กำลังซ่อมแซม MPT...
กำลังซ่อมแซม MBR...
สำรองข้อมูล MPT ล้มเหลว
สำรองข้อมูล MBR ล้มเหลว
เขียนสำเร็จ
เขียนล้มเหลว
กำลังแบ่งพาร์ทิชัน MBR ใหม่...
กำลังแตกไฟล์
กำลังแตกไฟล์...
แตกไฟล์เรียบร้อย
แตกไฟล์ล้มเหลว
กำลังเขียน
กำลังลบ...
กำลังเขียน...
ไฟล์ไม่ถูกต้อง
ว่าง
กำลังตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
เสียหาย
กำลังตรวจสอบ AVB Footer
ลบอย่างเดียว
โหลดไฟล์แล้ว
กำลังอัปเดต MBR...
กำลังอัปเดต GPT...
ปลดล็อก OEM
ปลดล็อก OEM ล้มเหลว
ปลดล็อก OEM สำเร็จ
กำลังแพตช์
เพิ่มไฟล์
ปุ่มซ้ายของเมาส์
คลิกครั้งเดียว + กดค้างไว้ : ลากรูปภาพ
ดับเบิลคลิก : โหลดรูปภาพใหม่
ล้อเลื่อนตรงกลาง
เลื่อนขึ้น : ขยาย (+ ปุ่ม SHIFT : เร็วขึ้น, + ปุ่ม CTRL : ช้าลง)
เลื่อนลง : ย่อ (+ ปุ่ม SHIFT : เร็วขึ้น, + ปุ่ม CTRL : ช้าลง)
ปุ่มขวาของเมาส์
หมุนตามเข็มนาฬิกา (+ ปุ่ม SHIFT : หมุนทวนเข็มนาฬิกา)
มุมมองพาร์ทิชันแบบ HEX
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดูพาร์ทิชันแบบ HEX?
ไปยังออฟเซต
ป้อนค่าออฟเซต
สูงสุด
Hex
ฐานสิบ
ข้อความ
ค่า Hex
ค้นหา
แทนที่ด้วย
ตัวเลือก
การเข้ารหัสข้อความ
ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ต้องตรงกัน
ถามก่อนแทนที่
ทิศทางการค้นหา
ทั้งหมด
ไปข้างหน้า
ย้อนกลับ
ตกลง
แทนที่ทั้งหมด
ยกเลิก
ค้นหา
ไม่พบค่า
ไม่พบรายการที่ตรงกันก่อนหน้า
รูปแบบต้องไม่ว่างเปล่า
แทนที่
ข้อความต้องมีความยาวเท่ากัน
ความยาวรูปแบบไม่ตรงกัน
รูปแบบต้องไม่ว่างเปล่า
แทนที่รายการที่ตรงกันนี้หรือไม่?
ข้อผิดพลาดในการแทนที่
เลิกทำ
ขีดจำกัดคลิปบอร์ด
คลิกเพื่อแสดงตำแหน่ง
คัดลอก
คัดลอกข้อความ
วาง
เติมส่วนที่เลือก
เลือกทั้งหมด
ค้นหา
แทนที่
ค้นหาอีกครั้ง
ค้นหาอีกครั้ง (ย้อนกลับ)
ไปที่
เติมส่วนที่เลือก
เติมรูปแบบ
โปรดป้อนรูปแบบ Hex ที่ถูกต้อง
รูปแบบยาวเกินไป (สูงสุด 32,768 ไบต์)
รูปแบบมีขนาดเกินกว่าส่วนที่เลือก
จำนวนไบต์สูงสุดที่อนุญาตสำหรับส่วนที่เลือกนี้
ช่วงต่ำสุดต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 255
ช่วงสูงสุดต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 255
ค่าต่ำสุดไม่สามารถมากกว่าค่าสูงสุดได้
ไบต์แบบสุ่ม
ช่วง (เลขฐานสิบ)
ข้อผิดพลาด
ส่วนที่เลือกมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะคัดลอกได้
สูงสุด
ต่ำสุด
เฉลี่ย