建立连接
截图
清除日志
停止任务
地址
大小
传输速度
预计剩余时间
展示设备壁纸
设备信息
连接
主要的
分区
闪存信息
产品名称
制造商 ID
原始设备总容量
逻辑单元数
规格版本
生产日期
逻辑单元号
分区名称
文件名
块地址
大小
类型
地位
安卓 分区任务
读
写
擦除
图形
空间分配
超高速文件系统
连接参数
警告：UFS 4.x 在 VCC 2.90 以上可能会损坏
信号增强器 (ISP)
这仅适用于 UFS 4.x HS-LSS
B系列比A系列稍快
原始访问
读
写
擦除
逻辑单元
大小
写填充字节
擦除选项
擦除单个 LUN
擦除整个设备
自定义地址
起始地址
结束地址
地址类型
部门
字节
SCSI 选项
描述符
设备
配置
大小
单元
互连
字符串
几何学
力量
健康
固定基地运营基地
FBO 规范版本
推荐的 LBA 范围大小
最大 LBA 范围大小
最小 LBA 范围大小
LBA 范围的最大数量
校正要求
属性
旗帜
eMMC
连接参数
对于 ISP，使用慢速时钟（6.5 Mhz 等）
连接
停止
原始访问
读
写
擦除
分割
 大小
擦除选项
擦除
丢弃
安全擦除
修剪
安全修剪
清理（​​安全数据删除）
自定义地址
起始
终止
地址类型
部门
字节
写入填充
字节
跳过固件擦除
连接任务
检查 eMMC 状态
查看eMMC健康报告
RPMB 选项
计数器
安全写保护配置
安全写保护启用
使用 RPMB 密钥
生成随机密钥
写入 RPMB 密钥
读取 RPMB 密钥
测试 RPMB 密钥
分区
写入eMMC
重置更改
保存到文件
打开文件
增强区域起始
健康检查
供应商健康报告
配置
硬件
设备外观
液晶主题
液晶屏亮度
RGB亮度
RGB主题
读取设置
保存设置
选色器
开机标志
更换壁纸
设备特点
校准电压
内存信息
重启 USB
写入设备固件
活动蜂鸣器通知
模拟模式
校准调整
设备信息
设备类型
F64 序列号
蓝牙 LE MAC 地址
激活文件版本
支持链接
软件
分区表字体大小
软件日志字体大小
启用音效
显示提示
优先考虑 UFS 4.x 检测
显示进度条百分比
显示分区列表网格
不写入磁盘（仅用于内存测试）
显示速度表
读取安卓信息
安卓安全分区备份
显示 UFS 调试连接
安卓分区分析器
读取 RPMB 信息
读/写速度慢（适用于损坏的 eMMC IC）
UFS 阅读 S.M.A.R.T.报告
连接蓝牙
视觉主题
皮肤主题
JEDEC 日志文本颜色
设置颜色
WriteBooster 缓冲区配置：
验证安全引导加载程序...
设备类型：
UFS 设备类别：
UFS 海量存储子类：
UFS设备支持的协议：
引导启用：
短引导启用：
引导顺序 ID：
对安全逻辑单元的支持：
规格版本：
生产日期：
众所周知的逻辑单元的数量：
部分初始化中启用描述符访问：
初始电源模式：
高优先级 LUN：
安全移除类型：
后台操作终止延迟：
初始活跃 ICC 级别：
单元描述符 0 基本偏移量：
单位说明配置。参数。长度：
UFS设备的RTT能力：
RTC更新：
UFS 功能支持：
字段固件更新超时：
队列深度：
设备版本：
安全写保护区域的数量：
PSA 最大数据大小：
PSA 状态超时：
WriteBooster 使用用户空间：
WriteBooster 缓冲区类型：
WriteBooster 共享缓冲区大小
UM CPort 配置：
统一内存最小区域大小
HPB规格版本：
HPB控制模式：
逻辑单元数：
引导配置长度：
逻辑单元配置长度：
RPMB 区域启用：
RPMB 区域 1 大小：
RPMB 区域 2 大小：
RPMB 区域 3 大小：
逻辑单元启用：
引导 LUN ID：
逻辑单元写保护：
内存类型：
分配单位数量：
数据可靠性：
逻辑块大小：
配置类型：
上下文能力：
WriteBooster 缓冲区大小：
HPB 最大区域：
HPB 固定区域起始偏移量：
HPB 固定区域：
单位索引：
逻辑单元队列深度：
逻辑单元队列优先级：
数据类型支持：
逻辑块计数：
擦除块大小：
生产状态意识敏感性：
RPMB 区域 0 大小：
物理内存资源计数：
大单元粒度：
活动 HPB 区域的最大数量：
HPB 固定区域的数量：
逻辑单元 WriteBooster 缓冲区大小：
MIPI Unipro 发布版本号：
MIPI M-PHY 发布版本号：
生产商名称：
产品名称：
原始设备制造商 ID：
序列号：
产品修订级别：
扇区总数：
原生数据块大小：
数据段大小：
分配单位大小：
最小可寻址数据块大小：
最佳读取数据块大小：
最佳写入数据块大小：
最大数据输入缓冲区大小：
最大数据输出缓冲区大小：
阶段崩溃中的最大数据大小：
支持无序数据传输：
支持的最大逻辑单元数：
RPMB 帧的最大数量：
动态容量资源策略：
支持的最大可用上下文：
系统数据标签单元大小：
系统数据标签资源大小：
支持的安全删除类型：
支持的内存类型：
支持的内存类型数量：
增强型内存类型 1：
增强型内存类型 1 最大分配单元：
增强型内存类型 1 容量调整系数：
系统代码内存最大分配单元：
系统代码内存容量调整系数：
非持久内存最大分配单元：
非持久内存容量调整系数：
增强型内存类型 1 最大分配单元：
增强型内存类型 2 最大分配单元：
增强型内存类型 2 容量调整系数：
增强型内存类型 3 最大分配单元：
增强型内存类型 3 容量调整系数：
增强型内存类型 4 最大分配单元：
增强型内存类型 4 容量调整系数：
最佳逻辑块大小：
UFS 设备最大 WriteBooster 缓冲区大小：
UFS 设备最大 WriteBooster 缓冲区计数：
WriteBooster容量调整系数：
WriteBooster用户空间消耗模式：
最大分区逻辑单元：
分区逻辑单元最小擦除字节：
分区逻辑单元大小：
HPB 区域大小：
HPB LU 最大数量：
HPB 子区域大小：
HPB 最大活动区域：
最大 VCC 电流：
最大 VCCQ 电流：
最大 VCCQ2 电流：
生存期终止前信息：
通过供应商方法 A 的生命周期：
通过供应商方法 B 的生命周期：
总刷新次数：
刷新进度：
供应商专有健康报告：
设备初始化：
永久写保护：
上电写保护：
后台操作：
清除操作：
清除错误状态：
无序数据特征：
设备生存期模式：
清除启用：
刷新启用：
物理资源移除：
实时时钟：
UM初始化：
字段固件更新操作：
UM 暂停命令：
UM 暂停状态：
写入助推器功能：
WriteBooster刷新操作：
休眠期间的 WriteBooster 刷新：
主机性能增强器重置：
主机性能增强器启用：
引导 LUN：
当前电源模式：
活跃 ICC 级别：
上电复位设备状态：
后台运行状态：
清除操作状态：
最大数据大小：
最大数据输出大小：
无序数据传输功能：
所需的动态容量：
参考时钟频率值：
配置描述符锁：
异常事件控制：
异常事件状态：
统一内存区域大小：
UM 最大 UMPIU 请求：
最大 HPB 命令数据大小：
从时间基线过去的秒数：
上下文配置：
正确编程的数据块：
设备FFU状态：
生产状态意识状况：
生产状态感知数据大小：
参考时钟门控等待时间：
粗糙封装外壳表面温度：
高温边界：
低温边界：
节流状态：
WriteBooster 缓冲区刷新状态：
可用的 WriteBooster 缓冲区大小：
WriteBooster 缓冲区生存期：
当前 WriteBooster 缓冲区大小：
EXT_IID 状态：
主机提示缓存大小：
刷新操作状态：
刷新频率：
刷新操作单元：
刷新方法：
自 1970 年 1 月 1 日起的时间戳（UTC）：
FBO操作控制：
FBO 优化级别：
FBO现状：
F64 序列号：
蓝牙 LE MAC 地址：
设备类型：
调试级别：
激活文件版本：
时间戳：
连接
点击这个
断开
隐藏设备壁纸
展示设备壁纸
蓝牙低功耗连接
PIN 码错误
SD卡
eMMC
UFS
正在搜索设备...
写入eMMC
分区已配置
读/只设置
读/写一次
读/上电复位
读/易失性
只写/易失
读
读取/持久化
只读
清除
放
语言
工具
工具
诊断工具
通用设置
在线支持
完整用户区逻辑擦除
连接任务
引导分区
用户区分区
通用分区
文本已复制
下一页
上一页
幅度调整
启用
信号幅度
倒置
用这个
只用这个
内存访问
设备地址
内存空间
检测到的设备
交换 SDATA 和 SCLK
扫描后关闭 VIO
交换 SDA 和 SCL
扫描后关闭 VDD
开始扫描
引脚排列
选择的值将使

你确定你要继续吗
强烈需要
请输入一个十六进制值
单击此处写入数值
FBO 规格版本：
推荐的 LBA 范围大小：
最大 LBA 范围大小：
最小 LBA 范围大小：
LBA 范围的最大数量：
校正要求：
单击此处更改值
单击此处读取值
单击此处安全关闭 IC
设备已进入 UFS-PowerDown 模式
设备已进入 EMMC_POWER_OFF 模式
您现在可以安全地将其从芯片插座中移除
测试 RPMB 写入
清除RPMB
RPMB 选项
物品
安全写保护配置
逻辑块地址
逻辑块数
写保护类型
引导配置
引导分区
引导总线宽度
引导模式
引导确认
引导后重置总线宽度
永久引导配置保护
写保护配置
引导区 1 WP 状态
引导区 2 WP 状态
临时写保护
永久写保护
安全 WP 支持
安全 WP 状态
快速 RPMB 读取
写入可靠性设置
重置RPMB
高级任务
重置计数器
解锁CSD
完全恢复出厂设置
复位信号
动态容量管理
安全坏块管理
动态容量需求状态
恢复出厂设置
自定义写WP区
管理动态容量
扫描 eMMC WP-Groups
解除写保护
自动重新连接循环
调整差分电压摆幅
阅读 S.M.A.R.T. 信息
写保护信息
B_PWR_WP_EN
未选择：引导区域不受加电写保护。
选择：启用对引导区域的加电周期写保护。 如果设置了 B_PWR_WP_DIS（位 6），则该位必须为零。 读取时，该位仅指示是否已专门为引导区域设置了上电保护。 如何应用上电保护取决于位 7 和 1 的设置。要验证引导区域保护，请读取 BOOT_WP_STATUS[174]。
B_PWR_WP_SEC_SEL
未选择：如果设置了 B_SEC_WP_SEL（位 7），则 B_PWR_WP_EN（位 0）仅适用于引导区域。
检查：如果设置了 B_SEC_WP_SEL（位 7），则 B_PWR_WP_EN（位 0）仅适用于引导区域。
B_PERM_WP_EN
未选择：引导区域不受永久写保护。
选择：引导区域永久写保护。 如果设置了 B_PERM_WP_DIS，则该位必须为零。 读取时，该位仅指示是否已专门为引导区域设置永久保护。 如何应用永久保护取决于位 7 和 3 的设置。要验证引导区域保护，请读取 BOOT_WP_STATUS[174]。 如果使用 CSD[13] 永久保护整个器件，则该位可能为零。
B_PERM_WP_SEC_SEL
未选择：如果设置了 B_SEC_WP_SEL（位 7），则 B_PERM_WP_EN（位 2）仅适用于引导区域。
检查：如果设置了 B_SEC_WP_SEL（位 7），则 B_PERM_WP_EN（位 2）仅适用于引导区域。
B_PERM_WP_DIS
未选择：允许主机设置 B_PERM_WP_EN（位 2）。
选择：永久禁用 B_PERM_WP_EN（位 2）。 如果 B_PERM_WP_EN 被置位，则该位必须为零。 该位对 CSD[13] 的设置没有影响。
B_PWR_WP_DIS
未选择：允许主机设置 B_PWR_WP_EN（位 0）。
选择：禁用 B_PWR_WP_EN（位 0）的使用。 如果 PWR_WP_EN 被置位，则该位必须为零。
B_SEC_WP_SEL
未选择：B_PERM_WP_EN（位 2）和 B_PWR_WP_EN（位 0）适用于两个引导分区，并且 B_PERM_WP_SEC_SEL（位 3）和 B_PWR_WP_SEC_SEL（位 1）没有影响。
选择：B_PERM_WP_EN（位 2）和 B_PWR_WP_EN（位 0）仅适用于分别由 B_PERM_WP_SEC_SEL（位 3）和 B_PWR_WP_SEC_SEL（位 1）选择的引导分区。
注：一旦将设备设置为单独对引导分区启用保护，则无法通过电源循环恢复此设置。 该位启用永久保护和加电保护引导分区的混合。
US_PWR_WP_EN
未选择：发出 CMD28 时不应用加电写保护。
选择：对 CMD28 指示的保护组应用上电周期保护。 如果设置了 US_PWR_WP_DIS，则无法设置该位。 如果设置了 US_PERM_WP_EN，则该位没有影响。
US_PERM_WP_EN
未选择：发出 CMD28 时不应用永久写保护。
选择：对 CMD28 指示的保护组应用永久写保护。 如果设置了 US_PERM_WP_DIS，则无法设置该位。
US_PWR_WP_DIS
未选择：可以对写保护组应用上电写保护。
选择：从设置该位开始，直到断电或发生硬件复位为止，禁止对用户区域中所有分区内的写保护组使用加电期间写保护。 设置该位不会影响已受保护的区域。
US_PERM_WP_DIS
未选择：可以对写保护组应用永久写保护。
选择：从此位向前设置后，永久禁用用户区域中所有分区内写保护组的永久写保护。 设置该位不会影响已受保护的区域。
CD_PERM_WP_DIS
未选择：允许主机设置 PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13])。
选择：禁用 PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) 的使用。
PERM_PSWD_DIS
未选择：启用密码保护功能。
选择：密码保护功能（ERASE（强制擦除）、LOCK、UNLOCK、CLR_PWD、SET_PWD）永久禁用。
使用
修改 PERM_WRITE_PROTECT 和 TMP_WRITE_PROTECT 值
格式化为 exFAT
覆盖现有文件？
操作已取消...
保存 RAW Flash 转储文件
选择输出目录
保存 RAW 寄存器转储文件
打开位图文件
选择 Flash 文件
写入 RAW Flash 转储文件
写入 EXT_CSD 文件
选择二进制 FFU 文件
修复
已完成恢复出厂设置的 eMMC？
是否继续？
这将删除 DATA、BOOT、RPMB 和所有其他设置。
您确定要删除吗？
您确定要写吗？
写入前先擦除分区？
读取 super 分区信息
写入用户数据？
您确定要擦除吗？
您要格式化吗？
您确定要擦除整个设备吗？
解锁/重置 CSD？
并非所有 eMMC/eMCP 都支持此功能。
删除用户区域和 GPPx 写保护？
写入 CID 寄存器？
写入安全 WP 配置？
成功写入将使 RPMB 计数器加 2。
你确定吗 ？？？
写入 RPMB 密钥？
成功写入将使 RPMB 计数器加 1。
测试 RPMB 写入？
为其他分区加载 XML？
搜索...
搜索分区
搜索下一个
加载旧备份
未找到更多旧备份！
加载新备份
未找到更多新备份！
配置已加载自
时间戳
配置
如果发现 GPT 错误是否修复？
解压文件
选择打包文件
验证校验和及哈希值？
选择国家/提供商变体代码
FRP解锁
格式化 FRP 分区？
删除用户数据
删除用户数据？
你 100% 确定吗？
用户数据将永远丢失。
您确定要继续吗？
恢复出厂设置吗？
工厂格式设备
检查配置芯片是否为空
解压文件
请稍等...
读取安卓信息
我了解我只能在我拥有的设备上将这些
功能用于实验目的。

帳戶移除
您确认这是您的设备吗？
解压文件
验证校验和
单击“写入”按钮以应用UFS条款
工厂条款
警告：
UFS Provision 设置的更改将删除 UFS ic 内的所有数据。
在继续操作之前，请确保已备份所有重要分区。
当前 UFS 规定已保存至：
应用持久性 Attributes：
注册F64框
请输入所有必填信息
是必须的
不一样
名字
姓氏
电子邮件地址
国家
手机号码
信息服务
用户名
OTP 验证方法
通过手机号码
通过电子邮件地址
通过消息服务
创建帐户密码
验证密码
用户信息
F64设备在线注册
提交
请在计时器结束前输入 OTP
发送至
提交 OTP
请求新的 OTP
在线注册任务
用户信息已提交
请求 OTP...
验证 OTP...
设备注册成功！
设备注册失败！
服务器错误
分区属性增强
选择设备的 SoC 类型
打开 MTK 预加载器
检查预加载器支持的 eMMC / UFS
尚不支持
也解压其他 SIN 文件吗？
选择配置
使用的内存
RFFE 扫描正在进行中...
I2C 扫描正在进行中...
I3C 扫描正在进行中...
SPI 扫描正在进行中...
UART 扫描正在进行中...
单击“停止”取消
常用设置
您确定要重新引导 USB 吗？
所有正在运行的任务都将被取消。
继续使用 USB 重启？
您确定要
停止当前任务吗？
请选择
写入 CSD 寄存器？
错误
永久写入保护
整个
如果您 100% 确定，则单击“是”3 次...
回答此问题
写入 RPMB 数据？
此 RPMB 数据写入将添加到
写入计数器
包括 OTP 项目？
包括写保护项目？
包括分区设置项目？
开始发现错误
永久禁用固件更新？
您确定要设置
永久写保护吗？
您确定要退出吗？
活动任务正在运行！仍然退出吗？
测试 RPMB 密钥？
测试 RPMB 写入？
成功的测试将向计数器添加 1。
永久锁定
配置描述符？
重新引导应用程序以应用主题？
安全断开 eMMC？
完成分区设置？
此过程是一次性可编程 (OTP)
您确定要应用更改吗？
所选的某些选项可能是 OTP
您确定要永久禁用与引导模式相
关的引导配置寄存器位的更改吗？
重置 RPMB 数据和密钥？
读取 RPMB 密钥？
恢复出厂设置 eMMC 配置？
这将从
中删除所有数据，并重置 EXT_CSD 设置。
重置 RPMB 计数器？
从 USER 分区释放
字节？
原始
已调整
此过程将使 USER 分区更小
插座信息
插座类型
序列号
生产日期
激活功能
显示箱电压
UFS 差分电压摆幅
我已阅读 EULA
我同意 EULA
支持
社交媒体
用户手册
网上商店
特色配件
激活
启用
按住 CTRL 键以选择 MoviNand FFU
这将删除除 RPMB 之外的所有数据
解锁分区配置
更改分区将会删除所有数据（RPMB 除外）！
分区配置已锁定
NTAG® 信息
编程日期
用户内存
锁定状态
红色
绿色
蓝色
反转选择
禁用
选择备份文件
缓冲区大小乘数
覆盖已解压的文件？
设备异常级别：
HID 操作：
HID 可用大小：
HID 大小：
HID 进度比率：
HID 状态：
WriteBooster 缓冲区调整大小提示信息：
WriteBooster 启用缓冲区调整大小：
WriteBooster 调整大小操作状态：
WriteBooster 缓冲区部分刷新模式：
WriteBooster 最大部分刷新 FIFO 大小：
WriteBooster 当前部分刷新 FIFO 大小：
WriteBooster 当前固定缓冲区分配大小：
WriteBooster 可用固定缓冲区大小：
WriteBooster 累计写入大小：
WriteBooster 部分刷新固定缓冲区大小：
WriteBooster 部分刷新最小非固定大小：
启用取消固定数据的固定：
容量调整因子表示格式：
恢复先前的 CID
删除写保护组
并可能删除所有数据？
您已经备份了重要数据吗？
您准备好与所有数据说再见了吗？
重新扫描 UFS 以检查写保护状态
错误：首先解锁 bConfigDescrLock (OTP)
此 eMMC 不支持该功能
工作目录设置为文件夹
单击“是”以擦除带有 0xFF 的分区（新方法）
单击“否”以擦除带有 0x00 的分区（旧方法）
设置 RPMB 计数器
您是否已拥有完整的 RPMB 数据备份？
输入所需的计数器值
选择 RPMB 二进制备份文件
RPMB 数据为空白！
为其他分区加载 GPT？
更改启动槽？
选择启动 A 或 B
选择适当的程序
Android 14 和 15 的新安全性
FRP 新安全性（2024、2025）
FRP 旧安全性
分区配置
参考时钟
配置描述符 (OTP)
选择 RPMB 读取大小
擦除所有 LUN
（修复 UFS 速度慢的问题）
这不会擦除 RPMB 或写保护区域
擦除所有分区
OEM解锁
设置启用OEM解锁？
先擦除后写入
备份
跳过用户数据
写入插槽 A 和 B
输入自定义水印
读/写速度慢（适用于损坏的 UFS IC）
调整数据分区大小？
格式化分区
选择要格式化的分区
所有数据都将丢失
设置 Android 插槽 A
跳过 eMMC 稀疏文件填充
分区信息
分区类型 GUID
唯一分区 GUID
分区名称
第一个 LBA
最后一个 LBA
标志
应用更改
删除分区
将 BIN 转换为 SPARSE
将 SPARSE 转换为 BIN
删除空格
选择多个稀疏文件
稀疏文件
非稀疏文件
选择二进制文件
选择稀疏文件
优先级
剩余尝试次数
成功
只读
卷影复制
隐藏
无驱动器号
主要连接任务
连接后任务
自动移除 FRP
读取 MTK 启动状态
读取 MOTO 启动状态
文件加载选项
GPT 分区
单个 RAW 镜像
检查 KG 信息
更新 KG 信息
KG 状态
KG RPMB 版本
擦除状态信息
擦除锁屏信息
擦除服务器日志
擦除元数据
擦除安全数据
擦除安全令牌
擦除证书
在大多数国家/地区，更改 KG 状态是非法的
重置内存训练
重置内存训练？
擦除 RPMB 数据
这将擦除所有 LUNS 和 RPMB 数据
文件工具
脚本
脚本工具
运行脚本
使用WriteBooster吗？
重新连接 F64 Box 设备
请只连接 1 个 F64 Box 设备！
正在等待 F64 Box 设备...
检测到设备...
锁定脚本
将脚本锁定到 F64 设备序列号
选择一个 F64 脚本文件
显示更大的 UFS 传输速度
从日志中隐藏信息
检查 Android 验证启动？
正在哈希数据块
固件解包工具
开发者工具
更新哈希
签署 Android 分区
选择 Android 分区镜像
这将在不备份的情况下更新哈希。
这将在不备份的情况下更新私钥。
选择 Android 分区镜像
正在更新私钥
选择 PEM 密钥文件
我明白这些工具仅供开发者使用。
Android 开发者
这将解包并解压启动文件。
选择 Android 启动文件
解包 Android 启动
选择内核文件
正在压缩文件
打包 Android 启动
这将打包并覆盖文件。
您确定要移动此分区吗？
这将擦除用户数据
移动分区
空间为空
正在擦除
多文件已加载
文件已加载
擦除成功
扇区溢出
擦除失败
擦除成功
未选择
扇区溢出
格式化成功
格式化失败
正在读取
备份成功
备份失败
正在进行空检查
正在初始化...
正在初始化
正在格式化
成功
分区为空
非空
空间过小
零写入
PGPT 写入成功
PGPT 写入失败
SGPT 写入成功
SGPT 写入失败
正在配置 GPT...
任务已跳过
MBR 写入成功
MBR 写入失败
读取成功
读取失败
PT 写入成功
PT 写入失败
PT 备份失败
partinfo 写入成功
partinfo 写入失败
正在修复 PT...
正在修复 partinfo...
partinfo 备份失败
MPT 写入成功
MPT 写入失败
正在修复 MPT...
正在修复 MBR...
MPT 备份失败
MBR 备份失败
写入成功
写入失败
正在重新划分 MBR 分区...
正在解压
正在解压...
解压完成
解压失败
正在写入
正在擦除...
正在写入...
无效文件
空
正在校验
已校验
未校验
已损坏
正在检查 AVB 尾部
仅擦除
文件已加载
正在更新 MBR...
正在更新 GPT...
OEM 解锁
OEM 解锁失败
OEM 解锁成功
正在修补
添加文件
鼠标左键
单击并按住：拖动图像
双击：加载新图像
中间滚轮
向上滚动：放大（+ SHIFT 键：更快速，+ CTRL 键：更慢速）
向下滚动：缩小（+ SHIFT 键：更快速，+ CTRL 键：更慢速）
鼠标右键
顺时针旋转（+ SHIFT 键：逆时针旋转）
十六进制分区查看
您确定要进行 十六进制分区查看吗？
跳转到偏移量
输入偏移量
最大值
Hex
十进制
文本字符串
Hex值
查找内容
替换为
选项
文本编码
区分大小写
替换时提示
搜索方向
全部
向前
向后
确定
全部替换
取消
查找
未找到该值
未找到上一个匹配项
模式不能为空
替换
字符串长度必须相同
模式长度不匹配
模式不能为空
是否替换此匹配项？
替换错误
撤销
剪贴板限制
点击显示位置
复制
复制文本
粘贴
填充选区
全选
查找
替换
再次查找
再次查找（反向）
转到
填充选区
填充模式
请输入有效的十六进制模式
模式太长（最大 32768 字节）
模式超过选区大小
此选区允许的最大字节数
最小范围必须在 0 到 255 之间
最大范围必须在 0 到 255 之间
最小值不能大于最大值
随机字节
范围（十进制）
错误
选区太大，无法复制
最高
最低
平均