Wujudkan Sambungan
Ambil Tangkapan Skrin
Kosongkan Log
Hentikan Tugas
Alamat
Saiz
Kelajuan Pemindahan
Anggaran Masa Baki
Tunjukkan Kertas Dinding Kotak
Maklumat Peranti
Sambung
UTAMA
Partition
Maklumat Memori Flash
Nama Produk
ID Pengilang
Jumlah Kapasiti Peranti Mentah
Bilangan Unit Logik
Versi Spesifikasi
Tarikh Pembuatan
LUN
Nama Partition
Nama Fail
Alamat Blok
Saiz
Jenis
Status
Tugas Partition Android
Baca
Tulis
Padam
Graf
Peruntukan Ruang
UFS
Parameter Sambungan
Amaran: UFS 4.x boleh rosak di atas VCC 2.90
Penguat Isyarat (ISP)
Ini hanya untuk UFS 4.x HS-LSS
Siri-B sedikit lebih pantas daripada siri-A
Akses RAW
Baca
Tulis
Padam
Unit Logik
Saiz
Tulis Bait Pelapik
Pilihan Padam
Padam LUN Tunggal
Lap Keseluruhan Peranti
Alamat Tersuai
Alamat Mula
Alamat Akhir
Jenis Alamat
Sektor
Bait
Pilihan SCSI
Deskriptor
Peranti
Konfigurasi
Saiz
Unit
Sambungan Antara
Rentetan
Geometri
Kuasa
Kesihatan
FBO
Versi Spesifikasi FBO
Saiz Julat LBA yang Disyorkan
Saiz Julat LBA Maksimum
Saiz Julat LBA Minimum
Bilangan Julat LBA Maksimum
Keperluan Penjajaran
Atribut
Bendera
eMMC
Parameter Sambungan
Untuk ISP, gunakan JAM perlahan (6.5 Mhz dll.)
Sambung
Berhenti
Akses RAW
Baca
Tulis
Padam
Partition
Saiz
Pilihan Padam
Padam
Buang
Padam Selamat
Potong (Trim)
Potong Selamat (Secure Trim)
Sanitasi (Pembuangan Data Selamat)
Alamat Tersuai
Mula
Akhir
Jenis Alamat
Sektor
Bait
Pelapik Tulis
Bait
Langkau Padam Perisian Tegar
Tugas Sambungan
Semak Status eMMC
Semak Laporan Kesihatan eMMC
Pilihan RPMB
Pembilang
Konfigurasi Perlindungan Tulis Selamat
Dayakan Perlindungan Tulis Selamat
Guna Kunci RPMB
Jana Kunci Rawak
Tulis Kunci RPMB
Baca Kunci RPMB
Uji Kunci RPMB
Partition
Tulis ke eMMC
Tetapkan Semula Perubahan
Simpan ke Fail
Buka Fail
Mula Kawasan Dipertingkat
Pemeriksaan Kesihatan
Laporan Kesihatan Vendor
Penyediaan
Perkakasan
Penampilan Kotak
Tema LCD
Kecerahan LCD
Kecerahan RGB
Tema RGB
Baca Tetapan
Simpan Tetapan
Pemilih Warna
Logo But
Tukar Kertas Dinding
Ciri-ciri Kotak
Kalibrasi Voltan
Maklumat Memori
Mula Semula USB
Tulis Perisian Tegar Kotak
Pemberitahuan Buzzer Aktif
Mod Simulasi
Potongan Kalibrasi
Maklumat Kotak
Jenis Kotak
Nombor Siri F64
Alamat MAC Bluetooth LE
Versi Fail Pengaktifan
Pautan Sokongan
Perisian
Saiz Fon Jadual Partition
Saiz Fon Log Perisian
Dayakan Kesan Bunyi
Tunjukkan Petua
Utamakan Pengesanan UFS 4.x
Tunjukkan Peratusan Bar Kemajuan
Tunjukkan Grid Senarai Partition
Jangan Tulis ke Cakera (Untuk Ujian Memori Sahaja)
Tunjukkan Tolok Kelajuan
Baca Maklumat Android
Sandaran Partition Keselamatan Android
Tunjukkan Sambungan Nyahpepijat UFS
Penganalisis Partition Android
Baca Maklumat RPMB
Baca/Tulis Perlahan (Untuk IC eMMC Rosak)
Baca Laporan S.M.A.R.T. UFS
Sambung BLE
Tema Visual
Tema Kulit
Warna Teks Log JEDEC
Tetapkan warna
Konfigurasi Penampan WriteBooster:
Mengesahkan Pemuat But Selamat...
Jenis peranti:
Kelas peranti UFS:
Subkelas Storan Massa UFS:
Protokol disokong oleh Peranti UFS:
Dayakan But:
Dayakan But Pendek:
ID Jujukan But:
Sokongan untuk LU keselamatan:
Versi spesifikasi:
Tarikh pembuatan:
Bilangan Unit Logik yang terkenal:
Dayakan Akses Deskriptor dalam Permulaan Separa:
Mod Kuasa Permulaan:
LUN Keutamaan Tinggi:
Jenis Pembuangan Selamat:
Kependaman Penamatan Operasi Latar Belakang:
Tahap ICC Aktif Permulaan:
Ofset Asas Deskriptor Unit 0:
Panjang Parameter Konfigurasi Deskriptor Unit:
Keupayaan RTT Peranti UFS:
Kemas Kini RTC:
Sokongan Ciri-ciri UFS:
Had Masa Kemas Kini Perisian Tegar Medan:
Kedalaman Barisan:
Versi Peranti:
Bilangan Kawasan Perlindungan Tulis Selamat:
Saiz Data PSA Maksimum:
Had Masa Keadaan PSA:
WriteBooster menggunakan Ruang Pengguna:
Jenis Penampan WriteBooster:
Saiz penampan WriteBooster untuk perkongsian
Konfigurasi Port UM CPort:
Saiz Kawasan Memori Bersepadu Minimum
Versi Spesifikasi HPB:
Mod Kawalan HPB:
Bilangan Unit Logik:
Panjang Konfigurasi But:
Panjang Konfigurasi Unit Logik:
Dayakan Rantau RPMB:
Saiz Rantau RPMB 1:
Saiz Rantau RPMB 2:
Saiz Rantau RPMB 3:
Dayakan Unit Logik:
ID LUN But:
Perlindungan Tulis Unit Logik:
Jenis Memori:
Bilangan Unit Peruntukan:
Kebolehpercayaan Data:
Saiz Blok Logik:
Jenis Penyediaan:
Keupayaan Konteks:
Saiz Penampan WriteBooster:
Rantau HPB Maksimum:
Ofset Mula Rantau Tetap HPB:
Rantau Tetap HPB:
Indeks Unit:
Kedalaman Barisan Unit Logik:
Keutamaan Barisan Unit Logik:
Sokongan Jenis Data:
Kiraan Blok Logik:
Saiz Blok Padam:
Kepekaan Kesedaran Keadaan Pengeluaran:
Saiz Rantau RPMB 0:
Kiraan Sumber Memori Fizikal:
Granulariti Unit Besar:
Bilangan Maksimum Rantau HPB Aktif:
Bilangan Rantau HPB Tetap:
Saiz Penampan WriteBooster Unit Logik:
Nombor Versi Keluaran MIPI Unipro:
Nombor Versi Keluaran MIPI M-PHY:
Nama Pengilang:
Nama Produk:
ID OEM:
Nombor siri:
Tahap Semakan Produk:
Jumlah Kiraan Sektor:
Saiz Blok Asli:
Saiz Segmen:
Saiz Unit Peruntukan:
Saiz Blok Boleh Alamat Minimum:
Saiz Blok Baca Optimum:
Saiz Blok Tulis Optimum:
Saiz Penampan Data Masuk Maksimum:
Saiz Penampan Data Keluar Maksimum:
Saiz Data Maksimum dalam Runtuhan Fasa:
Sokongan untuk Pemindahan Data Luar Tertib:
Bilangan Maksimum Unit Logik yang Disokong:
Bilangan Maksimum Bingkai RPMB:
Dasar Sumber Kapasiti Dinamik:
Bilangan Maksimum Konteks Tersedia yang Disokong:
Saiz Unit Tag Data Sistem:
Saiz Sumber Tag Data Sistem:
Jenis Pembuangan Selamat yang Disokong:
Jenis Memori yang Disokong:
Bilangan Jenis Memori yang Disokong:
Jenis Memori Dipertingkat 1:
Unit Peruntukan Maksimum Jenis Memori Dipertingkat 1:
Faktor Penyesuaian Kapasiti Jenis Memori Dipertingkat 1:
Unit Peruntukan Maksimum Memori Kod Sistem:
Faktor Penyesuaian Kapasiti Memori Kod Sistem:
Unit Peruntukan Maksimum Memori Tidak Kekal:
Faktor Penyesuaian Kapasiti Memori Tidak Kekal:
Unit Peruntukan Maksimum Jenis Memori Dipertingkat 1:
Unit Peruntukan Maksimum Jenis Memori Dipertingkat 2:
Faktor Penyesuaian Kapasiti Jenis Memori Dipertingkat 2:
Unit Peruntukan Maksimum Jenis Memori Dipertingkat 3:
Faktor Penyesuaian Kapasiti Jenis Memori Dipertingkat 3:
Unit Peruntukan Maksimum Jenis Memori Dipertingkat 4:
Faktor Penyesuaian Kapasiti Jenis Memori Dipertingkat 4:
Saiz Blok Logik Optimum:
Saiz Penampan WriteBooster Peranti UFS Maksimum:
Kiraan Penampan WriteBooster Peranti UFS Maksimum:
Faktor Penyesuaian Kapasiti WriteBooster:
Mod Penggunaan Ruang Pengguna WriteBooster:
Unit logik berzon maksimum:
Bait Padam Minimum unit logik berzon:
Saiz unit logik berzon:
Saiz Rantau HPB:
Bilangan maksimum LU HPB:
Saiz Sub-Rantau HPB:
Rantau Aktif HPB Maksimum:
Arus VCC Maksimum:
Arus VCCQ Maksimum:
Arus VCCQ2 Maksimum:
Maklumat Pra-Tamat Hayat:
Masa Hayat melalui Kaedah Vendor A:
Masa Hayat melalui Kaedah Vendor B:
Jumlah Kiraan Segar Semula:
Kemajuan Segar Semula:
Laporan Kesihatan Proprietari Vendor:
Permulaan Peranti:
Perlindungan Tulis Kekal:
Perlindungan Tulis Semasa Hidup:
Operasi Latar Belakang:
Operasi Pembersihan (Purge):
Status Ralat Pembersihan:
Ciri Data Luar Tertib:
Mod Jangka Hayat Peranti:
Dayakan Pembersihan:
Dayakan Segar Semula:
Pembuangan Sumber Fizikal:
Jam Masa Nyata:
Permulaan UM:
Operasi Kemas Kini Perisian Tegar Medan:
Perintah Penangguhan UM:
Status Penangguhan UM:
Ciri WriteBooster:
Operasi Pengosongan Penampan WriteBooster:
Pengosongan Penampan WriteBooster Semasa Hibernasi:
Tetapan Semula Penggalak Prestasi Hos:
Pendayaan Penggalak Prestasi Hos:
LUN But:
Mod Kuasa Semasa:
Tahap ICC Aktif:
Keadaan Peranti Semasa Hidup Semula:
Status Operasi Latar Belakang:
Status Operasi Pembersihan:
Saiz Data Masuk Maksimum:
Saiz Data Keluar Maksimum:
Ciri Pemindahan Data Luar Tertib:
Kapasiti Dinamik Diperlukan:
Nilai Frekuensi Jam Rujukan:
Kunci Deskriptor Konfigurasi:
Kawalan Peristiwa Pengecualian:
Status Peristiwa Pengecualian:
Saiz Kawasan Memori Bersepadu:
Permintaan UMPIU UM Maksimum:
Saiz Data Perintah HPB Maksimum:
Saat Berlalu dari GARIS DASAR MASA:
Konfigurasi Konteks:
Blok Diprogram dengan Betul:
Status FFU Peranti:
Status Kesedaran Keadaan Pengeluaran:
Saiz Data Kesedaran Keadaan Pengeluaran:
Masa Tunggu Pengawalan Jam Rujukan:
Suhu Permukaan Pakej Kasar:
Sempadan Suhu Tinggi:
Sempadan Suhu Rendah:
Status Pendikitan:
Status Pengosongan Penampan WriteBooster:
Saiz Penampan WriteBooster Tersedia:
Masa Hayat Penampan WriteBooster:
Saiz Penampan WriteBooster Semasa:
Status EXT_IID:
Saiz Cache Petunjuk Hos:
Status Operasi Segar Semula:
Frekuensi Segar Semula:
Unit Operasi Segar Semula:
Kaedah Segar Semula:
Cap masa sejak 1 Januari 1970 (UTC):
Kawalan Operasi FBO:
Tahap Pengoptimuman FBO:
Keadaan Semasa FBO:
Nombor Siri F64:
Alamat MAC Bluetooth LE:
Jenis Kotak:
Tahap Nyahpepijat:
Versi Fail Pengaktifan:
Cap masa:
Sambung
Klik ini
Putuskan sambungan
Sembunyikan Kertas Dinding Kotak
Tunjukkan Kertas Dinding Kotak
BLE Disambungkan
PIN Salah
Kad SD
eMMC
UFS
Mencari Peranti...
Tulis ke eMMC
Partition Sudah Dikonfigurasikan
Baca / Tetapkan sahaja
Baca / Tulis sekali
Baca / Hidupkan semula kuasa
Baca / Meruap
Tulis sahaja / Meruap
Baca
Baca / Kekal
Baca sahaja
Kosongkan
Tetapkan
Bahasa
Alatan
Alatan
Alatan Diagnostik
Tetapan Umum
Sokongan Dalam Talian
Padam Logik Penuh Kawasan Pengguna
Tugas Sambungan
Partition But
Partition Kawasan Pengguna
Partition Tujuan Am
Teks Disalin
Halaman Seterusnya
Halaman Sebelumnya
Laraskan Amplitud
Dayakan
Amplitud Isyarat
Songsangkan
Gunakan ini untuk
Gunakan hanya untuk
Akses Memori
Alamat Hamba
Daftar
Hamba yang Dikesan
Tukar SDATA dan SCLK
Matikan VIO selepas Mengimbas
Tukar SDA dan SCL
Matikan VDD selepas Mengimbas
Mula Mengimbas
Tunjukkan Pinout
Nilai yang dipilih akan membuat

Adakah anda pasti mahu meneruskan?
Nilai Diperlukan
Sila Masukkan Nilai Heksadesimal
klik di sini untuk menulis nilai
Versi Spesifikasi FBO:
Saiz Julat LBA yang Disyorkan:
Saiz Julat LBA Maksimum:
Saiz Julat LBA Minimum:
Bilangan Julat LBA Maksimum:
Keperluan Penjajaran:
klik di sini untuk menukar nilai
klik di sini untuk membaca nilai
Klik di sini untuk Mematikan IC dengan Selamat
Peranti telah memasuki Mod UFS-PowerDown
Peranti telah memasuki Mod EMMC_POWER_OFF
Anda kini boleh mengeluarkannya dari Soket dengan selamat
Uji Tulis RPMB
Bersihkan RPMB
Pilihan RPMB
Entri
Konfigurasi Perlindungan Tulis Selamat
Alamat Blok Logik
Bilangan Blok Logik
Jenis Perlindungan Tulis
Konfigurasi But
Partition But
Lebar Bas But
Mod But
Pengakuan But
Tetapkan Semula Lebar Bas selepas But
Perlindungan Konfigurasi But Kekal
Konfigurasi Perlindungan Tulis
Status WP Kawasan But 1
Status WP Kawasan But 2
Perlindungan Tulis Sementara
Perlindungan Tulis Kekal
Sokongan WP Selamat
Status WP Selamat
Bacaan RPMB Pantas
Tetapan Kebolehpercayaan Tulis
Tetapkan Semula RPMB
Tugas Lanjutan
Tetapkan Semula Pembilang
Buka Kunci CSD
Tetapan Semula Kilang Penuh
Tetapkan Semula Isyarat
Pengurusan Kapasiti Dinamik
Pengurusan Blok Rosak Selamat
Status Keperluan Kapasiti Dinamik
Tetapan Semula Kilang
Kawasan WP Tersuai
Urus Kapasiti Dinamik
Imbas Kumpulan-WP eMMC
Alih Keluar Perlindungan Tulis
Gelung Sambungan Semula Automatik
Melaraskan Ayunan Voltan Pembezaan
Baca Maklumat S.M.A.R.T.
Maklumat Perlindungan Tulis
B_PWR_WP_EN
Tidak ditanda: Rantau but tidak dilindungi tulis semasa hidup.
Ditanda: Dayakan perlindungan tulis Tempoh Hidup Kuasa ke kawasan but. Bit ini mesti sifar jika B_PWR_WP_DIS (bit 6) ditetapkan. Apabila dibaca, bit ini hanya menunjukkan jika perlindungan semasa hidup telah ditetapkan secara khusus untuk rantau but. Bagaimana perlindungan semasa hidup telah digunakan bergantung pada tetapan bit 7 dan 1. Untuk mengesahkan perlindungan rantau but baca BOOT_WP_STATUS[174].
B_PWR_WP_SEC_SEL
Tidak ditanda: B_PWR_WP_EN (bit 0) terpakai pada kawasan but sahaja, jika B_SEC_WP_SEL (bit 7) ditetapkan.
Ditanda: B_PWR_WP_EN (bit 0) terpakai pada kawasan but sahaja, jika B_SEC_WP_SEL (bit 7) ditetapkan.
B_PERM_WP_EN
Tidak ditanda: Rantau but tidak dilindungi tulis secara kekal.
Ditanda: Rantau but dilindungi tulis secara kekal. Bit ini mesti sifar jika B_PERM_WP_DIS ditetapkan. Apabila dibaca, bit ini hanya menunjukkan jika perlindungan kekal telah ditetapkan secara khusus untuk rantau but. Bagaimana perlindungan kekal telah digunakan bergantung pada tetapan bit 7 dan 3. Untuk mengesahkan perlindungan rantau but baca BOOT_WP_STATUS[174]. Bit ini mungkin sifar jika keseluruhan peranti dilindungi secara kekal menggunakan CSD[13].
B_PERM_WP_SEC_SEL
Tidak ditanda: B_PERM_WP_EN (bit 2) terpakai pada kawasan but sahaja, jika B_SEC_WP_SEL (bit 7) ditetapkan.
Ditanda: B_PERM_WP_EN (bit 2) terpakai pada kawasan but sahaja, jika B_SEC_WP_SEL (bit 7) ditetapkan.
B_PERM_WP_DIS
Tidak ditanda: Induk dibenarkan untuk menetapkan B_PERM_WP_EN (bit 2).
Ditanda: Lumpuhkan penggunaan B_PERM_WP_EN (bit 2) secara kekal. Bit ini mesti sifar jika B_PERM_WP_EN ditetapkan. Bit ini tidak mempunyai kesan ke atas tetapan CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
Tidak ditanda: Induk dibenarkan untuk menetapkan B_PWR_WP_EN (bit 0).
Ditanda: Lumpuhkan penggunaan B_PWR_WP_EN (bit 0). Bit ini mesti sifar jika PWR_WP_EN ditetapkan.
B_SEC_WP_SEL
Tidak ditanda: B_PERM_WP_EN (bit 2) dan B_PWR_WP_EN (bit 0) terpakai pada kedua-dua partition but dan B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) dan B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) tidak mempunyai kesan.
Ditanda: B_PERM_WP_EN (bit 2) dan B_PWR_WP_EN (bit 0) terpakai hanya pada partition but yang dipilih oleh B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) dan B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) masing-masing.
NOTA: Sebaik sahaja peranti telah ditetapkan untuk mendayakan perlindungan pada partition but secara berasingan, ini не dapat diterbalikkan untuk kitaran kuasa. Bit ini membolehkan campuran partition but yang dilindungi secara kekal dan dilindungi semasa hidup.
US_PWR_WP_EN
Tidak ditanda: Perlindungan tulis semasa hidup tidak digunakan apabila CMD28 dikeluarkan.
Ditanda: Gunakan perlindungan Tempoh Hidup Kuasa pada kumpulan perlindungan yang ditunjukkan oleh CMD28. Bit ini tidak boleh ditetapkan jika US_PWR_WP_DIS ditetapkan. Bit ini tidak mempunyai kesan jika US_PERM_WP_EN ditetapkan.
US_PERM_WP_EN
Tidak ditanda: Perlindungan tulis kekal tidak digunakan apabila CMD28 dikeluarkan.
Ditanda: Gunakan perlindungan tulis kekal pada kumpulan perlindungan yang ditunjukkan oleh CMD28. Bit ini не dapat ditetapkan jika US_PERM_WP_DIS ditetapkan.
US_PWR_WP_DIS
Tidak ditanda: Perlindungan tulis semasa hidup boleh digunakan pada kumpulan perlindungan tulis.
Ditanda: Lumpuhkan penggunaan perlindungan tulis tempoh hidup kuasa untuk kumpulan perlindungan tulis dalam semua partition di kawasan pengguna dari saat bit ini ditetapkan sehingga kuasa dialihkan atau tetapan semula perkakasan berlaku. Menetapkan bit ini tidak menjejaskan kawasan yang sudah dilindungi.
US_PERM_WP_DIS
Tidak ditanda: Perlindungan tulis kekal boleh digunakan pada kumpulan perlindungan tulis.
Ditanda: Lumpuhkan penggunaan perlindungan tulis kekal secara kekal untuk kumpulan perlindungan tulis dalam semua partition di kawasan pengguna dari saat bit ini ditetapkan ke hadapan. Menetapkan bit ini tidak menjejaskan kawasan yang sudah dilindungi.
CD_PERM_WP_DIS
Tidak ditanda: Hos dibenarkan untuk menetapkan PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
Ditanda: Lumpuhkan penggunaan PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
PERM_PSWD_DIS
Tidak ditanda: Ciri-ciri perlindungan kata laluan didayakan.
Ditanda: Ciri-ciri perlindungan kata laluan (PADAM (Memaksa padam), KUNCI, BUKA KUNCI, KOSONGKAN_KATA LALUAN, TETAPKAN_KATA LALUAN) dilumpuhkan secara kekal.
Guna
untuk mengubah suai nilai PERM_WRITE_PROTECT dan TMP_WRITE_PROTECT
Format sebagai exFAT
Tulis Ganti Fail Sedia Ada?
Operasi Dibatalkan...
Simpan Fail Lambakan Flash RAW
Pilih Direktori Output
Simpan Fail Lambakan Daftar RAW
Buka Fail Peta Bit
Pilih Fail Flash
Tulis Fail Lambakan Flash RAW
Tulis Fail EXT_CSD
Pilih Fail FFU Binari
Baiki
Tetapan Semula Kilang Penuh eMMC?
Teruskan juga?
Ini akan memadam DATA, BUT, RPMB dan semua Tetapan lain.
Adakah anda pasti mahu Padam?
Adakah anda pasti mahu Tulis?
Padam Partition sebelum Tulis?
Baca Maklumat Partition Super
Tulis Userdata?
Adakah anda pasti mahu Padam
Adakah anda mahu Format
Adakah anda pasti mahu Padam Keseluruhan Peranti?
Buka Kunci/Tetapkan Semula CSD?
Tidak semua eMMC / eMCP Menyokong ciri ini.
Alih Keluar Perlindungan Tulis Kawasan PENGGUNA dan GPPx?
Tulis Daftar CID?
Tulis Konfigurasi WP Selamat?
Penulisan yang berjaya akan menambah 2 kepada Pembilang RPMB.
ADAKAH ANDA BENAR-BENAR PASTI ???
Tulis Kunci RPMB?
Penulisan yang berjaya akan menambah 1 kepada Pembilang RPMB.
Uji Tulis RPMB?
Muatkan XML untuk Partition Lain?
Cari...
Cari Partition
Cari Seterusnya
Muatkan Sandaran Lama
Tiada Lagi Sandaran Lama Ditemui!
Muatkan Sandaran Baharu
Tiada Lagi Sandaran Baharu Ditemui!
Konfigurasi Dimuatkan dari
Cap masa
Konfigurasi
Baiki ralat GPT jika ditemui?
Buka Bungkusan Fail
Pilih Fail yang Dibungkus
Sahkan Semakan Jumlahan dan Hash?
Pilih Kod Varian Negara / Pembekal
Buka Kunci FRP
Format Partition FRP?
Padam Data Pengguna
Padam Data Pengguna?
Adakah anda 100% Pasti?
Data Pengguna akan hilang selama-lamanya.
Adakah anda pasti mahu meneruskan?
Format Kilang Peranti?
Format Kilang Peranti
Pemeriksaan Kosong
Membuka mampatan Fail
Sila tunggu...
Membaca Maklumat Android
Saya faham bahawa saya hanya boleh menggunakan ciri-ciri ini untuk
tujuan eksperimen pada peranti yang saya miliki.

Alih Keluar Akaun
Adakah anda mengesahkan bahawa ini adalah peranti anda?
Membuka Bungkusan Fail
Mengesahkan Semakan Jumlahan
Klik butang Tulis untuk menggunakan Penyediaan UFS
Penyediaan Kilang
Amaran:
Perubahan dalam tetapan Penyediaan UFS akan MEMADAM SEMUA DATA di dalam ic UFS.
Pastikan anda telah membuat sandaran semua partition penting sebelum meneruskan.
Penyediaan UFS semasa disimpan ke:
Menggunakan Atribut Kekal:
Daftar Kotak F64
Sila masukkan semua maklumat yang diperlukan
diperlukan
tidak sama dengan
Nama pertama
Nama terakhir
Alamat emel
Negara
Nombor telefon bimbit
Perkhidmatan Mesej
Nama pengguna
Kaedah Pengesahan OTP
melalui Nombor Telefon Bimbit
melalui Alamat E-mel
melalui Perkhidmatan Mesej
Buat Kata Laluan Akaun
Sahkan Kata Laluan
Maklumat pengguna
Pendaftaran Dalam Talian Kotak F64
Hantar
Sila masukkan OTP sebelum pemasa tamat
dihantar ke
Hantar OTP
Minta OTP baharu
Tugas Pendaftaran Dalam Talian
Maklumat Pengguna Dihantar
Meminta OTP...
Mengesahkan OTP...
Kotak Berjaya Didaftarkan!
Pendaftaran Kotak GAGAL!
Ralat Pelayan
ATRIBUT PARTITION DIPERTINGKAT
Pilih Jenis SoC Peranti
Buka Pemuat Awal MTK
Semak eMMC / UFS yang Disokong oleh Pemuat Awal
Belum disokong lagi
Buka bungkusan fail SIN lain juga?
Pilih Konfigurasi
Memori Digunakan
Pengimbasan RFFE sedang berjalan...
Pengimbasan I2C sedang berjalan...
Pengimbasan I3C sedang berjalan...
Pengimbasan SPI sedang berjalan...
Pengimbasan UART sedang berjalan...
Klik BERHENTI untuk Batal
Persediaan Umum
Adakah anda pasti mahu MEMULAKAN SEMULA USB?
Semua Tugas yang Sedang Berjalan akan DIBATALKAN.
Teruskan dengan MEMULAKAN SEMULA USB?
Adakah anda pasti mahu
MENGHENTIKAN tugas semasa?
Sila pilih satu
Tulis Daftar CSD?
RALAT
LINDUNGI TULIS SECARA KEKAL
keseluruhan
Jika anda 100% pasti, kemudian klik YA 3 kali...
Jawab ini
Tulis Data RPMB?
Penulisan Data RPMB ini akan menambah
kepada Pembilang Tulis
Sertakan Item OTP?
Sertakan Item Perlindungan Tulis?
Sertakan Item Tetapan Partition?
Ralat memulakan penemuan
Lumpuhkan Kemas Kini Perisian Tegar Secara Kekal?
Adakah anda pasti mahu Tetapkan
Perlindungan Tulis Kekal?
Adakah anda pasti mahu keluar?
Tugas Aktif Sedang Berjalan! Keluar juga?
Uji Kunci RPMB?
Uji Tulis RPMB?
Ujian yang berjaya akan menambah 1 kepada Pembilang.
KUNCI SECARA KEKAL
Deskriptor Konfigurasi?
Mula Semula Aplikasi untuk menggunakan Tema?
Putuskan sambungan eMMC dengan Selamat?
Muktamadkan Tetapan Partition?
Prosedur ini Boleh Diprogram Sekali Sahaja (OTP)
Adakah anda pasti mahu menggunakan perubahan?
Beberapa pilihan yang dipilih mungkin OTP
Adakah anda pasti mahu Melumpuhkan perubahan secara kekal
bit daftar konfigurasi but yang berkaitan dengan mod but?
Tetapkan Semula Data dan Kunci RPMB?
Baca Kunci RPMB?
Tetapkan Semula Penyediaan eMMC Kilang?
Ini akan MEMADAM semua DATA dari
dan juga MENETAPKAN SEMULA tetapan EXT_CSD.
Tetapkan Semula Pembilang RPMB?
Lepaskan
bait dari Partition PENGGUNA?
Asal
Dilaraskan
Prosedur ini akan menjadikan Partition PENGGUNA lebih kecil
Maklumat Soket
Jenis Soket
Nombor siri
Tarikh Pembuatan
Ciri-ciri Diaktifkan
Tunjukkan Voltan Kotak
Ayunan Voltan Pembezaan UFS
Saya telah membaca EULA
Saya bersetuju dengan EULA
Sokongan
Media Sosial
Manual pengguna
Kedai atas talian
Aksesori Pilihan
Pengaktifan
Dayakan
Tahan kekunci CTRL untuk MoviNand FFU
Ini akan memadam semua DATA kecuali RPMB
Buka Kunci Konfigurasi Partition
Mengubah Partition akan MEMADAM semua Data (Kecuali RPMB)!
Konfigurasi Partition Dikunci
Maklumat NTAG®
Tarikh Pengaturcaraan
Memori Pengguna
Status Kunci
Merah
Hijau
Biru
Songsangkan Pilihan
Lumpuhkan
Pilih Fail Sandaran
Pengganda Saiz Penampan
Tulis Ganti Fail yang Tidak Dibungkus?
Tahap Pengecualian Peranti:
Operasi HID:
Saiz HID Tersedia:
Saiz HID:
Nisbah Kemajuan HID:
Keadaan HID:
Maklumat Petunjuk Ubah Saiz Penampan WriteBooster:
Dayakan Ubah Saiz Penampan WriteBooster:
Status Operasi Ubah Saiz WriteBooster:
Mod Pengosongan Separa Penampan WriteBooster:
Saiz FIFO Pengosongan Separa Maksimum WriteBooster:
Saiz FIFO Pengosongan Separa Semasa WriteBooster:
Saiz Peruntukan Penampan Tetap Semasa WriteBooster:
Saiz Penampan Tetap Tersedia WriteBooster:
Saiz Tertulis Kumulatif WriteBooster:
Saiz Penampan Tetap Pengosongan Separa WriteBooster:
Saiz Minimum Tidak Tetap Pengosongan Separa WriteBooster:
Dayakan Pembatalan Pengetatan Data yang Ditetapkan:
Format Perwakilan Faktor Penyesuaian Kapasiti:
Pulihkan CID Sebelumnya
Alih Keluar Kumpulan Perlindungan Tulis
dan mungkin PADAM SEMUA DATA?
Adakah anda sudah Menyandarkan Data Penting?
Adakah anda bersedia untuk Mengucapkan Selamat Tinggal kepada Semua Data Anda?
Imbas Semula UFS untuk menyemak Status Perlindungan Tulis
RALAT: Buka Kunci bConfigDescrLock (OTP) Dahulu
Ciri tidak disokong oleh eMMC ini
Direktori Kerja ditetapkan ke Folder
Klik YA untuk Memadam Partition dengan 0xFF (Kaedah Baharu)
Klik TIDAK untuk Memadam Partition dengan 0x00 (Kaedah Lama)
Tetapkan Pembilang RPMB
Adakah anda sudah mempunyai Sandaran Data RPMB Penuh?
Masukkan Nilai Pembilang yang Dikehendaki
Pilih Fail Sandaran Binari RPMB
Data RPMB KOSONG!
Muatkan GPT untuk Partition Lain?
Tukar Slot But?
Pilih But A atau B
Pilih Prosedur yang Betul
Keselamatan Baharu untuk Android 14 dan 15
Keselamatan Baharu FRP (2024, 2025)
Keselamatan Lama FRP
Konfigurasi Partition
Jam Rujukan
Deskriptor Konfigurasi (OTP)
Pilih Saiz Bacaan RPMB
Padam semua LUN
(Baiki UFS Perlahan)
Ini не akan memadam RPMB atau Kawasan yang Dilindungi Tulis
Padam semua Partition
Buka Kunci OEM
Tetapkan Dayakan Buka Kunci OEM?
Padam sebelum Tulis
Sandaran
Langkau Userdata
Tulis ke Slot A dan B
Masukkan Tera Air Tersuai
Baca/Tulis Perlahan (Untuk IC UFS Rosak)
Ubah Saiz Partition Data?
Format Partition
Pilih Partition untuk Diformat
SEMUA DATA AKAN HILANG
Tetapkan Slot Android A
Langkau Isi Fail Jarang eMMC
Maklumat Partition
GUID Jenis Partition
GUID Partition Unik
Nama Partition
LBA Pertama
LBA Terakhir
Bendera
Gunakan Perubahan
Padam Partition
Tukar BIN kepada JARANG
Tukar JARANG kepada BIN
Potong Ruang Kosong
Pilih Berbilang Fail Jarang
Menjarangkan Fail
Membatalkan Penjarangan Fail
Pilih Fail Binari
Pilih Fail Jarang
Keutamaan
Percubaan Baki
Berjaya
Baca sahaja
Salinan bayangan
Tersembunyi
Tiada huruf pemacu
Tugas Sambungan Utama
Tugas Pasca Sambungan
Pembuangan FRP Automatik
Baca Status But MTK
Baca Status But MOTO
Pilihan Pemuatan Fail
Pembahagian GPT
Imej Mentah Tunggal
Semak Info KG
Kemas Kini Info KG
Status KG
Versi KG RPMB
Padam Info Status
Padam Info Skrin Kunci
Padam Log Pelayan
Padam Metadata
Padam Data Selamat
Padam Token Selamat
Padam Sijil
Menukar Status KG adalah Haram di Kebanyakan Negara
Tetapkan Semula Latihan RAM
Tetapkan Semula Latihan RAM?
Padam Data RPMB
Ini akan PADAM SEMUA LUNS dan Data RPMB
Alat Fail
Skrip
Alat Skrip
Jalankan Skrip
Guna WriteBooster?
Sambungkan Semula Kotak F64
Sila sambungkan 1 Kotak F64 sahaja!
Menunggu Kotak F64...
Kotak Dikesan...
Kunci Skrip
Kunci Skrip kepada Nombor Siri Kotak F64
Pilih Fail Skrip F64
Tunjukkan Kelajuan Pemindahan UFS Lebih Besar
Sembunyikan Maklumat daripada Log
Semak Android Verified Boot?
Hashing Blok Data
Alat Membuka Perisian Tegar
Alat Pembangun
Kemas Kini Hash
Tandatangan Partition Android
Pilih Imej Partition Android
Ini akan mengemas kini HASHES tanpa membuat sandaran.
Ini akan mengemas kini Kunci PERIBADI tanpa membuat sandaran.
Pilih Imej Partition Android
Mengemas Kini Kunci Peribadi
Pilih Fail Kunci PEM
Saya faham bahawa alat ini hanya untuk pembangun.
Pembangun Android
Ini akan membuka dan menyahkompres fail but.
Pilih Fail Boot Android
Buka Boot Android
Pilih Fail Kernel
Mengompres Fail
Pek Boot Android
Ini akan membungkus dan menimpa fail.
Adakah anda pasti ingin memindahkan partisi ini?
Ini akan MEMADAM DATA PENGGUNA
Pindahkan Partisi
Saiz Kosong
Memadam
Berbilang Fail Dimuatkan
Fail Dimuatkan
Padam Berjaya
Limpahan Sektor
Padam Gagal
Padam Berjaya
Tidak Dipilih
Limpahan Sektor
Format Berjaya
Format Gagal
Membaca
Sandaran Berjaya
Sandaran Gagal
Semakan Kosong
Memulakan...
Memulakan
Memformat
Berjaya
Sekatan adalah Kosong
Tidak Kosong
Saiz Kecil
Tulis Sifar
Tulis PGPT Berjaya
Tulis PGPT GAGAL
Tulis SGPT Berjaya
Tulis SGPT GAGAL
Mengkonfigurasi GPT...
Tugas Dilangkau
Tulis MBR Berjaya
Tulis MBR GAGAL
Baca Berjaya
Baca Gagal
Tulis PT Berjaya
Tulis PT GAGAL
Sandaran PT GAGAL
Tulis partinfo Berjaya
Tulis partinfo GAGAL
Membaiki PT...
Membaiki partinfo...
Sandaran partinfo GAGAL
Tulis MPT Berjaya
Tulis MPT GAGAL
Membaiki MPT...
Membaiki MBR...
Sandaran MPT GAGAL
Sandaran MBR GAGAL
Tulis Berjaya
Tulis Gagal
Membahagi Semula MBR...
Nyahmampat
Nyahmampat...
Nyahmampat OK
Nyahmampat Gagal
Menulis
Memadam...
Menulis...
Fail Tidak Sah
Kosong
Mengesahkan
Disahkan
Tidak Disahkan
Rosak
Menyemak Footer AVB
Padam Sahaja
Fail Dimuatkan
Mengemas Kini MBR...
Mengemas Kini GPT...
Buka Kunci OEM
Buka Kunci OEM Gagal
Buka Kunci OEM Berjaya
Menampal
tambah fail
Butang Kiri Tetikus
Klik Sekali + Tahan : Seret Imej
Klik Dua Kali : Muat Imej Baharu
Roda Tatal Tengah
Tatal ke Atas : Zum Masuk (+ KEKUNCI SHIFT : Lebih Laju, + KEKUNCI CTRL : Lebih Perlahan)
Tatal ke Bawah : Zum Keluar (+ KEKUNCI SHIFT : Lebih Laju, + KEKUNCI CTRL : Lebih Perlahan)
Butang Kanan Tetikus
Putar Ikut Arah Jam (+ KEKUNCI SHIFT : Putar Lawan Arah Jam)
Paparan Partisi HEX
Adakah anda pasti mahu melihat Partisi HEX?
Pergi ke Offset
Masukkan Offset
Maksimum
Hex
Perpuluhan
Rentetan-teks
Nilai-Hex
Cari
Ganti dengan
Pilihan
Pengekodan teks
Peka huruf besar-kecil
Tanya sebelum ganti
Arah carian
Semua
Ke hadapan
Ke belakang
OK
Ganti semua
Batal
Cari
Nilai tidak ditemui
Tiada padanan sebelumnya ditemui
Corak tidak boleh kosong
Ganti
Rentetan mestilah mempunyai panjang yang sama
Ketidakpadanan panjang corak
Corak tidak boleh kosong
Ganti padanan ini?
Ralat Penggantian
Batal
Had Papan Keratan
Klik untuk mendedahkan lokasi
Salin
Salin Teks
Tampal
Isi pilihan
Pilih semua
Cari
Ganti
Cari lagi
Cari lagi (terbalik)
Pergi ke
Isi pilihan
Isi corak
Sila masukkan corak hex yang sah
Corak terlalu panjang (Maks 32768 bait)
Corak melebihi saiz pilihan
Bait maksimum yang dibenarkan untuk pilihan ini
Julat minimum mestilah antara 0 dan 255
Julat maksimum mestilah antara 0 dan 255
Nilai minimum tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimum
Bait rawak
Julat (perpuluhan)
Ralat
Pilihan terlalu besar untuk disalin
Maksimum
Minimum
Purata