Magtatag ng Koneksyon
Kumuha ng Screenshot
I-clear ang mga Log
Itigil ang Gawain
Address
Sukat
Bilis ng Paglipat
Tinatayang Oras na Natitira
Ipakita ang Wallpaper ng Box
Impormasyon ng Device
Kumonekta
PANGUNAHIN
Mga Partisyon
Impormasyon ng Flash Memory
Pangalan ng Produkto
ID ng Manufacturer
Kabuuang Kapasidad ng Raw Device
Bilang ng mga Logical Unit
Bersyon ng Pagtutukoy
Petsa ng Paggawa
LUN
Pangalan ng Partisyon
Pangalan ng File
Address ng Block
Sukat
Uri
Katayuan
Mga Gawain sa Partisyon ng Android
Basahin
Isulat
Burahin
Graph
Paglalaan ng Espasyo
UFS
Mga Parameter ng Koneksyon
Babala: Maaaring masira ang UFS 4.x sa itaas ng VCC 2.90
Pampalakas ng Signal (ISP)
Ito ay para lamang sa UFS 4.x HS-LSS
Ang serye-B ay bahagyang mas mabilis kaysa sa serye-A
RAW Access
Basahin
Isulat
Burahin
Logical Unit
Sukat
Isulat ang Padding Byte
Mga Opsyon sa Pagbura
Burahin ang Isang LUN
Linisin ang Buong Device
Custom na Address
Simulang Address
Pagtapos na Address
Uri ng Address
Sektor
Byte
Mga Opsyon sa SCSI
Mga Deskriptor
Device
Configuration
Sukat
Yunit
Interconnect
String
Heometriya
Power
Kalusugan
FBO
Bersyon ng Pagtutukoy ng FBO
Inirerekomendang Laki ng Saklaw ng LBA
Pinakamataas na Laki ng Saklaw ng LBA
Pinakamababang Laki ng Saklaw ng LBA
Pinakamataas na Bilang ng mga Saklaw ng LBA
Kinakailangan sa Pag-align
Mga Katangian
Mga Flag
eMMC
Mga Parameter ng Koneksyon
Para sa ISP, gumamit ng mabagal na CLOCK (6.5 Mhz atbp.)
Kumonekta
Itigil
RAW Access
Basahin
Isulat
Burahin
Partisyon
Sukat
Mga Opsyon sa Pagbura
Burahin
Itapon
Ligtas na Pagbura
I-trim
Ligtas na Pag-trim
I-sanitize (Ligtas na Pag-alis ng Data)
Custom na Address
Panimula
Pangwakas
Uri ng Address
Sektor
Byte
Padding sa Pagsulat
Byte
Laktawan ang Pagbura ng Firmware
Mga Gawain sa Koneksyon
Suriin ang Katayuan ng eMMC
Suriin ang Ulat sa Kalusugan ng eMMC
Mga Opsyon sa RPMB
COUNTER
Configuration ng Ligtas na Proteksyon sa Pagsulat
Paganahin ang Ligtas na Proteksyon sa Pagsulat
Gamitin ang RPMB Key
Bumuo ng Random na Key
Isulat ang RPMB Key
Basahin ang RPMB Key
Subukan ang RPMB Key
Mga Partisyon
Isulat sa eMMC
I-reset ang mga Pagbabago
I-save sa File
Buksan ang File
Simula ng Pinahusay na Lugar
Pagsusuri sa Kalusugan
Ulat sa Kalusugan ng Vendor
Pagkakaloob
Hardware
Hitsura ng Box
Tema ng LCD
Liwanag ng LCD
Liwanag ng RGB
Tema ng RGB
Basahin ang mga Setting
I-save ang mga Setting
Tagapili ng Kulay
Logo ng Boot
Baguhin ang Wallpaper
Mga Tampok ng Box
I-calibrate ang Boltahe
Impormasyon ng Memorya
I-restart ang USB
Isulat ang Firmware ng Box
Mga Abiso ng Aktibong Buzzer
Mode ng Simulation
Pag-trim ng Calibrasyon
Impormasyon ng Box
Uri ng Box
Serial Number ng F64
Address ng MAC ng Bluetooth LE
Bersyon ng Activation File
Link ng Suporta
Software
Laki ng Font ng Talahanayan ng Partisyon
Laki ng Font ng Log ng Software
Paganahin ang mga Sound Effect
Ipakita ang mga Pahiwatig
Unahin ang Pagtuklas ng UFS 4.x
Ipakita ang Porsyento ng Progressbar
Ipakita ang Grid ng Listahan ng Partisyon
Huwag Isulat sa Disk (Para sa Pagsubok ng Memorya Lamang)
Ipakita ang Speed Gauge
Basahin ang Impormasyon ng Android
Backup ng Partisyon ng Seguridad ng Android
Ipakita ang Koneksyon sa Pag-debug ng UFS
Analyzer ng Partisyon ng Android
Basahin ang Impormasyon ng RPMB ng UFS
Mabagal na Pagbasa/Pagsulat (Para sa Masamang IC ng eMMC)
Basahin ang Ulat ng S.M.A.R.T. ng UFS
Ikonekta ang BLE
Mga Visual na Tema
Tema ng Balat
Kulay ng Teksto ng JEDEC Logs
Itakda ang kulay
Configuration ng buffer ng WriteBooster:
Pinapatunayan ang Secure Bootloader...
Uri ng device:
Klase ng UFS Device:
Subclass ng UFS Mass Storage:
Protokol na sinusuportahan ng UFS Device:
Naka-enable ang Boot:
Naka-enable ang Maikling Boot:
ID ng Pagkakasunod-sunod ng Boot:
Suporta para sa security LU:
Bersyon ng detalye:
Petsa ng Paggawa:
Bilang ng mga Kilalang Logical Unit:
Naka-enable ang Access sa Descriptor sa Partial Initialization:
Paunang Power Mode:
Mataas na Priyoridad na LUN:
Uri ng Ligtas na Pag-alis:
Latency ng Pagtatapos ng mga Operasyon sa Background:
Paunang Aktibong Antas ng ICC:
Base Offset ng Unit Descriptor 0:
Haba ng Parameter ng Configuration ng Unit Descriptor:
Kakayahan ng RTT ng UFS Device:
Update ng RTC:
Suporta sa mga Tampok ng UFS:
Timeout ng Pag-update ng Firmware sa Field:
Lalim ng Pila:
Bersyon ng Device:
Bilang ng mga Lugar na may Ligtas na Proteksyon sa Pagsulat:
Pinakamataas na Laki ng Data ng PSA:
Timeout ng Estado ng PSA:
Ginagamit ng WriteBooster ang User Space:
Uri ng Buffer ng WriteBooster:
Laki ng buffer ng WriteBooster para sa ibinahagi
Configuration ng UM CPort:
Pinakamababang Laki ng Lugar ng Pinag-isang Memorya
Bersyon ng Detalye ng HPB:
Mode ng Pagkontrol ng HPB:
Bilang ng mga Logical Unit:
Haba ng Configuration ng Boot:
Haba ng Configuration ng Logical Unit:
Paganahin ang Rehiyon ng RPMB:
Laki ng Rehiyon ng RPMB 1:
Laki ng Rehiyon ng RPMB 2:
Laki ng Rehiyon ng RPMB 3:
Paganahin ang Logical Unit:
ID ng Boot LUN:
Proteksyon sa Pagsulat ng Logical Unit:
Uri ng Memorya:
Bilang ng mga Yunit ng Paglalaan:
Pagiging Maaasahan ng Data:
Laki ng Logical Block:
Uri ng Pagkakaloob:
Mga Kakayahan ng Konteksto:
Laki ng Buffer ng WriteBooster:
Pinakamataas na mga Rehiyon ng HPB:
Offset ng Simula ng Naka-pin na Rehiyon ng HPB:
Mga Naka-pin na Rehiyon ng HPB:
Index ng Yunit:
Lalim ng Pila ng Logical Unit:
Priyoridad ng Pila ng Logical Unit:
Suporta sa Uri ng Data:
Bilang ng Logical Block:
Laki ng Bloke ng Pagbura:
Sensitibidad ng Kamalayan sa Estado ng Produksyon:
Laki ng Rehiyon ng RPMB 0:
Bilang ng mga Pisikal na Mapagkukunan ng Memorya:
Granularity ng Malaking Yunit:
Pinakamataas na Bilang ng mga Aktibong Rehiyon ng HPB:
Bilang ng mga Naka-pin na Rehiyon ng HPB:
Laki ng Buffer ng WriteBooster ng Logical Unit:
Numero ng Bersyon ng Paglabas ng MIPI Unipro:
Numero ng Bersyon ng Paglabas ng MIPI M-PHY:
Pangalan ng Manufacturer:
Pangalan ng Produkto:
ID ng OEM:
Serial Number:
Antas ng Pagbabago ng Produkto:
Kabuuang Bilang ng Sektor:
Katutubong Laki ng Bloke:
Laki ng Segmento:
Laki ng Yunit ng Paglalaan:
Pinakamababang Laki ng Bloke na Maaaring I-address:
Pinakamainam na Laki ng Bloke sa Pagbasa:
Pinakamainam na Laki ng Bloke sa Pagsulat:
Pinakamataas na Laki ng Buffer ng Data-in:
Pinakamataas na Laki ng Buffer ng Data-out:
Pinakamataas na Laki ng Data sa isang Phase Collapse:
Suporta para sa Out-of-Order na Paglipat ng Data:
Pinakamataas na Bilang ng mga Sinuportahang Logical Unit:
Pinakamataas na Bilang ng mga RPMB Frame:
Patakaran sa Mapagkukunan ng Dynamic na Kapasidad:
Pinakamataas na Bilang ng mga Sinuportahang Magagamit na Konteksto:
Laki ng Yunit ng System Data Tag:
Laki ng Mapagkukunan ng System Data Tag:
Mga Sinuportahang Uri ng Ligtas na Pag-alis:
Mga Sinuportahang Uri ng Memorya:
Bilang ng mga Sinuportahang Uri ng Memorya:
Pinahusay na Uri ng Memorya 1:
Pinahusay na Uri ng Memorya 1 Pinakamataas na mga Yunit ng Paglalaan:
Pinahusay na Uri ng Memorya 1 Salik ng Pagsasaayos ng Kapasidad:
Memorya ng System Code Pinakamataas na mga Yunit ng Paglalaan:
Memorya ng System Code Salik ng Pagsasaayos ng Kapasidad:
Memorya na Hindi Persistente Pinakamataas na mga Yunit ng Paglalaan:
Memorya na Hindi Persistente Salik ng Pagsasaayos ng Kapasidad:
Pinahusay na Uri ng Memorya 1 Pinakamataas na mga Yunit ng Paglalaan:
Pinahusay na Uri ng Memorya 2 Pinakamataas na mga Yunit ng Paglalaan:
Pinahusay na Uri ng Memorya 2 Salik ng Pagsasaayos ng Kapasidad:
Pinahusay na Uri ng Memorya 3 Pinakamataas na mga Yunit ng Paglalaan:
Pinahusay na Uri ng Memorya 3 Salik ng Pagsasaayos ng Kapasidad:
Pinahusay na Uri ng Memorya 4 Pinakamataas na mga Yunit ng Paglalaan:
Pinahusay na Uri ng Memorya 4 Salik ng Pagsasaayos ng Kapasidad:
Pinakamainam na Laki ng Logical Block:
Pinakamataas na Laki ng Buffer ng WriteBooster ng UFS Device:
Pinakamataas na Bilang ng Buffer ng WriteBooster ng UFS Device:
Salik ng Pagsasaayos ng Kapasidad ng WriteBooster:
Mode ng Pagkonsumo ng User Space ng WriteBooster:
Pinakamataas na mga logical unit na naka-zone:
Pinakamababang mga Byte sa Pagbura ng logical unit na naka-zone:
Laki ng logical unit na naka-zone:
Laki ng Rehiyon ng HPB:
Pinakamataas na bilang ng LU ng HPB:
Laki ng Sub-Rehiyon ng HPB:
Pinakamataas na mga Aktibong Rehiyon ng HPB:
Pinakamataas na Kasalukuyang VCC:
Pinakamataas na Kasalukuyang VCCQ:
Pinakamataas na Kasalukuyang VCCQ2:
Impormasyon Bago Matapos ang Buhay:
Haba ng Buhay sa pamamagitan ng Paraan ng Vendor A:
Haba ng Buhay sa pamamagitan ng Paraan ng Vendor B:
Kabuuang Bilang ng Pag-refresh:
Progreso ng Pag-refresh:
Ulat sa Kalusugan na Pag-aari ng Vendor:
Pagsisimula ng Device:
Permanenteng Proteksyon sa Pagsulat:
Proteksyon sa Pagsulat sa Power On:
Mga Operasyon sa Background:
Operasyon ng Paglilinis:
Katayuan ng Error sa Paglilinis:
Tampok ng Data na Wala sa Ayos:
Mode ng Haba ng Buhay ng Device:
Paganahin ang Paglilinis:
Paganahin ang Pag-refresh:
Pag-alis ng Pisikal na Mapagkukunan:
Orasan ng Real Time:
Pagsisimula ng UM:
Operasyon ng Pag-update ng Firmware sa Field:
Utos na I-suspend ang UM:
Katayuan ng Pag-suspend ng UM:
Tampok ng WriteBooster:
Operasyon ng Pag-flush ng Buffer ng WriteBooster:
Pag-flush ng Buffer ng WriteBooster sa Panahon ng Hibernate:
I-reset ang Host Performace Booster:
Paganahin ang Host Performance Booster:
Boot LUN:
Kasalukuyang Power Mode:
Aktibong Antas ng ICC:
Estado ng Device sa Power On Reset:
Katayuan ng Operasyon sa Background:
Katayuan ng Operasyon ng Paglilinis:
Pinakamataas na Laki ng Data In:
Pinakamataas na Laki ng Data Out:
Tampok ng Paglipat ng Data na Wala sa Ayos:
Kailangan ng Dynamic na Kapasidad:
Halaga ng Dalas ng Reference Clock:
Lock ng Descriptor ng Configuration:
Kontrol ng Kaganapan ng Exception:
Katayuan ng Kaganapan ng Exception:
Laki ng Lugar ng Pinag-isang Memorya:
Pinakamataas na mga Kahilingan ng UMPIU ng UM:
Pinakamataas na Laki ng Data ng Utos ng HPB:
Mga Segundong Lumipas mula sa TIME BASELINE:
Configuration ng Konteksto:
Mga Bloke na Na-program nang Tama:
Katayuan ng FFU ng Device:
Katayuan ng Kamalayan sa Estado ng Produksyon:
Laki ng Data ng Kamalayan sa Estado ng Produksyon:
Oras ng Paghihintay ng Gating ng Reference Clock:
Tinatayang Temperatura sa Ibabaw ng Kaso ng Package:
Mataas na Hangganan ng Temperatura:
Mababang Hangganan ng Temperatura:
Katayuan ng Throttling:
Katayuan ng Pag-flush ng Buffer ng WriteBooster:
Magagamit na Laki ng Buffer ng WriteBooster:
Haba ng Buhay ng Buffer ng WriteBooster:
Kasalukuyang Laki ng Buffer ng WriteBooster:
Katayuan ng EXT_IID:
Laki ng Cache ng Pahiwatig ng Host:
Katayuan ng Operasyon ng Pag-refresh:
Dalas ng Pag-refresh:
Yunit ng Operasyon ng Pag-refresh:
Paraan ng Pag-refresh:
Timestamp mula Enero 1, 1970 (UTC):
Kontrol ng Operasyon ng FBO:
Antas ng Pag-optimize ng FBO:
Kasalukuyang Estado ng FBO:
Serial Number ng F64:
Address ng MAC ng Bluetooth LE:
Uri ng Box:
Antas ng Pag-debug:
Bersyon ng Activation File:
Timestamp:
Kumonekta
I-click ito
Idiskonekta
Itago ang Wallpaper ng Box
Ipakita ang Wallpaper ng Box
Nakakonekta ang BLE
Maling PIN
SD Card
eMMC
UFS
Naghahanap ng mga Device...
Isulat sa eMMC
Naka-configure na ang mga Partisyon
Basahin / Itakda lamang
Basahin / Isulat nang isang beses
Basahin / I-reset sa power on
Basahin / Pabagu-bago
Isulat lamang / Pabagu-bago
Basahin
Basahin / Persistente
Basahin lamang
I-clear
Itakda
Wika
Mga Tool
Mga Tool
Mga Tool sa Diagnostic
Pangkalahatang mga Setting
Suporta sa Online
Buong Lohikal na Pagbura ng Lugar ng Gumagamit
Mga Gawain sa Koneksyon
Partisyon ng Boot
Partisyon ng Lugar ng Gumagamit
Partisyon ng Pangkalahatang Layunin
Nakopya ang Teksto
Susunod na Pahina
Nakaraang Pahina
Ayusin ang Amplitude
Paganahin
Amplitude ng Signal
Baligtarin
Gamitin ito para sa
Gamitin lamang para sa
Access sa Memorya
Address ng Slave
Irehistro
Mga Natukoy na Slave
Palitan ang SDATA at SCLK
I-power Down ang VIO pagkatapos ng Pag-scan
Palitan ang SDA at SCL
I-power Down ang VDD pagkatapos ng Pag-scan
Simulan ang Pag-scan
Ipakita ang Pinout
Ang napiling halaga ay gagawa

Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy?
Kailangan ng Halaga
Mangyaring Magpasok ng isang Halaga ng Hexadecimal
i-click dito upang isulat ang halaga
Bersyon ng Detalye ng FBO:
Inirerekomendang Laki ng Saklaw ng LBA:
Pinakamataas na Laki ng Saklaw ng LBA:
Pinakamababang Laki ng Saklaw ng LBA:
Pinakamataas na Bilang ng mga Saklaw ng LBA:
Kinakailangan sa Pag-align:
i-click dito upang baguhin ang halaga
i-click dito upang basahin ang halaga
I-click dito upang Ligtas na I-power Down ang IC
Pumasok ang device sa UFS-PowerDown Mode
Pumasok ang device sa EMMC_POWER_OFF Mode
Maaari mo na itong ligtas na alisin sa Socket
Subukan ang Pagsulat sa RPMB
Linisin ang RPMB
Mga Opsyon sa RPMB
Pagpasok
Configuration ng Ligtas na Proteksyon sa Pagsulat
Address ng Logical Block
Bilang ng mga Logical Block
Uri ng Proteksyon sa Pagsulat
Configuration ng Boot
Partisyon ng Boot
Lapad ng Bus ng Boot
Mode ng Boot
Pagkilala sa Boot
I-reset ang Lapad ng Bus pagkatapos ng Boot
Permanenteng Proteksyon sa Configuration ng Boot
Configuration ng Proteksyon sa Pagsulat
Katayuan ng WP ng Boot Area 1
Katayuan ng WP ng Boot Area 2
Pansamantalang Proteksyon sa Pagsulat
Permanenteng Proteksyon sa Pagsulat
Suporta sa Ligtas na WP
Katayuan ng Ligtas na WP
Mabilis na Pagbasa ng RPMB
Mga Setting ng Pagiging Maaasahan sa Pagsulat
I-reset ang RPMB
Mga Advanced na Gawain
I-reset ang Counter
I-unlock ang CSD
Buong Pag-reset sa Pabrika
I-reset ang Signal
Pamamahala ng Dynamic na Kapasidad
Pamamahala ng Ligtas na Masamang Bloke
Katayuan ng Pangangailangan ng Dynamic na Kapasidad
Pag-reset sa Pabrika
Custom na Lugar ng WP
Pamahalaan ang Dynamic na Kapasidad
I-scan ang mga WP-Group ng eMMC
Alisin ang Proteksyon sa Pagsulat
Awtomatikong Loop ng Muling Pagkonekta
Inaayos ang Pagbabago ng Boltahe ng Differential
Basahin ang Impormasyon ng S.M.A.R.T.
Impormasyon ng Proteksyon sa Pagsulat
B_PWR_WP_EN
Hindi naka-check: Ang rehiyon ng boot ay hindi protektado sa pagsulat sa power-on.
Naka-check: Paganahin ang proteksyon sa pagsulat sa Panahon ng Power-On sa lugar ng boot. Dapat zero ang bit na ito kung nakatakda ang B_PWR_WP_DIS (bit 6). Kapag binasa, ipinapahiwatig lamang ng bit na ito kung ang proteksyon sa power-on ay partikular na itinakda para sa isang rehiyon ng boot. Kung paano inilapat ang proteksyon sa power-on ay nakasalalay sa setting ng mga bit 7 at 1. Upang i-verify ang proteksyon ng rehiyon ng boot basahin ang BOOT_WP_STATUS[174].
B_PWR_WP_SEC_SEL
Hindi naka-check: Ang B_PWR_WP_EN (bit 0) ay nalalapat lamang sa lugar ng boot, kung nakatakda ang B_SEC_WP_SEL (bit 7).
Naka-check: Ang B_PWR_WP_EN (bit 0) ay nalalapat lamang sa lugar ng boot, kung nakatakda ang B_SEC_WP_SEL (bit 7).
B_PERM_WP_EN
Hindi naka-check: Ang rehiyon ng boot ay hindi permanenteng protektado sa pagsulat.
Naka-check: Ang rehiyon ng boot ay permanenteng protektado sa pagsulat. Dapat zero ang bit na ito kung nakatakda ang B_PERM_WP_DIS. Kapag binasa, ipinapahiwatig lamang ng bit na ito kung ang permanenteng proteksyon ay partikular na itinakda para sa isang rehiyon ng boot. Kung paano inilapat ang permanenteng proteksyon ay nakasalalay sa setting ng mga bit 7 at 3. Upang i-verify ang proteksyon ng rehiyon ng boot basahin ang BOOT_WP_STATUS[174]. Maaaring zero ang bit na ito kung ang buong device ay permanenteng protektado gamit ang CSD[13].
B_PERM_WP_SEC_SEL
Hindi naka-check: Ang B_PERM_WP_EN (bit 2) ay nalalapat lamang sa lugar ng boot, kung nakatakda ang B_SEC_WP_SEL (bit 7).
Naka-check: Ang B_PERM_WP_EN (bit 2) ay nalalapat lamang sa lugar ng boot, kung nakatakda ang B_SEC_WP_SEL (bit 7).
B_PERM_WP_DIS
Hindi naka-check: Pinapayagan ang master na itakda ang B_PERM_WP_EN (bit 2).
Naka-check: Permanenteng huwag paganahin ang paggamit ng B_PERM_WP_EN (bit 2). Dapat zero ang bit na ito kung nakatakda ang B_PERM_WP_EN. Walang epekto ang bit na ito sa setting ng CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
Hindi naka-check: Pinapayagan ang master na itakda ang B_PWR_WP_EN (bit 0).
Naka-check: Huwag paganahin ang paggamit ng B_PWR_WP_EN (bit 0). Dapat zero ang bit na ito kung nakatakda ang PWR_WP_EN.
B_SEC_WP_SEL
Hindi naka-check: Ang B_PERM_WP_EN (bit 2) at B_PWR_WP_EN (bit 0) ay nalalapat sa parehong mga partisyon ng boot at walang epekto ang B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) at B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1).
Naka-check: Ang B_PERM_WP_EN (bit 2) at B_PWR_WP_EN (bit 0) ay nalalapat lamang sa partisyon ng boot na pinili ng B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) at B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) ayon sa pagkakabanggit.
TANDAAN: Kapag ang isang device ay naitakda upang paganahin ang proteksyon sa mga partisyon ng boot nang hiwalay, hindi ito maaaring ibalik para sa isang power cycle. Pinapayagan ng bit na ito ang isang halo ng mga permanenteng protektadong at power-on na protektadong mga partisyon ng boot.
US_PWR_WP_EN
Hindi naka-check: Hindi inilalapat ang proteksyon sa pagsulat sa power-on kapag inisyu ang CMD28.
Naka-check: Ilapat ang proteksyon sa Panahon ng Power-On sa pangkat ng proteksyon na ipinahiwatig ng CMD28. Hindi maaaring itakda ang bit na ito kung nakatakda ang US_PWR_WP_DIS. Walang epekto ang bit na ito kung nakatakda ang US_PERM_WP_EN.
US_PERM_WP_EN
Hindi naka-check: Hindi inilalapat ang permanenteng proteksyon sa pagsulat kapag inisyu ang CMD28.
Naka-check: Ilapat ang permanenteng proteksyon sa pagsulat sa pangkat ng proteksyon na ipinahiwatig ng CMD28. Hindi maaaring itakda ang bit na ito kung nakatakda ang US_PERM_WP_DIS.
US_PWR_WP_DIS
Hindi naka-check: Maaaring ilapat ang proteksyon sa pagsulat sa power-on sa mga pangkat ng proteksyon sa pagsulat.
Naka-check: Huwag paganahin ang paggamit ng proteksyon sa pagsulat sa panahon ng power-on para sa mga pangkat ng proteksyon sa pagsulat sa lahat ng mga partisyon sa lugar ng gumagamit mula sa puntong itinakda ang bit na ito hanggang sa alisin ang kuryente o maganap ang isang pag-reset ng hardware. Ang pagtatakda ng bit na ito ay hindi nakakaapekto sa mga lugar na protektado na.
US_PERM_WP_DIS
Hindi naka-check: Maaaring ilapat ang permanenteng proteksyon sa pagsulat sa mga pangkat ng proteksyon sa pagsulat.
Naka-check: Permanenteng huwag paganahin ang paggamit ng permanenteng proteksyon sa pagsulat para sa mga pangkat ng proteksyon sa pagsulat sa lahat ng mga partisyon sa lugar ng gumagamit mula sa puntong itinakda ang bit na ito pasulong. Ang pagtatakda ng bit na ito ay hindi nakakaapekto sa mga lugar na protektado na.
CD_PERM_WP_DIS
Hindi naka-check: Pinapayagan ang host na itakda ang PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
Naka-check: Huwag paganahin ang paggamit ng PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
PERM_PSWD_DIS
Hindi naka-check: Pinagana ang mga tampok ng proteksyon ng password.
Naka-check: Ang mga tampok ng proteksyon ng password (BURAHIN (Pilitin ang pagbura), I-LOCK, I-UNLOCK, I-CLEAR_PWD, I-SET_PWD) ay permanenteng hindi pinagana.
Gamitin
upang baguhin ang mga halaga ng PERM_WRITE_PROTECT at TMP_WRITE_PROTECT
I-format bilang exFAT
Patungan ang Umiiral na File?
Kinansela ang Operasyon...
I-save ang RAW Flash Dump File
Piliin ang Direktoryo ng Output
I-save ang RAW Register Dump File
Buksan ang isang BitMap File
Piliin ang Flash File
Isulat ang RAW Flash Dump File
Isulat ang EXT_CSD File
Piliin ang Binary FFU File
Ayusin
Buong Pag-reset sa Pabrika ng eMMC?
Magpatuloy pa rin?
Mabubura nito ang DATA, BOOT, RPMB at lahat ng iba pang mga Setting.
Sigurado ka bang gusto mong Burahin?
Sigurado ka bang gusto mong Isulat?
Burahin ang Partisyon bago Isulat?
Basahin ang Impormasyon ng Super Partisyon
Isulat ang Userdata?
Sigurado ka bang gusto mong Burahin
Gusto mo bang I-format
Sigurado ka bang gusto mong Burahin ang Buong Device?
I-unlock/I-reset ang CSD?
Hindi lahat ng eMMC / eMCP ay Sumusuporta sa tampok na ito.
Alisin ang mga Proteksyon sa Pagsulat ng Lugar ng USER at GPPx?
Isulat ang CID Register?
Isulat ang Configuration ng Ligtas na WP?
Ang isang matagumpay na pagsulat ay magdaragdag ng 2 sa RPMB Counter.
SIGURADO KA BA TALAGA ???
Isulat ang RPMB Key?
Ang isang matagumpay na pagsulat ay magdaragdag ng 1 sa RPMB Counter.
Subukan ang Pagsulat sa RPMB?
I-load ang XML para sa iba pang mga Partisyon?
Maghanap...
Maghanap ng Partisyon
Maghanap sa Susunod
I-load ang Mas Lumang Backup
Wala nang Mas Lumang mga Backup na Natagpuan!
I-load ang Mas Bagong Backup
Wala nang Mas Bagong mga Backup na Natagpuan!
Na-load ang Configuration mula sa
Timestamp
I-configure
Ayusin ang mga error sa GPT kung natagpuan?
I-unpack ang mga File
Piliin ang mga Naka-pack na File
I-verify ang mga Checksum at Hash?
Piliin ang Bansa / Variant Code ng Provider
I-unlock ang FRP
I-format ang Partisyon ng FRP?
Burahin ang Data ng Gumagamit
Burahin ang Data ng Gumagamit?
Sigurado ka ba 100%?
Mawawala ang Data ng Gumagamit magpakailanman.
Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy?
I-format ang Device sa Pabrika?
I-format ang Device sa Pabrika
Blangkong Pagsusuri
Nagde-decompress ng File
Mangyaring maghintay...
Nagbabasa ng Impormasyon ng Android
Naiintindihan ko na maaari ko lamang gamitin ang mga tampok na ito para sa
mga layuning pang-eksperimento sa mga device na pag-aari ko.

Alisin ang Account
Kinukumpirma mo ba na ito ang iyong device?
Nag-a-unpack ng File
Pinapatunayan ang Checksum
I-click ang pindutang Isulat upang ilapat ang Pagkakaloob ng UFS
Pagkakaloob ng Pabrika
Babala:
Ang mga pagbabago sa mga setting ng Pagkakaloob ng UFS ay MABUBURA ANG LAHAT NG DATA sa loob ng UFS ic.
Tiyaking nakagawa ka ng backup ng lahat ng mahahalagang partisyon bago magpatuloy.
Ang kasalukuyang Pagkakaloob ng UFS ay nai-save sa:
Inilalapat ang mga Permanenteng Katangian:
Irehistro ang F64 Box
Mangyaring ilagay ang lahat ng kinakailangang impormasyon
ay kinakailangan
hindi pareho sa
Unang pangalan
Apelyido
Email Address
Bansa
Numero ng Mobile
Serbisyo ng Mensahe
Pangalan ng gumagamit
Paraan ng Pag-verify ng OTP
sa pamamagitan ng Numero ng Mobile
sa pamamagitan ng Email Address
sa pamamagitan ng Serbisyo ng Mensahe
Gumawa ng Password ng Account
I-verify ang Password
Impormasyon ng Gumagamit
Online na Pagpaparehistro ng F64 Box
Isumite
Mangyaring ilagay ang OTP bago matapos ang timer
ipinadala sa
Isumite ang OTP
Humiling ng bagong OTP
Gawain sa Online na Pagpaparehistro
Naipasa ang Impormasyon ng Gumagamit
Humihiling ng OTP...
Pinapatunayan ang OTP...
Matagumpay na Nairehistro ang Box!
Nabigo ang Pagpaparehistro ng Box!
Error sa Server
PINAHUSAY ANG KATANGIAN NG PARTISYON
Piliin ang Uri ng SoC ng Device
Buksan ang isang MTK Preloader
Suriin ang eMMC / UFS na Sinusuportahan ng Preloader
Hindi pa sinusuportahan
I-unpack din ang iba pang mga SIN file?
Piliin ang Configuration
Ginamit na Memorya
Nag-i-scan ang RFFE...
Nag-i-scan ang I2C...
Nag-i-scan ang I3C...
Nag-i-scan ang SPI...
Nag-i-scan ang UART...
I-click ang ITIGIL upang Kanselahin
Karaniwang Setup
Sigurado ka bang gusto mong I-RESTART ang USB?
Lahat ng mga Tumatakbong Gawain ay KAKANSELAHIN.
Magpatuloy sa pag-RESTART ng USB?
Sigurado ka bang gusto mong
ITIGIL ang kasalukuyang Gawain?
Mangyaring pumili ng isang
Isulat ang CSD Register?
ERROR
PERMANENTENG PROTEKTAHAN SA PAGSULAT
ang buo
Kung 100% kang sigurado, i-click ang OO 3 beses...
Sagutin ito
Isulat ang Data ng RPMB?
Ang Pagsulat ng Data ng RPMB na ito ay magdaragdag
sa Write Counter
Isama ang mga Item ng OTP?
Isama ang mga Item ng Proteksyon sa Pagsulat?
Isama ang mga Item ng Mga Setting ng Partisyon?
Error sa pagsisimula ng pagtuklas
Permanenteng Huwag Paganahin ang Pag-update ng Firmware?
Sigurado ka bang gusto mong Itakda
ang Permanenteng Proteksyon sa Pagsulat?
Sigurado ka bang gusto mong lumabas?
May Tumatakbong Aktibong Gawain! Lumabas pa rin?
Subukan ang RPMB Key?
Subukan ang Pagsulat sa RPMB?
Ang isang matagumpay na pagsubok ay magdaragdag ng 1 sa Counter.
PERMANENTENG I-LOCK
ang Descriptor ng Configuration?
I-restart ang Application upang ilapat ang Tema?
Ligtas na Idiskonekta ang eMMC?
Tapusin ang mga Setting ng Partisyon?
Ang pamamaraang ito ay Isang Beses na Programmable (OTP)
Sigurado ka bang gusto mong ilapat ang mga pagbabago?
Maaaring OTP ang ilang mga napiling opsyon
Sigurado ka bang gusto mong permanenteng huwag paganahin ang pagbabago
ng mga bit ng rehistro ng configuration ng boot na may kaugnayan sa mode ng boot?
I-reset ang Data at Key ng RPMB?
Basahin ang RPMB Key?
I-reset sa Pabrika ang Pagkakaloob ng eMMC?
Mabubura nito ang lahat ng DATA mula sa
at i-RESET din ang mga setting ng EXT_CSD.
I-reset ang RPMB Counter?
Bitawan
ang mga byte mula sa Partisyon ng USER?
Orihinal
Inayos
Ang pamamaraang ito ay magpapaliit sa Partisyon ng USER
Impormasyon ng Socket
Uri ng Socket
Serial Number
Petsa ng Paggawa
Mga Pinaganang Tampok
Ipakita ang mga Boltahe ng Box
Pagbabago ng Boltahe ng Differential ng UFS
Nabasa ko na ang EULA
Sumasang-ayon ako sa EULA
Suporta
Social Media
Manwal ng Gumagamit
Online na Tindahan
Mga Itinatampok na Accessory
Mga Pag-activate
Paganahin
Pindutin nang matagal ang CTRL key para sa MoviNand FFU
Mabubura nito ang lahat ng DATA maliban sa RPMB
I-unlock ang Configuration ng Partisyon
Ang pagbabago ng mga Partisyon ay MABUBURA ang lahat ng Data (Maliban sa RPMB)!
Naka-lock ang Configuration ng Partisyon
Impormasyon ng NTAG®
Petsa ng Pag-program
Memorya ng Gumagamit
Katayuan ng Lock
Pula
Berde
Asul
Baligtarin ang Pinili
Huwag paganahin
Piliin ang Backup File
Multiplier ng Laki ng Buffer
Patungan ang mga Na-unpack na File?
Antas ng Exception ng Device:
Mga Operasyon ng HID:
Magagamit na Laki ng HID:
Laki ng HID:
Ratio ng Progreso ng HID:
Estado ng HID:
Impormasyon ng Pahiwatig sa Pagbabago ng Laki ng Buffer ng WriteBooster:
Paganahin ang Pagbabago ng Laki ng Buffer ng WriteBooster:
Katayuan ng Operasyon ng Pagbabago ng Laki ng WriteBooster:
Mode ng Bahagyang Pag-flush ng Buffer ng WriteBooster:
Pinakamataas na Laki ng FIFO ng Bahagyang Pag-flush ng WriteBooster:
Kasalukuyang Laki ng FIFO ng Bahagyang Pag-flush ng WriteBooster:
Kasalukuyang Laki ng Paglalaan ng Naka-pin na Buffer ng WriteBooster:
Magagamit na Laki ng Naka-pin na Buffer ng WriteBooster:
Pinagsama-samang Laki ng Naisulat ng WriteBooster:
Laki ng Naka-pin na Buffer ng Bahagyang Pag-flush ng WriteBooster:
Pinakamababang Laki na Hindi Naka-pin ng Bahagyang Pag-flush ng WriteBooster:
Paganahin ang Pag-unpin ng Naka-pin na Data:
Format ng Representasyon ng Salik ng Pagsasaayos ng Kapasidad:
Ibalik ang Nakaraang CID
Alisin ang mga Pangkat ng Proteksyon sa Pagsulat
at posibleng BURAHIN ANG LAHAT NG DATA?
Nagawa mo na bang I-backup ang Mahalagang Data?
Handa ka na bang Magpaalam sa Lahat ng Iyong Data?
Muling i-scan ang UFS upang suriin ang Katayuan ng Proteksyon sa Pagsulat
ERROR: I-unlock muna ang bConfigDescrLock (OTP)
Hindi sinusuportahan ng eMMC na ito ang tampok
Nakatakda ang Direktoryo ng Trabaho sa Folder
I-click ang OO upang Burahin ang Partisyon gamit ang 0xFF (Bagong Paraan)
I-click ang HINDI upang Burahin ang Partisyon gamit ang 0x00 (Lumang Paraan)
Itakda ang RPMB Counter
Mayroon ka na bang Buong Backup ng Data ng RPMB?
Ilagay ang Nais na Halaga ng Counter
Pumili ng isang Binary Backup File ng RPMB
BLANGKO ang Data ng RPMB!
I-load ang GPT para sa iba pang mga Partisyon?
Baguhin ang mga Boot Slot?
Piliin ang Boot A o B
Piliin ang Tamang Pamamaraan
Bagong Seguridad para sa Android 14 at 15
Bagong Seguridad ng FRP (2024, 2025)
Lumang Seguridad ng FRP
Configuration ng Partisyon
Reference Clock
Descriptor ng Configuration (OTP)
Piliin ang Laki ng Pagbasa ng RPMB
Burahin ang lahat ng mga LUN
(Ayusin ang Mabagal na UFS)
Hindi nito mabubura ang RPMB o mga Lugar na Protektado sa Pagsulat
Burahin ang lahat ng mga Partisyon
I-unlock ang OEM
Itakda ang Paganahin ang Pag-unlock ng OEM?
Burahin bago Isulat
Backup
Laktawan ang Userdata
Isulat sa Slot A at B
Ilagay ang Custom na Watermark
Mabagal na Pagbasa/Pagsulat (Para sa Masamang IC ng UFS)
Baguhin ang Laki ng Partisyon ng Data?
I-format ang Partisyon
Piliin ang mga Partisyon na I-format
MAWAWALA ANG LAHAT NG DATA
Itakda ang Android Slot A
Laktawan ang PAGPUNO ng Sparse File ng eMMC
Impormasyon ng Partisyon
GUID ng Uri ng Partisyon
Natatanging GUID ng Partisyon
Pangalan ng Partisyon
Unang LBA
Huling LBA
Mga Flag
Ilapat ang mga Pagbabago
Tanggalin ang Partisyon
I-convert ang BIN sa SPARSE
I-convert ang SPARSE sa BIN
I-trim ang Blangkong Espasyo
Pumili ng Maramihang mga Sparse File
Nag-i-sparse ng File
Nag-a-unsparse ng File
Pumili ng mga Binary File
Pumili ng mga Sparse File
Priyoridad
Mga Natitirang Pagsubok
Matagumpay
Basahin lamang
Kopya ng anino
Nakatago
Walang titik ng drive
Pangunahing mga Gawain sa Koneksyon
Mga Gawain Pagkatapos ng Koneksyon
Awtomatikong Pag-alis ng FRP
Basahin ang Katayuan ng Boot ng MTK
Basahin ang Katayuan ng Boot ng MOTO
Pagpipilian sa Pag-load ng File
Mga Partisyon ng GPT
Isang RAW Image
Suriin ang Impormasyon ng KG
I-update ang Impormasyon ng KG
Status ng KG
Bersyon ng KG RPMB
Burahin ang Impormasyon ng Status
Burahin ang Impormasyon ng Lock Screen
Burahin ang mga Log ng Server
Burahin ang Metadata
Burahin ang Secure Data
Burahin ang Secure Token
Burahin ang Sertipiko
Ang pagpapalit ng Status ng KG ay Ilegal sa Karamihan ng mga Bansa
I-reset ang Pagsasanay ng RAM
I-reset ang Pagsasanay ng RAM?
Burahin ang RPMB Data
Buburahin nito ang LAHAT ng LUNS at RPMB Data
Mga Tool sa File
Script
Scripting Tool
Patakbuhin ang Script
Gamitin ang WriteBooster?
Muling Ikonekta ang F64 Box
Mangyaring ikonekta ang 1 F64 Box lamang!
Naghihintay sa F64 Box...
Na-detect ang Box...
I-lock ang Script
I-lock ang Script sa Serial Number ng F64 Box
Pumili ng F64 Script File
Ipakita ang Mas Malaking Bilis ng Paglipat ng UFS
Itago ang Impormasyon mula sa Logs
Suriin ang Android Verified Boot?
Nagha-hash ng Data Blocks
Mga Tool sa Pag-unpack ng Firmware
Mga Tool ng Developer
I-update ang Hash
Lagdaan ang Android Partition
Pumili ng Android Partition Image
I-a-update nito ang mga HASH nang hindi gumagawa ng backup.
I-a-update nito ang PRIVATE Key nang hindi gumagawa ng backup.
Pumili ng Android Partition Image
Ina-update ang Private Key
Pumili ng PEM Key File
Naiintindihan ko na ang mga tool na ito ay para lamang sa mga developer.
Android Developer
I-a-unpack at ide-decompress nito ang mga boot file.
Pumili ng Android Boot File
I-unpack ang Android Boot
Pumili ng Kernel File
Kino-compress ang File
I-pack ang Android Boot
Ipa-pack at i-overwrite nito ang mga file.
Sigurado ka bang gusto mong ilipat ang partition na ito?
MABUBURA NITO ANG DATA NG USER
Ilipat ang Partition
Bakanteng Laki
Binubura
Maraming File ang Na-load
Na-load ang File
Matagumpay ang Pagbura
Sector Overflow
Bigo ang Pagbura
Matagumpay ang Pagbura
Hindi Pinili
Sector Overflow
Matagumpay ang Pag-format
Bigo ang Pag-format
Binabasa
Matagumpay ang Backup
Bigo ang Backup
Sinusuri kung Bakante
Inihahanda...
Inihahanda
Nagfo-format
Tagumpay
Bakante ang Partition
Hindi Bakante
Maliit na Laki
Zero Write
Matagumpay ang Pag-sulat sa PGPT
BIGO ang Pag-sulat sa PGPT
Matagumpay ang Pag-sulat sa SGPT
BIGO ang Pag-sulat sa SGPT
Inaayos ang GPT...
Laktaw ang Gawain
Matagumpay ang Pag-sulat sa MBR
BIGO ang Pag-sulat sa MBR
Matagumpay ang Pagbasa
Bigo ang Pagbasa
Matagumpay ang Pag-sulat sa PT
BIGO ang Pag-sulat sa PT
BIGO ang Backup ng PT
Matagumpay ang Pag-sulat sa partinfo
BIGO ang Pag-sulat sa partinfo
Inaayos ang PT...
Inaayos ang partinfo...
BIGO ang Backup ng partinfo
Matagumpay ang Pag-sulat sa MPT
BIGO ang Pag-sulat sa MPT
Inaayos ang MPT...
Inaayos ang MBR...
BIGO ang Backup ng MPT
BIGO ang Backup ng MBR
Matagumpay ang Pag-sulat
Bigo ang Pag-sulat
Muling pino-partition ang MBR...
Dinedecompress
Dinedecompress...
OK ang Decompress
Bigo ang Decompress
Pagsusulat
Binubura...
Pagsusulat...
Hindi Wastong File
Bakante
Biniberipika
Beripikado na
Hindi Beripikado
Sira
Sinusuri ang AVB Footer
Burahin Lang
Na-load ang File
Ina-update ang MBR...
Ina-update ang GPT...
OEM Unlock
Bigo ang OEM Unlock
Matagumpay ang OEM Unlock
Nagpa-patch
Magdagdag ng file
Kaliwang Pindutan ng Mouse
Isang Click + Diin : I-drag ang Larawan
Double Click : Mag-load ng Bagong Larawan
Gitnang Scroll Wheel
I-scroll Paitaas : Zoom In (+ PINDUTANG SHIFT : Mas Mabilis, + PINDUTANG CTRL : Mas Mabagal)
I-scroll Paibaba : Zoom Out (+ PINDUTANG SHIFT : Mas Mabilis, + PINDUTANG CTRL : Mas Mabagal)
Kanang Pindutan ng Mouse
I-rotate Pa-clockwise (+ PINDUTANG SHIFT : I-rotate Pa-counterclockwise)
Tingnan ang Partition na HEX
Sigurado ka bang gusto mong i-Tingnan ang Partition na HEX?
Pumunta sa Offset
Ilagay ang Offset
Pinakamataas
Hex
Decimal
Text-string
Hex-values
Hanapin
Palitan ng
Mga Opsyon
Text encoding
Case sensitive
Magtanong bago palitan
Direksyon ng paghahanap
Lahat
Pasulong
Pabalik
OK
Palitan lahat
Kanselahin
Maghanap
Hindi nahanap ang value
Walang nahanap na nakaraang pagkakataon
Hindi maaaring walang laman ang pattern
Palitan
Dapat pareho ang haba ng mga string
Hindi tugma ang haba ng pattern
Hindi maaaring walang laman ang pattern
Palitan ang pagkakataong ito?
Error sa Pagpapalit
Iurong
Limitasyon ng Clipboard
I-click para ipakita ang lokasyon
Kopyahin
Kopyahin ang Teksto
I-paste
Punan ang pinili
Piliin lahat
Hanapin
Palitan
Hanapin muli
Hanapin muli (pabalik)
Pumunta sa
Punan ang pinili
Punan ang pattern
Mangyaring maglagay ng wastong hex pattern
Masyadong mahaba ang pattern (Max 32,768 bytes)
Lumalampas ang pattern sa laki ng pinili
Pinakamataas na bytes na pinapayagan para sa piniling ito
Ang minimum na range ay dapat nasa pagitan ng 0 at 255
Ang maximum na range ay dapat nasa pagitan ng 0 at 255
Ang minimum na value ay hindi maaaring mas malaki sa maximum na value
Random bytes
Range (decimal)
Error
Masyadong malaki ang pinili para kopyahin
Pinakamataas
Pinakamababa
Katamtaman