Estabelecer Conexão
Tirar Captura de Tela
Limpar Registos
Parar Tarefa
Endereço
Tamanho
Velocidade de Transferência
Tempo Restante Estimado
Mostrar Papel de Parede da Caixa
Informação do Dispositivo
Conectar
PRINCIPAL
Partições
Informação da Memória Flash
Nome do Produto
ID do Fabricante
Capacidade Bruta Total do Dispositivo
Número de Unidades Lógicas
Versão da Especificação
Data de Fabrico
LUN
Nome da Partição
Nome do Ficheiro
Endereço do Bloco
Tamanho
Tipo
Estado
Tarefas de Partição Android
Ler
Escrever
Apagar
Gráfico
Alocação de Espaço
UFS
Parâmetros de Conexão
Aviso: UFS 4.x pode ser danificado acima de VCC 2.90
Amplificador de Sinal (ISP)
Isto é apenas para UFS 4.x HS-LSS
A série B é ligeiramente mais rápida que a série A
Acesso RAW
Ler
Escrever
Apagar
Unidade Lógica
Tamanho
Escrever Byte de Preenchimento
Opções de Apagar
Apagar LUN Único
Limpar Dispositivo Inteiro
Endereço Personalizado
Endereço Inicial
Endereço Final
Tipo de Endereço
Setor
Byte
Opções SCSI
Descritores
Dispositivo
Configuração
Tamanho
Unidade
Interconexão
String
Geometria
Energia
Saúde
FBO
Versão da Especificação FBO
Tamanho de Intervalo LBA Recomendado
Tamanho Máximo de Intervalo LBA
Tamanho Mínimo de Intervalo LBA
Número Máximo de Intervalos LBA
Requisito de Alinhamento
Atributos
Flags
eMMC
Parâmetros de Conexão
Para ISP, use CLOCK lento (6.5 Mhz etc.)
Conectar
Parar
Acesso RAW
Ler
Escrever
Apagar
Partição
Tamanho
Opções de Apagar
Apagar
Descartar
Apagamento Seguro
Trim
Trim Seguro
Sanitizar (Remoção Segura de Dados)
Endereço Personalizado
Início
Fim
Tipo de Endereço
Setor
Byte
Preenchimento de Escrita
Byte
Ignorar Apagamento de Firmware
Tarefas de Conexão
Verificar Estado do eMMC
Verificar Relatório de Saúde do eMMC
Opções de RPMB
Contador
Configuração de Proteção de Escrita Segura
Ativar Proteção de Escrita Segura
Usar Chave RPMB
Gerar Chave Aleatória
Escrever Chave RPMB
Ler Chave RPMB
Testar Chave RPMB
Partições
Escrever para eMMC
Reverter Alterações
Guardar para Ficheiro
Abrir Ficheiro
Início da Área Melhorada
Verificação de Saúde
Relatório de Saúde do Fornecedor
Provisionamento
Hardware
Aparência da Caixa
Tema do LCD
Brilho do LCD
Brilho RGB
Tema RGB
Ler Definições
Guardar Definições
Seletor de Cores
Logótipo de Arranque
Mudar Papel de Parede
Funcionalidades da Caixa
Calibrar Voltagem
Informação da Memória
Reiniciar USB
Escrever Firmware da Caixa
Notificações de Buzzer Ativo
Modo de Simulação
Ajuste de Calibração
Informação da Caixa
Tipo de Caixa
Número de Série F64
Endereço MAC Bluetooth LE
Versão do Ficheiro de Ativação
Link de Suporte
Software
Tamanho da Fonte da Tabela de Partições
Tamanho da Fonte do Registo de Software
Ativar Efeitos Sonoros
Mostrar Dicas
Priorizar Deteção de UFS 4.x
Mostrar Percentagem da Barra de Progresso
Mostrar Grelha da Lista de Partições
Não Escrever no Disco (Apenas para Teste de Memória)
Mostrar Medidor de Velocidade
Ler Informação Android
Backup da Partição de Segurança Android
Mostrar Conexão de Depuração UFS
Analisador de Partição Android
Ler Informação RPMB
Leitura/Escrita Lenta (Para CI eMMC com defeito)
Ler Relatório S.M.A.R.T. UFS
Conectar BLE
Temas Visuais
Tema da Interface
Cor do Texto dos Registos JEDEC
Definir cor
Configuração do Buffer WriteBooster:
A verificar o Bootloader Seguro...
Tipo de dispositivo:
Classe de dispositivo UFS:
Subclasse de Armazenamento em Massa UFS:
Protocolo suportado pelo Dispositivo UFS:
Ativação do Arranque:
Ativação do Arranque Curto:
ID da Sequência de Arranque:
Suporte para LU de segurança:
Versão da especificação:
Data de fabrico:
Número de Unidades Lógicas bem conhecidas:
Ativação do Acesso a Descritores na Inicialização Parcial:
Modo de Energia Inicial:
LUN de Alta Prioridade:
Tipo de Remoção Segura:
Latência de Terminação de Operações em Segundo Plano:
Nível ICC Ativo Inicial:
Deslocamento Base do Descritor de Unidade 0:
Comprimento do Parâmetro de Configuração do Descritor de Unidade:
Capacidade RTT do Dispositivo UFS:
Atualização RTC:
Suporte a Funcionalidades UFS:
Tempo Limite de Atualização de Firmware em Campo:
Profundidade da Fila:
Versão do Dispositivo:
Número de Áreas de Proteção de Escrita Segura:
Tamanho Máximo de Dados PSA:
Tempo Limite do Estado PSA:
WriteBooster usa Espaço do Utilizador:
Tipo de Buffer WriteBooster:
Tamanho do buffer WriteBooster para partilha
Configuração da Porta UM CPort:
Tamanho Mínimo da Área de Memória Unificada
Versão da Especificação HPB:
Modo de Controlo HPB:
Número de Unidades Lógicas:
Comprimento da Configuração de Arranque:
Comprimento da Configuração da Unidade Lógica:
Ativação da Região RPMB:
Tamanho da Região RPMB 1:
Tamanho da Região RPMB 2:
Tamanho da Região RPMB 3:
Ativação da Unidade Lógica:
ID do LUN de Arranque:
Proteção de Escrita da Unidade Lógica:
Tipo de Memória:
Número de Unidades de Alocação:
Fiabilidade dos Dados:
Tamanho do Bloco Lógico:
Tipo de Provisionamento:
Capacidades de Contexto:
Tamanho do Buffer WriteBooster:
Máximo de Regiões HPB:
Deslocamento Inicial da Região Fixada HPB:
Regiões Fixadas HPB:
Índice da Unidade:
Profundidade da Fila da Unidade Lógica:
Prioridade da Fila da Unidade Lógica:
Suporte a Tipo de Dados:
Contagem de Blocos Lógicos:
Tamanho do Bloco de Apagamento:
Sensibilidade da Consciência do Estado de Produção:
Tamanho da Região RPMB 0:
Contagem de Recursos de Memória Física:
Granularidade da Unidade Grande:
Número Máximo de Regiões HPB Ativas:
Número de Regiões HPB Fixadas:
Tamanho do Buffer WriteBooster da Unidade Lógica:
Número da Versão de Lançamento MIPI Unipro:
Número da Versão de Lançamento MIPI M-PHY:
Nome do Fabricante:
Nome do Produto:
ID do OEM:
Número de Série:
Nível de Revisão do Produto:
Contagem Total de Setores:
Tamanho do Bloco Nativo:
Tamanho do Segmento:
Tamanho da Unidade de Alocação:
Tamanho Mínimo do Bloco Endereçável:
Tamanho Ótimo do Bloco de Leitura:
Tamanho Ótimo do Bloco de Escrita:
Tamanho Máximo do Buffer de Entrada de Dados:
Tamanho Máximo do Buffer de Saída de Dados:
Tamanho Máximo de Dados num Colapso de Fase:
Suporte para Transferência de Dados Fora de Ordem:
Número Máximo de Unidades Lógicas Suportadas:
Número Máximo de Frames RPMB:
Política de Recursos de Capacidade Dinâmica:
Número Máximo de Contextos Disponíveis Suportados:
Tamanho da Unidade de Tag de Dados do Sistema:
Tamanho do Recurso de Tag de Dados do Sistema:
Tipos de Remoção Segura Suportados:
Tipos de Memória Suportados:
Número de Tipos de Memória Suportados:
Tipo de Memória Melhorado 1:
Máximo de Unidades de Alocação do Tipo de Memória Melhorado 1:
Fator de Ajuste de Capacidade do Tipo de Memória Melhorado 1:
Máximo de Unidades de Alocação da Memória de Código do Sistema:
Fator de Ajuste de Capacidade da Memória de Código do Sistema:
Máximo de Unidades de Alocação da Memória Não Persistente:
Fator de Ajuste de Capacidade da Memória Não Persistente:
Máximo de Unidades de Alocação do Tipo de Memória Melhorado 1:
Máximo de Unidades de Alocação do Tipo de Memória Melhorado 2:
Fator de Ajuste de Capacidade do Tipo de Memória Melhorado 2:
Máximo de Unidades de Alocação do Tipo de Memória Melhorado 3:
Fator de Ajuste de Capacidade do Tipo de Memória Melhorado 3:
Máximo de Unidades de Alocação do Tipo de Memória Melhorado 4:
Fator de Ajuste de Capacidade do Tipo de Memória Melhorado 4:
Tamanho Ótimo do Bloco Lógico:
Tamanho Máximo do Buffer WriteBooster do Dispositivo UFS:
Contagem Máxima do Buffer WriteBooster do Dispositivo UFS:
Fator de Ajuste de Capacidade do WriteBooster:
Modo de Consumo de Espaço do Utilizador do WriteBooster:
Máximo de unidades lógicas zonadas:
Mínimo de Bytes de Apagamento da unidade lógica zonada:
Tamanho da unidade lógica zonada:
Tamanho da Região HPB:
Número máximo de LU HPB:
Tamanho da Sub-Região HPB:
Máximo de Regiões Ativas HPB:
Corrente Máxima VCC:
Corrente Máxima VCCQ:
Corrente Máxima VCCQ2:
Informação de Pré-Fim de Vida:
Tempo de Vida pelo Método A do Fornecedor:
Tempo de Vida pelo Método B do Fornecedor:
Contagem Total de Atualizações:
Progresso da Atualização:
Relatório de Saúde Proprietário do Fornecedor:
Inicialização do Dispositivo:
Proteção de Escrita Permanente:
Proteção de Escrita ao Ligar:
Operações em Segundo Plano:
Operação de Purga:
Estado de Erro de Purga:
Funcionalidade de Dados Fora de Ordem:
Modo de Vida Útil do Dispositivo:
Ativar Purga:
Ativar Atualização:
Remoção de Recursos Físicos:
Relógio de Tempo Real:
Inicialização UM:
Operação de Atualização de Firmware em Campo:
Comando de Suspensão UM:
Estado de Suspensão UM:
Funcionalidade WriteBooster:
Operação de Limpeza do Buffer WriteBooster:
Limpeza do Buffer WriteBooster Durante a Hibernação:
Reset do Host Performance Booster:
Ativação do Host Performance Booster:
LUN de Arranque:
Modo de Energia Atual:
Nível ICC Ativo:
Estado do Dispositivo ao Ligar:
Estado das Operações em Segundo Plano:
Estado da Operação de Purga:
Tamanho Máximo de Dados de Entrada:
Tamanho Máximo de Dados de Saída:
Funcionalidade de Transferência de Dados Fora de Ordem:
Capacidade Dinâmica Necessária:
Valor da Frequência do Relógio de Referência:
Bloqueio do Descritor de Configuração:
Controlo de Eventos de Exceção:
Estado de Eventos de Exceção:
Tamanho da Área de Memória Unificada:
Máximo de Pedidos UMPIU UM:
Tamanho Máximo de Dados de Comando HPB:
Segundos Passados desde a LINHA DE BASE DE TEMPO:
Configuração de Contexto:
Blocos Corretamente Programados:
Estado FFU do Dispositivo:
Estado de Consciência do Estado de Produção:
Tamanho dos Dados de Consciência do Estado de Produção:
Tempo de Espera do Gating do Relógio de Referência:
Temperatura Aproximada da Superfície do Pacote:
Limite de Temperatura Alta:
Limite de Temperatura Baixa:
Estado de Throttling:
Estado de Limpeza do Buffer WriteBooster:
Tamanho Disponível do Buffer WriteBooster:
Tempo de Vida do Buffer WriteBooster:
Tamanho Atual do Buffer WriteBooster:
Estado EXT_IID:
Tamanho da Cache de Dicas do Anfitrião:
Estado da Operação de Atualização:
Frequência de Atualização:
Unidade da Operação de Atualização:
Método de Atualização:
Timestamp desde 1 de janeiro de 1970 (UTC):
Controlo da Operação FBO:
Nível de Otimização FBO:
Estado Atual FBO:
Número de Série F64:
Endereço MAC Bluetooth LE:
Tipo de Caixa:
Nível de Depuração:
Versão do Ficheiro de Ativação:
Timestamp:
Conectar
Clique aqui
Desconectar
Ocultar Papel de Parede da Caixa
Mostrar Papel de Parede da Caixa
BLE Conectado
PIN Errado
Cartão SD
eMMC
UFS
A procurar Dispositivos...
Escrever para eMMC
Partições Já Configuradas
Ler / Definir apenas
Ler / Escrever uma vez
Ler / Ligar com reset
Ler / Volátil
Escrever apenas / Volátil
Ler
Ler / Permanente
Apenas Leitura
Limpar
Definir
Idioma
Ferramentas
Ferramentas
Ferramentas de Diagnóstico
Definições Gerais
Suporte Online
Apagamento Lógico Completo da Área do Utilizador
Tarefas de Conexão
Partição de Arranque
Partição da Área do Utilizador
Partição de Propósito Geral
Texto Copiado
Página Seguinte
Página Anterior
Ajustar Amplitude
Ativar
Amplitude do Sinal
Inverter
Usar isto para
Usar apenas para
Acesso à Memória
Endereço do Escravo
Registo
Escravos Detetados
Trocar SDATA e SCLK
Desligar VIO após Varrimento
Trocar SDA e SCL
Desligar VDD após Varrimento
Iniciar Varrimento
Mostrar Pinout
O valor selecionado fará

Tem a certeza que quer continuar?
Valor Necessário
Por favor, insira um valor hexadecimal
clique aqui para escrever o valor
Versão da Especificação FBO:
Tamanho de Intervalo LBA Recomendado:
Tamanho Máximo de Intervalo LBA:
Tamanho Mínimo de Intervalo LBA:
Número Máximo de Intervalos LBA:
Requisito de Alinhamento:
clique aqui para alterar o valor
clique aqui para ler o valor
Clique aqui para Desligar o CI em segurança
O dispositivo entrou no Modo UFS-PowerDown
O dispositivo entrou no Modo EMMC_POWER_OFF
Agora pode removê-lo do Soquete em segurança
Testar Escrita RPMB
Purgar RPMB
Opções de RPMB
Entrada
Configuração de Proteção de Escrita Segura
Endereço do Bloco Lógico
Número de Blocos Lógicos
Tipo de Proteção de Escrita
Configuração de Arranque
Partição de Arranque
Largura do Barramento de Arranque
Modo de Arranque
Confirmação de Arranque
Resetar Largura do Barramento após Arranque
Proteção Permanente da Configuração de Arranque
Configuração da Proteção de Escrita
Estado WP da Área de Arranque 1
Estado WP da Área de Arranque 2
Proteção de Escrita Temporária
Proteção de Escrita Permanente
Suporte a WP Seguro
Estado WP Seguro
Leitura Rápida de RPMB
Definições de Fiabilidade de Escrita
Resetar RPMB
Tarefas Avançadas
Resetar Contador
Desbloquear CSD
Reset de Fábrica Completo
Resetar Sinal
Gestão de Capacidade Dinâmica
Gestão Segura de Blocos Defeituosos
Estado da Necessidade de Capacidade Dinâmica
Reset de Fábrica
Área WP Personalizada
Gerir Capacidade Dinâmica
Varrer Grupos WP do eMMC
Remover Proteção de Escrita
Loop de Reconexão Automática
Ajusta a Oscilação da Tensão Diferencial
Ler Informação S.M.A.R.T.
Informação da Proteção de Escrita
B_PWR_WP_EN
Desmarcado: A região de arranque não está protegida contra escrita ao ligar.
Marcado: Ativar proteção de escrita no período de ligação para a área de arranque. Este bit deve ser zero se B_PWR_WP_DIS (bit 6) estiver definido. Quando lido, este bit apenas indica se a proteção ao ligar foi definida especificamente para uma região de arranque. Como a proteção ao ligar foi aplicada depende da configuração dos bits 7 e 1. Para verificar a proteção da região de arranque, leia BOOT_WP_STATUS[174].
B_PWR_WP_SEC_SEL
Desmarcado: B_PWR_WP_EN (bit 0) aplica-se apenas à área de arranque, se B_SEC_WP_SEL (bit 7) estiver definido.
Marcado: B_PWR_WP_EN (bit 0) aplica-se apenas à área de arranque, se B_SEC_WP_SEL (bit 7) estiver definido.
B_PERM_WP_EN
Desmarcado: A região de arranque não está protegida contra escrita permanentemente.
Marcado: A região de arranque está protegida contra escrita permanentemente. Este bit deve ser zero se B_PERM_WP_DIS estiver definido. Quando lido, este bit apenas indica se a proteção permanente foi definida especificamente para uma região de arranque. Como a proteção permanente foi aplicada depende da configuração dos bits 7 e 3. Para verificar a proteção da região de arranque, leia BOOT_WP_STATUS[174]. Este bit pode ser zero se todo o dispositivo estiver permanentemente protegido usando CSD[13].
B_PERM_WP_SEC_SEL
Desmarcado: B_PERM_WP_EN (bit 2) aplica-se apenas à área de arranque, se B_SEC_WP_SEL (bit 7) estiver definido.
Marcado: B_PERM_WP_EN (bit 2) aplica-se apenas à área de arranque, se B_SEC_WP_SEL (bit 7) estiver definido.
B_PERM_WP_DIS
Desmarcado: O mestre tem permissão para definir B_PERM_WP_EN (bit 2).
Marcado: Desativar permanentemente o uso de B_PERM_WP_EN (bit 2). Este bit deve ser zero se B_PERM_WP_EN estiver definido. Este bit não tem impacto na configuração de CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
Desmarcado: O mestre tem permissão para definir B_PWR_WP_EN (bit 0).
Marcado: Desativar o uso de B_PWR_WP_EN (bit 0). Este bit deve ser zero se PWR_WP_EN estiver definido.
B_SEC_WP_SEL
Desmarcado: B_PERM_WP_EN (bit 2) e B_PWR_WP_EN (bit 0) aplicam-se a ambas as partições de arranque e B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) e B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) não têm impacto.
Marcado: B_PERM_WP_EN (bit 2) e B_PWR_WP_EN (bit 0) aplicam-se apenas à partição de arranque selecionada por B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) e B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) respetivamente.
NOTA: Uma vez que um dispositivo foi configurado para ativar a proteção nas partições de arranque separadamente, isto não pode ser revertido por um ciclo de energia. Este bit permite uma mistura de partições de arranque permanentemente protegidas e protegidas ao ligar.
US_PWR_WP_EN
Desmarcado: A proteção de escrita ao ligar não é aplicada quando o CMD28 é emitido.
Marcado: Aplicar proteção no período de ligação ao grupo de proteção indicado pelo CMD28. Este bit não pode ser definido se US_PWR_WP_DIS estiver definido. Este bit não tem impacto se US_PERM_WP_EN estiver definido.
US_PERM_WP_EN
Desmarcado: A proteção de escrita permanente não é aplicada quando o CMD28 é emitido.
Marcado: Aplicar proteção de escrita permanente ao grupo de proteção indicado pelo CMD28. Este bit não pode ser definido se US_PERM_WP_DIS estiver definido.
US_PWR_WP_DIS
Desmarcado: A proteção de escrita ao ligar pode ser aplicada a grupos de proteção de escrita.
Marcado: Desativar o uso da proteção de escrita no período de ligação para grupos de proteção de escrita em todas as partições na área do utilizador a partir do momento em que este bit é definido até que a energia seja removida ou ocorra um reset de hardware. Definir este bit não afeta áreas que já estão protegidas.
US_PERM_WP_DIS
Desmarcado: A proteção de escrita permanente pode ser aplicada a grupos de proteção de escrita.
Marcado: Desativar permanentemente o uso da proteção de escrita permanente para grupos de proteção de escrita em todas as partições na área do utilizador a partir do momento em que este bit é definido. Definir este bit não afeta áreas que já estão protegidas.
CD_PERM_WP_DIS
Desmarcado: O anfitrião tem permissão para definir PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
Marcado: Desativar o uso de PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
PERM_PSWD_DIS
Desmarcado: As funcionalidades de proteção por senha estão ativadas.
Marcado: As funcionalidades de proteção por senha (APAGAR (Forçar apagamento), BLOQUEAR, DESBLOQUEAR, LIMPAR_SENHA, DEFINIR_SENHA) estão permanentemente desativadas.
Usar
para modificar os valores de PERM_WRITE_PROTECT e TMP_WRITE_PROTECT
Formatar como exFAT
Substituir Ficheiro Existente?
Operação Cancelada...
Guardar Ficheiro de Despejo RAW da Flash
Selecionar Diretório de Saída
Guardar Ficheiro de Despejo RAW do Registo
Abrir um Ficheiro BitMap
Selecionar Ficheiro da Flash
Escrever Ficheiro de Despejo RAW da Flash
Escrever Ficheiro EXT_CSD
Selecionar Ficheiro FFU Binário
Reparar
Reset de Fábrica Completo do eMMC?
Continuar mesmo assim?
Isto irá apagar DADOS, BOOT, RPMB e todas as outras Definições.
Tem a certeza que quer Apagar?
Tem a certeza que quer Escrever?
Apagar Partição antes de Escrever?
Ler Informação da Super Partição
Escrever Userdata?
Tem a certeza que quer Apagar
Quer Formatar
Tem a certeza que quer Apagar o Dispositivo Inteiro?
Desbloquear/Resetar CSD?
Nem todos os eMMC / eMCP suportam esta funcionalidade.
Remover Proteções de Escrita da Área USER e GPPx?
Escrever Registo CID?
Escrever Configuração WP Segura?
Uma escrita bem-sucedida adicionará 2 ao Contador RPMB.
TEM A CERTEZA ABSOLUTA???
Escrever Chave RPMB?
Uma escrita bem-sucedida adicionará 1 ao Contador RPMB.
Testar Escrita RPMB?
Carregar XML para outras Partições?
Procurar...
Procurar Partição
Procurar Seguinte
Carregar Backup Antigo
Não foram encontrados mais Backups Antigos!
Carregar Backup Novo
Não foram encontrados mais Backups Novos!
Configuração Carregada de
Timestamp
Configurar
Reparar erros de GPT se encontrados?
Descompactar Ficheiros
Selecionar Ficheiros Compactados
Verificar Checksums e Hash?
Selecionar Código de Variante de País / Fornecedor
Desbloqueio FRP
Formatar Partição FRP?
Apagar Dados do Utilizador
Apagar Dados do Utilizador?
Tem 100% de certeza?
Os Dados do Utilizador serão perdidos para sempre.
Tem a certeza que quer continuar?
Formatação de Fábrica do Dispositivo?
Formatação de Fábrica do Dispositivo
Verificação em Branco
A descomprimir Ficheiro
Por favor, espere...
A ler Informação Android
Compreendo que só posso usar estas funcionalidades para
fins experimentais em dispositivos que possuo.

Remover Conta
Confirma que este é o seu dispositivo?
A descompactar Ficheiro
A verificar Checksum
Clique no botão Escrever para aplicar o Provisionamento UFS
Provisionamento de Fábrica
Aviso:
Alterações nas definições de Provisionamento UFS irão APAGAR TODOS OS DADOS dentro do CI UFS.
Certifique-se de que fez um backup de todas as partições importantes antes de prosseguir.
Provisionamento UFS atual guardado em:
A aplicar Atributos Permanentes:
Registar Caixa F64
Por favor, insira toda a informação necessária
é necessário
não é o mesmo que
Primeiro Nome
Último Nome
Endereço de Email
País
Número de Telemóvel
Serviço de Mensagens
Nome de Utilizador
Método de Verificação OTP
via Número de Telemóvel
via Endereço de Email
via Serviço de Mensagens
Criar Senha da Conta
Verificar Senha
Informação do Utilizador
Registo Online da Caixa F64
Submeter
Por favor, insira o OTP antes de o tempo terminar
enviado para
Submeter OTP
Pedir novo OTP
Tarefa de Registo Online
Informação do Utilizador Submetida
A pedir OTP...
A verificar OTP...
Caixa Registada com Sucesso!
Registo da Caixa FALHOU!
Erro do Servidor
ATRIBUTO DE PARTIÇÃO MELHORADO
Selecione o Tipo de SoC do Dispositivo
Abrir um Preloader MTK
Verificar eMMC / UFS Suportado pelo Preloader
Ainda não suportado
Descompactar outros ficheiros SIN também?
Escolher Configuração
Memória Usada
Varrimento RFFE em progresso...
Varrimento I2C em progresso...
Varrimento I3C em progresso...
Varrimento SPI em progresso...
Varrimento UART em progresso...
Clique em PARAR para Cancelar
Configuração Comum
Tem a certeza que quer REINICIAR o USB?
Todas as Tarefas em Execução serão CANCELADAS.
Continuar com o REINÍCIO do USB?
Tem a certeza que quer
PARAR a tarefa atual?
Por favor, selecione um
Escrever Registo CSD?
ERRO
PROTEGER CONTRA ESCRITA PERMANENTEMENTE
o inteiro
Se tem 100% de certeza, clique em SIM 3 vezes...
Responda a isto
Escrever Dados RPMB?
Esta Escrita de Dados RPMB adicionará
ao Contador de Escrita
Incluir Itens OTP?
Incluir Itens de Proteção de Escrita?
Incluir Itens de Definições de Partição?
Erro ao iniciar a descoberta
Desativar Permanentemente a Atualização de Firmware?
Tem a certeza que quer Definir
Proteção de Escrita Permanente?
Tem a certeza que quer sair?
Uma Tarefa Ativa está em Execução! Sair mesmo assim?
Testar Chave RPMB?
Testar Escrita RPMB?
Um teste bem-sucedido adicionará 1 ao Contador.
BLOQUEAR PERMANENTEMENTE
o Descritor de Configuração?
Reiniciar a Aplicação para aplicar o Tema?
Desconectar o eMMC em segurança?
Finalizar Definições de Partição?
Este procedimento é Programável Uma Única Vez (OTP)
Tem a certeza que quer aplicar as alterações?
Algumas opções selecionadas podem ser OTP
Tem a certeza que quer Desativar permanentemente a alteração
dos bits do registo de configuração de arranque relativos ao modo de arranque?
Resetar Dados e Chave RPMB?
Ler Chave RPMB?
Resetar Provisionamento do eMMC de Fábrica?
Isto irá APAGAR todos os DADOS de
e também RESETAR as definições de EXT_CSD.
Resetar Contador RPMB?
Libertar
bytes da Partição USER?
Original
Ajustado
Este procedimento tornará a Partição USER mais pequena
Informação do Soquete
Tipo de Soquete
Número de Série
Data de Fabrico
Funcionalidades Ativadas
Mostrar Voltagens da Caixa
Oscilação da Tensão Diferencial UFS
Li o EULA
Concordo com o EULA
Suporte
Redes Sociais
Manual do Utilizador
Loja Online
Acessórios em Destaque
Ativações
Ativar
Mantenha a tecla CTRL pressionada para MoviNand FFU
Isto irá apagar todos os DADOS exceto RPMB
Desbloquear Configuração de Partição
Alterar Partições irá APAGAR todos os Dados (Exceto RPMB)!
A Configuração de Partição está Bloqueada
Informação NTAG®
Data de Programação
Memória do Utilizador
Estado do Bloqueio
Vermelho
Verde
Azul
Inverter Seleção
Desativar
Selecionar Ficheiro de Backup
Multiplicador de Tamanho do Buffer
Substituir Ficheiros Descompactados?
Nível de Exceção do Dispositivo:
Operações HID:
Tamanho Disponível HID:
Tamanho HID:
Rácio de Progresso HID:
Estado HID:
Informação de Dica de Redimensionamento do Buffer WriteBooster:
Ativar Redimensionamento do Buffer WriteBooster:
Estado da Operação de Redimensionamento do WriteBooster:
Modo de Limpeza Parcial do Buffer WriteBooster:
Tamanho Máximo do FIFO de Limpeza Parcial do WriteBooster:
Tamanho Atual do FIFO de Limpeza Parcial do WriteBooster:
Tamanho Atual da Alocação do Buffer Fixado WriteBooster:
Tamanho Disponível do Buffer Fixado WriteBooster:
Tamanho Cumulativo Escrito WriteBooster:
Tamanho do Buffer Fixado de Limpeza Parcial WriteBooster:
Tamanho Mínimo Não Fixado de Limpeza Parcial WriteBooster:
Ativar Desafixação de Dados Fixados:
Formato de Representação do Fator de Ajuste de Capacidade:
Restaurar CID Anterior
Remover Grupos de Proteção de Escrita
e possivelmente APAGAR TODOS OS DADOS?
Já fez Backup dos Dados Importantes?
Está pronto para dizer Adeus a Todos os Seus Dados?
Re-Varrer UFS para verificar o Estado da Proteção de Escrita
ERRO: Desbloqueie primeiro o bConfigDescrLock (OTP)
Funcionalidade não suportada por este eMMC
Diretório de Trabalho definido para a Pasta
Clique em SIM para Apagar Partição com 0xFF (Método Novo)
Clique em NÃO para Apagar Partição com 0x00 (Método Antigo)
Definir Contador RPMB
Já tem um Backup Completo dos Dados RPMB?
Insira o Valor do Contador Desejado
Selecione um Ficheiro de Backup Binário RPMB
Os Dados RPMB estão EM BRANCO!
Carregar GPT para outras Partições?
Mudar Slots de Arranque?
Selecionar Arranque A ou B
Selecionar Procedimento Adequado
Nova Segurança para Android 14 e 15
Nova Segurança FRP (2024, 2025)
Segurança Antiga FRP
Configuração da Partição
Relógio de Referência
Descritor de Configuração (OTP)
Selecionar Tamanho de Leitura RPMB
Apagar todos os LUNs
(Corrigir UFS Lento)
Isto não irá apagar RPMB ou Áreas Protegidas contra Escrita
Apagar todas as Partições
Desbloqueio OEM
Definir Ativação do Desbloqueio OEM?
Apagar antes de Escrever
Backup
Ignorar Userdata
Escrever para Slot A e B
Inserir Marca d'Água Personalizada
Leitura/Escrita Lenta (Para CI UFS com defeito)
Redimensionar Partição de Dados?
Formatar Partição
Selecionar Partições a Formatar
TODOS OS DADOS SERÃO PERDIDOS
Definir Slot Android A
Ignorar Preenchimento de Ficheiro Sparse eMMC
Informação da Partição
GUID do Tipo de Partição
GUID Único da Partição
Nome da Partição
Primeiro LBA
Último LBA
Flags
Aplicar Alterações
Apagar Partição
Converter BIN para SPARSE
Converter SPARSE para BIN
Aparar Espaço em Branco
Selecionar Múltiplos Ficheiros Sparse
A tornar o Ficheiro Sparse
A restaurar o Ficheiro de Sparse
Selecionar Ficheiros Binários
Selecionar Ficheiros Sparse
Prioridade
Tentativas Restantes
Bem-sucedido
Apenas Leitura
Cópia Sombra
Oculto
Sem letra de unidade
Tarefas de Conexão Primárias
Tarefas Pós-Conexão
Remoção Automática de FRP
Ler Estado de Arranque MTK
Ler Estado de Arranque MOTO
Opções de Carregamento de Arquivo
Partições GPT
Imagem Bruta Única
Verificar informações KG
Atualizar informações KG
Status KG
Versão KG RPMB
Apagar informações de status
Apagar informações da tela de bloqueio
Apagar registros do servidor
Apagar metadados
Apagar dados seguros
Apagar token seguro
Apagar certificado
Mudar o status do KG é ilegal na maioria dos países
Redefinir Treinamento da RAM
Redefinir Treinamento da RAM?
Apagar Dados RPMB
Isto irá APAGAR todos os LUNS e Dados RPMB
Ferramentas de Arquivo
Script
Ferramenta de Scripting
Executar Script
Usar WriteBooster?
Reconectar a Box F64
Por favor, conecte apenas 1 Box F64!
Aguardando Box F64...
Box Detectada...
Bloquear Script
Bloquear Script ao Número de Série da Box F64
Selecionar um Arquivo de Script F64
Mostrar Maior Velocidade de Transferência UFS
Ocultar informações dos logs
Verificar Android Verified Boot?
Gerando hash dos blocos de dados
Ferramentas de descompactação de firmware
Ferramentas de desenvolvedor
Atualizar Hash
Assinar partição Android
Selecione uma imagem de partição Android
Isso atualizará os HASHES sem fazer um backup.
Isso atualizará a chave PRIVADA sem fazer um backup.
Selecione uma imagem de partição Android
Atualizando chave privada
Selecione um arquivo de chave PEM
Entendo que estas ferramentas são apenas para desenvolvedores.
Desenvolvedor Android
Isso descompactará e descomprimirá os arquivos de inicialização.
Selecione um arquivo de boot Android
Descompactar Boot Android
Selecione um arquivo de Kernel
Comprimindo arquivo
Empacotar Boot Android
Isso empacotará e substituirá os arquivos.
Tem certeza de que deseja mover esta partição?
Isso APAGARÁ OS DADOS DO USUÁRIO
Mover Partição
Tamanho Vazio
Apagando
Arquivos Múltiplos Carregados
Arquivo Carregado
Apagamento com Sucesso
Estouro de Setor
Falha ao Apagar
Apagamento com Sucesso
Não Selecionado
Estouro de Setor
Formatação com Sucesso
Falha na Formatação
Lendo
Backup com Sucesso
Falha no Backup
Verificação de Espaço Vazio
Inicializando...
Inicializando
Formatando
Sucesso
A partição está vazia
Não está vazia
Tamanho Pequeno
Escrita de Zeros
Escrita PGPT com Sucesso
FALHA na Escrita PGPT
Escrita SGPT com Sucesso
FALHA na Escrita SGPT
Configurando GPT...
Tarefa Ignorada
Escrita MBR com Sucesso
FALHA na Escrita MBR
Leitura com Sucesso
Falha na Leitura
Escrita PT com Sucesso
FALHA na Escrita PT
FALHA no Backup PT
Escrita partinfo com Sucesso
FALHA na Escrita partinfo
Reparando PT...
Reparando partinfo...
FALHA no Backup partinfo
Escrita MPT com Sucesso
FALHA na Escrita MPT
Reparando MPT...
Reparando MBR...
FALHA no Backup MPT
FALHA no Backup MBR
Escrita com Sucesso
Falha na Escrita
Reparticionando MBR...
Descompactando
Descompactando...
Descompactação OK
Falha na Descompactação
Escrevendo
Apagando...
Escrevendo...
Arquivo Inválido
Vazio
Verificando
Verificado
Não Verificado
Corrompido
Verificando Rodapé AVB
Apenas Apagar
Arquivo Carregado
Atualizando MBR...
Atualizando GPT...
Desbloqueio OEM
Falha no Desbloqueio OEM
Sucesso no Desbloqueio OEM
Patching
adicionar arquivo
Botão Esquerdo do Mouse
Clique Único + Segurar : Arrastar Imagem
Clique Duplo : Carregar Nova Imagem
Roda de Rolagem Central
Rolar para Cima : Aumentar Zoom (+ TECLA SHIFT : Mais Rápido, + TECLA CTRL : Mais Lento)
Rolar para Baixo : Diminuir Zoom (+ TECLA SHIFT : Mais Rápido, + TECLA CTRL : Mais Lento)
Botão Direito do Mouse
Girar no Sentido Horário (+ TECLA SHIFT : Girar no Sentido Anti-horário)
Visualização da partição HEX
Tem certeza de que deseja visualizar a partição em HEX?
Ir para o offset
Inserir offset
Máximo
Hex
Decimal
String de texto
Valores Hex
Procurar por
Substituir por
Opções
Codificação de texto
Diferenciar maiúsculas e minúsculas
Confirmar antes de substituir
Direção da busca
Tudo
Para frente
Para trás
OK
Substituir tudo
Cancelar
Localizar
Valor não encontrado
Nenhuma ocorrência anterior encontrada
O padrão não pode estar vazio
Substituir
As strings devem ter o mesmo comprimento
Incompatibilidade de comprimento do padrão
O padrão não pode estar vazio
Substituir esta ocorrência?
Erro de substituição
Desfazer
Limite da área de transferência
Clique para revelar a localização
Copiar
Copiar texto
Colar
Preencher seleção
Selecionar tudo
Localizar
Substituir
Localizar novamente
Localizar novamente (invertido)
Ir para
Preencher seleção
Preencher padrão
Insira um padrão hexadecimal válido
O padrão é muito longo (máximo de 32768 bytes)
O padrão excede o tamanho da seleção
Máximo de bytes permitidos para esta seleção
O intervalo mínimo deve estar entre 0 e 255
O intervalo máximo deve estar entre 0 e 255
O valor mínimo não pode ser maior que o valor máximo
Bytes aleatórios
Intervalo (decimal)
Erro
Seleção muito grande para copiar
Máximo
Mínimo
Média