Stabilisci Connessione
Cattura Schermata
Cancella Log
Interrompi Attività
Indirizzo
Dimensione
Velocità di Trasferimento
Tempo Stimato Rimanente
Mostra Sfondo Box
Informazioni Dispositivo
Connetti
PRINCIPALE
Partizioni
Informazioni Memoria Flash
Nome Prodotto
ID Produttore
Capacità Totale Grezza Dispositivo
Numero di Unità Logiche
Versione Specifica
Data di Produzione
LUN
Nome Partizione
Nome File
Indirizzo Blocco
Dimensione
Tipo
Stato
Operazioni Partizione Android
Leggi
Scrivi
Cancella
Grafico
Allocazione Spazio
UFS
Parametri di Connessione
Attenzione: UFS 4.x può essere danneggiato sopra VCC 2.90
Amplificatore di Segnale (ISP)
Questo è solo per UFS 4.x HS-LSS
La serie B è leggermente più veloce della serie A
Accesso RAW
Leggi
Scrivi
Cancella
Unità Logica
Dimensione
Byte di Riempimento in Scrittura
Opzioni di Cancellazione
Cancella Singola LUN
Pulisci Intero Dispositivo
Indirizzo Personalizzato
Indirizzo di Inizio
Indirizzo di Fine
Tipo di Indirizzo
Settore
Byte
Opzioni SCSI
Descrittori
Dispositivo
Configurazione
Dimensione
Unità
Interconnessione
Stringa
Geometria
Alimentazione
Salute
FBO
Versione Specifica FBO
Dimensione Intervallo LBA Raccomandata
Dimensione Massima Intervallo LBA
Dimensione Minima Intervallo LBA
Numero Massimo di Intervalli LBA
Requisito di Allineamento
Attributi
Flag
eMMC
Parametri di Connessione
Per ISP, usare un CLOCK lento (6.5 Mhz ecc.)
Connetti
Ferma
Accesso RAW
Leggi
Scrivi
Cancella
Partizione
Dimensione
Opzioni di Cancellazione
Cancella
Scarta
Cancellazione Sicura
Taglia
Taglio Sicuro
Sanifica (Rimozione Sicura dei Dati)
Indirizzo Personalizzato
Inizio
Fine
Tipo di Indirizzo
Settore
Byte
Riempimento in Scrittura
Byte
Salta Cancellazione Firmware
Operazioni di Connessione
Controlla Stato eMMC
Controlla Report Salute eMMC
Opzioni RPMB
Contatore
Configurazione Protezione Scrittura Sicura
Abilita Protezione Scrittura Sicura
Usa Chiave RPMB
Genera Chiave Casuale
Scrivi Chiave RPMB
Leggi Chiave RPMB
Testa Chiave RPMB
Partizioni
Scrivi su eMMC
Annulla Modifiche
Salva su File
Apri File
Inizio Area Avanzata
Controllo Salute
Report Salute del Fornitore
Provisioning
Hardware
Aspetto del Box
Tema LCD
Luminosità LCD
Luminosità RGB
Tema RGB
Leggi Impostazioni
Salva Impostazioni
Selettore Colore
Logo di Avvio
Cambia Sfondo
Funzionalità del Box
Calibra Voltaggio
Info Memoria
Riavvia USB
Scrivi Firmware del Box
Notifiche Buzzer Attivo
Modalità Simulazione
Regolazione Calibrazione
Informazioni sul Box
Tipo di Box
Numero di Serie F64
Indirizzo MAC Bluetooth LE
Versione File di Attivazione
Link di Supporto
Software
Dimensione Font Tabella Partizioni
Dimensione Font Log Software
Abilita Effetti Sonori
Mostra Suggerimenti
Dai Priorità al Rilevamento UFS 4.x
Mostra Percentuale Barra di Avanzamento
Mostra Griglia Lista Partizioni
Non Scrivere su Disco (Solo per Test Memoria)
Mostra Indicatore di Velocità
Leggi Informazioni Android
Backup Partizione di Sicurezza Android
Mostra Connessione Debug UFS
Analizzatore Partizioni Android
Leggi Informazioni RPMB
Lettura/Scrittura Lenta (Per IC eMMC Danneggiato)
Leggi Report S.M.A.R.T. UFS
Connetti BLE
Temi Visivi
Tema Skin
Colore Testo Log JEDEC
Imposta colore
Configurazione Buffer WriteBooster:
Verifica del Bootloader Sicuro in corso...
Tipo di dispositivo:
Classe Dispositivo UFS:
Sottoclasse Memoria di Massa UFS:
Protocollo supportato dal Dispositivo UFS:
Abilitazione Avvio:
Abilitazione Avvio Breve:
ID Sequenza di Avvio:
Supporto per LU di sicurezza:
Versione specifica:
Data di Produzione:
Numero di Unità Logiche Note:
Abilitazione Accesso Descrittore in Inizializzazione Parziale:
Modalità di Alimentazione Iniziale:
LUN ad Alta Priorità:
Tipo di Rimozione Sicura:
Latenza Terminazione Operazioni in Background:
Livello ICC Attivo Iniziale:
Offset di Base Descrittore Unità 0:
Lunghezza Parametri Conf. Descr. Unità:
Capacità RTT del Dispositivo UFS:
Aggiornamento RTC:
Supporto Funzionalità UFS:
Timeout Aggiornamento Firmware sul Campo:
Profondità Coda:
Versione Dispositivo:
Numero di Aree di Protezione Scrittura Sicura:
Dimensione Massima Dati PSA:
Timeout Stato PSA:
WriteBooster usa Spazio Utente:
Tipo Buffer WriteBooster:
Dimensione buffer WriteBooster per il condiviso
Configurazione CPort UM:
Dimensione Minima Area di Memoria Unificata
Versione Specifica HPB:
Modalità di Controllo HPB:
Numero di Unità Logiche:
Lunghezza Configurazione di Avvio:
Lunghezza Configurazione Unità Logica:
Abilitazione Regione RPMB:
Dimensione Regione 1 RPMB:
Dimensione Regione 2 RPMB:
Dimensione Regione 3 RPMB:
Abilitazione Unità Logica:
ID LUN di Avvio:
Protezione Scrittura Unità Logica:
Tipo di Memoria:
Numero di Unità di Allocazione:
Affidabilità Dati:
Dimensione Blocco Logico:
Tipo di Provisioning:
Capacità di Contesto:
Dimensione Buffer WriteBooster:
Regioni Massime HPB:
Offset Inizio Regione Fissata HPB:
Regioni Fissate HPB:
Indice Unità:
Profondità Coda Unità Logica:
Priorità Coda Unità Logica:
Supporto Tipo di Dati:
Conteggio Blocchi Logici:
Dimensione Blocco di Cancellazione:
Sensibilità Consapevolezza Stato di Produzione:
Dimensione Regione 0 RPMB:
Conteggio Risorse di Memoria Fisica:
Granularità dell'Unità Grande:
Numero Massimo di Regioni HPB Attive:
Numero di Regioni HPB Fissate:
Dimensione Buffer WriteBooster Unità Logica:
Numero Versione Rilascio MIPI Unipro:
Numero Versione Rilascio MIPI M-PHY:
Nome Produttore:
Nome Prodotto:
ID OEM:
Numero di Serie:
Livello di Revisione Prodotto:
Conteggio Totale Settori:
Dimensione Blocco Nativa:
Dimensione Segmento:
Dimensione Unità di Allocazione:
Dimensione Minima Blocco Indirizzabile:
Dimensione Blocco di Lettura Ottimale:
Dimensione Blocco di Scrittura Ottimale:
Dimensione Massima Buffer Dati in Ingresso:
Dimensione Massima Buffer Dati in Uscita:
Dimensione Massima Dati in un Collasso di Fase:
Supporto per Trasferimento Dati Fuori Ordine:
Numero Massimo di Unità Logiche Supportate:
Numero Massimo di Frame RPMB:
Politica Risorse Capacità Dinamica:
Numero Massimo di Contesti Disponibili Supportati:
Dimensione Unità Tag Dati di Sistema:
Dimensione Risorsa Tag Dati di Sistema:
Tipi di Rimozione Sicura Supportati:
Tipi di Memoria Supportati:
Numero di Tipi di Memoria Supportati:
Tipo di Memoria Avanzata 1:
Unità di Allocazione Massime Tipo di Memoria Avanzata 1:
Fattore di Regolazione Capacità Tipo di Memoria Avanzata 1:
Unità di Allocazione Massime Memoria Codice di Sistema:
Fattore di Regolazione Capacità Memoria Codice di Sistema:
Unità di Allocazione Massime Memoria Non Persistente:
Fattore di Regolazione Capacità Memoria Non Persistente:
Unità di Allocazione Massime Tipo di Memoria Avanzata 1:
Unità di Allocazione Massime Tipo di Memoria Avanzata 2:
Fattore di Regolazione Capacità Tipo di Memoria Avanzata 2:
Unità di Allocazione Massime Tipo di Memoria Avanzata 3:
Fattore di Regolazione Capacità Tipo di Memoria Avanzata 3:
Unità di Allocazione Massime Tipo di Memoria Avanzata 4:
Fattore di Regolazione Capacità Tipo di Memoria Avanzata 4:
Dimensione Blocco Logico Ottimale:
Dimensione Massima Buffer WriteBooster Dispositivo UFS:
Conteggio Massimo Buffer WriteBooster Dispositivo UFS:
Fattore di Regolazione Capacità WriteBooster:
Modalità di Consumo Spazio Utente WriteBooster:
Unità logiche a zone massime:
Byte minimi di cancellazione unità logica a zone:
Dimensione unità logica a zone:
Dimensione Regione HPB:
Numero massimo di LU HPB:
Dimensione Sotto-Regione HPB:
Regioni Attive Massime HPB:
Corrente Massima VCC:
Corrente Massima VCCQ:
Corrente Massima VCCQ2:
Informazioni Pre-Fine Vita:
Durata Vita tramite Metodo Fornitore A:
Durata Vita tramite Metodo Fornitore B:
Conteggio Totale Aggiornamenti:
Progresso Aggiornamento:
Report Salute Proprietario del Fornitore:
Inizializzazione Dispositivo:
Protezione Scrittura Permanente:
Protezione Scrittura all'Accensione:
Operazioni in Background:
Operazione di Purga:
Stato Errore di Purga:
Funzionalità Dati Fuori Ordine:
Modalità Durata Vita Dispositivo:
Abilita Purga:
Abilita Aggiornamento:
Rimozione Risorsa Fisica:
Orologio in Tempo Reale:
Inizializzazione UM:
Operazione di Aggiornamento Firmware sul Campo:
Comando di Sospensione UM:
Stato di Sospensione UM:
Funzionalità WriteBooster:
Operazione di Svuotamento WriteBooster:
Svuotamento WriteBooster Durante l'Ibernazione:
Reset Host Performance Booster:
Abilita Host Performance Booster:
LUN di Avvio:
Modalità di Alimentazione Attuale:
Livello ICC Attivo:
Stato Dispositivo al Reset all'Accensione:
Stato Operazione in Background:
Stato Operazione di Purga:
Dimensione Massima Dati in Ingresso:
Dimensione Massima Dati in Uscita:
Funzionalità di Trasferimento Dati Fuori Ordine:
Capacità Dinamica Necessaria:
Valore Frequenza Orologio di Riferimento:
Blocco Descrittore di Configurazione:
Controllo Evento di Eccezione:
Stato Evento di Eccezione:
Dimensione Area di Memoria Unificata:
Richieste Massime UMPIU UM:
Dimensione Massima Dati Comando HPB:
Secondi Trascorsi dalla BASE DI TEMPO:
Configurazione di Contesto:
Blocchi Programmati Correttamente:
Stato FFU del Dispositivo:
Stato Consapevolezza Stato di Produzione:
Dimensione Dati Consapevolezza Stato di Produzione:
Tempo di Attesa Gating Orologio di Riferimento:
Temperatura Superficiale Approssimativa Involucro:
Limite di Temperatura Alta:
Limite di Temperatura Bassa:
Stato di Throttling:
Stato di Svuotamento Buffer WriteBooster:
Dimensione Buffer WriteBooster Disponibile:
Durata Vita Buffer WriteBooster:
Dimensione Attuale Buffer WriteBooster:
Stato EXT_IID:
Dimensione Cache Suggerimenti Host:
Stato Operazione di Aggiornamento:
Frequenza di Aggiornamento:
Unità Operazione di Aggiornamento:
Metodo di Aggiornamento:
Timestamp dal 1 Gennaio 1970 (UTC):
Controllo Operazione FBO:
Livello di Ottimizzazione FBO:
Stato Attuale FBO:
Numero di Serie F64:
Indirizzo MAC Bluetooth LE:
Tipo di Box:
Livello di Debug:
Versione File di Attivazione:
Timestamp:
Connetti
Clicca questo
Disconnetti
Nascondi Sfondo Box
Mostra Sfondo Box
BLE Connesso
PIN Errato
Scheda SD
eMMC
UFS
Ricerca Dispositivi in corso...
Scrivi su eMMC
Partizioni Già Configurate
Solo Lettura / Impostazione
Lettura / Scrittura una volta
Lettura / Reset all'accensione
Lettura / Volatile
Solo Scrittura / Volatile
Leggi
Lettura / Persistente
Solo Lettura
Cancella
Imposta
Lingua
Strumenti
Strumenti
Strumenti Diagnostici
Impostazioni Generali
Supporto Online
Cancellazione Logica Completa Area Utente
Operazioni di Connessione
Partizione di Avvio
Partizione Area Utente
Partizione di Uso Generale
Testo Copiato
Pagina Successiva
Pagina Precedente
Regola Ampiezza
Abilita
Ampiezza del Segnale
Inverti
Usa questo per
Usa solo per
Accesso alla Memoria
Indirizzo Slave
Registro
Slave Rilevati
Scambia SDATA e SCLK
Spegni VIO dopo la Scansione
Scambia SDA e SCL
Spegni VDD dopo la Scansione
Avvia Scansione
Mostra Pinout
Il valore selezionato renderà

Sei sicuro di voler continuare?
Valore Necessario
Inserire un Valore Esadecimale
clicca qui per scrivere il valore
Versione Specifica FBO:
Dimensione Intervallo LBA Raccomandata:
Dimensione Massima Intervallo LBA:
Dimensione Minima Intervallo LBA:
Numero Massimo di Intervalli LBA:
Requisito di Allineamento:
clicca qui per cambiare il valore
clicca qui per leggere il valore
Clicca qui per Spegnere in Sicurezza l'IC
Il dispositivo è entrato in Modalità PowerDown UFS
Il dispositivo è entrato in Modalità EMMC_POWER_OFF
Ora puoi rimuoverlo in sicurezza dal Socket
Test Scrittura RPMB
Purga RPMB
Opzioni RPMB
Voce
Configurazione Protezione Scrittura Sicura
Indirizzo Blocco Logico
Numero di Blocchi Logici
Tipo di Protezione Scrittura
Configurazione di Avvio
Partizione di Avvio
Larghezza Bus di Avvio
Modalità di Avvio
Conferma di Avvio
Resetta larghezza bus dopo l'Avvio
Protezione Configurazione di Avvio Permanente
Configurazione Protezione Scrittura
Stato WP Area di Avvio 1
Stato WP Area di Avvio 2
Protezione Scrittura Temporanea
Protezione Scrittura Permanente
Supporto WP Sicuro
Stato WP Sicuro
Lettura Veloce RPMB
Impostazioni Affidabilità Scrittura
Resetta RPMB
Operazioni Avanzate
Resetta Contatore
Sblocca CSD
Reset di Fabbrica Completo
Segnale di Reset
Gestione Capacità Dinamica
Gestione Blocchi Danneggiati Sicura
Stato Capacità Dinamica Necessaria
Reset di Fabbrica
Area WP Personalizzata
Gestisci Capacità Dinamica
Scansiona Gruppi WP eMMC
Rimuovi Protezione Scrittura
Ciclo di Riconnessione Automatica
Regola l'Oscillazione della Tensione Differenziale
Leggi Informazioni S.M.A.R.T.
Informazioni sulla Protezione da Scrittura
B_PWR_WP_EN
Non selezionato: La regione di avvio non è protetta dalla scrittura all'accensione.
Selezionato: Abilita la protezione da scrittura del periodo di accensione per l'area di avvio. Questo bit deve essere zero se B_PWR_WP_DIS (bit 6) è impostato. Quando letto, questo bit indica solo se la protezione all'accensione è stata impostata specificamente per una regione di avvio. Il modo in cui la protezione all'accensione è stata applicata dipende dall'impostazione dei bit 7 e 1. Per verificare la protezione della regione di avvio, leggere BOOT_WP_STATUS[174].
B_PWR_WP_SEC_SEL
Non selezionato: B_PWR_WP_EN (bit 0) si applica solo all'area di avvio, se B_SEC_WP_SEL (bit 7) è impostato.
Selezionato: B_PWR_WP_EN (bit 0) si applica solo all'area di avvio, se B_SEC_WP_SEL (bit 7) è impostato.
B_PERM_WP_EN
Non selezionato: La regione di avvio non è protetta permanentemente dalla scrittura.
Selezionato: La regione di avvio è protetta permanentemente dalla scrittura. Questo bit deve essere zero se B_PERM_WP_DIS è impostato. Quando letto, questo bit indica solo se la protezione permanente è stata impostata specificamente per una regione di avvio. Il modo in cui la protezione permanente è stata applicata dipende dall'impostazione dei bit 7 e 3. Per verificare la protezione della regione di avvio, leggere BOOT_WP_STATUS[174]. Questo bit può essere zero se l'intero dispositivo è protetto permanentemente usando CSD[13].
B_PERM_WP_SEC_SEL
Non selezionato: B_PERM_WP_EN (bit 2) si applica solo all'area di avvio, se B_SEC_WP_SEL (bit 7) è impostato.
Selezionato: B_PERM_WP_EN (bit 2) si applica solo all'area di avvio, se B_SEC_WP_SEL (bit 7) è impostato.
B_PERM_WP_DIS
Non selezionato: Il master è autorizzato a impostare B_PERM_WP_EN (bit 2).
Selezionato: Disabilita permanentemente l'uso di B_PERM_WP_EN (bit 2). Questo bit deve essere zero se B_PERM_WP_EN è impostato. Questo bit non ha impatto sull'impostazione di CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
Non selezionato: Il master è autorizzato a impostare B_PWR_WP_EN (bit 0).
Selezionato: Disabilita l'uso di B_PWR_WP_EN (bit 0). Questo bit deve essere zero se PWR_WP_EN è impostato.
B_SEC_WP_SEL
Non selezionato: B_PERM_WP_EN (bit 2) e B_PWR_WP_EN (bit 0) si applicano a entrambe le partizioni di avvio e B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) e B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) non hanno impatto.
Selezionato: B_PERM_WP_EN (bit 2) e B_PWR_WP_EN (bit 0) si applicano solo alla partizione di avvio selezionata rispettivamente da B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) e B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1).
NOTA: Una volta che un dispositivo è stato impostato per abilitare la protezione sulle partizioni di avvio separatamente, questo non può essere annullato per un ciclo di alimentazione. Questo bit abilita un mix di partizioni di avvio protette permanentemente e protette all'accensione.
US_PWR_WP_EN
Non selezionato: La protezione da scrittura all'accensione non viene applicata quando viene emesso CMD28.
Selezionato: Applica la protezione del periodo di accensione al gruppo di protezione indicato da CMD28. Questo bit non può essere impostato se US_PWR_WP_DIS è impostato. Questo bit non ha impatto se US_PERM_WP_EN è impostato.
US_PERM_WP_EN
Non selezionato: La protezione da scrittura permanente non viene applicata quando viene emesso CMD28.
Selezionato: Applica la protezione da scrittura permanente al gruppo di protezione indicato da CMD28. Questo bit non può essere impostato se US_PERM_WP_DIS è impostato.
US_PWR_WP_DIS
Non selezionato: La protezione da scrittura all'accensione può essere applicata ai gruppi di protezione da scrittura.
Selezionato: Disabilita l'uso della protezione da scrittura del periodo di accensione per i gruppi di protezione da scrittura all'interno di tutte le partizioni nell'area utente dal momento in cui questo bit viene impostato fino a quando l'alimentazione viene rimossa o si verifica un reset hardware. L'impostazione di questo bit non influisce sulle aree già protette.
US_PERM_WP_DIS
Non selezionato: La protezione da scrittura permanente può essere applicata ai gruppi di protezione da scrittura.
Selezionato: Disabilita permanentemente l'uso della protezione da scrittura permanente per i gruppi di protezione da scrittura all'interno di tutte le partizioni nell'area utente dal momento in cui questo bit viene impostato in poi. L'impostazione di questo bit non influisce sulle aree già protette.
CD_PERM_WP_DIS
Non selezionato: L'host è autorizzato a impostare PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
Selezionato: Disabilita l'uso di PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
PERM_PSWD_DIS
Non selezionato: Le funzionalità di protezione con password sono abilitate.
Selezionato: Le funzionalità di protezione con password (CANCELLA (forzatura cancellazione), BLOCCO, SBLOCCO, CLR_PWD, SET_PWD) sono disabilitate permanentemente.
Usa
per modificare i valori di PERM_WRITE_PROTECT e TMP_WRITE_PROTECT
Formatta come exFAT
Sovrascrivere il File Esistente?
Operazione Annullata...
Salva File Dump Flash RAW
Seleziona Cartella di Destinazione
Salva File Dump Registro RAW
Apri un File BitMap
Seleziona File Flash
Scrivi File Dump Flash RAW
Scrivi File EXT_CSD
Seleziona File FFU Binario
Ripara
Reset di Fabbrica Completo eMMC?
Continuare comunque?
Questo cancellerà DATI, BOOT, RPMB e tutte le altre Impostazioni.
Sei sicuro di voler Cancellare?
Sei sicuro di voler Scrivere?
Cancellare la Partizione prima di Scrivere?
Leggi informazioni super Partizione
Scrivere Userdata?
Sei sicuro di voler Cancellare
Vuoi Formattare
Sei sicuro di voler Cancellare l'Intero Dispositivo?
Sbloccare/Resettare CSD?
Non tutte le eMMC / eMCP supportano questa funzionalità.
Rimuovere le Protezioni da Scrittura dell'Area USER e GPPx?
Scrivere il Registro CID?
Scrivere la Configurazione WP Sicura?
Una scrittura riuscita aggiungerà 2 al Contatore RPMB.
SEI SICURO ???
Scrivere la Chiave RPMB?
Una scrittura riuscita aggiungerà 1 al Contatore RPMB.
Testare la Scrittura RPMB?
Caricare XML per altre Partizioni?
Cerca...
Cerca Partizione
Cerca Successivo
Carica Backup Più Vecchio
Nessun Backup Più Vecchio Trovato!
Carica Backup Più Recente
Nessun Backup Più Recente Trovato!
Configurazione Caricata da
Marca Temporale
Configura
Riparare gli Errori GPT se trovati?
Estrai File
Seleziona File Compattati
Verificare Checksum e Hash?
Seleziona Codice Variante Paese / Fornitore
Sblocco FRP
Formattare la Partizione FRP?
Cancella Dati Utente
Cancellare i Dati Utente?
Sei sicuro al 100%?
I Dati Utente andranno persi per sempre.
Sei sicuro di voler continuare?
Formattazione di Fabbrica del Dispositivo?
Formattazione di Fabbrica del Dispositivo
Controllo a Vuoto
Decompressione del File in corso
Attendere prego...
Lettura delle Informazioni Android in corso
Comprendo di poter utilizzare queste funzionalità solo per
scopi sperimentali su dispositivi di mia proprietà.

Rimuovi Account
Confermi che questo è il tuo dispositivo?
Estrazione del File in corso
Verifica del Checksum in corso
Clicca il pulsante Scrivi per applicare il Provisioning UFS
Provisioning di Fabbrica
Attenzione:
Le modifiche nelle impostazioni di Provisioning UFS CANCELLERANNO TUTTI I DATI all'interno dell'ic UFS.
Assicurati di aver effettuato un backup di tutte le partizioni importanti prima di procedere.
Il Provisioning UFS attuale è stato salvato in:
Applicazione degli Attributi Persistenti in corso:
Registra Box F64
Inserire tutte le informazioni richieste
è Richiesto
non è uguale a
Nome
Cognome
Indirizzo Email
Paese
Numero di Cellulare
Servizio di Messaggistica
Nome Utente
Metodo di Verifica OTP
tramite Numero di Cellulare
tramite Indirizzo Email
tramite Servizio di Messaggistica
Crea Password Account
Verifica Password
Informazioni Utente
Registrazione Online Box F64
Invia
Inserire l'OTP prima che il timer finisca
inviato a
Invia OTP
Richiedi nuovo OTP
Operazione di Registrazione Online
Informazioni Utente Inviate
Richiesta OTP in corso...
Verifica OTP in corso...
Box Registrato con Successo!
Registrazione del Box FALLITA!
Errore del Server
ATTRIBUTO PARTIZIONE AVANZATO
Seleziona il Tipo di SoC del Dispositivo
Apri un Preloader MTK
Controlla eMMC / UFS Supportati dal Preloader
Non ancora supportato
Estrarre anche altri file SIN?
Scegli Configurazione
Memoria Usata
Scansione RFFE in corso...
Scansione I2C in corso...
Scansione I3C in corso...
Scansione SPI in corso...
Scansione UART in corso...
Clicca STOP per Annullare
Impostazione Comune
Sei sicuro di voler RIAVVIARE l'USB?
Tutte le Attività in Esecuzione saranno ANNULLATE.
Continuare con il RIAVVIO dell'USB?
Sei sicuro di voler
INTERROMPERE l'attività corrente?
Selezionare un
Scrivere il Registro CSD?
ERRORE
PROTEGGI PERMANENTEMENTE DALLA SCRITTURA
l'intero
Se sei sicuro al 100%, clicca SÌ 3 volte...
Rispondi a questo
Scrivere i Dati RPMB?
Questa Scrittura di Dati RPMB aggiungerà
al Contatore di Scrittura
Includere Elementi OTP?
Includere Elementi di Protezione da Scrittura?
Includere Elementi di Impostazioni Partizione?
Errore nell'avvio della scoperta
Disabilitare Permanentemente l'Aggiornamento del Firmware?
Sei sicuro di voler Impostare
la Protezione da Scrittura Permanente?
Sei sicuro di voler uscire?
Un'Attività Attiva è in Esecuzione! Uscire comunque?
Testare la Chiave RPMB?
Testare la Scrittura RPMB?
Un test riuscito aggiungerà 1 al Contatore.
BLOCCA PERMANENTEMENTE
il Descrittore di Configurazione?
Riavviare l'Applicazione per applicare il Tema?
Disconnettere in sicurezza l'eMMC?
Finalizzare le Impostazioni della Partizione?
Questa procedura è Programmabile una Sola Volta (OTP)
Sei sicuro di voler applicare le modifiche?
Alcune opzioni selezionate potrebbero essere OTP
Sei sicuro di voler disabilitare Permanentemente la modifica
dei bit del registro di configurazione di avvio relativi alla modalità di avvio?
Resettare i Dati e la Chiave RPMB?
Leggere la Chiave RPMB?
Reset di Fabbrica del Provisioning eMMC?
Questo CANCELLERÀ tutti i DATI da
e resetterà anche le impostazioni di EXT_CSD.
Resettare il Contatore RPMB?
Rilasciare
byte dalla Partizione USER?
Originale
Regolato
Questa procedura renderà la Partizione USER più piccola
Informazioni sul Socket
Tipo di Socket
Numero di Serie
Data di Produzione
Funzionalità Attivate
Mostra Voltaggi del Box
Oscillazione della Tensione Differenziale UFS
Ho letto l'EULA
Accetto l'EULA
Supporto
Social Media
Manuale Utente
Negozio Online
Accessori in Evidenza
Attivazioni
Abilita
Tieni premuto il tasto CTRL per MoviNand FFU
Questo cancellerà tutti i DATI tranne RPMB
Sblocca Configurazione Partizione
La modifica delle Partizioni CANCELLERÀ tutti i Dati (Tranne RPMB)!
La Configurazione della Partizione è Bloccata
Informazioni NTAG®
Data di Programmazione
Memoria Utente
Stato di Blocco
Rosso
Verde
Blu
Inverti Selezione
Disabilita
Seleziona File di Backup
Moltiplicatore Dimensione Buffer
Sovrascrivere i File Estratti?
Livello di Eccezione del Dispositivo:
Operazioni HID:
Dimensione Disponibile HID:
Dimensione HID:
Rapporto di Progresso HID:
Stato HID:
Informazioni Suggerimento Ridimensionamento Buffer WriteBooster:
Abilita Ridimensionamento Buffer WriteBooster:
Stato Operazione di Ridimensionamento WriteBooster:
Modalità di Svuotamento Parziale Buffer WriteBooster:
Dimensione Massima FIFO Svuotamento Parziale WriteBooster:
Dimensione Attuale FIFO Svuotamento Parziale WriteBooster:
Dimensione Attuale Allocazione Buffer Fissato WriteBooster:
Dimensione Disponibile Buffer Fissato WriteBooster:
Dimensione Cumulativa Scritta WriteBooster:
Dimensione Buffer Fissato Svuotamento Parziale WriteBooster:
Dimensione Minima Non Fissata Svuotamento Parziale WriteBooster:
Abilita Sgancio dei Dati Fissati:
Formato di Rappresentazione del Fattore di Regolazione della Capacità:
Ripristina CID Precedente
Rimuovi Gruppi di Protezione da Scrittura
e possibilmente CANCELLARE TUTTI I DATI?
Hai già eseguito il Backup dei Dati Importanti?
Sei pronto a dire Addio a Tutti i Tuoi Dati?
Riesegui la scansione UFS per controllare lo Stato di Protezione da Scrittura
ERRORE: Sblocca prima bConfigDescrLock (OTP)
Funzionalità non supportata da questa eMMC
Cartella di Lavoro impostata su Cartella
Clicca SÌ per Cancellare la Partizione con 0xFF (Nuovo Metodo)
Clicca NO per Cancellare la Partizione con 0x00 (Vecchio Metodo)
Imposta Contatore RPMB
Hai già un Backup Completo dei Dati RPMB?
Inserisci il Valore del Contatore Desiderato
Seleziona un File di Backup Binario RPMB
I Dati RPMB sono VUOTI!
Caricare GPT per altre Partizioni?
Cambiare gli Slot di Avvio?
Seleziona Avvio A o B
Seleziona la Procedura Corretta
Nuova Sicurezza per Android 14 e 15
Nuova Sicurezza FRP (2024, 2025)
Vecchia Sicurezza FRP
Configurazione Partizione
Orologio di Riferimento
Descrittore di Configurazione (OTP)
Seleziona Dimensione Lettura RPMB
Cancella tutte le LUN
(Correggi UFS Lento)
Questo non cancellerà RPMB o le Aree Protette da Scrittura
Cancella tutte le partizioni
Sblocco OEM
Impostare Abilitazione Sblocco OEM?
Cancella prima di Scrivere
Backup
Salta Userdata
Scrivi su Slot A e B
Inserisci Filigrana Personalizzata
Lettura/Scrittura Lenta (Per IC UFS Danneggiato)
Ridimensionare la Partizione Dati?
Formatta Partizione
Seleziona le Partizioni da Formattare
TUTTI I DATI ANDRANNO PERSI
Imposta Slot Android A
Salta RIEMPIMENTO File Sparse eMMC
Informazioni Partizione
GUID Tipo di Partizione
GUID Partizione Unico
Nome Partizione
Primo LBA
Ultimo LBA
Flag
Applica Modifiche
Elimina Partizione
Converti BIN in SPARSE
Converti SPARSE in BIN
Taglia Spazio Vuoto
Seleziona più File Sparse
Creazione file sparse in corso
De-sparsificazione file in corso
Seleziona File Binari
Seleziona File Sparse
Priorità
Tentativi Rimanenti
Riuscito
Solo Lettura
Copia shadow
Nascosto
Nessuna lettera di unità
Operazioni di Connessione Primarie
Operazioni Post-Connessione
Rimozione Automatica FRP
Leggi Stato di Avvio MTK
Leggi Stato di Avvio MOTO
Opzione di Caricamento File:
Partizioni GPT
Immagine RAW Singola
Controlla Info KG
Aggiorna Info KG
Stato KG
Versione KG RPMB
Informazioni Stato Cancellazione
Cancella Informazioni Schermata di Blocco
Cancella Log del Server
Cancella Metadati
Cancella Dati Protetti
Cancella Token Protetto
Cancella Certificato
La modifica dello Stato KG è Illegale nella maggior parte dei Paesi
Resetta Addestramento RAM
Resettare l'Addestramento RAM?
Cancella Dati RPMB
Questo CANCELLERÀ TUTTE LE LUN e i Dati RPMB
Strumenti File
Script
Strumento di Scripting
Esegui Script
Usare WriteBooster?
Riconnetti la Box F64
Si prega di collegare solo 1 Box F64!
In attesa della Box F64...
Box rilevata...
Blocca Script
Blocca Script al numero di serie della Box F64
Seleziona un file script F64
Mostra una maggiore velocità di trasferimento UFS
Nascondi informazioni dai log
Controllare Android Verified Boot?
Hashing dei blocchi di dati
Strumenti di decompressione firmware
Strumenti per sviluppatori
Aggiorna Hash
Firma partizione Android
Seleziona un'immagine di partizione Android
Questo aggiornerà gli HASH senza creare un backup.
Questo aggiornerà la chiave PRIVATA senza creare un backup.
Seleziona un'immagine di partizione Android
Aggiornamento chiave privata
Seleziona un file chiave PEM
Capisco che questi strumenti sono solo per sviluppatori.
Sviluppatore Android
Questo decompatterà e decomprimerà i file di avvio.
Seleziona un file di avvio Android
Decompatta avvio Android
Seleziona un file kernel
Compressione file
Compatta avvio Android
Questo compatterà e sovrascriverà i file.
Sei sicuro di voler spostare questa partizione?
Questo CANCELLERÀ I DATI UTENTE
Sposta partizione
Dimensione vuota
Cancellazione in corso
Multi-file caricati
File caricato
Cancellazione riuscita
Overflow del settore
Cancellazione fallita
Cancellazione riuscita
Non selezionato
Overflow del settore
Formattazione riuscita
Formattazione fallita
Lettura in corso
Backup riuscito
Backup fallito
Controllo vuoto
Inizializzazione...
Inizializzazione
Formattazione in corso
Successo
La partizione è vuota
Non vuota
Piccola dimensione
Scrittura zero
Scrittura PGPT riuscita
Scrittura PGPT FALLITA
Scrittura SGPT riuscita
Scrittura SGPT FALLITA
Configurazione GPT...
Attività saltata
Scrittura MBR riuscita
Scrittura MBR FALLITA
Lettura riuscita
Lettura fallita
Scrittura PT riuscita
Scrittura PT FALLITA
Backup PT FALLITO
Scrittura partinfo riuscita
Scrittura partinfo FALLITA
Riparazione PT...
Riparazione partinfo...
Backup partinfo FALLITO
Scrittura MPT riuscita
Scrittura MPT FALLITA
Riparazione MPT...
Riparazione MBR...
Backup MPT FALLITO
Backup MBR FALLITO
Scrittura riuscita
Scrittura fallita
Ripartizionamento MBR...
Decompressione
Decompressione...
Decompressione OK
Decompressione fallita
Scrittura in corso
Cancellazione in corso...
Scrittura in corso...
File non valido
Vuoto
Verifica in corso
Verificato
Non verificato
Corrotto
Controllo piè di pagina AVB
Solo cancellazione
File caricato
Aggiornamento MBR...
Aggiornamento GPT...
Sblocco OEM
Sblocco OEM fallito
Sblocco OEM riuscito
Patching in corso
Aggiungi file
Pulsante sinistro del mouse
Clic singolo + Mantieni premuto : Trascina immagine
Doppio clic : Carica nuova immagine
Rotella di scorrimento centrale
Scorri verso l'alto : Ingrandisci (+ TASTO SHIFT : Più veloce, + TASTO CTRL : Più lento)
Scorri verso il basso : Rimpicciolisci (+ TASTO SHIFT : Più veloce, + TASTO CTRL : Più lento)
Pulsante destro del mouse
Ruota in senso orario (+ TASTO SHIFT : Ruota in senso antiorario)
Visualizzazione partizione HEX
Sei sicuro di voler visualizzare la partizione in HEX?
Vai all'offset
Inserisci offset
Massimo
Hex
Decimale
Stringa di testo
Valori Hex
Cerca
Sostituisci con
Opzioni
Codifica del testo
Distinzione tra maiuscole e minuscole
Chiedi prima di sostituire
Direzione della ricerca
Tutto
Avanti
Indietro
OK
Sostituisci tutto
Annulla
Trova
Valore non trovato
Nessuna occorrenza precedente trovata
Il pattern non può essere vuoto
Sostituisci
Le stringhe devono avere la stessa lunghezza
Lunghezza del pattern non corrispondente
Il pattern non può essere vuoto
Sostituire questa occorrenza?
Errore di sostituzione
Annulla
Limite appunti
Fai clic per mostrare la posizione
Copia
Copia testo
Incolla
Riempi selezione
Seleziona tutto
Trova
Sostituisci
Trova di nuovo
Trova di nuovo (invertito)
Vai a
Riempi selezione
Riempi pattern
Inserisci un pattern esadecimale valido
Il pattern è troppo lungo (Max 32768 byte)
Il pattern supera la dimensione della selezione
Byte massimi consentiti per questa selezione
L'intervallo minimo deve essere compreso tra 0 e 255
L'intervallo massimo deve essere compreso tra 0 e 255
Il valore minimo non può essere maggiore del valore massimo
Byte casuali
Intervallo (decimale)
Errore
Selezione troppo grande per essere copiata
Massimo
Minimo
Media