接続を確立
スクリーンショットを撮る
ログを消去
タスクを停止
アドレス
サイズ
転送速度
残り推定時間
ボックスの壁紙を表示
デバイス情報
接続
メイン
パーティション
フラッシュメモリ情報
製品名
メーカーID
デバイスの合計RAW容量
論理ユニット数
仕様バージョン
製造年月日
LUN
パーティション名
ファイル名
ブロックアドレス
サイズ
タイプ
ステータス
Androidパーティションタスク
読み取り
書き込み
消去
グラフ
領域割り当て
UFS
接続パラメータ
警告: UFS 4.xはVCC 2.90Vを超えると損傷する可能性があります
シグナルブースター (ISP)
これはUFS 4.x HS-LSS専用です
BシリーズはAシリーズよりわずかに高速です
RAWアクセス
読み取り
書き込み
消去
論理ユニット
サイズ
書き込みパディングバイト
消去オプション
単一LUNを消去
デバイス全体をワイプ
カスタムアドレス
開始アドレス
終了アドレス
アドレスタイプ
セクタ
バイト
SCSIオプション
ディスクリプタ
デバイス
コンフィグレーション
サイズ
ユニット
インターコネクト
文字列
ジオメトリ
電源
ヘルス
FBO
FBO仕様バージョン
推奨LBA範囲サイズ
最大LBA範囲サイズ
最小LBA範囲サイズ
LBA範囲の最大数
アライメント要件
属性
フラグ
eMMC
接続パラメータ
ISPの場合、低速クロック（6.5 Mhzなど）を使用してください
接続
停止
RAWアクセス
読み取り
書き込み
消去
パーティション
サイズ
消去オプション
消去
破棄
セキュア消去
トリム
セキュアトリム
サニタイズ（安全なデータ削除）
カスタムアドレス
開始
終了
アドレスタイプ
セクタ
バイト
書き込みパディング
バイト
ファームウェア消去をスキップ
接続タスク
eMMCステータスをチェック
eMMCヘルスレポートをチェック
RPMBオプション
カウンター
セキュア書き込み保護設定
セキュア書き込み保護を有効化
RPMBキーを使用
ランダムキーを生成
RPMBキーを書き込み
RPMBキーを読み取り
RPMBキーをテスト
パーティション
eMMCに書き込み
変更をリセット
ファイルに保存
ファイルを開く
拡張領域開始
ヘルスチェック
ベンダーヘルスレポート
プロビジョニング
ハードウェア
ボックスの外観
LCDテーマ
LCD輝度
RGB輝度
RGBテーマ
設定を読み取り
設定を保存
カラーピッカー
起動ロゴ
壁紙を変更
ボックス機能
電圧を較正
メモリ情報
USBを再起動
ボックスファームウェアを書き込み
アクティブブザー通知
シミュレーションモード
キャリブレーショントリム
ボックス情報
ボックスタイプ
F64シリアル番号
Bluetooth LE MACアドレス
アクティベーションファイルバージョン
サポートリンク
ソフトウェア
パーティションテーブルのフォントサイズ
ソフトウェアログのフォントサイズ
サウンドエフェクトを有効化
ヒントを表示
UFS 4.x検出を優先
プログレスバーのパーセンテージを表示
パーティションリストグリッドを表示
ディスクに書き込まない（メモリテスト専用）
スピードゲージを表示
Android情報を読み取り
Androidセキュリティパーティションのバックアップ
UFSデバッグ接続を表示
Androidパーティションアナライザー
RPMB情報を読み取り
低速読み取り/書き込み（不良eMMC IC用）
UFS S.M.A.R.T.レポートを読み取り
BLEに接続
ビジュアルテーマ
スキンテーマ
JEDECログのテキストカラー
色を設定
WriteBoosterバッファ設定:
セキュアブートローダーを検証中...
デバイスタイプ:
UFSデバイスクラス:
UFSマスストレージサブクラス:
UFSデバイスがサポートするプロトコル:
ブート有効化:
ショートブート有効化:
ブートシーケンスID:
セキュリティLUのサポート:
仕様バージョン:
製造年月日:
既知の論理ユニット数:
部分初期化でのディスクリプタアクセス有効化:
初期電源モード:
高優先度LUN:
セキュア削除タイプ:
バックグラウンド操作終了遅延:
初期アクティブICCレベル:
ユニットディスクリプタ0ベースオフセット:
ユニットディスクリプタ設定パラメータ長:
UFSデバイスのRTT能力:
RTC更新:
UFS機能サポート:
フィールドファームウェア更新タイムアウト:
キュー深度:
デバイスバージョン:
セキュア書き込み保護領域の数:
PSA最大データサイズ:
PSA状態タイムアウト:
WriteBoosterはユーザースペースを使用:
WriteBoosterバッファタイプ:
共有用WriteBoosterバッファサイズ
UM CPort設定:
統合メモリ最小領域サイズ
HPB仕様バージョン:
HPB制御モード:
論理ユニット数:
ブート設定長:
論理ユニット設定長:
RPMB領域有効化:
RPMB領域1サイズ:
RPMB領域2サイズ:
RPMB領域3サイズ:
論理ユニット有効化:
ブートLUN ID:
論理ユニット書き込み保護:
メモリタイプ:
割り当てユニット数:
データ信頼性:
論理ブロックサイズ:
プロビジョニングタイプ:
コンテキスト能力:
WriteBoosterバッファサイズ:
HPB最大領域数:
HPB固定領域開始オフセット:
HPB固定領域:
ユニットインデックス:
論理ユニットキュー深度:
論理ユニットキュー優先度:
データタイプサポート:
論理ブロックカウント:
消去ブロックサイズ:
生産状態認識感度:
RPMB領域0サイズ:
物理メモリリソース数:
ラージユニットの粒度:
アクティブHPB領域の最大数:
HPB固定領域の数:
論理ユニットWriteBoosterバッファサイズ:
MIPI Uniproリリースバージョン番号:
MIPI M-PHYリリースバージョン番号:
メーカー名:
製品名:
OEM ID:
シリアル番号:
製品リビジョンレベル:
合計セクタ数:
ネイティブブロックサイズ:
セグメントサイズ:
割り当てユニットサイズ:
最小アドレス可能ブロックサイズ:
最適読み取りブロックサイズ:
最適書き込みブロックサイズ:
最大データインバッファサイズ:
最大データアウトバッファサイズ:
フェーズコラプスでの最大データサイズ:
順不同データ転送のサポート:
サポートされる論理ユニットの最大数:
RPMBフレームの最大数:
動的容量リソースポリシー:
サポートされる最大利用可能コンテキスト数:
システムデータタグユニットサイズ:
システムデータタグリソースサイズ:
サポートされるセキュア削除タイプ:
サポートされるメモリタイプ:
サポートされるメモリタイプの数:
拡張メモリタイプ1:
拡張メモリタイプ1最大割り当てユニット数:
拡張メモリタイプ1容量調整係数:
システムコードメモリ最大割り当てユニット数:
システムコードメモリ容量調整係数:
非永続メモリ最大割り当てユニット数:
非永続メモリ容量調整係数:
拡張メモリタイプ1最大割り当てユニット数:
拡張メモリタイプ2最大割り当てユニット数:
拡張メモリタイプ2容量調整係数:
拡張メモリタイプ3最大割り当てユニット数:
拡張メモリタイプ3容量調整係数:
拡張メモリタイプ4最大割り当てユニット数:
拡張メモリタイプ4容量調整係数:
最適論理ブロックサイズ:
UFSデバイス最大WriteBoosterバッファサイズ:
UFSデバイス最大WriteBoosterバッファ数:
WriteBooster容量調整係数:
WriteBoosterユーザースペース消費モード:
最大ゾーン化論理ユニット:
ゾーン化論理ユニット最小消去バイト:
ゾーン化論理ユニットサイズ:
HPB領域サイズ:
HPB最大LU数:
HPBサブ領域サイズ:
HPB最大アクティブ領域:
最大VCC電流:
最大VCCQ電流:
最大VCCQ2電流:
寿命末期前情報:
ベンダーメソッドAによる寿命:
ベンダーメソッドBによる寿命:
合計リフレッシュ回数:
リフレッシュ進行状況:
ベンダー独自のヘルスレポート:
デバイス初期化:
永続書き込み保護:
電源オン書き込み保護:
バックグラウンド操作:
パージ操作:
パージエラー状態:
順不同データ機能:
デバイス寿命モード:
パージ有効化:
リフレッシュ有効化:
物理リソース削除:
リアルタイムクロック:
UM初期化:
フィールドファームウェア更新操作:
UMサスペンドコマンド:
UMサスペンド状態:
WriteBooster機能:
WriteBoosterフラッシュ操作:
休止中のWriteBoosterフラッシュ:
ホストパフォーマンスブースターリセット:
ホストパフォーマンスブースター有効化:
ブートLUN:
現在の電源モード:
アクティブICCレベル:
電源オンリセットデバイス状態:
バックグラウンド操作状態:
パージ操作状態:
最大データインサイズ:
最大データアウトサイズ:
順不同データ転送機能:
必要な動的容量:
参照クロック周波数値:
設定ディスクリプタロック:
例外イベント制御:
例外イベント状態:
統合メモリ領域サイズ:
UM最大UMPIUリクエスト数:
最大HPBコマンドデータサイズ:
TIME BASELINEからの経過秒数:
コンテキスト設定:
正しくプログラムされたブロック:
デバイスFFU状態:
生産状態認識ステータス:
生産状態認識データサイズ:
参照クロックゲーティング待機時間:
おおよそのパッケージケース表面温度:
高温境界:
低温境界:
スロットリング状態:
WriteBoosterバッファフラッシュ状態:
利用可能なWriteBoosterバッファサイズ:
WriteBoosterバッファ寿命:
現在のWriteBoosterバッファサイズ:
EXT_IID状態:
ホストヒントキャッシュサイズ:
リフレッシュ操作状態:
リフレッシュ頻度:
リフレッシュ操作単位:
リフレッシュ方法:
1970年1月1日(UTC)からのタイムスタンプ:
FBO操作制御:
FBO最適化レベル:
FBO現在の状態:
F64シリアル番号:
Bluetooth LE MACアドレス:
ボックスタイプ:
デバッグレベル:
アクティベーションファイルバージョン:
タイムスタンプ:
接続
これをクリック
切断
ボックスの壁紙を非表示
ボックスの壁紙を表示
BLE接続済み
不正なPIN
SDカード
eMMC
UFS
デバイスを検索中...
eMMCに書き込み
パーティションはすでに設定されています
読み取り/設定のみ
読み取り/一度書き込み
読み取り/電源オンリセット
読み取り/揮発性
書き込みのみ/揮発性
読み取り
読み取り/永続
読み取り専用
クリア
設定
言語
ツール
ツール
診断ツール
一般設定
オンラインサポート
完全なユーザー領域の論理消去
接続タスク
ブートパーティション
ユーザー領域パーティション
汎用パーティション
テキストをコピーしました
次のページ
前のページ
振幅調整
有効化
信号振幅
反転
これを使用する
～専用
メモリアクセス
スレーブアドレス
レジスタ
検出されたスレーブ
SDATAとSCLKを交換
スキャン後にVIOをパワーダウン
SDAとSCLを交換
スキャン後にVDDをパワーダウン
スキャンを開始
ピン配置を表示
選択された値は～になります

続行してもよろしいですか？
必要な値
16進数の値を入力してください
値を書き込むにはここをクリック
FBO仕様バージョン:
推奨LBA範囲サイズ:
最大LBA範囲サイズ:
最小LBA範囲サイズ:
LBA範囲の最大数:
アライメント要件:
値を変更するにはここをクリック
値を読み取るにはここをクリック
ICを安全にパワーダウンするにはここをクリック
デバイスはUFS-PowerDownモードに入りました
デバイスはEMMC_POWER_OFFモードに入りました
ソケットから安全に取り外せます
RPMB書き込みをテスト
RPMBをパージ
RPMBオプション
エントリ
セキュア書き込み保護設定
論理ブロックアドレス
論理ブロック数
書き込み保護タイプ
ブート設定
ブートパーティション
ブートバス幅
ブートモード
ブート確認
ブート後にバス幅をリセット
永続ブート設定保護
書き込み保護設定
ブート領域1 WP状態
ブート領域2 WP状態
一時書き込み保護
永続書き込み保護
セキュアWPサポート
セキュアWP状態
高速RPMB読み取り
書き込み信頼性設定
RPMBをリセット
高度なタスク
カウンターをリセット
CSDをアンロック
完全な工場出荷時リセット
リセット信号
動的容量管理
セキュア不良ブロック管理
必要な動的容量状態
工場出荷時リセット
カスタムWP領域
動的容量を管理
eMMC WPグループをスキャン
書き込み保護を解除
自動再接続ループ
差動電圧スイングを調整
S.M.A.R.T.情報を読み取り
書き込み保護情報
B_PWR_WP_EN
未チェック: ブート領域は電源オン書き込み保護されていません。
チェック済み: ブート領域への電源オン期間書き込み保護を有効にします。このビットはB_PWR_WP_DIS（ビット6）が設定されている場合はゼロでなければなりません。読み取り時、このビットは電源オン保護がブート領域に特異的に設定されているかどうかのみを示します。電源オン保護がどのように適用されたかは、ビット7と1の設定に依存します。ブート領域の保護を確認するには、BOOT_WP_STATUS[174]を読み取ってください。
B_PWR_WP_SEC_SEL
未チェック: B_SEC_WP_SEL（ビット7）が設定されている場合、B_PWR_WP_EN（ビット0）はブート領域にのみ適用されます。
チェック済み: B_SEC_WP_SEL（ビット7）が設定されている場合、B_PWR_WP_EN（ビット0）はブート領域にのみ適用されます。
B_PERM_WP_EN
未チェック: ブート領域は永続的に書き込み保護されていません。
チェック済み: ブート領域は永続的に書き込み保護されています。このビットはB_PERM_WP_DISが設定されている場合はゼロでなければなりません。読み取り時、このビットは永続保護がブート領域に特異的に設定されているかどうかのみを示します。永続保護がどのように適用されたかは、ビット7と3の設定に依存します。ブート領域の保護を確認するには、BOOT_WP_STATUS[174]を読み取ってください。このビットはCSD[13]を使用してデバイス全体が永続的に保護されている場合はゼロになることがあります。
B_PERM_WP_SEC_SEL
未チェック: B_SEC_WP_SEL（ビット7）が設定されている場合、B_PERM_WP_EN（ビット2）はブート領域にのみ適用されます。
チェック済み: B_SEC_WP_SEL（ビット7）が設定されている場合、B_PERM_WP_EN（ビット2）はブート領域にのみ適用されます。
B_PERM_WP_DIS
未チェック: マスターはB_PERM_WP_EN（ビット2）を設定することが許可されています。
チェック済み: B_PERM_WP_EN（ビット2）の使用を永続的に無効にします。このビットはB_PERM_WP_ENが設定されている場合はゼロでなければなりません。このビットはCSD[13]の設定には影響しません。
B_PWR_WP_DIS
未チェック: マスターはB_PWR_WP_EN（ビット0）を設定することが許可されています。
チェック済み: B_PWR_WP_EN（ビット0）の使用を無効にします。このビットはPWR_WP_ENが設定されている場合はゼロでなければなりません。
B_SEC_WP_SEL
未チェック: B_PERM_WP_EN（ビット2）とB_PWR_WP_EN（ビット0）は両方のブートパーティションに適用され、B_PERM_WP_SEC_SEL（ビット3）とB_PWR_WP_SEC_SEL（ビット1）は影響しません。
チェック済み: B_PERM_WP_EN（ビット2）とB_PWR_WP_EN（ビット0）は、それぞれB_PERM_WP_SEC_SEL（ビット3）とB_PWR_WP_SEC_SEL（ビット1）によって選択されたブートパーティションにのみ適用されます。
注: デバイスがブートパーティションを個別に保護するように設定されると、電源サイクルまで元に戻すことはできません。このビットは、永続的に保護されたブートパーティションと電源オンで保護されたブートパーティションの混在を可能にします。
US_PWR_WP_EN
未チェック: CMD28が発行されたとき、電源オン書き込み保護は適用されません。
チェック済み: CMD28によって示される保護グループに電源オン期間保護を適用します。このビットはUS_PWR_WP_DISが設定されている場合は設定できません。このビットはUS_PERM_WP_ENが設定されている場合は影響しません。
US_PERM_WP_EN
未チェック: CMD28が発行されたとき、永続書き込み保護は適用されません。
チェック済み: CMD28によって示される保護グループに永続書き込み保護を適用します。このビットはUS_PERM_WP_DISが設定されている場合は設定できません。
US_PWR_WP_DIS
未チェック: 電源オン書き込み保護は書き込み保護グループに適用できます。
チェック済み: このビットが設定された時点から電源が切断されるかハードウェアリセットが発生するまで、ユーザー領域のすべてのパーティション内の書き込み保護グループに対する電源オン期間書き込み保護の使用を無効にします。このビットを設定しても、すでに保護されている領域には影響しません。
US_PERM_WP_DIS
未チェック: 永続書き込み保護は書き込み保護グループに適用できます。
チェック済み: このビットが設定された時点以降、ユーザー領域のすべてのパーティション内の書き込み保護グループに対する永続書き込み保護の使用を永続的に無効にします。このビットを設定しても、すでに保護されている領域には影響しません。
CD_PERM_WP_DIS
未チェック: ホストはPERM_WRITE_PROTECT (CSD[13])を設定することが許可されています。
チェック済み: PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13])の使用を無効にします。
PERM_PSWD_DIS
未チェック: パスワード保護機能が有効です。
チェック済み: パスワード保護機能（ERASE（強制消去）、LOCK、UNLOCK、CLR_PWD、SET_PWD）は永続的に無効になります。
使用
PERM_WRITE_PROTECTとTMP_WRITE_PROTECTの値を変更するには
exFATとしてフォーマット
既存のファイルを上書きしますか？
操作はキャンセルされました...
RAWフラッシュダンプファイルを保存
出力ディレクトリを選択
RAWレジスタダンプファイルを保存
ビットマップファイルを開く
フラッシュファイルを選択
RAWフラッシュダンプファイルを書き込み
EXT_CSDファイルを書き込み
バイナリFFUファイルを選択
修復
eMMCを完全工場出荷時リセットしますか？
それでも続行しますか？
これにより、DATA、BOOT、RPMB、およびその他すべての設定が消去されます。
消去してもよろしいですか？
書き込んでもよろしいですか？
書き込む前にパーティションを消去しますか？
スーパーパーティション情報を読み取り
ユーザーデータを書き込みますか？
消去してもよろしいですか
フォーマットしますか
デバイス全体を消去してもよろしいですか？
CSDをアンロック/リセットしますか？
すべてのeMMC / eMCPがこの機能をサポートしているわけではありません。
USER領域とGPPxの書き込み保護を解除しますか？
CIDレジスタを書き込みますか？
セキュアWP設定を書き込みますか？
書き込みが成功すると、RPMBカウンターに2が追加されます。
本当に よろしいですか ？？？
RPMBキーを書き込みますか？
書き込みが成功すると、RPMBカウンターに1が追加されます。
RPMB書き込みをテストしますか？
他のパーティションのXMLをロードしますか？
検索...
パーティションを検索
次を検索
古いバックアップをロード
これ以上古いバックアップは見つかりませんでした！
新しいバックアップをロード
これ以上新しいバックアップは見つかりませんでした！
から設定がロードされました
タイムスタンプ
設定
GPTエラーが見つかった場合、修復しますか？
ファイルを展開
パックされたファイルを選択
チェックサムとハッシュを検証しますか？
国/プロバイダーのバリアントコードを選択
FRPアンロック
FRPパーティションをフォーマットしますか？
ユーザーデータを消去
ユーザーデータを消去しますか？
100% よろしいですか？
ユーザーデータは永久に失われます。
続行してもよろしいですか？
デバイスを工場出荷時フォーマットしますか？
デバイスを工場出荷時フォーマット
ブランクチェック
ファイルを解凍中
お待ちください...
Android情報を読み取り中
私はこれらの機能を、所有するデバイスでのみ使用できることを理解しています
私が所有するデバイスで実験的な目的のために。

アカウントを削除
これがあなたのデバイスであることを確認しますか？
ファイルを展開中
チェックサムを検証中
UFSプロビジョニングを適用するには「書き込み」ボタンをクリックしてください
工場出荷時プロビジョニング
警告:
UFSプロビジョニング設定の変更は、UFS IC内のすべてのデータを消去します。
続行する前に、すべての重要なパーティションのバックアップを作成したことを確認してください。
現在のUFSプロビジョニングは以下に保存されました:
永続属性を適用中:
F64ボックスを登録
必要な情報をすべて入力してください
は必須です
と一致しません
名
姓
メールアドレス
国
携帯電話番号
メッセージサービス
ユーザー名
OTP検証方法
携帯電話番号経由
メールアドレス経由
メッセージサービス経由
アカウントパスワードを作成
パスワードを確認
ユーザー情報
F64ボックスオンライン登録
送信
タイマーが終了する前にOTPを入力してください
に送信されました
OTPを送信
新しいOTPをリクエスト
オンライン登録タスク
ユーザー情報が送信されました
OTPをリクエスト中...
OTPを検証中...
ボックスは正常に登録されました！
ボックスの登録に失敗しました！
サーバーエラー
パーティション属性拡張
デバイスのSoCタイプを選択
MTKプリローダーを開く
プリローダーがサポートするeMMC / UFSを確認
まだサポートされていません
他のSINファイルも展開しますか？
設定を選択
使用メモリ
RFFEスキャン進行中...
I2Cスキャン進行中...
I3Cスキャン進行中...
SPIスキャン進行中...
UARTスキャン進行中...
キャンセルするには「停止」をクリック
共通セットアップ
USBを再起動してもよろしいですか？
実行中のすべてのタスクはキャンセルされます。
USBの再起動を続行しますか？
現在のタスクを
停止してもよろしいですか？
を選択してください
CSDレジスタを書き込みますか？
エラー
永続的に書き込み保護
全体を
100%確かな場合は、「はい」を3回クリックしてください...
これに答えてください
RPMBデータを書き込みますか？
このRPMBデータ書き込みは追加されます
書き込みカウンターに
OTPアイテムを含めますか？
書き込み保護アイテムを含めますか？
パーティション設定アイテムを含めますか？
検出の開始中にエラーが発生しました
ファームウェアの更新を永続的に無効にしますか？
設定してもよろしいですか
永続書き込み保護？
終了してもよろしいですか？
アクティブなタスクが実行中です！それでも終了しますか？
RPMBキーをテストしますか？
RPMB書き込みをテストしますか？
テストが成功すると、カウンターに1が追加されます。
永続的にロック
設定ディスクリプタを？
テーマを適用するにはアプリケーションを再起動しますか？
eMMCを安全に切断しますか？
パーティション設定を確定しますか？
この手順はワンタイムプログラマブル(OTP)です
変更を適用してもよろしいですか？
選択されたオプションの一部はOTPかもしれません
ブート設定レジスタビットの変更を永続的に無効にしてもよろしいですか
ブートモードに関する？
RPMBデータとキーをリセットしますか？
RPMBキーを読み取りますか？
eMMCプロビジョニングを工場出荷時リセットしますか？
これにより、
からのすべてのデータが消去され、EXT_CSD設定もリセットされます。
RPMBカウンターをリセットしますか？
解放
USERパーティションからバイト？
オリジナル
調整済み
この手順により、USERパーティションが小さくなります
ソケット情報
ソケットタイプ
シリアル番号
製造年月日
有効化された機能
ボックス電圧を表示
UFS差動電圧スイング
私はEULAを読みました
私はEULAに同意します
サポート
ソーシャルメディア
ユーザーマニュアル
オンラインショップ
注目アクセサリー
アクティベーション
有効化
MoviNand FFUの場合はCTRLキーを押し続けてください
これによりRPMBを除くすべてのデータが消去されます
パーティション設定をアンロック
パーティションを変更すると、すべてのデータが消去されます（RPMBを除く）！
パーティション設定はロックされています
NTAG®情報
プログラミング日
ユーザーメモリ
ロック状態
赤
緑
青
選択を反転
無効化
バックアップファイルを選択
バッファサイズ乗数
展開されたファイルを上書きしますか？
デバイス例外レベル:
HID操作:
HID利用可能サイズ:
HIDサイズ:
HID進行率:
HID状態:
WriteBoosterバッファリサイズヒント情報:
WriteBoosterバッファリサイズを有効化:
WriteBoosterリサイズ操作状態:
WriteBoosterバッファ部分フラッシュモード:
WriteBooster最大部分フラッシュFIFOサイズ:
WriteBooster現在部分フラッシュFIFOサイズ:
WriteBooster現在固定バッファ割り当てサイズ:
WriteBooster利用可能固定バッファサイズ:
WriteBooster累積書き込みサイズ:
WriteBooster部分フラッシュ固定バッファサイズ:
WriteBooster部分フラッシュ最小非固定サイズ:
固定データの固定解除を有効化:
容量調整係数表現形式:
前のCIDを復元
書き込み保護グループを削除
そして、すべてのデータが消去される可能性がありますか？
重要なデータをすでにバックアップしましたか？
すべてのデータにさよならを言う準備はできましたか？
書き込み保護状態を確認するためにUFSを再スキャン
エラー: 最初にbConfigDescrLock (OTP)をアンロックしてください
このeMMCではサポートされていない機能です
作業ディレクトリをフォルダに設定しました
0xFFでパーティションを消去するには「はい」をクリック（新しい方法）
0x00でパーティションを消去するには「いいえ」をクリック（古い方法）
RPMBカウンターを設定
RPMBデータの完全なバックアップはすでにありますか？
希望のカウンター値を入力
RPMBバイナリバックアップファイルを選択
RPMBデータはブランクです！
他のパーティションのGPTをロードしますか？
ブートスロットを変更しますか？
ブートAまたはBを選択
適切な手順を選択
Android 14および15の新しいセキュリティ
FRP新しいセキュリティ (2024, 2025)
FRP古いセキュリティ
パーティション設定
参照クロック
設定ディスクリプタ (OTP)
RPMB読み取りサイズを選択
すべてのLUNを消去
(低速UFSを修正)
これによりRPMBまたは書き込み保護領域は消去されません
すべてのパーティションを消去
OEMアンロック
OEMアンロックを有効に設定しますか？
書き込む前に消去
バックアップ
ユーザーデータをスキップ
スロットAとBに書き込み
カスタムウォーターマークを入力
低速読み取り/書き込み (不良UFS IC用)
データパーティションをリサイズしますか？
パーティションをフォーマット
フォーマットするパーティションを選択
すべてのデータは失われます
AndroidスロットAを設定
eMMCスパースファイルのFILLをスキップ
パーティション情報
パーティションタイプGUID
一意のパーティションGUID
パーティション名
最初のLBA
最後のLBA
フラグ
変更を適用
パーティションを削除
BINをSPARSEに変換
SPARSEをBINに変換
空白スペースをトリム
複数のスパースファイルを選択
ファイルをスパース化中
ファイルをアンスパース化中
バイナリファイルを選択
スパースファイルを選択
優先度
残り試行回数
成功
読み取り専用
シャドウコピー
非表示
ドライブレターなし
プライマリ接続タスク
ポスト接続タスク
自動FRP解除
MTKブート状態を読み取り
MOTOブート状態を読み取り
ファイル読み込みオプション:
GPTパーティション
単一RAWイメージ
KG情報を確認
KG情報を更新
KG状態
KG RPMBバージョン
消去状態情報
ロック画面情報を消去
サーバーログを消去
メタデータを消去
セキュアデータを消去
セキュアトークンを消去
証明書を消去
KG状態の変更はほとんどの国で違法です
RAMトレーニングをリセット
RAMトレーニングをリセットしますか？
RPMBデータを消去
これにより、すべてのLUNとRPMBデータが消去されます
ファイルツール
スクリプト
スクリプティングツール
スクリプトを実行
WriteBoosterを使用しますか？
F64ボックスを再接続
F64ボックスは1台のみ接続してください！
F64ボックスを待機中...
ボックス検出...
スクリプトをロック
スクリプトをF64ボックスのシリアル番号にロック
F64スクリプトファイルを選択
より大きなUFS転送速度を表示
ログから情報を非表示にする
Android Verified Bootを確認しますか？
データブロックのハッシュ化中
ファームウェア解凍ツール
開発者ツール
ハッシュを更新
Androidパーティションに署名
Androidパーティションイメージを選択
これはバックアップを作成せずにハッシュを更新します。
これはバックアップを作成せずに秘密鍵を更新します。
Androidパーティションイメージを選択
秘密鍵を更新中
PEMキーファイルを選択
これらのツールは開発者専用であることを理解しています。
Android開発者
これはブートファイルを解凍・展開します。
Androidブートファイルを選択
Androidブートを解凍
カーネルファイルを選択
ファイルを圧縮中
Androidブートをパック
これはファイルをパックして上書きします。
このパーティションを移動してもよろしいですか？
ユーザーデータが消去されます
パーティションを移動
空き容量
消去中
複数ファイルを読み込みました
ファイルを読み込みました
消去成功
セクタオーバーフロー
消去失敗
消去成功
未選択
セクタオーバーフロー
フォーマット成功
フォーマット失敗
読み込み中
バックアップ成功
バックアップ失敗
ブランクチェック中
初期化中...
初期化中
フォーマット中
成功
パーティションは空です
空ではありません
サイズが小さいです
ゼロ書き込み
PGPT書き込み成功
PGPT書き込み失敗
SGPT書き込み成功
SGPT書き込み失敗
GPT設定中...
タスクをスキップしました
MBR書き込み成功
MBR書き込み失敗
読み込み成功
読み込み失敗
PT書き込み成功
PT書き込み失敗
PTバックアップ失敗
partinfo書き込み成功
partinfo書き込み失敗
PT修復中...
partinfo修復中...
partinfoバックアップ失敗
MPT書き込み成功
MPT書き込み失敗
MPT修復中...
MBR修復中...
MPTバックアップ失敗
MBRバックアップ失敗
書き込み成功
書き込み失敗
MBR再パーティション中...
展開中
展開中...
展開完了
展開失敗
書き込み中
消去中...
書き込み中...
無効なファイル
空
検証中
検証済み
未検証
破損
AVBフッターを確認中
消去のみ
ファイルを読み込みました
MBR更新中...
GPT更新中...
OEMロック解除
OEMロック解除失敗
OEMロック解除成功
パッチ適用中
ファイルを追加
マウスの左ボタン
シングルクリック + ホールド : 画像をドラッグ
ダブルクリック : 新しい画像を読み込む
中央のスクロールホイール
上にスクロール : 拡大 (+ SHIFT キー : 速く、+ CTRL キー : 遅く)
下にスクロール : 縮小 (+ SHIFT キー : 速く、+ CTRL キー : 遅く)
マウスの右ボタン
時計回りに回転 (+ SHIFT キー : 反時計回りに回転)
HEX パーティション表示
パーティションを HEX 表示してもよろしいですか？
オフセットへ移動
オフセットを入力
最大
Hex
10進数
テキスト文字列
Hex 値
検索
置換
オプション
テキストエンコーディング
大文字と小文字を区別
置換時に確認
検索方向
すべて
次へ
前へ
OK
すべて置換
キャンセル
検索
値が見つかりません
以前の検索結果は見つかりませんでした
パターンを空にすることはできません
置換
文字列の長さは同じである必要があります
パターンの長さが一致しません
パターンを空にすることはできません
この箇所を置換しますか？
置換エラー
元に戻す
クリップボード制限
クリックして場所を表示
コピー
テキストをコピー
貼り付け
選択範囲を塗りつぶす
すべて選択
検索
置換
次を検索
前を検索
移動
選択範囲を塗りつぶす
パターンで塗りつぶす
有効なヘキサパターンを入力してください
パターンが長すぎます (最大 32768 バイト)
パターンが選択範囲のサイズを超えています
この選択範囲で許可される最大バイト数
最小範囲は 0 から 255 の間である必要があります
最大範囲は 0 から 255 の間である必要があります
最小値を最大値より大きくすることはできません
ランダムバイト
範囲 (10進数)
エラー
コピーするには選択範囲が大きすぎます
最大
最小
平均