Establecer Conexión
Tomar Captura de Pantalla
Limpiar Registros
Detener Tarea
Dirección
Tamaño
Velocidad de Transferencia
Tiempo Restante Estimado
Mostrar Fondo de Pantalla de la Caja
Información del Dispositivo
Conectar
PRINCIPAL
Particiones
Información de la Memoria Flash
Nombre del Producto
ID del Fabricante
Capacidad Bruta Total del Dispositivo
Número de Unidades Lógicas
Versión de la Especificación
Fecha de Fabricación
LUN
Nombre de la Partición
Nombre del Archivo
Dirección del Bloque
Tamaño
Tipo
Estado
Tareas de Partición de Android
Leer
Escribir
Borrar
Gráfico
Asignación de Espacio
UFS
Parámetros de Conexión
Advertencia: UFS 4.x puede dañarse por encima de VCC 2.90
Amplificador de Señal (ISP)
Esto es solo para UFS 4.x HS-LSS
La serie B es ligeramente más rápida que la serie A
Acceso RAW
Leer
Escribir
Borrar
Unidad Lógica
Tamaño
Escribir Byte de Relleno
Opciones de Borrado
Borrar LUN Única
Limpiar Dispositivo Completo
Dirección Personalizada
Dirección de Inicio
Dirección de Fin
Tipo de Dirección
Sector
Byte
Opciones SCSI
Descriptores
Dispositivo
Configuración
Tamaño
Unidad
Interconexión
Cadena
Geometría
Alimentación
Salud
FBO
Versión de la Especificación FBO
Tamaño de Rango LBA Recomendado
Tamaño Máximo de Rango LBA
Tamaño Mínimo de Rango LBA
Número Máximo de Rangos LBA
Requisito de Alineación
Atributos
Banderas
eMMC
Parámetros de Conexión
Para ISP, use un CLOCK lento (6.5 Mhz, etc.)
Conectar
Detener
Acceso RAW
Leer
Escribir
Borrar
Partición
Tamaño
Opciones de Borrado
Borrar
Descartar
Borrado Seguro
Recortar (Trim)
Recorte Seguro (Secure Trim)
Sanitizar (Eliminación Segura de Datos)
Dirección Personalizada
Inicial
Final
Tipo de Dirección
Sector
Byte
Relleno de Escritura
Byte
Omitir Borrado de Firmware
Tareas de Conexión
Verificar Estado de eMMC
Verificar Informe de Salud de eMMC
Opciones de RPMB
CONTADOR
Configuración de Protección de Escritura Segura
Habilitar Protección de Escritura Segura
Usar Clave RPMB
Generar Clave Aleatoria
Escribir Clave RPMB
Leer Clave RPMB
Probar Clave RPMB
Particiones
Escribir en eMMC
Restablecer Cambios
Guardar en Archivo
Abrir Archivo
Inicio de Área Mejorada
Verificación de Salud
Informe de Salud del Vendedor
Aprovisionamiento
Hardware
Apariencia de la Caja
Tema del LCD
Brillo del LCD
Brillo RGB
Tema RGB
Leer Configuraciones
Guardar Configuraciones
Selector de Color
Logo de Arranque
Cambiar Fondo de Pantalla
Características de la Caja
Calibrar Voltaje
Información de la Memoria
Reiniciar USB
Escribir Firmware de la Caja
Notificaciones de Zumbador Activo
Modo de Simulación
Ajuste de Calibración
Información de la Caja
Tipo de Caja
Número de Serie F64
Dirección MAC de Bluetooth LE
Versión del Archivo de Activación
Enlace de Soporte
Software
Tamaño de Fuente de la Tabla de Particiones
Tamaño de Fuente del Registro de Software
Habilitar Efectos de Sonido
Mostrar Pistas
Priorizar Detección de UFS 4.x
Mostrar Porcentaje de la Barra de Progreso
Mostrar Cuadrícula de Lista de Particiones
No Escribir en Disco (Solo para Prueba de Memoria)
Mostrar Medidor de Velocidad
Leer Información de Android
Copia de Seguridad de la Partición de Seguridad de Android
Mostrar Conexión de Depuración UFS
Analizador de Particiones de Android
Leer Información de RPMB de UFS
Lectura/Escritura Lenta (Para IC de eMMC defectuoso)
Leer Informe S.M.A.R.T. de UFS
Conectar BLE
Temas Visuales
Tema de la Interfaz
Color del Texto de los Registros JEDEC
Establecer color
Configuración del búfer de WriteBooster:
Verificando el Cargador de Arranque Seguro...
Tipo de dispositivo:
Clase de Dispositivo UFS:
Subclase de Almacenamiento Masivo UFS:
Protocolo soportado por el Dispositivo UFS:
Arranque Habilitado:
Arranque Corto Habilitado:
ID de Secuencia de Arranque:
Soporte para LU de seguridad:
Versión de la especificación:
Fecha de fabricación:
Número de Unidades Lógicas conocidas:
Habilitar Acceso a Descriptores en Inicialización Parcial:
Modo de Energía Inicial:
LUN de Alta Prioridad:
Tipo de Eliminación Segura:
Latencia de Terminación de Operaciones en Segundo Plano:
Nivel ICC Activo Inicial:
Desplazamiento Base del Descriptor de Unidad 0:
Longitud del Parámetro de Configuración del Descriptor de Unidad:
Capacidad RTT del Dispositivo UFS:
Actualización de RTC:
Soporte de Características UFS:
Tiempo de Espera de Actualización de Firmware en Campo:
Profundidad de la Cola:
Versión del Dispositivo:
Número de Áreas de Protección de Escritura Segura:
Tamaño Máximo de Datos PSA:
Tiempo de Espera del Estado PSA:
WriteBooster usa Espacio de Usuario:
Tipo de Búfer de WriteBooster:
Tamaño del búfer de WriteBooster para compartido
Configuración de UM CPort:
Tamaño Mínimo del Área de Memoria Unificada
Versión de la Especificación HPB:
Modo de Control HPB:
Número de Unidades Lógicas:
Longitud de la Configuración de Arranque:
Longitud de la Configuración de la Unidad Lógica:
Habilitar Región RPMB:
Tamaño de la Región RPMB 1:
Tamaño de la Región RPMB 2:
Tamaño de la Región RPMB 3:
Habilitar Unidad Lógica:
ID del LUN de Arranque:
Protección de Escritura de la Unidad Lógica:
Tipo de Memoria:
Número de Unidades de Asignación:
Fiabilidad de los Datos:
Tamaño del Bloque Lógico:
Tipo de Aprovisionamiento:
Capacidades de Contexto:
Tamaño del Búfer de WriteBooster:
Máximo de Regiones HPB:
Desplazamiento de Inicio de la Región Fijada HPB:
Regiones Fijadas HPB:
Índice de la Unidad:
Profundidad de la Cola de la Unidad Lógica:
Prioridad de la Cola de la Unidad Lógica:
Soporte de Tipo de Datos:
Conteo de Bloques Lógicos:
Tamaño del Bloque de Borrado:
Sensibilidad de la Conciencia del Estado de Producción:
Tamaño de la Región RPMB 0:
Conteo de Recursos de Memoria Física:
Granularidad de la Unidad Grande:
Número Máximo de Regiones HPB Activas:
Número de Regiones HPB Fijadas:
Tamaño del Búfer de WriteBooster de la Unidad Lógica:
Número de Versión de Lanzamiento de MIPI Unipro:
Número de Versión de Lanzamiento de MIPI M-PHY:
Nombre del Fabricante:
Nombre del Producto:
ID del OEM:
Número de serie:
Nivel de Revisión del Producto:
Conteo Total de Sectores:
Tamaño de Bloque Nativo:
Tamaño del Segmento:
Tamaño de la Unidad de Asignación:
Tamaño Mínimo de Bloque Direccionable:
Tamaño Óptimo de Bloque de Lectura:
Tamaño Óptimo de Bloque de Escritura:
Tamaño Máximo del Búfer de Entrada de Datos:
Tamaño Máximo del Búfer de Salida de Datos:
Tamaño Máximo de Datos en un Colapso de Fase:
Soporte para Transferencia de Datos Fuera de Orden:
Número Máximo de Unidades Lógicas Soportadas:
Número Máximo de Tramas RPMB:
Política de Recursos de Capacidad Dinámica:
Número Máximo de Contextos Disponibles Soportados:
Tamaño de la Unidad de Etiqueta de Datos del Sistema:
Tamaño del Recurso de Etiqueta de Datos del Sistema:
Tipos de Eliminación Segura Soportados:
Tipos de Memoria Soportados:
Número de Tipos de Memoria Soportados:
Tipo de Memoria Mejorado 1:
Tipo de Memoria Mejorado 1 Unidades de Asignación Máximas:
Tipo de Memoria Mejorado 1 Factor de Ajuste de Capacidad:
Memoria de Código del Sistema Unidades de Asignación Máximas:
Memoria de Código del Sistema Factor de Ajuste de Capacidad:
Memoria No Persistente Unidades de Asignación Máximas:
Memoria No Persistente Factor de Ajuste de Capacidad:
Tipo de Memoria Mejorado 1 Unidades de Asignación Máximas:
Tipo de Memoria Mejorado 2 Unidades de Asignación Máximas:
Tipo de Memoria Mejorado 2 Factor de Ajuste de Capacidad:
Tipo de Memoria Mejorado 3 Unidades de Asignación Máximas:
Tipo de Memoria Mejorado 3 Factor de Ajuste de Capacidad:
Tipo de Memoria Mejorado 4 Unidades de Asignación Máximas:
Tipo de Memoria Mejorado 4 Factor de Ajuste de Capacidad:
Tamaño Óptimo de Bloque Lógico:
Tamaño Máximo del Búfer de WriteBooster del Dispositivo UFS:
Conteo Máximo del Búfer de WriteBooster del Dispositivo UFS:
Factor de Ajuste de Capacidad de WriteBooster:
Modo de Consumo de Espacio de Usuario de WriteBooster:
Máximo de unidades lógicas zonificadas:
Unidad Lógica Zonificada Mínimo de Bytes de Borrado:
Tamaño de la Unidad Lógica Zonificada:
Tamaño de la Región HPB:
Número máximo de LU de HPB:
Tamaño de la Sub-Región HPB:
Máximo de Regiones Activas HPB:
Corriente Máxima VCC:
Corriente Máxima VCCQ:
Corriente Máxima VCCQ2:
Información Previa al Fin de la Vida Útil:
Tiempo de Vida mediante el Método A del Vendedor:
Tiempo de Vida mediante el Método B del Vendedor:
Conteo Total de Actualizaciones:
Progreso de la Actualización:
Informe de Salud Propietario del Vendedor:
Inicialización del Dispositivo:
Protección de Escritura Permanente:
Protección de Escritura al Encender:
Operaciones en Segundo Plano:
Operación de Purga:
Estado de Error de Purga:
Característica de Datos Fuera de Orden:
Modo de Vida Útil del Dispositivo:
Habilitar Purga:
Habilitar Actualización:
Eliminación de Recursos Físicos:
Reloj en Tiempo Real:
Inicialización de UM:
Operación de Actualización de Firmware en Campo:
Comando de Suspensión de UM:
Estado de Suspensión de UM:
Característica de WriteBooster:
Operación de Vaciado del Búfer de WriteBooster:
Vaciado del Búfer de WriteBooster Durante la Hibernación:
Restablecimiento del Potenciador de Rendimiento del Host:
Habilitación del Potenciador de Rendimiento del Host:
LUN de Arranque:
Modo de Energía Actual:
Nivel ICC Activo:
Estado del Dispositivo al Restablecer la Energía:
Estado de la Operación en Segundo Plano:
Estado de la Operación de Purga:
Tamaño Máximo de Datos de Entrada:
Tamaño Máximo de Datos de Salida:
Característica de Transferencia de Datos Fuera de Orden:
Capacidad Dinámica Necesaria:
Valor de la Frecuencia del Reloj de Referencia:
Bloqueo del Descriptor de Configuración:
Control de Eventos de Excepción:
Estado de Eventos de Excepción:
Tamaño del Área de Memoria Unificada:
Máximo de Solicitudes UMPIU de UM:
Tamaño Máximo de Datos de Comando HPB:
Segundos Transcurridos desde la LÍNEA DE BASE DE TIEMPO:
Configuración de Contexto:
Bloques Programados Correctamente:
Estado de FFU del Dispositivo:
Estado de Conciencia del Estado de Producción:
Tamaño de Datos de Conciencia del Estado de Producción:
Tiempo de Espera de Gating del Reloj de Referencia:
Temperatura Aproximada de la Superficie de la Carcasa del Paquete:
Límite de Temperatura Alta:
Límite de Temperatura Baja:
Estado de Estrangulamiento:
Estado de Vaciado del Búfer de WriteBooster:
Tamaño Disponible del Búfer de WriteBooster:
Tiempo de Vida del Búfer de WriteBooster:
Tamaño Actual del Búfer de WriteBooster:
Estado de EXT_IID:
Tamaño de la Caché de Pistas del Host:
Estado de la Operación de Actualización:
Frecuencia de Actualización:
Unidad de la Operación de Actualización:
Método de Actualización:
Marca de Tiempo desde el 1 de enero de 1970 (UTC):
Control de la Operación FBO:
Nivel de Optimización FBO:
Estado Actual de FBO:
Número de Serie F64:
Dirección MAC de Bluetooth LE:
Tipo de Caja:
Nivel de Depuración:
Versión del Archivo de Activación:
Marca de Tiempo:
Conectar
Haga clic aquí
Desconectar
Ocultar Fondo de Pantalla de la Caja
Mostrar Fondo de Pantalla de la Caja
BLE Conectado
PIN Incorrecto
Tarjeta SD
eMMC
UFS
Buscando Dispositivos...
Escribir en eMMC
Particiones Ya Configuradas
Leer / Establecer solo
Leer / Escribir una vez
Leer / Restablecer al encender
Leer / Volátil
Escribir solo / Volátil
Leer
Leer / Persistente
Solo Lectura
Limpiar
Establecer
Idioma
Herramientas
Herramientas
Herramientas de Diagnóstico
Configuraciones Generales
Soporte en Línea
Borrado Lógico Completo del Área de Usuario
Tareas de Conexión
Partición de Arranque
Partición del Área de Usuario
Partición de Propósito General
Texto Copiado
Página Siguiente
Página Anterior
Ajustar Amplitud
Habilitar
Amplitud de la Señal
Invertir
Usar esto para
Usar solo para
Acceso a la Memoria
Dirección del Esclavo
Registro
Esclavos Detectados
Intercambiar SDATA y SCLK
Apagar VIO después de Escanear
Intercambiar SDA y Scl
Apagar VDD después de Escanear
Iniciar Escaneo
Mostrar Pinout
El valor seleccionado hará

¿Está seguro de que desea continuar?
Valor Requerido
Por favor, ingrese un valor hexadecimal
haga clic aquí para escribir el valor
Versión de la Especificación FBO:
Tamaño de Rango LBA Recomendado:
Tamaño Máximo de Rango LBA:
Tamaño Mínimo de Rango LBA:
Número Máximo de Rangos LBA:
Requisito de Alineación:
haga clic aquí para cambiar el valor
haga clic aquí para leer el valor
Haga clic aquí para Apagar el IC de forma segura
El dispositivo ha entrado en Modo UFS-PowerDown
El dispositivo ha entrado en Modo EMMC_POWER_OFF
Ahora puede retirarlo del Zócalo de forma segura
Probar Escritura de RPMB
Purgar RPMB
Opciones de RPMB
Entrada
Configuración de Protección de Escritura Segura
Dirección de Bloque Lógico
Número de Bloques Lógicos
Tipo de Protección de Escritura
Configuración de Arranque
Partición de Arranque
Ancho del Bus de Arranque
Modo de Arranque
Acuse de Recibo de Arranque
Restablecer Ancho del Bus después del Arranque
Protección Permanente de la Configuración de Arranque
Configuración de la Protección de Escritura
Estado de WP del Área de Arranque 1
Estado de WP del Área de Arranque 2
Protección de Escritura Temporal
Protección de Escritura Permanente
Soporte de WP Seguro
Estado de WP Seguro
Lectura Rápida de RPMB
Configuraciones de Fiabilidad de Escritura
Restablecer RPMB
Tareas Avanzadas
Restablecer Contador
Desbloquear CSD
Restablecimiento de Fábrica Completo
Restablecer Señal
Gestión de Capacidad Dinámica
Gestión Segura de Bloques Defectuosos
Estado de Necesidad de Capacidad Dinámica
Restablecimiento de Fábrica
Área de WP Personalizada
Gestionar Capacidad Dinámica
Escanear Grupos de WP de eMMC
Eliminar Protección de Escritura
Bucle de Reconexión Automática
Ajusta la Oscilación de Voltaje Diferencial
Leer Información S.M.A.R.T.
Información de la Protección de Escritura
B_PWR_WP_EN
No marcado: La región de arranque no está protegida contra escritura al encender.
Marcado: Habilitar la protección de escritura durante el Período de Encendido en el área de arranque. Este bit debe ser cero si B_PWR_WP_DIS (bit 6) está establecido. Al leerlo, este bit solo indica si la protección al encender se ha establecido específicamente para una región de arranque. Cómo se ha aplicado la protección al encender depende de la configuración de los bits 7 y 1. Para verificar la protección de la región de arranque, lea BOOT_WP_STATUS[174].
B_PWR_WP_SEC_SEL
No marcado: B_PWR_WP_EN (bit 0) se aplica solo al área de arranque, si B_SEC_WP_SEL (bit 7) está establecido.
Marcado: B_PWR_WP_EN (bit 0) se aplica solo al área de arranque, si B_SEC_WP_SEL (bit 7) está establecido.
B_PERM_WP_EN
No marcado: La región de arranque no está protegida contra escritura permanentemente.
Marcado: La región de arranque está protegida contra escritura permanentemente. Este bit debe ser cero si B_PERM_WP_DIS está establecido. Al leerlo, este bit solo indica si la protección permanente se ha establecido específicamente para una región de arranque. Cómo se ha aplicado la protección permanente depende de la configuración de los bits 7 y 3. Para verificar la protección de la región de arranque, lea BOOT_WP_STATUS[174]. Este bit puede ser cero si todo el dispositivo está protegido permanentemente usando CSD[13].
B_PERM_WP_SEC_SEL
No marcado: B_PERM_WP_EN (bit 2) se aplica solo al área de arranque, si B_SEC_WP_SEL (bit 7) está establecido.
Marcado: B_PERM_WP_EN (bit 2) se aplica solo al área de arranque, si B_SEC_WP_SEL (bit 7) está establecido.
B_PERM_WP_DIS
No marcado: Se permite al maestro establecer B_PERM_WP_EN (bit 2).
Marcado: Deshabilitar permanentemente el uso de B_PERM_WP_EN (bit 2). Este bit debe ser cero si B_PERM_WP_EN está establecido. Este bit no tiene impacto en la configuración de CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
No marcado: Se permite al maestro establecer B_PWR_WP_EN (bit 0).
Marcado: Deshabilitar el uso de B_PWR_WP_EN (bit 0). Este bit debe ser cero si PWR_WP_EN está establecido.
B_SEC_WP_SEL
No marcado: B_PERM_WP_EN (bit 2) y B_PWR_WP_EN (bit 0) se aplican a ambas particiones de arranque y B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) y B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) no tienen impacto.
Marcado: B_PERM_WP_EN (bit 2) y B_PWR_WP_EN (bit 0) se aplican solo a la partición de arranque seleccionada por B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) y B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) respectivamente.
NOTA: Una vez que un dispositivo ha sido configurado para habilitar la protección en las particiones de arranque por separado, esto no se puede revertir durante un ciclo de energía. Este bit permite una mezcla de particiones de arranque protegidas permanentemente y protegidas al encender.
US_PWR_WP_EN
No marcado: La protección de escritura al encender no se aplica cuando se emite el comando CMD28.
Marcado: Aplicar la protección durante el Período de Encendido al grupo de protección indicado por CMD28. Este bit no se puede establecer si US_PWR_WP_DIS está establecido. Este bit no tiene impacto si US_PERM_WP_EN está establecido.
US_PERM_WP_EN
No marcado: La protección de escritura permanente no se aplica cuando se emite el comando CMD28.
Marcado: Aplicar la protección de escritura permanente al grupo de protección indicado por CMD28. Este bit no se puede establecer si US_PERM_WP_DIS está establecido.
US_PWR_WP_DIS
No marcado: La protección de escritura al encender se puede aplicar a los grupos de protección de escritura.
Marcado: Deshabilitar el uso de la protección de escritura durante el período de encendido para los grupos de protección de escritura en todas las particiones del área de usuario desde el punto en que se establece este bit hasta que se quite la energía o ocurra un reinicio de hardware. Establecer este bit no afecta a las áreas que ya están protegidas.
US_PERM_WP_DIS
No marcado: La protección de escritura permanente se puede aplicar a los grupos de protección de escritura.
Marcado: Deshabilitar permanentemente el uso de la protección de escritura permanente para los grupos de protección de escritura en todas las particiones del área de usuario desde el punto en que se establece este bit en adelante. Establecer este bit no afecta a las áreas que ya están protegidas.
CD_PERM_WP_DIS
No marcado: Se permite al host establecer PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
Marcado: Deshabilitar el uso de PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
PERM_PSWD_DIS
No marcado: Las características de protección por contraseña están habilitadas.
Marcado: Las características de protección por contraseña (BORRAR (Forzar borrado), BLOQUEAR, DESBLOQUEAR, BORRAR_CONTRASEÑA, ESTABLECER_CONTRASEÑA) están deshabilitadas permanentemente.
Usar
para modificar los valores de PERM_WRITE_PROTECT y TMP_WRITE_PROTECT
Formatear como exFAT
¿Sobrescribir Archivo Existente?
Operación Cancelada...
Guardar Archivo de Volcado de Flash RAW
Seleccionar Directorio de Salida
Guardar Archivo de Volcado de Registro RAW
Abrir un Archivo de Mapa de Bits
Seleccionar Archivo de Flash
Escribir Archivo de Volcado de Flash RAW
Escribir Archivo EXT_CSD
Seleccionar Archivo FFU Binario
Reparar
¿Restablecimiento de Fábrica Completo de eMMC?
¿Continuar de todos modos?
Esto borrará DATOS, ARRANQUE, RPMB y todas las demás Configuraciones.
¿Está seguro de que desea Borrar?
¿Está seguro de que desea Escribir?
¿Borrar Partición antes de Escribir?
Leer Información de la Super Partición
¿Escribir Datos de Usuario?
¿Está seguro de que desea Borrar
¿Desea Formatear
¿Está seguro de que desea Borrar el Dispositivo Completo?
¿Desbloquear/Restablecer CSD?
No todos los eMMC / eMCP soportan esta característica.
¿Eliminar Protecciones de Escritura del Área de USUARIO y GPPx?
¿Escribir Registro CID?
¿Escribir Configuración de WP Seguro?
Una escritura exitosa agregará 2 al Contador de RPMB.
¿ESTÁ SEGURO?
¿Escribir Clave RPMB?
Una escritura exitosa agregará 1 al Contador de RPMB.
¿Probar Escritura de RPMB?
¿Cargar XML para otras Particiones?
Buscar...
Buscar Partición
Buscar Siguiente
Cargar Copia de Seguridad Antigua
¡No se encontraron más Copias de Seguridad Antiguas!
Cargar Copia de Seguridad Nueva
¡No se encontraron más Copias de Seguridad Nuevas!
Configuración Cargada desde
Marca de Tiempo
Configurar
¿Reparar errores de GPT si se encuentran?
Descomprimir Archivos
Seleccionar Archivos Comprimidos
¿Verificar Sumas de Comprobación y Hash?
Seleccionar Código de Variante de País / Proveedor
Desbloqueo de FRP
¿Formatear Partición de FRP?
Borrar Datos de Usuario
¿Borrar Datos de Usuario?
¿Está 100% seguro?
Los Datos de Usuario se perderán para siempre.
¿Está seguro de que desea continuar?
¿Formateo de Fábrica del Dispositivo?
Formateo de Fábrica del Dispositivo
Verificación en Blanco
Descomprimiendo Archivo
Por favor, espere...
Leyendo Información de Android
Entiendo que solo puedo usar estas características para
propósitos experimentales en dispositivos de mi propiedad.

Eliminar Cuenta
¿Confirma que este es su dispositivo?
Descomprimiendo Archivo
Verificando Suma de Comprobación
Haga clic en el botón Escribir para aplicar el Aprovisionamiento de UFS
Aprovisionamiento de Fábrica
Advertencia:
Los cambios en la configuración de Aprovisionamiento de UFS BORRARÁN TODOS LOS DATOS dentro del IC de UFS.
Asegúrese de haber hecho una copia de seguridad de todas las particiones importantes antes de continuar.
El Aprovisionamiento de UFS actual se guardó en:
Aplicando Atributos Persistentes:
Registrar Caja F64
Por favor, ingrese toda la información requerida
es requerido
no es lo mismo que
Primer Nombre
Apellido
Dirección de Correo Electrónico
País
Número de Móvil
Servicio de Mensajes
Nombre de Usuario
Método de Verificación de OTP
vía Número de Móvil
vía Dirección de Correo Electrónico
vía Servicio de Mensajes
Crear Contraseña de la Cuenta
Verificar Contraseña
Información del Usuario
Registro en Línea de la Caja F64
Enviar
Por favor, ingrese el OTP antes de que termine el temporizador
enviado a
Enviar OTP
Solicitar nuevo OTP
Tarea de Registro en Línea
Información del Usuario Enviada
Solicitando OTP...
Verificando OTP...
¡Caja Registrada Exitosamente!
¡Registro de la Caja FALLÓ!
Error del Servidor
ATRIBUTO DE PARTICIÓN MEJORADO
Seleccione el Tipo de SoC del Dispositivo
Abrir un Precargador de MTK
Verificar eMMC / UFS Soportado por el Precargador
Aún no soportado
¿Descomprimir también otros archivos SIN?
Elegir Configuración
Memoria Usada
Escaneo de RFFE en progreso...
Escaneo de I2C en progreso...
Escaneo de I3C en progreso...
Escaneo de SPI en progreso...
Escaneo de UART en progreso...
Haga clic en DETENER para Cancelar
Configuración Común
¿Está seguro de que desea REINICIAR el USB?
Todas las Tareas en Ejecución serán CANCELADAS.
¿Continuar con el REINICIO del USB?
¿Está seguro de que desea
DETENER la tarea actual?
Por favor, seleccione un
¿Escribir Registro CSD?
ERROR
PROTEGER CONTRA ESCRITURA PERMANENTEMENTE
el completo
Si está 100% seguro, haga clic en SÍ 3 veces...
Responda a esto
¿Escribir Datos de RPMB?
Esta Escritura de Datos de RPMB agregará
al Contador de Escritura
¿Incluir Elementos de OTP?
¿Incluir Elementos de Protección de Escritura?
¿Incluir Elementos de Configuración de Partición?
Error al iniciar el descubrimiento
¿Deshabilitar Permanentemente la Actualización de Firmware?
¿Está seguro de que desea Establecer
la Protección de Escritura Permanente?
¿Está seguro de que desea salir?
¡Una Tarea Activa está en Ejecución! ¿Salir de todos modos?
¿Probar Clave de RPMB?
¿Probar Escritura de RPMB?
Una prueba exitosa agregará 1 al Contador.
BLOQUEAR PERMANENTEMENTE
el Descriptor de Configuración?
¿Reiniciar la Aplicación para aplicar el Tema?
¿Desconectar eMMC de forma segura?
¿Finalizar Configuraciones de Partición?
Este procedimiento es Programable una Sola Vez (OTP)
¿Está seguro de que desea aplicar los cambios?
Algunas opciones seleccionadas pueden ser OTP
¿Está seguro de que desea deshabilitar permanentemente el cambio
de los bits del registro de configuración de arranque relacionados con el modo de arranque?
¿Restablecer Datos y Clave de RPMB?
¿Leer Clave de RPMB?
¿Restablecimiento de Fábrica del Aprovisionamiento de eMMC?
Esto BORRARÁ todos los DATOS de
y también RESTABLECERÁ las configuraciones de EXT_CSD.
¿Restablecer Contador de RPMB?
Liberar
bytes de la Partición de USUARIO?
Original
Ajustado
Este procedimiento hará que la Partición de USUARIO sea más pequeña
Información del Zócalo
Tipo de Zócalo
Número de Serie
Fecha de Fabricación
Características Activadas
Mostrar Voltajes de la Caja
Oscilación de Voltaje Diferencial de UFS
He leído el EULA
Acepto el EULA
Soporte
Redes Sociales
Manual de Usuario
Tienda en Línea
Accesorios Destacados
Activaciones
Habilitar
Mantenga presionada la tecla CTRL para MoviNand FFU
Esto borrará todos los DATOS excepto RPMB
Desbloquear Configuración de Partición
¡Cambiar Particiones BORRARÁ todos los Datos (Excepto RPMB)!
La Configuración de Partición está Bloqueada
Información de NTAG®
Fecha de Programación
Memoria del Usuario
Estado de Bloqueo
Rojo
Verde
Azul
Invertir Selección
Deshabilitar
Seleccionar Archivo de Copia de Seguridad
Multiplicador de Tamaño del Búfer
¿Sobrescribir Archivos Descomprimidos?
Nivel de Excepción del Dispositivo:
Operaciones HID:
Tamaño Disponible de HID:
Tamaño de HID:
Relación de Progreso de HID:
Estado de HID:
Información de Pista de Redimensionamiento del Búfer de WriteBooster:
Habilitar Redimensionamiento del Búfer de WriteBooster:
Estado de la Operación de Redimensionamiento de WriteBooster:
Modo de Vaciado Parcial del Búfer de WriteBooster:
Tamaño Máximo de FIFO de Vaciado Parcial de WriteBooster:
Tamaño Actual de FIFO de Vaciado Parcial de WriteBooster:
Tamaño Actual de Asignación del Búfer Fijado de WriteBooster:
Tamaño Disponible del Búfer Fijado de WriteBooster:
Tamaño Acumulativo Escrito de WriteBooster:
Tamaño del Búfer Fijado de Vaciado Parcial de WriteBooster:
Tamaño Mínimo No Fijado de Vaciado Parcial de WriteBooster:
Habilitar Desfijación de Datos Fijados:
Formato de Representación del Factor de Ajuste de Capacidad:
Restaurar CID Anterior
Eliminar Grupos de Protección de Escritura
¿y posiblemente BORRAR TODOS LOS DATOS?
¿Ya ha hecho una Copia de Seguridad de los Datos Importantes?
¿Está listo para despedirse de Todos Sus Datos?
Reescanear UFS para verificar el Estado de la Protección de Escritura
ERROR: Desbloquee primero bConfigDescrLock (OTP)
Característica no soportada por este eMMC
Directorio de Trabajo establecido en la Carpeta
Haga clic en SÍ para Borrar la Partición con 0xFF (Método Nuevo)
Haga clic en NO para Borrar la Partición con 0x00 (Método Antiguo)
Establecer Contador de RPMB
¿Ya tiene una Copia de Seguridad Completa de los Datos de RPMB?
Ingrese el Valor del Contador Deseado
Seleccione un Archivo de Copia de Seguridad Binario de RPMB
¡Los Datos de RPMB están EN BLANCO!
¿Cargar GPT para otras Particiones?
¿Cambiar Ranuras de Arranque?
Seleccionar Arranque A o B
Seleccionar Procedimiento Adecuado
Nueva Seguridad para Android 14 y 15
Nueva Seguridad de FRP (2024, 2025)
Seguridad Antigua de FRP
Configuración de la Partición
Reloj de Referencia
Descriptor de Configuración (OTP)
Seleccionar Tamaño de Lectura de RPMB
Borrar todos los LUNs
(Arreglar UFS Lento)
Esto no borrará RPMB ni las Áreas Protegidas contra Escritura
Borrar todas las Particiones
Desbloqueo de OEM
¿Establecer Habilitación de Desbloqueo de OEM?
Borrar antes de Escribir
Copia de seguridad
Omitir Datos de Usuario
Escribir en la Ranura A y B
Ingresar Marca de Agua Personalizada
Lectura/Escritura Lenta (Para IC de UFS defectuoso)
¿Redimensionar Partición de Datos?
Formatear Partición
Seleccionar Particiones a Formatear
TODOS LOS DATOS SE PERDERÁN
Establecer Ranura de Android A
Omitir RELLENO de Archivo Disperso de eMMC
Información de la Partición
GUID del Tipo de Partición
GUID Único de la Partición
Nombre de la Partición
Primer LBA
Último LBA
Banderas
Aplicar Cambios
Eliminar Partición
Convertir BIN a DISPERSO
Convertir DISPERSO a BIN
Recortar Espacio en Blanco
Seleccionar Múltiples Archivos Dispersos
Dispersando Archivo
Des-dispersando Archivo
Seleccionar Archivos Binarios
Seleccionar Archivos Dispersos
Prioridad
Intentos Restantes
Exitoso
Solo Lectura
Copia sombra
Oculto
Sin letra de unidad
Tareas de Conexión Primarias
Tareas Posteriores a la Conexión
Eliminación Automática de FRP
Leer Estado de Arranque de MTK
Leer Estado de Arranque de MOTO
Opciones de carga de archivo
Particiones GPT
Imagen en bruto única
Verificar información de KG
Actualizar información de KG
Estado de KG
Versión KG RPMB
Borrar información de estado
Borrar información de la pantalla de bloqueo
Borrar registros del servidor
Borrar metadatos
Borrar datos seguros
Borrar token seguro
Borrar certificado
Cambiar el estado de KG es ilegal en la mayoría de los países
Restablecer entrenamiento de RAM
¿Restablecer entrenamiento de RAM?
Borrar datos de RPMB
Esto BORRARÁ TODOS LOS LUNS y los datos de RPMB
Herramientas de Archivo
Script
Herramienta de Scripting
Ejecutar Script
¿Usar WriteBooster?
Reconectar la Box F64
¡Por favor, conecte solo 1 Box F64!
Esperando Box F64...
Box detectada...
Bloquear Script
Bloquear Script al Número de Serie de la Box F64
Seleccionar un Archivo de Script F64
Mostrar Mayor Velocidad de Transferencia UFS
Ocultar Información de los Registros (Logs)
¿Comprobar Android Verified Boot?
Hashing de bloques de datos
Herramientas de desempaquetado de firmware
Herramientas de desarrollo
Actualizar Hash
Firmar partición de Android
Seleccionar una imagen de partición de Android
Esto actualizará los HASHES sin hacer una copia de seguridad.
Esto actualizará la clave PRIVADA sin hacer una copia de seguridad.
Seleccionar una imagen de partición de Android
Actualizando clave privada
Seleccionar un archivo de clave PEM
Entiendo que estas herramientas son solo para desarrolladores.
Desarrollador de Android
Esto desempaquetará y descomprimirá los archivos de arranque.
Seleccionar un archivo de arranque de Android
Desempaquetar arranque de Android
Seleccionar un archivo de Kernel
Comprimiendo archivo
Empaquetar arranque de Android
Esto empaquetará y sobrescribirá los archivos.
¿Está seguro de que desea mover esta partición?
Esto ELIMINARÁ LOS DATOS DEL USUARIO
Mover partición
Tamaño vacío
Borrando
Múltiples archivos cargados
Archivo cargado
Borrado exitoso
Desbordamiento de sector
Error al borrar
Borrado exitoso
No seleccionado
Desbordamiento de sector
Formateo exitoso
Error de formateo
Leyendo
Copia de seguridad exitosa
Error de copia de seguridad
Verificando vacío
Inicializando...
Inicializando
Formateando
Éxito
La partición está vacía
No está vacía
Tamaño pequeño
Escritura de ceros
Escritura de PGPT exitosa
FALLÓ la escritura de PGPT
Escritura de SGPT exitosa
FALLÓ la escritura de SGPT
Configurando GPT...
Tarea omitida
Escritura de MBR exitosa
FALLÓ la escritura de MBR
Lectura exitosa
Error de lectura
Escritura de PT exitosa
FALLÓ la escritura de PT
FALLÓ la copia de seguridad de PT
Escritura de partinfo exitosa
FALLÓ la escritura de partinfo
Reparando PT...
Reparando partinfo...
FALLÓ la copia de seguridad de partinfo
Escritura de MPT exitosa
FALLÓ la escritura de MPT
Reparando MPT...
Reparando MBR...
FALLÓ la copia de seguridad de MPT
FALLÓ la copia de seguridad de MBR
Escritura exitosa
Error de escritura
Reparticionando MBR...
Descomprimiendo
Descomprimiendo...
Descompresión OK
Error de descompresión
Escribiendo
Borrando...
Escribiendo...
Archivo inválido
Vacío
Verificando
Verificado
No verificado
Corrupto
Verificando pie de página AVB
Solo borrar
Archivo cargado
Actualizando MBR...
Actualizando GPT...
Desbloqueo de OEM
Error de desbloqueo de OEM
Desbloqueo de OEM exitoso
Parcheando
Añadir archivo
Botón izquierdo del ratón
Un solo clic + Mantener : Arrastrar imagen
Doble clic : Cargar nueva imagen
Rueda de desplazamiento central
Desplazar hacia arriba : Aumentar zoom (+ TECLA SHIFT : Más rápido, + TECLA CTRL : Más lento)
Desplazar hacia abajo : Reducir zoom (+ TECLA SHIFT : Más rápido, + TECLA CTRL : Más lento)
Botón derecho del ratón
Girar en sentido horario (+ TECLA SHIFT : Girar en sentido antihorario)
Vista de partición HEX
¿Está seguro de que desea ver la partición en HEX?
Ir a desplazamiento
Ingrese el desplazamiento
Máximo
Hex
Decimal
Cadena de texto
Valores Hex
Buscar
Reemplazar con
Opciones
Codificación de texto
Sensible a mayúsculas y minúsculas
Confirmar antes de reemplazar
Dirección de búsqueda
Todo
Hacia adelante
Hacia atrás
Aceptar
Reemplazar todo
Cancelar
Buscar
Valor no encontrado
No se encontró ninguna coincidencia anterior
El patrón no puede estar vacío
Reemplazar
Las cadenas deben tener la misma longitud
La longitud del patrón no coincide
El patrón no puede estar vacío
¿Reemplazar esta coincidencia?
Error de reemplazo
Deshacer
Límite del portapapeles
Haga clic para mostrar la ubicación
Copiar
Copiar texto
Pegar
Rellenar selección
Seleccionar todo
Buscar
Reemplazar
Buscar de nuevo
Buscar de nuevo (inverso)
Ir a
Rellenar selección
Rellenar patrón
Por favor, introduzca un patrón hexadecimal válido
El patrón es demasiado largo (máximo 32768 bytes)
El patrón excede el tamaño de la selección
Máximo de bytes permitidos para esta selección
El rango mínimo debe estar entre 0 y 255
El rango máximo debe estar entre 0 y 255
El valor mínimo no puede ser mayor que el valor máximo
Bytes aleatorios
Rango (decimal)
Error
Selección demasiado grande para copiar
Máximo
Mínimo
Promedio