Ustanów Połączenie
Zrób Zrzut Ekranu
Wyczyść Dzienniki
Zatrzymaj Zadanie
Adres
Rozmiar
Prędkość Transferu
Szacowany Pozostały Czas
Pokaż Tapetę Boxa
Informacje o Urządzeniu
Połącz
GŁÓWNY
Partycje
Informacje o Pamięci Flash
Nazwa Produktu
ID Producenta
Całkowita Surowa Pojemność Urządzenia
Liczba Jednostek Logicznych
Wersja Specyfikacji
Data Produkcji
LUN
Nazwa Partycji
Nazwa Pliku
Adres Bloku
Rozmiar
Typ
Status
Zadania Partycji Android
Odczyt
Zapis
Kasowanie
Wykres
Alokacja Miejsca
UFS
Parametry Połączenia
Ostrzeżenie: UFS 4.x może ulec uszkodzeniu powyżej VCC 2.90
Wzmacniacz Sygnału (ISP)
To jest tylko dla UFS 4.x HS-LSS
Seria B jest nieznacznie szybsza od serii A
Dostęp RAW
Odczyt
Zapis
Kasowanie
Jednostka Logiczna
Rozmiar
Bajt Wypełniający przy Zapisie
Opcje Kasowania
Skasuj Pojedynczą LUN
Wyczyść Całe Urządzenie
Adres Niestandardowy
Adres Początkowy
Adres Końcowy
Typ Adresu
Sektor
Bajt
Opcje SCSI
Deskryptory
Urządzenie
Konfiguracja
Rozmiar
Jednostka
Połączenie Wewnętrzne
Ciąg Znaków
Geometria
Zasilanie
Zdrowie
FBO
Wersja Specyfikacji FBO
Zalecany Rozmiar Zakresu LBA
Maksymalny Rozmiar Zakresu LBA
Minimalny Rozmiar Zakresu LBA
Maksymalna Liczba Zakresów LBA
Wymaganie Wyrównania
Atrybuty
Flagi
eMMC
Parametry Połączenia
Dla ISP użyj wolnego ZEGARA (6.5 Mhz itp.)
Połącz
Zatrzymaj
Dostęp RAW
Odczyt
Zapis
Kasowanie
Partycja
Rozmiar
Opcje Kasowania
Kasowanie
Odrzuć
Bezpieczne Kasowanie
Przytnij
Bezpieczne Przycinanie
Dezynfekuj (Bezpieczne Usuwanie Danych)
Adres Niestandardowy
Start
Koniec
Typ Adresu
Sektor
Bajt
Wypełnienie przy Zapisie
Bajt
Pomiń Kasowanie Oprogramowania Sprzętowego
Zadania Połączenia
Sprawdź Status eMMC
Sprawdź Raport o Stanie Zdrowia eMMC
Opcje RPMB
Licznik
Konfiguracja Bezpiecznej Ochrony przed Zapisem
Włącz Bezpieczną Ochronę przed Zapisem
Użyj Klucza RPMB
Wygeneruj Losowy Klucz
Zapisz Klucz RPMB
Odczytaj Klucz RPMB
Przetestuj Klucz RPMB
Partycje
Zapisz do eMMC
Zresetuj Zmiany
Zapisz do Pliku
Otwórz Plik
Początek Obszaru Rozszerzonego
Sprawdzenie Stanu Zdrowia
Raport o Stanie Zdrowia od Dostawcy
Udostępnianie
Sprzęt
Wygląd Boxa
Motyw LCD
Jasność LCD
Jasność RGB
Motyw RGB
Odczytaj Ustawienia
Zapisz Ustawienia
Wybór Koloru
Logo Startowe
Zmień Tapetę
Funkcje Boxa
Skalibruj Napięcie
Informacje o Pamięci
Uruchom Ponownie USB
Zapisz Oprogramowanie Sprzętowe Boxa
Aktywne Powiadomienia Brzęczyka
Tryb Symulacji
Dostrajanie Kalibracji
Informacje o Boxie
Typ Boxa
Numer Seryjny F64
Adres MAC Bluetooth LE
Wersja Pliku Aktywacyjnego
Link do Wsparcia
Oprogramowanie
Rozmiar Czcionki Tabeli Partycji
Rozmiar Czcionki Dziennika Oprogramowania
Włącz Efekty Dźwiękowe
Pokaż Wskazówki
Priorytetyzuj Wykrywanie UFS 4.x
Pokaż Procent Paska Postępu
Pokaż Siatkę Listy Partycji
Nie Zapisuj na Dysk (Tylko do Testu Pamięci)
Pokaż Wskaźnik Prędkości
Odczytaj Informacje o Androidzie
Kopia Zapasowa Partycji Bezpieczeństwa Androida
Pokaż Połączenie Debugowania UFS
Analizator Partycji Androida
Odczytaj Informacje RPMB
Wolny Odczyt/Zapis (Dla Uszkodzonego Układu eMMC)
Odczytaj Raport S.M.A.R.T. UFS
Połącz z BLE
Motywy Wizualne
Motyw Skórki
Kolor Tekstu Dzienników JEDEC
Ustaw kolor
Konfiguracja bufora WriteBooster:
Weryfikacja Bezpiecznego Bootloadera...
Typ urządzenia:
Klasa Urządzenia UFS:
Podklasa Pamięci Masowej UFS:
Protokół obsługiwany przez Urządzenie UFS:
Włączenie Rozruchu:
Włączenie Krótkiego Rozruchu:
ID Sekwencji Rozruchowej:
Wsparcie dla LU bezpieczeństwa:
Wersja specyfikacji:
Data Produkcji:
Liczba Dobrze Znanych Jednostek Logicznych:
Włączenie Dostępu do Deskryptora przy Częściowej Inicjalizacji:
Początkowy Tryb Zasilania:
LUN o Wysokim Priorytecie:
Typ Bezpiecznego Usuwania:
Opóźnienie Zakończenia Operacji w Tle:
Początkowy Aktywny Poziom ICC:
Przesunięcie Podstawowe Deskryptora Jednostki 0:
Długość Parametrów Konfiguracji Deskryptora Jednostki:
Zdolność RTT Urządzenia UFS:
Aktualizacja RTC:
Wsparcie Funkcji UFS:
Limit Czasu na Aktualizację Oprogramowania Sprzętowego w Terenie:
Głębokość Kolejki:
Wersja Urządzenia:
Liczba Obszarów Chronionych przed Zapisem:
Maksymalny Rozmiar Danych PSA:
Limit Czasu Stanu PSA:
WriteBooster używa Przestrzeni Użytkownika:
Typ Bufora WriteBooster:
Rozmiar bufora WriteBooster dla współdzielonego
Konfiguracja CPort UM:
Minimalny Rozmiar Obszaru Pamięci Zunifikowanej
Wersja Specyfikacji HPB:
Tryb Sterowania HPB:
Liczba Jednostek Logicznych:
Długość Konfiguracji Rozruchu:
Długość Konfiguracji Jednostki Logicznej:
Włączenie Regionu RPMB:
Rozmiar Regionu 1 RPMB:
Rozmiar Regionu 2 RPMB:
Rozmiar Regionu 3 RPMB:
Włączenie Jednostki Logicznej:
ID LUN Rozruchowego:
Ochrona przed Zapisem Jednostki Logicznej:
Typ Pamięci:
Liczba Jednostek Alokacji:
Niezawodność Danych:
Rozmiar Bloku Logicznego:
Typ Udostępniania:
Możliwości Kontekstowe:
Rozmiar Bufora WriteBooster:
Maksymalna Liczba Regionów HPB:
Przesunięcie Początkowe Regionu Przypiętego HPB:
Regiony Przypięte HPB:
Indeks Jednostki:
Głębokość Kolejki Jednostki Logicznej:
Priorytet Kolejki Jednostki Logicznej:
Wsparcie Typu Danych:
Liczba Bloków Logicznych:
Rozmiar Bloku do Kasowania:
Czułość Świadomości Stanu Produkcji:
Rozmiar Regionu 0 RPMB:
Liczba Zasobów Pamięci Fizycznej:
Granularność Dużej Jednostki:
Maksymalna Liczba Aktywnych Regionów HPB:
Liczba Regionów Przypiętych HPB:
Rozmiar Bufora WriteBooster Jednostki Logicznej:
Numer Wersji Wydania MIPI Unipro:
Numer Wersji Wydania MIPI M-PHY:
Nazwa Producenta:
Nazwa Produktu:
ID OEM:
Numer Seryjny:
Poziom Rewizji Produktu:
Całkowita Liczba Sektorów:
Natywny Rozmiar Bloku:
Rozmiar Segmentu:
Rozmiar Jednostki Alokacji:
Minimalny Adresowalny Rozmiar Bloku:
Optymalny Rozmiar Bloku do Odczytu:
Optymalny Rozmiar Bloku do Zapisu:
Maksymalny Rozmiar Bufora Danych Wejściowych:
Maksymalny Rozmiar Bufora Danych Wyjściowych:
Maksymalny Rozmiar Danych w Zapadnięciu Fazy:
Wsparcie dla Transferu Danych Poza Kolejnością:
Maksymalna Obsługiwana Liczba Jednostek Logicznych:
Maksymalna Liczba Ramek RPMB:
Polityka Zasobów Pojemności Dynamicznej:
Maksymalna Obsługiwana Liczba Dostępnych Kontekstów:
Rozmiar Jednostki Znacznika Danych Systemowych:
Rozmiar Zasobu Znacznika Danych Systemowych:
Obsługiwane Typy Bezpiecznego Usuwania:
Obsługiwane Typy Pamięci:
Liczba Obsługiwanych Typów Pamięci:
Typ Pamięci Rozszerzonej 1:
Maksymalna Liczba Jednostek Alokacji Typu Pamięci Rozszerzonej 1:
Współczynnik Korekty Pojemności Typu Pamięci Rozszerzonej 1:
Maksymalna Liczba Jednostek Alokacji Pamięci Kodu Systemowego:
Współczynnik Korekty Pojemności Pamięci Kodu Systemowego:
Maksymalna Liczba Jednostek Alokacji Pamięci Nietrwałej:
Współczynnik Korekty Pojemności Pamięci Nietrwałej:
Maksymalna Liczba Jednostek Alokacji Typu Pamięci Rozszerzonej 1:
Maksymalna Liczba Jednostek Alokacji Typu Pamięci Rozszerzonej 2:
Współczynnik Korekty Pojemności Typu Pamięci Rozszerzonej 2:
Maksymalna Liczba Jednostek Alokacji Typu Pamięci Rozszerzonej 3:
Współczynnik Korekty Pojemności Typu Pamięci Rozszerzonej 3:
Maksymalna Liczba Jednostek Alokacji Typu Pamięci Rozszerzonej 4:
Współczynnik Korekty Pojemności Typu Pamięci Rozszerzonej 4:
Optymalny Rozmiar Bloku Logicznego:
Maksymalny Rozmiar Bufora WriteBooster Urządzenia UFS:
Maksymalna Liczba Buforów WriteBooster Urządzenia UFS:
Współczynnik Korekty Pojemności WriteBooster:
Tryb Zużycia Przestrzeni Użytkownika WriteBooster:
Maksymalna liczba jednostek logicznych strefowych:
Minimalna liczba bajtów do skasowania jednostki logicznej strefowej:
Rozmiar jednostki logicznej strefowej:
Rozmiar Regionu HPB:
Maksymalna liczba LU HPB:
Rozmiar Podregionu HPB:
Maksymalna Liczba Aktywnych Regionów HPB:
Maksymalny Prąd VCC:
Maksymalny Prąd VCCQ:
Maksymalny Prąd VCCQ2:
Informacje przed Końcem Żywotności:
Czas Życia wg Metody Dostawcy A:
Czas Życia wg Metody Dostawcy B:
Całkowita Liczba Odświeżeń:
Postęp Odświeżania:
Własny Raport o Stanie Zdrowia od Dostawcy:
Inicjalizacja Urządzenia:
Trwała Ochrona przed Zapisem:
Ochrona przed Zapisem przy Włączaniu:
Operacje w Tle:
Operacja Oczyszczania:
Status Błędu Oczyszczania:
Funkcja Danych Poza Kolejnością:
Tryb Żywotności Urządzenia:
Włącz Oczyszczanie:
Włącz Odświeżanie:
Usunięcie Zasobu Fizycznego:
Zegar Czasu Rzeczywistego:
Inicjalizacja UM:
Operacja Aktualizacji Oprogramowania Sprzętowego w Terenie:
Polecenie Zawieszenia UM:
Status Zawieszenia UM:
Funkcja WriteBooster:
Operacja Opróżniania WriteBooster:
Opróżnianie WriteBooster podczas Hibernacji:
Reset Host Performance Booster:
Włącz Host Performance Booster:
LUN Rozruchowy:
Bieżący Tryb Zasilania:
Aktywny Poziom ICC:
Stan Urządzenia po Zresetowaniu Zasilania:
Status Operacji w Tle:
Status Operacji Oczyszczania:
Maksymalny Rozmiar Danych Wejściowych:
Maksymalny Rozmiar Danych Wyjściowych:
Funkcja Transferu Danych Poza Kolejnością:
Potrzebna Pojemność Dynamiczna:
Wartość Częstotliwości Zegara Referencyjnego:
Blokada Deskryptora Konfiguracji:
Kontrola Zdarzeń Wyjątkowych:
Status Zdarzenia Wyjątkowego:
Rozmiar Obszaru Pamięci Zunifikowanej:
Maksymalna Liczba Żądań UMPIU UM:
Maksymalny Rozmiar Danych Polecenia HPB:
Sekundy, które upłynęły od PUNKTU ODNIESIENIA CZASU:
Konfiguracja Kontekstu:
Poprawnie Zaprogramowane Bloki:
Status FFU Urządzenia:
Status Świadomości Stanu Produkcji:
Rozmiar Danych Świadomości Stanu Produkcji:
Czas Oczekiwania na Bramkowanie Zegara Referencyjnego:
Przybliżona Temperatura Powierzchni Obudowy:
Górna Granica Temperatury:
Dolna Granica Temperatury:
Status Dławienia:
Status Opróżniania Bufora WriteBooster:
Dostępny Rozmiar Bufora WriteBooster:
Czas Życia Bufora WriteBooster:
Bieżący Rozmiar Bufora WriteBooster:
Status EXT_IID:
Rozmiar Pamięci Podręcznej Wskazówek Hosta:
Status Operacji Odświeżania:
Częstotliwość Odświeżania:
Jednostka Operacji Odświeżania:
Metoda Odświeżania:
Znacznik Czasu od 1 stycznia 1970 (UTC):
Kontrola Operacji FBO:
Poziom Optymalizacji FBO:
Bieżący Stan FBO:
Numer Seryjny F64:
Adres MAC Bluetooth LE:
Typ Boxa:
Poziom Debugowania:
Wersja Pliku Aktywacyjnego:
Znacznik Czasu:
Połącz
Kliknij to
Rozłącz
Ukryj Tapetę Boxa
Pokaż Tapetę Boxa
Połączono z BLE
Błędny PIN
Karta SD
eMMC
UFS
Wyszukiwanie Urządzeń...
Zapisz do eMMC
Partycje Już Skonfigurowane
Tylko Odczyt / Ustawienie
Odczyt / Zapis jednorazowy
Odczyt / Reset przy włączeniu zasilania
Odczyt / Ulotne
Tylko Zapis / Ulotne
Odczyt
Odczyt / Trwałe
Tylko do Odczytu
Wyczyść
Ustaw
Język
Narzędzia
Narzędzia
Narzędzia Diagnostyczne
Ustawienia Ogólne
Wsparcie Online
Pełne Logiczne Kasowanie Obszaru Użytkownika
Zadania Połączenia
Partycja Rozruchowa
Partycja Obszaru Użytkownika
Partycja Ogólnego Przeznaczenia
Tekst Skopiowany
Następna Strona
Poprzednia Strona
Dostosuj Amplitudę
Włącz
Amplituda Sygnału
Odwróć
Użyj tego do
Użyj tylko do
Dostęp do Pamięci
Adres Urządzenia Podrzędnego
Rejestr
Wykryte Urządzenia Podrzędne
Zamień SDATA i SCLK
Wyłącz Zasilanie VIO po Skanowaniu
Zamień SDA i SCL
Wyłącz Zasilanie VDD po Skanowaniu
Rozpocznij Skanowanie
Pokaż Rozkład Wyprowadzeń
Wybrana wartość spowoduje

Czy na pewno chcesz kontynuować?
Wymagana Wartość
Proszę Wprowadzić Wartość Szesnastkową
kliknij tutaj, aby wpisać wartość
Wersja Specyfikacji FBO:
Zalecany Rozmiar Zakresu LBA:
Maksymalny Rozmiar Zakresu LBA:
Minimalny Rozmiar Zakresu LBA:
Maksymalna Liczba Zakresów LBA:
Wymaganie Wyrównania:
kliknij tutaj, aby zmienić wartość
kliknij tutaj, aby odczytać wartość
Kliknij tutaj, aby bezpiecznie wyłączyć zasilanie układu scalonego
Urządzenie weszło w tryb UFS-PowerDown
Urządzenie weszło w tryb EMMC_POWER_OFF
Możesz teraz bezpiecznie wyjąć je z gniazda
Przetestuj Zapis RPMB
Oczyść RPMB
Opcje RPMB
Wpis
Konfiguracja Bezpiecznej Ochrony przed Zapisem
Adres Bloku Logicznego
Liczba Bloków Logicznych
Typ Ochrony przed Zapisem
Konfiguracja Rozruchu
Partycja Rozruchowa
Szerokość Magistrali Rozruchowej
Tryb Rozruchu
Potwierdzenie Rozruchu
Zresetuj szerokość magistrali po rozruchu
Trwała Ochrona Konfiguracji Rozruchu
Konfiguracja Ochrony przed Zapisem
Status WP Obszaru Rozruchowego 1
Status WP Obszaru Rozruchowego 2
Tymczasowa Ochrona przed Zapisem
Trwała Ochrona przed Zapisem
Wsparcie Bezpiecznego WP
Status Bezpiecznego WP
Szybki Odczyt RPMB
Ustawienia Niezawodności Zapisu
Zresetuj RPMB
Zadania Zaawansowane
Zresetuj Licznik
Odblokuj CSD
Pełny Reset Fabryczny
Sygnał Resetu
Zarządzanie Pojemnością Dynamiczną
Bezpieczne Zarządzanie Uszkodzonymi Blokami
Status Potrzebnej Pojemności Dynamicznej
Reset Fabryczny
Niestandardowy Obszar WP
Zarządzaj Pojemnością Dynamiczną
Skanuj Grupy WP eMMC
Usuń Ochronę przed Zapisem
Pętla Automatycznego Ponownego Połączenia
Dostosowuje Wahania Napięcia Różnicowego
Odczytaj Informacje S.M.A.R.T.
Informacje o Ochronie przed Zapisem
B_PWR_WP_EN
Niezaznaczone: Region rozruchowy nie jest chroniony przed zapisem przy włączaniu zasilania.
Zaznaczone: Włącz ochronę przed zapisem w okresie włączenia zasilania dla obszaru rozruchowego. Ten bit musi mieć wartość zero, jeśli ustawiono B_PWR_WP_DIS (bit 6). Po odczytaniu ten bit wskazuje tylko, czy ochrona przy włączaniu zasilania została ustawiona specjalnie dla regionu rozruchowego. Sposób zastosowania ochrony przy włączaniu zasilania zależy od ustawienia bitów 7 i 1. Aby zweryfikować ochronę regionu rozruchowego, odczytaj BOOT_WP_STATUS[174].
B_PWR_WP_SEC_SEL
Niezaznaczone: B_PWR_WP_EN (bit 0) dotyczy tylko obszaru rozruchowego, jeśli ustawiono B_SEC_WP_SEL (bit 7).
Zaznaczone: B_PWR_WP_EN (bit 0) dotyczy tylko obszaru rozruchowego, jeśli ustawiono B_SEC_WP_SEL (bit 7).
B_PERM_WP_EN
Niezaznaczone: Region rozruchowy nie jest trwale chroniony przed zapisem.
Zaznaczone: Region rozruchowy jest trwale chroniony przed zapisem. Ten bit musi mieć wartość zero, jeśli ustawiono B_PERM_WP_DIS. Po odczytaniu ten bit wskazuje tylko, czy ochrona trwała została ustawiona specjalnie dla regionu rozruchowego. Sposób zastosowania ochrony trwałej zależy od ustawienia bitów 7 i 3. Aby zweryfikować ochronę regionu rozruchowego, odczytaj BOOT_WP_STATUS[174]. Ten bit może mieć wartość zero, jeśli całe urządzenie jest trwale chronione za pomocą CSD[13].
B_PERM_WP_SEC_SEL
Niezaznaczone: B_PERM_WP_EN (bit 2) dotyczy tylko obszaru rozruchowego, jeśli ustawiono B_SEC_WP_SEL (bit 7).
Zaznaczone: B_PERM_WP_EN (bit 2) dotyczy tylko obszaru rozruchowego, jeśli ustawiono B_SEC_WP_SEL (bit 7).
B_PERM_WP_DIS
Niezaznaczone: Master może ustawić B_PERM_WP_EN (bit 2).
Zaznaczone: Trwale wyłącz użycie B_PERM_WP_EN (bit 2). Ten bit musi mieć wartość zero, jeśli ustawiono B_PERM_WP_EN. Ten bit nie ma wpływu na ustawienie CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
Niezaznaczone: Master może ustawić B_PWR_WP_EN (bit 0).
Zaznaczone: Wyłącz użycie B_PWR_WP_EN (bit 0). Ten bit musi mieć wartość zero, jeśli ustawiono PWR_WP_EN.
B_SEC_WP_SEL
Niezaznaczone: B_PERM_WP_EN (bit 2) i B_PWR_WP_EN (bit 0) dotyczą obu partycji rozruchowych, a B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) i B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) nie mają wpływu.
Zaznaczone: B_PERM_WP_EN (bit 2) i B_PWR_WP_EN (bit 0) dotyczą tylko partycji rozruchowej wybranej odpowiednio przez B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) i B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1).
UWAGA: Gdy urządzenie zostanie ustawione na włączenie ochrony na partycjach rozruchowych osobno, nie można tego cofnąć w cyklu zasilania. Ten bit umożliwia mieszankę partycji rozruchowych chronionych trwale i chronionych przy włączaniu zasilania.
US_PWR_WP_EN
Niezaznaczone: Ochrona przed zapisem przy włączaniu zasilania nie jest stosowana, gdy wydawane jest polecenie CMD28.
Zaznaczone: Zastosuj ochronę w okresie włączenia zasilania do grupy ochrony wskazanej przez CMD28. Tego bitu nie można ustawić, jeśli ustawiono US_PWR_WP_DIS. Ten bit nie ma wpływu, jeśli ustawiono US_PERM_WP_EN.
US_PERM_WP_EN
Niezaznaczone: Trwała ochrona przed zapisem nie jest stosowana, gdy wydawane jest polecenie CMD28.
Zaznaczone: Zastosuj trwałą ochronę przed zapisem do grupy ochrony wskazanej przez CMD28. Tego bitu nie można ustawić, jeśli ustawiono US_PERM_WP_DIS.
US_PWR_WP_DIS
Niezaznaczone: Ochrona przed zapisem przy włączaniu zasilania może być stosowana do grup ochrony przed zapisem.
Zaznaczone: Wyłącz użycie ochrony przed zapisem w okresie włączenia zasilania dla grup ochrony przed zapisem we wszystkich partycjach w obszarze użytkownika od momentu ustawienia tego bitu do momentu odłączenia zasilania lub wystąpienia resetu sprzętowego. Ustawienie tego bitu nie wpływa na obszary, które są już chronione.
US_PERM_WP_DIS
Niezaznaczone: Trwała ochrona przed zapisem może być stosowana do grup ochrony przed zapisem.
Zaznaczone: Trwale wyłącz użycie trwałej ochrony przed zapisem dla grup ochrony przed zapisem we wszystkich partycjach w obszarze użytkownika od momentu ustawienia tego bitu. Ustawienie tego bitu nie wpływa na obszary, które są już chronione.
CD_PERM_WP_DIS
Niezaznaczone: Host może ustawić PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
Zaznaczone: Wyłącz użycie PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
PERM_PSWD_DIS
Niezaznaczone: Funkcje ochrony hasłem są włączone.
Zaznaczone: Funkcje ochrony hasłem (KASOWANIE (wymuszone kasowanie), BLOKADA, ODBLOKOWANIE, CLR_PWD, SET_PWD) są trwale wyłączone.
Użyj
do modyfikacji wartości PERM_WRITE_PROTECT i TMP_WRITE_PROTECT
Formatuj jako exFAT
Nadpisać istniejący plik?
Operacja anulowana...
Zapisz plik zrzutu surowej pamięci flash
Wybierz katalog wyjściowy
Zapisz plik zrzutu surowego rejestru
Otwórz plik BitMap
Wybierz plik Flash
Zapisz plik zrzutu surowej pamięci flash
Zapisz plik EXT_CSD
Wybierz plik binarny FFU
Napraw
Pełny reset fabryczny eMMC?
Kontynuować mimo wszystko?
Spowoduje to skasowanie DANYCH, ROZRUCHU, RPMB i wszystkich innych ustawień.
Czy na pewno chcesz skasować?
Czy na pewno chcesz zapisać?
Skasować partycję przed zapisem?
Odczytaj informacje o super partycji
Zapisać dane użytkownika?
Czy na pewno chcesz skasować
Czy chcesz sformatować
Czy na pewno chcesz skasować całe urządzenie?
Odblokować/zresetować CSD?
Nie wszystkie eMMC / eMCP obsługują tę funkcję.
Usunąć ochronę zapisu dla obszaru UŻYTKOWNIKA i GPPx?
Zapisać rejestr CID?
Zapisać konfigurację bezpiecznego WP?
Pomyślny zapis doda 2 do licznika RPMB.
CZY NA PEWNO ???
Zapisać klucz RPMB?
Pomyślny zapis doda 1 do licznika RPMB.
Przetestować zapis RPMB?
Załadować XML dla innych partycji?
Szukaj...
Szukaj partycji
Szukaj dalej
Załaduj starszą kopię zapasową
Nie znaleziono więcej starszych kopii zapasowych!
Załaduj nowszą kopię zapasową
Nie znaleziono więcej nowszych kopii zapasowych!
Konfiguracja załadowana z
Znacznik czasu
Konfiguruj
Naprawić błędy GPT, jeśli zostaną znalezione?
Rozpakuj pliki
Wybierz spakowane pliki
Zweryfikować sumy kontrolne i skrót?
Wybierz kod wariantu kraju / dostawcy
Odblokowanie FRP
Sformatować partycję FRP?
Skasuj dane użytkownika
Skasować dane użytkownika?
Czy jesteś w 100% pewien?
Dane użytkownika zostaną utracone na zawsze.
Czy na pewno chcesz kontynuować?
Sformatować urządzenie fabrycznie?
Sformatuj urządzenie fabrycznie
Sprawdzenie pustej zawartości
Dekompresja pliku
Proszę czekać...
Odczytywanie informacji o Androidzie
Rozumiem, że mogę używać tych funkcji tylko do
celów eksperymentalnych na urządzeniach, których jestem właścicielem.

Usuń konto
Czy potwierdzasz, że to jest Twoje urządzenie?
Rozpakowywanie pliku
Weryfikacja sumy kontrolnej
Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować provisioning UFS
Provisioning fabryczny
Ostrzeżenie:
Zmiany w ustawieniach provisioningu UFS spowodują SKASOWANIE WSZYSTKICH DANYCH wewnątrz układu UFS.
Upewnij się, że wykonałeś kopię zapasową wszystkich ważnych partycji przed kontynuowaniem.
Bieżący provisioning UFS zapisano do:
Stosowanie atrybutów trwałych:
Zarejestruj Box F64
Proszę wprowadzić wszystkie wymagane informacje
jest wymagane
nie jest takie samo jak
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Kraj
Numer telefonu komórkowego
Usługa wiadomości
Nazwa użytkownika
Metoda weryfikacji OTP
przez numer telefonu komórkowego
przez adres e-mail
przez usługę wiadomości
Utwórz hasło do konta
Zweryfikuj hasło
Informacje o użytkowniku
Rejestracja online Boxa F64
Wyślij
Proszę wprowadzić OTP przed upływem czasu
wysłano do
Wyślij OTP
Zażądaj nowego OTP
Zadanie rejestracji online
Informacje o użytkowniku przesłane
Żądanie OTP...
Weryfikacja OTP...
Box pomyślnie zarejestrowany!
Rejestracja Boxa NIEUDANA!
Błąd serwera
ATRYBUT PARTYCJI ROZSZERZONY
Wybierz typ SoC urządzenia
Otwórz preloader MTK
Sprawdź obsługiwane eMMC / UFS przez preloader
Jeszcze nieobsługiwane
Rozpakować również inne pliki SIN?
Wybierz konfigurację
Używana pamięć
Skanowanie RFFE w toku...
Skanowanie I2C w toku...
Skanowanie I3C w toku...
Skanowanie SPI w toku...
Skanowanie UART w toku...
Kliknij STOP, aby anulować
Ustawienia wspólne
Czy na pewno chcesz ZRESTARTOWAĆ USB?
Wszystkie bieżące zadania zostaną ANULOWANE.
Kontynuować z RESTARTEM USB?
Czy na pewno chcesz
ZATRZYMAĆ bieżące zadanie?
Proszę wybrać
Zapisać rejestr CSD?
BŁĄD
TRWALE CHROŃ PRZED ZAPISEM
całe
Jeśli jesteś w 100% pewien, kliknij TAK 3 razy...
Odpowiedz na to
Zapisać dane RPMB?
Ten zapis danych RPMB doda
do licznika zapisu
Dołączyć elementy OTP?
Dołączyć elementy ochrony przed zapisem?
Dołączyć elementy ustawień partycji?
Błąd podczas rozpoczynania odkrywania
Trwale wyłączyć aktualizację oprogramowania sprzętowego?
Czy na pewno chcesz ustawić
trwałą ochronę przed zapisem?
Czy na pewno chcesz wyjść?
Aktywne zadanie jest uruchomione! Wyjść mimo wszystko?
Przetestować klucz RPMB?
Przetestować zapis RPMB?
Pomyślny test doda 1 do licznika.
TRWALE ZABLOKUJ
deskryptor konfiguracji?
Zrestartować aplikację, aby zastosować motyw?
Bezpiecznie odłączyć eMMC?
Sfinalizować ustawienia partycji?
Ta procedura jest programowalna jednorazowo (OTP)
Czy na pewno chcesz zastosować zmiany?
Niektóre wybrane opcje mogą być OTP
Czy na pewno chcesz trwale wyłączyć zmianę
bitów rejestru konfiguracji rozruchu dotyczących trybu rozruchu?
Zresetować dane i klucz RPMB?
Odczytać klucz RPMB?
Zresetować provisioning eMMC do ustawień fabrycznych?
Spowoduje to SKASOWANIE wszystkich DANYCH z
a także ZRESETUJE ustawienia EXT_CSD.
Zresetować licznik RPMB?
Zwolnij
bajtów z partycji USER?
Oryginalny
Dostosowany
Ta procedura zmniejszy partycję USER
Informacje o gnieździe
Typ gniazda
Numer seryjny
Data produkcji
Aktywowane funkcje
Pokaż napięcia Boxa
Wahania napięcia różnicowego UFS
Przeczytałem EULA
Zgadzam się na EULA
Wsparcie
Media społecznościowe
Instrukcja obsługi
Sklep internetowy
Polecane akcesoria
Aktywacje
Włącz
Przytrzymaj klawisz CTRL dla MoviNand FFU
Spowoduje to skasowanie wszystkich DANYCH oprócz RPMB
Odblokuj konfigurację partycji
Zmiana partycji spowoduje SKASOWANIE wszystkich danych (oprócz RPMB)!
Konfiguracja partycji jest zablokowana
Informacje NTAG®
Data programowania
Pamięć użytkownika
Status blokady
Czerwony
Zielony
Niebieski
Odwróć zaznaczenie
Wyłącz
Wybierz plik kopii zapasowej
Mnożnik rozmiaru bufora
Nadpisać rozpakowane pliki?
Poziom wyjątku urządzenia:
Operacje HID:
Dostępny rozmiar HID:
Rozmiar HID:
Współczynnik postępu HID:
Stan HID:
Informacje o wskazówce zmiany rozmiaru bufora WriteBooster:
Włącz zmianę rozmiaru bufora WriteBooster:
Status operacji zmiany rozmiaru WriteBooster:
Tryb częściowego opróżniania bufora WriteBooster:
Maksymalny rozmiar FIFO częściowego opróżniania WriteBooster:
Bieżący rozmiar FIFO częściowego opróżniania WriteBooster:
Bieżący rozmiar alokacji przypiętego bufora WriteBooster:
Dostępny rozmiar przypiętego bufora WriteBooster:
Łączny zapisany rozmiar WriteBooster:
Rozmiar przypiętego bufora częściowego opróżniania WriteBooster:
Minimalny rozmiar nieprzypięty częściowego opróżniania WriteBooster:
Włącz odpinanie przypiętych danych:
Format reprezentacji współczynnika korekty pojemności:
Przywróć poprzedni CID
Usuń grupy ochrony przed zapisem
i ewentualnie SKASOWAĆ WSZYSTKIE DANE?
Czy już wykonałeś kopię zapasową ważnych danych?
Czy jesteś gotów pożegnać się ze wszystkimi swoimi danymi?
Przeskanuj ponownie UFS, aby sprawdzić status ochrony przed zapisem
BŁĄD: Najpierw odblokuj bConfigDescrLock (OTP)
Funkcja nieobsługiwana przez tę eMMC
Katalog roboczy ustawiony na folder
Kliknij TAK, aby skasować partycję za pomocą 0xFF (nowa metoda)
Kliknij NIE, aby skasować partycję za pomocą 0x00 (stara metoda)
Ustaw licznik RPMB
Czy masz już pełną kopię zapasową danych RPMB?
Wprowadź żądaną wartość licznika
Wybierz plik binarny kopii zapasowej RPMB
Dane RPMB są PUSTE!
Załadować GPT dla innych partycji?
Zmienić sloty rozruchowe?
Wybierz rozruch A lub B
Wybierz odpowiednią procedurę
Nowe zabezpieczenia dla Androida 14 i 15
Nowe zabezpieczenia FRP (2024, 2025)
Stare zabezpieczenia FRP
Konfiguracja partycji
Zegar referencyjny
Deskryptor konfiguracji (OTP)
Wybierz rozmiar odczytu RPMB
Skasuj wszystkie LUN-y
(Napraw wolne UFS)
To nie skasuje RPMB ani obszarów chronionych przed zapisem
Skasuj wszystkie partycje
Odblokowanie OEM
Ustawić włączenie odblokowania OEM?
Skasuj przed zapisem
Kopia zapasowa
Pomiń dane użytkownika
Zapisz do slotu A i B
Wprowadź niestandardowy znak wodny
Wolny odczyt/zapis (dla uszkodzonego układu UFS)
Zmienić rozmiar partycji danych?
Sformatuj partycję
Wybierz partycje do sformatowania
WSZYSTKIE DANE ZOSTANĄ UTRACONE
Ustaw slot Android A
Pomiń WYPEŁNIANIE rzadkiego pliku eMMC
Informacje o partycji
GUID typu partycji
Unikalny GUID partycji
Nazwa partycji
Pierwszy LBA
Ostatni LBA
Flagi
Zastosuj zmiany
Usuń partycję
Konwertuj BIN na SPARSE
Konwertuj SPARSE na BIN
Przytnij pustą przestrzeń
Wybierz wiele rzadkich plików
Tworzenie rzadkiego pliku
Odtwarzanie z rzadkiego pliku
Wybierz pliki binarne
Wybierz rzadkie pliki
Priorytet
Pozostałe próby
Udało się
Tylko do odczytu
Kopia w tle
Ukryty
Brak litery dysku
Główne zadania połączenia
Zadania po połączeniu
Automatyczne usuwanie FRP
Odczytaj status rozruchu MTK
Odczytaj status rozruchu MOTO
Opcja ładowania pliku:
Partycje GPT
Pojedynczy obraz RAW
Sprawdź informacje KG
Zaktualizuj informacje KG
Status KG
Wersja KG RPMB
Informacje o statusie kasowania
Skasuj informacje o ekranie blokady
Skasuj dzienniki serwera
Skasuj metadane
Skasuj bezpieczne dane
Skasuj bezpieczny token
Skasuj certyfikat
Zmiana statusu KG jest nielegalna w większości krajów
Zresetuj trening RAM
Zresetować trening RAM?
Skasuj dane RPMB
Spowoduje to SKASOWANIE wszystkich LUN-ów i danych RPMB
Narzędzia Plików
Skrypt
Narzędzie do skryptowania
Uruchom skrypt
Użyć WriteBooster?
Ponownie podłącz F64 Box
Proszę podłączyć tylko 1 F64 Box!
Czekam na F64 Box...
Box wykryty...
Zablokuj skrypt
Zablokuj skrypt do numeru seryjnego F64 Box
Wybierz plik skryptu F64
Pokaż większą prędkość transferu UFS
Ukryj informacje z dzienników
Sprawdzić Android Verified Boot?
Haszowanie bloków danych
Narzędzia do rozpakowywania firmware
Narzędzia deweloperskie
Aktualizuj hash
Podpisz partycję Androida
Wybierz obraz partycji Androida
To zaktualizuje HASH-e bez tworzenia kopii zapasowej.
To zaktualizuje klucz PRYWATNY bez tworzenia kopii zapasowej.
Wybierz obraz partycji Androida
Aktualizowanie klucza prywatnego
Wybierz plik klucza PEM
Rozumiem, że te narzędzia są tylko dla programistów.
Programista Androida
To rozpakuje i dekompresuje pliki rozruchowe.
Wybierz plik rozruchowy Androida
Rozpakuj rozruch Androida
Wybierz plik jądra
Kompresowanie pliku
Spakuj rozruch Androida
To spakuje i nadpisze pliki.
Czy na pewno chcesz przenieść tę partycję?
To spowoduje USUNIĘCIE DANYCH UŻYTKOWNIKA
Przenieś partycję
Pusta pojemność
Wymazywanie
Wczytano wiele plików
Wczytano plik
Wymazywanie zakończone sukcesem
Przepełnienie sektora
Wymazywanie nie powiodło się
Wymazywanie zakończone sukcesem
Nie wybrano
Przepełnienie sektora
Formatowanie zakończone sukcesem
Formatowanie nie powiodło się
Odczytywanie
Kopia zapasowa zakończona sukcesem
Kopia zapasowa nie powiodła się
Sprawdzanie czystości
Inicjowanie...
Inicjowanie
Formatowanie
Sukces
Partycja jest pusta
Nie jest pusta
Mały rozmiar
Zapis zerami
Zapis PGPT zakończony sukcesem
Zapis PGPT NIE POWIÓDŁ SIĘ
Zapis SGPT zakończony sukcesem
Zapis SGPT NIE POWIÓDŁ SIĘ
Konfigurowanie GPT...
Zadanie pominięte
Zapis MBR zakończony sukcesem
Zapis MBR NIE POWIÓDŁ SIĘ
Odczyt zakończony sukcesem
Odczyt nie powiódł się
Zapis PT zakończony sukcesem
Zapis PT NIE POWIÓDŁ SIĘ
Kopia zapasowa PT NIE POWIODŁA SIĘ
Zapis partinfo zakończony sukcesem
Zapis partinfo NIE POWIÓDŁ SIĘ
Naprawianie PT...
Naprawianie partinfo...
Kopia zapasowa partinfo NIE POWIODŁA SIĘ
Zapis MPT zakończony sukcesem
Zapis MPT NIE POWIÓDŁ SIĘ
Naprawianie MPT...
Naprawianie MBR...
Kopia zapasowa MPT NIE POWIODŁA SIĘ
Kopia zapasowa MBR NIE POWIODŁA SIĘ
Zapis zakończony sukcesem
Zapis nie powiódł się
Ponowne partycjonowanie MBR...
Dekompresja
Dekompresja...
Dekompresja OK
Dekompresja nie powiodła się
Zapisywanie
Wymazywanie...
Zapisywanie...
Nieprawidłowy plik
Puste
Weryfikacja
Zweryfikowano
Nie zweryfikowano
Uszkodzone
Sprawdzanie stopki AVB
Tylko wymazywanie
Wczytano plik
Aktualizowanie MBR...
Aktualizowanie GPT...
Odblokowanie OEM
Odblokowanie OEM nie powiodło się
Odblokowanie OEM zakończone sukcesem
Patchowanie
Dodaj plik
Lewy przycisk myszy
Pojedyncze kliknięcie + przytrzymanie : Przeciągnij obraz
Podwójne kliknięcie : Załaduj nowy obraz
Środkowe kółko przewijania
Przewijanie w górę : Powiększ (+ KLAWISZ SHIFT : Szybciej, + KLAWISZ CTRL : Wolniej)
Przewijanie w dół : Pomniejsz (+ KLAWISZ SHIFT : Szybciej, + KLAWISZ CTRL : Wolniej)
Prawy przycisk myszy
Obróć zgodnie wskazówkami zegara (+ KLAWISZ SHIFT : Obróć przeciwnie do wskazówek zegara)
Widok partycji HEX
Czy na pewno chcesz wyświetlić partycję w formacie HEX?
Idź do offsetu
Wprowadź offset
Maksimum
Hex
Dziesiętny
Ciąg tekstowy
Wartości Hex
Szukaj
Zamień na
Opcje
Kodowanie tekstu
Uwzględniaj wielkość liter
Pytaj przed zamianą
Kierunek wyszukiwania
Wszystko
Do przodu
Do tyłu
OK
Zamień wszystko
Anuluj
Znajdź
Nie znaleziono wartości
Nie znaleziono poprzedniego wystąpienia
Wzorzec nie może być pusty
Zamień
Ciągi muszą mieć tę samą długość
Niezgodność długości wzorca
Wzorzec nie może być pusty
Zamienić to wystąpienie?
Błąd zamiany
Cofnij
Limit schowka
Kliknij, aby pokazać lokalizację
Kopiuj
Kopiuj tekst
Wklej
Wypełnij zaznaczenie
Zaznacz wszystko
Znajdź
Zamień
Znajdź ponownie
Znajdź ponownie (od tyłu)
Idź do
Wypełnij zaznaczenie
Wypełnij wzór
Wprowadź poprawny wzór szesnastkowy
Wzór jest zbyt długi (maks. 32768 bajtów)
Wzór przekracza rozmiar zaznaczenia
Maksymalna dozwolona liczba bajtów dla tego zaznaczenia
Minimalny zakres musi mieścić się w przedziale od 0 do 255
Maksymalny zakres musi mieścić się w przedziale od 0 do 255
Wartość minimalna nie może być większa niż wartość maksymalna
Losowe bajty
Zakres (dziesiętny)
Błąd
Zaznaczenie jest zbyt duże, aby je skopiować
Maksymalny
Minimalny
Średni