कनेक्शन स्थापित करा
स्क्रीनशॉट घ्या
लॉग साफ करा
कार्य थांबवा
पत्ता
आकार
हस्तांतरण गती
अंदाजित उर्वरित वेळ
बॉक्स वॉलपेपर दर्शवा
डिव्हाइस माहिती
कनेक्ट करा
मुख्य
पार्टिशन्स
फ्लॅश मेमरी माहिती
उत्पादनाचे नाव
उत्पादक आयडी
एकूण रॉ डिव्हाइस क्षमता
लॉजिकल युनिट्सची संख्या
स्पेसिफिकेशन आवृत्ती
उत्पादन तारीख
LUN
पार्टिशनचे नाव
फाईलनाव
ब्लॉक पत्ता
आकार
प्रकार
स्थिती
Android पार्टिशन कार्ये
वाचा
लिहा
पुसून टाका
आलेख
जागा वाटप
UFS
कनेक्शन पॅरामीटर्स
चेतावणी: UFS 4.x VCC 2.90 च्या वर खराब होऊ शकते
सिग्नल बूस्टर (ISP)
हे केवळ UFS 4.x HS-LSS साठी आहे
B-मालिका A-मालिकेपेक्षा किंचित वेगवान आहे
RAW ऍक्सेस
वाचा
लिहा
पुसून टाका
लॉजिकल युनिट
आकार
राइट पॅडिंग बाइट
पुसण्याचे पर्याय
एकल LUN पुसून टाका
संपूर्ण डिव्हाइस पुसून टाका
सानुकूल पत्ता
सुरुवातीचा पत्ता
शेवटचा पत्ता
पत्त्याचा प्रकार
सेक्टर
बाइट
SCSI पर्याय
डिस्क्रिप्टर्स
डिव्हाइस
कॉन्फिगरेशन
आकार
युनिट
इंटरनेट
स्ट्रिंग
भूमिती
पॉवर
आरोग्य
FBO
FBO स्पेसिफिकेशन आवृत्ती
शिफारस केलेला LBA श्रेणी आकार
कमाल LBA श्रेणी आकार
किमान LBA श्रेणी आकार
LBA श्रेणींची कमाल संख्या
संरेखन आवश्यकता
विशेषता
फ्लॅग्ज
eMMC
कनेक्शन पॅरामीटर्स
ISP साठी, हळू CLOCK वापरा (6.5 Mhz इत्यादी)
कनेक्ट करा
थांबवा
RAW ऍक्सेस
वाचा
लिहा
पुसून टाका
पार्टिशन
आकार
पुसण्याचे पर्याय
पुसून टाका
डिस्कार्ड करा
सुरक्षितपणे पुसून टाका
ट्रिम करा
सुरक्षितपणे ट्रिम करा
स्वच्छ करा (सुरक्षित डेटा काढणे)
सानुकूल पत्ता
सुरुवात
शेवट
पत्त्याचा प्रकार
सेक्टर
बाइट
राइट पॅडिंग
बाइट
फर्मवेअर पुसणे वगळा
कनेक्शन कार्ये
eMMC स्थिती तपासा
eMMC आरोग्य अहवाल तपासा
RPMB पर्याय
काउंटर
सुरक्षित लेखन संरक्षण कॉन्फिगरेशन
सुरक्षित लेखन संरक्षण सक्षम करा
RPMB की वापरा
यादृच्छिक की तयार करा
RPMB की लिहा
RPMB की वाचा
RPMB की तपासा
पार्टिशन्स
eMMC वर लिहा
बदल रीसेट करा
फाईलमध्ये सेव्ह करा
फाईल उघडा
वर्धित क्षेत्र प्रारंभ
आरोग्य तपासणी
विक्रेता आरोग्य अहवाल
प्रोव्हिजनिंग
हार्डवेअर
बॉक्सचे स्वरूप
LCD थीम
LCD ब्राइटनेस
RGB ब्राइटनेस
RGB थीम
सेटिंग्ज वाचा
सेटिंग्ज सेव्ह करा
रंग निवडक
बूट लोगो
वॉलपेपर बदला
बॉक्स वैशिष्ट्ये
व्होल्टेज कॅलिब्रेट करा
मेमरी माहिती
USB रीस्टार्ट करा
बॉक्स फर्मवेअर लिहा
सक्रिय बझर सूचना
सिम्युलेशन मोड
कॅलिब्रेशन ट्रिम
बॉक्स माहिती
बॉक्स प्रकार
F64 सिरीयल नंबर
ब्लूटूथ LE MAC पत्ता
सक्रियकरण फाइल आवृत्ती
समर्थन लिंक
सॉफ्टवेअर
पार्टिशन टेबल फॉन्ट आकार
सॉफ्टवेअर लॉग फॉन्ट आकार
ध्वनी प्रभाव सक्षम करा
सूचना दर्शवा
UFS 4.x डिटेक्शनला प्राधान्य द्या
प्रगतीपट्टी टक्केवारी दर्शवा
पार्टिशन सूची ग्रिड दर्शवा
डिस्कवर लिहू नका (केवळ मेमरी चाचणीसाठी)
स्पीड गेज दर्शवा
Android माहिती वाचा
Android सुरक्षा पार्टिशन बॅकअप
UFS डीबग कनेक्शन दर्शवा
Android पार्टिशन विश्लेषक
RPMB माहिती वाचा
हळू वाचा/लिहा (खराब eMMC IC साठी)
UFS S.M.A.R.T. अहवाल वाचा
BLE कनेक्ट करा
व्हिज्युअल थीम्स
स्किन थीम
JEDEC लॉग मजकूर रंग
रंग सेट करा
WriteBooster बफर कॉन्फिगरेशन:
सुरक्षित बूटलोडरची पडताळणी करत आहे...
डिव्हाइस प्रकार:
UFS डिव्हाइस वर्ग:
UFS मास स्टोरेज उपवर्ग:
UFS डिव्हाइसद्वारे समर्थित प्रोटोकॉल:
बूट सक्षम करा:
शॉर्ट बूट सक्षम करा:
बूट क्रम आयडी:
सुरक्षितता LU साठी समर्थन:
स्पेसिफिकेशन आवृत्ती:
उत्पादन तारीख:
सुप्रसिद्ध लॉजिकल युनिट्सची संख्या:
अंशतः प्रारंभीकरणात डिस्क्रिप्टर ऍक्सेस सक्षम करा:
प्रारंभिक पॉवर मोड:
उच्च प्राधान्य LUN:
सुरक्षित काढण्याचा प्रकार:
पार्श्वभूमी ऑपरेशन्स समाप्ती विलंब:
प्रारंभिक सक्रिय ICC स्तर:
युनिट डिस्क्रिप्टर 0 बेस ऑफसेट:
युनिट डिस्क्रिप्टर कॉन्फिगरेशन पॅरामीटर लांबी:
UFS डिव्हाइसची RTT क्षमता:
RTC अपडेट:
UFS वैशिष्ट्ये समर्थन:
फील्ड फर्मवेअर अपडेट कालबाह्यता:
रांग खोली:
डिव्हाइस आवृत्ती:
सुरक्षित लेखन संरक्षण क्षेत्रांची संख्या:
PSA कमाल डेटा आकार:
PSA स्थिती कालबाह्यता:
WriteBooster वापरकर्ता जागा वापरतो:
WriteBooster बफर प्रकार:
सामायिक साठी WriteBooster बफर आकार
UM CPort कॉन्फिगरेशन:
युनिफाइड मेमरी किमान क्षेत्र आकार
HPB स्पेसिफिकेशन आवृत्ती:
HPB नियंत्रण मोड:
लॉजिकल युनिट्सची संख्या:
बूट कॉन्फिगरेशन लांबी:
लॉजिकल युनिट कॉन्फिगरेशन लांबी:
RPMB क्षेत्र सक्षम करा:
RPMB क्षेत्र 1 आकार:
RPMB क्षेत्र 2 आकार:
RPMB क्षेत्र 3 आकार:
लॉजिकल युनिट सक्षम करा:
बूट LUN आयडी:
लॉजिकल युनिट लेखन संरक्षण:
मेमरी प्रकार:
वाटप युनिट्सची संख्या:
डेटा विश्वसनीयता:
लॉजिकल ब्लॉक आकार:
प्रोव्हिजनिंग प्रकार:
संदर्भ क्षमता:
WriteBooster बफर आकार:
HPB कमाल क्षेत्रे:
HPB पिन केलेले क्षेत्र प्रारंभ ऑफसेट:
HPB पिन केलेले क्षेत्रे:
युनिट निर्देशांक:
लॉजिकल युनिट रांग खोली:
लॉजिकल युनिट रांग प्राधान्य:
डेटा प्रकार समर्थन:
लॉजिकल ब्लॉक संख्या:
पुसण्याचा ब्लॉक आकार:
उत्पादन स्थिती जागरूकता संवेदनशीलता:
RPMB क्षेत्र 0 आकार:
भौतिक मेमरी संसाधन संख्या:
मोठ्या युनिटची ग्रॅन्युलॅरिटी:
सक्रिय HPB क्षेत्रांची कमाल संख्या:
HPB पिन केलेल्या क्षेत्रांची संख्या:
लॉजिकल युनिट WriteBooster बफर आकार:
MIPI Unipro प्रकाशन आवृत्ती क्रमांक:
MIPI M-PHY प्रकाशन आवृत्ती क्रमांक:
उत्पादकाचे नाव:
उत्पादनाचे नाव:
OEM आयडी:
सिरीयल नंबर:
उत्पादन पुनरावृत्ती स्तर:
एकूण सेक्टर संख्या:
नेटिव्ह ब्लॉक आकार:
सेगमेंट आकार:
वाटप युनिट आकार:
किमान पत्ता योग्य ब्लॉक आकार:
इष्टतम वाचन ब्लॉक आकार:
इष्टतम लेखन ब्लॉक आकार:
कमाल डेटा-इन बफर आकार:
कमाल डेटा-आउट बफर आकार:
फेज कोलॅप्समधील कमाल डेटा आकार:
आउट-ऑफ-ऑर्डर डेटा ट्रान्सफरसाठी समर्थन:
समर्थित लॉजिकल युनिट्सची कमाल संख्या:
RPMB फ्रेम्सची कमाल संख्या:
डायनॅमिक क्षमता संसाधन धोरण:
समर्थित कमाल उपलब्ध संदर्भ:
सिस्टम डेटा टॅग युनिट आकार:
सिस्टम डेटा टॅग संसाधन आकार:
समर्थित सुरक्षित काढण्याचे प्रकार:
समर्थित मेमरी प्रकार:
समर्थित मेमरी प्रकारांची संख्या:
वर्धित मेमरी प्रकार 1:
वर्धित मेमरी प्रकार 1 कमाल वाटप युनिट्स:
वर्धित मेमरी प्रकार 1 क्षमता समायोजन घटक:
सिस्टम कोड मेमरी कमाल वाटप युनिट्स:
सिस्टम कोड मेमरी क्षमता समायोजन घटक:
अस्थिर मेमरी कमाल वाटप युनिट्स:
अस्थिर मेमरी क्षमता समायोजन घटक:
वर्धित मेमरी प्रकार 1 कमाल वाटप युनिट्स:
वर्धित मेमरी प्रकार 2 कमाल वाटप युनिट्स:
वर्धित मेमरी प्रकार 2 क्षमता समायोजन घटक:
वर्धित मेमरी प्रकार 3 कमाल वाटप युनिट्स:
वर्धित मेमरी प्रकार 3 क्षमता समायोजन घटक:
वर्धित मेमरी प्रकार 4 कमाल वाटप युनिट्स:
वर्धित मेमरी प्रकार 4 क्षमता समायोजन घटक:
इष्टतम लॉजिकल ब्लॉक आकार:
UFS डिव्हाइस कमाल WriteBooster बफर आकार:
UFS डिव्हाइस कमाल WriteBooster बफर संख्या:
WriteBooster क्षमता समायोजन घटक:
WriteBooster वापरकर्ता जागा वापर मोड:
कमाल झोन केलेले लॉजिकल युनिट्स:
झोन केलेले लॉजिकल युनिट किमान पुसण्याचे बाइट्स:
झोन केलेले लॉजिकल युनिट आकार:
HPB क्षेत्र आकार:
HPB कमाल LU संख्या:
HPB उप-क्षेत्र आकार:
HPB कमाल सक्रिय क्षेत्रे:
कमाल VCC करंट:
कमाल VCCQ करंट:
कमाल VCCQ2 करंट:
आयुष्य समाप्तीपूर्वीची माहिती:
विक्रेता पद्धत A द्वारे आयुष्य:
विक्रेता पद्धत B द्वारे आयुष्य:
एकूण रिफ्रेश संख्या:
रिफ्रेश प्रगती:
विक्रेता मालकीचा आरोग्य अहवाल:
डिव्हाइस प्रारंभीकरण:
कायमस्वरूपी लेखन संरक्षण:
पॉवर ऑन लेखन संरक्षण:
पार्श्वभूमी ऑपरेशन्स:
पर्ज ऑपरेशन:
पर्ज त्रुटी स्थिती:
आउट ऑफ ऑर्डर डेटा वैशिष्ट्य:
डिव्हाइस आयुष्य मोड:
पर्ज सक्षम करा:
रिफ्रेश सक्षम करा:
भौतिक संसाधन काढणे:
रिअल टाइम घड्याळ:
UM प्रारंभीकरण:
फील्ड फर्मवेअर अपडेट ऑपरेशन:
UM सस्पेंड कमांड:
UM सस्पेंड स्थिती:
WriteBooster वैशिष्ट्य:
WriteBooster फ्लश ऑपरेशन:
हायबरनेट दरम्यान WriteBooster फ्लश:
होस्ट परफॉर्मन्स बूस्टर रीसेट:
होस्ट परफॉर्मन्स बूस्टर सक्षम करा:
बूट LUN:
सध्याचा पॉवर मोड:
सक्रिय ICC स्तर:
पॉवर ऑन रीसेट डिव्हाइस स्थिती:
पार्श्वभूमी ऑपरेशन स्थिती:
पर्ज ऑपरेशन स्थिती:
कमाल डेटा इन आकार:
कमाल डेटा आउट आकार:
आउट ऑफ ऑर्डर डेटा ट्रान्सफर वैशिष्ट्य:
आवश्यक डायनॅमिक क्षमता:
संदर्भ घड्याळ वारंवारता मूल्य:
कॉन्फिगरेशन डिस्क्रिप्टर लॉक:
अपवाद इव्हेंट नियंत्रण:
अपवाद इव्हेंट स्थिती:
युनिफाइड मेमरी क्षेत्र आकार:
UM कमाल UMPIU विनंत्या:
कमाल HPB कमांड डेटा आकार:
टाइम बेसलाइनपासून गेलेले सेकंद:
संदर्भ कॉन्फिगरेशन:
योग्यरित्या प्रोग्राम केलेले ब्लॉक्स:
डिव्हाइस FFU स्थिती:
उत्पादन स्थिती जागरूकता स्थिती:
उत्पादन स्थिती जागरूकता डेटा आकार:
संदर्भ घड्याळ गेटिंग प्रतीक्षा वेळ:
अंदाजे पॅकेज केस पृष्ठभाग तापमान:
उच्च तापमान सीमा:
कमी तापमान सीमा:
थ्रॉटलिंग स्थिती:
WriteBooster बफर फ्लश स्थिती:
उपलब्ध WriteBooster बफर आकार:
WriteBooster बफर आयुष्य:
सध्याचा WriteBooster बफर आकार:
EXT_IID स्थिती:
होस्ट हिंट कॅशे आकार:
रिफ्रेश ऑपरेशन स्थिती:
रिफ्रेश वारंवारता:
रिफ्रेश ऑपरेशन युनिट:
रिफ्रेश पद्धत:
1 जानेवारी 1970 (UTC) पासूनचा टाइमस्टॅम्प:
FBO ऑपरेशन नियंत्रण:
FBO ऑप्टिमायझेशन स्तर:
FBO सध्याची स्थिती:
F64 सिरीयल नंबर:
ब्लूटूथ LE MAC पत्ता:
बॉक्स प्रकार:
डीबग स्तर:
सक्रियकरण फाइल आवृत्ती:
टाइमस्टॅम्प:
कनेक्ट करा
येथे क्लिक करा
डिस्कनेक्ट करा
बॉक्स वॉलपेपर लपवा
बॉक्स वॉलपेपर दर्शवा
BLE कनेक्ट केले
चुकीचा पिन
SD कार्ड
eMMC
UFS
डिव्हाइस शोधत आहे...
eMMC वर लिहा
पार्टिशन्स आधीच कॉन्फिगर केले आहेत
केवळ वाचा/सेट करा
एकदा वाचा/लिहा
वाचा / पॉवर ऑन रीसेट
वाचा / अस्थिर
केवळ लिहा / अस्थिर
वाचा
वाचा / पर्सिस्टंट
केवळ वाचा
साफ करा
सेट करा
भाषा
साधने
साधने
निदान साधने
सामान्य सेटिंग्ज
ऑनलाइन समर्थन
पूर्ण वापरकर्ता क्षेत्राचे लॉजिकल पुसणे
कनेक्शन कार्ये
बूट पार्टिशन
वापरकर्ता क्षेत्र पार्टिशन
सामान्य उद्देश पार्टिशन
मजकूर कॉपी केला
पुढील पृष्ठ
मागील पृष्ठ
ऍम्प्लिट्यूड समायोजित करा
सक्षम करा
सिग्नल ऍम्प्लिट्यूड
उलटा करा
यासाठी वापरा
केवळ यासाठी वापरा
मेमरी ऍक्सेस
स्लेव्ह पत्ता
नोंदणी करा
शोधलेले स्लेव्ह
SDATA आणि SCLK स्वॅप करा
स्कॅन केल्यानंतर VIO पॉवर डाउन करा
SDA आणि SCL स्वॅप करा
स्कॅन केल्यानंतर VDD पॉवर डाउन करा
स्कॅनिंग सुरू करा
पिनआउट दर्शवा
निवडलेले मूल्य बनवेल

तुम्हाला पुढे जायचे आहे याची खात्री आहे का?
मूल्य आवश्यक
कृपया हेक्साडेसिमल मूल्य प्रविष्ट करा
मूल्य लिहिण्यासाठी येथे क्लिक करा
FBO स्पेसिफिकेशन आवृत्ती:
शिफारस केलेला LBA श्रेणी आकार:
कमाल LBA श्रेणी आकार:
किमान LBA श्रेणी आकार:
LBA श्रेणींची कमाल संख्या:
संरेखन आवश्यकता:
मूल्य बदलण्यासाठी येथे क्लिक करा
मूल्य वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
IC ला सुरक्षितपणे पॉवर डाउन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
डिव्हाइस UFS-PowerDown मोडमध्ये गेले आहे
डिव्हाइस EMMC_POWER_OFF मोडमध्ये गेले आहे
तुम्ही आता ते सॉकेटमधून सुरक्षितपणे काढू शकता
RPMB लेखन तपासा
RPMB पर्ज करा
RPMB पर्याय
एंट्री
सुरक्षित लेखन संरक्षण कॉन्फिगरेशन
लॉजिकल ब्लॉक पत्ता
लॉजिकल ब्लॉक्सची संख्या
लेखन संरक्षण प्रकार
बूट कॉन्फिगरेशन
बूट पार्टिशन
बूट बस रुंदी
बूट मोड
बूट पोचपावती
बूटनंतर बस रुंदी रीसेट करा
कायमस्वरूपी बूट कॉन्फिगरेशन संरक्षण
लेखन संरक्षण कॉन्फिगरेशन
बूट क्षेत्र 1 WP स्थिती
बूट क्षेत्र 2 WP स्थिती
तात्पुरते लेखन संरक्षण
कायमस्वरूपी लेखन संरक्षण
सुरक्षित WP समर्थन
सुरक्षित WP स्थिती
वेगवान RPMB वाचन
लेखन विश्वसनीयता सेटिंग्ज
RPMB रीसेट करा
प्रगत कार्ये
काउंटर रीसेट करा
CSD अनलॉक करा
पूर्ण फॅक्टरी रीसेट
रीसेट सिग्नल
डायनॅमिक क्षमता व्यवस्थापन
सुरक्षित बॅड ब्लॉक व्यवस्थापन
आवश्यक डायनॅमिक क्षमता स्थिती
फॅक्टरी रीसेट
सानुकूल WP क्षेत्र
डायनॅमिक क्षमता व्यवस्थापित करा
eMMC WP-ग्रुप्स स्कॅन करा
लेखन संरक्षण काढा
स्वयंचलित रीकनेक्शन लूप
विभेदक व्होल्टेज स्विंग समायोजित करते
S.M.A.R.T. माहिती वाचा
लेखन संरक्षण माहिती
B_PWR_WP_EN
अनचेक केलेले: बूट क्षेत्र पॉवर-ऑन लेखन संरक्षित नाही.
चेक केलेले: बूट क्षेत्रासाठी पॉवर-ऑन कालावधी लेखन संरक्षण सक्षम करा. B_PWR_WP_DIS (बिट 6) सेट असल्यास हा बिट शून्य असणे आवश्यक आहे. वाचल्यावर, हा बिट केवळ बूट क्षेत्रासाठी पॉवर-ऑन संरक्षण विशेषतः सेट केले आहे की नाही हे दर्शवितो. पॉवर-ऑन संरक्षण कसे लागू केले गेले आहे हे बिट 7 आणि 1 च्या सेटिंगवर अवलंबून आहे. बूट क्षेत्र संरक्षण सत्यापित करण्यासाठी BOOT_WP_STATUS[174] वाचा.
B_PWR_WP_SEC_SEL
अनचेक केलेले: B_SEC_WP_SEL (बिट 7) सेट असल्यास B_PWR_WP_EN (बिट 0) केवळ बूट क्षेत्राला लागू होतो.
चेक केलेले: B_SEC_WP_SEL (बिट 7) सेट असल्यास B_PWR_WP_EN (बिट 0) केवळ बूट क्षेत्राला लागू होतो.
B_PERM_WP_EN
अनचेक केलेले: बूट क्षेत्र कायमस्वरूपी लेखन संरक्षित नाही.
चेक केलेले: बूट क्षेत्र कायमस्वरूपी लेखन संरक्षित आहे. B_PERM_WP_DIS सेट असल्यास हा बिट शून्य असणे आवश्यक आहे. वाचल्यावर, हा बिट केवळ बूट क्षेत्रासाठी कायमस्वरूपी संरक्षण विशेषतः सेट केले आहे की नाही हे दर्शवितो. कायमस्वरूपी संरक्षण कसे लागू केले गेले आहे हे बिट 7 आणि 3 च्या सेटिंगवर अवलंबून आहे. बूट क्षेत्र संरक्षण सत्यापित करण्यासाठी BOOT_WP_STATUS[174] वाचा. CSD[13] वापरून संपूर्ण डिव्हाइस कायमस्वरूपी संरक्षित असल्यास हा बिट शून्य असू शकतो.
B_PERM_WP_SEC_SEL
अनचेक केलेले: B_SEC_WP_SEL (बिट 7) सेट असल्यास B_PERM_WP_EN (बिट 2) केवळ बूट क्षेत्राला लागू होतो.
चेक केलेले: B_SEC_WP_SEL (बिट 7) सेट असल्यास B_PERM_WP_EN (बिट 2) केवळ बूट क्षेत्राला लागू होतो.
B_PERM_WP_DIS
अनचेक केलेले: मास्टरला B_PERM_WP_EN (बिट 2) सेट करण्याची परवानगी आहे.
चेक केलेले: B_PERM_WP_EN (बिट 2) चा वापर कायमस्वरूपी अक्षम करा. B_PERM_WP_EN सेट असल्यास हा बिट शून्य असणे आवश्यक आहे. या बिटचा CSD[13] च्या सेटिंगवर कोणताही परिणाम होत नाही.
B_PWR_WP_DIS
अनचेक केलेले: मास्टरला B_PWR_WP_EN (बिट 0) सेट करण्याची परवानगी आहे.
चेक केलेले: B_PWR_WP_EN (बिट 0) चा वापर अक्षम करा. PWR_WP_EN सेट असल्यास हा बिट शून्य असणे आवश्यक आहे.
B_SEC_WP_SEL
अनचेक केलेले: B_PERM_WP_EN (बिट 2) आणि B_PWR_WP_EN (बिट 0) दोन्ही बूट पार्टिशनला लागू होतात आणि B_PERM_WP_SEC_SEL (बिट 3) आणि B_PWR_WP_SEC_SEL (बिट 1) यांचा कोणताही परिणाम होत नाही.
चेक केलेले: B_PERM_WP_EN (बिट 2) आणि B_PWR_WP_EN (बिट 0) केवळ B_PERM_WP_SEC_SEL (बिट 3) आणि B_PWR_WP_SEC_SEL (बिट 1) द्वारे निवडलेल्या बूट पार्टिशनला लागू होतात.
टीप: एकदा डिव्हाइस बूट पार्टिशनवर स्वतंत्रपणे संरक्षण सक्षम करण्यासाठी सेट केले गेले की, पॉवर सायकलसाठी हे पूर्ववत केले जाऊ शकत नाही. हा बिट कायमस्वरूपी संरक्षित आणि पॉवर-ऑन संरक्षित बूट पार्टिशनच्या मिश्रणास सक्षम करतो.
US_PWR_WP_EN
अनचेक केलेले: CMD28 जारी केल्यावर पॉवर-ऑन लेखन संरक्षण लागू होत नाही.
चेक केलेले: CMD28 द्वारे दर्शविलेल्या संरक्षण गटाला पॉवर-ऑन कालावधी संरक्षण लागू करा. US_PWR_WP_DIS सेट असल्यास हा बिट सेट केला जाऊ शकत नाही. US_PERM_WP_EN सेट असल्यास या बिटचा कोणताही परिणाम होत नाही.
US_PERM_WP_EN
अनचेक केलेले: CMD28 जारी केल्यावर कायमस्वरूपी लेखन संरक्षण लागू होत नाही.
चेक केलेले: CMD28 द्वारे दर्शविलेल्या संरक्षण गटाला कायमस्वरूपी लेखन संरक्षण लागू करा. US_PERM_WP_DIS सेट असल्यास हा बिट सेट केला जाऊ शकत नाही.
US_PWR_WP_DIS
अनचेक केलेले: पॉवर-ऑन लेखन संरक्षण लेखन संरक्षण गटांना लागू केले जाऊ शकते.
चेक केलेले: हा बिट सेट केल्याच्या क्षणापासून पॉवर काढून टाकल्या जाईपर्यंत किंवा हार्डवेअर रीसेट होईपर्यंत वापरकर्ता क्षेत्रातील सर्व पार्टिशनमधील लेखन संरक्षण गटांसाठी पॉवर-ऑन कालावधी लेखन संरक्षणाचा वापर अक्षम करा. हा बिट सेट केल्याने आधीच संरक्षित असलेल्या क्षेत्रांवर परिणाम होत नाही.
US_PERM_WP_DIS
अनचेक केलेले: कायमस्वरूपी लेखन संरक्षण लेखन संरक्षण गटांना लागू केले जाऊ शकते.
चेक केलेले: हा बिट सेट केल्याच्या क्षणापासून पुढे वापरकर्ता क्षेत्रातील सर्व पार्टिशनमधील लेखन संरक्षण गटांसाठी कायमस्वरूपी लेखन संरक्षणाचा वापर कायमस्वरूपी अक्षम करा. हा बिट सेट केल्याने आधीच संरक्षित असलेल्या क्षेत्रांवर परिणाम होत नाही.
CD_PERM_WP_DIS
अनचेक केलेले: होस्टला PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) सेट करण्याची परवानगी आहे.
चेक केलेले: PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) चा वापर अक्षम करा.
PERM_PSWD_DIS
अनचेक केलेले: पासवर्ड संरक्षण वैशिष्ट्ये सक्षम आहेत.
चेक केलेले: पासवर्ड संरक्षण वैशिष्ट्ये (ERASE (जबरदस्तीने पुसणे), LOCK, UNLOCK, CLR_PWD, SET_PWD) कायमस्वरूपी अक्षम आहेत.
वापरा
PERM_WRITE_PROTECT आणि TMP_WRITE_PROTECT मूल्ये सुधारित करण्यासाठी
exFAT म्हणून स्वरूपित करा
विद्यमान फाईल ओव्हरराईट करायची का?
ऑपरेशन रद्द केले...
RAW फ्लॅश डंप फाईल सेव्ह करा
आउटपुट डिरेक्टरी निवडा
RAW नोंदणी डंप फाईल सेव्ह करा
बिटमॅप फाईल उघडा
फ्लॅश फाईल निवडा
RAW फ्लॅश डंप फाईल लिहा
EXT_CSD फाईल लिहा
बायनरी FFU फाईल निवडा
दुरुस्ती
eMMC पूर्ण फॅक्टरी रीसेट करायचे का?
तरीही पुढे जायचे का?
हे DATA, BOOT, RPMB आणि इतर सर्व सेटिंग्ज पुसून टाकेल.
तुम्हाला पुसायचे आहे याची खात्री आहे का?
तुम्हाला लिहायचे आहे याची खात्री आहे का?
लिहिण्यापूर्वी पार्टिशन पुसायचे का?
सुपर पार्टिशन माहिती वाचा
वापरकर्ता डेटा लिहायचा का?
तुम्हाला पुसायचे आहे याची खात्री आहे का
तुम्हाला स्वरूपित करायचे आहे का
तुम्हाला संपूर्ण डिव्हाइस पुसायचे आहे याची खात्री आहे का?
CSD अनलॉक/रीसेट करायचे का?
सर्व eMMC / eMCP हे वैशिष्ट्य समर्थित करत नाहीत.
USER क्षेत्र आणि GPPx लेखन संरक्षण काढायचे का?
CID नोंदणी लिहायची का?
सुरक्षित WP कॉन्फिगरेशन लिहायचे का?
यशस्वी लेखनामुळे RPMB काउंटरमध्ये 2 जोडले जातील.
तुम्हाला खात्री आहे का ???
RPMB की लिहायची का?
यशस्वी लेखनामुळे RPMB काउंटरमध्ये 1 जोडले जाईल.
RPMB लेखन तपासायचे का?
इतर पार्टिशनसाठी XML लोड करायचे का?
शोधा...
पार्टिशन शोधा
पुढील शोधा
जुना बॅकअप लोड करा
आणखी जुने बॅकअप आढळले नाहीत!
नवीन बॅकअप लोड करा
आणखी नवीन बॅकअप आढळले नाहीत!
मधून कॉन्फिगरेशन लोड केले
टाइम स्टॅम्प
कॉन्फिगर करा
GPT त्रुटी आढळल्यास दुरुस्त करायच्या का?
फाईल्स अनपॅक करा
पॅक केलेल्या फाईल्स निवडा
चेकसम आणि हॅश सत्यापित करायचे का?
देश / प्रदाता प्रकार कोड निवडा
FRP अनलॉक
FRP पार्टिशन स्वरूपित करायचे का?
वापरकर्ता डेटा पुसून टाका
वापरकर्ता डेटा पुसायचा का?
तुम्हाला 100% खात्री आहे का?
वापरकर्ता डेटा कायमचा नष्ट होईल.
तुम्हाला पुढे जायचे आहे याची खात्री आहे का?
डिव्हाइस फॅक्टरी स्वरूपित करायचे का?
डिव्हाइस फॅक्टरी स्वरूपित करा
ब्लँक चेक
फाईल डीकंप्रेस करत आहे
कृपया थांबा...
Android माहिती वाचत आहे
मी समजतो की मी ही वैशिष्ट्ये केवळ वापरू शकेन
माझ्या मालकीच्या डिव्हाइसेसवर प्रायोगिक हेतूंसाठी.

खाते काढा
तुम्ही पुष्टी करता का की हे तुमचे डिव्हाइस आहे?
फाईल अनपॅक करत आहे
चेकसम सत्यापित करत आहे
UFS प्रोव्हिजनिंग लागू करण्यासाठी लिहा बटणावर क्लिक करा
फॅक्टरी प्रोव्हिजन
चेतावणी:
UFS प्रोव्हिजन सेटिंग्जमधील बदलांमुळे UFS आयसीमधील सर्व डेटा पुसून टाकला जाईल.
पुढे जाण्यापूर्वी तुम्ही सर्व महत्त्वाच्या पार्टिशनचा बॅकअप घेतला असल्याची खात्री करा.
सध्याचे UFS प्रोव्हिजन येथे सेव्ह केले आहे:
पर्सिस्टंट विशेषता लागू करत आहे:
F64 बॉक्स नोंदणी करा
कृपया सर्व आवश्यक माहिती प्रविष्ट करा
आवश्यक आहे
सारखे नाही
पहिले नाव
आडनाव
ईमेल पत्ता
देश
मोबाईल नंबर
संदेश सेवा
वापरकर्ता नाव
OTP सत्यापन पद्धत
मोबाईल नंबरद्वारे
ईमेल पत्त्याद्वारे
संदेश सेवेद्वारे
खाते पासवर्ड तयार करा
पासवर्ड सत्यापित करा
वापरकर्ता माहिती
F64 बॉक्स ऑनलाइन नोंदणी
सादर करा
टाइमर संपण्यापूर्वी कृपया OTP प्रविष्ट करा
येथे पाठवले
OTP सादर करा
नवीन OTP विनंती करा
ऑनलाइन नोंदणी कार्य
वापरकर्ता माहिती सादर केली
OTP विनंती करत आहे...
OTP सत्यापित करत आहे...
बॉक्स यशस्वीरित्या नोंदणीकृत झाला!
बॉक्स नोंदणी अयशस्वी झाली!
सर्व्हर त्रुटी
पार्टिशन विशेषता वर्धित
डिव्हाइसचा SoC प्रकार निवडा
MTK प्रीलोडर उघडा
प्रीलोडर समर्थित eMMC / UFS तपासा
अद्याप समर्थित नाही
इतर SIN फाईल्स देखील अनपॅक करायच्या का?
कॉन्फिगरेशन निवडा
वापरलेली मेमरी
RFFE स्कॅनिंग प्रगतीपथावर आहे...
I2C स्कॅनिंग प्रगतीपथावर आहे...
I3C स्कॅनिंग प्रगतीपथावर आहे...
SPI स्कॅनिंग प्रगतीपथावर आहे...
UART स्कॅनिंग प्रगतीपथावर आहे...
रद्द करण्यासाठी थांबा वर क्लिक करा
सामान्य सेटअप
तुम्हाला USB रीस्टार्ट करायचे आहे याची खात्री आहे का?
सर्व चालू कार्ये रद्द केली जातील.
USB रीस्टार्टसह पुढे जायचे का?
तुम्हाला खात्री आहे का की तुम्हाला
सध्याचे कार्य थांबवायचे आहे?
कृपया निवडा
CSD नोंदणी लिहायची का?
त्रुटी
कायमस्वरूपी लेखन संरक्षण
संपूर्ण
तुम्हाला 100% खात्री असल्यास, होय 3 वेळा क्लिक करा...
याला उत्तर द्या
RPMB डेटा लिहायचा का?
हे RPMB डेटा लेखन जोडेल
लेखन काउंटरमध्ये
OTP आयटम समाविष्ट करायचे का?
लेखन संरक्षण आयटम समाविष्ट करायचे का?
पार्टिशन सेटिंग्ज आयटम समाविष्ट करायचे का?
शोध सुरू करताना त्रुटी
फर्मवेअर अपडेट कायमस्वरूपी अक्षम करायचे का?
तुम्हाला सेट करायचे आहे याची खात्री आहे का
कायमस्वरूपी लेखन संरक्षण?
तुम्हाला बाहेर पडायचे आहे याची खात्री आहे का?
एक सक्रिय कार्य चालू आहे! तरीही बाहेर पडायचे का?
RPMB की तपासायची का?
RPMB लेखन तपासायचे का?
यशस्वी चाचणीमुळे काउंटरमध्ये 1 जोडले जाईल.
कायमस्वरूपी लॉक
कॉन्फिगरेशन डिस्क्रिप्टर?
थीम लागू करण्यासाठी अनुप्रयोग रीस्टार्ट करायचा का?
eMMC सुरक्षितपणे डिस्कनेक्ट करायचे का?
पार्टिशन सेटिंग्ज अंतिम करायच्या का?
ही प्रक्रिया वन टाइम प्रोग्रामेबल (OTP) आहे
तुम्हाला बदल लागू करायचे आहेत याची खात्री आहे का?
निवडलेले काही पर्याय OTP असू शकतात
तुम्हाला कायमस्वरूपी बदल अक्षम करायचे आहे याची खात्री आहे का
बूट मोडशी संबंधित बूट कॉन्फिगरेशन नोंदणी बिट्सचे?
RPMB डेटा आणि की रीसेट करायची का?
RPMB की वाचायची का?
eMMC प्रोव्हिजनिंग फॅक्टरी रीसेट करायचे का?
हे सर्व डेटा पुसून टाकेल
आणि EXT_CSD सेटिंग्ज देखील रीसेट करेल.
RPMB काउंटर रीसेट करायचा का?
सोडा
USER पार्टिशनमधून बाइट्स?
मूळ
समायोजित
ही प्रक्रिया USER पार्टिशन लहान करेल
सॉकेट माहिती
सॉकेट प्रकार
सिरीयल नंबर
उत्पादन तारीख
सक्रिय केलेली वैशिष्ट्ये
बॉक्स व्होल्टेज दर्शवा
UFS विभेदक व्होल्टेज स्विंग
मी EULA वाचले आहे
मी EULA ला सहमत आहे
समर्थन
सोशल मीडिया
वापरकर्ता मॅन्युअल
ऑनलाइन दुकान
वैशिष्ट्यीकृत ऍक्सेसरीज
सक्रियकरणे
सक्षम करा
MoviNand FFU साठी CTRL की दाबून ठेवा
हे RPMB वगळता सर्व डेटा पुसून टाकेल
पार्टिशन कॉन्फिगरेशन अनलॉक करा
पार्टिशन बदलल्याने सर्व डेटा पुसून टाकला जाईल (RPMB वगळता)!
पार्टिशन कॉन्फिगरेशन लॉक केलेले आहे
NTAG® माहिती
प्रोग्रामिंग तारीख
वापरकर्ता मेमरी
लॉक स्थिती
लाल
हिरवा
निळा
निवड उलटा करा
अक्षम करा
बॅकअप फाईल निवडा
बफर आकार गुणक
अनपॅक केलेल्या फाईल्स ओव्हरराईट करायच्या का?
डिव्हाइस अपवाद स्तर:
HID ऑपरेशन्स:
HID उपलब्ध आकार:
HID आकार:
HID प्रगती गुणोत्तर:
HID स्थिती:
WriteBooster बफर आकार बदल हिंट माहिती:
WriteBooster बफर आकार बदल सक्षम करा:
WriteBooster आकार बदल ऑपरेशन स्थिती:
WriteBooster बफर आंशिक फ्लश मोड:
WriteBooster कमाल आंशिक फ्लश FIFO आकार:
WriteBooster सध्याचा आंशिक फ्लश FIFO आकार:
WriteBooster सध्याचा पिन केलेला बफर वाटप आकार:
WriteBooster उपलब्ध पिन केलेला बफर आकार:
WriteBooster एकत्रित लिहिलेला आकार:
WriteBooster आंशिक फ्लश पिन केलेला बफर आकार:
WriteBooster आंशिक फ्लश किमान पिन न केलेला आकार:
पिन केलेल्या डेटाचे अनपिन सक्षम करा:
क्षमता समायोजन घटक प्रतिनिधित्व स्वरूप:
मागील CID पुनर्संचयित करा
लेखन संरक्षण गट काढा
आणि शक्यतो सर्व डेटा पुसून टाका?
तुम्ही आधीच महत्त्वाचा डेटा बॅकअप घेतला आहे का?
तुम्ही तुमच्या सर्व डेटाला निरोप देण्यासाठी तयार आहात का?
लेखन संरक्षण स्थिती तपासण्यासाठी UFS पुन्हा स्कॅन करा
त्रुटी: प्रथम bConfigDescrLock (OTP) अनलॉक करा
हे वैशिष्ट्य या eMMC द्वारे समर्थित नाही
कार्य डिरेक्टरी फोल्डरवर सेट केली आहे
0xFF ने पार्टिशन पुसण्यासाठी होय क्लिक करा (नवीन पद्धत)
0x00 ने पार्टिशन पुसण्यासाठी नाही क्लिक करा (जुनी पद्धत)
RPMB काउंटर सेट करा
तुमच्याकडे आधीच पूर्ण RPMB डेटा बॅकअप आहे का?
इच्छित काउंटर मूल्य प्रविष्ट करा
RPMB बायनरी बॅकअप फाईल निवडा
RPMB डेटा रिक्त आहे!
इतर पार्टिशनसाठी GPT लोड करायचे का?
बूट स्लॉट बदलायचे का?
बूट A किंवा B निवडा
योग्य प्रक्रिया निवडा
Android 14 आणि 15 साठी नवीन सुरक्षा
FRP नवीन सुरक्षा (2024, 2025)
FRP जुनी सुरक्षा
पार्टिशन कॉन्फिगरेशन
संदर्भ घड्याळ
कॉन्फिगरेशन डिस्क्रिप्टर (OTP)
RPMB वाचन आकार निवडा
सर्व LUNs पुसून टाका
(हळू UFS दुरुस्त करा)
हे RPMB किंवा लेखन संरक्षित क्षेत्रे पुसणार नाही
सर्व पार्टिशन्स पुसून टाका
OEM अनलॉक
OEM अनलॉक सक्षम सेट करायचे का?
लिहिण्यापूर्वी पुसून टाका
बॅकअप
वापरकर्ता डेटा वगळा
स्लॉट A आणि B वर लिहा
सानुकूल वॉटरमार्क प्रविष्ट करा
हळू वाचा/लिहा (खराब UFS IC साठी)
डेटा पार्टिशनचा आकार बदलायचा का?
पार्टिशन स्वरूपित करा
स्वरूपित करण्यासाठी पार्टिशन्स निवडा
सर्व डेटा निघून जाईल
Android स्लॉट A सेट करा
eMMC स्पार्स फाईल भरणे वगळा
पार्टिशन माहिती
पार्टिशन प्रकार GUID
युनिक पार्टिशन GUID
पार्टिशनचे नाव
पहिला LBA
शेवटचा LBA
फ्लॅग्ज
बदल लागू करा
पार्टिशन हटवा
BIN ला SPARSE मध्ये रूपांतरित करा
SPARSE ला BIN मध्ये रूपांतरित करा
रिकामी जागा ट्रिम करा
अनेक स्पार्स फाईल्स निवडा
फाईल स्पार्स करत आहे
फाईल अनस्पार्स करत आहे
बायनरी फाईल्स निवडा
स्पार्स फाईल्स निवडा
प्राधान्य
उरलेले प्रयत्न
यशस्वी
केवळ वाचा
शॅडो कॉपी
लपलेले
ड्राइव्ह अक्षर नाही
प्राथमिक कनेक्शन कार्ये
पोस्ट कनेक्शन कार्ये
स्वयंचलित FRP काढणे
MTK बूट स्थिती वाचा
MOTO बूट स्थिती वाचा
फाईल लोडिंग पर्याय:
GPT पार्टिशन्स
एकल RAW प्रतिमा
KG माहिती तपासा
KG माहिती अपडेट करा
KG स्थिती
KG RPMB आवृत्ती
पुसण्याची स्थिती माहिती
लॉक स्क्रीन माहिती पुसून टाका
सर्व्हर लॉग पुसून टाका
मेटाडेटा पुसून टाका
सुरक्षित डेटा पुसून टाका
सुरक्षित टोकन पुसून टाका
प्रमाणपत्र पुसून टाका
KG स्थिती बदलणे बहुतेक देशांमध्ये बेकायदेशीर आहे
RAM प्रशिक्षण रीसेट करा
RAM प्रशिक्षण रीसेट करायचे का?
RPMB डेटा पुसून टाका
हे सर्व LUNs आणि RPMB डेटा पुसून टाकेल
फाइल साधने
स्क्रिप्ट
स्क्रिप्टिंग साधन
स्क्रिप्ट चालवा
WriteBooster वापरायचे?
F64 बॉक्स पुन्हा कनेक्ट करा
कृपया फक्त 1 F64 बॉक्स कनेक्ट करा!
F64 बॉक्सची वाट पाहत आहे...
बॉक्स आढळला...
स्क्रिप्ट लॉक करा
F64 बॉक्स सिरीयल नंबरवर स्क्रिप्ट लॉक करा
एक F64 स्क्रिप्ट फाइल निवडा
मोठा UFS ट्रान्सफर स्पीड दाखवा
नोंदींमधून (Logs) माहिती लपवा
Android Verified Boot तपासायचे का?
डेटा ब्लॉक्स हॅश करत आहे
फर्मवेअर अनपॅकिंग टूल्स
डेव्हलपर टूल्स
हॅश अपडेट करा
Android पार्टिशनवर स्वाक्षरी करा
एक Android पार्टिशन इमेज निवडा
हे बॅकअप न घेता HASHES अपडेट करेल.
हे बॅकअप न घेता PRIVATE Key अपडेट करेल.
एक Android पार्टिशन इमेज निवडा
प्रायव्हेट की अपडेट करत आहे
एक PEM की फाइल निवडा
मला समजले आहे की ही साधने फक्त डेव्हलपर्ससाठी आहेत.
Android डेव्हलपर
हे बूट फाइल्स अनपॅक आणि डिकंप्रेस करेल.
एक Android बूट फाइल निवडा
Android बूट अनपॅक करा
एक कर्नल फाइल निवडा
फाइल कॉम्प्रेस करत आहे
Android बूट पॅक करा
हे फाइल्स पॅक आणि ओव्हरराईट करेल.
काय तुम्ही नक्की या पार्टीशनला हलवू इच्छिता?
यामुळे वापरकर्त्याचा डेटा पुसला जाईल
पार्टीशन हलवा
रिकामी जागा
पुसून टाकत आहे
एकाधिक फाइल्स लोड केल्या
फाइल लोड झाली
पुसणे यशस्वी
सेक्टर ओव्हरफ्लो
पुसणे अयशस्वी
पुसणे यशस्वी
निवडले नाही
सेक्टर ओव्हरफ्लो
फॉर्मेट यशस्वी
फॉर्मेट अयशस्वी
वाचत आहे
बॅकअप यशस्वी
बॅकअप अयशस्वी
रिक्त तपासणी करत आहे
प्रारंभ करत आहे...
प्रारंभ करत आहे
फॉर्मेटिंग करत आहे
यशस्वी
विभाजन रिक्त आहे
रिक्त नाही
लहान आकार
झिरो राइट
PGPT राइट यशस्वी
PGPT राइट अयशस्वी
SGPT राइट यशस्वी
SGPT राइट अयशस्वी
GPT कॉन्फिगर करत आहे...
कार्य वगळले
MBR राइट यशस्वी
MBR राइट अयशस्वी
वाचन यशस्वी
वाचन अयशस्वी
PT राइट यशस्वी
PT राइट अयशस्वी
PT बॅकअप अयशस्वी
partinfo राइट यशस्वी
partinfo राइट अयशस्वी
PT दुरुस्त करत आहे...
partinfo दुरुस्त करत आहे...
partinfo बॅकअप अयशस्वी
MPT राइट यशस्वी
MPT राइट अयशस्वी
MPT दुरुस्त करत आहे...
MBR दुरुस्त करत आहे...
MPT बॅकअप अयशस्वी
MBR बॅकअप अयशस्वी
राइट यशस्वी
राइट अयशस्वी
MBR पुन्हा विभाजित करत आहे...
डीकंप्रेस करत आहे
डीकंप्रेस करत आहे...
डीकंप्रेस ठीक आहे
डीकंप्रेस अयशस्वी
लिहित आहे
पुसून टाकत आहे...
लिहित आहे...
अवैध फाइल
रिक्त
पडताळणी करत आहे
पडताळणी झाली
पडताळणी झाली नाही
दूषित
AVB फूटर तपासत आहे
केवळ पुसून टाका
फाइल लोड झाली
MBR अपडेट करत आहे...
GPT अपडेट करत आहे...
OEM अनलॉक
OEM अनलॉक अयशस्वी
OEM अनलॉक यशस्वी
पॅचिंग करत आहे
फाइल जोडा
माऊसचे डावे बटण
सिंगल क्लिक + होल्ड : इमेज ड्रॅग करा
डबल क्लिक : नवीन इमेज लोड करा
मधले स्क्रोल व्हील
वर स्क्रोल करा : झूम इन (+ SHIFT की : वेगाने, + CTRL की : हळू)
खाली स्क्रोल करा : झूम आउट (+ SHIFT की : वेगाने, + CTRL की : हळू)
माऊसचे उजवे बटण
घड्याळाच्या दिशेने फिरवा (+ SHIFT की : घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने फिरवा)
HEX व्यू विभाग
काय तुम्हाला खात्री आहे की तुम्हाला HEX व्यू विभाग पाहायचा आहे?
ऑफसेटवर जा
ऑफसेट प्रविष्ट करा
कमाल
Hex
दशांश
टेक्स्ट-स्ट्रिंग
Hex-व्हॅल्यूज
शोधा
यासह बदला
पर्याय
टेक्स्ट एन्कोडिंग
केस सेन्सिटिव्ह
बदलण्यापूर्वी विचारा
शोधण्याची दिशा
सर्व
पुढे
मागे
ठीक आहे
सर्व बदला
रद्द करा
शोधा
व्हॅल्यू सापडली नाही
मागील कोणताही मेळ सापडला नाही
पॅटर्न रिकामा असू शकत नाही
बदला
स्ट्रिंग्सची लांबी समान असावी
पॅटर्न लांबी विसंगती
पॅटर्न रिकामा असू शकत नाही
हा मेळ बदलावा का?
बदलण्यात त्रुटी
पूर्ववत करा
क्लिपबोर्ड मर्यादा
स्थान पाहण्यासाठी क्लिक करा
कॉपी करा
मजकूर कॉपी करा
पेस्ट करा
निवड भरा
सर्व निवडा
शोधा
बदला
पुन्हा शोधा
पुन्हा शोधा (उलट)
येथे जा
निवड भरा
पॅटर्न भरा
कृपया वैध हेक्स पॅटर्न प्रविष्ट करा
पॅटर्न खूप मोठा आहे (कमाल ३२७६८ बाइट्स)
पॅटर्न निवडीच्या आकारापेक्षा जास्त आहे
या निवडीसाठी कमाल अनुमत बाइट्स
किमान श्रेणी ० आणि २५५ च्या दरम्यान असावी
कमाल श्रेणी ० आणि २५५ च्या दरम्यान असावी
किमान मूल्य कमाल मूल्यापेक्षा जास्त असू शकत नाही
रँडम बाइट्स
श्रेणी (दशमलव)
त्रुटी
कॉपी करण्यासाठी निवड खूप मोठी आहे
कमाल
किमान
सरासरी