కనెక్షన్‌ను ఏర్పాటు చేయండి
స్క్రీన్‌షాట్ తీయండి
లాగ్‌లను క్లియర్ చేయండి
టాస్క్‌ను ఆపండి
చిరునామా
పరిమాణం
బదిలీ వేగం
అంచనా వేసిన మిగిలిన సమయం
బాక్స్ వాల్‌పేపర్‌ను చూపించు
పరికర సమాచారం
కనెక్ట్ చేయండి
ప్రధాన
విభజనలు
ఫ్లాష్ మెమరీ సమాచారం
ఉత్పత్తి పేరు
తయారీదారు ID
మొత్తం రా డివైస్ సామర్థ్యం
లాజికల్ యూనిట్ల సంఖ్య
స్పెసిఫికేషన్ వెర్షన్
తయారీ తేదీ
LUN
విభజన పేరు
ఫైల్ పేరు
బ్లాక్ చిరునామా
పరిమాణం
రకం
స్థితి
ఆండ్రాయిడ్ విభజన టాస్క్‌లు
చదవండి
వ్రాయండి
తొలగించండి
గ్రాఫ్
స్థల కేటాయింపు
UFS
కనెక్షన్ పారామితులు
హెచ్చరిక: UFS 4.x VCC 2.90 పైన దెబ్బతినవచ్చు
సిగ్నల్ బూస్టర్ (ISP)
ఇది కేవలం UFS 4.x HS-LSS కోసం మాత్రమే
B-సిరీస్ A-సిరీస్ కంటే కొంచెం వేగవంతమైనది
రా యాక్సెస్
చదవండి
వ్రాయండి
తొలగించండి
లాజికల్ యూనిట్
పరిమాణం
వ్రాత ప్యాడింగ్ బైట్
తొలగింపు ఎంపికలు
ఒకే LUNను తొలగించండి
మొత్తం పరికరాన్ని తుడిచివేయండి
అనుకూల చిరునామా
ప్రారంభ చిరునామా
ముగింపు చిరునామా
చిరునామా రకం
సెక్టార్
బైట్
SCSI ఎంపికలు
డిస్క్రిప్టర్లు
పరికరం
కాన్ఫిగరేషన్
పరిమాణం
యూనిట్
అంతర్ అనుసంధానం
స్ట్రింగ్
జ్యామితి
పవర్
ఆరోగ్యం
FBO
FBO స్పెసిఫికేషన్ వెర్షన్
సిఫార్సు చేయబడిన LBA పరిధి పరిమాణం
గరిష్ట LBA పరిధి పరిమాణం
కనిష్ట LBA పరిధి పరిమాణం
గరిష్ట LBA పరిధుల సంఖ్య
అలైన్‌మెంట్ అవసరం
లక్షణాలు
ఫ్లాగ్‌లు
eMMC
కనెక్షన్ పారామితులు
ISP కోసం, నెమ్మదిగా ఉన్న CLOCK (6.5 Mhz మొదలైనవి) ఉపయోగించండి
కనెక్ట్ చేయండి
ఆపండి
రా యాక్సెస్
చదవండి
వ్రాయండి
తొలగించండి
విభజన
పరిమాణం
తొలగింపు ఎంపికలు
తొలగించండి
విస్మరించండి
సురక్షిత తొలగింపు
ట్రిమ్
సురక్షిత ట్రిమ్
శుభ్రపరచండి (సురక్షిత డేటా తొలగింపు)
అనుకూల చిరునామా
ప్రారంభించండి
ముగించండి
చిరునామా రకం
సెక్టార్
బైట్
వ్రాత ప్యాడింగ్
బైట్
ఫర్మ్‌వేర్ తొలగింపును దాటవేయండి
కనెక్షన్ టాస్క్‌లు
eMMC స్థితిని తనిఖీ చేయండి
eMMC ఆరోగ్య నివేదికను తనిఖీ చేయండి
RPMB ఎంపికలు
కౌంటర్
సురక్షిత వ్రాత రక్షణ కాన్ఫిగరేషన్
సురక్షిత వ్రాత రక్షణను ప్రారంభించండి
RPMB కీని ఉపయోగించండి
యాదృచ్ఛిక కీని రూపొందించండి
RPMB కీని వ్రాయండి
RPMB కీని చదవండి
RPMB కీని పరీక్షించండి
విభజనలు
eMMCకి వ్రాయండి
మార్పులను రీసెట్ చేయండి
ఫైల్‌కు సేవ్ చేయండి
ఫైల్‌ను తెరవండి
మెరుగుపరచబడిన ప్రాంతం ప్రారంభం
ఆరోగ్య తనిఖీ
విక్రేత ఆరోగ్య నివేదిక
ప్రొవిజనింగ్
హార్డ్‌వేర్
బాక్స్ స్వరూపం
LCD థీమ్
LCD ప్రకాశం
RGB ప్రకాశం
RGB థీమ్
సెట్టింగ్‌లను చదవండి
సెట్టింగ్‌లను సేవ్ చేయండి
రంగు పికర్
బూట్ లోగో
వాల్‌పేపర్‌ను మార్చండి
బాక్స్ ఫీచర్లు
వోల్టేజ్‌ను క్రమాంకనం చేయండి
మెమరీ సమాచారం
USBని పునఃప్రారంభించండి
బాక్స్ ఫర్మ్‌వేర్‌ను వ్రాయండి
క్రియాశీల బజర్ నోటిఫికేషన్‌లు
సిమ్యులేషన్ మోడ్
క్రమాంకనం ట్రిమ్
బాక్స్ సమాచారం
బాక్స్ రకం
F64 క్రమ సంఖ్య
బ్లూటూత్ LE MAC చిరునామా
యాక్టివేషన్ ఫైల్ వెర్షన్
మద్దతు లింక్
సాఫ్ట్‌వేర్
విభజన పట్టిక ఫాంట్ పరిమాణం
సాఫ్ట్‌వేర్ లాగ్ ఫాంట్ పరిమాణం
సౌండ్ ఎఫెక్ట్‌లను ప్రారంభించండి
సూచనలను చూపించు
UFS 4.x గుర్తింపుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి
ప్రోగ్రెస్‌బార్ శాతాన్ని చూపించు
విభజన జాబితా గ్రిడ్‌ను చూపించు
డిస్క్‌కు వ్రాయవద్దు (కేవలం మెమరీ పరీక్ష కోసం)
వేగ మాపకాన్ని చూపించు
ఆండ్రాయిడ్ సమాచారాన్ని చదవండి
ఆండ్రాయిడ్ భద్రతా విభజన బ్యాకప్
UFS డీబగ్ కనెక్షన్‌ను చూపించు
ఆండ్రాయిడ్ విభజన విశ్లేషణకారి
RPMB సమాచారాన్ని చదవండి
నెమ్మదిగా చదవడం/వ్రాయడం (చెడ్డ eMMC IC కోసం)
UFS S.M.A.R.T. నివేదికను చదవండి
BLEకి కనెక్ట్ చేయండి
విజువల్ థీమ్‌లు
స్కిన్ థీమ్
JEDEC లాగ్‌ల టెక్స్ట్ రంగు
రంగును సెట్ చేయండి
WriteBooster బఫర్ కాన్ఫిగరేషన్:
సురక్షిత బూట్‌లోడర్‌ను ధృవీకరిస్తోంది...
పరికర రకం:
UFS పరికర తరగతి:
UFS మాస్ స్టోరేజ్ ఉపతరగతి:
UFS పరికరం మద్దతు ఇచ్చే ప్రోటోకాల్:
బూట్ ప్రారంభించు:
చిన్న బూట్ ప్రారంభించు:
బూట్ సీక్వెన్స్ ID:
భద్రతా LU కోసం మద్దతు:
స్పెసిఫికేషన్ వెర్షన్:
తయారీ తేదీ:
తెలిసిన లాజికల్ యూనిట్ల సంఖ్య:
పాక్షిక ప్రారంభీకరణలో డిస్క్రిప్టర్ యాక్సెస్ ప్రారంభించు:
ప్రారంభ పవర్ మోడ్:
అధిక ప్రాధాన్యత LUN:
సురక్షిత తొలగింపు రకం:
నేపథ్య కార్యకలాపాల ముగింపు జాప్యం:
ప్రారంభ క్రియాశీల ICC స్థాయి:
యూనిట్ డిస్క్రిప్టర్ 0 బేస్ ఆఫ్‌సెట్:
యూనిట్ డిస్క్రిప్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్ పొడవు:
UFS పరికరం యొక్క RTT సామర్థ్యం:
RTC నవీకరణ:
UFS ఫీచర్ల మద్దతు:
ఫీల్డ్ ఫర్మ్‌వేర్ నవీకరణ గడువు:
క్యూ డెప్త్:
పరికర వెర్షన్:
సురక్షిత వ్రాత రక్షణ ప్రాంతాల సంఖ్య:
PSA గరిష్ట డేటా పరిమాణం:
PSA స్థితి గడువు:
WriteBooster వినియోగదారు స్థలాన్ని ఉపయోగిస్తుంది:
WriteBooster బఫర్ రకం:
భాగస్వామ్యం చేయబడిన కోసం WriteBooster బఫర్ పరిమాణం
UM CPort కాన్ఫిగరేషన్:
ఏకీకృత మెమరీ కనిష్ట ప్రాంత పరిమాణం
HPB స్పెసిఫికేషన్ వెర్షన్:
HPB నియంత్రణ మోడ్:
లాజికల్ యూనిట్ల సంఖ్య:
బూట్ కాన్ఫిగరేషన్ పొడవు:
లాజికల్ యూనిట్ కాన్ఫిగరేషన్ పొడవు:
RPMB ప్రాంతాన్ని ప్రారంభించండి:
RPMB ప్రాంతం 1 పరిమాణం:
RPMB ప్రాంతం 2 పరిమాణం:
RPMB ప్రాంతం 3 పరిమాణం:
లాజికల్ యూనిట్‌ను ప్రారంభించండి:
బూట్ LUN ID:
లాజికల్ యూనిట్ వ్రాత రక్షణ:
మెమరీ రకం:
కేటాయింపు యూనిట్ల సంఖ్య:
డేటా విశ్వసనీయత:
లాజికల్ బ్లాక్ పరిమాణం:
ప్రొవిజనింగ్ రకం:
సందర్భ సామర్థ్యాలు:
WriteBooster బఫర్ పరిమాణం:
HPB గరిష్ట ప్రాంతాలు:
HPB పిన్ చేయబడిన ప్రాంతం ప్రారంభ ఆఫ్‌సెట్:
HPB పిన్ చేయబడిన ప్రాంతాలు:
యూనిట్ సూచిక:
లాజికల్ యూనిట్ క్యూ డెప్త్:
లాజికల్ యూనిట్ క్యూ ప్రాధాన్యత:
డేటా రకం మద్దతు:
లాజికల్ బ్లాక్ కౌంట్:
తొలగింపు బ్లాక్ పరిమాణం:
ఉత్పత్తి స్థితి అవగాహన సున్నితత్వం:
RPMB ప్రాంతం 0 పరిమాణం:
భౌతిక మెమరీ వనరుల కౌంట్:
పెద్ద యూనిట్ యొక్క గ్రాన్యులారిటీ:
క్రియాశీల HPB ప్రాంతాల గరిష్ట సంఖ్య:
HPB పిన్ చేయబడిన ప్రాంతాల సంఖ్య:
లాజికల్ యూనిట్ WriteBooster బఫర్ పరిమాణం:
MIPI Unipro విడుదల వెర్షన్ సంఖ్య:
MIPI M-PHY విడుదల వెర్షన్ సంఖ్య:
తయారీదారు పేరు:
ఉత్పత్తి పేరు:
OEM ID:
క్రమ సంఖ్య:
ఉత్పత్తి పునర్విమర్శ స్థాయి:
మొత్తం సెక్టార్ కౌంట్:
స్థానిక బ్లాక్ పరిమాణం:
సెగ్మెంట్ పరిమాణం:
కేటాయింపు యూనిట్ పరిమాణం:
కనిష్ట చిరునామా చేయగల బ్లాక్ పరిమాణం:
సరైన చదవగల బ్లాక్ పరిమాణం:
సరైన వ్రాయగల బ్లాక్ పరిమాణం:
గరిష్ట డేటా-ఇన్ బఫర్ పరిమాణం:
గరిష్ట డేటా-అవుట్ బఫర్ పరిమాణం:
ఒక దశ పతనంలో గరిష్ట డేటా పరిమాణం:
అవుట్-ఆఫ్-ఆర్డర్ డేటా బదిలీకి మద్దతు:
మద్దతు ఉన్న లాజికల్ యూనిట్ల గరిష్ట సంఖ్య:
RPMB ఫ్రేమ్‌ల గరిష్ట సంఖ్య:
డైనమిక్ సామర్థ్య వనరుల విధానం:
మద్దతు ఉన్న గరిష్ట అందుబాటులో ఉన్న సందర్భాలు:
సిస్టమ్ డేటా ట్యాగ్ యూనిట్ పరిమాణం:
సిస్టమ్ డేటా ట్యాగ్ వనరుల పరిమాణం:
మద్దతు ఉన్న సురక్షిత తొలగింపు రకాలు:
మద్దతు ఉన్న మెమరీ రకాలు:
మద్దతు ఉన్న మెమరీ రకాల సంఖ్య:
మెరుగుపరచబడిన మెమరీ రకం 1:
మెరుగుపరచబడిన మెమరీ రకం 1 గరిష్ట కేటాయింపు యూనిట్లు:
మెరుగుపరచబడిన మెమరీ రకం 1 సామర్థ్య సర్దుబాటు కారకం:
సిస్టమ్ కోడ్ మెమరీ గరిష్ట కేటాయింపు యూనిట్లు:
సిస్టమ్ కోడ్ మెమరీ సామర్థ్య సర్దుబాటు కారకం:
శాశ్వతం కాని మెమరీ గరిష్ట కేటాయింపు యూనిట్లు:
శాశ్వతం కాని మెమరీ సామర్థ్య సర్దుబాటు కారకం:
మెరుగుపరచబడిన మెమరీ రకం 1 గరిష్ట కేటాయింపు యూనిట్లు:
మెరుగుపరచబడిన మెమరీ రకం 2 గరిష్ట కేటాయింపు యూనిట్లు:
మెరుగుపరచబడిన మెమరీ రకం 2 సామర్థ్య సర్దుబాటు కారకం:
మెరుగుపరచబడిన మెమరీ రకం 3 గరిష్ట కేటాయింపు యూనిట్లు:
మెరుగుపరచబడిన మెమరీ రకం 3 సామర్థ్య సర్దుబాటు కారకం:
మెరుగుపరచబడిన మెమరీ రకం 4 గరిష్ట కేటాయింపు యూనిట్లు:
మెరుగుపరచబడిన మెమరీ రకం 4 సామర్థ్య సర్దుబాటు కారకం:
సరైన లాజికల్ బ్లాక్ పరిమాణం:
UFS పరికరం గరిష్ట WriteBooster బఫర్ పరిమాణం:
UFS పరికరం గరిష్ట WriteBooster బఫర్ కౌంట్:
WriteBooster సామర్థ్య సర్దుబాటు కారకం:
WriteBooster వినియోగదారు స్థల వినియోగ మోడ్:
గరిష్ట జోన్డ్ లాజికల్ యూనిట్లు:
జోన్డ్ లాజికల్ యూనిట్ కనిష్ట తొలగింపు బైట్లు:
జోన్డ్ లాజికల్ యూనిట్ పరిమాణం:
HPB ప్రాంత పరిమాణం:
HPB గరిష్ట LU సంఖ్య:
HPB ఉప-ప్రాంత పరిమాణం:
HPB గరిష్ట క్రియాశీల ప్రాంతాలు:
గరిష్ట VCC కరెంట్:
గరిష్ట VCCQ కరెంట్:
గరిష్ట VCCQ2 కరెంట్:
జీవితకాలం ముగిసే ముందు సమాచారం:
విక్రేత పద్ధతి A ద్వారా జీవితకాలం:
విక్రేత పద్ధతి B ద్వారా జీవితకాలం:
మొత్తం రిఫ్రెష్ కౌంట్:
రిఫ్రెష్ పురోగతి:
విక్రేత యాజమాన్య ఆరోగ్య నివేదిక:
పరికర ప్రారంభీకరణ:
శాశ్వత వ్రాత రక్షణ:
పవర్ ఆన్ వ్రాత రక్షణ:
నేపథ్య కార్యకలాపాలు:
పవిత్రీకరణ ఆపరేషన్:
పవిత్రీకరణ దోష స్థితి:
అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేటా ఫీచర్:
పరికర జీవితకాల మోడ్:
పవిత్రీకరణ ప్రారంభించు:
రిఫ్రెష్ ప్రారంభించు:
భౌతిక వనరుల తొలగింపు:
నిజ సమయ గడియారం:
UM ప్రారంభీకరణ:
ఫీల్డ్ ఫర్మ్‌వేర్ నవీకరణ ఆపరేషన్:
UM సస్పెండ్ కమాండ్:
UM సస్పెండ్ స్థితి:
WriteBooster ఫీచర్:
WriteBooster ఫ్లష్ ఆపరేషన్:
హైబర్నేట్ సమయంలో WriteBooster ఫ్లష్:
హోస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ బూస్టర్ రీసెట్:
హోస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ బూస్టర్‌ను ప్రారంభించండి:
బూట్ LUN:
ప్రస్తుత పవర్ మోడ్:
క్రియాశీల ICC స్థాయి:
పవర్ ఆన్ రీసెట్ పరికర స్థితి:
నేపథ్య ఆపరేషన్ స్థితి:
పవిత్రీకరణ ఆపరేషన్ స్థితి:
గరిష్ట డేటా ఇన్ పరిమాణం:
గరిష్ట డేటా అవుట్ పరిమాణం:
అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేటా బదిలీ ఫీచర్:
అవసరమైన డైనమిక్ సామర్థ్యం:
సూచన గడియార ఫ్రీక్వెన్సీ విలువ:
కాన్ఫిగరేషన్ డిస్క్రిప్టర్ లాక్:
మినహాయింపు ఈవెంట్ నియంత్రణ:
మినహాయింపు ఈవెంట్ స్థితి:
ఏకీకృత మెమరీ ప్రాంత పరిమాణం:
UM గరిష్ట UMPIU అభ్యర్థనలు:
గరిష్ట HPB కమాండ్ డేటా పరిమాణం:
TIME BASELINE నుండి గడిచిన సెకన్లు:
సందర్భ కాన్ఫిగరేషన్:
సరిగ్గా ప్రోగ్రామ్ చేయబడిన బ్లాక్‌లు:
పరికర FFU స్థితి:
ఉత్పత్తి స్థితి అవగాహన స్థితి:
ఉత్పత్తి స్థితి అవగాహన డేటా పరిమాణం:
సూచన గడియార గేటింగ్ నిరీక్షణ సమయం:
స్థూల ప్యాకేజీ కేస్ ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత:
అధిక ఉష్ణోగ్రత సరిహద్దు:
తక్కువ ఉష్ణోగ్రత సరిహద్దు:
థ్రాట్లింగ్ స్థితి:
WriteBooster బఫర్ ఫ్లష్ స్థితి:
అందుబాటులో ఉన్న WriteBooster బఫర్ పరిమాణం:
WriteBooster బఫర్ జీవితకాలం:
ప్రస్తుత WriteBooster బఫర్ పరిమాణం:
EXT_IID స్థితి:
హోస్ట్ సూచన కాష్ పరిమాణం:
రిఫ్రెష్ ఆపరేషన్ స్థితి:
రిఫ్రెష్ ఫ్రీక్వెన్సీ:
రిఫ్రెష్ ఆపరేషన్ యూనిట్:
రిఫ్రెష్ పద్ధతి:
జనవరి 1, 1970 (UTC) నుండి టైమ్‌స్టాంప్:
FBO ఆపరేషన్ నియంత్రణ:
FBO ఆప్టిమైజేషన్ స్థాయి:
FBO ప్రస్తుత స్థితి:
F64 క్రమ సంఖ్య:
బ్లూటూత్ LE MAC చిరునామా:
బాక్స్ రకం:
డీబగ్ స్థాయి:
యాక్టివేషన్ ఫైల్ వెర్షన్:
టైమ్‌స్టాంప్:
కనెక్ట్ చేయండి
దీన్ని క్లిక్ చేయండి
డిస్‌కనెక్ట్ చేయండి
బాక్స్ వాల్‌పేపర్‌ను దాచండి
బాక్స్ వాల్‌పేపర్‌ను చూపించు
BLE కనెక్ట్ చేయబడింది
తప్పు పిన్
SD కార్డ్
eMMC
UFS
పరికరాల కోసం శోధిస్తోంది...
eMMCకి వ్రాయండి
విభజనలు ఇప్పటికే కాన్ఫిగర్ చేయబడ్డాయి
కేవలం చదవండి / సెట్ చేయండి
ఒకసారి చదవండి / వ్రాయండి
చదవండి / పవర్ ఆన్ రీసెట్
చదవండి / అస్థిరమైనది
కేవలం వ్రాయండి / అస్థిరమైనది
చదవండి
చదవండి / శాశ్వతమైనది
కేవలం చదవండి
క్లియర్ చేయండి
సెట్ చేయండి
భాష
సాధనాలు
సాధనాలు
రోగనిర్ధారణ సాధనాలు
సాధారణ సెట్టింగ్‌లు
ఆన్‌లైన్ మద్దతు
పూర్తి వినియోగదారు ప్రాంత లాజికల్ తొలగింపు
కనెక్షన్ టాస్క్‌లు
బూట్ విభజన
వినియోగదారు ప్రాంత విభజన
సాధారణ ప్రయోజన విభజన
టెక్స్ట్ కాపీ చేయబడింది
తదుపరి పేజీ
మునుపటి పేజీ
యాంప్లిట్యూడ్ సర్దుబాటు
ప్రారంభించండి
సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్
విలోమం చేయండి
దీని కోసం ఉపయోగించండి
కేవలం దీని కోసం ఉపయోగించండి
మెమరీ యాక్సెస్
స్లేవ్ చిరునామా
రిజిస్టర్ చేయండి
గుర్తించబడిన స్లేవ్‌లు
SDATA మరియు SCLKలను మార్చండి
స్కానింగ్ తర్వాత VIO పవర్ డౌన్ చేయండి
SDA మరియు SCLలను మార్చండి
స్కానింగ్ తర్వాత VDD పవర్ డౌన్ చేయండి
స్కానింగ్ ప్రారంభించండి
పిన్‌అవుట్‌ను చూపించు
ఎంచుకున్న విలువ తయారు చేస్తుంది

మీరు కొనసాగించాలనుకుంటున్నారని ఖచ్చితంగా ఉన్నారా?
విలువ అవసరం
దయచేసి ఒక హెక్సాడెసిమల్ విలువను నమోదు చేయండి
విలువను వ్రాయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
FBO స్పెసిఫికేషన్ వెర్షన్:
సిఫార్సు చేయబడిన LBA పరిధి పరిమాణం:
గరిష్ట LBA పరిధి పరిమాణం:
కనిష్ట LBA పరిధి పరిమాణం:
గరిష్ట LBA పరిధుల సంఖ్య:
అలైన్‌మెంట్ అవసరం:
విలువను మార్చడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
విలువను చదవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
ICని సురక్షితంగా పవర్ డౌన్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
పరికరం UFS-PowerDown మోడ్‌లోకి ప్రవేశించింది
పరికరం EMMC_POWER_OFF మోడ్‌లోకి ప్రవేశించింది
మీరు ఇప్పుడు దానిని సాకెట్ నుండి సురక్షితంగా తొలగించవచ్చు
RPMB వ్రాతను పరీక్షించండి
RPMBని శుభ్రపరచండి
RPMB ఎంపికలు
ప్రవేశం
సురక్షిత వ్రాత రక్షణ కాన్ఫిగరేషన్
లాజికల్ బ్లాక్ చిరునామా
లాజికల్ బ్లాక్‌ల సంఖ్య
వ్రాత రక్షణ రకం
బూట్ కాన్ఫిగరేషన్
బూట్ విభజన
బూట్ బస్ వెడల్పు
బూట్ మోడ్
బూట్ అంగీకారం
బూట్ తర్వాత బస్ వెడల్పును రీసెట్ చేయండి
శాశ్వత బూట్ కాన్ఫిగరేషన్ రక్షణ
వ్రాత రక్షణ కాన్ఫిగరేషన్
బూట్ ప్రాంతం 1 WP స్థితి
బూట్ ప్రాంతం 2 WP స్థితి
తాత్కాలిక వ్రాత రక్షణ
శాశ్వత వ్రాత రక్షణ
సురక్షిత WP మద్దతు
సురక్షిత WP స్థితి
వేగవంతమైన RPMB పఠనం
వ్రాత విశ్వసనీయత సెట్టింగ్‌లు
RPMBని రీసెట్ చేయండి
అధునాతన టాస్క్‌లు
కౌంటర్‌ను రీసెట్ చేయండి
CSDని అన్‌లాక్ చేయండి
పూర్తి ఫ్యాక్టరీ రీసెట్
రీసెట్ సిగ్నల్
డైనమిక్ సామర్థ్య నిర్వహణ
సురక్షిత చెడ్డ బ్లాక్ నిర్వహణ
అవసరమైన డైనమిక్ సామర్థ్య స్థితి
ఫ్యాక్టరీ రీసెట్
అనుకూల WP ప్రాంతం
డైనమిక్ సామర్థ్యాన్ని నిర్వహించండి
eMMC WP-సమూహాలను స్కాన్ చేయండి
వ్రాత రక్షణను తొలగించండి
స్వయంచాలక పునఃకనెక్షన్ లూప్
డిఫరెన్షియల్ వోల్టేజ్ స్వింగ్‌ను సర్దుబాటు చేస్తుంది
S.M.A.R.T. సమాచారాన్ని చదవండి
వ్రాత రక్షణ సమాచారం
B_PWR_WP_EN
చెక్ చేయబడలేదు: బూట్ ప్రాంతం పవర్-ఆన్ వ్రాత రక్షితం కాదు.
చెక్ చేయబడింది: బూట్ ప్రాంతానికి పవర్-ఆన్ వ్యవధి వ్రాత రక్షణను ప్రారంభించండి. B_PWR_WP_DIS (బిట్ 6) సెట్ చేయబడితే ఈ బిట్ సున్నాగా ఉండాలి. చదివినప్పుడు, ఈ బిట్ కేవలం బూట్ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకంగా పవర్-ఆన్ రక్షణ సెట్ చేయబడిందా లేదా అని మాత్రమే సూచిస్తుంది. పవర్-ఆన్ రక్షణ ఎలా వర్తింపజేయబడింది అనేది బిట్స్ 7 మరియు 1 సెట్టింగ్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. బూట్ ప్రాంత రక్షణను ధృవీకరించడానికి BOOT_WP_STATUS[174] చదవండి.
B_PWR_WP_SEC_SEL
చెక్ చేయబడలేదు: B_SEC_WP_SEL (బిట్ 7) సెట్ చేయబడితే B_PWR_WP_EN (బిట్ 0) కేవలం బూట్ ప్రాంతానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
చెక్ చేయబడింది: B_SEC_WP_SEL (బిట్ 7) సెట్ చేయబడితే B_PWR_WP_EN (బిట్ 0) కేవలం బూట్ ప్రాంతానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
B_PERM_WP_EN
చెక్ చేయబడలేదు: బూట్ ప్రాంతం శాశ్వతంగా వ్రాత రక్షితం కాదు.
చెక్ చేయబడింది: బూట్ ప్రాంతం శాశ్వతంగా వ్రాత రక్షితం. B_PERM_WP_DIS సెట్ చేయబడితే ఈ బిట్ సున్నాగా ఉండాలి. చదివినప్పుడు, ఈ బిట్ కేవలం బూట్ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకంగా శాశ్వత రక్షణ సెట్ చేయబడిందా లేదా అని మాత్రమే సూచిస్తుంది. శాశ్వత రక్షణ ఎలా వర్తింపజేయబడింది అనేది బిట్స్ 7 మరియు 3 సెట్టింగ్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. బూట్ ప్రాంత రక్షణను ధృవీకరించడానికి BOOT_WP_STATUS[174] చదవండి. CSD[13] ఉపయోగించి మొత్తం పరికరం శాశ్వతంగా రక్షించబడితే ఈ బిట్ సున్నాగా ఉండవచ్చు.
B_PERM_WP_SEC_SEL
చెక్ చేయబడలేదు: B_SEC_WP_SEL (బిట్ 7) సెట్ చేయబడితే B_PERM_WP_EN (బిట్ 2) కేవలం బూట్ ప్రాంతానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
చెక్ చేయబడింది: B_SEC_WP_SEL (బిట్ 7) సెట్ చేయబడితే B_PERM_WP_EN (బిట్ 2) కేవలం బూట్ ప్రాంతానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
B_PERM_WP_DIS
చెక్ చేయబడలేదు: మాస్టర్ B_PERM_WP_EN (బిట్ 2) సెట్ చేయడానికి అనుమతించబడ్డాడు.
చెక్ చేయబడింది: B_PERM_WP_EN (బిట్ 2) వాడకాన్ని శాశ్వతంగా నిలిపివేయండి. B_PERM_WP_EN సెట్ చేయబడితే ఈ బిట్ సున్నాగా ఉండాలి. ఈ బిట్ CSD[13] సెట్టింగ్‌పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపదు.
B_PWR_WP_DIS
చెక్ చేయబడలేదు: మాస్టర్ B_PWR_WP_EN (బిట్ 0) సెట్ చేయడానికి అనుమతించబడ్డాడు.
చెక్ చేయబడింది: B_PWR_WP_EN (బిట్ 0) వాడకాన్ని నిలిపివేయండి. PWR_WP_EN సెట్ చేయబడితే ఈ బిట్ సున్నాగా ఉండాలి.
B_SEC_WP_SEL
చెక్ చేయబడలేదు: B_PERM_WP_EN (బిట్ 2) మరియు B_PWR_WP_EN (బిట్ 0) రెండూ బూట్ విభజనలకు వర్తిస్తాయి మరియు B_PERM_WP_SEC_SEL (బిట్ 3) మరియు B_PWR_WP_SEC_SEL (బిట్ 1) ఎలాంటి ప్రభావం చూపవు.
చెక్ చేయబడింది: B_PERM_WP_EN (బిట్ 2) మరియు B_PWR_WP_EN (బిట్ 0) వరుసగా B_PERM_WP_SEC_SEL (బిట్ 3) మరియు B_PWR_WP_SEC_SEL (బిట్ 1) ద్వారా ఎంచుకున్న బూట్ విభజనకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి.
గమనిక: ఒకసారి బూట్ విభజనలపై విడిగా రక్షణను ప్రారంభించడానికి ఒక పరికరం సెట్ చేయబడితే, పవర్ సైకిల్ కోసం దీనిని తిరిగి మార్చలేము. ఈ బిట్ శాశ్వతంగా రక్షించబడిన మరియు పవర్-ఆన్ రక్షిత బూట్ విభజనల మిశ్రమాన్ని ప్రారంభిస్తుంది.
US_PWR_WP_EN
చెక్ చేయబడలేదు: CMD28 జారీ చేయబడినప్పుడు పవర్-ఆన్ వ్రాత రక్షణ వర్తించదు.
చెక్ చేయబడింది: CMD28 ద్వారా సూచించబడిన రక్షణ సమూహానికి పవర్-ఆన్ వ్యవధి రక్షణను వర్తింపజేయండి. US_PWR_WP_DIS సెట్ చేయబడితే ఈ బిట్‌ను సెట్ చేయలేము. US_PERM_WP_EN సెట్ చేయబడితే ఈ బిట్ ఎలాంటి ప్రభావం చూపదు.
US_PERM_WP_EN
చెక్ చేయబడలేదు: CMD28 జారీ చేయబడినప్పుడు శాశ్వత వ్రాత రక్షణ వర్తించదు.
చెక్ చేయబడింది: CMD28 ద్వారా సూచించబడిన రక్షణ సమూహానికి శాశ్వత వ్రాత రక్షణను వర్తింపజేయండి. US_PERM_WP_DIS సెట్ చేయబడితే ఈ బిట్‌ను సెట్ చేయలేము.
US_PWR_WP_DIS
చెక్ చేయబడలేదు: పవర్-ఆన్ వ్రాత రక్షణను వ్రాత రక్షణ సమూహాలకు వర్తింపజేయవచ్చు.
చెక్ చేయబడింది: ఈ బిట్ సెట్ చేయబడిన పాయింట్ నుండి పవర్ తొలగించబడే వరకు లేదా హార్డ్‌వేర్ రీసెట్ జరిగే వరకు వినియోగదారు ప్రాంతంలోని అన్ని విభజనలలోని వ్రాత రక్షణ సమూహాల కోసం పవర్-ఆన్ వ్యవధి వ్రాత రక్షణ వాడకాన్ని నిలిపివేయండి. ఈ బిట్‌ను సెట్ చేయడం ఇప్పటికే రక్షించబడిన ప్రాంతాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపదు.
US_PERM_WP_DIS
చెక్ చేయబడలేదు: శాశ్వత వ్రాత రక్షణను వ్రాత రక్షణ సమూహాలకు వర్తింపజేయవచ్చు.
చెక్ చేయబడింది: ఈ బిట్ సెట్ చేయబడిన పాయింట్ నుండి ముందుకు వినియోగదారు ప్రాంతంలోని అన్ని విభజనలలోని వ్రాత రక్షణ సమూహాల కోసం శాశ్వత వ్రాత రక్షణ వాడకాన్ని శాశ్వతంగా నిలిపివేయండి. ఈ బిట్‌ను సెట్ చేయడం ఇప్పటికే రక్షించబడిన ప్రాంతాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపదు.
CD_PERM_WP_DIS
చెక్ చేయబడలేదు: హోస్ట్ PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) సెట్ చేయడానికి అనుమతించబడ్డాడు.
చెక్ చేయబడింది: PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) వాడకాన్ని నిలిపివేయండి.
PERM_PSWD_DIS
చెక్ చేయబడలేదు: పాస్‌వర్డ్ రక్షణ ఫీచర్లు ప్రారంభించబడ్డాయి.
చెక్ చేయబడింది: పాస్‌వర్డ్ రక్షణ ఫీచర్లు (తొలగించు (బలవంతంగా తొలగించడం), లాక్, అన్‌లాక్, CLR_PWD, SET_PWD) శాశ్వతంగా నిలిపివేయబడ్డాయి.
ఉపయోగించండి
PERM_WRITE_PROTECT మరియు TMP_WRITE_PROTECT విలువలను సవరించడానికి
exFATగా ఫార్మాట్ చేయండి
ఇప్పటికే ఉన్న ఫైల్‌ను ఓవర్‌రైట్ చేయాలా?
ఆపరేషన్ రద్దు చేయబడింది...
రా ఫ్లాష్ డంప్ ఫైల్‌ను సేవ్ చేయండి
అవుట్‌పుట్ డైరెక్టరీని ఎంచుకోండి
రా రిజిస్టర్ డంప్ ఫైల్‌ను సేవ్ చేయండి
ఒక బిట్‌మ్యాప్ ఫైల్‌ను తెరవండి
ఫ్లాష్ ఫైల్‌ను ఎంచుకోండి
రా ఫ్లాష్ డంప్ ఫైల్‌ను వ్రాయండి
EXT_CSD ఫైల్‌ను వ్రాయండి
బైనరీ FFU ఫైల్‌ను ఎంచుకోండి
మరమ్మతు చేయండి
eMMCని పూర్తి ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేయాలా?
ఏమైనప్పటికీ కొనసాగించాలా?
ఇది DATA, BOOT, RPMB మరియు అన్ని ఇతర సెట్టింగ్‌లను తొలగిస్తుంది.
మీరు తొలగించాలనుకుంటున్నారని ఖచ్చితంగా ఉన్నారా?
మీరు వ్రాయాలనుకుంటున్నారని ఖచ్చితంగా ఉన్నారా?
వ్రాయడానికి ముందు విభజనను తొలగించాలా?
సూపర్ విభజన సమాచారాన్ని చదవండి
వినియోగదారు డేటాను వ్రాయాలా?
మీరు తొలగించాలనుకుంటున్నారని ఖచ్చితంగా ఉన్నారా
మీరు ఫార్మాట్ చేయాలనుకుంటున్నారా
మీరు మొత్తం పరికరాన్ని తొలగించాలనుకుంటున్నారని ఖచ్చితంగా ఉన్నారా?
CSDని అన్‌లాక్/రీసెట్ చేయాలా?
అన్ని eMMC / eMCPలు ఈ ఫీచర్‌కు మద్దతు ఇవ్వవు.
వినియోగదారు ప్రాంతం మరియు GPPx వ్రాత రక్షణలను తొలగించాలా?
CID రిజిస్టర్‌ను వ్రాయాలా?
సురక్షిత WP కాన్ఫిగరేషన్‌ను వ్రాయాలా?
విజయవంతమైన వ్రాత RPMB కౌంటర్‌కు 2 జోడిస్తుంది.
మీరు ఖచ్చితంగా ఉన్నారా ???
RPMB కీని వ్రాయాలా?
విజయవంతమైన వ్రాత RPMB కౌంటర్‌కు 1 జోడిస్తుంది.
RPMB వ్రాతను పరీక్షించాలా?
ఇతర విభజనల కోసం XMLను లోడ్ చేయాలా?
శోధించండి...
విభజనను శోధించండి
తదుపరి శోధించండి
పాత బ్యాకప్‌ను లోడ్ చేయండి
మరిన్ని పాత బ్యాకప్‌లు కనుగొనబడలేదు!
కొత్త బ్యాకప్‌ను లోడ్ చేయండి
మరిన్ని కొత్త బ్యాకప్‌లు కనుగొనబడలేదు!
నుండి కాన్ఫిగరేషన్ లోడ్ చేయబడింది
టైమ్ స్టాంప్
కాన్ఫిగర్ చేయండి
కనుగొనబడితే GPT దోషాలను మరమ్మతు చేయాలా?
ఫైల్‌లను అన్‌ప్యాక్ చేయండి
ప్యాక్ చేయబడిన ఫైల్‌లను ఎంచుకోండి
చెక్‌సమ్‌లు మరియు హాష్‌ను ధృవీకరించాలా?
దేశం / ప్రొవైడర్ వేరియంట్ కోడ్‌ను ఎంచుకోండి
FRP అన్‌లాక్
FRP విభజనను ఫార్మాట్ చేయాలా?
వినియోగదారు డేటాను తొలగించండి
వినియోగదారు డేటాను తొలగించాలా?
మీరు 100% ఖచ్చితంగా ఉన్నారా?
వినియోగదారు డేటా శాశ్వతంగా కోల్పోతుంది.
మీరు కొనసాగించాలనుకుంటున్నారని ఖచ్చితంగా ఉన్నారా?
పరికరాన్ని ఫ్యాక్టరీ ఫార్మాట్ చేయాలా?
పరికరాన్ని ఫ్యాక్టరీ ఫార్మాట్ చేయండి
ఖాళీ తనిఖీ
ఫైల్‌ను డీకంప్రెస్ చేస్తోంది
దయచేసి వేచి ఉండండి...
ఆండ్రాయిడ్ సమాచారాన్ని చదువుతోంది
నేను ఈ ఫీచర్లను కేవలం నేను
సొంతం చేసుకున్న పరికరాలపై ప్రయోగాత్మక ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఉపయోగించగలనని నేను అర్థం చేసుకున్నాను.

ఖాతాను తొలగించండి
ఇది మీ పరికరం అని మీరు నిర్ధారిస్తున్నారా?
ఫైల్‌ను అన్‌ప్యాక్ చేస్తోంది
చెక్‌సమ్‌ను ధృవీకరిస్తోంది
UFS ప్రొవిజనింగ్‌ను వర్తింపజేయడానికి వ్రాయు బటన్‌ను క్లిక్ చేయండి
ఫ్యాక్టరీ ప్రొవిజన్
హెచ్చరిక:
UFS ప్రొవిజనింగ్ సెట్టింగ్‌లలో మార్పులు UFS ic లోపల ఉన్న మొత్తం డేటాను తొలగిస్తాయి.
కొనసాగడానికి ముందు మీరు అన్ని ముఖ్యమైన విభజనల బ్యాకప్‌ను తీసుకున్నారని నిర్ధారించుకోండి.
ప్రస్తుత UFS ప్రొవిజనింగ్ దీనికి సేవ్ చేయబడింది:
శాశ్వత లక్షణాలను వర్తింపజేస్తోంది:
F64 బాక్స్‌ను నమోదు చేయండి
దయచేసి అవసరమైన మొత్తం సమాచారాన్ని ఇన్‌పుట్ చేయండి
అవసరం
ఒకేలా లేదు
మొదటి పేరు
చివరి పేరు
ఈ మెయిల్ చిరునామా
దేశం
మొబైల్ నంబర్
సందేశ సేవ
వినియోగదారు పేరు
OTP ధృవీకరణ పద్ధతి
మొబైల్ నంబర్ ద్వారా
ఈ మెయిల్ చిరునామా ద్వారా
సందేశ సేవ ద్వారా
ఖాతా పాస్‌వర్డ్‌ను సృష్టించండి
పాస్‌వర్డ్‌ను ధృవీకరించండి
వినియోగదారు సమాచారం
F64 బాక్స్ ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్
సమర్పించండి
టైమర్ ముగిసేలోపు దయచేసి OTPని ఇన్‌పుట్ చేయండి
దీనికి పంపబడింది
OTPని సమర్పించండి
కొత్త OTPని అభ్యర్థించండి
ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ టాస్క్
వినియోగదారు సమాచారం సమర్పించబడింది
OTPని అభ్యర్థిస్తోంది...
OTPని ధృవీకరిస్తోంది...
బాక్స్ విజయవంతంగా నమోదు చేయబడింది!
బాక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ విఫలమైంది!
సర్వర్ దోషం
విభజన లక్షణం మెరుగుపరచబడింది
పరికరం యొక్క SoC రకాన్ని ఎంచుకోండి
ఒక MTK ప్రీలోడర్‌ను తెరవండి
ప్రీలోడర్ మద్దతు ఉన్న eMMC / UFSని తనిఖీ చేయండి
ఇంకా మద్దతు లేదు
ఇతర SIN ఫైల్‌లను కూడా అన్‌ప్యాక్ చేయాలా?
కాన్ఫిగరేషన్‌ను ఎంచుకోండి
ఉపయోగించిన మెమరీ
RFFE స్కానింగ్ పురోగతిలో ఉంది...
I2C స్కానింగ్ పురోగతిలో ఉంది...
I3C స్కానింగ్ పురోగతిలో ఉంది...
SPI స్కానింగ్ పురోగతిలో ఉంది...
UART స్కానింగ్ పురోగతిలో ఉంది...
రద్దు చేయడానికి ఆపు క్లిక్ చేయండి
సాధారణ సెటప్
మీరు USBని పునఃప్రారంభించాలనుకుంటున్నారని ఖచ్చితంగా ఉన్నారా?
అన్ని నడుస్తున్న టాస్క్‌లు రద్దు చేయబడతాయి.
USB పునఃప్రారంభంతో కొనసాగించాలా?
మీరు ఖచ్చితంగా ఉన్నారా
ప్రస్తుత టాస్క్‌ను ఆపాలనుకుంటున్నారా?
దయచేసి ఎంచుకోండి
CSD రిజిస్టర్‌ను వ్రాయాలా?
దోషం
శాశ్వతంగా వ్రాత రక్షణ
మొత్తం
మీరు 100% ఖచ్చితంగా ఉంటే, అవును 3 సార్లు క్లిక్ చేయండి...
దీనికి సమాధానం ఇవ్వండి
RPMB డేటాను వ్రాయాలా?
ఈ RPMB డేటా వ్రాత జోడిస్తుంది
వ్రాత కౌంటర్‌కు
OTP అంశాలను చేర్చాలా?
వ్రాత రక్షణ అంశాలను చేర్చాలా?
విభజన సెట్టింగ్‌ల అంశాలను చేర్చాలా?
గుర్తింపును ప్రారంభించడంలో దోషం
ఫర్మ్‌వేర్ నవీకరణను శాశ్వతంగా నిలిపివేయాలా?
మీరు సెట్ చేయాలనుకుంటున్నారని ఖచ్చితంగా ఉన్నారా
శాశ్వత వ్రాత రక్షణ?
మీరు నిష్క్రమించాలనుకుంటున్నారని ఖచ్చితంగా ఉన్నారా?
ఒక క్రియాశీల టాస్క్ నడుస్తోంది! ఏమైనప్పటికీ నిష్క్రమించాలా?
RPMB కీని పరీక్షించాలా?
RPMB వ్రాతను పరీక్షించాలా?
విజయవంతమైన పరీక్ష కౌంటర్‌కు 1 జోడిస్తుంది.
శాశ్వతంగా లాక్ చేయండి
కాన్ఫిగరేషన్ డిస్క్రిప్టర్?
థీమ్‌ను వర్తింపజేయడానికి అప్లికేషన్‌ను పునఃప్రారంభించాలా?
eMMCని సురక్షితంగా డిస్‌కనెక్ట్ చేయాలా?
విభజన సెట్టింగ్‌లను ఖరారు చేయాలా?
ఈ ప్రక్రియ వన్ టైమ్ ప్రోగ్రామబుల్ (OTP)
మీరు మార్పులను వర్తింపజేయాలనుకుంటున్నారని ఖచ్చితంగా ఉన్నారా?
ఎంచుకున్న కొన్ని ఎంపికలు OTP కావచ్చు
మీరు శాశ్వతంగా మార్పును నిలిపివేయాలనుకుంటున్నారని ఖచ్చితంగా ఉన్నారా
బూట్ మోడ్‌కు సంబంధించిన బూట్ కాన్ఫిగరేషన్ రిజిస్టర్ బిట్స్ యొక్క?
RPMB డేటా మరియు కీని రీసెట్ చేయాలా?
RPMB కీని చదవాలా?
eMMC ప్రొవిజనింగ్‌ను ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేయాలా?
ఇది మొత్తం డేటాను తొలగిస్తుంది
మరియు EXT_CSD సెట్టింగ్‌లను కూడా రీసెట్ చేస్తుంది.
RPMB కౌంటర్‌ను రీసెట్ చేయాలా?
విడుదల చేయండి
వినియోగదారు విభజన నుండి బైట్లు?
అసలు
సర్దుబాటు చేయబడింది
ఈ ప్రక్రియ వినియోగదారు విభజనను చిన్నదిగా చేస్తుంది
సాకెట్ సమాచారం
సాకెట్ రకం
క్రమ సంఖ్య
తయారీ తేదీ
క్రియాశీలపరచబడిన ఫీచర్లు
బాక్స్ వోల్టేజ్‌లను చూపించు
UFS డిఫరెన్షియల్ వోల్టేజ్ స్వింగ్
నేను EULAను చదివాను
నేను EULAకు అంగీకరిస్తున్నాను
మద్దతు
సోషల్ మీడియా
వినియోగదారు మాన్యువల్
ఆన్‌లైన్ షాప్
ఫీచర్ చేయబడిన ఉపకరణాలు
యాక్టివేషన్‌లు
ప్రారంభించండి
MoviNand FFU కోసం CTRL కీని నొక్కి ఉంచండి
ఇది RPMB మినహా మొత్తం డేటాను తొలగిస్తుంది
విభజన కాన్ఫిగరేషన్‌ను అన్‌లాక్ చేయండి
విభజనలను మార్చడం మొత్తం డేటాను తొలగిస్తుంది (RPMB మినహా)!
విభజన కాన్ఫిగరేషన్ లాక్ చేయబడింది
NTAG® సమాచారం
ప్రోగ్రామింగ్ తేదీ
వినియోగదారు మెమరీ
లాక్ స్థితి
ఎరుపు
ఆకుపచ్చ
నీలం
ఎంపికను విలోమం చేయండి
నిలిపివేయండి
బ్యాకప్ ఫైల్‌ను ఎంచుకోండి
బఫర్ పరిమాణ గుణకం
అన్‌ప్యాక్ చేయబడిన ఫైల్‌లను ఓవర్‌రైట్ చేయాలా?
పరికర మినహాయింపు స్థాయి:
HID ఆపరేషన్‌లు:
HID అందుబాటులో ఉన్న పరిమాణం:
HID పరిమాణం:
HID పురోగతి నిష్పత్తి:
HID స్థితి:
WriteBooster బఫర్ పునఃపరిమాణ సూచన సమాచారం:
WriteBooster బఫర్ పునఃపరిమాణాన్ని ప్రారంభించండి:
WriteBooster పునఃపరిమాణ ఆపరేషన్ స్థితి:
WriteBooster బఫర్ పాక్షిక ఫ్లష్ మోడ్:
WriteBooster గరిష్ట పాక్షిక ఫ్లష్ FIFO పరిమాణం:
WriteBooster ప్రస్తుత పాక్షిక ఫ్లష్ FIFO పరిమాణం:
WriteBooster ప్రస్తుత పిన్ చేయబడిన బఫర్ కేటాయింపు పరిమాణం:
WriteBooster అందుబాటులో ఉన్న పిన్ చేయబడిన బఫర్ పరిమాణం:
WriteBooster సంచిత వ్రాయబడిన పరిమాణం:
WriteBooster పాక్షిక ఫ్లష్ పిన్ చేయబడిన బఫర్ పరిమాణం:
WriteBooster పాక్షిక ఫ్లష్ కనిష్ట పిన్ చేయని పరిమాణం:
పిన్ చేయబడిన డేటా యొక్క అన్‌పిన్‌ను ప్రారంభించండి:
సామర్థ్య సర్దుబాటు కారకం ప్రాతినిధ్య ఫార్మాట్:
మునుపటి CIDని పునరుద్ధరించండి
వ్రాత రక్షణ సమూహాలను తొలగించండి
మరియు బహుశా మొత్తం డేటాను తొలగించాలా?
మీరు ఇప్పటికే ముఖ్యమైన డేటాను బ్యాకప్ చేశారా?
మీరు మీ మొత్తం డేటాకు వీడ్కోలు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా?
వ్రాత రక్షణ స్థితిని తనిఖీ చేయడానికి UFSని పునఃస్కాన్ చేయండి
దోషం: ముందుగా bConfigDescrLock (OTP)ని అన్‌లాక్ చేయండి
ఈ eMMC ద్వారా ఈ ఫీచర్‌కు మద్దతు లేదు
పని డైరెక్టరీ ఫోల్డర్‌కు సెట్ చేయబడింది
0xFFతో విభజనను తొలగించడానికి అవును క్లిక్ చేయండి (కొత్త పద్ధతి)
0x00తో విభజనను తొలగించడానికి కాదు క్లిక్ చేయండి (పాత పద్ధతి)
RPMB కౌంటర్‌ను సెట్ చేయండి
మీకు ఇప్పటికే పూర్తి RPMB డేటా బ్యాకప్ ఉందా?
కావలసిన కౌంటర్ విలువను నమోదు చేయండి
ఒక RPMB బైనరీ బ్యాకప్ ఫైల్‌ను ఎంచుకోండి
RPMB డేటా ఖాళీగా ఉంది!
ఇతర విభజనల కోసం GPTని లోడ్ చేయాలా?
బూట్ స్లాట్‌లను మార్చాలా?
బూట్ A లేదా Bని ఎంచుకోండి
సరైన విధానాన్ని ఎంచుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ 14 మరియు 15 కోసం కొత్త భద్రత
FRP కొత్త భద్రత (2024, 2025)
FRP పాత భద్రత
విభజన కాన్ఫిగరేషన్
సూచన గడియారం
కాన్ఫిగరేషన్ డిస్క్రిప్టర్ (OTP)
RPMB పఠన పరిమాణాన్ని ఎంచుకోండి
అన్ని LUNలను తొలగించండి
(నెమ్మదిగా ఉన్న UFSని సరిచేయండి)
ఇది RPMB లేదా వ్రాత రక్షిత ప్రాంతాలను తొలగించదు
అన్ని విభజనలను తొలగించండి
OEM అన్‌లాక్
OEM అన్‌లాక్‌ను ప్రారంభించునట్లు సెట్ చేయాలా?
వ్రాయడానికి ముందు తొలగించండి
బ్యాకప్
వినియోగదారు డేటాను దాటవేయండి
స్లాట్ A మరియు Bకి వ్రాయండి
అనుకూల వాటర్‌మార్క్‌ను నమోదు చేయండి
నెమ్మదిగా చదవడం/వ్రాయడం (చెడ్డ UFS IC కోసం)
డేటా విభజన పరిమాణాన్ని మార్చాలా?
విభజనను ఫార్మాట్ చేయండి
ఫార్మాట్ చేయడానికి విభజనలను ఎంచుకోండి
మొత్తం డేటా పోతుంది
ఆండ్రాయిడ్ స్లాట్ Aని సెట్ చేయండి
eMMC స్పార్స్ ఫైల్ నింపడాన్ని దాటవేయండి
విభజన సమాచారం
విభజన రకం GUID
ప్రత్యేక విభజన GUID
విభజన పేరు
మొదటి LBA
చివరి LBA
ఫ్లాగ్‌లు
మార్పులను వర్తింపజేయండి
విభజనను తొలగించండి
BINని SPARSEకి మార్చండి
SPARSEని BINకి మార్చండి
ఖాళీ స్థలాన్ని ట్రిమ్ చేయండి
బహుళ స్పార్స్ ఫైల్‌లను ఎంచుకోండి
ఫైల్‌ను స్పార్సింగ్ చేస్తోంది
ఫైల్‌ను అన్‌స్పార్సింగ్ చేస్తోంది
బైనరీ ఫైల్‌లను ఎంచుకోండి
స్పార్స్ ఫైల్‌లను ఎంచుకోండి
ప్రాధాన్యత
మిగిలి ఉన్న ప్రయత్నాలు
విజయవంతం
కేవలం చదవండి
షాడో కాపీ
దాచబడింది
డ్రైవ్ లెటర్ లేదు
ప్రాథమిక కనెక్షన్ టాస్క్‌లు
పోస్ట్ కనెక్షన్ టాస్క్‌లు
స్వయంచాలక FRP తొలగింపు
MTK బూట్ స్థితిని చదవండి
MOTO బూట్ స్థితిని చదవండి
ఫైల్ లోడింగ్ ఎంపిక:
GPT విభజనలు
ఒకే రా చిత్రం
KG సమాచారాన్ని తనిఖీ చేయండి
KG సమాచారాన్ని నవీకరించండి
KG స్థితి
KG RPMB వెర్షన్
తొలగింపు స్థితి సమాచారం
లాక్ స్క్రీన్ సమాచారాన్ని తొలగించండి
సర్వర్ లాగ్‌లను తొలగించండి
మెటాడేటాను తొలగించండి
సురక్షిత డేటాను తొలగించండి
సురక్షిత టోకెన్‌ను తొలగించండి
సర్టిఫికేట్‌ను తొలగించండి
KG స్థితిని మార్చడం చాలా దేశాలలో చట్టవిరుద్ధం
RAM శిక్షణను రీసెట్ చేయండి
RAM శిక్షణను రీసెట్ చేయాలా?
RPMB డేటాను తొలగించండి
ఇది అన్ని LUNలు మరియు RPMB డేటాను తొలగిస్తుంది
ఫైల్ సాధనాలు
స్క్రిప్ట్
స్క్రిప్టింగ్ సాధనం
స్క్రిప్ట్‌ను అమలు చేయండి
WriteBooster ఉపయోగించాలా?
F64 బాక్స్‌ను మళ్లీ కనెక్ట్ చేయండి
దయచేసి 1 F64 బాక్స్‌ను మాత్రమే కనెక్ట్ చేయండి!
F64 బాక్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాము...
బాక్స్ కనుగొనబడింది...
స్క్రిప్ట్‌ను లాక్ చేయండి
F64 బాక్స్ సీరియల్ నంబర్‌కు స్క్రిప్ట్‌ను లాక్ చేయండి
F64 స్క్రిప్ట్ ఫైల్‌ను ఎంచుకోండి
పెద్ద UFS బదిలీ వేగాన్ని చూపించు
లాగ్‌ల నుండి సమాచారాన్ని దాచు
Android Verified Bootని తనిఖీ చేయాలా?
డేటా బ్లాక్‌లను హ్యాషింగ్ చేస్తోంది
ఫర్మ్‌వేర్ అన్‌ప్యాకింగ్ టూల్స్
డెవలపర్ టూల్స్
హ్యాష్‌ను అప్‌డేట్ చేయండి
Android విభజనపై సంతకం చేయండి
Android విభజన ఇమేజ్‌ని ఎంచుకోండి
ఇది బ్యాకప్ లేకుండా HASHESని అప్‌డేట్ చేస్తుంది.
ఇది బ్యాకప్ లేకుండా PRIVATE Keyని అప్‌డేట్ చేస్తుంది.
Android విభజన ఇమేజ్‌ని ఎంచుకోండి
ప్రైవేట్ కీని అప్‌డేట్ చేస్తోంది
PEM కీ ఫైల్‌ని ఎంచుకోండి
ఈ టూల్స్ డెవలపర్‌ల కోసం మాత్రమే అని నాకు అర్థమైంది.
Android డెవలపర్
ఇది బూట్ ఫైళ్లను అన్‌ప్యాక్ మరియు డీకంప్రెస్ చేస్తుంది.
Android బూట్ ఫైల్‌ని ఎంచుకోండి
Android బూట్‌ను అన్‌ప్యాక్ చేయండి
కర్నల్ ఫైల్‌ని ఎంచుకోండి
ఫైల్‌ని కంప్రెస్ చేస్తోంది
Android బూట్‌ను ప్యాక్ చేయండి
ఇది ఫైళ్లను ప్యాక్ చేసి ఓవర్‌రైట్ చేస్తుంది.
మీరు ఖచ్చితంగా ఈ పార్టిషన్‌ను
దీనివల్ల వినియోగదారు డేటా మొత్తం తొలగించబడుతుంది
పార్టిషన్‌ను తరలించండి
ఖాళీ పరిమాణం
తుడిచివేస్తోంది
మల్టీ-ఫైల్ లోడ్ అయింది
ఫైల్ లోడ్ అయింది
తుడిచివేత విజయవంతమైంది
సెక్టార్ ఓవర్ ఫ్లో
తుడిచివేత విఫలమైంది
తుడిచివేత విజయవంతమైంది
ఎంపిక చేయలేదు
సెక్టార్ ఓవర్ ఫ్లో
ఫార్మాట్ విజయవంతమైంది
ఫార్మాట్ విఫలమైంది
చదువుతోంది
బ్యాకప్ విజయవంతమైంది
బ్యాకప్ విఫలమైంది
ఖాళీగా ఉందో లేదో తనిఖీ చేస్తోంది
ప్రారంభిస్తోంది...
ప్రారంభిస్తోంది
ఫార్మాటింగ్ జరుగుతోంది
విజయం
పార్టిషన్ ఖాళీగా ఉంది
ఖాళీగా లేదు
చిన్న పరిమాణం
జీరో రైట్
PGPT రైట్ విజయవంతమైంది
PGPT రైట్ విఫలమైంది
SGPT రైట్ విజయవంతమైంది
SGPT రైట్ విఫలమైంది
GPT కాన్ఫిగర్ చేస్తోంది...
టాస్క్ దాటవేయబడింది
MBR రైట్ విజయవంతమైంది
MBR రైట్ విఫలమైంది
చదవడం విజయవంతమైంది
చదవడం విఫలమైంది
PT రైట్ విజయవంతమైంది
PT రైట్ విఫలమైంది
PT బ్యాకప్ విఫలమైంది
partinfo రైట్ విజయవంతమైంది
partinfo రైట్ విఫలమైంది
PT రిపేర్ చేస్తోంది...
partinfo రిపేర్ చేస్తోంది...
partinfo బ్యాకప్ విఫలమైంది
MPT రైట్ విజయవంతమైంది
MPT రైట్ విఫలమైంది
MPT రిపేర్ చేస్తోంది...
MBR రిపేర్ చేస్తోంది...
MPT బ్యాకప్ విఫలమైంది
MBR బ్యాకప్ విఫలమైంది
రైట్ విజయవంతమైంది
రైట్ విఫలమైంది
MBR రీ-పార్టిషన్ చేస్తోంది...
డీకంప్రెస్ చేస్తోంది
డీకంప్రెస్ చేస్తోంది...
డీకంప్రెస్ సరే
డీకంప్రెస్ విఫలమైంది
రాస్తోంది
తుడిచివేస్తోంది...
రాస్తోంది...
చెల్లని ఫైల్
ఖాళీ
ధృవీకరిస్తోంది
ధృవీకరించబడింది
ధృవీకరించబడలేదు
పాడైంది
AVB ఫుటర్ తనిఖీ చేస్తోంది
తుడిచివేత మాత్రమే
ఫైల్ లోడ్ అయింది
MBR అప్‌డేట్ చేస్తోంది...
GPT అప్‌డేట్ చేస్తోంది...
OEM అన్‌లాక్
OEM అన్‌లాక్ విఫలమైంది
OEM అన్‌లాక్ విజయవంతమైంది
ప్యాచింగ్ చేస్తోంది
ఫైల్‌ను జోడించు
மவுஸின் இடது பொத்தான்
ஒருமுறை கிளிக் செய்து அழுத்திப் பிடிக்கவும் : படத்தை இழுக்கவும்
இரண்டு முறை கிளிக் செய்யவும் : புதிய படத்தை ஏற்றவும்
மத்திய உருளை (Scroll Wheel)
மேலே உருட்டவும் : பெரிதாக்கவும் (Zoom In) (+ SHIFT விசை : வேகமாக, + CTRL விசை : மெதுவாக)
கீழே உருட்டவும் : சிறிதாக்கவும் (Zoom Out) (+ SHIFT விசை : வேகமாக, + CTRL விசை : மெதுவாக)
மவுஸின் வலது பொத்தான்
கடிகார திசையில் சுழற்றவும் (+ SHIFT விசை : கடிகார எதிர் திசையில் சுழற்றவும்)
HEX వ్యూ పార్టిషన్
మీరు ఖచ్చితంగా పార్టిషన్‌ను HEX వ్యూ చేయాలనుకుంటున్నారా?
ఆఫ్‌సెట్‌కు వెళ్లండి
ఆఫ్‌సెట్‌ను నమోదు చేయండి
గరిష్టంగా
Hex
దశాంశం
టెక్స్ట్-స్ట్రింగ్
Hex-విలువలు
వెతుకుము
దీనితో భర్తీ చేయి
ఎంపికలు
టెక్స్ట్ ఎన్కోడింగ్
అక్షరాల తేడాను గమనించు
భర్తీ చేసే ముందు అడుగుము
శోధన దిశ
అన్నీ
ముందుకు
వెనుకకు
సరే
అన్నీ భర్తీ చేయి
రద్దు చేయి
కనుగొను
విలువ కనుగొనబడలేదు
మునుపటి సరిపోలిక కనుగొనబడలేదు
నమూనా ఖాళీగా ఉండకూడదు
భర్తీ చేయి
స్ట్రింగ్‌లు తప్పనిసరిగా ఒకే పొడవును కలిగి ఉండాలి
నమూనా పొడవు సరిపోలలేదు
నమూనా ఖాళీగా ఉండకూడదు
ఈ సరిపోలికను భర్తీ చేయాలా?
భర్తీ చేయడంలో లోపం
అన్-డూ (వెనక్కి వెళ్ళు)
క్లిప్‌బోర్డ్ పరిమితి
స్థానాన్ని చూడటానికి క్లిక్ చేయండి
కాపీ
టెక్స్ట్ కాపీ చేయండి
పేస్ట్
ఎంపికను నింపండి
అన్నీ ఎంచుకోండి
వెతుకు
మార్చు
మళ్ళీ వెతుకు
మళ్ళీ వెతుకు (రివర్స్)
వెళ్ళు
ఎంపికను నింపండి
ప్యాటర్న్ నింపండి
దయచేసి చెల్లుబాటు అయ్యే హెక్స్ ప్యాటర్న్‌ను నమోదు చేయండి
ప్యాటర్న్ చాలా పొడవుగా ఉంది (గరిష్టంగా 32768 బైట్లు)
ప్యాటర్న్ ఎంపిక పరిమాణం కంటే ఎక్కువగా ఉంది
ఈ ఎంపిక కోసం అనుమతించబడిన గరిష్ట బైట్లు
కనీస పరిధి 0 మరియు 255 మధ్య ఉండాలి
గరిష్ట పరిధి 0 మరియు 255 మధ్య ఉండాలి
కనీస విలువ గరిష్ట విలువ కంటే ఎక్కువగా ఉండకూడదు
రాండమ్ బైట్లు
పరిధి (దశాంశం)
లోపం
కాపీ చేయడానికి ఎంపిక చాలా పెద్దదిగా ఉంది
గరిష్ట
కనిష్ట
సగటు