Caসংযোগ স্থাপন করুন
স্ক্রিনশট নিন
লগ সাফ করুন
টাস্ক বন্ধ করুন
ঠিকানা
আকার
স্থানান্তর গতি
আনুমানিক বাকি সময়
বক্স ওয়ালপেপার দেখান
ডিভাইস তথ্য
সংযোগ করুন
প্রধান
পার্টিশন
ফ্ল্যাশ মেমরি তথ্য
পণ্যের নাম
প্রস্তুতকারকের আইডি
মোট র' ডিভাইস ক্ষমতা
লজিক্যাল ইউনিটের সংখ্যা
স্পেসিফিকেশন সংস্করণ
উত্পাদনের তারিখ
LUN
পার্টিশনের নাম
ফাইলের নাম
ব্লক ঠিকানা
আকার
প্রকার
অবস্থা
অ্যান্ড্রয়েড পার্টিশন টাস্ক
পড়ুন
লিখুন
মুছুন
গ্রাফ
স্থান বরাদ্দ
UFS
সংযোগ প্যারামিটার
সতর্কতা: VCC 2.90 এর উপরে UFS 4.x ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে
সিগন্যাল বুস্টার (ISP)
এটি শুধুমাত্র UFS 4.x HS-LSS এর জন্য
বি-সিরিজ এ-সিরিজের চেয়ে সামান্য দ্রুত
র' অ্যাক্সেস
পড়ুন
লিখুন
মুছুন
লজিক্যাল ইউনিট
আকার
প্যাডিং বাইট লিখুন
মোছার বিকল্প
একটি LUN মুছুন
সম্পূর্ণ ডিভাইস মুছুন
কাস্টম ঠিকানা
শুরুর ঠিকানা
শেষের ঠিকানা
ঠিকানার প্রকার
সেক্টর
বাইট
SCSI বিকল্প
ডেসক্রিপ্টর
ডিভাইস
কনফিগারেশন
আকার
ইউনিট
আন্তঃসংযোগ
স্ট্রিং
জ্যামিতি
শক্তি
স্বাস্থ্য
FBO
FBO স্পেসিফিকেশন সংস্করণ
প্রস্তাবিত LBA পরিসরের আকার
সর্বাধিক LBA পরিসরের আকার
সর্বনিম্ন LBA পরিসরের আকার
LBA পরিসরের সর্বাধিক সংখ্যা
সারিবদ্ধকরণ প্রয়োজনীয়তা
অ্যাট্রিবিউট
ফ্ল্যাগ
eMMC
সংযোগ প্যারামিটার
ISP এর জন্য, ধীর CLOCK ব্যবহার করুন (6.5 মেগাহার্টজ ইত্যাদি)
সংযোগ করুন
থামুন
র' অ্যাক্সেস
পড়ুন
লিখুন
মুছুন
পার্টিশন
আকার
মোছার বিকল্প
মুছুন
বাতিল করুন
সুরক্ষিত মোছা
ট্রিম
সুরক্ষিত ট্রিম
স্যানিটাইজ (সুরক্ষিত ডেটা অপসারণ)
কাস্টম ঠিকানা
শুরু
শেষ
ঠিকানার প্রকার
সেক্টর
বাইট
রাইট প্যাডিং
বাইট
ফার্মওয়্যার মোছা এড়িয়ে যান
সংযোগ টাস্ক
eMMC স্ট্যাটাস পরীক্ষা করুন
eMMC স্বাস্থ্য রিপোর্ট পরীক্ষা করুন
RPMB বিকল্প
কাউন্টার
সুরক্ষিত রাইট প্রোটেক্ট কনফিগারেশন
সুরক্ষিত রাইট প্রোটেক্ট সক্রিয় করুন
RPMB কী ব্যবহার করুন
র‍্যান্ডম কী তৈরি করুন
RPMB কী লিখুন
RPMB কী পড়ুন
RPMB কী পরীক্ষা করুন
পার্টিশন
eMMC-তে লিখুন
পরিবর্তনগুলি রিসেট করুন
ফাইলে সংরক্ষণ করুন
ফাইল খুলুন
উন্নত এলাকার শুরু
স্বাস্থ্য পরীক্ষা
ভেন্ডর স্বাস্থ্য রিপোর্ট
প্রভিশনিং
হার্ডওয়্যার
বক্সের চেহারা
এলসিডি থিম
এলসিডি উজ্জ্বলতা
আরজিবি উজ্জ্বলতা
আরজিবি থিম
সেটিংস পড়ুন
সেটিংস সংরক্ষণ করুন
রঙ চয়নকারী
বুট লোগো
ওয়ালপেপার পরিবর্তন করুন
বক্সের বৈশিষ্ট্য
ভোল্টেজ ক্যালিব্রেট করুন
মেমরি তথ্য
ইউএসবি রিস্টার্ট করুন
বক্স ফার্মওয়্যার লিখুন
সক্রিয় বাজার বিজ্ঞপ্তি
সিমুলেশন মোড
ক্যালিব্রেশন ট্রিম
বক্সের তথ্য
বক্সের প্রকার
F64 সিরিয়াল নম্বর
ব্লুটুথ LE ম্যাক ঠিকানা
অ্যাক্টিভেশন ফাইলের সংস্করণ
সাপোর্ট লিঙ্ক
সফ্টওয়্যার
পার্টিশন টেবিলের ফন্টের আকার
সফ্টওয়্যার লগের ফন্টের আকার
সাউন্ড এফেক্ট সক্রিয় করুন
ইঙ্গিত দেখান
UFS 4.x সনাক্তকরণকে অগ্রাধিকার দিন
অগ্রগতি বারের শতাংশ দেখান
পার্টিশন তালিকার গ্রিড দেখান
ডিস্কে লিখবেন না (শুধুমাত্র মেমরি পরীক্ষার জন্য)
গতির গেজ দেখান
অ্যান্ড্রয়েড তথ্য পড়ুন
অ্যান্ড্রয়েড সুরক্ষা পার্টিশনের ব্যাকআপ
UFS ডিবাগ সংযোগ দেখান
অ্যান্ড্রয়েড পার্টিশন বিশ্লেষক
RPMB তথ্য পড়ুন
ধীর পড়া/লেখা (খারাপ eMMC আইসি-র জন্য)
UFS S.M.A.R.T. রিপোর্ট পড়ুন
BLE সংযোগ করুন
ভিজ্যুয়াল থিম
স্কিন থিম
JEDEC লগ টেক্সটের রঙ
রঙ সেট করুন
WriteBooster বাফার কনফিগারেশন:
সুরক্ষিত বুটলোডার যাচাই করা হচ্ছে...
ডিভাইসের প্রকার:
UFS ডিভাইসের শ্রেণী:
UFS মাস স্টোরেজ সাবক্লাস:
UFS ডিভাইস দ্বারা সমর্থিত প্রোটোকল:
বুট সক্রিয়:
শর্ট বুট সক্রিয়:
বুট সিকোয়েন্স আইডি:
নিরাপত্তা LU-এর জন্য সমর্থন:
স্পেসিফিকেশন সংস্করণ:
উত্পাদনের তারিখ:
সুপরিচিত লজিক্যাল ইউনিটের সংখ্যা:
আংশিক প্রারম্ভিকতায় বর্ণনাকারী অ্যাক্সেস সক্ষম করুন:
প্রাথমিক পাওয়ার মোড:
উচ্চ অগ্রাধিকার LUN:
সুরক্ষিত অপসারণের প্রকার:
ব্যাকগ্রাউন্ড অপারেশনের সমাপ্তির বিলম্ব:
প্রাথমিক সক্রিয় ICC স্তর:
ইউনিট বর্ণনাকারী 0 বেস অফসেট:
ইউনিট বর্ণনাকারী কনফিগারেশন প্যারামিটারের দৈর্ঘ্য:
UFS ডিভাইসের RTT ক্ষমতা:
RTC আপডেট:
UFS বৈশিষ্ট্য সমর্থন:
ফিল্ড ফার্মওয়্যার আপডেটের সময়সীমা:
সারির গভীরতা:
ডিভাইসের সংস্করণ:
সুরক্ষিত রাইট প্রোটেক্ট এলাকার সংখ্যা:
PSA সর্বোচ্চ ডেটা আকার:
PSA স্টেট সময়সীমা:
WriteBooster ব্যবহারকারী স্থান ব্যবহার করে:
WriteBooster বাফারের প্রকার:
ভাগ করা জন্য WriteBooster বাফারের আকার
UM CPort কনফিগারেশন:
ইউনিফাইড মেমরি ন্যূনতম এলাকার আকার
HPB স্পেসিফিকেশন সংস্করণ:
HPB কন্ট্রোল মোড:
লজিক্যাল ইউনিটের সংখ্যা:
বুট কনফিগারেশনের দৈর্ঘ্য:
লজিক্যাল ইউনিট কনফিগারেশনের দৈর্ঘ্য:
RPMB অঞ্চল সক্রিয় করুন:
RPMB অঞ্চল 1 আকার:
RPMB অঞ্চল 2 আকার:
RPMB অঞ্চল 3 আকার:
লজিক্যাল ইউনিট সক্রিয় করুন:
বুট LUN আইডি:
লজিক্যাল ইউনিট রাইট প্রোটেক্ট:
মেমরির প্রকার:
বরাদ্দ ইউনিটের সংখ্যা:
ডেটার নির্ভরযোগ্যতা:
লজিক্যাল ব্লকের আকার:
প্রভিশনিং প্রকার:
প্রসঙ্গ ক্ষমতা:
WriteBooster বাফারের আকার:
HPB সর্বোচ্চ অঞ্চল:
HPB পিন করা অঞ্চল শুরুর অফসেট:
HPB পিন করা অঞ্চল:
ইউনিট সূচক:
লজিক্যাল ইউনিট সারির গভীরতা:
লজিক্যাল ইউনিট সারির অগ্রাধিকার:
ডেটা প্রকার সমর্থন:
লজিক্যাল ব্লক গণনা:
মোছার ব্লকের আকার:
উত্পাদন অবস্থা সচেতনতা সংবেদনশীলতা:
RPMB অঞ্চল 0 আকার:
ভৌত মেমরি সম্পদ গণনা:
বড় ইউনিটের গ্র্যানুলারিটি:
সক্রিয় HPB অঞ্চলের সর্বোচ্চ সংখ্যা:
পিন করা HPB অঞ্চলের সংখ্যা:
লজিক্যাল ইউনিট WriteBooster বাফারের আকার:
MIPI Unipro রিলিজ সংস্করণ নম্বর:
MIPI M-PHY রিলিজ সংস্করণ নম্বর:
প্রস্তুতকারকের নাম:
পণ্যের নাম:
OEM আইডি:
সিরিয়াল নম্বর:
পণ্য সংশোধন স্তর:
মোট সেক্টর গণনা:
নেটিভ ব্লকের আকার:
সেগমেন্টের আকার:
বরাদ্দ ইউনিটের আকার:
ন্যূনতম ঠিকানাযোগ্য ব্লকের আকার:
সর্বোত্তম পঠন ব্লকের আকার:
সর্বোত্তম লিখন ব্লকের আকার:
সর্বাধিক ডেটা-ইন বাফারের আকার:
সর্বাধিক ডেটা-আউট বাফারের আকার:
একটি ফেজ পতনে সর্বাধিক ডেটার আকার:
অ-ক্রমিক ডেটা স্থানান্তরের জন্য সমর্থন:
সমর্থিত লজিক্যাল ইউনিটের সর্বাধিক সংখ্যা:
RPMB ফ্রেমের সর্বাধিক সংখ্যা:
ডায়নামিক ক্ষমতা সম্পদ নীতি:
সমর্থিত সর্বাধিক উপলব্ধ প্রসঙ্গের সংখ্যা:
সিস্টেম ডেটা ট্যাগ ইউনিটের আকার:
সিস্টেম ডেটা ট্যাগ সম্পদের আকার:
সমর্থিত সুরক্ষিত অপসারণের প্রকার:
সমর্থিত মেমরির প্রকার:
সমর্থিত মেমরি প্রকারের সংখ্যা:
উন্নত মেমরি প্রকার 1:
উন্নত মেমরি প্রকার 1 সর্বোচ্চ বরাদ্দ ইউনিট:
উন্নত মেমরি প্রকার 1 ক্ষমতা সমন্বয় ফ্যাক্টর:
সিস্টেম কোড মেমরি সর্বোচ্চ বরাদ্দ ইউনিট:
সিস্টেম কোড মেমরি ক্ষমতা সমন্বয় ফ্যাক্টর:
অ-স্থায়ী মেমরি সর্বোচ্চ বরাদ্দ ইউনিট:
অ-স্থায়ী মেমরি ক্ষমতা সমন্বয় ফ্যাক্টর:
উন্নত মেমরি প্রকার 1 সর্বোচ্চ বরাদ্দ ইউনিট:
উন্নত মেমরি প্রকার 2 সর্বোচ্চ বরাদ্দ ইউনিট:
উন্নত মেমরি প্রকার 2 ক্ষমতা সমন্বয় ফ্যাক্টর:
উন্নত মেমরি প্রকার 3 সর্বোচ্চ বরাদ্দ ইউনিট:
উন্নত মেমরি প্রকার 3 ক্ষমতা সমন্বয় ফ্যাক্টর:
উন্নত মেমরি প্রকার 4 সর্বোচ্চ বরাদ্দ ইউনিট:
উন্নত মেমরি প্রকার 4 ক্ষমতা সমন্বয় ফ্যাক্টর:
সর্বোত্তম লজিক্যাল ব্লকের আকার:
UFS ডিভাইস সর্বোচ্চ WriteBooster বাফারের আকার:
UFS ডিভাইস সর্বোচ্চ WriteBooster বাফার গণনা:
WriteBooster ক্ষমতা সমন্বয় ফ্যাক্টর:
WriteBooster ব্যবহারকারী স্থান খরচ মোড:
সর্বাধিক জোনড লজিক্যাল ইউনিট:
জোনড লজিক্যাল ইউনিট সর্বনিম্ন মোছার বাইট:
জোনড লজিক্যাল ইউনিটের আকার:
HPB অঞ্চলের আকার:
HPB সর্বোচ্চ LU সংখ্যা:
HPB উপ-অঞ্চলের আকার:
HPB সর্বোচ্চ সক্রিয় অঞ্চল:
সর্বাধিক VCC কারেন্ট:
সর্বাধিক VCCQ কারেন্ট:
সর্বাধিক VCCQ2 কারেন্ট:
জীবনের শেষের আগে তথ্য:
বিক্রেতা পদ্ধতি এ মাধ্যমে জীবনকাল:
বিক্রেতা পদ্ধতি বি মাধ্যমে জীবনকাল:
মোট রিফ্রেশ গণনা:
রিফ্রেশ অগ্রগতি:
বিক্রেতার মালিকানাধীন স্বাস্থ্য রিপোর্ট:
ডিভাইস প্রারম্ভিকতা:
স্থায়ী রাইট প্রোটেকশন:
পাওয়ার অন রাইট প্রোটেকশন:
ব্যাকগ্রাউন্ড অপারেশন:
পার্জ অপারেশন:
পার্জ ত্রুটি অবস্থা:
অ-ক্রমিক ডেটা বৈশিষ্ট্য:
ডিভাইসের জীবনকাল মোড:
পার্জ সক্রিয় করুন:
রিফ্রেশ সক্রিয় করুন:
ভৌত সম্পদ অপসারণ:
রিয়েল টাইম ক্লক:
UM প্রারম্ভিকতা:
ফিল্ড ফার্মওয়্যার আপডেট অপারেশন:
UM সাসপেন্ড কমান্ড:
UM সাসপেন্ড অবস্থা:
WriteBooster বৈশিষ্ট্য:
WriteBooster বাফার ফ্লাশ অপারেশন:
হাইবারনেটের সময় WriteBooster বাফার ফ্লাশ:
হোস্ট পারফরম্যান্স বুস্টার রিসেট:
হোস্ট পারফরম্যান্স বুস্টার সক্রিয় করুন:
বুট LUN:
বর্তমান পাওয়ার মোড:
সক্রিয় ICC স্তর:
পাওয়ার অন রিসেট ডিভাইস অবস্থা:
ব্যাকগ্রাউন্ড অপারেশন অবস্থা:
পার্জ অপারেশন অবস্থা:
সর্বাধিক ডেটা ইন সাইজ:
সর্বাধিক ডেটা আউট সাইজ:
অ-ক্রমিক ডেটা স্থানান্তর বৈশিষ্ট্য:
ডায়নামিক ক্ষমতা প্রয়োজন:
রেফারেন্স ক্লক ফ্রিকোয়েন্সি মান:
কনফিগারেশন বর্ণনাকারী লক:
ব্যতিক্রম ইভেন্ট নিয়ন্ত্রণ:
ব্যতিক্রম ইভেন্ট অবস্থা:
ইউনিফাইড মেমরি এলাকার আকার:
UM সর্বোচ্চ UMPIU অনুরোধ:
সর্বাধিক HPB কমান্ড ডেটা আকার:
সময় বেসলাইন থেকে অতিক্রান্ত সেকেন্ড:
প্রসঙ্গ কনফিগারেশন:
সঠিকভাবে প্রোগ্রাম করা ব্লক:
ডিভাইস FFU অবস্থা:
উত্পাদন অবস্থা সচেতনতা অবস্থা:
উত্পাদন অবস্থা সচেতনতা ডেটা আকার:
রেফারেন্স ক্লক গেটিং অপেক্ষার সময়:
প্যাকেজ কেস পৃষ্ঠের রুক্ষ তাপমাত্রা:
উচ্চ তাপমাত্রা সীমানা:
নিম্ন তাপমাত্রা সীমানা:
থ্রটলিং অবস্থা:
WriteBooster বাফার ফ্লাশ অবস্থা:
উপলব্ধ WriteBooster বাফারের আকার:
WriteBooster বাফারের জীবনকাল:
বর্তমান WriteBooster বাফারের আকার:
EXT_IID অবস্থা:
হোস্ট ইঙ্গিত ক্যাশে আকার:
রিফ্রেশ অপারেশন অবস্থা:
রিফ্রেশ ফ্রিকোয়েন্সি:
রিফ্রেশ অপারেশন ইউনিট:
রিফ্রেশ পদ্ধতি:
জানুয়ারী 1, 1970 (UTC) থেকে টাইমস্ট্যাম্প:
FBO অপারেশন নিয়ন্ত্রণ:
FBO অপ্টিমাইজেশন স্তর:
FBO বর্তমান অবস্থা:
F64 সিরিয়াল নম্বর:
ব্লুটুথ LE ম্যাক ঠিকানা:
বক্সের প্রকার:
ডিবাগ স্তর:
অ্যাক্টিভেশন ফাইলের সংস্করণ:
টাইমস্ট্যাম্প:
সংযোগ করুন
এখানে ক্লিক করুন
সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন
বক্স ওয়ালপেপার লুকান
বক্স ওয়ালপেপার দেখান
BLE সংযুক্ত
ভুল পিন
এসডি কার্ড
eMMC
UFS
ডিভাইস খোঁজা হচ্ছে...
eMMC-তে লিখুন
পার্টিশন ইতিমধ্যে কনফিগার করা হয়েছে
শুধু পড়ুন / সেট করুন
একবার পড়ুন / লিখুন
পড়ুন / পাওয়ার অন রিসেট
পড়ুন / উদ্বায়ী
শুধু লিখুন / উদ্বায়ী
পড়ুন
পড়ুন / স্থায়ী
শুধু পড়ুন
সাফ করুন
সেট করুন
ভাষা
সরঞ্জাম
সরঞ্জাম
ডায়াগনস্টিক সরঞ্জাম
সাধারণ সেটিংস
অনলাইন সাপোর্ট
সম্পূর্ণ ব্যবহারকারী এলাকার লজিক্যাল মোছা
সংযোগ টাস্ক
বুট পার্টিশন
ব্যবহারকারী এলাকা পার্টিশন
সাধারণ উদ্দেশ্য পার্টিশন
টেক্সট কপি করা হয়েছে
পরবর্তী পৃষ্ঠা
পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা
অ্যামপ্লিটিউড সামঞ্জস্য করুন
সক্রিয় করুন
সিগন্যাল অ্যামপ্লিটিউড
উল্টো করুন
এর জন্য এটি ব্যবহার করুন
শুধুমাত্র এর জন্য ব্যবহার করুন
মেমরি অ্যাক্সেস
স্লেভ ঠিকানা
রেজিস্টার
শনাক্ত করা স্লেভ
SDATA এবং SCLK অদলবদল করুন
স্ক্যান করার পরে VIO পাওয়ার ডাউন করুন
SDA এবং SCL অদলবदल করুন
স্ক্যান করার পরে VDD পাওয়ার ডাউন করুন
স্ক্যানিং শুরু করুন
পিনআউট দেখান
নির্বাচিত মান তৈরি করবে

আপনি কি চালিয়ে যেতে নিশ্চিত?
মান প্রয়োজন
অনুগ্রহ করে একটি হেক্সাডেসিমেল মান লিখুন
মান লিখতে এখানে ক্লিক করুন
FBO স্পেসিফিকেশন সংস্করণ:
প্রস্তাবিত LBA পরিসরের আকার:
সর্বাধিক LBA পরিসরের আকার:
সর্বনিম্ন LBA পরিসরের আকার:
LBA পরিসরের সর্বাধিক সংখ্যা:
সারিবদ্ধকরণ প্রয়োজনীয়তা:
মান পরিবর্তন করতে এখানে ক্লিক করুন
মান পড়তে এখানে ক্লিক করুন
আইসি নিরাপদে পাওয়ার ডাউন করতে এখানে ক্লিক করুন
ডিভাইসটি UFS-PowerDown মোডে প্রবেশ করেছে
ডিভাইসটি EMMC_POWER_OFF মোডে প্রবেশ করেছে
আপনি এখন এটি সকেট থেকে নিরাপদে সরাতে পারেন
RPMB লেখা পরীক্ষা করুন
RPMB পার্জ করুন
RPMB বিকল্প
এন্ট্রি
সুরক্ষিত রাইট প্রোটেক্ট কনফিগারেশন
লজিক্যাল ব্লক ঠিকানা
লজিক্যাল ব্লকের সংখ্যা
রাইট প্রোটেকশনের প্রকার
বুট কনফিগারেশন
বুট পার্টিশন
বুট বাস প্রস্থ
বুট মোড
বুট স্বীকারোক্তি
বুটের পরে বাস প্রস্থ রিসেট করুন
স্থায়ী বুট কনফিগারেশন সুরক্ষা
রাইট প্রোটেকশন কনফিগারেশন
বুট এলাকা 1 WP অবস্থা
বুট এলাকা 2 WP অবস্থা
অস্থায়ী রাইট প্রোটেকশন
স্থায়ী রাইট প্রোটেকশন
সুরক্ষিত WP সমর্থন
সুরক্ষিত WP অবস্থা
দ্রুত RPMB পঠন
লিখন নির্ভরযোগ্যতা সেটিংস
RPMB রিসেট করুন
উন্নত টাস্ক
কাউন্টার রিসেট করুন
CSD আনলক করুন
সম্পূর্ণ ফ্যাক্টরি রিসেট
সিগন্যাল রিসেট করুন
ডায়নামিক ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা
সুরক্ষিত খারাপ ব্লক ব্যবস্থাপনা
ডায়নামিক ক্ষমতা প্রয়োজন অবস্থা
ফ্যাক্টরি রিসেট
কাস্টম WP এলাকা
ডায়নামিক ক্ষমতা পরিচালনা করুন
eMMC WP-গ্রুপ স্ক্যান করুন
রাইট প্রোটেকশন সরান
স্বয়ংক্রিয় পুনঃসংযোগ লুপ
ডিফারেনশিয়াল ভোল্টেজ সুইং সামঞ্জস্য করে
S.M.A.R.T. তথ্য পড়ুন
রাইট প্রোটেকশন তথ্য
B_PWR_WP_EN
আনচেক করা: বুট অঞ্চল পাওয়ার-অন রাইট প্রোটেক্টেড নয়।
চেক করা: বুট এলাকায় পাওয়ার-অন পিরিয়ড রাইট প্রোটেকশন সক্রিয় করুন। এই বিটটি শূন্য হতে হবে যদি B_PWR_WP_DIS (বিট 6) সেট করা থাকে। পড়ার সময়, এই বিটটি কেবল নির্দেশ করে যে পাওয়ার-অন সুরক্ষা বিশেষভাবে একটি বুট অঞ্চলের জন্য সেট করা হয়েছে কিনা। পাওয়ার-অন সুরক্ষা কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা বিট 7 এবং 1 এর সেটিংয়ের উপর নির্ভর করে। বুট অঞ্চল সুরক্ষা যাচাই করতে BOOT_WP_STATUS[174] পড়ুন।
B_PWR_WP_SEC_SEL
আনচেক করা: B_PWR_WP_EN (বিট 0) শুধুমাত্র বুট এলাকায় প্রযোজ্য, যদি B_SEC_WP_SEL (বিট 7) সেট করা থাকে।
চেক করা: B_PWR_WP_EN (বিট 0) শুধুমাত্র বুট এলাকায় প্রযোজ্য, যদি B_SEC_WP_SEL (বিট 7) সেট করা থাকে।
B_PERM_WP_EN
আনচেক করা: বুট অঞ্চল স্থায়ীভাবে রাইট প্রোটেক্টেড নয়।
চেক করা: বুট অঞ্চল স্থায়ীভাবে রাইট প্রোটেক্টেড। এই বিটটি শূন্য হতে হবে যদি B_PERM_WP_DIS সেট করা থাকে। পড়ার সময়, এই বিটটি কেবল নির্দেশ করে যে স্থায়ী সুরক্ষা বিশেষভাবে একটি বুট অঞ্চলের জন্য সেট করা হয়েছে কিনা। স্থায়ী সুরক্ষা কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা বিট 7 এবং 3 এর সেটিংয়ের উপর নির্ভর করে। বুট অঞ্চল সুরক্ষা যাচাই করতে BOOT_WP_STATUS[174] পড়ুন। এই বিটটি শূন্য হতে পারে যদি পুরো ডিভাইসটি স্থায়ীভাবে CSD[13] ব্যবহার করে সুরক্ষিত থাকে।
B_PERM_WP_SEC_SEL
আনচেক করা: B_PERM_WP_EN (বিট 2) শুধুমাত্র বুট এলাকায় প্রযোজ্য, যদি B_SEC_WP_SEL (বিট 7) সেট করা থাকে।
চেক করা: B_PERM_WP_EN (বিট 2) শুধুমাত্র বুট এলাকায় প্রযোজ্য, যদি B_SEC_WP_SEL (বিট 7) সেট করা থাকে।
B_PERM_WP_DIS
আনচেক করা: মাস্টারকে B_PERM_WP_EN (বিট 2) সেট করার অনুমতি আছে।
চেক করা: B_PERM_WP_EN (বিট 2) এর ব্যবহার স্থায়ীভাবে অক্ষম করুন। এই বিটটি শূন্য হতে হবে যদি B_PERM_WP_EN সেট করা থাকে। এই বিটটির CSD[13] এর সেটিংয়ে কোনো প্রভাব নেই।
B_PWR_WP_DIS
আনচেক করা: মাস্টারকে B_PWR_WP_EN (বিট 0) সেট করার অনুমতি আছে।
চেক করা: B_PWR_WP_EN (বিট 0) এর ব্যবহার অক্ষম করুন। এই বিটটি শূন্য হতে হবে যদি PWR_WP_EN সেট করা থাকে।
B_SEC_WP_SEL
আনচেক করা: B_PERM_WP_EN (বিট 2) এবং B_PWR_WP_EN (বিট 0) উভয় বুট পার্টিশনে প্রযোজ্য এবং B_PERM_WP_SEC_SEL (বিট 3) এবং B_PWR_WP_SEC_SEL (বিট 1) এর কোনো প্রভাব নেই।
চেক করা: B_PERM_WP_EN (বিট 2) এবং B_PWR_WP_EN (বিট 0) শুধুমাত্র B_PERM_WP_SEC_SEL (বিট 3) এবং B_PWR_WP_SEC_SEL (বিট 1) দ্বারা নির্বাচিত বুট পার্টিশনে প্রযোজ্য।
দ্রষ্টব্য: একবার একটি ডিভাইস আলাদাভাবে বুট পার্টিশনগুলিতে সুরক্ষা সক্ষম করার জন্য সেট করা হলে, এটি একটি পাওয়ার সাইকেলের জন্য ফিরিয়ে আনা যাবে না। এই বিটটি স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত এবং পাওয়ার-অন সুরক্ষিত বুট পার্টিশনের মিশ্রণ সক্ষম করে।
US_PWR_WP_EN
আনচেক করা: CMD28 জারি করার সময় পাওয়ার-অন রাইট প্রোটেকশন প্রয়োগ করা হয় না।
চেক করা: CMD28 দ্বারা নির্দেশিত সুরক্ষা গ্রুপে পাওয়ার-অন পিরিয়ড সুরক্ষা প্রয়োগ করুন। এই বিটটি সেট করা যাবে না যদি US_PWR_WP_DIS সেট করা থাকে। US_PERM_WP_EN সেট করা থাকলে এই বিটটির কোনো প্রভাব নেই।
US_PERM_WP_EN
আনচেক করা: CMD28 জারি করার সময় স্থায়ী রাইট প্রোটেকশন প্রয়োগ করা হয় না।
চেক করা: CMD28 দ্বারা নির্দেশিত সুরক্ষা গ্রুপে স্থায়ী রাইট প্রোটেকশন প্রয়োগ করুন। এই বিটটি সেট করা যাবে না যদি US_PERM_WP_DIS সেট করা থাকে।
US_PWR_WP_DIS
আনচেক করা: পাওয়ার-অন রাইট প্রোটেকশন রাইট প্রোটেকশন গ্রুপে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
চেক করা: ব্যবহারকারী এলাকার সমস্ত পার্টিশনের মধ্যে রাইট প্রোটেকশন গ্রুপগুলির জন্য পাওয়ার-অন পিরিয়ড রাইট প্রোটেকশনের ব্যবহার অক্ষম করুন যেখান থেকে এই বিটটি সেট করা হয়েছে যতক্ষণ না পাওয়ার সরানো হয় বা একটি হার্ডওয়্যার রিসেট হয়। এই বিটটি সেট করা ইতিমধ্যে সুরক্ষিত এলাকাগুলিকে প্রভাবিত করে না।
US_PERM_WP_DIS
আনচেক করা: স্থায়ী রাইট প্রোটেকশন রাইট প্রোটেকশন গ্রুপে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
চেক করা: ব্যবহারকারী এলাকার সমস্ত পার্টিশনের মধ্যে রাইট প্রোটেকশন গ্রুপগুলির জন্য স্থায়ী রাইট প্রোটেকশনের ব্যবহার স্থায়ীভাবে অক্ষম করুন যেখান থেকে এই বিটটি সেট করা হয়েছে। এই বিটটি সেট করা ইতিমধ্যে সুরক্ষিত এলাকাগুলিকে প্রভাবিত করে না।
CD_PERM_WP_DIS
আনচেক করা: হোস্টকে PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) সেট করার অনুমতি আছে।
চেক করা: PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) এর ব্যবহার অক্ষম করুন।
PERM_PSWD_DIS
আনচেক করা: পাসওয়ার্ড সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলি সক্ষম করা হয়েছে।
চেক করা: পাসওয়ার্ড সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলি (মুছে ফেলা (জোর করে মুছে ফেলা), লক করা, আনলক করা, পাসওয়ার্ড পরিষ্কার করা, পাসওয়ার্ড সেট করা) স্থায়ীভাবে অক্ষম করা হয়েছে।
ব্যবহার করুন
PERM_WRITE_PROTECT এবং TMP_WRITE_PROTECT মান পরিবর্তন করতে
exFAT হিসাবে ফর্ম্যাট করুন
বিদ্যমান ফাইল ওভাররাইট করবেন?
অপারেশন বাতিল করা হয়েছে...
RAW ফ্ল্যাশ ডাম্প ফাইল সংরক্ষণ করুন
আউটপুট ডিরেক্টরি নির্বাচন করুন
RAW রেজিস্টার ডাম্প ফাইল সংরক্ষণ করুন
একটি বিটম্যাপ ফাইল খুলুন
ফ্ল্যাশ ফাইল নির্বাচন করুন
RAW ফ্ল্যাশ ডাম্প ফাইল লিখুন
EXT_CSD ফাইল লিখুন
বাইনারি FFU ফাইল নির্বাচন করুন
মেরামত করুন
eMMC সম্পূর্ণ ফ্যাক্টরি রিসেট করবেন?
যাইহোক চালিয়ে যাবেন?
এটি ডেটা, বুট, RPMB এবং অন্যান্য সমস্ত সেটিংস মুছে ফেলবে।
আপনি কি মুছতে নিশ্চিত?
আপনি কি লিখতে নিশ্চিত?
লেখার আগে পার্টিশন মুছবেন?
সুপার পার্টিশন তথ্য পড়ুন
ব্যবহারকারীর ডেটা লিখবেন?
আপনি কি মুছতে নিশ্চিত
আপনি কি ফর্ম্যাট করতে চান
আপনি কি পুরো ডিভাইসটি মুছতে নিশ্চিত?
CSD আনলক/রিসেট করবেন?
সব eMMC / eMCP এই বৈশিষ্ট্য সমর্থন করে না।
ব্যবহারকারী এলাকা এবং GPPx রাইট প্রোটেকশন সরিয়ে ফেলবেন?
CID রেজিস্টার লিখবেন?
সুরক্ষিত WP কনফিগারেশন লিখবেন?
একটি সফল লেখা RPMB কাউন্টারে 2 যোগ করবে।
আপনি কি সত্যিই নিশ্চিত???
RPMB কী লিখবেন?
একটি সফল লেখা RPMB কাউন্টারে 1 যোগ করবে।
RPMB লেখা পরীক্ষা করবেন?
অন্যান্য পার্টিশনের জন্য XML লোড করবেন?
অনুসন্ধান করুন...
পার্টিশন অনুসন্ধান করুন
পরবর্তী অনুসন্ধান করুন
পুরানো ব্যাকআপ লোড করুন
আর কোনো পুরানো ব্যাকআপ পাওয়া যায়নি!
নতুন ব্যাকআপ লোড করুন
আর কোনো নতুন ব্যাকআপ পাওয়া যায়নি!
কনফিগারেশন লোড করা হয়েছে
টাইম স্ট্যাম্প
কনফিগার করুন
GPT ত্রুটি পাওয়া গেলে মেরামত করবেন?
ফাইল আনপ্যাক করুন
প্যাক করা ফাইল নির্বাচন করুন
চেকসাম এবং হ্যাশ যাচাই করবেন?
দেশ / সরবরাহকারী ভেরিয়েন্ট কোড নির্বাচন করুন
FRP আনলক করুন
FRP পার্টিশন ফর্ম্যাট করবেন?
ব্যবহারকারীর ডেটা মুছুন
ব্যবহারকারীর ডেটা মুছবেন?
আপনি কি 100% নিশ্চিত?
ব্যবহারকারীর ডেটা চিরতরে হারিয়ে যাবে।
আপনি কি চালিয়ে যেতে নিশ্চিত?
ডিভাইস ফ্যাক্টরি ফর্ম্যাট করবেন?
ডিভাইস ফ্যাক্টরি ফর্ম্যাট
ফাঁকা চেক
ফাইল ডিকম্প্রেস করা হচ্ছে
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন...
অ্যান্ড্রয়েড তথ্য পড়া হচ্ছে
আমি বুঝতে পারছি যে আমি শুধুমাত্র এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করতে পারি
আমার নিজের ডিভাইসে পরীক্ষামূলক উদ্দেশ্যে।

অ্যাকাউন্ট সরান
আপনি কি নিশ্চিত করছেন যে এটি আপনার ডিভাইস?
ফাইল আনপ্যাক করা হচ্ছে
চেকসাম যাচাই করা হচ্ছে
UFS প্রভিশনিং প্রয়োগ করতে রাইট বোতামে ক্লিক করুন
ফ্যাক্টরি প্রভিশনিং
সতর্কতা:
UFS প্রভিশনিং সেটিংসে পরিবর্তনগুলি UFS আইসি-র ভিতরের সমস্ত ডেটা মুছে ফেলবে।
এগিয়ে যাওয়ার আগে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্টিশনের ব্যাকআপ নিয়েছেন তা নিশ্চিত করুন।
বর্তমান UFS প্রভিশনিং এখানে সংরক্ষিত হয়েছে:
স্থায়ী অ্যাট্রিবিউট প্রয়োগ করা হচ্ছে:
F64 বক্স নিবন্ধন করুন
অনুগ্রহ করে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ইনপুট করুন
প্রয়োজন
একই নয়
প্রথম নাম
শেষ নাম
ইমেল ঠিকানা
দেশ
মোবাইল নম্বর
বার্তা পরিষেবা
ব্যবহারকারীর নাম
OTP যাচাইকরণ পদ্ধতি
মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে
ইমেল ঠিকানার মাধ্যমে
বার্তা পরিষেবার মাধ্যমে
অ্যাকাউন্ট পাসওয়ার্ড তৈরি করুন
পাসওয়ার্ড যাচাই করুন
ব্যবহারকারীর তথ্য
F64 বক্স অনলাইন নিবন্ধন
জমা দিন
টাইমার শেষ হওয়ার আগে অনুগ্রহ করে OTP ইনপুট করুন
পাঠানো হয়েছে
OTP জমা দিন
নতুন OTP অনুরোধ করুন
অনলাইন নিবন্ধন টাস্ক
ব্যবহারকারীর তথ্য জমা দেওয়া হয়েছে
OTP অনুরোধ করা হচ্ছে...
OTP যাচাই করা হচ্ছে...
বক্স সফলভাবে নিবন্ধিত হয়েছে!
বক্স নিবন্ধন ব্যর্থ হয়েছে!
সার্ভার ত্রুটি
পার্টিশন অ্যাট্রিবিউট উন্নত
ডিভাইসের SoC প্রকার নির্বাচন করুন
একটি MTK প্রিলোডার খুলুন
প্রিলোডার সমর্থিত eMMC / UFS পরীক্ষা করুন
এখনও সমর্থিত নয়
অন্যান্য SIN ফাইলগুলিও আনপ্যাক করবেন?
কনফিগারেশন চয়ন করুন
ব্যবহৃত মেমরি
RFFE স্ক্যানিং চলছে...
I2C স্ক্যানিং চলছে...
I3C স্ক্যানিং চলছে...
SPI স্ক্যানিং চলছে...
UART স্ক্যানিং চলছে...
বাতিল করতে স্টপ ক্লিক করুন
সাধারণ সেটআপ
আপনি কি সত্যিই ইউএসবি রিস্টার্ট করতে চান?
সমস্ত চলমান টাস্ক বাতিল করা হবে।
ইউএসবি রিস্টার্টের সাথে চালিয়ে যাবেন?
আপনি কি সত্যিই চান
বর্তমান টাস্ক বন্ধ করতে?
অনুগ্রহ করে একটি নির্বাচন করুন
CSD রেজিস্টার লিখবেন?
ত্রুটি
স্থায়ীভাবে রাইট প্রোটেক্ট করুন
সম্পূর্ণ
যদি আপনি 100% নিশ্চিত হন, তাহলে হ্যাঁ 3 বার ক্লিক করুন...
এর উত্তর দিন
RPMB ডেটা লিখবেন?
এই RPMB ডেটা লেখা যোগ করবে
রাইট কাউন্টারে
OTP আইটেম অন্তর্ভুক্ত করবেন?
রাইট প্রোটেকশন আইটেম অন্তর্ভুক্ত করবেন?
পার্টিশন সেটিংস আইটেম অন্তর্ভুক্ত করবেন?
আবিষ্কার শুরু করতে ত্রুটি
স্থায়ীভাবে ফার্মওয়্যার আপডেট অক্ষম করবেন?
আপনি কি সেট করতে নিশ্চিত
স্থায়ী রাইট প্রোটেকশন?
আপনি কি প্রস্থান করতে নিশ্চিত?
একটি সক্রিয় টাস্ক চলছে! যাইহোক প্রস্থান করবেন?
RPMB কী পরীক্ষা করবেন?
RPMB লেখা পরীক্ষা করবেন?
একটি সফল পরীক্ষা কাউন্টারে 1 যোগ করবে।
স্থায়ীভাবে লক করুন
কনফিগারেশন বর্ণনাকারী?
থিম প্রয়োগ করতে অ্যাপ্লিকেশন রিস্টার্ট করবেন?
eMMC নিরাপদে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবেন?
পার্টিশন সেটিংস চূড়ান্ত করবেন?
এই পদ্ধতিটি একবার প্রোগ্রামযোগ্য (OTP)
আপনি কি পরিবর্তনগুলি প্রয়োগ করতে নিশ্চিত?
কিছু নির্বাচিত বিকল্প OTP হতে পারে
আপনি কি স্থায়ীভাবে পরিবর্তন নিষ্ক্রিয় করতে নিশ্চিত
বুট মোড সম্পর্কিত বুট কনফিগারেশন রেজিস্টার বিট?
RPMB ডেটা এবং কী রিসেট করবেন?
RPMB কী পড়বেন?
eMMC প্রভিশনিং ফ্যাক্টরি রিসেট করবেন?
এটি সমস্ত ডেটা মুছে ফেলবে
এবং EXT_CSD সেটিংসও রিসেট করবে।
RPMB কাউন্টার রিসেট করবেন?
মুক্তি দিন
ব্যবহারকারী পার্টিশন থেকে বাইট?
আসল
সামঞ্জস্য করা
এই পদ্ধতিটি ব্যবহারকারী পার্টিশনকে ছোট করে দেবে
সকেট তথ্য
সকেটের প্রকার
সিরিয়াল নম্বর
উত্পাদনের তারিখ
সক্রিয় বৈশিষ্ট্য
বক্স ভোল্টেজ দেখান
UFS ডিফারেনশিয়াল ভোল্টেজ সুইং
আমি EULA পড়েছি
আমি EULA-তে সম্মত
সাপোর্ট
সোশ্যাল মিডিয়া
ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল
অনলাইন দোকান
বৈশিষ্ট্যযুক্ত আনুষাঙ্গিক
অ্যাক্টিভেশন
সক্রিয় করুন
MoviNand FFU এর জন্য CTRL কী চেপে ধরুন
এটি RPMB ছাড়া সমস্ত ডেটা মুছে ফেলবে
পার্টিশন কনফিগারেশন আনলক করুন
পার্টিশন পরিবর্তন করলে সমস্ত ডেটা মুছে যাবে (RPMB ছাড়া)!
পার্টিশন কনফিগারেশন লক করা আছে
NTAG® তথ্য
প্রোগ্রামিং তারিখ
ব্যবহারকারী মেমরি
লক অবস্থা
লাল
সবুজ
নীল
নির্বাচন উল্টো করুন
অক্ষম করুন
ব্যাকআপ ফাইল নির্বাচন করুন
বাফার সাইজ গুণক
আনপ্যাক করা ফাইল ওভাররাইট করবেন?
ডিভাইস ব্যতিক্রম স্তর:
HID অপারেশন:
উপলব্ধ HID আকার:
HID আকার:
HID অগ্রগতি অনুপাত:
HID অবস্থা:
WriteBooster বাফার আকার পরিবর্তন ইঙ্গিত তথ্য:
WriteBooster বাফার আকার পরিবর্তন সক্রিয় করুন:
WriteBooster আকার পরিবর্তন অপারেশন অবস্থা:
WriteBooster বাফার আংশিক ফ্লাশ মোড:
WriteBooster সর্বোচ্চ আংশিক ফ্লাশ FIFO আকার:
WriteBooster বর্তমান আংশিক ফ্লাশ FIFO আকার:
WriteBooster বর্তমান পিন করা বাফার বরাদ্দ আকার:
WriteBooster উপলব্ধ পিন করা বাফার আকার:
WriteBooster ক্রমবর্ধমান লিখিত আকার:
WriteBooster আংশিক ফ্লাশ পিন করা বাফার আকার:
WriteBooster আংশিক ফ্লাশ সর্বনিম্ন অ-পিন করা আকার:
পিন করা ডেটার আনপিন সক্রিয় করুন:
ক্ষমতা সমন্বয় ফ্যাক্টর উপস্থাপনা বিন্যাস:
পূর্ববর্তী CID পুনরুদ্ধার করুন
রাইট প্রোটেক্ট গ্রুপ সরান
এবং সম্ভবত সমস্ত ডেটা মুছে ফেলবেন?
আপনি কি ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ব্যাকআপ করেছেন?
আপনি কি আপনার সমস্ত ডেটাকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত?
রাইট প্রোটেকশন অবস্থা পরীক্ষা করতে UFS পুনরায় স্ক্যান করুন
ত্রুটি: প্রথমে bConfigDescrLock (OTP) আনলক করুন
এই eMMC দ্বারা বৈশিষ্ট্য সমর্থিত নয়
ওয়ার্ক ডিরেক্টরি ফোল্ডারে সেট করা হয়েছে
0xFF দিয়ে পার্টিশন মুছতে হ্যাঁ ক্লিক করুন (নতুন পদ্ধতি)
0x00 দিয়ে পার্টিশন মুছতে না ক্লিক করুন (পুরানো পদ্ধতি)
RPMB কাউন্টার সেট করুন
আপনার কি ইতিমধ্যে একটি সম্পূর্ণ RPMB ডেটা ব্যাকআপ আছে?
কাঙ্খিত কাউন্টার মান লিখুন
একটি RPMB বাইনারি ব্যাকআপ ফাইল নির্বাচন করুন
RPMB ডেটা ফাঁকা!
অন্যান্য পার্টিশনের জন্য GPT লোড করবেন?
বুট স্লট পরিবর্তন করবেন?
বুট এ বা বি নির্বাচন করুন
সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন করুন
অ্যান্ড্রয়েড 14 এবং 15 এর জন্য নতুন নিরাপত্তা
FRP নতুন নিরাপত্তা (2024, 2025)
FRP পুরানো নিরাপত্তা
পার্টিশন কনফিগারেশন
রেফারেন্স ক্লক
কনফিগারেশন বর্ণনাকারী (OTP)
RPMB পড়ার আকার নির্বাচন করুন
সমস্ত LUN মুছুন
(ধীর UFS ঠিক করুন)
এটি RPMB বা রাইট প্রোটেক্টেড এলাকা মুছবে না
সমস্ত পার্টিশন মুছুন
OEM আনলক
OEM আনলক সক্ষম সেট করবেন?
লেখার আগে মুছুন
ব্যাকআপ
ব্যবহারকারীর ডেটা এড়িয়ে যান
স্লট এ এবং বি তে লিখুন
কাস্টম ওয়াটারমার্ক লিখুন
ধীর পড়া/লেখা (খারাপ UFS আইসি-র জন্য)
ডেটা পার্টিশনের আকার পরিবর্তন করবেন?
পার্টিশন ফর্ম্যাট করুন
ফর্ম্যাট করার জন্য পার্টিশন নির্বাচন করুন
সমস্ত ডেটা চলে যাবে
অ্যান্ড্রয়েড স্লট এ সেট করুন
eMMC স্পার্স ফাইল ফিল এড়িয়ে যান
পার্টিশন তথ্য
পার্টিশন প্রকার GUID
অনন্য পার্টিশন GUID
পার্টিশনের নাম
প্রথম LBA
শেষ LBA
ফ্ল্যাগ
পরিবর্তন প্রয়োগ করুন
পার্টিশন মুছুন
BIN কে SPARSE এ রূপান্তর করুন
SPARSE কে BIN এ রূপান্তর করুন
ফাঁকা জায়গা ট্রিম করুন
একাধিক স্পার্স ফাইল নির্বাচন করুন
ফাইল স্পার্স করা হচ্ছে
ফাইল আনস্পার্স করা হচ্ছে
বাইনারি ফাইল নির্বাচন করুন
স্পার্স ফাইল নির্বাচন করুন
অগ্রাধিকার
বাকি প্রচেষ্টা
সফল
শুধু পড়ুন
ছায়া অনুলিপি
লুকানো
কোনো ড্রাইভ লেটার নেই
প্রাথমিক সংযোগ টাস্ক
পোস্ট সংযোগ টাস্ক
স্বয়ংক্রিয় FRP অপসারণ
MTK বুট অবস্থা পড়ুন
MOTO বুট অবস্থা পড়ুন
ফাইল লোডিং বিকল্প
GPT পার্টিশন
একক RAW ইমেজ
কেজি তথ্য পরীক্ষা করুন
কেজি তথ্য আপডেট করুন
কেজি স্ট্যাটাস
কেজি আরপিএমবি সংস্করণ
স্থিতি তথ্য মুছে ফেলুন
লক স্ক্রীন তথ্য মুছে ফেলুন
সার্ভার লগ মুছে ফেলুন
মেটাডেটা মুছে ফেলুন
নিরাপদ ডেটা মুছে ফেলুন
নিরাপদ টোকেন মুছে ফেলুন
শংসাপত্র মুছে ফেলুন
বেশিরভাগ দেশে কেজি স্ট্যাটাস পরিবর্তন করা অবৈধ
র‍্যাম প্রশিক্ষণ রিসেট
র‍্যাম প্রশিক্ষণ রিসেট?
RPMB ডেটা মুছুন
এটি সমস্ত LUNS এবং RPMB ডেটা মুছে ফেলবে
ফাইল টুলস
স্ক্রিপ্ট
স্ক্রিপ্টিং টুল
স্ক্রিপ্ট চালান
WriteBooster ব্যবহার করবেন?
F64 বক্স পুনরায় সংযোগ করুন
অনুগ্রহ করে শুধুমাত্র 1টি F64 বক্স সংযোগ করুন!
F64 বক্সের জন্য অপেক্ষা করছি...
বক্স সনাক্ত করা হয়েছে...
স্ক্রিপ্ট লক করুন
F64 বক্স সিরিয়াল নম্বরে স্ক্রিপ্ট লক করুন
একটি F64 স্ক্রিপ্ট ফাইল নির্বাচন করুন
বৃহত্তর UFS স্থানান্তর গতি দেখান
লগ থেকে তথ্য লুকান
অ্যান্ড্রয়েড ভেরিফাইড বুট চেক করবেন?
ডেটা ব্লক হ্যাশ করা হচ্ছে
ফার্মওয়্যার আনপ্যাকিং টুলস
ডেভেলপার টুলস
হ্যাশ আপডেট করুন
অ্যান্ড্রয়েড পার্টিশন সাইন করুন
একটি অ্যান্ড্রয়েড পার্টিশন ইমেজ নির্বাচন করুন
এটি ব্যাকআপ তৈরি না করেই হ্যাশ আপডেট করবে।
এটি ব্যাকআপ তৈরি না করেই ব্যক্তিগত কী আপডেট করবে।
একটি অ্যান্ড্রয়েড পার্টিশন ইমেজ নির্বাচন করুন
ব্যক্তিগত কী আপডেট করা হচ্ছে
একটি PEM কী ফাইল নির্বাচন করুন
আমি বুঝি যে এই টুলগুলি শুধুমাত্র ডেভেলপারদের জন্য।
অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার
এটি বুট ফাইল আনপ্যাক এবং ডিকম্প্রেস করবে।
একটি অ্যান্ড্রয়েড বুট ফাইল নির্বাচন করুন
অ্যান্ড্রয়েড বুট আনপ্যাক করুন
একটি কার্নেল ফাইল নির্বাচন করুন
ফাইল কম্প্রেস করা হচ্ছে
অ্যান্ড্রয়েড বুট প্যাক করুন
এটি ফাইল প্যাক করবে এবং ওভাররাইট করবে।
আপনি কি নিশ্চিত যে এই পার্টিশনটি সরাতে চান?
এর ফলে ব্যবহারকারীর সমস্ত ডেটা মুছে যাবে
পার্টিশন সরান
খালি সাইজ
মুছে ফেলা হচ্ছে
একাধিক ফাইল লোড হয়েছে
ফাইল লোড হয়েছে
মুছে ফেলা সফল
সেক্টর ওভারফ্লো
মুছে ফেলা ব্যর্থ
মুছে ফেলা সফল
নির্বাচিত নয়
সেক্টর ওভারফ্লো
ফরম্যাট সফল
ফরম্যাট ব্যর্থ
পড়া হচ্ছে
ব্যাকআপ সফল
ব্যাকআপ ব্যর্থ
ফাঁকা চেক করা হচ্ছে
শুরু করা হচ্ছে...
প্রস্তুত করা হচ্ছে
ফরম্যাট করা হচ্ছে
সফল
পার্টিশনটি খালি
খালি নয়
ছোট সাইজ
জিরো রাইট
PGPT রাইট সফল
PGPT রাইট ব্যর্থ
SGPT রাইট সফল
SGPT রাইট ব্যর্থ
GPT কনফিগার করা হচ্ছে...
টাস্ক এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে
MBR রাইট সফল
MBR রাইট ব্যর্থ
পড়া সফল
পড়া ব্যর্থ
PT রাইট সফল
PT রাইট ব্যর্থ
PT ব্যাকআপ ব্যর্থ
partinfo রাইট সফল
partinfo রাইট ব্যর্থ
PT মেরামত করা হচ্ছে...
partinfo মেরামত করা হচ্ছে...
partinfo ব্যাকআপ ব্যর্থ
MPT রাইট সফল
MPT রাইট ব্যর্থ
MPT মেরামত করা হচ্ছে...
MBR মেরামত করা হচ্ছে...
MPT ব্যাকআপ ব্যর্থ
MBR ব্যাকআপ ব্যর্থ
রাইট সফল
রাইট ব্যর্থ
MBR পুনরায় পার্টিশন করা হচ্ছে...
ডিকম্প্রেস করা হচ্ছে
ডিকম্প্রেস করা হচ্ছে...
ডিকম্প্রেস ঠিক আছে
ডিকম্প্রেস ব্যর্থ
লেখা হচ্ছে
মুছে ফেলা হচ্ছে...
লেখা হচ্ছে...
অকার্যকর ফাইল
খালি
যাচাই করা হচ্ছে
যাচাই করা হয়েছে
যাচাই করা হয়নি
ক্ষতিগ্রস্ত
AVB ফুটার চেক করা হচ্ছে
শুধুমাত্র মুছে ফেলা
ফাইল লোড হয়েছে
MBR আপডেট করা হচ্ছে...
GPT আপডেট করা হচ্ছে...
OEM আনলক
OEM আনলক ব্যর্থ
OEM আনলক সফল
প্যাচিং করা হচ্ছে
ফাইল যোগ করুন
মাউসের বাম বোতাম
একবার ক্লিক করে ধরে রাখা : ছবি ড্র্যাগ করা (সরানো)
ডাবল ক্লিক : নতুন ছবি লোড করা
মাউসের মাঝের স্ক্রোল হুইল
উপরের দিকে স্ক্রোল করা : জুম ইন করা (+ SHIFT কী : দ্রুত, + CTRL কী : ধীরগতিতে)
নিচের দিকে স্ক্রোল করা : জুম আউট করা (+ SHIFT কী : দ্রুত, + CTRL কী : ধীরগতিতে)
মাউসের ডান বোতাম
ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরানো (+ SHIFT কী : ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরানো)
হেক্স (HEX) ভিউ পার্টিশন
আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি পার্টিশনটি হেক্স (HEX) ভিউতে দেখতে চান?
অফসেট-এ যান
অফসেট লিখুন
সর্বোচ্চ
Hex
দশমিক
টেক্সট-স্ট্রিং
Hex-মান
অনুসন্ধান করুন
প্রতিস্থাপন করুন
বিকল্পসমূহ
টেক্সট এনকোডিং
অক্ষরের ছাঁদ সংবেদনশীল
প্রতিস্থাপনের আগে জিজ্ঞাসা করুন
অনুসন্ধানের দিক
সব
সামনের দিকে
পেছনের দিকে
ঠিক আছে
সব প্রতিস্থাপন করুন
বাতিল করুন
খুঁজুন
মানটি পাওয়া যায়নি
আগে ঘটে যাওয়া কোনো মিল পাওয়া যায়নি
প্যাটার্ন খালি হতে পারবে না
প্রতিস্থাপন করুন
স্ট্রিংগুলোর দৈর্ঘ্য অবশ্যই সমান হতে হবে
প্যাটার্ন দৈর্ঘ্যের অমিল
প্যাটার্ন খালি হতে পারবে না
আপনি কি এটি প্রতিস্থাপন করতে চান?
প্রতিস্থাপনে ত্রুটি
বাতিল করুন
ক্লিপবোর্ড সীমা
অবস্থান দেখতে ক্লিক করুন
কপি
টেক্সট কপি করুন
পেস্ট
নির্বাচন পূরণ করুন
সব নির্বাচন করুন
খুঁজুন
প্রতিস্থাপন
আবার খুঁজুন
আবার খুঁজুন (উল্টো দিকে)
যাও
নির্বাচন পূরণ করুন
প্যাটার্ন পূরণ করুন
দয়া করে একটি সঠিক হেক্স প্যাটার্ন লিখুন
প্যাটার্নটি খুব দীর্ঘ (সর্বোচ্চ ৩২,৭৬৮ বাইট)
প্যাটার্ন নির্বাচনের আকার অতিক্রম করেছে
এই নির্বাচনের জন্য সর্বোচ্চ অনুমোদিত বাইট
সর্বনিম্ন সীমা ০ থেকে ২৫৫-এর মধ্যে হতে হবে
সর্বোচ্চ সীমা ০ থেকে ২৫৫-এর মধ্যে হতে হবে
সর্বনিম্ন মান সর্বোচ্চ মানের চেয়ে বড় হতে পারবে না
র্যান্ডম বাইট
সীমা (দশমিক)
ত্রুটি
কপি করার জন্য নির্বাচনটি অনেক বড়
সর্বোচ্চ 
সর্বনিম্ন 
গড়