 arch	  circuit	  script_params	  crit_path_delay_mcw	  clk_to_clk_cpd	  clk_to_clk2_cpd	  clk_to_input_cpd	  clk_to_output_cpd	  clk2_to_clk2_cpd	  clk2_to_clk_cpd	  clk2_to_input_cpd	  clk2_to_output_cpd	  input_to_input_cpd	  input_to_clk_cpd	  input_to_clk2_cpd	  input_to_output_cpd	  output_to_output_cpd	  output_to_clk_cpd	  output_to_clk2_cpd	  output_to_input_cpd	  clk_to_clk_setup_slack	  clk_to_clk2_setup_slack	  clk_to_input_setup_slack	  clk_to_output_setup_slack	  clk2_to_clk2_setup_slack	  clk2_to_clk_setup_slack	  clk2_to_input_setup_slack	  clk2_to_output_setup_slack	  input_to_input_setup_slack	  input_to_clk_setup_slack	  input_to_clk2_setup_slack	  input_to_output_setup_slack	  output_to_output_setup_slack	  output_to_clk_setup_slack	  output_to_clk2_setup_slack	  output_to_input_setup_slack	  clk_to_clk_hold_slack	  clk_to_clk2_hold_slack	  clk_to_input_hold_slack	  clk_to_output_hold_slack	  clk2_to_clk2_hold_slack	  clk2_to_clk_hold_slack	  clk2_to_input_hold_slack	  clk2_to_output_hold_slack	  input_to_input_hold_slack	  input_to_clk_hold_slack	  input_to_clk2_hold_slack	  input_to_output_hold_slack	  output_to_output_hold_slack	  output_to_clk_hold_slack	  output_to_clk2_hold_slack	  output_to_input_hold_slack	 
 k6_frac_N10_mem32K_40nm_clk_buf.xml	  multiclock_buf.blif	  common	  1.78365	  0.545	  -1	  -1	  -1	  0.545	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  0.293	  -1	  -1	  -1	  0.293	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	  -1	 
