#### By [ylj2000](https://github.com/ylj2000)

# 关于硬件和软件

>这个项目的硬件部分参考了稚晖的原理图，PCB部分由于原版的板厂做出来价格太高，所以进行了重画，是一块核心板加一块转接板的方式。这里两块板之间的连接是用的排针，虽然对这种高速信号来说不太好，但是实际测试是可以使用的。屏幕使用的是稚晖POCKET-LCD开源项目中的那块屏幕，开源链接：https://github.com/peng-zhihui/PocketLCD。
>由于龙迅方案的资料等都不太好弄到，所以这个项目做的是东芝方案，目前已经点亮了这块屏幕，之后也会尽量找时间点亮其他屏幕。由于MIPI屏幕的特性，必须针对每一块屏幕定制驱动。这个项目会开源点亮屏幕的源码，目前还没有写状态切换方面的代码，只能先插上HDMI之后再插上电源才能显示，如果拔下HDMI就需要重新上电。由于原版的原理图中iic接口没加上拉电阻，我这里也没有注意到，所以在调试的时候需要外接iic的上拉。

