「分享」解决大气层启动进系统问题的教程

大气层启动没那么复杂，并不涉及switch的系统，因为电源关机以后大气层破解权限是无效的，每次开机需要重新破解，从软破的短接和注入的破解流程就看得出来。而硬破是因为内置破解芯片，开机自动执行Hekate，所以非常方便，建议所有软破的Switch都去改成树莓派硬破，永久无烦恼。

一、给不管是新手还是老手的忠告
（1）新入一台Switch破解机，开机在Hekate里必须做个备份，备份EMMC完整版（emmc 原始GPP）和emmc（BOOT0&BOOT1），备份到电硬盘，网盘等。肯定不会错的。
（2）玩虚拟系统肯定比真实系统安全和稳定。平时经常的备份游戏存档导出到SD卡备份电脑（JKSV，Checkpoint或DBI都可以任选一个常用的）
（3）SD卡上只有nintendo和emummc两个文件夹独有的，每台Switch不通用。大气层整合包、Switch系统离线升级固件这两样都是通用的，不区分Switch的机器型号和破解芯片，最新的大气层整合包向下兼容Switch系统。硬破的直接按主机的电源键开机。软破的需要先短接，然后注入根目录的payload.bin文件，注入方法有电脑端注入，手机端注入，注入器注入等多种方法，结果都是一样的，没区别。所以根本不需要备份SD卡上所有的文件夹。

二、大气层启动进系统的硬件问题，只能修，只能换。
（1）涉及SD卡，尤其非官方闪迪的正品SD卡的，只能换。官方闪迪SD卡可以格式化或换修，注意SD读卡器质量和品牌。
（2）主板SD卡槽故障，可能松动或需要更换。
（3）芯片问题，只要开机能启动Hekate，表示硬破的芯片无故障，但不代表主板CPU，内存等芯片没问题。
（4）主板问题，比如滥用极限超频、买的是组装机、主板EMMC有坏道等。
硬件问题一般解决不了，和大气层整合包无关，和Switch系统无关。

三、大气层启动进系统的软件问题，玩家可自行修复。
（1）注意事项：
请确保SD卡完好，USB数据线或SD读卡器完好，电脑必须是windows71011的系统。其实有无usb3.0端口真的无所谓，只是影响游戏安装速度，大气层和SW系统文件都很小。
更新大气层和复制Switch离线固件，可以在Hekate下的工具——USB工具——SD卡通过数据线连电脑，也可以关机后拔出SD卡接电脑SD读卡器。禁止在DBI或HAZE等软件里更新。
（2）解决流程：
（2-1）先备份SD卡上atmospherecontents的游戏金手指和mod
「分享」一键清理contents的旧插件和删主题20241212更新
执行以后，删除contents里的各种旧插件和主题，再备份到电脑。
（2-2）首次使用大气层整合包系统稳定版
之前不管你使用的是谁发布的大气层整合包，都可以随时换成我发布的大气层整合包系统稳定版，版本最新，向下兼容。请在SD卡保留nintendo，emummc，jksv和switchcheckpointsaves四个文件夹，删除其余的之后再将压缩包中的文件全选复制到SD卡覆盖，绝对没问题。jksv，switchcheckpointsaves，switchdbi这三个文件夹是游戏存档备份，没有就不需要备份。
nintendo是正版系统有关，只玩虚拟系统的无视
emummc肯定有，不管是隐藏分区的虚拟系统还是文件格式的虚拟系统
好了，就这么简单，因为系统稳定版没有垃圾插件。
（3）进“维护模式”的万能修复说法朗姆根本不认可，大多还是SD卡或EMMC芯片等硬件原因。
因为进“维护模式”也是分正版系统的“维护模式”和虚拟系统的“维护模式”。
进入方法是在选择真实系统或虚拟系统后，跳过3秒bootlogo后，马上按住音量+和-。

四、大气层和Switch的简单逻辑对应关系
（1）大气层1.8.0最高支持NX-19.0.1系统，因为当前最新Switch系统是19.0.1，所以19.0.1、18.1.0，甚至12.0，13.0等系统都不存在任何问题。
（2）大气层1.8.0最高支持NX-19.0.1系统，但假设今天Switch系统升级20.0.0且误升级了，大气层开发者未更新，所以不能进系统，你只能等待大气层更新。因为虚拟系统自动屏蔽且和正版系统互相独立的，所以不存在误升级。
（3）大气层1.7.1最高支持NX-18.1.0系统，因为当前最新Switch系统是19.0.1，所以如果误升级19.0.1系统后必须更新大气层1.8.0。
