# 系统监控

## CPU 监控

正在读取处理器信息...

? °C
CPU - 温度
? GHz
CPU - 频率
? %
CPU - 风扇
? W
CPU - 功耗
Ext

## GPU 监控

正在读取显卡信息...

? °C
dGPU - 温度
? GHz
dGPU - 频率
? %
dGPU - 风扇
? W
dGPU - 功耗
? W
系统最大功耗
? °C
CPU 供电温度
? W
TPP Measured

# 风扇控制

控制模式
CPU 风扇 GPU 风扇

温度 | 风扇转速 (RPM)
--- | ---

# 性能模式

online_prediction

## EWP 状态

DTT Provider

DTT 版本 未读取
DTT 状态 未读取
EWP 预测 未读取
speed

## 电源计划

正在读取当前电源计划...

当前供电：未知

提示：这里的电源计划会同步系统电源模式，尽量不要再同时手动切换控制面板里的电源计划。

timer

## Timer Resolution

正在读取当前 Timer Resolution...

控制台请求：交给系统 / 应用

非默认档位会启动后台守护并持续生效；切回默认才会释放请求。

## 显卡切换模式

正在读取当前显卡模式...

# 设置

tune

## 设备控制

管理快捷键和触摸板状态

交换 Win/Fn 键 写入 EC 的 Win/Fn 交换位，成功变更后会显示快捷键 OSD。 触摸板 正在读取触摸板状态... 键盘背光总开关 正在读取键盘背光电源状态...
power

## 显示与电源

管理刷新率省电和 USB 关机供电

显示省电 正在读取显示刷新率能力... USB 共享供电 正在读取 USB 共享供电状态...
settings_power

## 启动与窗口

控制关闭按钮、后台驻留和 Windows 启动方式

关闭按钮最小化到后台 点击关闭时保留托盘后台运行，硬件监控和快捷键继续响应。
退出时保持灯效 托盘右键退出时保留后台灯效进程，动态灯效和响应层继续运行。
快捷键 OSD 显示 Fn 快捷键、触摸板、强冷等状态浮层。
随 Windows 自动启动 登录系统后自动启动粑粑控制台。
开机后静默驻留后台 由开机启动拉起时直接进入托盘，不打断桌面。

关闭自启动后，后台启动选项会保留但不会生效。

## 电池设置

设置电池充电上限，减少长期满电停留

充电上限 100%
block
当前未检测到充电上限通道 未读取到可写入的 MSI 充电上限通道，已隐藏上限控制。
电池健康 Pro EC 0x38-0x4E
正在读取电池健康数据...

等待 EC 返回电池数据。

电池校准

建议每 3 个月执行一次完整充放电循环，用于校准电量估算。

准备与充满 放电到 5% 充回 10%
上次校准 未记录
当前电量 N/A
当前模式 读取中
适配器控制 正常 AC 控制
bug_report

## 硬件诊断

生成可复制的安全读取报告，用于排查硬件通道和屏幕校色匹配。

# 屏幕校色

导入 ICM 三件套，使用 VCGT 只校准匹配内屏

upload_file
拖入或选择 ICM 文件 通常一次导入三份：办公 / 影音游戏 / 护眼。

只应用匹配内屏；不会自动影响外接显示器。

正在读取校色状态...
软件亮度 100% 建议 Windows 亮度保持 100%，再用这里微调观感亮度。

# 显卡超频

## 正在读取显卡...

设备 ID N/A
子系统 ID N/A
子厂商 ID N/A
驱动版本 N/A
NVPCF 驱动版本 N/A
developer_board

## 正在读取机型...

正在读取 EC 平台能力...

显卡模式 N/A
GPU 边界 N/A
GPU 风扇 N/A

## 显卡监控

GPU 结温 未读取
显存温度 未读取
GPC 频率 未读取
显存频率 未读取
GPU 使用率 未读取
显存控制器使用率 未读取
视频引擎使用率 未读取
性能状态 未读取
D-Notifier 未读取
限制原因 未读取
PCIe 代际 未读取
PCIe 宽度 未读取
目标温度 未读取
功耗限制 未读取
温度限制 未读取
NVVDD 功耗 未读取
FBVDD 功耗 未读取
MSVDD 功耗 未读取
NVVDD 电压 未读取
MSVDD 电压 未读取
NVVDDS 感测电压 未读取
TGP 功耗 未读取
GPC 降频比例 未读取
sports_esports

## 应用锁频守护

目标应用运行时通过 NVIDIA SMI 锁定核心/显存频率；退出后自动解锁。

关闭
正在读取应用锁频守护...

### 全局默认方案

所有目标应用默认共用这组锁频；单个应用可以覆盖。

核心锁频 MHz 显存锁频 MHz

开启后会临时禁用核心/显存偏移、VF 曲线、D-Notifier 和 P-State；TGP / PPAB 不受影响。

## 平台功耗

PPAB 动态增强 正在读取...
关闭
GPU TGP 正在读取...

## 显卡超频

核心频率偏移 正在读取...
显存频率偏移 正在读取...
目标温度 正在读取...

### 锁定 P-State

P-State 档位
允许锁定到更高 P-State

### D-Notifier

策略档位

## VF 曲线

电压 未选择 频率 未选择 偏移 未选择 全局偏移 +0 MHz 锁定 未选择

# 灯光控制

SteelSeries 风格灯光管理

## 正在读取键盘灯效...

正在读取设备状态...

## 效果模式

选择当前灯效

tune

## 灯效控制

颜色、速度、亮度与区域

层
闲置后显示
主色 未响应色
循环色板
模式
亮度 8/10 速度 5/10
grid_view

## 区域

选择控制区域

explore

## 动态方向

为彩虹流光选择推进方向

方向
auto_awesome

## 创意灯效

主题、渐变与本地配置

palette 主题库
gradient 静态渐变
bookmark 本地配置
keyboard

## 逐键编辑

点击键位，将当前颜色写入自定义覆盖

# 驱动更新

## 正在识别当前机型...

识别完成后会直接打开该机型的 MSI 官方 BIOS、驱动和说明书页面。

正在准备 MSI 官网入口...

# 语言

## 界面语言

切换控制台界面的显示语言

# 关于项目

## 粑粑控制台

一个面向微星笔记本的第三方硬件控制台，围绕日常真正会用到的硬件调校做整理：ThermalInfo 优先的仪表盘监控、CPU/GPU 风扇曲线和校准、性能模式与电源计划、独显/混合显卡模式、显卡超频、电池健康、SteelSeries 灯光、快捷键 OSD、驱动官网入口、硬件信息、版本更新和托盘后台。目标是把常用控制收进一个更轻、更直接、少打扰的界面里。

实时监控 扩展传感器 风扇曲线 风扇校准 性能模式 电源计划 显卡模式 显卡超频 SteelSeries 灯光 逐键灯效 快捷键 OSD 电池健康 驱动官网入口 硬件信息 版本更新 启动与托盘

## 作者

橘子
Sakura

## 版本更新

当前版本 v1.0.0 正式版
最后检查：从未
启动时自动检查

# 信息

正在读取硬件信息...

## 提示

建议切换成百分比模式前先开启强冷 30 秒以上，不然百分比转速不准

## 开启百分比模式

开启百分比显示前需要先校准 30 秒，期间风扇会全速运转。

## 风扇准备中...

即将开始

battery_charging_full
电池校准正在后台执行

## 电池校准进行中

校准期间会保护相关电池设置，但不会锁死系统。

当前电量 N/A
当前阶段 准备与充满
辅助策略 待命
锁定设置 未锁定

开始校准后会启用防睡眠辅助，不会制造 CPU 负载。

battery_charging_full
电池校准进行中 准备与充满
restart_alt

## 系统需要重新启动

即将切换到新的显卡模式，需要立即重启才能生效。

护眼模式提示 visibility

## 启用护眼模式前，请确认屏幕亮度

建议将 Windows 屏幕亮度保持在 100%，再使用软件亮度调节实际观感亮度。这样可以尽量避开屏幕自身的 PWM 调光，让护眼模式效果更完整。

官方入口 / 风险自担 gpp_maybe

## 更新风险提示

此页面仅提供跳转到 MSI 官方支持页面的入口。BIOS、EC、固件和驱动更新均由用户自行判断并承担风险，本项目不对下载、安装或更新造成的任何问题负责。

- 确认官网机型、系统版本与本机完全一致。
- 更新 BIOS / EC 前请接入电源并阅读 MSI 官方说明。
- 继续即表示你理解并接受相关风险。

update

## 检查更新

hourglass_empty

正在检查更新...

最新版本： -
当前版本： -
发布日期： -
check_circle

已是最新版本

当前版本：-

error

检查更新失败

info