# class INetworkRTKManager

    interface INetworkRTKManager

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

网络RTK管理类，用于提供千寻网络RTK，CMCC网络RTK和自定义网络RTK初始化和服务开启功能。
`MSDK 5.0.0开始支持`

##### 类成员:

method
setCustomNetworkRTKSettings

###### method setCustomNetworkRTKSettings

    void setCustomNetworkRTKSettings(RTKCustomNetworkSetting settings)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

设置自定义网络RTK参数。
`MSDK 5.0.0开始支持`

##### 输入参数：

RTKCustomNetworkSetting settings | 自定义网络RTK参数。

method
getCustomNetworkRTKSettings

###### method getCustomNetworkRTKSettings

    RTKCustomNetworkSetting getCustomNetworkRTKSettings()

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

获取自定义网络RTK参数。
`MSDK 5.0.0开始支持`

##### 返回值：

RTKCustomNetworkSetting | 返回自定义网络RTK参数。

method
startNetworkRTKService

###### method startNetworkRTKService

    void startNetworkRTKService(CoordinateSystem coordinateSystem, final CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

开启网络RTK服务。
`MSDK 5.0.0开始支持`

##### 输入参数：

CoordinateSystem coordinateSystem | 网络RTK坐标系。该参数只在使用千寻网络RTK和CMCC网络RTK的时候需要设置，如果不设置，千寻网络RTK的默认使用的坐标系为`CGCS2000`，CMCC网络RTK则必须要设置坐标系。
final CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

method
stopNetworkRTKService

###### method stopNetworkRTKService

    void stopNetworkRTKService(@NonNull final CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

停止网络RTK服务。
`MSDK 5.0.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull final CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

method
getNetworkRTKCoordinateSystem

###### method getNetworkRTKCoordinateSystem

    void getNetworkRTKCoordinateSystem(@NonNull final CommonCallbacks.CompletionCallbackWithParam<CoordinateSystem> callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

获取当前网络RTK使用的坐标系。
`MSDK 5.0.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull final CommonCallbacks.CompletionCallbackWithParam<CoordinateSystem> callback | 返回执行结果的回调。

method
addNetworkRTKServiceInfoListener

###### method addNetworkRTKServiceInfoListener

    void addNetworkRTKServiceInfoListener(@NonNull final INetworkServiceInfoListener listener)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

设置网络RTK服务信息的监听器。
`MSDK 5.0.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull final INetworkServiceInfoListener listener | 网络RTK服务信息的监听器。

method
removeNetworkRTKServiceInfoListener

###### method removeNetworkRTKServiceInfoListener

    void removeNetworkRTKServiceInfoListener(@NonNull final INetworkServiceInfoListener listener)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

移除网络RTK服务信息的监听器。
`MSDK 5.0.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull final INetworkServiceInfoListener listener | 网络RTK服务信息的监听器。

method
clearAllNetworkRTKServiceInfoListener

###### method clearAllNetworkRTKServiceInfoListener

    void clearAllNetworkRTKServiceInfoListener()

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

移除所有网络RTK服务信息的监听器。
`MSDK 5.0.0开始支持`

##### Related:

class
INetworkServiceInfoListener
class
RTKCustomNetworkSetting
enum
CoordinateSystem

###### enum CoordinateSystem

    enum  CoordinateSystem

包： | dji.rtk

##### 描述：

网络RTK坐标系坐标系。
`MSDK 5.0.0开始支持`

##### Enum Members:

WGS84 | 1984年世界大地坐标系统(WGS84)。
CGCS2000 | 2000中国大地坐标系(CGCS2000)。

##### Class Members:

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果