# class ThermalAreaTemperatureAggregations

    class ThermalAreaTemperatureAggregations implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

区域测温信息。包括测温区域的平均温度、最小温度和最大温度。

##### 类成员:

#### Members

method
getAverageAreaTemperature

###### method getAverageAreaTemperature

    Double getAverageAreaTemperature()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取当前区域测温的平均温度。

##### 返回值：

Double | 返回当前区域测温的平均温度。

method
getMinAreaTemperature

###### method getMinAreaTemperature

    Double getMinAreaTemperature()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取当前区域测温的最小温度。

##### 返回值：

Double | 返回当前区域测温的最小温度。

method
getMinTemperaturePoint

###### method getMinTemperaturePoint

    DoublePoint2D getMinTemperaturePoint()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取当前区域测温最小温度的位置。

##### 返回值：

DoublePoint2D | 返回当前区域测温最小温度的位置。

method
getMaxAreaTemperature

###### method getMaxAreaTemperature

    Double getMaxAreaTemperature()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取当前区域测温的最大温度。

##### 返回值：

Double | 返回当前区域测温的最大温度。

method
getMaxTemperaturePoint

###### method getMaxTemperaturePoint

    DoublePoint2D getMaxTemperaturePoint()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取当前区域测温最大温度的位置。

##### 返回值：

DoublePoint2D | 返回当前区域测温最大温度的位置。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果