# class MultiSpectralFusionDisplayRange

    class MultiSpectralFusionDisplayRange implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

多光谱融合显示范围。

##### 类成员:

#### Members

method
setDisplayMin

###### method setDisplayMin

    void setDisplayMin(Integer displayMin)

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

设置多光谱融合显示范围的最小值

##### 输入参数：

Integer displayMin | 多光谱融合显示范围的最小值。

method
getDisplayMin

###### method getDisplayMin

    Integer getDisplayMin()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取多光谱融合显示范围的最小值

##### 返回值：

Integer | 返回多光谱融合显示范围的最小值。

method
setDisplayMax

###### method setDisplayMax

    void setDisplayMax(Integer displayMax)

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

设置多光谱融合显示范围的最大值。

##### 输入参数：

Integer displayMax | 多光谱融合显示范围的最大值。

method
getDisplayMax

###### method getDisplayMax

    Integer getDisplayMax()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取多光谱融合显示范围的最大值。

##### 返回值：

Integer | 返回多光谱融合显示范围的最大值。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果