# class FiveDimensionPressedStatus

    class FiveDimensionPressedStatus implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.remotecontroller

##### 描述：

获取遥控器五维按键状态。

##### 类成员:

#### Members

method
getLeftwards

###### method getLeftwards

    Boolean getLeftwards()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.remotecontroller

##### 描述：

五维按键的左键状态。Pilot中默认用于减小相机EV值，可进行自定义配置。

##### 返回值：

Boolean | `true`表示左键已按下。

method
getRightwards

###### method getRightwards

    Boolean getRightwards()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.remotecontroller

##### 描述：

五维按键的右键状态。Pilot中默认用于增加相机EV值，可进行自定义配置。

##### 返回值：

Boolean | `true`表示右键已按下。

method
getUpwards

###### method getUpwards

    Boolean getUpwards()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.remotecontroller

##### 描述：

五维按键的上键状态。Pilot中默认用于相机变焦放大，可进行自定义配置。

##### 返回值：

Boolean | `true`表示上键已按下。

method
getDownwards

###### method getDownwards

    Boolean getDownwards()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.remotecontroller

##### 描述：

五维按键的下键状态。Pilot中默认用于相机变焦缩小，可进行自定义配置。

##### 返回值：

Boolean | `true`表示下键已按下。

method
getMiddlePressed

###### method getMiddlePressed

    Boolean getMiddlePressed()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.remotecontroller

##### 描述：

五维按键的中间键状态，可进行自定义配置。

##### 返回值：

Boolean | `true`表示中间键已按下。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果