# class ConnectedRTKStationInfo

    class ConnectedRTKStationInfo

包： | dji.v5.manager.aircraft.rtk.station

##### 描述：

已连接的RTK基站信息。
`MSDK 5.0.0开始支持`

##### 类成员:

#### Members

method
getStationId

###### method getStationId

    Integer getStationId()

包： | dji.v5.manager.aircraft.rtk.station

##### 描述：

获取RTK基站ID。

##### 返回值：

Integer | 返回RTK基站ID。

method
getSignalLevel

###### method getSignalLevel

    Integer getSignalLevel()

包： | dji.v5.manager.aircraft.rtk.station

##### 描述：

获取RTK基站信号等级。

##### 返回值：

Integer | 返回RTK基站信号等级。

method
getStationName

###### method getStationName

    String getStationName()

包： | dji.v5.manager.aircraft.rtk.station

##### 描述：

获取RTK基站名称。

##### 返回值：

String | 返回RTK基站名称。

method
getBatteryVoltage

###### method getBatteryVoltage

    Integer getBatteryVoltage()

包： | dji.v5.manager.aircraft.rtk.station

##### 描述：

获取RTK基站电池电压。

##### 返回值：

Integer | 返回RTK基站电池电压。

method
getBatteryCurrent

###### method getBatteryCurrent

    Integer getBatteryCurrent()

包： | dji.v5.manager.aircraft.rtk.station

##### 描述：

获取RTK基站电池电流。

##### 返回值：

Integer | 返回RTK基站电池电流。

method
getBatteryTemperature

###### method getBatteryTemperature

    Integer getBatteryTemperature()

包： | dji.v5.manager.aircraft.rtk.station

##### 描述：

获取RTK基站电池温度。

##### 返回值：

Integer | 返回RTK基站电池温度。

method
getBatteryCapacityPercent

###### method getBatteryCapacityPercent

    Integer getBatteryCapacityPercent()

包： | dji.v5.manager.aircraft.rtk.station

##### 描述：

获取RTK基站电池容量百分比。

##### 返回值：

Integer | 返回RTK基站电池容量百分比。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果