# class MultiGimbalSyncStatus

    class MultiGimbalSyncStatus implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.flightcontroller

##### 描述：

多云台联动控制状态。

##### 类成员:

#### Members

method
getIsInGimbalSync

###### method getIsInGimbalSync

    Boolean getIsInGimbalSync()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.flightcontroller

##### 描述：

获取是否处于多云台联动控制状态。

##### 返回值：

Boolean | 返回是否处于多云台联动控制状态。

method
getOnSyncGimbals

###### method getOnSyncGimbals

    List<ComponentIndexType> getOnSyncGimbals()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.flightcontroller

##### 描述：

获取联动控制的云台列表。

##### 返回值：

List<ComponentIndexType> | 返回联动控制的云台列表。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果