# class ILTEManager

    interface ILTEManager

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

LTE（长期演进技术）管理类，用于增强图传认证，开启和关闭，以及LTE信号等级和LTE状态获取。该功能目前只在中国大陆支持。
增强图传结合了图传和LTE 4G自动增强图传技术。在图传信号良好的情况下，4G链路将保持基础数据连接但不进行图传数据传输，以达到高画质与低延迟的目的，同时降低4G流量消耗。在图传受到干扰或遮挡或远距离传输场景下，4G链路将自动开启，进入增强图传传输阶段。在图传断开后，4G链路将独立工作，此时图传将完全通过4G链路传输。
`MSDK 5.2.0开始支持`

##### 类成员:

method
addLTEDongleInfoListener

###### method addLTEDongleInfoListener

    void addLTEDongleInfoListener(@NonNull final LTEDongleInfoListener listener)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

添加LTE Dongle信息的监听器，可通过此监听器获取Dongle信息。
`MSDK 5.2.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull final LTEDongleInfoListener listener | LTE Dongle信息的监听器

method
removeLTEDongleInfoListener

###### method removeLTEDongleInfoListener

    void removeLTEDongleInfoListener(@NonNull final LTEDongleInfoListener listener)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

移除LTE Dongle信息的监听器。
`MSDK 5.2.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull final LTEDongleInfoListener listener | LTE Dongle信息的监听器

method
clearAllLTEDongleInfoListener

###### method clearAllLTEDongleInfoListener

    void clearAllLTEDongleInfoListener()

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

移除所有LTE Dongle信息的监听器。
`MSDK 5.2.0开始支持`

method
addLTEAuthenticationInfoListener

###### method addLTEAuthenticationInfoListener

    void addLTEAuthenticationInfoListener(@NonNull final LTEAuthenticationInfoListener listener)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

添加LTE认证信息的监听器，可通过此监听器获取认证状态和认证信息。 此功能需要访问DJI服务器进行认证，请确保网络连接正常。
`MSDK 5.2.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull final LTEAuthenticationInfoListener listener | LTE认证信息的监听器

method
removeLTEAuthenticationInfoListener

###### method removeLTEAuthenticationInfoListener

    void removeLTEAuthenticationInfoListener(@NonNull final LTEAuthenticationInfoListener listener)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

移除LTE认证信息的监听器。
`MSDK 5.2.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull final LTEAuthenticationInfoListener listener | LTE认证信息的监听器

method
clearAllLTEAuthenticationInfoListener

###### method clearAllLTEAuthenticationInfoListener

    void clearAllLTEAuthenticationInfoListener()

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

移除所有LTE认证信息的监听器。
`MSDK 5.2.0开始支持`

method
updateLTEAuthenticationInfo

###### method updateLTEAuthenticationInfo

    void updateLTEAuthenticationInfo(CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

更新LTE认证信息。如果`LTEAuthenticationInfoListener`无法监听到认证信息，可以调用此接口从DJI服务器重新拉取认证信息。
`MSDK 5.2.0开始支持`

##### 输入参数：

CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

method
getLTEAuthenticationVerificationCode

###### method getLTEAuthenticationVerificationCode

    void getLTEAuthenticationVerificationCode(String phoneAreaCode, String phoneNumber, CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

获取LTE认证验证码，如果`isLTEAuthenticated`为`false`，则表示该飞行器未进行LTE认证，可通过此接口获取到LTE认证验证码后，然后调用`startLTEAuthentication`进行LTE认证。
`MSDK 5.2.0开始支持`

##### 输入参数：

String phoneAreaCode | LTE认证手机号码的区号，目前只支持中国大陆（86）。
String phoneNumber | LTE认证手机号码。
CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

method
startLTEAuthentication

###### method startLTEAuthentication

    void startLTEAuthentication(String phoneAreaCode, String phoneNumber, String verificationCode, CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

启动LTE认证，调用`getLTEAuthenticationVerificationCode`获取LTE认证验证码，然后调用此接口进行LTE认证，认证通过后可以调用`setLTEEnhancedTransmissionType`开启LTE增强图传和关闭LTE增强图传。
`MSDK 5.2.0开始支持`

##### 输入参数：

String phoneAreaCode | LTE认证手机号码的区号，目前只支持中国大陆（86）。
String phoneNumber | LTE认证手机号码。
String verificationCode | LTE认证验证码。
CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

method
getLTEEnhancedTransmissionType

###### method getLTEEnhancedTransmissionType

    void getLTEEnhancedTransmissionType(CommonCallbacks.CompletionCallbackWithParam<LTELinkType> callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

获取LTE增强图传类型，类型为`OCU_SYNC_LTE`表示开启增强图传功能，类型为`OCU_SYNC`表示关闭增强图传功能，使用OCUSYNC图传。
`MSDK 5.2.0开始支持`

##### 输入参数：

CommonCallbacks.CompletionCallbackWithParam<LTELinkType> callback | 返回执行结果的回调。

method
setLTEEnhancedTransmissionType

###### method setLTEEnhancedTransmissionType

    void setLTEEnhancedTransmissionType(@NonNull LTELinkType lteLinkType, CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

设置LTE链路类型，开启或者关闭增强图传功能。类型为`OCU_SYNC_LTE`表示开启增强图传功能，类型为`OCU_SYNC`表示关闭增强图传功能，使用OCUSYNC图传。
`MSDK 5.2.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull LTELinkType lteLinkType | LTE链路类型
CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

method
addLTELinkInfoListener

###### method addLTELinkInfoListener

    void addLTELinkInfoListener(@NonNull final LTELinkInfoListener listener)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

添加LTE链路信息的监听器，可通过此监听器获取LTE链路的信号强度。
`MSDK 5.2.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull final LTELinkInfoListener listener | LTE链路信息的监听器

method
removeLTELinkInfoListener

###### method removeLTELinkInfoListener

    void removeLTELinkInfoListener(@NonNull final LTELinkInfoListener listener)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

移除LTE链路信息的监听器。
`MSDK 5.2.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull final LTELinkInfoListener listener | LTE链路信息的监听器

method
clearAllLTELinkInfoListener

###### method clearAllLTELinkInfoListener

    void clearAllLTELinkInfoListener()

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

移除所有LTE链路信息的监听器。
`MSDK 5.2.0开始支持`

method
setLTEAircraftPrivatizationServerInfo

###### method setLTEAircraftPrivatizationServerInfo

    void setLTEAircraftPrivatizationServerInfo(@NonNull LTEPrivatizationServerInfo serverInfo, @NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

设置飞行器 LTE 私有化服务器地址。你可以调用`getAircraftPrivatizationServerInfo`监听已设置的飞行器 LTE 私有化服务器地址。
`MSDK 5.6.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull LTEPrivatizationServerInfo serverInfo | 需要设置的 LTE 私有化服务器地址信息。
@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

method
clearLTEAircraftPrivatizationServer

###### method clearLTEAircraftPrivatizationServer

    void clearLTEAircraftPrivatizationServer(@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

清除飞行器 LTE 私有化服务器地址。
`MSDK 5.6.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

method
setLTERemoteControllerPrivatizationServerInfo

###### method setLTERemoteControllerPrivatizationServerInfo

    void setLTERemoteControllerPrivatizationServerInfo(@NonNull LTEPrivatizationServerInfo serverInfo, @NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

设置遥控器 LTE 私有化服务器地址。你可以调用`getRemoteControllerPrivatizationServerInfo`监听已设置的飞行器 LTE 私有化服务器地址。
`MSDK 5.6.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull LTEPrivatizationServerInfo serverInfo | 需要设置的 LTE 私有化服务器地址信息。
@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

method
clearLTERemoteControllerPrivatizationServer

###### method clearLTERemoteControllerPrivatizationServer

    void clearLTERemoteControllerPrivatizationServer(@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

清除遥控器 LTE 私有化服务器地址。
`MSDK 5.6.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

##### Related:

class
LTEAuthenticationInfo
enum
LTELinkType

###### enum LTELinkType

    @Keep
     enum LTELinkType

包： | dji.v5.manager.aircraft.lte

##### 描述：

LTE 链路类型。`OCU_SYNC_LTE`表示开启增强图传功能，`OCU_SYNC`则表示关闭增强图传功能，使用 OCUSYNC 图传。
`MSDK 5.2.0开始支持`

##### Enum Members:

OCU_SYNC | Ocusync 图传。
OCU_SYNC_LTE | LTE 增强图传。

##### Class Members:

class
LTELinkInfo
class
LTEPrivatizationServerInfo
class
LTEAuthenticationInfoListener
class
LTELinkInfoListener
class
LTEDongleInfoListener
×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果