# class ThermalGainModeTemperatureRange

    class ThermalGainModeTemperatureRange implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

不同增益模式的温度范围。

##### 类成员:

#### Members

method
getLowGainMin

###### method getLowGainMin

    Double getLowGainMin()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取低增益模式下的最小温度。

##### 返回值：

Double | 返回低增益模式下的最小温度。

method
getLowGainMax

###### method getLowGainMax

    Double getLowGainMax()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取低增益模式下的最大温度。

##### 返回值：

Double | 返回低增益模式下的最大温度。

method
getHighGainMin

###### method getHighGainMin

    Double getHighGainMin()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取高增益模式下的最小温度。

##### 返回值：

Double | 返回高增益模式下的最小温度。

method
getHighGainMax

###### method getHighGainMax

    Double getHighGainMax()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取高增益模式下的最大温度。

##### 返回值：

Double | 返回高增益模式下的最大温度。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果