# class PhotoIntervalShootSettings

    class PhotoIntervalShootSettings implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

定时拍照参数设置。

##### 类成员:

#### Members

method
getCount

###### method getCount

    Integer getCount()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取定时拍照张数。

##### 返回值：

Integer | 返回定时拍照张数。

method
setCount

###### method setCount

    void setCount(Integer count)

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

设置定时拍照总张数。

##### 输入参数：

Integer count | 需要设置的定时拍照总张数。

method
getInterval

###### method getInterval

    Double getInterval()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取定时拍照间隔。

##### 返回值：

Double | 返回定时拍照间隔。

method
setInterval

###### method setInterval

    void setInterval(Double interval)

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

设置定时拍照间隔。由于相机拍照需要响应时间，最小拍照间隔时间需要设置为2秒以上。

##### 输入参数：

Double interval | 需要设置的定时拍照间隔。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果