# class VirtualStickRange

    class VirtualStickRange

包： | dji.v5.manager.aircraft.virtualstick

##### 描述：

虚拟摇杆高级控制参数范围。

##### 类成员:

#### Members

VERTICAL_CONTROL_MIN_VELOCITY

###### final VERTICAL_CONTROL_MIN_VELOCITY

    static final float VERTICAL_CONTROL_MIN_VELOCITY = -6

包： | dji.v5.manager.aircraft.virtualstick

##### 描述：

该值为垂直控制模式为速度模式时可设置的最小速度，负数表示控制飞行器向下飞行。

VERTICAL_CONTROL_MAX_VELOCITY

###### final VERTICAL_CONTROL_MAX_VELOCITY

    static final float VERTICAL_CONTROL_MAX_VELOCITY = 6

包： | dji.v5.manager.aircraft.virtualstick

##### 描述：

该值为垂直控制模式为速度模式时可设置的最大速度。正数表示控制飞行器向上飞行。

VERTICAL_CONTROL_MIN_HEIGHT

###### final VERTICAL_CONTROL_MIN_HEIGHT

    static final float VERTICAL_CONTROL_MIN_HEIGHT = 0

包： | dji.v5.manager.aircraft.virtualstick

##### 描述：

该值为垂直控制模式为位置模式时可设置的最小高度。

VERTICAL_CONTROL_MAX_HEIGHT

###### final VERTICAL_CONTROL_MAX_HEIGHT

    static final float VERTICAL_CONTROL_MAX_HEIGHT = 5000

包： | dji.v5.manager.aircraft.virtualstick

##### 描述：

该值为垂直控制模式为位置模式时可设置的最大高度。

ROLL_PITCH_CONTROL_MIN_VELOCITY

###### final ROLL_PITCH_CONTROL_MIN_VELOCITY

    static final float ROLL_PITCH_CONTROL_MIN_VELOCITY = -23

包： | dji.v5.manager.aircraft.virtualstick

##### 描述：

该值为横滚轴和俯仰轴的控制模式为速度模式时可设置的最小速度。

ROLL_PITCH_CONTROL_MAX_VELOCITY

###### final ROLL_PITCH_CONTROL_MAX_VELOCITY

    static final float ROLL_PITCH_CONTROL_MAX_VELOCITY = 23

包： | dji.v5.manager.aircraft.virtualstick

##### 描述：

该值为横滚轴和俯仰轴的控制模式为速度模式时可设置的最大速度。

ROLL_PITCH_CONTROL_MIN_ANGLE

###### final ROLL_PITCH_CONTROL_MIN_ANGLE

    static final float ROLL_PITCH_CONTROL_MIN_ANGLE = -30

包： | dji.v5.manager.aircraft.virtualstick

##### 描述：

该值为横滚轴和俯仰轴的控制模式为角度模式时可设置的最小角度。

ROLL_PITCH_CONTROL_MAX_ANGLE

###### final ROLL_PITCH_CONTROL_MAX_ANGLE

    static final float ROLL_PITCH_CONTROL_MAX_ANGLE = 30

包： | dji.v5.manager.aircraft.virtualstick

##### 描述：

该值为横滚轴和俯仰轴的控制模式为角度模式时可设置的最大角度。

YAW_CONTROL_MIN_ANGLE

###### final YAW_CONTROL_MIN_ANGLE

    static final float YAW_CONTROL_MIN_ANGLE = -180

包： | dji.v5.manager.aircraft.virtualstick

##### 描述：

该值为偏航轴的控制模式为角度模式时可设置的最小角度。

YAW_CONTROL_MAX_ANGLE

###### final YAW_CONTROL_MAX_ANGLE

    static final float YAW_CONTROL_MAX_ANGLE = 180

包： | dji.v5.manager.aircraft.virtualstick

##### 描述：

该值为偏航轴的控制模式为角度模式时可设置的最大角度。

YAW_CONTROL_MIN_ANGULAR_VELOCITY

###### final YAW_CONTROL_MIN_ANGULAR_VELOCITY

    static final float YAW_CONTROL_MIN_ANGULAR_VELOCITY = -100

包： | dji.v5.manager.aircraft.virtualstick

##### 描述：

该值为偏航轴的控制模式为角速度模式时可设置的最小角速度。

YAW_CONTROL_MAX_ANGULAR_VELOCITY

###### final YAW_CONTROL_MAX_ANGULAR_VELOCITY

    static final float YAW_CONTROL_MAX_ANGULAR_VELOCITY = 100

包： | dji.v5.manager.aircraft.virtualstick

##### 描述：

该值为偏航轴的控制模式为角速度模式时可设置的最大角速度。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果