# class MultiSpectralFusionDisplayRange

    class MultiSpectralFusionDisplayRange implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### Description:

the range of multispectral fusion display.

##### Class Members:

#### Members

method
setDisplayMin

###### method setDisplayMin

    void setDisplayMin(Integer displayMin)

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### Description:

Sets the minimum value of multispectral fusion display range.

##### Input Parameters:

Integer displayMin | the minimum value of multispectral fusion display range.

method
getDisplayMin

###### method getDisplayMin

    Integer getDisplayMin()

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### Description:

To get the minimum value of multispectral fusion display range.

##### Return:

Integer | Return the minimum value of multispectral fusion display range.

method
setDisplayMax

###### method setDisplayMax

    void setDisplayMax(Integer displayMax)

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### Description:

Sets the maximum value of multispectral fusion display range.

##### Input Parameters:

Integer displayMax | the maximum value of multispectral fusion display range.

method
getDisplayMax

###### method getDisplayMax

    Integer getDisplayMax()

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### Description:

To get the maximum value of multispectral fusion display range.

##### Return:

Integer | Return the maximum value of multispectral fusion display range.

×

## Search Mobile SDK Document

{{searchCount}} Results

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

Load More
Loading...
Not Found