(************************************************)
(************************************************)
(***                                          ***)
(***    The IEC 61131-3 standard functions    ***)
(***                                          ***)
(***    Auto-generated file. Do not edit!     ***)
(***                                          ***)
(************************************************)
(************************************************)
{disable code generation}
FUNCTION BYTE_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION


FUNCTION REAL_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION



FUNCTION BYTE_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REAL_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION



FUNCTION TIME_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TIME_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TIME_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TIME_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TIME_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TIME_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TIME_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TIME_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TIME_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TIME_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TIME_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TIME_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TIME_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TIME_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TIME_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION





FUNCTION DT_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_AND_TIME_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DATE_AND_TIME_TO_TIME_OF_DAY : TOD VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION

FUNCTION DATE_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION





FUNCTION TOD_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION







FUNCTION TIME_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION



FUNCTION BYTE_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BOOL_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION



FUNCTION REAL_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LREAL_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SINT_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INT_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DINT_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LINT_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION


FUNCTION DATE_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TOD_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DT_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION



FUNCTION TIME_TO_STRING : STRING VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION



FUNCTION STRING_TO_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_WORD : WORD VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION



FUNCTION STRING_TO_REAL : REAL VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_SINT : SINT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_INT : INT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_DINT : DINT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_LINT : LINT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION



FUNCTION STRING_TO_DATE : DATE VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_TOD : TOD VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION STRING_TO_DT : DT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION



FUNCTION STRING_TO_TIME : TIME VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : SINT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : INT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : DINT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : LINT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : USINT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : UINT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : UDINT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : ULINT VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : SINT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : INT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : DINT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : LINT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : USINT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : UINT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : UDINT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TRUNC : ULINT VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_BCD_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_BCD : BYTE VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_BCD_WORD : WORD VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_BCD : WORD VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_BCD_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_BCD : DWORD VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_BCD_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION USINT_TO_BCD : LWORD VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_BCD_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_BCD : BYTE VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_BCD_WORD : WORD VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_BCD : WORD VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_BCD_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_BCD : DWORD VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_BCD_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UINT_TO_BCD : LWORD VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_BCD_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_BCD : BYTE VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_BCD_WORD : WORD VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_BCD : WORD VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_BCD_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_BCD : DWORD VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_BCD_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION UDINT_TO_BCD : LWORD VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_BCD_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_BCD : BYTE VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_BCD_WORD : WORD VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_BCD : WORD VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_BCD_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_BCD : DWORD VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_BCD_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ULINT_TO_BCD : LWORD VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_BCD_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_BCD_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_BCD_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BYTE_BCD_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_BCD_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_BCD_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_BCD_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION WORD_BCD_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_BCD_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_BCD_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_BCD_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DWORD_BCD_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_BCD_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_USINT : USINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_BCD_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_UINT : UINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_BCD_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LWORD_BCD_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION BCD_TO_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS_REAL : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS_SINT : SINT VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS : SINT VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS_INT : INT VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS : INT VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS_DINT : DINT VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS : DINT VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS_LINT : LINT VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS : LINT VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS_USINT : USINT VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS : USINT VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS_UINT : UINT VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS : UINT VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS : UDINT VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ABS : ULINT VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SQRT_REAL : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SQRT : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SQRT_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SQRT : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LN_REAL : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LN : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LN_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LN : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LOG_REAL : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LOG : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LOG_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LOG : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXP_REAL : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXP : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXP_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXP : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SIN_REAL : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SIN : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SIN_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SIN : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION COS_REAL : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION COS : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION COS_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION COS : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TAN_REAL : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TAN : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TAN_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION TAN : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ASIN_REAL : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ASIN : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ASIN_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ASIN : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ACOS_REAL : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ACOS : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ACOS_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ACOS : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ATAN_REAL : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ATAN : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ATAN_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ATAN : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD_REAL : REAL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD : REAL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD : LREAL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD_SINT : SINT VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD : SINT VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD_INT : INT VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD : INT VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD_DINT : DINT VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD : DINT VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD_LINT : LINT VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD : LINT VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD_USINT : USINT VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD : USINT VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD_UINT : UINT VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD : UINT VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD : UDINT VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD : ULINT VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION






FUNCTION MUL_REAL : REAL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : REAL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : LREAL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL_SINT : SINT VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : SINT VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL_INT : INT VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : INT VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL_DINT : DINT VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : DINT VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL_LINT : LINT VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : LINT VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL_USINT : USINT VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : USINT VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL_UINT : UINT VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : UINT VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : UDINT VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : ULINT VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_REAL : REAL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB : REAL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB : LREAL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_SINT : SINT VAR_INPUT IN1 : SINT; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB : SINT VAR_INPUT IN1 : SINT; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_INT : INT VAR_INPUT IN1 : INT; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB : INT VAR_INPUT IN1 : INT; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_DINT : DINT VAR_INPUT IN1 : DINT; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB : DINT VAR_INPUT IN1 : DINT; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_LINT : LINT VAR_INPUT IN1 : LINT; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB : LINT VAR_INPUT IN1 : LINT; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_USINT : USINT VAR_INPUT IN1 : USINT; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB : USINT VAR_INPUT IN1 : USINT; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_UINT : UINT VAR_INPUT IN1 : UINT; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB : UINT VAR_INPUT IN1 : UINT; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN1 : UDINT; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB : UDINT VAR_INPUT IN1 : UDINT; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN1 : ULINT; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB : ULINT VAR_INPUT IN1 : ULINT; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV_REAL : REAL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : REAL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : LREAL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV_SINT : SINT VAR_INPUT IN1 : SINT; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : SINT VAR_INPUT IN1 : SINT; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV_INT : INT VAR_INPUT IN1 : INT; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : INT VAR_INPUT IN1 : INT; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV_DINT : DINT VAR_INPUT IN1 : DINT; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : DINT VAR_INPUT IN1 : DINT; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV_LINT : LINT VAR_INPUT IN1 : LINT; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : LINT VAR_INPUT IN1 : LINT; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV_USINT : USINT VAR_INPUT IN1 : USINT; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : USINT VAR_INPUT IN1 : USINT; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV_UINT : UINT VAR_INPUT IN1 : UINT; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : UINT VAR_INPUT IN1 : UINT; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN1 : UDINT; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : UDINT VAR_INPUT IN1 : UDINT; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN1 : ULINT; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : ULINT VAR_INPUT IN1 : ULINT; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD_SINT : SINT VAR_INPUT IN1 : SINT; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD : SINT VAR_INPUT IN1 : SINT; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD_INT : INT VAR_INPUT IN1 : INT; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD : INT VAR_INPUT IN1 : INT; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD_DINT : DINT VAR_INPUT IN1 : DINT; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD : DINT VAR_INPUT IN1 : DINT; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD_LINT : LINT VAR_INPUT IN1 : LINT; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD : LINT VAR_INPUT IN1 : LINT; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD_USINT : USINT VAR_INPUT IN1 : USINT; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD : USINT VAR_INPUT IN1 : USINT; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD_UINT : UINT VAR_INPUT IN1 : UINT; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD : UINT VAR_INPUT IN1 : UINT; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN1 : UDINT; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD : UDINT VAR_INPUT IN1 : UDINT; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN1 : ULINT; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOD : ULINT VAR_INPUT IN1 : ULINT; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : REAL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : LREAL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : REAL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : LREAL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : REAL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : LREAL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : REAL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : LREAL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : REAL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : LREAL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : REAL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : LREAL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : REAL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : LREAL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : REAL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : LREAL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : REAL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : LREAL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : REAL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EXPT : LREAL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION







FUNCTION MOVE_REAL : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : REAL VAR_INPUT IN : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : LREAL VAR_INPUT IN : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_SINT : SINT VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : SINT VAR_INPUT IN : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_INT : INT VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : INT VAR_INPUT IN : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_DINT : DINT VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : DINT VAR_INPUT IN : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_LINT : LINT VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : LINT VAR_INPUT IN : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_USINT : USINT VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : USINT VAR_INPUT IN : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_UINT : UINT VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : UINT VAR_INPUT IN : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : UDINT VAR_INPUT IN : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : ULINT VAR_INPUT IN : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_TIME : TIME VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : TIME VAR_INPUT IN : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_WORD : WORD VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : WORD VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_STRING : STRING VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : STRING VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_DATE : DATE VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : DATE VAR_INPUT IN : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_TOD : TOD VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : TOD VAR_INPUT IN : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE_DT : DT VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MOVE : DT VAR_INPUT IN : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION






FUNCTION SHR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SHR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION






FUNCTION ROR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROR : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION






FUNCTION ROL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : WORD VAR_INPUT IN : WORD; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ROL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; N : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION AND : BYTE VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION AND_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION AND : WORD VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION AND_WORD : WORD VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION AND : DWORD VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION AND_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION AND : LWORD VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION AND_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION AND : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION AND_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION OR : BYTE VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION OR_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION OR : WORD VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION OR_WORD : WORD VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION OR : DWORD VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION OR_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION OR : LWORD VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION OR_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION OR : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION OR_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION XOR : BYTE VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION XOR_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION XOR : WORD VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION XOR_WORD : WORD VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION XOR : DWORD VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION XOR_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION XOR : LWORD VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION XOR_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION XOR : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION XOR_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NOT : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NOT_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NOT : WORD VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NOT_WORD : WORD VAR_INPUT IN : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NOT : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NOT_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NOT : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NOT_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NOT : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NOT_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION

FUNCTION SEL : REAL VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : REAL; IN1 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_REAL : REAL VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : REAL; IN1 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : LREAL VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : LREAL; IN1 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_LREAL : LREAL VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : LREAL; IN1 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : SINT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : SINT; IN1 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_SINT : SINT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : SINT; IN1 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : INT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : INT; IN1 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_INT : INT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : INT; IN1 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : DINT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : DINT; IN1 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_DINT : DINT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : DINT; IN1 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : LINT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : LINT; IN1 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_LINT : LINT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : LINT; IN1 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : USINT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : USINT; IN1 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_USINT : USINT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : USINT; IN1 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : UINT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : UINT; IN1 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_UINT : UINT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : UINT; IN1 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : UDINT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : UDINT; IN1 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_UDINT : UDINT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : UDINT; IN1 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : ULINT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : ULINT; IN1 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_ULINT : ULINT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : ULINT; IN1 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : TIME VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : TIME; IN1 : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_TIME : TIME VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : TIME; IN1 : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : BYTE VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : BYTE; IN1 : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_BYTE : BYTE VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : BYTE; IN1 : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : WORD VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : WORD; IN1 : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_WORD : WORD VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : WORD; IN1 : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : DWORD VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : DWORD; IN1 : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_DWORD : DWORD VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : DWORD; IN1 : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : LWORD VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : LWORD; IN1 : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_LWORD : LWORD VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : LWORD; IN1 : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : BOOL VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : BOOL; IN1 : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_BOOL : BOOL VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : BOOL; IN1 : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : STRING VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : STRING; IN1 : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_STRING : STRING VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : STRING; IN1 : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : DATE VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : DATE; IN1 : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_DATE : DATE VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : DATE; IN1 : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : TOD VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : TOD; IN1 : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_TOD : TOD VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : TOD; IN1 : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL : DT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : DT; IN1 : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SEL_DT : DT VAR_INPUT G : BOOL; IN0 : DT; IN1 : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : REAL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_REAL : REAL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : LREAL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : SINT VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_SINT : SINT VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : INT VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_INT : INT VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : DINT VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_DINT : DINT VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : LINT VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_LINT : LINT VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : USINT VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_USINT : USINT VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : UINT VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_UINT : UINT VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : UDINT VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : ULINT VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : TIME VAR_INPUT IN 1 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_TIME : TIME VAR_INPUT IN 1 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : BYTE VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : WORD VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_WORD : WORD VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : DWORD VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : LWORD VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : STRING VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_STRING : STRING VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : DATE VAR_INPUT IN 1 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_DATE : DATE VAR_INPUT IN 1 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : TOD VAR_INPUT IN 1 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_TOD : TOD VAR_INPUT IN 1 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX : DT VAR_INPUT IN 1 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MAX_DT : DT VAR_INPUT IN 1 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : REAL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_REAL : REAL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : LREAL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_LREAL : LREAL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : SINT VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_SINT : SINT VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : INT VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_INT : INT VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : DINT VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_DINT : DINT VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : LINT VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_LINT : LINT VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : USINT VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_USINT : USINT VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : UINT VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_UINT : UINT VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : UDINT VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_UDINT : UDINT VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : ULINT VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_ULINT : ULINT VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : TIME VAR_INPUT IN 1 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_TIME : TIME VAR_INPUT IN 1 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : BYTE VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_BYTE : BYTE VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : WORD VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_WORD : WORD VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : DWORD VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_DWORD : DWORD VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : LWORD VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_LWORD : LWORD VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : STRING VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_STRING : STRING VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : DATE VAR_INPUT IN 1 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_DATE : DATE VAR_INPUT IN 1 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : TOD VAR_INPUT IN 1 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_TOD : TOD VAR_INPUT IN 1 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN : DT VAR_INPUT IN 1 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MIN_DT : DT VAR_INPUT IN 1 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : REAL VAR_INPUT MN : REAL; IN : REAL; MX : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_REAL : REAL VAR_INPUT MN : REAL; IN : REAL; MX : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : LREAL VAR_INPUT MN : LREAL; IN : LREAL; MX : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_LREAL : LREAL VAR_INPUT MN : LREAL; IN : LREAL; MX : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : SINT VAR_INPUT MN : SINT; IN : SINT; MX : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_SINT : SINT VAR_INPUT MN : SINT; IN : SINT; MX : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : INT VAR_INPUT MN : INT; IN : INT; MX : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_INT : INT VAR_INPUT MN : INT; IN : INT; MX : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : DINT VAR_INPUT MN : DINT; IN : DINT; MX : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_DINT : DINT VAR_INPUT MN : DINT; IN : DINT; MX : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : LINT VAR_INPUT MN : LINT; IN : LINT; MX : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_LINT : LINT VAR_INPUT MN : LINT; IN : LINT; MX : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : USINT VAR_INPUT MN : USINT; IN : USINT; MX : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_USINT : USINT VAR_INPUT MN : USINT; IN : USINT; MX : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : UINT VAR_INPUT MN : UINT; IN : UINT; MX : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_UINT : UINT VAR_INPUT MN : UINT; IN : UINT; MX : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : UDINT VAR_INPUT MN : UDINT; IN : UDINT; MX : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_UDINT : UDINT VAR_INPUT MN : UDINT; IN : UDINT; MX : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : ULINT VAR_INPUT MN : ULINT; IN : ULINT; MX : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_ULINT : ULINT VAR_INPUT MN : ULINT; IN : ULINT; MX : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : TIME VAR_INPUT MN : TIME; IN : TIME; MX : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_TIME : TIME VAR_INPUT MN : TIME; IN : TIME; MX : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : BYTE VAR_INPUT MN : BYTE; IN : BYTE; MX : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_BYTE : BYTE VAR_INPUT MN : BYTE; IN : BYTE; MX : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : WORD VAR_INPUT MN : WORD; IN : WORD; MX : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_WORD : WORD VAR_INPUT MN : WORD; IN : WORD; MX : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : DWORD VAR_INPUT MN : DWORD; IN : DWORD; MX : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_DWORD : DWORD VAR_INPUT MN : DWORD; IN : DWORD; MX : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : LWORD VAR_INPUT MN : LWORD; IN : LWORD; MX : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_LWORD : LWORD VAR_INPUT MN : LWORD; IN : LWORD; MX : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : BOOL VAR_INPUT MN : BOOL; IN : BOOL; MX : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_BOOL : BOOL VAR_INPUT MN : BOOL; IN : BOOL; MX : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : STRING VAR_INPUT MN : STRING; IN : STRING; MX : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_STRING : STRING VAR_INPUT MN : STRING; IN : STRING; MX : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : DATE VAR_INPUT MN : DATE; IN : DATE; MX : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_DATE : DATE VAR_INPUT MN : DATE; IN : DATE; MX : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : TOD VAR_INPUT MN : TOD; IN : TOD; MX : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_TOD : TOD VAR_INPUT MN : TOD; IN : TOD; MX : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT : DT VAR_INPUT MN : DT; IN : DT; MX : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LIMIT_DT : DT VAR_INPUT MN : DT; IN : DT; MX : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION

FUNCTION MUX : REAL VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_REAL : REAL VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : REAL VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_REAL : REAL VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : REAL VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_REAL : REAL VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : REAL VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_REAL : REAL VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : REAL VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_REAL : REAL VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : REAL VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_REAL : REAL VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : REAL VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_REAL : REAL VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : REAL VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_REAL : REAL VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LREAL VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_LREAL : LREAL VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LREAL VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_LREAL : LREAL VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LREAL VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_LREAL : LREAL VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LREAL VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_LREAL : LREAL VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LREAL VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_LREAL : LREAL VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LREAL VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_LREAL : LREAL VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LREAL VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_LREAL : LREAL VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LREAL VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_LREAL : LREAL VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : SINT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_SINT : SINT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : SINT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_SINT : SINT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : SINT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_SINT : SINT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : SINT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_SINT : SINT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : SINT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_SINT : SINT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : SINT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_SINT : SINT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : SINT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_SINT : SINT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : SINT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_SINT : SINT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : INT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_INT : INT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : INT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_INT : INT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : INT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_INT : INT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : INT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_INT : INT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : INT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_INT : INT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : INT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_INT : INT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : INT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_INT : INT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : INT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_INT : INT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DINT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_DINT : DINT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DINT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_DINT : DINT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DINT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_DINT : DINT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DINT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_DINT : DINT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DINT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_DINT : DINT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DINT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_DINT : DINT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DINT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_DINT : DINT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DINT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_DINT : DINT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LINT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_LINT : LINT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LINT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_LINT : LINT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LINT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_LINT : LINT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LINT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_LINT : LINT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LINT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_LINT : LINT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LINT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_LINT : LINT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LINT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_LINT : LINT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LINT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_LINT : LINT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : USINT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_USINT : USINT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : USINT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_USINT : USINT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : USINT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_USINT : USINT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : USINT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_USINT : USINT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : USINT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_USINT : USINT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : USINT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_USINT : USINT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : USINT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_USINT : USINT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : USINT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_USINT : USINT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UINT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_UINT : UINT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UINT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_UINT : UINT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UINT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_UINT : UINT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UINT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_UINT : UINT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UINT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_UINT : UINT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UINT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_UINT : UINT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UINT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_UINT : UINT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UINT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_UINT : UINT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UDINT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_UDINT : UDINT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UDINT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_UDINT : UDINT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UDINT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_UDINT : UDINT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UDINT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_UDINT : UDINT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UDINT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_UDINT : UDINT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UDINT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_UDINT : UDINT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UDINT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_UDINT : UDINT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : UDINT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_UDINT : UDINT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : ULINT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_ULINT : ULINT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : ULINT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_ULINT : ULINT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : ULINT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_ULINT : ULINT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : ULINT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_ULINT : ULINT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : ULINT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_ULINT : ULINT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : ULINT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_ULINT : ULINT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : ULINT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_ULINT : ULINT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : ULINT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_ULINT : ULINT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TIME VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_TIME : TIME VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TIME VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_TIME : TIME VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TIME VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_TIME : TIME VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TIME VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_TIME : TIME VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TIME VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_TIME : TIME VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TIME VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_TIME : TIME VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TIME VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_TIME : TIME VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TIME VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_TIME : TIME VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BYTE VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_BYTE : BYTE VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BYTE VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_BYTE : BYTE VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BYTE VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_BYTE : BYTE VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BYTE VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_BYTE : BYTE VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BYTE VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_BYTE : BYTE VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BYTE VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_BYTE : BYTE VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BYTE VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_BYTE : BYTE VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BYTE VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_BYTE : BYTE VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : WORD VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_WORD : WORD VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : WORD VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_WORD : WORD VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : WORD VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_WORD : WORD VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : WORD VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_WORD : WORD VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : WORD VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_WORD : WORD VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : WORD VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_WORD : WORD VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : WORD VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_WORD : WORD VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : WORD VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_WORD : WORD VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DWORD VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_DWORD : DWORD VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DWORD VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_DWORD : DWORD VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DWORD VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_DWORD : DWORD VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DWORD VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_DWORD : DWORD VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DWORD VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_DWORD : DWORD VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DWORD VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_DWORD : DWORD VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DWORD VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_DWORD : DWORD VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DWORD VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_DWORD : DWORD VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LWORD VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_LWORD : LWORD VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LWORD VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_LWORD : LWORD VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LWORD VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_LWORD : LWORD VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LWORD VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_LWORD : LWORD VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LWORD VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_LWORD : LWORD VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LWORD VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_LWORD : LWORD VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LWORD VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_LWORD : LWORD VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : LWORD VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_LWORD : LWORD VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BOOL VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_BOOL : BOOL VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BOOL VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_BOOL : BOOL VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BOOL VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_BOOL : BOOL VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BOOL VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_BOOL : BOOL VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BOOL VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_BOOL : BOOL VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BOOL VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_BOOL : BOOL VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BOOL VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_BOOL : BOOL VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : BOOL VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_BOOL : BOOL VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : STRING VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_STRING : STRING VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : STRING VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_STRING : STRING VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : STRING VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_STRING : STRING VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : STRING VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_STRING : STRING VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : STRING VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_STRING : STRING VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : STRING VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_STRING : STRING VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : STRING VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_STRING : STRING VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : STRING VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_STRING : STRING VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DATE VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_DATE : DATE VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DATE VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_DATE : DATE VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DATE VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_DATE : DATE VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DATE VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_DATE : DATE VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DATE VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_DATE : DATE VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DATE VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_DATE : DATE VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DATE VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_DATE : DATE VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DATE VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_DATE : DATE VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TOD VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_TOD : TOD VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TOD VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_TOD : TOD VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TOD VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_TOD : TOD VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TOD VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_TOD : TOD VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TOD VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_TOD : TOD VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TOD VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_TOD : TOD VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TOD VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_TOD : TOD VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : TOD VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_TOD : TOD VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_SINT_DT : DT VAR_INPUT K : SINT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_INT_DT : DT VAR_INPUT K : INT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_DINT_DT : DT VAR_INPUT K : DINT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_LINT_DT : DT VAR_INPUT K : LINT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_USINT_DT : DT VAR_INPUT K : USINT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UINT_DT : DT VAR_INPUT K : UINT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_UDINT_DT : DT VAR_INPUT K : UDINT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX : DT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUX_ULINT_DT : DT VAR_INPUT K : ULINT; IN 0 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_REAL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_LREAL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_SINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_INT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_DINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_LINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_USINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_UINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_UDINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_ULINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_TIME : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_BYTE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_WORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_DWORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_LWORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_STRING : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_DATE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_TOD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GT_DT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_REAL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_LREAL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_SINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_INT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_DINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_LINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_USINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_UINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_UDINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_ULINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_TIME : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_BYTE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_WORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_DWORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_LWORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_STRING : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_DATE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_TOD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION GE_DT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_REAL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_LREAL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_SINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_INT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_DINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_LINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_USINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_UINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_UDINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_ULINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_TIME : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_BYTE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_WORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_DWORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_LWORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_STRING : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_DATE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_TOD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION EQ_DT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_REAL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_LREAL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_SINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_INT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_DINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_LINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_USINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_UINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_UDINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_ULINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_TIME : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_BYTE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_WORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_DWORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_LWORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_STRING : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_DATE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_TOD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LT_DT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_REAL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_LREAL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_SINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_INT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_DINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_LINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_USINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_UINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_UDINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_ULINT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_TIME : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_BYTE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_WORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_DWORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_LWORD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_STRING : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_DATE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_TOD : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LE_DT : BOOL VAR_INPUT IN 1 .. : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_REAL : BOOL VAR_INPUT IN1 : REAL; IN2 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_LREAL : BOOL VAR_INPUT IN1 : LREAL; IN2 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : SINT; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_SINT : BOOL VAR_INPUT IN1 : SINT; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : INT; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_INT : BOOL VAR_INPUT IN1 : INT; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : DINT; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_DINT : BOOL VAR_INPUT IN1 : DINT; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : LINT; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_LINT : BOOL VAR_INPUT IN1 : LINT; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : USINT; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_USINT : BOOL VAR_INPUT IN1 : USINT; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : UINT; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_UINT : BOOL VAR_INPUT IN1 : UINT; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : UDINT; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_UDINT : BOOL VAR_INPUT IN1 : UDINT; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : ULINT; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_ULINT : BOOL VAR_INPUT IN1 : ULINT; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_TIME : BOOL VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : BYTE; IN2 : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_BYTE : BOOL VAR_INPUT IN1 : BYTE; IN2 : BYTE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : WORD; IN2 : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_WORD : BOOL VAR_INPUT IN1 : WORD; IN2 : WORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : DWORD; IN2 : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_DWORD : BOOL VAR_INPUT IN1 : DWORD; IN2 : DWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : LWORD; IN2 : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_LWORD : BOOL VAR_INPUT IN1 : LWORD; IN2 : LWORD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : BOOL; IN2 : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_BOOL : BOOL VAR_INPUT IN1 : BOOL; IN2 : BOOL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_STRING : BOOL VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : DATE; IN2 : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_DATE : BOOL VAR_INPUT IN1 : DATE; IN2 : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : TOD; IN2 : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_TOD : BOOL VAR_INPUT IN1 : TOD; IN2 : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE : BOOL VAR_INPUT IN1 : DT; IN2 : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION NE_DT : BOOL VAR_INPUT IN1 : DT; IN2 : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEN : SINT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEN : INT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEN : DINT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEN : LINT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEN : USINT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEN : UINT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEN : UDINT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEN : ULINT VAR_INPUT IN : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEFT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEFT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEFT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEFT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEFT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEFT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEFT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION LEFT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION RIGHT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION RIGHT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION RIGHT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION RIGHT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION RIGHT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION RIGHT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION RIGHT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION RIGHT : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MID : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : SINT; P : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MID : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : INT; P : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MID : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : DINT; P : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MID : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : LINT; P : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MID : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : USINT; P : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MID : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : UINT; P : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MID : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : UDINT; P : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MID : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : ULINT; P : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION CONCAT : STRING VAR_INPUT IN 1 .. : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INSERT : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; P : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INSERT : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; P : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INSERT : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; P : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INSERT : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; P : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INSERT : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; P : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INSERT : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; P : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INSERT : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; P : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION INSERT : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; P : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DELETE : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : SINT; P : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DELETE : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : INT; P : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DELETE : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : DINT; P : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DELETE : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : LINT; P : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DELETE : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : USINT; P : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DELETE : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : UINT; P : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DELETE : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : UDINT; P : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DELETE : STRING VAR_INPUT IN : STRING; L : ULINT; P : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REPLACE : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; L : SINT; P : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REPLACE : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; L : INT; P : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REPLACE : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; L : DINT; P : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REPLACE : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; L : LINT; P : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REPLACE : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; L : USINT; P : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REPLACE : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; L : UINT; P : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REPLACE : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; L : UDINT; P : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION REPLACE : STRING VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; L : ULINT; P : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION FIND : SINT VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION FIND : INT VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION FIND : DINT VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION FIND : LINT VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION FIND : USINT VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION FIND : UINT VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION FIND : UDINT VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION FIND : ULINT VAR_INPUT IN1 : STRING; IN2 : STRING; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD_TIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD_TOD_TIME : TOD VAR_INPUT IN1 : TOD; IN2 : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION ADD_DT_TIME : DT VAR_INPUT IN1 : DT; IN2 : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION

FUNCTION SUB_TIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_DATE_DATE : TIME VAR_INPUT IN1 : DATE; IN2 : DATE; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_TOD_TIME : TOD VAR_INPUT IN1 : TOD; IN2 : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_TOD_TOD : TIME VAR_INPUT IN1 : TOD; IN2 : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_DT_TIME : DT VAR_INPUT IN1 : DT; IN2 : TIME; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION SUB_DT_DT : TIME VAR_INPUT IN1 : DT; IN2 : DT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION






FUNCTION MULTIME_REAL : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME_LREAL : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME_SINT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME_INT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME_DINT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME_LINT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME_USINT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME_UINT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME_UDINT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME_ULINT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MULTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION MUL : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION






FUNCTION DIVTIME_REAL : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME_LREAL : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME_SINT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME_INT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME_DINT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME_LINT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME_USINT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME_UINT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME_UDINT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME_ULINT : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIVTIME : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : REAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : LREAL; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : SINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : INT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : DINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : LINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : USINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : UINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : UDINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
FUNCTION DIV : TIME VAR_INPUT IN1 : TIME; IN2 : ULINT; END_VAR RETURN; END_FUNCTION




FUNCTION CONCAT_DATE_TOD : DT VAR_INPUT IN1 : DATE; IN2 : TOD; END_VAR RETURN; END_FUNCTION
{enable code generation}

