# class CameraStreamSettingsInfo

    class CameraStreamSettingsInfo extends MSDKDJIValue

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera
继承自： | `MSDKDJIValue`

##### 描述：

拍照或录制视频的存储设置。你可以选择感需要的镜头进行拍照录像和存储。

##### 类成员:

#### Members

method
getRequestCurrentScreen

###### method getRequestCurrentScreen

    boolean getRequestCurrentScreen()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

`true`表示拍照或录制视频时，存储当前实时视频流所产生的媒体文件。你可以通过`KeyCameraVideoStreamSource`获取当前的实时视频流的视频源类型。
注意：
如果是拍照模式，存储的照片为当前镜头视频源的照片，但在红外镜头的分屏模式`PIP`下为图传的截图。
如果是录像模式，存储的视频为当前镜头图传的画面，非高清视频。

##### 返回值：

boolean | `true`表示拍照或录制视频时，存储当前实时视频流所产生的媒体文件。

method
setRequestCurrentScreen

###### method setRequestCurrentScreen

    CameraStreamSettingsInfo setRequestCurrentScreen(boolean requestCurrentScreen)

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

设置在拍照或录制视频时是否存储当前实时视频流所产生的媒体文件。你可以通过`KeyCameraVideoStreamSource`获取当前的实时视频流的视频源类型。 注意：
如果是拍照模式，存储的照片为当前镜头视频源的照片，但在红外镜头的分屏模式`PIP`下为图传的截图。
如果是录像模式，存储的视频为当前镜头图传的画面，非高清视频。

##### 输入参数：

boolean requestCurrentScreen | `true`表示拍照或录制视频时存储当前的实时视频流所产生的媒体文件。

##### 返回值：

CameraStreamSettingsInfo | 返回实例。

method
getCameraVideoStreamSources

###### method getCameraVideoStreamSources

    List<CameraVideoStreamSourceType> getCameraVideoStreamSources()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取需要存储媒体文件的镜头视频源类型列表。

##### 返回值：

List<CameraVideoStreamSourceType> | 返回需要存储媒体文件的镜头视频源类型列表。

method
setCameraVideoStreamSources

###### method setCameraVideoStreamSources

    CameraStreamSettingsInfo setCameraVideoStreamSources(List<CameraVideoStreamSourceType> cameraVideoStreamSources)

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

设置需要存储媒体文件的镜头视频源。可设置存储多个镜头视频源。

##### 输入参数：

List<CameraVideoStreamSourceType> cameraVideoStreamSources | 需要存储媒体文件的镜头视频源类型。

##### 返回值：

CameraStreamSettingsInfo | 返回实例。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果