# class Velocity3D

    class Velocity3D implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.common

##### 描述：

飞行器在X、Y、Z三个方向的当前速度，单位：秒。使用北东地(NED)坐标系。

##### 类成员:

#### Members

method
getX

###### method getX

    Double getX()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.common

##### 描述：

返回飞行器在X方向上的当前速度。

##### 返回值：

Double | 飞行器在X方向上的当前速度。

method
setX

###### method setX

    void setX(Double x)

包： | dji.sdk.keyvalue.value.common

##### 描述：

设置飞行器在X方向上的当前速度。

##### 输入参数：

Double x | 飞行器在X方向上的当前速度。

method
getY

###### method getY

    Double getY()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.common

##### 描述：

返回飞行器在Y方向上的当前速度。

##### 返回值：

Double | 飞行器在Y方向上的当前速度。

method
setY

###### method setY

    void setY(Double y)

包： | dji.sdk.keyvalue.value.common

##### 描述：

设置飞行器在Y方向上的当前速度。

##### 输入参数：

Double y | 飞行器在Y方向上的当前速度。

method
getZ

###### method getZ

    Double getZ()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.common

##### 描述：

返回飞行器在Z方向上的当前速度。

##### 返回值：

Double | 飞行器在Z方向上的当前速度。

method
setZ

###### method setZ

    void setZ(Double z)

包： | dji.sdk.keyvalue.value.common

##### 描述：

设置飞行器在Z方向上的当前速度。

##### 输入参数：

Double z | 飞行器在Z方向上的当前速度。

×

## Search Mobile SDK Document

{{searchCount}} Results

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

Load More
Loading...
Not Found